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1. Основная часть

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Мокшанского района Пензенской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокшанского района Пензенской области.

1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги 

межмуниципального значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Автостанция <*>
	количество (объект)
	1 в административном центре муниципального района независимо от количества жителей
	не нормируется

	<*> При суточном отправлении пассажиров от 100 до 1000 в сутки создается автостанция, при суточном отправлении пассажиров от 1000 до 4000 в сутки создается малый автовокзал.

Вместимость автостанции (пассажиров) определяется в зависимости от расчетного суточного отправления:

	Суточное отправление пассажиров:
	Вместимость автостанции (пассажиров)

	от 100 до 200
	10

	от 200 до 400
	25

	от 400 до 600
	50

	от 600 до 1000
	75

	2
	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
	обеспеченность дорогами с твердым покрытием до каждого населенного пункта, входящего в муниципальный район
	1 дорога до населенного пункта, связывающая его с районным центром, либо с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения, регионального и межмуниципального значения
	не нормируется

	3
	Остановочный пункт маршрутных транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения межмуниципального района
	количество (объект)
	1 на населенный пункт независимо от количества жителей
	не нормируется


1.2. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности

органов власти Мокшанского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объект для размещения органов местного самоуправления района
	площадь пола на 1 сотрудника, кв. м
	6 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки.

	2
	Муниципальный архив, включая хранение архивных фондов поселений
	количество (объект)
	1 на муниципальное образование
	не нормируется и определяется заданием на проектирование


1.3. Объекты инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейные и объекты энергетики

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты в области электроснабжения

	1.1
	Объекты:

- линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- подстанции, проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- распределительные пункты;

- переключательный пункт;

- соединительные пункты;

- трансформаторные подстанции.
	кВт*ч/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям электропотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения <*>
	не нормируется

	
	
	
	без стационарных электроплит, без кондиционеров:
	городские и сельские поселения - 950.
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов.

	2
	Объекты в области газоснабжения

	2.1
	Газопровод низкого давления (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, до 0,005 МПа включительно
	куб. м/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям потребления газа на 1 чел. в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	с централизованным горячим водоснабжением
	120 <**>
	

	
	
	
	с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей
	300 <**>
	

	
	
	
	с отсутствием всяких видов горячего водоснабжения
	для городских населенных пунктов - 180; для сельских населенных пунктов - 220 <**>
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы газоснабжения.

<**> Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/м3)).


1.4. Объекты в области образования

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Общее образование

	1.1
	Дошкольная образовательная организация
	число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет
	город. местн.
	сельск. местн.
	пешеходная доступность, м
	город. местн.
	сельск. местн.

	
	
	
	65
	45
	
	300 (500) <*>
	500

	
	<*> В малых городах до 50 тыс. человек и сельских поселениях (включая поселки городского типа), при малоэтажной (1 - 3-этажной) застройке радиус пешеходной доступности не более 500 м.

Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности обслуживания не распространяются на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.).

	1.2
	Общеобразовательная организация
	число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет
	город. местн.
	сельск. местн.
	пешеходная доступность, м
	город. местн.
	сельск. местн.

	
	
	
	
	
	
	500

(750) <**>
	-

	
	
	
	95 <*>
	45 <*>
	Транспортная доступность, мин. (в одну сторону)
	-
	15/30 <***>

	
	<*> При организации дополнительного образования детей на базе общеобразовательных организаций, число мест на программах дополнительного образования принимается в количестве 45 мест в городских поселениях и 65 мест в сельских поселениях на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях.

Размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности:

<**> Радиус доступности для общеобразовательных организаций общего образования (за исключением начальных классов) на территориях малоэтажной жилой (1 - 3-этажной) застройки в городской местности - 750 метров пешеходной доступности.

<***> Время транспортной доступности в сельской местности для учащихся начального общего образования 15 минут (в одну сторону), для учащихся основного общего и среднего общего образования - не более 30 минут (в одну сторону).

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации.

	1.3
	Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
	количество (объект)
	1 в расчете на 5 тыс. детского населения, но не менее одного в муниципальном районе
	транспортная доступность, мин.
	30

	2
	Дополнительное образование <*>

	2.1
	Организация дополнительного образования детей
	число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет
	75
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*> За исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Пензенской области.


1.5. Объекты в области здравоохранения

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Аптека
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30 <*>

	
	<*> на территориях городских поселений радиус доступности - 500 м, при малоэтажной (1 - 3-этажной) застройке - 800 м.

	2
	Молочная кухня
	по заданию на проектирование
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	3
	Раздаточные пункты молочных кухонь
	по заданию на проектирование
	пешеходная доступность, м
	500


1.6. Объекты в области культуры и досуга

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Библиотеки

	1.1
	Межпоселенческая библиотека
	количество (объект) на административный центр района
	1
	транспортная доступность, час
	1

	1.2
	Детская библиотека
	количество (объект) на административный центр района
	1
	
	

	1.3
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	количество (объект) на административный центр района
	1
	
	


	2
	Музеи

	2.1
	Краеведческий музей
	количество (объект) независимо от количества населения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	3
	Концертные организации

	3.1
	Концертный зал
	количество (объект) независимо от количества населения
	1
	транспортная доступность, мин.
	40

	4
	Учреждения культуры клубного типа

	4.1
	Центр культурного развития
	количество (объект) независимо от количества населения
	1
	не нормируется и определяется заданием на проектирование


1.7. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Открытый стадион
	количество (объект)
	1
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	2
	Плавательный бассейн
	площадь зеркала воды на 1000 человек,

кв. м
	20
	транспортная доступность, мин.
	30

	3
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, кв. м
	1,95 тыс.
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	4
	Многофункциональный спортивный комплекс (физкультурно-оздоровительный комплекс)
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	35
	транспортная доступность, мин.
	60

	
	
	общая площадь на 1000 человек, кв. м
	70
	
	

	
	Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры.


1.8. Объекты в области ритуальных услуг (места погребения)

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Межпоселенческие места погребения

	1.1
	Кладбище смешанного или традиционного захоронения
	площадь территории, га
	0,24 на 1000 чел. <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.

	1.2
	Дом траурных обрядов
	по заданию на проектирование
	не нормируется и определяется заданием на проектирование


Примечание:

Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям.

1.9. Объекты в области накопления твердых коммунальных отходов
	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Полигон ТКО
	Вместимость:

м3 на 1 чел.
	19,5 <*>
	не нормируется

	
	<*> Площадь территории полигона ТКО следует принимать не менее 2,5 га.


2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, автомобильных дорог межмуниципального и местного значения населения Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:
- закона Пензенской области от 15.05.2019 N 3323-ЗПО "О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года", ведомственных строительных норм "ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94). Автовокзалы и пассажирские автостанции", утвержденных протоколом Минтранса России от 17.05.1994 N 2.

- закона Пензенской области от 15.05.2019 N 3323-ЗПО "О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года", Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 20.02.2019: "Ключевым, долгосрочным фактором устойчивого роста сельского хозяйства, конечно же, должно стать повышение качества жизни людей, тех, кто трудится на селе.".

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими осуществление деятельности органов власти Мокшанского района Пензенской области расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- СНиП 31-05-2003;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями);

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейными и объектами энергетики населения Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокшанского района приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- СП 42-101-2003.

- свода правил «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/14 (с последующими изменениями).

- свода правил "СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85", утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/11 (с последующими изменениями).

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования местного значения населения Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций;

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения населения Мокшанского района Пензенской области, расчетных показателей и предельных значений расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр;

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и досуга местного значения населения Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта местного значения населения Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области социального обслуживания населения Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокшанского района Пензенской области, приняты на основе.

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области

3.1. Область применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области распространяется на всю территорию Мокшанского Пензенской области, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения. Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Мокшанского района Пензенской области независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области применяются при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

- при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокшанского района Пензенской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

3.2. Правила применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокшанского района Пензенской области в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Мокшанского района Пензенской области в документах территориального планирования, границ зон планируемого размещения таких объектов в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта регионального или местного значения следует учитывать параметры указанных объектов и нормы отвода земель для таких объектов.
