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	СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

	

	Р Е Ш Е Н И Е

	


	от
	11 февраля 2020 года
	№  
	419-38/4

	р.п. Мокшан


О проекте решения Собрания представителей 
Мокшанского района Пензенской области 
«О внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования»
В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Мокшанского района Пензенской области (с последующими изменениями), 
Собрание представителей Мокшанского района решило:

1. Одобрить решение Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области «О внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования» согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления Мокшанского района Пензенской области».

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации Мокшанского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания представителей по бюджетной, налоговой и экономической политике.

Глава Мокшанского района   
      Пензенской области                                                                                  А.В. Шмелев
Приложение

УТВЕРЖДЕНО

 решением Собрания представителей
 Мокшанского района Пензенской области

от 11.02.2020 №419-38/4

	от
	----
	№  
	----

	р.п. Мокшан


	

	СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р Е Ш Е Н И Е

	


О внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования 
В соответствии с Порядком подготовки, утверждения нормативов градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области и внесения изменения в них, частью 6 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Мокшанского района Пензенской области (с последующими изменениями),-
Собрание представителей Мокшанского района решило:

1. Внести в нормативы градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области, утвержденные решением Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №684-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области» изложив их в новой редакции (приложение №1).
2. Внести в нормативы градостроительного проектирования Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №1 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района  Пензенской области» изложив их в новой редакции (приложение №2). 

3. Внести в нормативы градостроительного проектирования Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №2 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района  Пензенской области» изложив их в новой редакции (приложение №3).
4. Внести в нормативы градостроительного проектирования Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №3 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района  Пензенской области» изложив их в новой редакции (приложение №4).

5. Внести в нормативы градостроительного проектирования Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №4 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района  Пензенской области» изложив их в новой редакции (приложение №5).

6. Внести в нормативы градостроительного проектирования Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №5 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района  Пензенской области» изложив их в новой редакции (приложение №6).

7. Внести в нормативы градостроительного проектирования Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №6 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района  Пензенской области» изложив их в новой редакции (приложение №7).

8. Внести в нормативы градостроительного проектирования Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №7 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района  Пензенской области» изложив их в новой редакции (приложение №8).

9. Внести в нормативы градостроительного проектирования Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №8 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района  Пензенской области» изложив их в новой редакции (приложение №9).

10. Внести в нормативы градостроительного проектирования Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №9 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района  Пензенской области» изложив их в новой редакции (приложение №10).

11. Внести в нормативы градостроительного проектирования Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №10 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района  Пензенской области» изложив их в новой редакции (приложение №11).

12. Внести в нормативы градостроительного проектирования Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №11 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района  Пензенской области» изложив их в новой редакции (приложение №12).

13. Внести в нормативы градостроительного проектирования Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №12 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района  Пензенской области» изложив их в новой редакции (приложение №13).

14. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 12 марта 2019 года №280-26/4 «О внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района Пензенской области, утвержденные решением Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района Пензенской области».
15. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 22 ноября 2019 года №374-35/4 «О внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования».

16. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
17. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления Мокшанского района Пензенской области».
18. Настоящее решение разместить в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
19. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания представителей по бюджетной, налоговой и финансовой политике.

Глава Мокшанского района   

    Пензенской области                                                                                 А.В. Шмелев
Приложение №1   

                                                                                                                                                              УТВЕРЖДЕНЫ

решением 

Собрания представителей  

Мокшанского района 

Пензенской области

от ____________ № ________
 НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МОКШАНСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

р.п. Мокшан

2020 г.
1. Основная часть

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Мокшанского района Пензенской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокшанского района Пензенской области.

1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги 

межмуниципального значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Автостанция <*>
	количество (объект)
	1 в административном центре муниципального района независимо от количества жителей
	не нормируется

	<*> При суточном отправлении пассажиров от 100 до 1000 в сутки создается автостанция, при суточном отправлении пассажиров от 1000 до 4000 в сутки создается малый автовокзал.

Вместимость автостанции (пассажиров) определяется в зависимости от расчетного суточного отправления:

	Суточное отправление пассажиров:
	Вместимость автостанции (пассажиров)

	от 100 до 200
	10

	от 200 до 400
	25

	от 400 до 600
	50

	от 600 до 1000
	75

	2
	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
	обеспеченность дорогами с твердым покрытием до каждого населенного пункта, входящего в муниципальный район
	1 дорога до населенного пункта, связывающая его с районным центром, либо с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения, регионального и межмуниципального значения
	не нормируется

	3
	Остановочный пункт маршрутных транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения межмуниципального района
	количество (объект)
	1 на населенный пункт независимо от количества жителей
	не нормируется


1.2. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности

органов власти Мокшанского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объект для размещения органов местного самоуправления района
	площадь пола на 1 сотрудника, кв. м
	6 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки.

	2
	Муниципальный архив, включая хранение архивных фондов поселений
	количество (объект)
	1 на муниципальное образование
	не нормируется и определяется заданием на проектирование


1.3. Объекты инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейные и объекты энергетики

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты в области электроснабжения

	1.1
	Объекты:

- линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- подстанции, проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- распределительные пункты;

- переключательный пункт;

- соединительные пункты;

- трансформаторные подстанции.
	кВт*ч/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям электропотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения <*>
	не нормируется

	
	
	
	без стационарных электроплит, без кондиционеров:
	городские и сельские поселения - 950.
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов.

	2
	Объекты в области газоснабжения

	2.1
	Газопровод низкого давления (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, до 0,005 МПа включительно
	куб. м/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям потребления газа на 1 чел. в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	с централизованным горячим водоснабжением
	120 <**>
	

	
	
	
	с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей
	300 <**>
	

	
	
	
	с отсутствием всяких видов горячего водоснабжения
	для городских населенных пунктов - 180; для сельских населенных пунктов - 220 <**>
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы газоснабжения.

<**> Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/м3)).


1.4. Объекты в области образования

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Общее образование

	1.1
	Дошкольная образовательная организация
	число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет
	город. местн.
	сельск. местн.
	пешеходная доступность, м
	город. местн.
	сельск. местн.

	
	
	
	65
	45
	
	300 (500) <*>
	500

	
	<*> В малых городах до 50 тыс. человек и сельских поселениях (включая поселки городского типа), при малоэтажной (1 - 3-этажной) застройке радиус пешеходной доступности не более 500 м.

Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности обслуживания не распространяются на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.).

	1.2
	Общеобразовательная организация
	число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет
	город. местн.
	сельск. местн.
	пешеходная доступность, м
	город. местн.
	сельск. местн.

	
	
	
	
	
	
	500

(750) <**>
	-

	
	
	
	95 <*>
	45 <*>
	Транспортная доступность, мин. (в одну сторону)
	-
	15/30 <***>

	
	<*> При организации дополнительного образования детей на базе общеобразовательных организаций, число мест на программах дополнительного образования принимается в количестве 45 мест в городских поселениях и 65 мест в сельских поселениях на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях.

Размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности:

<**> Радиус доступности для общеобразовательных организаций общего образования (за исключением начальных классов) на территориях малоэтажной жилой (1 - 3-этажной) застройки в городской местности - 750 метров пешеходной доступности.

<***> Время транспортной доступности в сельской местности для учащихся начального общего образования 15 минут (в одну сторону), для учащихся основного общего и среднего общего образования - не более 30 минут (в одну сторону).

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации.

	1.3
	Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
	количество (объект)
	1 в расчете на 5 тыс. детского населения, но не менее одного в муниципальном районе
	транспортная доступность, мин.
	30

	2
	Дополнительное образование <*>

	2.1
	Организация дополнительного образования детей
	число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет
	75
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*> За исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Пензенской области.


1.5. Объекты в области здравоохранения

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Аптека
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30 <*>

	
	<*> на территориях городских поселений радиус доступности - 500 м, при малоэтажной (1 - 3-этажной) застройке - 800 м.

	2
	Молочная кухня
	по заданию на проектирование
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	3
	Раздаточные пункты молочных кухонь
	по заданию на проектирование
	пешеходная доступность, м
	500


1.6. Объекты в области культуры и досуга

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Библиотеки

	1.1
	Межпоселенческая библиотека
	количество (объект) на административный центр района
	1
	транспортная доступность, час
	1

	1.2
	Детская библиотека
	количество (объект) на административный центр района
	1
	
	

	1.3
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	количество (объект) на административный центр района
	1
	
	

	2
	Музеи

	2.1
	Краеведческий музей
	количество (объект) независимо от количества населения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	3
	Концертные организации

	3.1
	Концертный зал
	количество (объект) независимо от количества населения
	1
	транспортная доступность, мин.
	40

	4
	Учреждения культуры клубного типа

	4.1
	Центр культурного развития
	количество (объект) независимо от количества населения
	1
	не нормируется и определяется заданием на проектирование


1.7. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Открытый стадион
	количество (объект)
	1
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	2
	Плавательный бассейн
	площадь зеркала воды на 1000 человек,

кв. м
	20
	транспортная доступность, мин.
	30

	3
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, кв. м
	1,95 тыс.
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	4
	Многофункциональный спортивный комплекс (физкультурно-оздоровительный комплекс)
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	35
	транспортная доступность, мин.
	60

	
	
	общая площадь на 1000 человек, кв. м
	70
	
	

	
	Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры.


1.8. Объекты в области ритуальных услуг (места погребения)

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Межпоселенческие места погребения

	1.1
	Кладбище смешанного или традиционного захоронения
	площадь территории, га
	0,24 на 1000 чел. <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.

	1.2
	Дом траурных обрядов
	по заданию на проектирование
	не нормируется и определяется заданием на проектирование


Примечание:

Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям.

1.9. Объекты в области накопления твердых коммунальных отходов
	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Полигон ТКО
	Вместимость:

м3 на 1 чел.
	19,5 <*>
	не нормируется

	
	<*> Площадь территории полигона ТКО следует принимать не менее 2,5 га.


2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, автомобильных дорог межмуниципального и местного значения населения Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:
- закона Пензенской области от 15.05.2019 N 3323-ЗПО "О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года", ведомственных строительных норм "ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94). Автовокзалы и пассажирские автостанции", утвержденных протоколом Минтранса России от 17.05.1994 N 2.

- закона Пензенской области от 15.05.2019 N 3323-ЗПО "О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года", Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 20.02.2019: "Ключевым, долгосрочным фактором устойчивого роста сельского хозяйства, конечно же, должно стать повышение качества жизни людей, тех, кто трудится на селе.".

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими осуществление деятельности органов власти Мокшанского района Пензенской области расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- СНиП 31-05-2003;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями);

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейными и объектами энергетики населения Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокшанского района приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- СП 42-101-2003.

- свода правил «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/14 (с последующими изменениями).

- свода правил "СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85", утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/11 (с последующими изменениями).

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования местного значения населения Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций;

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения населения Мокшанского района Пензенской области, расчетных показателей и предельных значений расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр;

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и досуга местного значения населения Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта местного значения населения Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области социального обслуживания населения Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокшанского района Пензенской области, приняты на основе.

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области

3.1. Область применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области распространяется на всю территорию Мокшанского Пензенской области, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения. Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Мокшанского района Пензенской области независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области применяются при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

- при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокшанского района Пензенской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

3.2. Правила применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокшанского района Пензенской области в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Мокшанского района Пензенской области в документах территориального планирования, границ зон планируемого размещения таких объектов в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта регионального или местного значения следует учитывать параметры указанных объектов и нормы отвода земель для таких объектов.
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1. Основная часть

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется

	2
	Велосипедные дорожки, полосы для велосипедистов
	протяженность дорожки на 1 человека, п.м.
	0,1


	не нормируется




1.2. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объект для размещения органов местного самоуправления муниципального образования
	площадь пола на 1 сотрудника, кв. м
	6 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки.


1.3. Объекты инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейные и объекты

энергетики

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты в области электроснабжения

	1.1
	Объекты:

- линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- подстанции, проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- распределительные пункты;

- переключательный пункт;

- соединительные пункты;

- трансформаторные подстанции.
	кВт*ч/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям электропотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения <*>
	не нормируется

	
	
	
	без стационарных электроплит, без кондиционеров:
	950.
	

	
	
	
	со стационарными электроплитами, без кондиционеров:
	1350.
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов.

	2.
	Объекты в области газоснабжения

	2.1
	Газопровод низкого давления (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, до 0,005 МПа включительно
	куб. м/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям потребления газа на 1 чел. в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	с централизованным горячим водоснабжением
	120 <**>
	

	
	
	
	с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей
	300 <**>
	

	
	
	
	с отсутствием всяких видов горячего водоснабжения
	220 <**>
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы газоснабжения.

<**> Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/м3)).

	3
	Объекты в области теплоснабжения 

	3.1
	Объекты:

- источник тепловой энергии;

- центральный тепловой пункт (ЦТП);

- индивидуальный тепловой пункт (ИТП);

- тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС).
	Гкал/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов теплопотребления на 1 чел., в зависимости от степени благоустройства <*>
	

	
	
	
	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом
	при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом
	при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом
	не нормируется

	
	
	
	0,97
	2,4
	1,43
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы теплоснабжения. Задачи развития системы теплоснабжения решаются в схемах теплоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	4
	Объекты в области водоснабжения

	4.1
	Объекты водоснабжения:

- водозабор;

- водопроводные очистные сооружения;

- насосная станция;

- водонапорная башня;

- резервуар;

- артезианская скважина.
	л/сут.
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоснабжения. Задачи развития системы водоснабжения решаются в схемах водоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	5
	Объекты в области водоотведения 

	5.1
	Объекты водоотведения:

- очистные сооружения (КОС);

- канализационная насосная станция (КНС).
	л/сут.
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водоотведения на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоотведения. Задачи развития системы водоотведения решаются в схемах водоотведения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.


1.4. Объекты в области культуры и досуга

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Библиотеки

	1.1
	Общедоступная библиотека с детским отделением
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	1.2
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	
	

	1.3
	Филиал общедоступных библиотек с детским отделением
	количество (объект)
	1 на 1 тыс. чел.
	
	

	2
	Учреждения культуры клубного типа

	2.1
	Дом культуры
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	2.2
	Филиал сельского дома культуры
	количество (объект)
	1 на 1 тыс. чел.
	не нормируется

	3
	Кинозалы

	3.1
	Кинозал
	количество (объект)
	1 на 3 тыс. чел.
	транспортная доступность, мин.
	30


1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5
	Объекты местного значения сельского поселения

	5.1
	Плавательный бассейн
	площадь зеркала воды на 1000 человек, кв. м
	20
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	5.2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, кв. м
	1,95 тыс.
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	4
	
	

	5.3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	35
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	4
	
	

	5.4
	Спортивная площадка (комплексы физкультурно-оздоровительных площадок
	площадь территории на 1 человека, кв. м
	23
	пешеходная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих до 280
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	3
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	6
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	10
	
	

	
	Муниципальными единицами могут выступать сельские поселения, жилые кварталы и т.п.

При расчете потребности населения в бассейнах, спортивных плоскостных сооружениях и спортивных залах рекомендуется учитывать объекты регионального значения (при наличии), местного значения муниципального района и поселения.


1.6. Объекты в области ритуальных услуг (места погребения)

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты мест погребения

	1.1
	Кладбище смешанного или традиционного захоронения
	площадь территории, га
	0,24 на 1000 чел. <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.

	1.2
	Кладбище урновых захоронений после кремации
	площадь территории, га
	0,02 на 1000 чел.
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	1.3
	Крематорий
	по заданию на проектирование <**>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<**> Пропускная способность крематория определяется в среднем из расчета один час на одну кремацию.


Примечание:

Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям.

1.7. Объекты в области благоустройства

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Парк культуры и отдыха, городской парк
	на административный центр с населением менее 30 тыс. чел.
	1 <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*> Площадь территории городских парков следует принимать не менее 15 га.

<**> Время доступности городских парков должно быть не более 20 минут.

	2
	Сад жилого района
	площадь территории, га
	3
	не нормируется

	3
	Бульвар и пешеходная аллея
	ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей, м <*>
	по оси улиц - 18
	не нормируется

	
	
	
	с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой - 10
	

	
	<*> Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха.

	4
	Сквер
	площадь территории, га
	0,5
	не нормируется

	Для городской местности площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 8 кв. м.

Для малых городов с численностью населения до 20 тысяч человек площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 10 кв. м.

Для сельской местности площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 12 кв. м.

В малых (до 50 тыс.) городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

	5
	Оборудованное место массовой околоводной рекреации (пляж)
	площадь территории на человека (посетителя), кв. м
	5 <*>
	транспортная доступность, мин.
	90

	
	<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

	6
	Объекты благоустройства на территориях жилого назначения

	6.1
	Детская площадка
	площадь территории на человека, кв. м
	0,5 <*>
	на придомовой территории, но не менее 12 м от окон жилых домов

	6.2
	Площадка для отдыха и досуга
	площадь территории на человека, кв. м
	0,1 <*>
	на придомовой территории, но не менее 10 м от окон жилых домов

	6.3
	Спортивная площадка
	площадь территории на человека, кв. м
	<*>
<***>
	на придомовой территории жилых домов

	6.4
	Контейнерная площадка и площадка для складирования отдельных групп коммунальных отходов
	количество (объект)
	<**>
	пешеходная доступность, м
	100 <****>

	6.5
	Площадка для выгула собак
	площадь территории на человека, кв. м
	<*>
	пешеходная доступность, м
	на придомовой территории, но не менее 40 м от окон жилых домов

	
	<*> Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

<**> Наличие контейнерных площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы. Значения показателей определяются на основании расчета в соответствии с нормативами накопления твердых коммунальных отходов и правилами благоустройства муниципального образования.

<***> Наибольшие значения следует принимать для хоккейных и футбольных площадок - 40 м, наименьшие - для площадок для настольного тенниса - 10 м.

<****> Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. Расстояние от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.


1.8 Объекты для хранения транспортных средств

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стоянки автомобилей для многоквартирного жилого дома

	1.1
	Гараж (гараж-стоянка), открытая стоянка для постоянного хранения
	вместимость (1 машино-место на 1000 чел.) <1>
	определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании

<*>
	м
	800 1500 <***>

	1.2
	Гостевая стоянка
	вместимость (1 машино-место на 1000 чел.) <1>
	определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании <**>
	м
	100

	
	<1> Допускается в качестве единицы измерения принимать 1 машино-место на 100 (10) человек, 1 машино-место на 1 человека.

Уровень автомобилизации в муниципальном образовании на расчетный срок определяется местными нормативами градостроительного проектирования в зависимости от местных условий.

<*> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 90% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации.

<**> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 25% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации.

<***> В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м.

	2
	Стоянки для временного хранения автомобилей общественных зданий, сооружений, рекреационных территорий, объектов отдыха и т.д.

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	количество машино-мест на 200 - 220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	количество машино-мест на 100 - 120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.3
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	количество машино-мест на 50 - 60 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.4
	Общеобразовательная организация
	100 мест (воспитанников)
	2
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	количество машино-мест на 2 - 3 преподавателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	количество машино-мест на 20 - 25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Научно-исследовательские и проектные институты
	количество машино-мест на 140 - 170 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	количество машино-мест на 6 - 8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	количество машино-мест на 1000 человек, работающих в двух смежных сменах
	140
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 30 - 40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	количество машино-мест на 40 - 50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 5 - 6 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.12
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	количество машино-мест на 6 - 8 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	количество машино-мест на 6 - 8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.14
	Медицинские организации городского, районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.15
	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.16
	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м
	количество машино-мест на 8 - 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.17
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.18
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	количество машино-мест на 5 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.19
	Аквапарки, бассейны
	количество машино-мест на 5 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	количество машино-мест на 6 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Автовокзалы
	количество машино-мест на 10 - 15 пассажиров в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.22
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.23
	Лесопарки и заповедники
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.24
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.25
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	2.26
	Предприятия общественного питания, торговли
	количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске в соответствии с требованиями свода правил "СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".


2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, автомобильных дорог местного значения населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе.

- пункта 1.11 "Руководства по проектированию городских улиц и дорог", разработанного ЦНИИП градостроительства.

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими осуществление деятельности органов власти Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- СНиП 31-05-2003;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейными и объектами энергетики населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Богородского сельсовета Мокшанского района приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- СП 42-101-2003.

- свода правил «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/14 (с последующими изменениями).

- свода правил "СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85", утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/11 (с последующими изменениями).

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и досуга местного значения населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта местного значения населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта и Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации.

2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области социального обслуживания населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, приняты на основе.

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- санитарных норм и правил СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84;

2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области благоустройства местного значения населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями).

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр;

- Письма Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.12.2010 N 42053-ИБ/14 "Об утверждении Предложений по благоустройству придомовой территории в части детской спортивно-игровой инфраструктуры";

- Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 N 711/пр (далее - Методические рекомендации для подготовки правил благоустройства);

- СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2010 N 64 (с последующими изменениями).

2.8 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  в области хранения транспортных средств местного значения населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- свода правил "СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования", утвержденных Приказом Минстроя России от 17.08.2016 N 572/пр) (с последующими изменениями).

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
3.1. Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Действие расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области распространяется на всю территорию Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения. Нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области применяются при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.

Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования также применяются:

- при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

3.2. Правила применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в документах территориального планирования, границ зон планируемого размещения таких объектов в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта регионального или местного значения следует учитывать параметры указанных объектов и нормы отвода земель для таких объектов.

Приложение №3   

                                                                                                                                                              УТВЕРЖДЕНЫ
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОКШАНСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

р.п. Мокшан

2020 г.
1. Основная часть

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется

	2
	Велосипедные дорожки, полосы для велосипедистов
	протяженность дорожки на 1 человека, п.м.
	0,1


	не нормируется




1.2. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти 

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объект для размещения органов местного самоуправления муниципального образования
	площадь пола на 1 сотрудника, кв. м
	6 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки.


1.3. Объекты инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейные и объекты

энергетики

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты в области электроснабжения

	1.1
	Объекты:

- линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- подстанции, проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- распределительные пункты;

- переключательный пункт;

- соединительные пункты;

- трансформаторные подстанции.
	кВт*ч/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям электропотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения <*>
	не нормируется

	
	
	
	без стационарных электроплит, без кондиционеров:
	950.
	

	
	
	
	со стационарными электроплитами, без кондиционеров:
	1350.
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов.

	2.
	Объекты в области газоснабжения

	2.1
	Газопровод низкого давления (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, до 0,005 МПа включительно
	куб. м/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям потребления газа на 1 чел. в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	с централизованным горячим водоснабжением
	120 <**>
	

	
	
	
	с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей
	300 <**>
	

	
	
	
	с отсутствием всяких видов горячего водоснабжения
	220 <**>
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы газоснабжения.

<**> Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/м3)).

	3
	Объекты в области теплоснабжения 

	3.1
	Объекты:

- источник тепловой энергии;

- центральный тепловой пункт (ЦТП);

- индивидуальный тепловой пункт (ИТП);

- тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС).
	Гкал/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов теплопотребления на 1 чел., в зависимости от степени благоустройства <*>
	

	
	
	
	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом
	при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом
	при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом
	не нормируется

	
	
	
	0,97
	2,4
	1,43
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы теплоснабжения. Задачи развития системы теплоснабжения решаются в схемах теплоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	4
	Объекты в области водоснабжения

	4.1
	Объекты водоснабжения:

- водозабор;

- водопроводные очистные сооружения;

- насосная станция;

- водонапорная башня;

- резервуар;

- артезианская скважина.
	л/сут.
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоснабжения. Задачи развития системы водоснабжения решаются в схемах водоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	5
	Объекты в области водоотведения 

	5.1
	Объекты водоотведения:

- очистные сооружения (КОС);

- канализационная насосная станция (КНС).
	л/сут.
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водоотведения на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоотведения. Задачи развития системы водоотведения решаются в схемах водоотведения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.


1.4. Объекты в области культуры и досуга

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Библиотеки

	1.1
	Общедоступная библиотека с детским отделением
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	1.2
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	
	

	1.3
	Филиал общедоступных библиотек с детским отделением
	количество (объект)
	1 на 1 тыс. чел.
	
	

	2
	Учреждения культуры клубного типа

	2.1
	Дом культуры
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	2.2
	Филиал сельского дома культуры
	количество (объект)
	1 на 1 тыс. чел.
	не нормируется

	3
	Кинозалы

	3.1
	Кинозал
	количество (объект)
	1 на 3 тыс. чел.
	транспортная доступность, мин.
	30


1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5
	Объекты местного значения сельского поселения

	5.1
	Плавательный бассейн
	площадь зеркала воды на 1000 человек, кв. м
	20
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	5.2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, кв. м
	1,95 тыс.
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	4
	
	

	5.3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	35
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	4
	
	

	5.4
	Спортивная площадка (комплексы физкультурно-оздоровительных площадок
	площадь территории на 1 человека, кв. м
	23
	пешеходная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих до 280
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	3
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	6
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	10
	
	

	
	Муниципальными единицами могут выступать сельские поселения, жилые кварталы и т.п.

При расчете потребности населения в бассейнах, спортивных плоскостных сооружениях и спортивных залах рекомендуется учитывать объекты регионального значения (при наличии), местного значения муниципального района и поселения.


1.6. Объекты в области ритуальных услуг (места погребения)

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты мест погребения

	1.1
	Кладбище смешанного или традиционного захоронения
	площадь территории, га
	0,24 на 1000 чел. <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.

	1.2
	Кладбище урновых захоронений после кремации
	площадь территории, га
	0,02 на 1000 чел.
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	1.3
	Крематорий
	по заданию на проектирование <**>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<**> Пропускная способность крематория определяется в среднем из расчета один час на одну кремацию.


Примечание:

Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям.

1.7. Объекты в области благоустройства

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Парк культуры и отдыха, городской парк
	на административный центр с населением менее 30 тыс. чел.
	1 <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*> Площадь территории городских парков следует принимать не менее 15 га.

<**> Время доступности городских парков должно быть не более 20 минут.

	2
	Сад жилого района
	площадь территории, га
	3
	не нормируется

	3
	Бульвар и пешеходная аллея
	ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей, м <*>
	по оси улиц - 18
	не нормируется

	
	
	
	с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой - 10
	

	
	<*> Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха.

	4
	Сквер
	площадь территории, га
	0,5
	не нормируется

	Для городской местности площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 8 кв. м.

Для малых городов с численностью населения до 20 тысяч человек площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 10 кв. м.

Для сельской местности площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 12 кв. м.

В малых (до 50 тыс.) городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

	5
	Оборудованное место массовой околоводной рекреации (пляж)
	площадь территории на человека (посетителя), кв. м
	5 <*>
	транспортная доступность, мин.
	90

	
	<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

	6
	Объекты благоустройства на территориях жилого назначения

	6.1
	Детская площадка
	площадь территории на человека, кв. м
	0,5 <*>
	на придомовой территории, но не менее 12 м от окон жилых домов

	6.2
	Площадка для отдыха и досуга
	площадь территории на человека, кв. м
	0,1 <*>
	на придомовой территории, но не менее 10 м от окон жилых домов

	6.3
	Спортивная площадка
	площадь территории на человека, кв. м
	<*>
<***>
	на придомовой территории жилых домов

	6.4
	Контейнерная площадка и площадка для складирования отдельных групп коммунальных отходов
	количество (объект)
	<**>
	пешеходная доступность, м
	100 <****>

	6.5
	Площадка для выгула собак
	площадь территории на человека, кв. м
	<*>
	пешеходная доступность, м
	на придомовой территории, но не менее 40 м от окон жилых домов

	
	<*> Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

<**> Наличие контейнерных площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы. Значения показателей определяются на основании расчета в соответствии с нормативами накопления твердых коммунальных отходов и правилами благоустройства муниципального образования.

<***> Наибольшие значения следует принимать для хоккейных и футбольных площадок - 40 м, наименьшие - для площадок для настольного тенниса - 10 м.

<****> Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. Расстояние от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.


1.8 Объекты для хранения транспортных средств

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стоянки автомобилей для многоквартирного жилого дома

	1.1
	Гараж (гараж-стоянка), открытая стоянка для постоянного хранения
	вместимость (1 машино-место на 1000 чел.) <1>
	определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании

<*>
	м
	800 1500 <***>

	1.2
	Гостевая стоянка
	вместимость (1 машино-место на 1000 чел.) <1>
	определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании <**>
	м
	100

	
	<1> Допускается в качестве единицы измерения принимать 1 машино-место на 100 (10) человек, 1 машино-место на 1 человека.

Уровень автомобилизации в муниципальном образовании на расчетный срок определяется местными нормативами градостроительного проектирования в зависимости от местных условий.

<*> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 90% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации.

<**> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 25% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации.

<***> В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м.

	2
	Стоянки для временного хранения автомобилей общественных зданий, сооружений, рекреационных территорий, объектов отдыха и т.д.

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	количество машино-мест на 200 - 220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	количество машино-мест на 100 - 120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.3
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	количество машино-мест на 50 - 60 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.4
	Общеобразовательная организация
	100 мест (воспитанников)
	2
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	количество машино-мест на 2 - 3 преподавателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	количество машино-мест на 20 - 25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Научно-исследовательские и проектные институты
	количество машино-мест на 140 - 170 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	количество машино-мест на 6 - 8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	количество машино-мест на 1000 человек, работающих в двух смежных сменах
	140
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 30 - 40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	количество машино-мест на 40 - 50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 5 - 6 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.12
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	количество машино-мест на 6 - 8 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	количество машино-мест на 6 - 8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.14
	Медицинские организации городского, районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.15
	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.16
	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м
	количество машино-мест на 8 - 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.17
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.18
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	количество машино-мест на 5 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.19
	Аквапарки, бассейны
	количество машино-мест на 5 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	количество машино-мест на 6 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Автовокзалы
	количество машино-мест на 10 - 15 пассажиров в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.22
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.23
	Лесопарки и заповедники
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.24
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.25
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	2.26
	Предприятия общественного питания, торговли
	количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске в соответствии с требованиями свода правил "СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".


2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, автомобильных дорог местного значения населения Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе.

- пункта 1.11 "Руководства по проектированию городских улиц и дорог", разработанного ЦНИИП градостроительства.

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими осуществление деятельности органов власти Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- СНиП 31-05-2003;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейными и объектами энергетики населения Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Елизаветинского сельсовета Мокшанского района приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- СП 42-101-2003.

- свода правил «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/14 (с последующими изменениями).

- свода правил "СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85", утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/11 (с последующими изменениями).

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и досуга местного значения населения Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта местного значения населения Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта и Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации.

2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области социального обслуживания населения Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, приняты на основе.

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- санитарных норм и правил СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84;

2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области благоустройства местного значения населения Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями).

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр;

- Письма Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.12.2010 N 42053-ИБ/14 "Об утверждении Предложений по благоустройству придомовой территории в части детской спортивно-игровой инфраструктуры";

- Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 N 711/пр (далее - Методические рекомендации для подготовки правил благоустройства);

- СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2010 N 64 (с последующими изменениями).

2.8 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  в области хранения транспортных средств местного значения населения Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- свода правил "СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования", утвержденных Приказом Минстроя России от 17.08.2016 N 572/пр) (с последующими изменениями).

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

3.1. Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области распространяется на всю территорию Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения. Нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области применяются при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

- при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

3.2. Правила применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в документах территориального планирования, границ зон планируемого размещения таких объектов в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта регионального или местного значения следует учитывать параметры указанных объектов и нормы отвода земель для таких объектов.

Приложение №4   

                                                                                                                                                              УТВЕРЖДЕНЫ

решением 

Собрания представителей  

Мокшанского района 

Пензенской области

от ____________ № ________
 НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЗАСЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОКШАНСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

р.п. Мокшан

2020 г.
1. Основная часть

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется

	2
	Велосипедные дорожки, полосы для велосипедистов
	протяженность дорожки на 1 человека, п.м.
	0,1


	не нормируется




1.2. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти 

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объект для размещения органов местного самоуправления муниципального образования
	площадь пола на 1 сотрудника, кв. м
	6 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки.


1.3. Объекты инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейные и объекты

энергетики

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты в области электроснабжения

	1.1
	Объекты:

- линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- подстанции, проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- распределительные пункты;

- переключательный пункт;

- соединительные пункты;

- трансформаторные подстанции.
	кВт*ч/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям электропотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения <*>
	не нормируется

	
	
	
	без стационарных электроплит, без кондиционеров:
	950.
	

	
	
	
	со стационарными электроплитами, без кондиционеров:
	1350.
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов.

	2.
	Объекты в области газоснабжения

	2.1
	Газопровод низкого давления (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, до 0,005 МПа включительно
	куб. м/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям потребления газа на 1 чел. в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	с централизованным горячим водоснабжением
	120 <**>
	

	
	
	
	с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей
	300 <**>
	

	
	
	
	с отсутствием всяких видов горячего водоснабжения
	220 <**>
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы газоснабжения.

<**> Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/м3)).

	3
	Объекты в области теплоснабжения 

	3.1
	Объекты:

- источник тепловой энергии;

- центральный тепловой пункт (ЦТП);

- индивидуальный тепловой пункт (ИТП);

- тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС).
	Гкал/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов теплопотребления на 1 чел., в зависимости от степени благоустройства <*>
	

	
	
	
	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом
	при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом
	при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом
	не нормируется

	
	
	
	0,97
	2,4
	1,43
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы теплоснабжения. Задачи развития системы теплоснабжения решаются в схемах теплоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	4
	Объекты в области водоснабжения

	4.1
	Объекты водоснабжения:

- водозабор;

- водопроводные очистные сооружения;

- насосная станция;

- водонапорная башня;

- резервуар;

- артезианская скважина.
	л/сут.
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоснабжения. Задачи развития системы водоснабжения решаются в схемах водоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	5
	Объекты в области водоотведения 

	5.1
	Объекты водоотведения:

- очистные сооружения (КОС);

- канализационная насосная станция (КНС).
	л/сут.
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водоотведения на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоотведения. Задачи развития системы водоотведения решаются в схемах водоотведения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.


1.4. Объекты в области культуры и досуга

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Библиотеки

	1.1
	Общедоступная библиотека с детским отделением
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	1.2
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	
	

	1.3
	Филиал общедоступных библиотек с детским отделением
	количество (объект)
	1 на 1 тыс. чел.
	
	

	2
	Учреждения культуры клубного типа

	2.1
	Дом культуры
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	2.2
	Филиал сельского дома культуры
	количество (объект)
	1 на 1 тыс. чел.
	не нормируется

	3
	Кинозалы

	3.1
	Кинозал
	количество (объект)
	1 на 3 тыс. чел.
	транспортная доступность, мин.
	30


1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5
	Объекты местного значения сельского поселения

	5.1
	Плавательный бассейн
	площадь зеркала воды на 1000 человек, кв. м
	20
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	5.2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, кв. м
	1,95 тыс.
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	4
	
	

	5.3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	35
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	4
	
	

	5.4
	Спортивная площадка (комплексы физкультурно-оздоровительных площадок
	площадь территории на 1 человека, кв. м
	23
	пешеходная доступность, мин.
	30


	
	- в муниципальных единицах, объединяющих до 280
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	3
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	6
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	10
	
	

	
	Муниципальными единицами могут выступать сельские поселения, жилые кварталы и т.п.

При расчете потребности населения в бассейнах, спортивных плоскостных сооружениях и спортивных залах рекомендуется учитывать объекты регионального значения (при наличии), местного значения муниципального района и поселения.


1.6. Объекты в области ритуальных услуг (места погребения)

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты мест погребения

	1.1
	Кладбище смешанного или традиционного захоронения
	площадь территории, га
	0,24 на 1000 чел. <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.

	1.2
	Кладбище урновых захоронений после кремации
	площадь территории, га
	0,02 на 1000 чел.
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	1.3
	Крематорий
	по заданию на проектирование <**>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<**> Пропускная способность крематория определяется в среднем из расчета один час на одну кремацию.


Примечание:

Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям.

1.7. Объекты в области благоустройства

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Парк культуры и отдыха, городской парк
	на административный центр с населением менее 30 тыс. чел.
	1 <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*> Площадь территории городских парков следует принимать не менее 15 га.

<**> Время доступности городских парков должно быть не более 20 минут.

	2
	Сад жилого района
	площадь территории, га
	3
	не нормируется

	3
	Бульвар и пешеходная аллея
	ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей, м <*>
	по оси улиц - 18
	не нормируется

	
	
	
	с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой - 10
	

	
	<*> Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха.

	4
	Сквер
	площадь территории, га
	0,5
	не нормируется

	Для городской местности площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 8 кв. м.

Для малых городов с численностью населения до 20 тысяч человек площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 10 кв. м.

Для сельской местности площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 12 кв. м.

В малых (до 50 тыс.) городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

	5
	Оборудованное место массовой околоводной рекреации (пляж)
	площадь территории на человека (посетителя), кв. м
	5 <*>
	транспортная доступность, мин.
	90

	
	<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

	6
	Объекты благоустройства на территориях жилого назначения

	6.1
	Детская площадка
	площадь территории на человека, кв. м
	0,5 <*>
	на придомовой территории, но не менее 12 м от окон жилых домов

	6.2
	Площадка для отдыха и досуга
	площадь территории на человека, кв. м
	0,1 <*>
	на придомовой территории, но не менее 10 м от окон жилых домов

	6.3
	Спортивная площадка
	площадь территории на человека, кв. м
	<*>
<***>
	на придомовой территории жилых домов

	6.4
	Контейнерная площадка и площадка для складирования отдельных групп коммунальных отходов
	количество (объект)
	<**>
	пешеходная доступность, м
	100 <****>

	6.5
	Площадка для выгула собак
	площадь территории на человека, кв. м
	<*>
	пешеходная доступность, м
	на придомовой территории, но не менее 40 м от окон жилых домов

	
	<*> Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

<**> Наличие контейнерных площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы. Значения показателей определяются на основании расчета в соответствии с нормативами накопления твердых коммунальных отходов и правилами благоустройства муниципального образования.

<***> Наибольшие значения следует принимать для хоккейных и футбольных площадок - 40 м, наименьшие - для площадок для настольного тенниса - 10 м.

<****> Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. Расстояние от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.


1.8 Объекты для хранения транспортных средств

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стоянки автомобилей для многоквартирного жилого дома

	1.1
	Гараж (гараж-стоянка), открытая стоянка для постоянного хранения
	вместимость (1 машино-место на 1000 чел.) <1>
	определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании

<*>
	м
	800 1500 <***>

	1.2
	Гостевая стоянка
	вместимость (1 машино-место на 1000 чел.) <1>
	определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании <**>
	м
	100

	
	<1> Допускается в качестве единицы измерения принимать 1 машино-место на 100 (10) человек, 1 машино-место на 1 человека.

Уровень автомобилизации в муниципальном образовании на расчетный срок определяется местными нормативами градостроительного проектирования в зависимости от местных условий.

<*> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 90% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации.

<**> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 25% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации.

<***> В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м.

	2
	Стоянки для временного хранения автомобилей общественных зданий, сооружений, рекреационных территорий, объектов отдыха и т.д.

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	количество машино-мест на 200 - 220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	количество машино-мест на 100 - 120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.3
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	количество машино-мест на 50 - 60 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.4
	Общеобразовательная организация
	100 мест (воспитанников)
	2
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	количество машино-мест на 2 - 3 преподавателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	количество машино-мест на 20 - 25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Научно-исследовательские и проектные институты
	количество машино-мест на 140 - 170 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	количество машино-мест на 6 - 8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	количество машино-мест на 1000 человек, работающих в двух смежных сменах
	140
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 30 - 40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	количество машино-мест на 40 - 50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 5 - 6 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.12
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	количество машино-мест на 6 - 8 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	количество машино-мест на 6 - 8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.14
	Медицинские организации городского, районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.15
	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.16
	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м
	количество машино-мест на 8 - 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.17
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.18
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	количество машино-мест на 5 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.19
	Аквапарки, бассейны
	количество машино-мест на 5 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	количество машино-мест на 6 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Автовокзалы
	количество машино-мест на 10 - 15 пассажиров в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.22
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.23
	Лесопарки и заповедники
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.24
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.25
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	2.26
	Предприятия общественного питания, торговли
	количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске в соответствии с требованиями свода правил "СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".


2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, автомобильных дорог местного значения населения Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе.

- пункта 1.11 "Руководства по проектированию городских улиц и дорог", разработанного ЦНИИП градостроительства.

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими осуществление деятельности органов власти Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- СНиП 31-05-2003;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейными и объектами энергетики населения Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Засечного сельсовета Мокшанского района приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- СП 42-101-2003.

- свода правил «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/14 (с последующими изменениями).

- свода правил "СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85", утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/11 (с последующими изменениями).

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и досуга местного значения населения Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта местного значения населения Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта и Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации.

2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области социального обслуживания населения Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области, приняты на основе.

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- санитарных норм и правил СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84;

2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области благоустройства местного значения населения Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями).

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр;

- Письма Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.12.2010 N 42053-ИБ/14 "Об утверждении Предложений по благоустройству придомовой территории в части детской спортивно-игровой инфраструктуры";

- Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 N 711/пр (далее - Методические рекомендации для подготовки правил благоустройства);

- СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2010 N 64 (с последующими изменениями).

2.8 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  в области хранения транспортных средств местного значения населения Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области, приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- свода правил "СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования", утвержденных Приказом Минстроя России от 17.08.2016 N 572/пр) (с последующими изменениями).

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области

3.1. Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области распространяется на всю территорию Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения. Нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области применяются при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

- при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

3.2. Правила применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области в документах территориального планирования, границ зон планируемого размещения таких объектов в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта регионального или местного значения следует учитывать параметры указанных объектов и нормы отвода земель для таких объектов.
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1. Основная часть

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется

	2
	Велосипедные дорожки, полосы для велосипедистов
	протяженность дорожки на 1 человека, п.м.
	0,1


	не нормируется




1.2. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти 

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объект для размещения органов местного самоуправления муниципального образования
	площадь пола на 1 сотрудника, кв. м
	6 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки.


1.3. Объекты инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейные и объекты

энергетики

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты в области электроснабжения

	1.1
	Объекты:

- линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- подстанции, проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- распределительные пункты;

- переключательный пункт;

- соединительные пункты;

- трансформаторные подстанции.
	кВт*ч/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям электропотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения <*>
	не нормируется

	
	
	
	без стационарных электроплит, без кондиционеров:
	950.
	

	
	
	
	со стационарными электроплитами, без кондиционеров:
	1350.
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов.

	2.
	Объекты в области газоснабжения

	2.1
	Газопровод низкого давления (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, до 0,005 МПа включительно
	куб. м/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям потребления газа на 1 чел. в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	с централизованным горячим водоснабжением
	120 <**>
	

	
	
	
	с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей
	300 <**>
	

	
	
	
	с отсутствием всяких видов горячего водоснабжения
	220 <**>
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы газоснабжения.

<**> Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/м3)).

	3
	Объекты в области теплоснабжения 

	3.1
	Объекты:

- источник тепловой энергии;

- центральный тепловой пункт (ЦТП);

- индивидуальный тепловой пункт (ИТП);

- тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС).
	Гкал/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов теплопотребления на 1 чел., в зависимости от степени благоустройства <*>
	

	
	
	
	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом
	при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом
	при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом
	не нормируется

	
	
	
	0,97
	2,4
	1,43
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы теплоснабжения. Задачи развития системы теплоснабжения решаются в схемах теплоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	4
	Объекты в области водоснабжения

	4.1
	Объекты водоснабжения:

- водозабор;

- водопроводные очистные сооружения;

- насосная станция;

- водонапорная башня;

- резервуар;

- артезианская скважина.
	л/сут.
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоснабжения. Задачи развития системы водоснабжения решаются в схемах водоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	5
	Объекты в области водоотведения 

	5.1
	Объекты водоотведения:

- очистные сооружения (КОС);

- канализационная насосная станция (КНС).
	л/сут.
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водоотведения на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоотведения. Задачи развития системы водоотведения решаются в схемах водоотведения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.


1.4. Объекты в области культуры и досуга

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Библиотеки

	1.1
	Общедоступная библиотека с детским отделением
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	1.2
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	
	

	1.3
	Филиал общедоступных библиотек с детским отделением
	количество (объект)
	1 на 1 тыс. чел.
	
	

	2
	Учреждения культуры клубного типа

	2.1
	Дом культуры
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	2.2
	Филиал сельского дома культуры
	количество (объект)
	1 на 1 тыс. чел.
	не нормируется

	3
	Кинозалы

	3.1
	Кинозал
	количество (объект)
	1 на 3 тыс. чел.
	транспортная доступность, мин.
	30


1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5
	Объекты местного значения сельского поселения

	5.1
	Плавательный бассейн
	площадь зеркала воды на 1000 человек, кв. м
	20
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	5.2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, кв. м
	1,95 тыс.
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	4
	
	

	5.3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	35
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	4
	
	

	5.4
	Спортивная площадка (комплексы физкультурно-оздоровительных площадок
	площадь территории на 1 человека, кв. м
	23
	пешеходная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих до 280
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	3
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	6
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	10
	
	

	
	Муниципальными единицами могут выступать сельские поселения, жилые кварталы и т.п.

При расчете потребности населения в бассейнах, спортивных плоскостных сооружениях и спортивных залах рекомендуется учитывать объекты регионального значения (при наличии), местного значения муниципального района и поселения.


1.6. Объекты в области ритуальных услуг (места погребения)

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты мест погребения

	1.1
	Кладбище смешанного или традиционного захоронения
	площадь территории, га
	0,24 на 1000 чел. <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.

	1.2
	Кладбище урновых захоронений после кремации
	площадь территории, га
	0,02 на 1000 чел.
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	1.3
	Крематорий
	по заданию на проектирование <**>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<**> Пропускная способность крематория определяется в среднем из расчета один час на одну кремацию.


Примечание:

Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям.

1.7. Объекты в области благоустройства

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Парк культуры и отдыха, городской парк
	на административный центр с населением менее 30 тыс. чел.
	1 <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*> Площадь территории городских парков следует принимать не менее 15 га.

<**> Время доступности городских парков должно быть не более 20 минут.

	2
	Сад жилого района
	площадь территории, га
	3
	не нормируется

	3
	Бульвар и пешеходная аллея
	ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей, м <*>
	по оси улиц - 18
	не нормируется

	
	
	
	с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой - 10
	

	
	<*> Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха.

	4
	Сквер
	площадь территории, га
	0,5
	не нормируется

	Для городской местности площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 8 кв. м.

Для малых городов с численностью населения до 20 тысяч человек площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 10 кв. м.

Для сельской местности площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 12 кв. м.

В малых (до 50 тыс.) городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

	5
	Оборудованное место массовой околоводной рекреации (пляж)
	площадь территории на человека (посетителя), кв. м
	5 <*>
	транспортная доступность, мин.
	90

	
	<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

	6
	Объекты благоустройства на территориях жилого назначения

	6.1
	Детская площадка
	площадь территории на человека, кв. м
	0,5 <*>
	на придомовой территории, но не менее 12 м от окон жилых домов

	6.2
	Площадка для отдыха и досуга
	площадь территории на человека, кв. м
	0,1 <*>
	на придомовой территории, но не менее 10 м от окон жилых домов

	6.3
	Спортивная площадка
	площадь территории на человека, кв. м
	<*>
<***>
	на придомовой территории жилых домов

	6.4
	Контейнерная площадка и площадка для складирования отдельных групп коммунальных отходов
	количество (объект)
	<**>
	пешеходная доступность, м
	100 <****>

	6.5
	Площадка для выгула собак
	площадь территории на человека, кв. м
	<*>
	пешеходная доступность, м
	на придомовой территории, но не менее 40 м от окон жилых домов

	
	<*> Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

<**> Наличие контейнерных площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы. Значения показателей определяются на основании расчета в соответствии с нормативами накопления твердых коммунальных отходов и правилами благоустройства муниципального образования.

<***> Наибольшие значения следует принимать для хоккейных и футбольных площадок - 40 м, наименьшие - для площадок для настольного тенниса - 10 м.

<****> Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. Расстояние от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.


1.8 Объекты для хранения транспортных средств

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стоянки автомобилей для многоквартирного жилого дома

	1.1
	Гараж (гараж-стоянка), открытая стоянка для постоянного хранения
	вместимость (1 машино-место на 1000 чел.) <1>
	определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании

<*>
	м
	800 1500 <***>

	1.2
	Гостевая стоянка
	вместимость (1 машино-место на 1000 чел.) <1>
	определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании <**>
	м
	100

	
	<1> Допускается в качестве единицы измерения принимать 1 машино-место на 100 (10) человек, 1 машино-место на 1 человека.

Уровень автомобилизации в муниципальном образовании на расчетный срок определяется местными нормативами градостроительного проектирования в зависимости от местных условий.

<*> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 90% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации.

<**> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 25% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации.

<***> В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м.

	2
	Стоянки для временного хранения автомобилей общественных зданий, сооружений, рекреационных территорий, объектов отдыха и т.д.

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	количество машино-мест на 200 - 220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	количество машино-мест на 100 - 120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.3
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	количество машино-мест на 50 - 60 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.4
	Общеобразовательная организация
	100 мест (воспитанников)
	2
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	количество машино-мест на 2 - 3 преподавателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	количество машино-мест на 20 - 25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Научно-исследовательские и проектные институты
	количество машино-мест на 140 - 170 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	количество машино-мест на 6 - 8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	количество машино-мест на 1000 человек, работающих в двух смежных сменах
	140
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 30 - 40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	количество машино-мест на 40 - 50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 5 - 6 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.12
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	количество машино-мест на 6 - 8 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	количество машино-мест на 6 - 8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.14
	Медицинские организации городского, районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.15
	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.16
	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м
	количество машино-мест на 8 - 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.17
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.18
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	количество машино-мест на 5 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.19
	Аквапарки, бассейны
	количество машино-мест на 5 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	количество машино-мест на 6 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Автовокзалы
	количество машино-мест на 10 - 15 пассажиров в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.22
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.23
	Лесопарки и заповедники
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.24
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.25
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	2.26
	Предприятия общественного питания, торговли
	количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске в соответствии с требованиями свода правил "СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".


2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, автомобильных дорог местного значения населения Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе.

- пункта 1.11 "Руководства по проектированию городских улиц и дорог", разработанного ЦНИИП градостроительства.

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими осуществление деятельности органов власти Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- СНиП 31-05-2003;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейными и объектами энергетики населения Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Нечаевского сельсовета Мокшанского района приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- СП 42-101-2003.

- свода правил «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/14 (с последующими изменениями).

- свода правил "СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85", утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/11 (с последующими изменениями).

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и досуга местного значения населения Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта местного значения населения Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта и Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации.

2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области социального обслуживания населения Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, приняты на основе.

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- санитарных норм и правил СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84;

2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области благоустройства местного значения населения Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями).

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр;

- Письма Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.12.2010 N 42053-ИБ/14 "Об утверждении Предложений по благоустройству придомовой территории в части детской спортивно-игровой инфраструктуры";

- Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 N 711/пр (далее - Методические рекомендации для подготовки правил благоустройства);

- СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2010 N 64 (с последующими изменениями).

2.8 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  в области хранения транспортных средств местного значения населения Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- свода правил "СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования", утвержденных Приказом Минстроя России от 17.08.2016 N 572/пр) (с последующими изменениями).

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

3.1. Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области распространяется на всю территорию Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения. Нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области применяются при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

- при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

3.2. Правила применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в документах территориального планирования, границ зон планируемого размещения таких объектов в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта регионального или местного значения следует учитывать параметры указанных объектов и нормы отвода земель для таких объектов.
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р.п. Мокшан

2020 г.
1. Основная часть

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется

	2
	Велосипедные дорожки, полосы для велосипедистов
	протяженность дорожки на 1 человека, п.м.
	0,1


	не нормируется




1.2. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти 

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объект для размещения органов местного самоуправления муниципального образования
	площадь пола на 1 сотрудника, кв. м
	6 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки.


1.3. Объекты инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейные и объекты

энергетики

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности


	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты в области электроснабжения

	1.1
	Объекты:

- линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- подстанции, проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- распределительные пункты;

- переключательный пункт;

- соединительные пункты;

- трансформаторные подстанции.
	кВт*ч/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям электропотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения <*>
	не нормируется

	
	
	
	без стационарных электроплит, без кондиционеров:
	950.
	

	
	
	
	со стационарными электроплитами, без кондиционеров:
	1350.
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов.

	2.
	Объекты в области газоснабжения

	2.1
	Газопровод низкого давления (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, до 0,005 МПа включительно
	куб. м/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям потребления газа на 1 чел. в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	с централизованным горячим водоснабжением
	120 <**>
	

	
	
	
	с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей
	300 <**>
	

	
	
	
	с отсутствием всяких видов горячего водоснабжения
	220 <**>
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы газоснабжения.

<**> Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/м3)).

	3
	Объекты в области теплоснабжения 

	3.1
	Объекты:

- источник тепловой энергии;

- центральный тепловой пункт (ЦТП);

- индивидуальный тепловой пункт (ИТП);

- тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС).
	Гкал/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов теплопотребления на 1 чел., в зависимости от степени благоустройства <*>
	

	
	
	
	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом
	при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом
	при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом
	не нормируется

	
	
	
	0,97
	2,4
	1,43
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы теплоснабжения. Задачи развития системы теплоснабжения решаются в схемах теплоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	4
	Объекты в области водоснабжения

	4.1
	Объекты водоснабжения:

- водозабор;

- водопроводные очистные сооружения;

- насосная станция;

- водонапорная башня;

- резервуар;

- артезианская скважина.
	л/сут.
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоснабжения. Задачи развития системы водоснабжения решаются в схемах водоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	5
	Объекты в области водоотведения 

	5.1
	Объекты водоотведения:

- очистные сооружения (КОС);

- канализационная насосная станция (КНС).
	л/сут.
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водоотведения на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоотведения. Задачи развития системы водоотведения решаются в схемах водоотведения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.


1.4. Объекты в области культуры и досуга

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Библиотеки

	1.1
	Общедоступная библиотека с детским отделением
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	1.2
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	
	

	1.3
	Филиал общедоступных библиотек с детским отделением
	количество (объект)
	1 на 1 тыс. чел.
	
	

	2
	Учреждения культуры клубного типа

	2.1
	Дом культуры
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	2.2
	Филиал сельского дома культуры
	количество (объект)
	1 на 1 тыс. чел.
	не нормируется

	3
	Кинозалы

	3.1
	Кинозал
	количество (объект)
	1 на 3 тыс. чел.
	транспортная доступность, мин.
	30


1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5
	Объекты местного значения сельского поселения

	5.1
	Плавательный бассейн
	площадь зеркала воды на 1000 человек, кв. м
	20
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	5.2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, кв. м
	1,95 тыс.
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	4
	
	

	5.3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	35
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	4
	
	

	5.4
	Спортивная площадка (комплексы физкультурно-оздоровительных площадок
	площадь территории на 1 человека, кв. м
	23
	пешеходная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих до 280
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	3
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	6
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	10
	
	

	
	Муниципальными единицами могут выступать сельские поселения, жилые кварталы и т.п.

При расчете потребности населения в бассейнах, спортивных плоскостных сооружениях и спортивных залах рекомендуется учитывать объекты регионального значения (при наличии), местного значения муниципального района и поселения.


1.6. Объекты в области ритуальных услуг (места погребения)

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6


	1
	Объекты мест погребения

	1.1
	Кладбище смешанного или традиционного захоронения
	площадь территории, га
	0,24 на 1000 чел. <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.

	1.2
	Кладбище урновых захоронений после кремации
	площадь территории, га
	0,02 на 1000 чел.
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	1.3
	Крематорий
	по заданию на проектирование <**>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<**> Пропускная способность крематория определяется в среднем из расчета один час на одну кремацию.


Примечание:

Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям.

1.7. Объекты в области благоустройства

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Парк культуры и отдыха, городской парк
	на административный центр с населением менее 30 тыс. чел.
	1 <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*> Площадь территории городских парков следует принимать не менее 15 га.

<**> Время доступности городских парков должно быть не более 20 минут.

	2
	Сад жилого района
	площадь территории, га
	3
	не нормируется

	3
	Бульвар и пешеходная аллея
	ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей, м <*>
	по оси улиц - 18
	не нормируется

	
	
	
	с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой - 10
	

	
	<*> Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха.

	4
	Сквер
	площадь территории, га
	0,5
	не нормируется

	Для городской местности площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 8 кв. м.

Для малых городов с численностью населения до 20 тысяч человек площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 10 кв. м.

Для сельской местности площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 12 кв. м.

В малых (до 50 тыс.) городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

	5
	Оборудованное место массовой околоводной рекреации (пляж)
	площадь территории на человека (посетителя), кв. м
	5 <*>
	транспортная доступность, мин.
	90

	
	<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

	6
	Объекты благоустройства на территориях жилого назначения

	6.1
	Детская площадка
	площадь территории на человека, кв. м
	0,5 <*>
	на придомовой территории, но не менее 12 м от окон жилых домов

	6.2
	Площадка для отдыха и досуга
	площадь территории на человека, кв. м
	0,1 <*>
	на придомовой территории, но не менее 10 м от окон жилых домов

	6.3
	Спортивная площадка
	площадь территории на человека, кв. м
	<*>
<***>
	на придомовой территории жилых домов

	6.4
	Контейнерная площадка и площадка для складирования отдельных групп коммунальных отходов
	количество (объект)
	<**>
	пешеходная доступность, м
	100 <****>

	6.5
	Площадка для выгула собак
	площадь территории на человека, кв. м
	<*>
	пешеходная доступность, м
	на придомовой территории, но не менее 40 м от окон жилых домов

	
	<*> Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

<**> Наличие контейнерных площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы. Значения показателей определяются на основании расчета в соответствии с нормативами накопления твердых коммунальных отходов и правилами благоустройства муниципального образования.

<***> Наибольшие значения следует принимать для хоккейных и футбольных площадок - 40 м, наименьшие - для площадок для настольного тенниса - 10 м.

<****> Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. Расстояние от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.


1.8 Объекты для хранения транспортных средств

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стоянки автомобилей для многоквартирного жилого дома

	1.1
	Гараж (гараж-стоянка), открытая стоянка для постоянного хранения
	вместимость (1 машино-место на 1000 чел.) <1>
	определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании

<*>
	м
	800 1500 <***>

	1.2
	Гостевая стоянка
	вместимость (1 машино-место на 1000 чел.) <1>
	определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании <**>
	м
	100

	
	<1> Допускается в качестве единицы измерения принимать 1 машино-место на 100 (10) человек, 1 машино-место на 1 человека.

Уровень автомобилизации в муниципальном образовании на расчетный срок определяется местными нормативами градостроительного проектирования в зависимости от местных условий.

<*> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 90% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации.

<**> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 25% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации.

<***> В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м.

	2
	Стоянки для временного хранения автомобилей общественных зданий, сооружений, рекреационных территорий, объектов отдыха и т.д.

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	количество машино-мест на 200 - 220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	количество машино-мест на 100 - 120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.3
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	количество машино-мест на 50 - 60 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.4
	Общеобразовательная организация
	100 мест (воспитанников)
	2
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	количество машино-мест на 2 - 3 преподавателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	количество машино-мест на 20 - 25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Научно-исследовательские и проектные институты
	количество машино-мест на 140 - 170 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	количество машино-мест на 6 - 8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	количество машино-мест на 1000 человек, работающих в двух смежных сменах
	140
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 30 - 40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	количество машино-мест на 40 - 50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 5 - 6 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.12
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	количество машино-мест на 6 - 8 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	количество машино-мест на 6 - 8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.14
	Медицинские организации городского, районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.15
	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.16
	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м
	количество машино-мест на 8 - 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.17
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.18
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	количество машино-мест на 5 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.19
	Аквапарки, бассейны
	количество машино-мест на 5 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	количество машино-мест на 6 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Автовокзалы
	количество машино-мест на 10 - 15 пассажиров в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.22
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.23
	Лесопарки и заповедники
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.24
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.25
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	2.26
	Предприятия общественного питания, торговли
	количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске в соответствии с требованиями свода правил "СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".


2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, автомобильных дорог местного значения населения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе.

- пункта 1.11 "Руководства по проектированию городских улиц и дорог", разработанного ЦНИИП градостроительства.

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими осуществление деятельности органов власти Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- СНиП 31-05-2003;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейными и объектами энергетики населения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Плесского сельсовета Мокшанского района приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- СП 42-101-2003.

- свода правил «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/14 (с последующими изменениями).

- свода правил "СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85", утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/11 (с последующими изменениями).

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и досуга местного значения населения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта местного значения населения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта и Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации.

2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области социального обслуживания населения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, приняты на основе.

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- санитарных норм и правил СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84;

2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области благоустройства местного значения населения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями).

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр;

- Письма Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.12.2010 N 42053-ИБ/14 "Об утверждении Предложений по благоустройству придомовой территории в части детской спортивно-игровой инфраструктуры";

- Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 N 711/пр (далее - Методические рекомендации для подготовки правил благоустройства);

- СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2010 N 64 (с последующими изменениями).

2.8 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  в области хранения транспортных средств местного значения населения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- свода правил "СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования", утвержденных Приказом Минстроя России от 17.08.2016 N 572/пр) (с последующими изменениями).

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

3.1. Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области распространяется на всю территорию Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения. Нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области применяются при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

- при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

3.2. Правила применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в документах территориального планирования, границ зон планируемого размещения таких объектов в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта регионального или местного значения следует учитывать параметры указанных объектов и нормы отвода земель для таких объектов.

Приложение №7   

                                                                                                                                                              УТВЕРЖДЕНЫ

решением 

Собрания представителей  

Мокшанского района 

Пензенской области

от ____________ № ________
 НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПОДГОРНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОКШАНСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

р.п. Мокшан

2020 г.
1. Основная часть

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется

	2
	Велосипедные дорожки, полосы для велосипедистов
	протяженность дорожки на 1 человека, п.м.
	0,1


	не нормируется




1.2. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти 

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объект для размещения органов местного самоуправления муниципального образования
	площадь пола на 1 сотрудника, кв. м
	6 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки.


1.3. Объекты инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейные и объекты

энергетики

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты в области электроснабжения

	1.1
	Объекты:

- линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- подстанции, проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- распределительные пункты;

- переключательный пункт;

- соединительные пункты;

- трансформаторные подстанции.
	кВт*ч/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям электропотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения <*>
	не нормируется

	
	
	
	без стационарных электроплит, без кондиционеров:
	950.
	

	
	
	
	со стационарными электроплитами, без кондиционеров:
	1350.
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов.

	2.
	Объекты в области газоснабжения

	2.1
	Газопровод низкого давления (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, до 0,005 МПа включительно
	куб. м/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям потребления газа на 1 чел. в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	с централизованным горячим водоснабжением
	120 <**>
	

	
	
	
	с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей
	300 <**>
	

	
	
	
	с отсутствием всяких видов горячего водоснабжения
	220 <**>
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы газоснабжения.

<**> Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/м3)).

	3
	Объекты в области теплоснабжения 

	3.1
	Объекты:

- источник тепловой энергии;

- центральный тепловой пункт (ЦТП);

- индивидуальный тепловой пункт (ИТП);

- тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС).
	Гкал/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов теплопотребления на 1 чел., в зависимости от степени благоустройства <*>
	

	
	
	
	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом
	при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом
	при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом
	не нормируется

	
	
	
	0,97
	2,4
	1,43
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы теплоснабжения. Задачи развития системы теплоснабжения решаются в схемах теплоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	4
	Объекты в области водоснабжения

	4.1
	Объекты водоснабжения:

- водозабор;

- водопроводные очистные сооружения;

- насосная станция;

- водонапорная башня;

- резервуар;

- артезианская скважина.
	л/сут.
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоснабжения. Задачи развития системы водоснабжения решаются в схемах водоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	5
	Объекты в области водоотведения 

	5.1
	Объекты водоотведения:

- очистные сооружения (КОС);

- канализационная насосная станция (КНС).
	л/сут.
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водоотведения на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоотведения. Задачи развития системы водоотведения решаются в схемах водоотведения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.


1.4. Объекты в области культуры и досуга

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Библиотеки

	1.1
	Общедоступная библиотека с детским отделением
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	1.2
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	
	

	1.3
	Филиал общедоступных библиотек с детским отделением
	количество (объект)
	1 на 1 тыс. чел.
	
	

	2
	Учреждения культуры клубного типа

	2.1
	Дом культуры
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	2.2
	Филиал сельского дома культуры
	количество (объект)
	1 на 1 тыс. чел.
	не нормируется

	3
	Кинозалы

	3.1
	Кинозал
	количество (объект)
	1 на 3 тыс. чел.
	транспортная доступность, мин.
	30


1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5
	Объекты местного значения сельского поселения

	5.1
	Плавательный бассейн
	площадь зеркала воды на 1000 человек, кв. м
	20
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	5.2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, кв. м
	1,95 тыс.
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	4
	
	

	5.3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	35
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	4
	
	

	5.4
	Спортивная площадка (комплексы физкультурно-оздоровительных площадок
	площадь территории на 1 человека, кв. м
	23
	пешеходная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих до 280
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	3
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	6
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	10
	
	

	
	Муниципальными единицами могут выступать сельские поселения, жилые кварталы и т.п.

При расчете потребности населения в бассейнах, спортивных плоскостных сооружениях и спортивных залах рекомендуется учитывать объекты регионального значения (при наличии), местного значения муниципального района и поселения.


1.6. Объекты в области ритуальных услуг (места погребения)

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты мест погребения

	1.1
	Кладбище смешанного или традиционного захоронения
	площадь территории, га
	0,24 на 1000 чел. <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.

	1.2
	Кладбище урновых захоронений после кремации
	площадь территории, га
	0,02 на 1000 чел.
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	1.3
	Крематорий
	по заданию на проектирование <**>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<**> Пропускная способность крематория определяется в среднем из расчета один час на одну кремацию.


Примечание:

Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям.

1.7. Объекты в области благоустройства

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Парк культуры и отдыха, городской парк
	на административный центр с населением менее 30 тыс. чел.
	1 <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*> Площадь территории городских парков следует принимать не менее 15 га.

<**> Время доступности городских парков должно быть не более 20 минут.

	2
	Сад жилого района
	площадь территории, га
	3
	не нормируется

	3
	Бульвар и пешеходная аллея
	ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей, м <*>
	по оси улиц - 18
	не нормируется

	
	
	
	с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой - 10
	

	
	<*> Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха.

	4
	Сквер
	площадь территории, га
	0,5
	не нормируется

	Для городской местности площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 8 кв. м.

Для малых городов с численностью населения до 20 тысяч человек площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 10 кв. м.

Для сельской местности площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 12 кв. м.

В малых (до 50 тыс.) городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

	5
	Оборудованное место массовой околоводной рекреации (пляж)
	площадь территории на человека (посетителя), кв. м
	5 <*>
	транспортная доступность, мин.
	90

	
	<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

	6
	Объекты благоустройства на территориях жилого назначения

	6.1
	Детская площадка
	площадь территории на человека, кв. м
	0,5 <*>
	на придомовой территории, но не менее 12 м от окон жилых домов

	6.2
	Площадка для отдыха и досуга
	площадь территории на человека, кв. м
	0,1 <*>
	на придомовой территории, но не менее 10 м от окон жилых домов

	6.3
	Спортивная площадка
	площадь территории на человека, кв. м
	<*>
<***>
	на придомовой территории жилых домов

	6.4
	Контейнерная площадка и площадка для складирования отдельных групп коммунальных отходов
	количество (объект)
	<**>
	пешеходная доступность, м
	100 <****>

	6.5
	Площадка для выгула собак
	площадь территории на человека, кв. м
	<*>
	пешеходная доступность, м
	на придомовой территории, но не менее 40 м от окон жилых домов

	
	<*> Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

<**> Наличие контейнерных площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы. Значения показателей определяются на основании расчета в соответствии с нормативами накопления твердых коммунальных отходов и правилами благоустройства муниципального образования.

<***> Наибольшие значения следует принимать для хоккейных и футбольных площадок - 40 м, наименьшие - для площадок для настольного тенниса - 10 м.

<****> Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. Расстояние от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.


1.8 Объекты для хранения транспортных средств

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стоянки автомобилей для многоквартирного жилого дома

	1.1
	Гараж (гараж-стоянка), открытая стоянка для постоянного хранения
	вместимость (1 машино-место на 1000 чел.) <1>
	определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании

<*>
	м
	800 1500 <***>

	1.2
	Гостевая стоянка
	вместимость (1 машино-место на 1000 чел.) <1>
	определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании <**>
	м
	100

	
	<1> Допускается в качестве единицы измерения принимать 1 машино-место на 100 (10) человек, 1 машино-место на 1 человека.

Уровень автомобилизации в муниципальном образовании на расчетный срок определяется местными нормативами градостроительного проектирования в зависимости от местных условий.

<*> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 90% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации.

<**> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 25% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации.

<***> В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м.

	2
	Стоянки для временного хранения автомобилей общественных зданий, сооружений, рекреационных территорий, объектов отдыха и т.д.

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	количество машино-мест на 200 - 220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	количество машино-мест на 100 - 120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.3
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	количество машино-мест на 50 - 60 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.4
	Общеобразовательная организация
	100 мест (воспитанников)
	2
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	количество машино-мест на 2 - 3 преподавателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	количество машино-мест на 20 - 25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Научно-исследовательские и проектные институты
	количество машино-мест на 140 - 170 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	количество машино-мест на 6 - 8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	количество машино-мест на 1000 человек, работающих в двух смежных сменах
	140
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 30 - 40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	количество машино-мест на 40 - 50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 5 - 6 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.12
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	количество машино-мест на 6 - 8 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	количество машино-мест на 6 - 8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.14
	Медицинские организации городского, районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.15
	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.16
	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м
	количество машино-мест на 8 - 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.17
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.18
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	количество машино-мест на 5 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.19
	Аквапарки, бассейны
	количество машино-мест на 5 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	количество машино-мест на 6 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Автовокзалы
	количество машино-мест на 10 - 15 пассажиров в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.22
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.23
	Лесопарки и заповедники
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.24
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.25
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	2.26
	Предприятия общественного питания, торговли
	количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске в соответствии с требованиями свода правил "СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".


2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, автомобильных дорог местного значения населения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе.

- пункта 1.11 "Руководства по проектированию городских улиц и дорог", разработанного ЦНИИП градостроительства.

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими осуществление деятельности органов власти Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- СНиП 31-05-2003;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейными и объектами энергетики населения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Подгорненского сельсовета Мокшанского района приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- СП 42-101-2003.

- свода правил «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/14 (с последующими изменениями).

- свода правил "СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85", утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/11 (с последующими изменениями).

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и досуга местного значения населения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта местного значения населения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта и Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации.

2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области социального обслуживания населения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, приняты на основе.

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- санитарных норм и правил СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84;

2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области благоустройства местного значения населения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями).

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр;

- Письма Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.12.2010 N 42053-ИБ/14 "Об утверждении Предложений по благоустройству придомовой территории в части детской спортивно-игровой инфраструктуры";

- Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 N 711/пр (далее - Методические рекомендации для подготовки правил благоустройства);

- СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2010 N 64 (с последующими изменениями).

2.8 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  в области хранения транспортных средств местного значения населения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- свода правил "СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования", утвержденных Приказом Минстроя России от 17.08.2016 N 572/пр) (с последующими изменениями).

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

3.1. Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области распространяется на всю территорию Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения. Нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области применяются при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

- при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

3.2. Правила применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в документах территориального планирования, границ зон планируемого размещения таких объектов в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта регионального или местного значения следует учитывать параметры указанных объектов и нормы отвода земель для таких объектов.
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1. Основная часть

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется

	2
	Велосипедные дорожки, полосы для велосипедистов
	протяженность дорожки на 1 человека, п.м.
	0,1


	не нормируется




1.2. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти 

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объект для размещения органов местного самоуправления муниципального образования
	площадь пола на 1 сотрудника, кв. м
	6 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки.


1.3. Объекты инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейные и объекты

энергетики

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты в области электроснабжения

	1.1
	Объекты:

- линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- подстанции, проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- распределительные пункты;

- переключательный пункт;

- соединительные пункты;

- трансформаторные подстанции.
	кВт*ч/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям электропотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения <*>
	не нормируется

	
	
	
	без стационарных электроплит, без кондиционеров:
	950.
	

	
	
	
	со стационарными электроплитами, без кондиционеров:
	1350.
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов.

	2.
	Объекты в области газоснабжения

	2.1
	Газопровод низкого давления (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, до 0,005 МПа включительно
	куб. м/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям потребления газа на 1 чел. в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	с централизованным горячим водоснабжением
	120 <**>
	

	
	
	
	с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей
	300 <**>
	

	
	
	
	с отсутствием всяких видов горячего водоснабжения
	220 <**>
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы газоснабжения.

<**> Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/м3)).

	3
	Объекты в области теплоснабжения 

	3.1
	Объекты:

- источник тепловой энергии;

- центральный тепловой пункт (ЦТП);

- индивидуальный тепловой пункт (ИТП);

- тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС).
	Гкал/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов теплопотребления на 1 чел., в зависимости от степени благоустройства <*>
	

	
	
	
	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом
	при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом
	при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом
	не нормируется

	
	
	
	0,97
	2,4
	1,43
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы теплоснабжения. Задачи развития системы теплоснабжения решаются в схемах теплоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	4
	Объекты в области водоснабжения

	4.1
	Объекты водоснабжения:

- водозабор;

- водопроводные очистные сооружения;

- насосная станция;

- водонапорная башня;

- резервуар;

- артезианская скважина.
	л/сут.
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоснабжения. Задачи развития системы водоснабжения решаются в схемах водоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	5
	Объекты в области водоотведения 

	5.1
	Объекты водоотведения:

- очистные сооружения (КОС);

- канализационная насосная станция (КНС).
	л/сут.
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водоотведения на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоотведения. Задачи развития системы водоотведения решаются в схемах водоотведения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.


1.4. Объекты в области культуры и досуга

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Библиотеки

	1.1
	Общедоступная библиотека с детским отделением
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	1.2
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	
	

	1.3
	Филиал общедоступных библиотек с детским отделением
	количество (объект)
	1 на 1 тыс. чел.
	
	

	2
	Учреждения культуры клубного типа

	2.1
	Дом культуры
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	2.2
	Филиал сельского дома культуры
	количество (объект)
	1 на 1 тыс. чел.
	не нормируется

	3
	Кинозалы

	3.1
	Кинозал
	количество (объект)
	1 на 3 тыс. чел.
	транспортная доступность, мин.
	30


1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5
	Объекты местного значения сельского поселения

	5.1
	Плавательный бассейн
	площадь зеркала воды на 1000 человек, кв. м
	20
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	5.2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, кв. м
	1,95 тыс.
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	4
	
	

	5.3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	35
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	4
	
	

	5.4
	Спортивная площадка (комплексы физкультурно-оздоровительных площадок
	площадь территории на 1 человека, кв. м
	23
	пешеходная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих до 280
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	3
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	6
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	10
	
	

	
	Муниципальными единицами могут выступать сельские поселения, жилые кварталы и т.п.

При расчете потребности населения в бассейнах, спортивных плоскостных сооружениях и спортивных залах рекомендуется учитывать объекты регионального значения (при наличии), местного значения муниципального района и поселения.


1.6. Объекты в области ритуальных услуг (места погребения)

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты мест погребения

	1.1
	Кладбище смешанного или традиционного захоронения
	площадь территории, га
	0,24 на 1000 чел. <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.

	1.2
	Кладбище урновых захоронений после кремации
	площадь территории, га
	0,02 на 1000 чел.
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	1.3
	Крематорий
	по заданию на проектирование <**>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<**> Пропускная способность крематория определяется в среднем из расчета один час на одну кремацию.


Примечание:

Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям.

1.7. Объекты в области благоустройства

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Парк культуры и отдыха, городской парк
	на административный центр с населением менее 30 тыс. чел.
	1 <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*> Площадь территории городских парков следует принимать не менее 15 га.

<**> Время доступности городских парков должно быть не более 20 минут.

	2
	Сад жилого района
	площадь территории, га
	3
	не нормируется

	3
	Бульвар и пешеходная аллея
	ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей, м <*>
	по оси улиц - 18
	не нормируется

	
	
	
	с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой - 10
	

	
	<*> Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха.

	4
	Сквер
	площадь территории, га
	0,5
	не нормируется

	Для городской местности площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 8 кв. м.

Для малых городов с численностью населения до 20 тысяч человек площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 10 кв. м.

Для сельской местности площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 12 кв. м.

В малых (до 50 тыс.) городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

	5
	Оборудованное место массовой околоводной рекреации (пляж)
	площадь территории на человека (посетителя), кв. м
	5 <*>
	транспортная доступность, мин.
	90

	
	<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

	6
	Объекты благоустройства на территориях жилого назначения

	6.1
	Детская площадка
	площадь территории на человека, кв. м
	0,5 <*>
	на придомовой территории, но не менее 12 м от окон жилых домов

	6.2
	Площадка для отдыха и досуга
	площадь территории на человека, кв. м
	0,1 <*>
	на придомовой территории, но не менее 10 м от окон жилых домов

	6.3
	Спортивная площадка
	площадь территории на человека, кв. м
	<*>
<***>
	на придомовой территории жилых домов

	6.4
	Контейнерная площадка и площадка для складирования отдельных групп коммунальных отходов
	количество (объект)
	<**>
	пешеходная доступность, м
	100 <****>

	6.5
	Площадка для выгула собак
	площадь территории на человека, кв. м
	<*>
	пешеходная доступность, м
	на придомовой территории, но не менее 40 м от окон жилых домов

	
	<*> Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

<**> Наличие контейнерных площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы. Значения показателей определяются на основании расчета в соответствии с нормативами накопления твердых коммунальных отходов и правилами благоустройства муниципального образования.

<***> Наибольшие значения следует принимать для хоккейных и футбольных площадок - 40 м, наименьшие - для площадок для настольного тенниса - 10 м.

<****> Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. Расстояние от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.


1.8 Объекты для хранения транспортных средств

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стоянки автомобилей для многоквартирного жилого дома

	1.1
	Гараж (гараж-стоянка), открытая стоянка для постоянного хранения
	вместимость (1 машино-место на 1000 чел.) <1>
	определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании

<*>
	м
	800 1500 <***>

	1.2
	Гостевая стоянка
	вместимость (1 машино-место на 1000 чел.) <1>
	определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании <**>
	м
	100

	
	<1> Допускается в качестве единицы измерения принимать 1 машино-место на 100 (10) человек, 1 машино-место на 1 человека.

Уровень автомобилизации в муниципальном образовании на расчетный срок определяется местными нормативами градостроительного проектирования в зависимости от местных условий.

<*> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 90% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации.

<**> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 25% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации.

<***> В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м.

	2
	Стоянки для временного хранения автомобилей общественных зданий, сооружений, рекреационных территорий, объектов отдыха и т.д.

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	количество машино-мест на 200 - 220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	количество машино-мест на 100 - 120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.3
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	количество машино-мест на 50 - 60 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.4
	Общеобразовательная организация
	100 мест (воспитанников)
	2
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	количество машино-мест на 2 - 3 преподавателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	количество машино-мест на 20 - 25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Научно-исследовательские и проектные институты
	количество машино-мест на 140 - 170 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	количество машино-мест на 6 - 8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	количество машино-мест на 1000 человек, работающих в двух смежных сменах
	140
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 30 - 40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	количество машино-мест на 40 - 50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 5 - 6 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.12
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	количество машино-мест на 6 - 8 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	количество машино-мест на 6 - 8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.14
	Медицинские организации городского, районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.15
	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.16
	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м
	количество машино-мест на 8 - 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.17
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.18
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	количество машино-мест на 5 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.19
	Аквапарки, бассейны
	количество машино-мест на 5 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	количество машино-мест на 6 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Автовокзалы
	количество машино-мест на 10 - 15 пассажиров в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.22
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.23
	Лесопарки и заповедники
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.24
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.25
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	2.26
	Предприятия общественного питания, торговли
	количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске в соответствии с требованиями свода правил "СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".


2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, автомобильных дорог местного значения населения Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе.

- пункта 1.11 "Руководства по проектированию городских улиц и дорог", разработанного ЦНИИП градостроительства.

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими осуществление деятельности органов власти Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- СНиП 31-05-2003;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейными и объектами энергетики населения Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Рамзайского сельсовета Мокшанского района приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- СП 42-101-2003.

- свода правил «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/14 (с последующими изменениями).

- свода правил "СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85", утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/11 (с последующими изменениями).

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и досуга местного значения населения Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта местного значения населения Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта и Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации.

2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области социального обслуживания населения Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, приняты на основе.

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- санитарных норм и правил СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84;

2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области благоустройства местного значения населения Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями).

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр;

- Письма Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.12.2010 N 42053-ИБ/14 "Об утверждении Предложений по благоустройству придомовой территории в части детской спортивно-игровой инфраструктуры";

- Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 N 711/пр (далее - Методические рекомендации для подготовки правил благоустройства);

- СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2010 N 64 (с последующими изменениями).

2.8 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  в области хранения транспортных средств местного значения населения Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- свода правил "СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования", утвержденных Приказом Минстроя России от 17.08.2016 N 572/пр) (с последующими изменениями).

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

3.1. Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области распространяется на всю территорию Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения. Нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области применяются при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

- при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

3.2. Правила применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в документах территориального планирования, границ зон планируемого размещения таких объектов в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта регионального или местного значения следует учитывать параметры указанных объектов и нормы отвода земель для таких объектов.

Приложение №9   
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от ____________ № ________
 НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

УСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОКШАНСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

р.п. Мокшан

2020 г.
1. Основная часть

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется

	2
	Велосипедные дорожки, полосы для велосипедистов
	протяженность дорожки на 1 человека, п.м.
	0,1


	не нормируется




1.2. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти 

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объект для размещения органов местного самоуправления муниципального образования
	площадь пола на 1 сотрудника, кв. м
	6 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки.


1.3. Объекты инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейные и объекты

энергетики

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты в области электроснабжения

	1.1
	Объекты:

- линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- подстанции, проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- распределительные пункты;

- переключательный пункт;

- соединительные пункты;

- трансформаторные подстанции.
	кВт*ч/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям электропотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения <*>
	не нормируется

	
	
	
	без стационарных электроплит, без кондиционеров:
	950.
	

	
	
	
	со стационарными электроплитами, без кондиционеров:
	1350.
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов.

	2.
	Объекты в области газоснабжения

	2.1
	Газопровод низкого давления (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, до 0,005 МПа включительно
	куб. м/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям потребления газа на 1 чел. в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	с централизованным горячим водоснабжением
	120 <**>
	

	
	
	
	с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей
	300 <**>
	

	
	
	
	с отсутствием всяких видов горячего водоснабжения
	220 <**>
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы газоснабжения.

<**> Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/м3)).

	3
	Объекты в области теплоснабжения 

	3.1
	Объекты:

- источник тепловой энергии;

- центральный тепловой пункт (ЦТП);

- индивидуальный тепловой пункт (ИТП);

- тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС).
	Гкал/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов теплопотребления на 1 чел., в зависимости от степени благоустройства <*>
	

	
	
	
	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом
	при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом
	при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом
	не нормируется

	
	
	
	0,97
	2,4
	1,43
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы теплоснабжения. Задачи развития системы теплоснабжения решаются в схемах теплоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	4
	Объекты в области водоснабжения

	4.1
	Объекты водоснабжения:

- водозабор;

- водопроводные очистные сооружения;

- насосная станция;

- водонапорная башня;

- резервуар;

- артезианская скважина.
	л/сут.
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоснабжения. Задачи развития системы водоснабжения решаются в схемах водоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	5
	Объекты в области водоотведения 

	5.1
	Объекты водоотведения:

- очистные сооружения (КОС);

- канализационная насосная станция (КНС).
	л/сут.
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водоотведения на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоотведения. Задачи развития системы водоотведения решаются в схемах водоотведения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.


1.4. Объекты в области культуры и досуга

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Библиотеки

	1.1
	Общедоступная библиотека с детским отделением
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	1.2
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	
	

	1.3
	Филиал общедоступных библиотек с детским отделением
	количество (объект)
	1 на 1 тыс. чел.
	
	

	2
	Учреждения культуры клубного типа

	2.1
	Дом культуры
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	2.2
	Филиал сельского дома культуры
	количество (объект)
	1 на 1 тыс. чел.
	не нормируется

	3
	Кинозалы

	3.1
	Кинозал
	количество (объект)
	1 на 3 тыс. чел.
	транспортная доступность, мин.
	30


1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5
	Объекты местного значения сельского поселения

	5.1
	Плавательный бассейн
	площадь зеркала воды на 1000 человек, кв. м
	20
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	5.2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, кв. м
	1,95 тыс.
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	4
	
	

	5.3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	35
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	4
	
	

	5.4
	Спортивная площадка (комплексы физкультурно-оздоровительных площадок
	площадь территории на 1 человека, кв. м
	23
	пешеходная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих до 280
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	3
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	6
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	10
	
	

	
	Муниципальными единицами могут выступать сельские поселения, жилые кварталы и т.п.

При расчете потребности населения в бассейнах, спортивных плоскостных сооружениях и спортивных залах рекомендуется учитывать объекты регионального значения (при наличии), местного значения муниципального района и поселения.


1.6. Объекты в области ритуальных услуг (места погребения)

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты мест погребения

	1.1
	Кладбище смешанного или традиционного захоронения
	площадь территории, га
	0,24 на 1000 чел. <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.

	1.2
	Кладбище урновых захоронений после кремации
	площадь территории, га
	0,02 на 1000 чел.
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	1.3
	Крематорий
	по заданию на проектирование <**>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<**> Пропускная способность крематория определяется в среднем из расчета один час на одну кремацию.


Примечание:

Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям.

1.7. Объекты в области благоустройства

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Парк культуры и отдыха, городской парк
	на административный центр с населением менее 30 тыс. чел.
	1 <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*> Площадь территории городских парков следует принимать не менее 15 га.

<**> Время доступности городских парков должно быть не более 20 минут.

	2
	Сад жилого района
	площадь территории, га
	3
	не нормируется

	3
	Бульвар и пешеходная аллея
	ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей, м <*>
	по оси улиц - 18
	не нормируется

	
	
	
	с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой - 10
	

	
	<*> Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха.

	4
	Сквер
	площадь территории, га
	0,5
	не нормируется

	Для городской местности площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 8 кв. м.

Для малых городов с численностью населения до 20 тысяч человек площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 10 кв. м.

Для сельской местности площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 12 кв. м.

В малых (до 50 тыс.) городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

	5
	Оборудованное место массовой околоводной рекреации (пляж)
	площадь территории на человека (посетителя), кв. м
	5 <*>
	транспортная доступность, мин.
	90

	
	<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

	6
	Объекты благоустройства на территориях жилого назначения

	6.1
	Детская площадка
	площадь территории на человека, кв. м
	0,5 <*>
	на придомовой территории, но не менее 12 м от окон жилых домов

	6.2
	Площадка для отдыха и досуга
	площадь территории на человека, кв. м
	0,1 <*>
	на придомовой территории, но не менее 10 м от окон жилых домов

	6.3
	Спортивная площадка
	площадь территории на человека, кв. м
	<*>
<***>
	на придомовой территории жилых домов

	6.4
	Контейнерная площадка и площадка для складирования отдельных групп коммунальных отходов
	количество (объект)
	<**>
	пешеходная доступность, м
	100 <****>

	6.5
	Площадка для выгула собак
	площадь территории на человека, кв. м
	<*>
	пешеходная доступность, м
	на придомовой территории, но не менее 40 м от окон жилых домов

	
	<*> Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

<**> Наличие контейнерных площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы. Значения показателей определяются на основании расчета в соответствии с нормативами накопления твердых коммунальных отходов и правилами благоустройства муниципального образования.

<***> Наибольшие значения следует принимать для хоккейных и футбольных площадок - 40 м, наименьшие - для площадок для настольного тенниса - 10 м.

<****> Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. Расстояние от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.


1.8 Объекты для хранения транспортных средств

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стоянки автомобилей для многоквартирного жилого дома

	1.1
	Гараж (гараж-стоянка), открытая стоянка для постоянного хранения
	вместимость (1 машино-место на 1000 чел.) <1>
	определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании

<*>
	м
	800 1500 <***>

	1.2
	Гостевая стоянка
	вместимость (1 машино-место на 1000 чел.) <1>
	определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании <**>
	м
	100

	
	<1> Допускается в качестве единицы измерения принимать 1 машино-место на 100 (10) человек, 1 машино-место на 1 человека.

Уровень автомобилизации в муниципальном образовании на расчетный срок определяется местными нормативами градостроительного проектирования в зависимости от местных условий.

<*> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 90% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации.

<**> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 25% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации.

<***> В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м.

	2
	Стоянки для временного хранения автомобилей общественных зданий, сооружений, рекреационных территорий, объектов отдыха и т.д.

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	количество машино-мест на 200 - 220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	количество машино-мест на 100 - 120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.3
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	количество машино-мест на 50 - 60 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.4
	Общеобразовательная организация
	100 мест (воспитанников)
	2
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	количество машино-мест на 2 - 3 преподавателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	количество машино-мест на 20 - 25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Научно-исследовательские и проектные институты
	количество машино-мест на 140 - 170 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	количество машино-мест на 6 - 8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	количество машино-мест на 1000 человек, работающих в двух смежных сменах
	140
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 30 - 40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	количество машино-мест на 40 - 50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 5 - 6 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.12
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	количество машино-мест на 6 - 8 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	количество машино-мест на 6 - 8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.14
	Медицинские организации городского, районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.15
	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.16
	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м
	количество машино-мест на 8 - 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.17
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.18
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	количество машино-мест на 5 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.19
	Аквапарки, бассейны
	количество машино-мест на 5 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	количество машино-мест на 6 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Автовокзалы
	количество машино-мест на 10 - 15 пассажиров в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.22
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.23
	Лесопарки и заповедники
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.24
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.25
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	2.26
	Предприятия общественного питания, торговли
	количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске в соответствии с требованиями свода правил "СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".


2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, автомобильных дорог местного значения населения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе.

- пункта 1.11 "Руководства по проектированию городских улиц и дорог", разработанного ЦНИИП градостроительства.

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими осуществление деятельности органов власти Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- СНиП 31-05-2003;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейными и объектами энергетики населения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Успенского сельсовета Мокшанского района приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- СП 42-101-2003.

- свода правил «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/14 (с последующими изменениями).

- свода правил "СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85", утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/11 (с последующими изменениями).

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и досуга местного значения населения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта местного значения населения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта и Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации.

2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области социального обслуживания населения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, приняты на основе.

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- санитарных норм и правил СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84;

2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области благоустройства местного значения населения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями).

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр;

- Письма Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.12.2010 N 42053-ИБ/14 "Об утверждении Предложений по благоустройству придомовой территории в части детской спортивно-игровой инфраструктуры";

- Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 N 711/пр (далее - Методические рекомендации для подготовки правил благоустройства);

- СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2010 N 64 (с последующими изменениями).

2.8 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  в области хранения транспортных средств местного значения населения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- свода правил "СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования", утвержденных Приказом Минстроя России от 17.08.2016 N 572/пр) (с последующими изменениями).

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

3.1. Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области распространяется на всю территорию Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения. Нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области применяются при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

- при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

3.2. Правила применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в документах территориального планирования, границ зон планируемого размещения таких объектов в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта регионального или местного значения следует учитывать параметры указанных объектов и нормы отвода земель для таких объектов.

Приложение №10   

                                                                                                                                                              УТВЕРЖДЕНЫ

решением 

Собрания представителей  

Мокшанского района 

Пензенской области

от ____________ № ________
 НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЦАРЕВЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОКШАНСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

р.п. Мокшан

2020 г.
1. Основная часть

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется

	2
	Велосипедные дорожки, полосы для велосипедистов
	протяженность дорожки на 1 человека, п.м.
	0,1


	не нормируется




1.2. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти 

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объект для размещения органов местного самоуправления муниципального образования
	площадь пола на 1 сотрудника, кв. м
	6 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки.


1.3. Объекты инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейные и объекты

энергетики

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты в области электроснабжения

	1.1
	Объекты:

- линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- подстанции, проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- распределительные пункты;

- переключательный пункт;

- соединительные пункты;

- трансформаторные подстанции.
	кВт*ч/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям электропотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения <*>
	не нормируется

	
	
	
	без стационарных электроплит, без кондиционеров:
	950.
	

	
	
	
	со стационарными электроплитами, без кондиционеров:
	1350.
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов.

	2.
	Объекты в области газоснабжения

	2.1
	Газопровод низкого давления (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, до 0,005 МПа включительно
	куб. м/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям потребления газа на 1 чел. в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	с централизованным горячим водоснабжением
	120 <**>
	

	
	
	
	с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей
	300 <**>
	

	
	
	
	с отсутствием всяких видов горячего водоснабжения
	220 <**>
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы газоснабжения.

<**> Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/м3)).

	3
	Объекты в области теплоснабжения 

	3.1
	Объекты:

- источник тепловой энергии;

- центральный тепловой пункт (ЦТП);

- индивидуальный тепловой пункт (ИТП);

- тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС).
	Гкал/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов теплопотребления на 1 чел., в зависимости от степени благоустройства <*>
	

	
	
	
	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом
	при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом
	при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом
	не нормируется

	
	
	
	0,97
	2,4
	1,43
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы теплоснабжения. Задачи развития системы теплоснабжения решаются в схемах теплоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	4
	Объекты в области водоснабжения

	4.1
	Объекты водоснабжения:

- водозабор;

- водопроводные очистные сооружения;

- насосная станция;

- водонапорная башня;

- резервуар;

- артезианская скважина.
	л/сут.
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоснабжения. Задачи развития системы водоснабжения решаются в схемах водоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	5
	Объекты в области водоотведения 

	5.1
	Объекты водоотведения:

- очистные сооружения (КОС);

- канализационная насосная станция (КНС).
	л/сут.
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водоотведения на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоотведения. Задачи развития системы водоотведения решаются в схемах водоотведения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.


1.4. Объекты в области культуры и досуга

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Библиотеки

	1.1
	Общедоступная библиотека с детским отделением
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	1.2
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	
	

	1.3
	Филиал общедоступных библиотек с детским отделением
	количество (объект)
	1 на 1 тыс. чел.
	
	

	2
	Учреждения культуры клубного типа

	2.1
	Дом культуры
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	2.2
	Филиал сельского дома культуры
	количество (объект)
	1 на 1 тыс. чел.
	не нормируется

	3
	Кинозалы

	3.1
	Кинозал
	количество (объект)
	1 на 3 тыс. чел.
	транспортная доступность, мин.
	30


1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5
	Объекты местного значения сельского поселения

	5.1
	Плавательный бассейн
	площадь зеркала воды на 1000 человек, кв. м
	20
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	5.2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, кв. м
	1,95 тыс.
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	4
	
	

	5.3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	35
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	4
	
	

	5.4
	Спортивная площадка (комплексы физкультурно-оздоровительных площадок
	площадь территории на 1 человека, кв. м
	23
	пешеходная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих до 280
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	3
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	6
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	10
	
	

	
	Муниципальными единицами могут выступать сельские поселения, жилые кварталы и т.п.

При расчете потребности населения в бассейнах, спортивных плоскостных сооружениях и спортивных залах рекомендуется учитывать объекты регионального значения (при наличии), местного значения муниципального района и поселения.


1.6. Объекты в области ритуальных услуг (места погребения)

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты мест погребения

	1.1
	Кладбище смешанного или традиционного захоронения
	площадь территории, га
	0,24 на 1000 чел. <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.

	1.2
	Кладбище урновых захоронений после кремации
	площадь территории, га
	0,02 на 1000 чел.
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	1.3
	Крематорий
	по заданию на проектирование <**>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<**> Пропускная способность крематория определяется в среднем из расчета один час на одну кремацию.


Примечание:

Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям.

1.7. Объекты в области благоустройства

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Парк культуры и отдыха, городской парк
	на административный центр с населением менее 30 тыс. чел.
	1 <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*> Площадь территории городских парков следует принимать не менее 15 га.

<**> Время доступности городских парков должно быть не более 20 минут.

	2
	Сад жилого района
	площадь территории, га
	3
	не нормируется

	3
	Бульвар и пешеходная аллея
	ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей, м <*>
	по оси улиц - 18
	не нормируется

	
	
	
	с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой - 10
	

	
	<*> Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха.

	4
	Сквер
	площадь территории, га
	0,5
	не нормируется

	Для городской местности площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 8 кв. м.

Для малых городов с численностью населения до 20 тысяч человек площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 10 кв. м.

Для сельской местности площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 12 кв. м.

В малых (до 50 тыс.) городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

	5
	Оборудованное место массовой околоводной рекреации (пляж)
	площадь территории на человека (посетителя), кв. м
	5 <*>
	транспортная доступность, мин.
	90

	
	<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

	6
	Объекты благоустройства на территориях жилого назначения

	6.1
	Детская площадка
	площадь территории на человека, кв. м
	0,5 <*>
	на придомовой территории, но не менее 12 м от окон жилых домов

	6.2
	Площадка для отдыха и досуга
	площадь территории на человека, кв. м
	0,1 <*>
	на придомовой территории, но не менее 10 м от окон жилых домов

	6.3
	Спортивная площадка
	площадь территории на человека, кв. м
	<*>
<***>
	на придомовой территории жилых домов

	6.4
	Контейнерная площадка и площадка для складирования отдельных групп коммунальных отходов
	количество (объект)
	<**>
	пешеходная доступность, м
	100 <****>

	6.5
	Площадка для выгула собак
	площадь территории на человека, кв. м
	<*>
	пешеходная доступность, м
	на придомовой территории, но не менее 40 м от окон жилых домов

	
	<*> Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

<**> Наличие контейнерных площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы. Значения показателей определяются на основании расчета в соответствии с нормативами накопления твердых коммунальных отходов и правилами благоустройства муниципального образования.

<***> Наибольшие значения следует принимать для хоккейных и футбольных площадок - 40 м, наименьшие - для площадок для настольного тенниса - 10 м.

<****> Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. Расстояние от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.


1.8 Объекты для хранения транспортных средств

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стоянки автомобилей для многоквартирного жилого дома

	1.1
	Гараж (гараж-стоянка), открытая стоянка для постоянного хранения
	вместимость (1 машино-место на 1000 чел.) <1>
	определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании

<*>
	м
	800 1500 <***>

	1.2
	Гостевая стоянка
	вместимость (1 машино-место на 1000 чел.) <1>
	определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании <**>
	м
	100

	
	<1> Допускается в качестве единицы измерения принимать 1 машино-место на 100 (10) человек, 1 машино-место на 1 человека.

Уровень автомобилизации в муниципальном образовании на расчетный срок определяется местными нормативами градостроительного проектирования в зависимости от местных условий.

<*> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 90% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации.

<**> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 25% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации.

<***> В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м.

	2
	Стоянки для временного хранения автомобилей общественных зданий, сооружений, рекреационных территорий, объектов отдыха и т.д.

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	количество машино-мест на 200 - 220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	количество машино-мест на 100 - 120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.3
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	количество машино-мест на 50 - 60 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.4
	Общеобразовательная организация
	100 мест (воспитанников)
	2
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	количество машино-мест на 2 - 3 преподавателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	количество машино-мест на 20 - 25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Научно-исследовательские и проектные институты
	количество машино-мест на 140 - 170 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	количество машино-мест на 6 - 8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	количество машино-мест на 1000 человек, работающих в двух смежных сменах
	140
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 30 - 40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	количество машино-мест на 40 - 50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 5 - 6 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.12
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	количество машино-мест на 6 - 8 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	количество машино-мест на 6 - 8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.14
	Медицинские организации городского, районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.15
	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.16
	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м
	количество машино-мест на 8 - 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.17
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.18
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	количество машино-мест на 5 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.19
	Аквапарки, бассейны
	количество машино-мест на 5 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	количество машино-мест на 6 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Автовокзалы
	количество машино-мест на 10 - 15 пассажиров в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.22
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.23
	Лесопарки и заповедники
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.24
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.25
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	2.26
	Предприятия общественного питания, торговли
	количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске в соответствии с требованиями свода правил "СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".


2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, автомобильных дорог местного значения населения Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе.

- пункта 1.11 "Руководства по проектированию городских улиц и дорог", разработанного ЦНИИП градостроительства.

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими осуществление деятельности органов власти Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- СНиП 31-05-2003;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейными и объектами энергетики населения Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Царевщинского сельсовета Мокшанского района приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- СП 42-101-2003.

- свода правил «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/14 (с последующими изменениями).

- свода правил "СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85", утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/11 (с последующими изменениями).

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и досуга местного значения населения Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта местного значения населения Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта и Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации.

2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области социального обслуживания населения Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, приняты на основе.

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- санитарных норм и правил СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84;

2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области благоустройства местного значения населения Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями).

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр;

- Письма Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.12.2010 N 42053-ИБ/14 "Об утверждении Предложений по благоустройству придомовой территории в части детской спортивно-игровой инфраструктуры";

- Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 N 711/пр (далее - Методические рекомендации для подготовки правил благоустройства);

- СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2010 N 64 (с последующими изменениями).

2.8 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  в области хранения транспортных средств местного значения населения Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- свода правил "СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования", утвержденных Приказом Минстроя России от 17.08.2016 N 572/пр) (с последующими изменениями).

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

3.1. Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области распространяется на всю территорию Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения. Нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области применяются при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

- при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

3.2. Правила применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в документах территориального планирования, границ зон планируемого размещения таких объектов в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта регионального или местного значения следует учитывать параметры указанных объектов и нормы отвода земель для таких объектов.

Приложение №11   

                                                                                                                                                              УТВЕРЖДЕНЫ
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЧЕРНОЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОКШАНСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

р.п. Мокшан

2020 г.
1. Основная часть

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется

	2
	Велосипедные дорожки, полосы для велосипедистов
	протяженность дорожки на 1 человека, п.м.
	0,1


	не нормируется




1.2. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти 

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объект для размещения органов местного самоуправления муниципального образования
	площадь пола на 1 сотрудника, кв. м
	6 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки.


1.3. Объекты инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейные и объекты

энергетики

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты в области электроснабжения

	1.1
	Объекты:

- линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- подстанции, проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- распределительные пункты;

- переключательный пункт;

- соединительные пункты;

- трансформаторные подстанции.
	кВт*ч/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям электропотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения <*>
	не нормируется

	
	
	
	без стационарных электроплит, без кондиционеров:
	950.
	

	
	
	
	со стационарными электроплитами, без кондиционеров:
	1350.
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов.

	2.
	Объекты в области газоснабжения

	2.1
	Газопровод низкого давления (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, до 0,005 МПа включительно
	куб. м/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям потребления газа на 1 чел. в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	с централизованным горячим водоснабжением
	120 <**>
	

	
	
	
	с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей
	300 <**>
	

	
	
	
	с отсутствием всяких видов горячего водоснабжения
	220 <**>
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы газоснабжения.

<**> Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/м3)).

	3
	Объекты в области теплоснабжения 

	3.1
	Объекты:

- источник тепловой энергии;

- центральный тепловой пункт (ЦТП);

- индивидуальный тепловой пункт (ИТП);

- тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС).
	Гкал/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов теплопотребления на 1 чел., в зависимости от степени благоустройства <*>
	

	
	
	
	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом
	при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом
	при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом
	не нормируется

	
	
	
	0,97
	2,4
	1,43
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы теплоснабжения. Задачи развития системы теплоснабжения решаются в схемах теплоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	4
	Объекты в области водоснабжения

	4.1
	Объекты водоснабжения:

- водозабор;

- водопроводные очистные сооружения;

- насосная станция;

- водонапорная башня;

- резервуар;

- артезианская скважина.
	л/сут.
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоснабжения. Задачи развития системы водоснабжения решаются в схемах водоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	5
	Объекты в области водоотведения 

	5.1
	Объекты водоотведения:

- очистные сооружения (КОС);

- канализационная насосная станция (КНС).
	л/сут.
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водоотведения на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоотведения. Задачи развития системы водоотведения решаются в схемах водоотведения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.


1.4. Объекты в области культуры и досуга

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Библиотеки

	1.1
	Общедоступная библиотека с детским отделением
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	1.2
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	
	

	1.3
	Филиал общедоступных библиотек с детским отделением
	количество (объект)
	1 на 1 тыс. чел.
	
	

	2
	Учреждения культуры клубного типа

	2.1
	Дом культуры
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	2.2
	Филиал сельского дома культуры
	количество (объект)
	1 на 1 тыс. чел.
	не нормируется

	3
	Кинозалы

	3.1
	Кинозал
	количество (объект)
	1 на 3 тыс. чел.
	транспортная доступность, мин.
	30


1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5
	Объекты местного значения сельского поселения

	5.1
	Плавательный бассейн
	площадь зеркала воды на 1000 человек, кв. м
	20
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	5.2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, кв. м
	1,95 тыс.
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	4
	
	

	5.3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	35
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	4
	
	

	5.4
	Спортивная площадка (комплексы физкультурно-оздоровительных площадок
	площадь территории на 1 человека, кв. м
	23
	пешеходная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих до 280
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	3
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	6
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	10
	
	

	
	Муниципальными единицами могут выступать сельские поселения, жилые кварталы и т.п.

При расчете потребности населения в бассейнах, спортивных плоскостных сооружениях и спортивных залах рекомендуется учитывать объекты регионального значения (при наличии), местного значения муниципального района и поселения.


1.6. Объекты в области ритуальных услуг (места погребения)

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты мест погребения

	1.1
	Кладбище смешанного или традиционного захоронения
	площадь территории, га
	0,24 на 1000 чел. <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.

	1.2
	Кладбище урновых захоронений после кремации
	площадь территории, га
	0,02 на 1000 чел.
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	1.3
	Крематорий
	по заданию на проектирование <**>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<**> Пропускная способность крематория определяется в среднем из расчета один час на одну кремацию.


Примечание:

Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям.

1.7. Объекты в области благоустройства

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Парк культуры и отдыха, городской парк
	на административный центр с населением менее 30 тыс. чел.
	1 <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*> Площадь территории городских парков следует принимать не менее 15 га.

<**> Время доступности городских парков должно быть не более 20 минут.

	2
	Сад жилого района
	площадь территории, га
	3
	не нормируется

	3
	Бульвар и пешеходная аллея
	ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей, м <*>
	по оси улиц - 18
	не нормируется

	
	
	
	с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой - 10
	

	
	<*> Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха.

	4
	Сквер
	площадь территории, га
	0,5
	не нормируется

	Для городской местности площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 8 кв. м.

Для малых городов с численностью населения до 20 тысяч человек площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 10 кв. м.

Для сельской местности площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 12 кв. м.

В малых (до 50 тыс.) городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

	5
	Оборудованное место массовой околоводной рекреации (пляж)
	площадь территории на человека (посетителя), кв. м
	5 <*>
	транспортная доступность, мин.
	90

	
	<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

	6
	Объекты благоустройства на территориях жилого назначения

	6.1
	Детская площадка
	площадь территории на человека, кв. м
	0,5 <*>
	на придомовой территории, но не менее 12 м от окон жилых домов

	6.2
	Площадка для отдыха и досуга
	площадь территории на человека, кв. м
	0,1 <*>
	на придомовой территории, но не менее 10 м от окон жилых домов

	6.3
	Спортивная площадка
	площадь территории на человека, кв. м
	<*>
<***>
	на придомовой территории жилых домов

	6.4
	Контейнерная площадка и площадка для складирования отдельных групп коммунальных отходов
	количество (объект)
	<**>
	пешеходная доступность, м
	100 <****>

	6.5
	Площадка для выгула собак
	площадь территории на человека, кв. м
	<*>
	пешеходная доступность, м
	на придомовой территории, но не менее 40 м от окон жилых домов

	
	<*> Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

<**> Наличие контейнерных площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы. Значения показателей определяются на основании расчета в соответствии с нормативами накопления твердых коммунальных отходов и правилами благоустройства муниципального образования.

<***> Наибольшие значения следует принимать для хоккейных и футбольных площадок - 40 м, наименьшие - для площадок для настольного тенниса - 10 м.

<****> Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. Расстояние от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.


1.8 Объекты для хранения транспортных средств

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стоянки автомобилей для многоквартирного жилого дома

	1.1
	Гараж (гараж-стоянка), открытая стоянка для постоянного хранения
	вместимость (1 машино-место на 1000 чел.) <1>
	определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании

<*>
	м
	800 1500 <***>

	1.2
	Гостевая стоянка
	вместимость (1 машино-место на 1000 чел.) <1>
	определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании <**>
	м
	100

	
	<1> Допускается в качестве единицы измерения принимать 1 машино-место на 100 (10) человек, 1 машино-место на 1 человека.

Уровень автомобилизации в муниципальном образовании на расчетный срок определяется местными нормативами градостроительного проектирования в зависимости от местных условий.

<*> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 90% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации.

<**> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 25% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации.

<***> В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м.

	2
	Стоянки для временного хранения автомобилей общественных зданий, сооружений, рекреационных территорий, объектов отдыха и т.д.

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	количество машино-мест на 200 - 220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	количество машино-мест на 100 - 120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.3
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	количество машино-мест на 50 - 60 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.4
	Общеобразовательная организация
	100 мест (воспитанников)
	2
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	количество машино-мест на 2 - 3 преподавателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	количество машино-мест на 20 - 25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Научно-исследовательские и проектные институты
	количество машино-мест на 140 - 170 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	количество машино-мест на 6 - 8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	количество машино-мест на 1000 человек, работающих в двух смежных сменах
	140
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 30 - 40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	количество машино-мест на 40 - 50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 5 - 6 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.12
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	количество машино-мест на 6 - 8 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	количество машино-мест на 6 - 8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.14
	Медицинские организации городского, районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.15
	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.16
	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м
	количество машино-мест на 8 - 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.17
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.18
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	количество машино-мест на 5 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.19
	Аквапарки, бассейны
	количество машино-мест на 5 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	количество машино-мест на 6 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Автовокзалы
	количество машино-мест на 10 - 15 пассажиров в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.22
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.23
	Лесопарки и заповедники
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.24
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.25
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	2.26
	Предприятия общественного питания, торговли
	количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске в соответствии с требованиями свода правил "СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".


2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, автомобильных дорог местного значения населения Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе.

- пункта 1.11 "Руководства по проектированию городских улиц и дорог", разработанного ЦНИИП градостроительства.

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими осуществление деятельности органов власти Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- СНиП 31-05-2003;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейными и объектами энергетики населения Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чернозерского сельсовета Мокшанского района приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- СП 42-101-2003.

- свода правил «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/14 (с последующими изменениями).

- свода правил "СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85", утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/11 (с последующими изменениями).

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и досуга местного значения населения Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта местного значения населения Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта и Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации.

2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области социального обслуживания населения Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, приняты на основе.

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- санитарных норм и правил СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84;

2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области благоустройства местного значения населения Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями).

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр;

- Письма Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.12.2010 N 42053-ИБ/14 "Об утверждении Предложений по благоустройству придомовой территории в части детской спортивно-игровой инфраструктуры";

- Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 N 711/пр (далее - Методические рекомендации для подготовки правил благоустройства);

- СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2010 N 64 (с последующими изменениями).

2.8 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  в области хранения транспортных средств местного значения населения Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- свода правил "СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования", утвержденных Приказом Минстроя России от 17.08.2016 N 572/пр) (с последующими изменениями).

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

3.1. Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области распространяется на всю территорию Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения. Нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области применяются при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

- при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

3.2. Правила применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в документах территориального планирования, границ зон планируемого размещения таких объектов в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта регионального или местного значения следует учитывать параметры указанных объектов и нормы отвода земель для таких объектов.
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МОКШАНСКОГО РАЙОНА 
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р.п. Мокшан

2020 г.
1. Основная часть

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется

	2
	Велосипедные дорожки, полосы для велосипедистов
	протяженность дорожки на 1 человека, п.м.
	0,1


	не нормируется




1.2. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти 

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объект для размещения органов местного самоуправления муниципального образования
	площадь пола на 1 сотрудника, кв. м
	6 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки.


1.3. Объекты инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейные и объекты

энергетики

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты в области электроснабжения

	1.1
	Объекты:

- линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- подстанции, проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- распределительные пункты;

- переключательный пункт;

- соединительные пункты;

- трансформаторные подстанции.
	кВт*ч/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям электропотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения <*>
	не нормируется

	
	
	
	без стационарных электроплит, без кондиционеров:
	950.
	

	
	
	
	со стационарными электроплитами, без кондиционеров:
	1350.
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов.

	2.
	Объекты в области газоснабжения

	2.1
	Газопровод низкого давления (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, до 0,005 МПа включительно
	куб. м/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям потребления газа на 1 чел. в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	с централизованным горячим водоснабжением
	120 <**>
	

	
	
	
	с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей
	300 <**>
	

	
	
	
	с отсутствием всяких видов горячего водоснабжения
	220 <**>
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы газоснабжения.

<**> Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/м3)).

	3
	Объекты в области теплоснабжения 

	3.1
	Объекты:

- источник тепловой энергии;

- центральный тепловой пункт (ЦТП);

- индивидуальный тепловой пункт (ИТП);

- тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС).
	Гкал/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов теплопотребления на 1 чел., в зависимости от степени благоустройства <*>
	

	
	
	
	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом
	при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом
	при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом
	не нормируется

	
	
	
	0,97
	2,4
	1,43
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы теплоснабжения. Задачи развития системы теплоснабжения решаются в схемах теплоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	4
	Объекты в области водоснабжения

	4.1
	Объекты водоснабжения:

- водозабор;

- водопроводные очистные сооружения;

- насосная станция;

- водонапорная башня;

- резервуар;

- артезианская скважина.
	л/сут.
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоснабжения. Задачи развития системы водоснабжения решаются в схемах водоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	5
	Объекты в области водоотведения 

	5.1
	Объекты водоотведения:

- очистные сооружения (КОС);

- канализационная насосная станция (КНС).
	л/сут.
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водоотведения на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоотведения. Задачи развития системы водоотведения решаются в схемах водоотведения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.


1.4. Объекты в области культуры и досуга

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Библиотеки

	1.1
	Общедоступная библиотека с детским отделением
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	1.2
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	
	

	1.3
	Филиал общедоступных библиотек с детским отделением
	количество (объект)
	1 на 1 тыс. чел.
	
	

	2
	Учреждения культуры клубного типа

	2.1
	Дом культуры
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	2.2
	Филиал сельского дома культуры
	количество (объект)
	1 на 1 тыс. чел.
	не нормируется

	3
	Кинозалы

	3.1
	Кинозал
	количество (объект)
	1 на 3 тыс. чел.
	транспортная доступность, мин.
	30


1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5
	Объекты местного значения сельского поселения

	5.1
	Плавательный бассейн
	площадь зеркала воды на 1000 человек, кв. м
	20
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	5.2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, кв. м
	1,95 тыс.
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	4
	
	

	5.3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	35
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	4
	
	

	5.4
	Спортивная площадка (комплексы физкультурно-оздоровительных площадок
	площадь территории на 1 человека, кв. м
	23
	пешеходная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих до 280
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	3
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	6
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	10
	
	

	
	Муниципальными единицами могут выступать сельские поселения, жилые кварталы и т.п.

При расчете потребности населения в бассейнах, спортивных плоскостных сооружениях и спортивных залах рекомендуется учитывать объекты регионального значения (при наличии), местного значения муниципального района и поселения.


1.6. Объекты в области ритуальных услуг (места погребения)

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты мест погребения

	1.1
	Кладбище смешанного или традиционного захоронения
	площадь территории, га
	0,24 на 1000 чел. <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.

	1.2
	Кладбище урновых захоронений после кремации
	площадь территории, га
	0,02 на 1000 чел.
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	1.3
	Крематорий
	по заданию на проектирование <**>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<**> Пропускная способность крематория определяется в среднем из расчета один час на одну кремацию.


Примечание:

Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям.

1.7. Объекты в области благоустройства

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Парк культуры и отдыха, городской парк
	на административный центр с населением менее 30 тыс. чел.
	1 <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*> Площадь территории городских парков следует принимать не менее 15 га.

<**> Время доступности городских парков должно быть не более 20 минут.

	2
	Сад жилого района
	площадь территории, га
	3
	не нормируется

	3
	Бульвар и пешеходная аллея
	ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей, м <*>
	по оси улиц - 18
	не нормируется

	
	
	
	с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой - 10
	

	
	<*> Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха.

	4
	Сквер
	площадь территории, га
	0,5
	не нормируется

	Для городской местности площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 8 кв. м.

Для малых городов с численностью населения до 20 тысяч человек площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 10 кв. м.

Для сельской местности площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 12 кв. м.

В малых (до 50 тыс.) городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

	5
	Оборудованное место массовой околоводной рекреации (пляж)
	площадь территории на человека (посетителя), кв. м
	5 <*>
	транспортная доступность, мин.
	90

	
	<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

	6
	Объекты благоустройства на территориях жилого назначения

	6.1
	Детская площадка
	площадь территории на человека, кв. м
	0,5 <*>
	на придомовой территории, но не менее 12 м от окон жилых домов

	6.2
	Площадка для отдыха и досуга
	площадь территории на человека, кв. м
	0,1 <*>
	на придомовой территории, но не менее 10 м от окон жилых домов

	6.3
	Спортивная площадка
	площадь территории на человека, кв. м
	<*>
<***>
	на придомовой территории жилых домов

	6.4
	Контейнерная площадка и площадка для складирования отдельных групп коммунальных отходов
	количество (объект)
	<**>
	пешеходная доступность, м
	100 <****>

	6.5
	Площадка для выгула собак
	площадь территории на человека, кв. м
	<*>
	пешеходная доступность, м
	на придомовой территории, но не менее 40 м от окон жилых домов

	
	<*> Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

<**> Наличие контейнерных площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы. Значения показателей определяются на основании расчета в соответствии с нормативами накопления твердых коммунальных отходов и правилами благоустройства муниципального образования.

<***> Наибольшие значения следует принимать для хоккейных и футбольных площадок - 40 м, наименьшие - для площадок для настольного тенниса - 10 м.

<****> Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. Расстояние от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.


1.8 Объекты для хранения транспортных средств

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стоянки автомобилей для многоквартирного жилого дома

	1.1
	Гараж (гараж-стоянка), открытая стоянка для постоянного хранения
	вместимость (1 машино-место на 1000 чел.) <1>
	определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании

<*>
	м
	800 1500 <***>

	1.2
	Гостевая стоянка
	вместимость (1 машино-место на 1000 чел.) <1>
	определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании <**>
	м
	100

	
	<1> Допускается в качестве единицы измерения принимать 1 машино-место на 100 (10) человек, 1 машино-место на 1 человека.

Уровень автомобилизации в муниципальном образовании на расчетный срок определяется местными нормативами градостроительного проектирования в зависимости от местных условий.

<*> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 90% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации.

<**> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 25% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации.

<***> В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м.

	2
	Стоянки для временного хранения автомобилей общественных зданий, сооружений, рекреационных территорий, объектов отдыха и т.д.

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	количество машино-мест на 200 - 220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	количество машино-мест на 100 - 120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.3
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	количество машино-мест на 50 - 60 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.4
	Общеобразовательная организация
	100 мест (воспитанников)
	2
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	количество машино-мест на 2 - 3 преподавателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	количество машино-мест на 20 - 25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Научно-исследовательские и проектные институты
	количество машино-мест на 140 - 170 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	количество машино-мест на 6 - 8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	количество машино-мест на 1000 человек, работающих в двух смежных сменах
	140
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 30 - 40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	количество машино-мест на 40 - 50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 5 - 6 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.12
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	количество машино-мест на 6 - 8 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	количество машино-мест на 6 - 8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.14
	Медицинские организации городского, районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.15
	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.16
	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м
	количество машино-мест на 8 - 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.17
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.18
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	количество машино-мест на 5 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.19
	Аквапарки, бассейны
	количество машино-мест на 5 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	количество машино-мест на 6 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Автовокзалы
	количество машино-мест на 10 - 15 пассажиров в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.22
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.23
	Лесопарки и заповедники
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.24
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.25
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	2.26
	Предприятия общественного питания, торговли
	количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске в соответствии с требованиями свода правил "СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".


2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, автомобильных дорог местного значения населения Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе.

- пункта 1.11 "Руководства по проектированию городских улиц и дорог", разработанного ЦНИИП градостроительства.

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими осуществление деятельности органов власти Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- СНиП 31-05-2003;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейными и объектами энергетики населения Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Широкоисского сельсовета Мокшанского района приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- СП 42-101-2003.

- свода правил «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/14 (с последующими изменениями).

- свода правил "СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85", утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/11 (с последующими изменениями).

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и досуга местного значения населения Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта местного значения населения Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта и Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации.

2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области социального обслуживания населения Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, приняты на основе.

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- санитарных норм и правил СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84;

2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области благоустройства местного значения населения Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями).

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр;

- Письма Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.12.2010 N 42053-ИБ/14 "Об утверждении Предложений по благоустройству придомовой территории в части детской спортивно-игровой инфраструктуры";

- Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 N 711/пр (далее - Методические рекомендации для подготовки правил благоустройства);

- СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2010 N 64 (с последующими изменениями).

2.8 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  в области хранения транспортных средств местного значения населения Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- свода правил "СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования", утвержденных Приказом Минстроя России от 17.08.2016 N 572/пр) (с последующими изменениями).

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

3.1. Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области распространяется на всю территорию Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения. Нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области применяются при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

- при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

3.2. Правила применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в документах территориального планирования, границ зон планируемого размещения таких объектов в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта регионального или местного значения следует учитывать параметры указанных объектов и нормы отвода земель для таких объектов.

Приложение №13   

                                                                                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ

решением 

Собрания представителей  

Мокшанского района 

Пензенской области

от ____________ № ________
 НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЮРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОКШАНСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

р.п. Мокшан

2020 г.
1. Основная часть

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется

	2
	Велосипедные дорожки, полосы для велосипедистов
	протяженность дорожки на 1 человека, п.м.
	0,1


	не нормируется




1.2. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти 

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объект для размещения органов местного самоуправления муниципального образования
	площадь пола на 1 сотрудника, кв. м
	6 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки.


1.3. Объекты инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейные и объекты

энергетики

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты в области электроснабжения

	1.1
	Объекты:

- линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- подстанции, проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- распределительные пункты;

- переключательный пункт;

- соединительные пункты;

- трансформаторные подстанции.
	кВт*ч/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям электропотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения <*>
	не нормируется

	
	
	
	без стационарных электроплит, без кондиционеров:
	950.
	

	
	
	
	со стационарными электроплитами, без кондиционеров:
	1350.
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов.

	2.
	Объекты в области газоснабжения

	2.1
	Газопровод низкого давления (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, до 0,005 МПа включительно
	куб. м/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям потребления газа на 1 чел. в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	с централизованным горячим водоснабжением
	120 <**>
	

	
	
	
	с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей
	300 <**>
	

	
	
	
	с отсутствием всяких видов горячего водоснабжения
	220 <**>
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы газоснабжения.

<**> Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/м3)).

	3
	Объекты в области теплоснабжения 

	3.1
	Объекты:

- источник тепловой энергии;

- центральный тепловой пункт (ЦТП);

- индивидуальный тепловой пункт (ИТП);

- тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС).
	Гкал/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов теплопотребления на 1 чел., в зависимости от степени благоустройства <*>
	

	
	
	
	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом
	при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом
	при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом
	не нормируется

	
	
	
	0,97
	2,4
	1,43
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы теплоснабжения. Задачи развития системы теплоснабжения решаются в схемах теплоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	4
	Объекты в области водоснабжения

	4.1
	Объекты водоснабжения:

- водозабор;

- водопроводные очистные сооружения;

- насосная станция;

- водонапорная башня;

- резервуар;

- артезианская скважина.
	л/сут.
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоснабжения. Задачи развития системы водоснабжения решаются в схемах водоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	5
	Объекты в области водоотведения 

	5.1
	Объекты водоотведения:

- очистные сооружения (КОС);

- канализационная насосная станция (КНС).
	л/сут.
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водоотведения на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоотведения. Задачи развития системы водоотведения решаются в схемах водоотведения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.


1.4. Объекты в области культуры и досуга

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Библиотеки

	1.1
	Общедоступная библиотека с детским отделением
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	1.2
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	
	

	1.3
	Филиал общедоступных библиотек с детским отделением
	количество (объект)
	1 на 1 тыс. чел.
	
	

	2
	Учреждения культуры клубного типа

	2.1
	Дом культуры
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	2.2
	Филиал сельского дома культуры
	количество (объект)
	1 на 1 тыс. чел.
	не нормируется

	3
	Кинозалы

	3.1
	Кинозал
	количество (объект)
	1 на 3 тыс. чел.
	транспортная доступность, мин.
	30


1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5
	Объекты местного значения сельского поселения

	5.1
	Плавательный бассейн
	площадь зеркала воды на 1000 человек, кв. м
	20
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	5.2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, кв. м
	1,95 тыс.
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	4
	
	

	5.3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	35
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	2
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	4
	
	

	5.4
	Спортивная площадка (комплексы физкультурно-оздоровительных площадок
	площадь территории на 1 человека, кв. м
	23
	пешеходная доступность, мин.
	30

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих до 280
	количество (объект)
	1
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 280 до 1200 жителей
	количество (объект)
	3
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 1200 до 2500 жителей
	количество (объект)
	6
	
	

	
	- в муниципальных единицах, объединяющих от 2500 до 5000 жителей
	количество (объект)
	10
	
	

	
	Муниципальными единицами могут выступать сельские поселения, жилые кварталы и т.п.

При расчете потребности населения в бассейнах, спортивных плоскостных сооружениях и спортивных залах рекомендуется учитывать объекты регионального значения (при наличии), местного значения муниципального района и поселения.


1.6. Объекты в области ритуальных услуг (места погребения)

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты мест погребения

	1.1
	Кладбище смешанного или традиционного захоронения
	площадь территории, га
	0,24 на 1000 чел. <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.

	1.2
	Кладбище урновых захоронений после кремации
	площадь территории, га
	0,02 на 1000 чел.
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	1.3
	Крематорий
	по заданию на проектирование <**>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<**> Пропускная способность крематория определяется в среднем из расчета один час на одну кремацию.


Примечание:

Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям.

1.7. Объекты в области благоустройства

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Парк культуры и отдыха, городской парк
	на административный центр с населением менее 30 тыс. чел.
	1 <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*> Площадь территории городских парков следует принимать не менее 15 га.

<**> Время доступности городских парков должно быть не более 20 минут.

	2
	Сад жилого района
	площадь территории, га
	3
	не нормируется

	3
	Бульвар и пешеходная аллея
	ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей, м <*>
	по оси улиц - 18
	не нормируется

	
	
	
	с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой - 10
	

	
	<*> Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха.

	4
	Сквер
	площадь территории, га
	0,5
	не нормируется

	Для городской местности площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 8 кв. м.

Для малых городов с численностью населения до 20 тысяч человек площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 10 кв. м.

Для сельской местности площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 12 кв. м.

В малых (до 50 тыс.) городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

	5
	Оборудованное место массовой околоводной рекреации (пляж)
	площадь территории на человека (посетителя), кв. м
	5 <*>
	транспортная доступность, мин.
	90

	
	<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

	6
	Объекты благоустройства на территориях жилого назначения

	6.1
	Детская площадка
	площадь территории на человека, кв. м
	0,5 <*>
	на придомовой территории, но не менее 12 м от окон жилых домов

	6.2
	Площадка для отдыха и досуга
	площадь территории на человека, кв. м
	0,1 <*>
	на придомовой территории, но не менее 10 м от окон жилых домов

	6.3
	Спортивная площадка
	площадь территории на человека, кв. м
	<*>
<***>
	на придомовой территории жилых домов

	6.4
	Контейнерная площадка и площадка для складирования отдельных групп коммунальных отходов
	количество (объект)
	<**>
	пешеходная доступность, м
	100 <****>

	6.5
	Площадка для выгула собак
	площадь территории на человека, кв. м
	<*>
	пешеходная доступность, м
	на придомовой территории, но не менее 40 м от окон жилых домов

	
	<*> Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

<**> Наличие контейнерных площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы. Значения показателей определяются на основании расчета в соответствии с нормативами накопления твердых коммунальных отходов и правилами благоустройства муниципального образования.

<***> Наибольшие значения следует принимать для хоккейных и футбольных площадок - 40 м, наименьшие - для площадок для настольного тенниса - 10 м.

<****> Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. Расстояние от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.


1.8 Объекты для хранения транспортных средств

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стоянки автомобилей для многоквартирного жилого дома

	1.1
	Гараж (гараж-стоянка), открытая стоянка для постоянного хранения
	вместимость (1 машино-место на 1000 чел.) <1>
	определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании

<*>
	м
	800 1500 <***>

	1.2
	Гостевая стоянка
	вместимость (1 машино-место на 1000 чел.) <1>
	определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании <**>
	м
	100

	
	<1> Допускается в качестве единицы измерения принимать 1 машино-место на 100 (10) человек, 1 машино-место на 1 человека.

Уровень автомобилизации в муниципальном образовании на расчетный срок определяется местными нормативами градостроительного проектирования в зависимости от местных условий.

<*> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 90% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации.

<**> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 25% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации.

<***> В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м.

	2
	Стоянки для временного хранения автомобилей общественных зданий, сооружений, рекреационных территорий, объектов отдыха и т.д.

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	количество машино-мест на 200 - 220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	количество машино-мест на 100 - 120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.3
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	количество машино-мест на 50 - 60 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.4
	Общеобразовательная организация
	100 мест (воспитанников)
	2
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	количество машино-мест на 2 - 3 преподавателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	количество машино-мест на 20 - 25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Научно-исследовательские и проектные институты
	количество машино-мест на 140 - 170 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	количество машино-мест на 6 - 8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	количество машино-мест на 1000 человек, работающих в двух смежных сменах
	140
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 30 - 40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	количество машино-мест на 40 - 50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 5 - 6 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.12
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	количество машино-мест на 6 - 8 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	количество машино-мест на 6 - 8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.14
	Медицинские организации городского, районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.15
	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.16
	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м
	количество машино-мест на 8 - 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.17
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.18
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	количество машино-мест на 5 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.19
	Аквапарки, бассейны
	количество машино-мест на 5 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	количество машино-мест на 6 - 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Автовокзалы
	количество машино-мест на 10 - 15 пассажиров в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.22
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.23
	Лесопарки и заповедники
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.24
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.25
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	2.26
	Предприятия общественного питания, торговли
	количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске в соответствии с требованиями свода правил "СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".


2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, автомобильных дорог местного значения населения Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе.

- пункта 1.11 "Руководства по проектированию городских улиц и дорог", разработанного ЦНИИП градостроительства.

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими осуществление деятельности органов власти Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- СНиП 31-05-2003;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейными и объектами энергетики населения Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Юровского сельсовета Мокшанского района приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- СП 42-101-2003.

- свода правил «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/14 (с последующими изменениями).

- свода правил "СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85", утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/11 (с последующими изменениями).

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и досуга местного значения населения Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта местного значения населения Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе:

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта и Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации.

2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области социального обслуживания населения Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, приняты на основе.

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- санитарных норм и правил СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84;

2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области благоустройства местного значения населения Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приняты на основе.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями).

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр;

- Письма Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.12.2010 N 42053-ИБ/14 "Об утверждении Предложений по благоустройству придомовой территории в части детской спортивно-игровой инфраструктуры";

- Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 N 711/пр (далее - Методические рекомендации для подготовки правил благоустройства);

- СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2010 N 64 (с последующими изменениями).

2.8 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  в области хранения транспортных средств местного значения населения Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, приняты на основе:

- свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

- свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

- свода правил "СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования", утвержденных Приказом Минстроя России от 17.08.2016 N 572/пр) (с последующими изменениями).

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

3.1. Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области распространяется на всю территорию Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения. Нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области применяются при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

- при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

3.2. Правила применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в документах территориального планирования, границ зон планируемого размещения таких объектов в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта регионального или местного значения следует учитывать параметры указанных объектов и нормы отвода земель для таких объектов.

