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	СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

	

	Р Е Ш Е Н И Е

	


	от
	20 ноября 2020 года
	№  
	524-47/4

	р.п. Мокшан


О проекте решения Собрания представителей 
Мокшанского района Пензенской области 
«О внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования»
В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Мокшанского района Пензенской области (с последующими изменениями), 
Собрание представителей Мокшанского района решило:

1. Утвердить проект решения Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области «О внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования» согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления Мокшанского района Пензенской области».

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации Мокшанского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания представителей по бюджетной, налоговой и экономической политике.

Глава Мокшанского района   
   Пензенской области                                                                            А.В. Шмелев
ПРОЕКТ

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

 решением Собрания представителей
 Мокшанского района Пензенской области

от 20.11.2020 №524-47/4

	от
	----
	№  
	----

	р.п. Мокшан


	

	СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р Е Ш Е Н И Е

	


О внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования 
В соответствии с Порядком подготовки, утверждения нормативов градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области и внесения изменения в них, частью 6 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Мокшанского района Пензенской области (с последующими изменениями),
Собрание представителей Мокшанского района решило:

1. Внести в нормативы градостроительного проектирования Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №1 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района Пензенской области» следующие изменения:

1.1. раздел 1.1. «Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения» изложить в следующей редакции:

« 
1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется


                                                                                                                                     »;

1.2. раздел 1.5. «Объекты в области физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:
« 

1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	На территории населенного пункта численностью более 50 человек рекомендуется размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, а с численностью населенного пункта от 50 до 500 человек допускается размещать указанные площадки, не требующие капитальных вложений.

	3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	4
	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30


»;
2. Внести в нормативы градостроительного проектирования Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №2 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района Пензенской области» следующие изменения:
2.1. раздел 1.1. «Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения» изложить в следующей редакции:

« 
1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется


                                                                                                                                     »;

2.2. раздел 1.5. «Объекты в области физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

« 

1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	На территории населенного пункта численностью более 50 человек рекомендуется размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, а с численностью населенного пункта от 50 до 500 человек допускается размещать указанные площадки, не требующие капитальных вложений.

	3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	4
	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30


»;

3. Внести в нормативы градостроительного проектирования Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №3 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района Пензенской области» следующие изменения:
3.1. раздел 1.1. «Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения» изложить в следующей редакции:

« 
1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется


                                                                                                                                     »;

3.2. раздел 1.5. «Объекты в области физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

« 

1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	На территории населенного пункта численностью более 50 человек рекомендуется размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, а с численностью населенного пункта от 50 до 500 человек допускается размещать указанные площадки, не требующие капитальных вложений.

	3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	4
	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30


»;

4. Внести в нормативы градостроительного проектирования Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №4 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района Пензенской области» следующие изменения:
4.1. раздел 1.1. «Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения» изложить в следующей редакции:

« 
1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется


                                                                                                                                     »;

4.2. раздел 1.5. «Объекты в области физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

« 

1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	На территории населенного пункта численностью более 50 человек рекомендуется размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, а с численностью населенного пункта от 50 до 500 человек допускается размещать указанные площадки, не требующие капитальных вложений.

	3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	4
	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30


»;

5. Внести в нормативы градостроительного проектирования Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №5 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района  Пензенской области» следующие изменения:
5.1. раздел 1.1. «Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения» изложить в следующей редакции:

« 
1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется


                                                                                                                                     »;

5.2. раздел 1.5. «Объекты в области физической культуры и спорта»   изложить в следующей редакции:

« 

1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	На территории населенного пункта численностью более 50 человек рекомендуется размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, а с численностью населенного пункта от 50 до 500 человек допускается размещать указанные площадки, не требующие капитальных вложений.

	3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	4
	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30


»;

6. Внести в нормативы градостроительного проектирования Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №6 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района  Пензенской области» следующие изменения:
6.1. раздел 1.1. «Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения» изложить в следующей редакции:

« 
1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется


                                                                                                                                     »;

6.2. раздел 1.5. «Объекты в области физической культуры и спорта»   изложить в следующей редакции:

« 

1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	На территории населенного пункта численностью более 50 человек рекомендуется размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, а с численностью населенного пункта от 50 до 500 человек допускается размещать указанные площадки, не требующие капитальных вложений.

	3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	4
	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30


»;

7. Внести в нормативы градостроительного проектирования Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №7 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района  Пензенской области» следующие изменения:
7.1. раздел 1.1. «Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения» изложить в следующей редакции:

« 
1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется


                                                                                                                                     »;

7.2. раздел 1.5. «Объекты в области физической культуры и спорта»   изложить в следующей редакции:

« 

1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	На территории населенного пункта численностью более 50 человек рекомендуется размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, а с численностью населенного пункта от 50 до 500 человек допускается размещать указанные площадки, не требующие капитальных вложений.

	3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	4
	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30


»;

8. Внести в нормативы градостроительного проектирования Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №8 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района  Пензенской области» следующие изменения:
8.1. раздел 1.1. «Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения» изложить в следующей редакции:

« 
1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется


                                                                                                                                     »;

8.2. раздел 1.5. «Объекты в области физической культуры и спорта»   изложить в следующей редакции:

« 

1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	На территории населенного пункта численностью более 50 человек рекомендуется размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, а с численностью населенного пункта от 50 до 500 человек допускается размещать указанные площадки, не требующие капитальных вложений.

	3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	4
	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30


»;

9. Внести в нормативы градостроительного проектирования Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №9 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района Пензенской области» следующие изменения:
9.1. 10.1. раздел 1.1. «Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения» изложить в следующей редакции:

« 
1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется


                                                                                                                                     »;

9.2. раздел 1.5. «Объекты в области физической культуры и спорта»   изложить в следующей редакции:

« 

1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	На территории населенного пункта численностью более 50 человек рекомендуется размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, а с численностью населенного пункта от 50 до 500 человек допускается размещать указанные площадки, не требующие капитальных вложений.

	3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	4
	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30


»;

10. Внести в нормативы градостроительного проектирования Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №10 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района Пензенской области» следующие изменения:
10.1. 11.1. раздел 1.1. «Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения» изложить в следующей редакции:

« 
1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется


                                                                                                                                     »;

10.2. раздел 1.5. «Объекты в области физической культуры и спорта»   изложить в следующей редакции:

« 

1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	На территории населенного пункта численностью более 50 человек рекомендуется размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, а с численностью населенного пункта от 50 до 500 человек допускается размещать указанные площадки, не требующие капитальных вложений.

	3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	4
	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30


»;

11. Внести в нормативы градостроительного проектирования Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №11 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района Пензенской области» следующие изменения:
11.1. раздел 1.1. «Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения» изложить в следующей редакции:

« 
1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется


                                                                                                                                     »;

11.2. раздел 1.5. «Объекты в области физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

« 

1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	На территории населенного пункта численностью более 50 человек рекомендуется размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, а с численностью населенного пункта от 50 до 500 человек допускается размещать указанные площадки, не требующие капитальных вложений.

	3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	4
	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30


»;

12. Внести в нормативы градостроительного проектирования Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №12 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района  Пензенской области» следующие изменения:
12.1. раздел 1.1. «Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения» изложить в следующей редакции:

« 
1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется


                                                                                                                                     »;

12.2. раздел 1.5. «Объекты в области физической культуры и спорта»   изложить в следующей редакции:

« 

1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	На территории населенного пункта численностью более 50 человек рекомендуется размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, а с численностью населенного пункта от 50 до 500 человек допускается размещать указанные площадки, не требующие капитальных вложений.

	3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	4
	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30


»;

13. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
14. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления Мокшанского района Пензенской области».
15. Настоящее решение разместить в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
16. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания представителей по бюджетной, налоговой и финансовой политике.

Глава Мокшанского района   

     Пензенской области                                                                              А.В. Шмелев
