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	АДМИНИСТРАЦИЯ МОКШАНСКОГО РАЙОНА 

  ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	от

№

р.п. Мокшан




Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области 
В соответствии с Порядком подготовки, утверждения нормативов градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области и внесения изменения в них, частью 6 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Мокшанского района Пензенской области (с последующими изменениями), -
Администрация Мокшанского района Пензенской области постановляет
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления Мокшанского района Пензенской области».
4. Настоящее постановление разместить в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Мокшанского района Кривенкова С.В.
	Глава администрации 

Мокшанского района   
	
	Н.Н. Тихомиров 


Приложение   

                                                                                                                                                              УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
Мокшанского района 

Пензенской области

от ____________ № ________
 МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МОКШАНСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

р.п. Мокшан

2021 г.
1. Основная часть

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Мокшанского района Пензенской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокшанского района Пензенской области.

1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги 

межмуниципального значения
	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Автомобильные дороги местного значения

	1.1
	Доля автодорог с твердым покрытием
	Доля автодорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог,

%
	80
	не нормируется

	2
	Объекты пассажирского автомобильного транспорта

	2.1
	Обеспеченность населения автостанциями местного значения  
	Вместимость автостанции (пассажиров) при расчетном суточном отправлении:
	
	не нормируется

	
	
	от 100 до 200
	11
	

	
	
	от 200 до 400
	27
	

	
	
	от 400 до 600
	55
	

	
	
	от 600 до 1000
	80
	


1.2. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности

органов власти Мокшанского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объект для размещения органов местного самоуправления района
	площадь пола на 1 сотрудника, кв. м
	6 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки.

	2
	Муниципальный архив, включая хранение архивных фондов поселений
	количество (объект)
	1 на муниципальное образование
	не нормируется и определяется заданием на проектирование


1.3. Объекты инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейные и объекты энергетики

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты в области электроснабжения

	1.1
	Обеспеченность населения электрической энергией 

<1>
	кВт*ч/год
	По заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям электропотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения                                          <*>
	не нормируется

	
	
	
	без стационарных электроплит, без кондиционеров
	городские и сельские поселения - 950
	

	
	
	
	со стационарными электроплитами, без кондиционеров
	городские и сельские поселения - 1350.
	

	
	<1> К объектам электроснабжения местного значения муниципального района относятся объекты электроснабжения в границах муниципального района, предназначенные для решения вопросов местного значения на территории двух и более поселений.

<*> Используется для предварительных расчетов.

	2
	Объекты в области газоснабжения

	2.1
	Обеспеченность населения природным газом 

<1>
	куб. м/год
	По заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям потребления газа на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	с централизованным горячим водоснабжением
	120
<**>
	

	
	
	
	с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей
	300 <**>
	

	
	
	
	с отсутствием всяких видов горячего водоснабжения
	для городских населенных пунктов - 180; для сельских населенных пунктов – 220 <**>
	

	
	<1> К объектам газоснабжения местного значения муниципального района относятся объекты газоснабжения в границах муниципального района, предназначенные для решения вопросов местного значения на территории двух и более поселений.

<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы газоснабжения.
<**> Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/м3)).


1.4. Объекты в области образования

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Дошкольное образование

	1.1
	Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях
	Количество мест в образовательных организациях в расчете на 100 человек в возрасте от 0 до 7 лет
	город. местн.
	сельск. местн.
	пешеходная доступность, м
	город. местн.
	сельск. местн.

	
	
	
	65
	45
	
	300 (500) <*>
	500

	
	<*> В районах малоэтажной застройки - 500 м.   

	2
	Общее образование

	2.1
	Обеспеченность местами в общеобразовательных организациях

	Количество мест на 100 человек в возрасте в возрасте от 7 до 10 лет 


	город. местн.
	сельск. местн.
	пешеходная доступность, м
	город. местн.
	сельск. местн.

	
	
	
	
	
	
	500

(750) <*>
	-

	
	
	
	95
	45
	Транспортная доступность, мин. (в одну сторону)
	-
	15/30 <**>

	
	<*> Радиус доступности для общеобразовательных организаций общего образования (за исключением начальных классов) на территориях малоэтажной жилой застройки в городской местности - 750 метров пешеходной доступности.

<**> Время транспортной доступности в сельской местности для обучающихся начального общего образования 15 минут (в одну сторону), для обучающихся основного общего и среднего общего образования - не более 30 минут (в одну сторону).

	3
	Дополнительное образование детей

	1.3
	Обеспеченность местами на программах дополнительного образования, реализуемых на базе:
	Количество мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 человек в возрасте от 5 до 18 лет
	75


	Транспортная доступность, мин
	30

	
	общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы
	Количество мест на 100 человек в возрасте 5 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях
	город. местн.


	сельск. местн
	
	

	
	
	
	45
	65
	
	

	
	образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (за исключением общеобразовательных организаций)
	Количество мест на 100 человек в возрасте от 5 до 18 лет
	город. местн.


	сельск. местн
	
	

	
	
	
	30
	10
	
	


1.5. Объекты в области культуры и досуга

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Библиотеки <*>

	1.1
	Обеспеченность населения

межпоселенческими библиотеками

<**>
	Единиц хранения /

читательских мест

на 1000 человек зоны обслуживания, тыс. человек:
	
	Транспортная доступность, час
	1

	
	
	св. 5 до 10
	4,5-5 тыс. единиц хранения/

3-4 читательских места
	
	

	
	
	св. 10 до 50
	4-4,5 тыс. единиц хранения/

2-3 читательских места
	
	

	
	
	Дополнительно в межпоселенческой библиотеке, расположенной в городском н.п. – административном центре муниципального района, единиц хранения /

читательских мест

на 1000 человек 
	4,5-5 тыс. единиц хранения/

3-4 читательских места
	
	

	
	<*> На всех административно-территориальных уровнях, независимо от количества жителей, необходимо размещение точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам (по 1 в каждой сетевой единице).
<**> Рекомендуется размещать 1 объект на административный центр муниципального района. 

	2
	Музеи

	2.1
	Обеспеченность населения краеведческими музеями

<*>
	Экспозиционная площадь на 1000 человек, кв. м
	22
	Транспортная доступность, час
	1

	
	<*> Рекомендуется размещать 1 объект на муниципальный район независимо от количества населения.

	3
	Концертные организации

	3.1
	Обеспеченность населения концертными залами

<*>
	Количество мест на 1000 человек


	3,5
	Транспортная доступность, мин.
	40

	
	<*> Рекомендуется размещать 1 объект на муниципальный район независимо от количества населения.

	4
	Учреждения культуры клубного типа

	4.1
	Обеспеченность населения центрами культурного развития

<*>
	Площадь пола помещений на 1000 человек, кв. м
	50
	Не нормируется

	
	<*> Рекомендуется размещать 1 объект на муниципальный район независимо от количества населения.


1.6. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Минимально
допустимый
уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Обеспеченность населения плавательными бассейнами <*>
	Площадь зеркала воды на 1000 человек, кв. м
	20
	Транспортная доступность, мин
	город. местн.
	сельск. местн.



	
	
	
	
	
	60
	90

	
	<*> Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью от 5000 человек.

	2
	Обеспеченность населения стадионами с трибунами на 1500 мест и более <*> 
	Количество мест на 1000 человек
	19,3
	Транспортная доступность, мин
	город. местн.
	сельск. местн.



	
	
	
	
	
	60
	90

	
	<*>  Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью от 5000 человек.

	3
	Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом
	Общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	Транспортная доступность, мин
	30

<*>

	
	<*> Для объектов обслуживания населения жилых районов городских округов и городских поселений радиус пешеходной доступности не должен превышать 1500 м.

	4
	Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом <*>
	Площадь пола на 1000 человек, кв. м


	60
	Пешеходная доступность, м 


	1000


	
	<*> Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью от 500 человек.

	5
	Обеспеченность населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом для круглогодичных занятий массовым спортом <*>
	Количество мест на 1000 человек
	6
	Транспортная доступность, мин. 


	город. местн.
	сельск. местн.



	
	
	
	
	
	60
	90

	
	<*> Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью от 30000 человек.


1.7. Объекты в области накопления твердых коммунальных отходов
	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Полигон ТКО
	Вместимость:

м3 на 1 чел.
	19,5 <*>
	не нормируется

	
	<*> Площадь территории полигона ТКО следует принимать не менее 2,5 га.


2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области

2.1. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами местного значения в области автомобильного транспорта, автомобильных дорог местного значения и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Пензенской области представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

	№ 

п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Объекты местного значения муниципального района

	1.1
	Автомобильные дороги местного значения

	1.1.1
	Доля автодорог с твердым покрытием
	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, на основе Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, в которой доля автодорог с твердым покрытием от автодорог общего пользования к 2035 году планируется довести до 80%.

	1.2
	Объекты пассажирского автомобильного транспорта

	1.2.1
	Обеспеченность населения автостанциями местного значения
	В части обеспеченности показатель установлен исходя из текущего состояния обеспеченности населения автовокзалами и автостанциями.

Согласно анализу объемов пассажиропотока и расчетного суточного отправления пассажиров автовокзалов и автостанций на территории Пензенской области расчетное суточное отправление пассажиров самых крупных автостанций не превышает 1000 пассажиров, что согласно классификации автовокзалов и пассажирских автостанций (таблица1), приведенной в ВСН-АВ-ПАС-94 соответствует автостанциям. В связи с этим расчетные показатели установлены для пассажирских станций. Время работы автостанций 12-14 часов в сутки.

Значения расчетного показателя основано на положениях ВСН-АВ-ПАС-94, согласно которым вместимость автостанций и автовокзалов зависит от суточного отправления пассажиров, при этом установлен значительный диапазон количества суточного отправления 100-200; 200-400; 400-600 и т.д. С целью установления расчетного показателя вычислялся средний коэффициент вместимости по каждому диапазону суточного отправления. В результате он составил:

- для диапазонов

в части автостанций:
от 100 до 200 пассажиров - 0,075

от 200 до 400 пассажиров - 0,09;

от 400 до 600 пассажиров - 0,11;

от 600 до 1000 пассажиров- 0,10

Далее среднее значение диапазонов суточного отправления умножалось на коэффициент вместимости, в результате показатель вместимости автостанций составил:

-для автостанций при суточном отправлении:

от 100 до 200 пассажиров—11 пассажиров;

от 200 до 400 пассажиров -27 пассажиров;

от 400 до 600 пассажиров -55 пассажиров;

от 600 до 1000 пассажиров-80 пассажиров.


2.2. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами местного значения в области инженерной инфраструктуры и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Пензенской области представлены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2

	№ 

п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности



	1
	2
	3

	1
	Электроснабжение

	1.1
	Обеспеченность населения электрической энергией
	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями), с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

	2
	Газоснабжение

	2.1
	Обеспеченность населения природным газом
	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил «СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», одобренный постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 № 112 (с последующими изменениями) (далее – СП 42-101-2003 (с последующими изменениями)), с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.


2.3. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами местного значения в области образования и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Пензенской области представлены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3

	№ 

п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Объекты местного значения муниципального района, городского округа 

	1.1
	Дошкольное образование

	1.1.1
	Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях
	В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями), «СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», принятого Постановлением Госстроя России от 30.12.1999 № 94 (далее – СП 30-102-99).

	2
	Общее образование

	1.2.1
	Обеспеченность местами в общеобразовательных организациях

	В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями), «СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования», утвержденного приказом Минстроя России от 17.08.2016 № 572/пр (с последующими изменениями) (далее -  СП 251.1325800.2016 (с последующими изменениями)), СП 30-102-99.

	1.3
	Дополнительное образование детей

	1.3.1
	Обеспеченность местами на программах дополнительного образования, реализуемых на базе:
	

	
	- общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы
	В части обеспеченности и территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования.

	
	- образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (за исключением общеобразовательных организаций)
	В части обеспеченности и территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования.


2.4. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами местного значения в области культуры и досуга и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Пензенской области представлены в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4

	№ 

п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	Библиотеки

	1.1.1
	Обеспеченность населения

межпоселенческими библиотеками


	В части обеспеченности  показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями) с учетом   Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры, а так же возрастного состава населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на обеспеченность населения  межпоселенческими библиотеками.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	2.1.1
	Обеспеченность населения общедоступными библиотеками
	В части обеспеченности  показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями) с учетом  Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры, а так же возрастного состава населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на обеспеченность населения   общедоступными библиотеками.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	3.1.1

4.1.1
	Обеспеченность населения общедоступными библиотеками с детским отделением


	В части обеспеченности показатели установлены на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями) с учетом   Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры, а так же возрастного состава населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на обеспеченность населения общедоступными библиотеками с детским отделением.

	
	
	В части территориальной доступности показатели установлены на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	2.1.2
	Обеспеченность населения детскими библиотеками


	В части обеспеченности показатель установлен исходя из текущего состояния обеспеченности населения детскими библиотеками городских округов Пензенской области и с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

Число единиц хранения библиотечного фонда детских библиотек, обслуживающих население городских округов Пензенской области составляет 293208 единиц, число читательских мест 175.

1. Число экземпляров библиотечного фонда на 1000 человек от 0 до 18 лет: (293208/118960) × 1000 = 2464 единиц (2,4 тыс. единиц), где 293208 – число экземпляров библиотечного фонда детских библиотек городских  округов Пензенской области; 118960 – численность населения городских округов Пензенской области от 0 до 18 лет. 

2. Число читательских мест на 1000 человек от 0 до 18 лет: (175/118960)×1000 = 1,5, где 175 - число читательских мест детских библиотек  в городских округах Пензенской области; 118960 – численность населения городских округов Пензенской области  от 0 до 18 лет.  Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 не ожидается рост численности населения области в указанный период. В связи с этим, показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Министерством культуры ПО установлен исходя из текущих значений.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	Музеи

	1.2.1

2.2.1

3.2.1
	Обеспеченность населения краеведческими музеями


	В части обеспеченности показатели установлены на основе рекомендаций по проектированию музеев, разработанных ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева (далее - рекомендации по проектированию музеев), а также с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры. 

	
	
	В части территориальной доступности показатели установлены на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	Концертные залы

	1.3.1

2.4.1
	Обеспеченность населения концертными залами


	В части обеспеченности показатели установлены на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями) с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры, а так же возрастного состава населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на обеспеченность населения  концертными залами.

	
	
	В части территориальной доступности показатели установлены на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	Учреждения культуры клубного типа

	1.4.1
	Обеспеченность населения центрами культурного развития
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями)  с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры, а так же возрастного состава населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на обеспеченность населения   центрами культурного развития.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	2.5.1

3.3.1

4.2.1
	Обеспеченность населения домами культуры


	В части обеспеченности показатели установлены на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями) с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры, а так же возрастного состава населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на обеспеченность населения  домами культуры.

	
	
	В части территориальной доступности показатели установлены на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	Театры

	2.3.1
	Обеспеченность населения театрами по видам искусств


	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями) с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры, а так же возрастного состава населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на обеспеченность населения театрами по видам искусств.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	Кинотеатры и кинозалы

	2.6.1

3.4.1

4.3.1
	Обеспеченность населения кинозалами


	В части обеспеченности показатели установлены на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями) с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры, а так же возрастного состава населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на обеспеченность населения  кинозалами.

	
	
	В части территориальной доступности показатели установлены на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.


2.5. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами местного значения в области физической культуры и спорта и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Пензенской области представлены в таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.5

	№ 

п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Обеспеченность населения плавательными бассейнами
	 В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями), с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Приказа Минспорта России от 24.02.2021 № 108.

	2
	Обеспеченность населения стадионами с трибунами на 1500 мест и более
	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, Приказа Минспорта России от 24.02.2021 № 108, исходя из текущего состояния обеспеченности населения стадионами с трибунами.

По данным органов местного самоуправления количество мест на стадионах с трибунами местного значения, расположенных на территориях муниципальных образований Пензенской области, составляет 25247.   

Количество мест на 1000 человек установлено на основе расчета: (25247/1305563)×1000 = 19,3 места на 1000 человек, где 25247 - количество мест на стадионах с трибунами местного значения; 1305563 - численность населения Пензенской области.

В результате проведенного расчета недостающего количества стадионов с трибунами по рекомендуемой методике Приказа Минспорта России от 24.02.2021 № 108 количество спортивных объектов соответствующего вида является достаточным. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 не ожидается рост численности населения области в указанный период. В связи с этим, показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Министерством спорта ПО установлен исходя из текущих значений – 19,3 места на 1000 человек.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Приказа Минспорта России от 24.02.2021 № 108.

	3
	Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятий физкультурой и массовым спортом
	   В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации и размещенных на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/), с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на 

основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).

	4
	Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями), с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Приказа Минспорта России от 24.02.2021 № 108.

	5
	Обеспеченность населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом для круглогодичных занятий массовым спортом
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями), с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Приказа Минспорта России от 24.02.2021 № 108.


3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области

3.1. Область применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области распространяется на всю территорию Мокшанского Пензенской области, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения. Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Мокшанского района Пензенской области независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области применяются при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

- при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокшанского района Пензенской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

3.2. Правила применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Мокшанского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокшанского района Пензенской области в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Мокшанского района Пензенской области в документах территориального планирования, границ зон планируемого размещения таких объектов в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта регионального или местного значения следует учитывать параметры указанных объектов и нормы отвода земель для таких объектов.
