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Введение
Проект по внесению изменений в генеральный план муниципального образования рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области (далее рабочий поселок Мокшан) разработан на основании Постановления Администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области от 20.01.2021 № 12 «О подготовке проекта изменений в Генеральный план территории муниципального образования рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области от 27.02.2009 № 510-80/4»,  договора от 08.02.2021 № 1, заключенного между Администрацией рабочего поселка Мокшан и обществом с ограниченной ответственностью «Земельное и городское проектирование».
Проект разработан на период 20 лет, расчетный срок – 2041 год.

Разработка генерального плана рабочего поселка Мокшан осуществлялась в соответствии с требованиями действующего законодательства:
·  Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями);

·  Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями);

·  Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с последующими изменениями);

·  Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3 (с по-cледующими изменениями);

·  Федерального закона от 14.03.1995 № 33-Ф3 «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);

·  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

·  Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);

·  Постановления Законодательного собрания Пензенской области от 26.05.1999 № 357-16/2 «Об отнесении природных объектов к памятникам природы областного значения» (с последующими изменениями);

·  Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 N 793» (с последующими изменениями);

·  Закона Пензенской области от 14.11.2006 N 1164-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области» (с последующими изменениями);

·  Постановления Правительства Пензенской области от 17.10.2011 № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями).

Работы выполнены в соответствии с требованиями нормативно - технических документов:

·  Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в новой редакции);

·  СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Генеральный план рабочего поселка Мокшан подготовлен на основании ранее утвержденной градостроительной документации:

·  Утвержденные схемы территориального планирования Российской Федерации (по информации, размещенной в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП);

·  Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП (с последующими изменениями) (по информации, размещенной в ФГИС ТП);

·  Схема территориального планирования Мокшанского района Пензенской области, утвержденная решением Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 31.10.2012 № 45-73/3 (с последующими изменениями) (по информации, размещенной в ФГИС ТП);

·  Генеральный план рабочего поселка Мокшан, утвержденный решением Комитета местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области от 03.07.2012 № 510-80/4 (с последующими изменениями, решение КМС от 20.06.2014 №796-148/5) (по информации, размещенной в ФГИС ТП).

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

Документы социально-экономического развития

· Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);

· Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП «Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);

· Закон Пензенской области от 21.04.2010 № 1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);

· Распоряжение Губернатора Пензенской области от 27.04.2018 № 177-р «Об утверждении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2019-2023 годы»;
· Решение Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 22.12.2017 N 79-6/4 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Мокшанского района Пензенской области до 2035 года» (с последующими изменениями);

· Инвестиционный паспорт Мокшанского района Пензенской области по состоянию на 2019 г;

· Постановление администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области от 25.11.2019 № 594 «О прогнозе социально-экономического развития рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2020 год и на период до 2024 года.»;

· Предложения государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и иных заинтересованных лиц в соответствии с законодательством;

· Сведения, содержащиеся в едином государственном реестре недвижимости, ФГИС ТП;

Национальные проекты

· Национальный проект «Демография», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;

· Национальный проект «Здравоохранение», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;

· Национальный проект «Образование», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

· Национальный проект «Культура», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;

· Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;

· Национальный проект «Жилье и городская среда», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;

· Национальный проект «Экология», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;

· Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 15;
· Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;

Федеральные, региональные и муниципальные программы

· Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 (с последующими изменениями);

· Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 (с последующими изменениями);

· Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 (с последующими изменениями);

· Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1640 (с последующими изменениями);

· Федеральная целевая программа «Культура России (2012 - 2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 N 186 (с последующими изменениями).

· Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302 (с изменениями и дополнениями);

· Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 N 644 (с последующими изменениями);

· «Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 N 83-рП (с последующими изменениями);

· Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области на 2014 - 2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 N 780-пП (с последующими изменениями);

· Государственная программа «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014 - 2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 N 810-пП (с последующими изменениями);

· Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014 - 2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 N 691-пП (с последующими изменениями).

· Государственная программа «Развитие территорий, социальной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014 - 2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 N 724-пП (с последующими изменениями);

· Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2023 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2017 № 700-рП;

· Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014 - 2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 N 801-пП (с последующими изменениями);

· Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 N 752-пП (с последующими изменениями);

· Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 N 811-пП (с последующими изменениями);

· Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 N 804-пП (с последующими изменениями);

· Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 N 743-пП (с последующими изменениями);

· Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 N 812-пП (с последующими изменениями);

· Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014 - 2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 N 783-пП (с последующими изменениями);

· Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014 - 2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 N 681-пП (с последующими изменениями);
· Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и развитие физической культуры и спорта в Мокшанском районе Пензенской области на 2014 – 2022 годы», утвержденная постановлением администрации Мокшанского района от 09.12.2013г. №1461;
· Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Мокшанского района Пензенской области на 2014-2022 годы», утвержденная постановлением администрации Мокшанского района от 09.12.2013г. №1460;

· Муниципальная программа «Пожарная безопасность Мокшанского района на 2014 – 2022 годы», утвержденная постановлением администрации Мокшанского района от 19.12.2013 г.  №1538;

· Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Мокшанском районе Пензенской области на 2014 – 2022 годы», утвержденная постановлением администрации Мокшанского района от 29.11.2013 г. №1429;

· Муниципальная программа «Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2022 годы», утвержденная постановлением администрации Мокшанского района от 31.12.2013 г. №1633;

· Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Мокшанского района на 2014-2022 годы», утвержденная постановлением администрации Мокшанского района от 09.12.2013 г. №1442;

· Муниципальная программа «Развитие образования в Мокшанском районе на 2014-2022 годы», утвержденная постановление администрации Мокшанского района от 23.12.2013 г. №1557;

· Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мокшанском районе Пензенской области на 2014 – 2022 годы», утвержденная постановлением администрации Мокшанского района от 25.12.2013 г. №1583.

· Постановление администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области от 25.11.2016 № 486 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2016-2026 годы.»;

· Постановление администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области от 25.11.2016 № 485 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2016-2020 годы и с перспективой до 2032 года»;

· Постановление администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области от 10.03.2017 № 109. «О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года».

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения
рабочего поселка Мокшан на основе анализа использования соответствующей
территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых
ограничений ее использования
2.1 Общие сведения 
Муниципальное образование «рабочий поселок Мокшан» Мокшанского района Пензенской области в соответствии с Законом Пензенской области от 01.03.2004 № 580-ЗПО «О некоторых вопросах, связанных с реализацией в Пензенской области Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», обладает статусом городского поселения.

Полное наименование муниципального образования – «рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области» (далее – рабочий поселок Мокшан).

Рабочий поселок Мокшан расположен в северной части Пензенской области и граничит на севере с Богородским, Юровским, на востоке и юге с Юровским, на западе с Богородским сельсоветами Мокшанского района.
Обособленный участок (п. Красный Кордон) граничит на северо-западе и севере с Плесским сельсоветом, на востоке с Засечным сельсоветом, на юге с Богородским сельсоветом, на юго-западе и западе с Засечным сельсоветом Мокшанского района.
Границы рабочего поселка Мокшан установлены Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями). В состав рабочего поселка Мокшан входят три населенных пункта: р. п. Мокшан, п. Красный Кордон и п. Красное Польцо. Населенный пункт р. п. Мокшан – административный центр муниципального образования, одновременно является и районным центром Мокшанского района.
Рабочий поселок Мокшан занимает выгодное экономико-географическое положение.  Внешние связи осуществляются автомобильным транспортном. Расстояние до г. Пенза – 41 км, расстояние до ближайшей станции Нечаевка – 20 км.
Площадь на 01.01.2021 г. составляет 1416,31 га, протяженность территории с севера на юг – 5,0 км, с запада на восток – 3,3 км.
По территории рабочего поселка Мокшан проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск», протекает река Мокша (приток Оки).
На территории расположены объекты культурного наследия федерального и регионального значения.
Численность населения на 01.01.2021 г.
 составила 11820 человек, в том числе в р. п. Мокшан – 11167 человек (94,5 %), в п. Красный Кордон – 9 человек (0,1%), в п. Красное Польцо – 644 человека (5,4 %).
СХЕМА расположения территории рабочего поселка Мокшан
Мокшанского района Пензенской области
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СХЕМА расположения населенных пунктов рабочего поселка Мокшан
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2.2. Оценка территории по комплексу природных факторов

Климат
Климат рабочего поселка Мокшан умеренно-континентальный с холодной зимой.

Распределение тепла по месяцам и временам года неравномерное.

По данным наблюдений Гидрометеослужбы Пензенской области среднемесячная и годовая температура воздуха   - 4,6(С.

Самым жарким месяцем является июль (+19º), а самым холодным – январь (-13°), нередки понижения температур и до -25 – -27(. Минимум января составил -35°. Продолжительность безморозного периода до 150 дней. Заморозки в среднем начинаются в третьей декаде сентября (23) и заканчиваются в начале второй декады мая (11). Вегетационный период для большинства сельскохозяйственных культур составляет 144 дня. Среднегодовое количество осадков колеблется от 480 до 500 мм. Летние осадки имеют ливневый характер, что обуславливает эрозийных процессов на крутых склонах и по улицам, спланированным вдоль склонов. В холодный период осадки выпадают в виде снега, устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября. Число дней со снежным покровом - 141, мощность его в среднем 29 см. Глубина промерзания почвы 81 см. Полное оттаивание почвы - 24 апреля. Продолжительность перехода от устойчивого покрова до наступления спелости почвы - 17 дней.

Преобладающее направление ветра в летний период - юго-восточное, юго-западное, в зимний период юго-восточное, суховейных ветров - юго-восточное с периодом с мая по август.
В целом климатические условия благоприятны для сельского хозяйства, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят заморозки, ливневый характер выпадения осадков, засухи. Климатические условия не создают препятствий для проживания населения, для развития рекреации и трудовой деятельности.
[image: image2.jpg]



Рис. 2.2-1 Климатическая карта Пензенской области
Рельеф
Территория рабочего поселка Мокшан расположена на северо-западных отрогах Приволжской возвышенности. Поверхность сильно расчленяется микрорельефом и глубоко врезанными долинами реки Мокша, которая разделяет р. п. Мокшан на западную и восточную части, и крупными балками: Бутырки, Песчаная с ярко выраженной асимметрией склонов. Балки Бутырки и Песчаная с глубиной вреза 10-18 м с асимметричными склонами.

Правые склоны – крутые, левые – более пологие.

На территории наблюдается интенсивное развитие эрозионных процессов (оврагообразование). Развитию эрозии способствует отсутствие организации поверхностного стока и благоустройства улиц застроенной территории.

Гидрографическая сеть
На территории рабочего поселка Мокшан протекает р. Мокша (протяженность по территории 8,0), берущая начало на северо-западных склонах Приволжской возвышенности, в 5 км восточнее села Нечаевка.
Пойма р. Мокша не превышает 150 м.  Пойма и русло реки в пределах р. п. Мокшан пригодны для организации мест отдыха, озеленения и использования под огороды.

Долина реки имеет асимметричное строение.

Правый склон короткий, длиной 50-100-150 м, участками обрывистый с уклонами 15%-30%-45%. Эти участки непригодны для застройки и подлежат благоустройству и озеленению.

Левый склон более пологий с уклонами до 10%.

В пойме реки Мокша проявляется боковая эрозия реки.
Геологические и гидрогеологические условия

В геологическом строении территории рабочего поселка Мокшан принимают участие четвертичные современные отложения реки Мокша, покровные аллювиально-делювиальные суглинки, супеси, пески мощностью 1-5-10 м, ледниковые (моренные) суглинки с валунами, водоледниковые, древнеаллювиальные, озерные глины, суглинки и пески мощностью 8-15м.

Весь этот комплекс залегает на сильно размытой поверхности коренных верхнемеловых отложений.

По данным буровых скважин на глубину фундаментов и подземных коммуникаций, геологический разрез представляют грунты нескольких разновидностей.

I. – Насыпные грунты из смеси песка, чернозема, щебенки, в местах разрушенных строений и насыпях от 1 до 3,0м.

II. – Почвенно-растительный покров. Чернозем суглинистый, супесчаный. Распространен повсеместно.

Мощность от 0,3-1,3м.

По физико-механическим свойствам грунты I и II слоев не могут служить основанием фундаментов и подлежат срезанию.

III. – Суглинки коричневые. Буровато-коричневые, коричневато-серые с вкраплением зёрен кварца и песчаника. Распространены прерывисто, отсутствуют в пойме и крутых склонах. Суглинки непросадочные и ненабухающие.

IV. – Глины желтовато-коричневые или серовато-коричневые, буровато-серые. Распространены прерывисто.

V. – Пески кварцевые, местами в контактной зоне с коренными отложениями.

В пойме реки пески илистые с прослоями суглинков.

Гидрогеологическое значение на территории имеют два водоносных горизонта:

Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений, распространенных в пойме р. Мокша.

Водовмещающими породами являются пески кварцевые. Уровень горизонта залегает на глубине (2,0-5,0 м). Питание этого горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.

II. Водоносный горизонт верхнемеловых отложений (пески, мергели) безнапорный. Дебит скважин – 10-15 м3 /час, уровень вскрывается на абсолютных отметках 140,0-125,0м. Водообильность горизонта небольшая.
III. – Водоносный горизонт песчаных нижнемеловых отложений. Уровень воды вскрывается на различной глубине в зависимости от рельефа.

Водообильность скважин до 15-20 м3/час.

Вода пригодная для питья и водоснабжения.

Растительность

В пойме реки Мокша, которая занимает небольшую площадь, и ширина ее не превышает 150м. а также на обрывистых берегах русла произрастают в основном тополь и ивняк, береза, липа, пологие берега задернованы. Зеленые насаждения внутри поселка составляют 2 га – это газоны у здания администрации, скверы, уличное озеленение.

 Лесные ресурсы

Лесные ресурсы на территории рабочего поселка Мокшан занимают незначительную площадь (8,51 га).
Особо охраняемые природные территории

Согласно Федеральному закону от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны».

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;

б) национальные парки;

в) природные парки;

г) государственные природные заказники;

д) памятники природы;

е) дендрологические парки и ботанические сады.
Особо охраняемые природные территории в границах территории рабочего поселка Мокшан отсутствуют.
Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы на территории рабочего поселка Мокшан отсутствуют.
2.3. Экологическая ситуация
Важнейшим фактором, влияющим на качество жизни населения, является благоприятная экологическая обстановка. От нее во многом зависит состояние здоровья населения. Здоровая и чистая среда обитания, рациональное природопользование способствует также повышению инвестиционной привлекательности территории.

Критерием оценки экологического равновесия является способность территории выдержать совокупную нагрузку существующих и вновь привнесенных отраслей, а также, урбанизации без ущерба для развития социально-экономических и социально-экологических процессов.
Воздействия производственной и хозяйственной деятельности на окружающую среду, а главное, на здоровье ее населения, складываются в основном из загрязнений воздушной и водной среды, а также почв.

Атмосферный воздух
Один из важнейших факторов среды, характеризующий санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, это атмосферный воздух.

Рост производства и транспорта приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха зависит от природно-климатических особенностей территории, выбросов от промышленных предприятий и автотранспорта и сжигания растительных остатков.

Доля выбросов от автотранспортных средств в общем валовом выбросе загрязняющих веществ в атмосферу постоянно растет за счет увеличения количества транспортных средств, принадлежащих индивидуальным владельцам и коммерческим структурам.
Основные загрязняющие вещества в выбросах от передвижных источников представлены оксидами углерода, окислами азота, углеводородами, сажей и сернистым ангидридом.

Массовое сжигание растительных остатков на сельскохозяйственных полях в границах поселения, а в период уборки урожая также является одним из источников загрязнения атмосферы. В результате сжигания растительных остатков в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества, в том числе диоксидов азота и серы, оксидов углерода, бензапрена, сажи, которые оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают в себя:

·  использование современного экологически безопасного оборудования, модернизацию действующего оборудования, обеспечение максимальной герметизации пылящего оборудования;

·  уменьшение загрязнения атмосферы при использовании транспортных средств за счет обновления автопарка, за счет модернизации парка уже эксплуатируемых автотранспортных средств, за счет контроля, обеспечивающего поддержание технического состояния парка автотранспортных средств на нормативном уровне;

·  осуществление мероприятий планировочного характера;

·  контроль за состоянием воздушного бассейна.

Главным в контроле является исключение случаев загрязнения атмосферного воздуха, превышающих установленные нормы. Предприятия, для которых установлены нормативы ПДВ, обязаны осуществлять контроль за их соблюдением на источниках выбросов.

Охрана атмосферного воздуха на территории населенных пунктов должна осуществляться за счет мероприятий планировочного характера, основными из которых являются:

·  организация в населенных пунктах озелененных общественных центров, формирование природного каркаса;

·  упорядочение функционального зонирования территории поселений с выносом сельхозпредприятий и промышленных объектов в производственную зону
;

·  устройство санитарно-защитных зон (СЗЗ) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека;

·  озеленение санитарно-защитных зон вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человек.

Размеры СЗЗ рассмотрены в разделе 2.1.8 Зоны с особыми условиями использования территории.
Последовательное и планомерное внедрение современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, позволит предупредить негативное воздействие на окружающую среду.
Необходимо предусмотреть организацию санитарно-защитных зон в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее – объекта), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования руководствуясь «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 N 222 (с последующими изменениям)).

Водные ресурсы

Состояние водного бассейна главным образом определяется рациональным использованием природных ресурсов, условиями хозяйственной деятельности и проводимыми природоохранными мероприятиями.

Качественный состав воды поверхностных водных объектов формируется как за счет природных, так и антропогенных факторов. Последние превалируют в суммарном воздействии на качество вод. Лидерами по загрязнению поверхностных вод остаются, как правило, предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Сбросы от промышленных предприятий год от года снижаются пропорционально спаду производства.

Неочищенный поверхностный сток является в настоящее время основной проблемой для селитебных территорий. Основными загрязняющими компонентами поверхностного стока являются углеводородные соединения нефти (нефтепродукты), поступающие с селитебных территорий и любых промышленных площадок, и взвешенные вещества, поступающие как с площадей твердых покрытий, так и с открытых, незадернованных участков грунта в результате эрозионной деятельности поверхностных вод.

На состояние поверхностных водотоков оказывают влияние, в первую очередь, неочищенные ливневые стоки с селитебных и производственных территорий, сточные воды предприятий, не подвергающиеся качественной очистке, а также недоочищенные стоки с ОC биологической очистки.

Высокую степень воздействия на водные объекты оказывает рассредоточенный (диффузный) сток с сельскохозяйственных и селитебных территорий, площадей, занятых отвалами и отходами промышленного производства, а также трансграничные загрязнения.

К основным источникам загрязнения поверхностных вод относятся населенные пункты, в которых отсутствуют очистные сооружения хозбытовых и ливневых стоков.
В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденной, распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р), основными направлениями действий, обеспечивающими снижение антропогенной нагрузки на водные объекты, являются сокращение поступления в водные объекты загрязняющих веществ в составе сточных вод путем строительства и реконструкции очистных сооружений на предприятиях промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, организация и очистка поверхностного стока с селитебных территорий и промышленных площадок, обустройство зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водоохранных зон водных объектов, осуществление противоэрозионных мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения.

Основными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения в рабочем поселке Мокшан являются артезианские скважины и колодцы. Подземные воды являются основным и единственным источником питьевой воды для жителей поселения, что обязывает усилить контроль за соблюдением норм их санитарной защиты.

Одним из основных мероприятий по обеспечению качественной водой является охрана источника водоснабжения. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (с последующими изменениями) предусматривается организация и эксплуатация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также определяется особый режим землепользования и хозяйственной деятельности на территории этих поясов.
Другим важным мероприятием по обеспечению населения качественной водой является производственный контроль качества воды, улучшение санитарно-технического состояния систем водоснабжения.
Основные мероприятия в области сохранения водных ресурсов:

· организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль реки Мокша, ручьев;
· ограничение использования земель в границах водоохранных зон (регламентируется Водным Кодексом Российской Федерации), создание поясов защиты водных источников;

· необходим постоянный мониторинг состояния русел реки, ручьев, озер, с целью улучшения качества водной среды и увеличения количества и разнообразия рыбных запасов;

· необходимы ограничения в использовании минеральных удобрений и химикатов в сельском хозяйстве;

· охрана и предотвращение загрязнения подземных водных объектов.

Для сохранения водных экосистем и сокращения объемов сброса загрязненных сточных вод стационарными источниками необходима модернизация очистных сооружений с использованием новейших технологий очистки и оборудования.
Состояние и загрязненность почв
Загрязненные грунты являются одним из долговременных индикаторов экологического неблагополучия урбанизированных территорий. Загрязнение почв тяжелыми металлами происходит, в основном, за счет пылевых выпадений. Кроме того, на загрязнение почвы значительное влияние оказывают проливы нефтепродуктов, неорганизованные сбросы ливневых и талых вод, а также санитарное состояние территории.

Источниками загрязнения почвы являются:
· выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения;
· выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от передвижных источников загрязнения;

· полигоны промышленных и коммунальных отходов;

· несанкционированные свалки промышленных и коммунальных отходов;

· средства химической защиты растений и минеральные удобрения.

Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.

Необходимо выполнить прогнозный комплексный анализ воздействия автотранспорта для создания программ по проведению необходимых природоохранных мероприятий с учетом постоянного роста количества личного автотранспорта и развитием транспортной сети. Наиболее крупными мероприятиями, позволяющими избежать неблагоприятной ситуации по загрязнению воздушного бассейна в перспективе, видится снижение валовых выбросов автотранспорта путем расширения использования природного газа в качестве моторного топлива.

Уровень радиологического фона соответствует допустимой норме.
Для исключения в дальнейшем влияния факторов на загрязнение окружающей среды, в населенных пунктах необходимо уделять должное внимание благоустройству территорий, строго соблюдать правила поддержания их санитарного состояния, проводить работы по инженерной подготовке территории; заниматься организацией рельефа, сбором поверхностных вод в дождевые канализации; выполнять посадку вдоль дорог деревьев и кустарников шумозащитных и пылеулавливающих пород; организовывать санитарную очистку территории согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

Для поддержания плодородия почв необходимо внесение органических и минеральных удобрений, а для пахотных земель необходимо известкование.

Важное гигиеническое значение для создания благоприятных условий проживания имеет санитарное состояние населенных мест, и, в частности вопросы сбора, утилизации, обезвреживания коммунальных и промышленных отходов.

Основными проблемами по вопросам хранения, размещения, утилизации отходов остаются: неудовлетворительное состояние полигонов ТКО, наличие несанкционированных мест размещения отходов, особенно на территории сельских населенных мест, отсутствие организации вывоза и размещения отходов в селах, недостаточное количество спецавтотранспорта для вывоза отходов, недостаточное количество контейнерных площадок и их неудовлетворительное содержание.

В ряде городов и районов Пензенской области полигоны не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТКО». Основными нарушениями являются: отсутствие подъездных дорог с твердым покрытием, отсутствие дезинфицирующих ванн, складирование мусора проводится без изоляционных слоев, отсутствует достаточное освещение, не оборудованы скважины для контроля грунтовых вод.

Постановлением Правительства Пензенской области от 10.04.2020 № 226-пП утверждена «Территориальная схема обращения с отходами на территории Пензенской области». В 2017 году утверждены нормативы накопления ТКО, порядок сбора ТКО на территории Пензенской области.

Охрана окружающей среды от воздействия шума

Шумовой режим на территории рабочего поселка Мокшан, прежде всего, связан с проблемой развития и организации наземного транспорта. Уровень шума, создаваемый транспортными средствами, определяется интенсивностью движения, скоростью движения. Шумовое воздействие в основном распространяется вдоль основных транспортных магистралей.
Для защиты населения от неблагоприятного воздействия шума необходимо регламентировать его интенсивность, спектральный состав и время воздействия. В настоящее время основными документами, по которым ведется нормирование для условий жилых территорий, является ГОСТ 12.1.036-81 «Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях» и СН 2.2.4/2:1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий на территории жилой застройки», а также СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».
Сбор, хранение и утилизация отходов
Обращение с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья регламентируется Федеральным законом от 24.06.1998 № 89 «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями) и Постановлением Правительства Пензенской области от 10.04.2020 № 226-пП «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области» (далее Схема).
Согласно утвержденной Схеме, рабочий поселок Мокшан относится к Северной зоне деятельности региональных операторов.
Таблица 2.3-1
Зоны деятельности региональных операторов
	Наименование зоны
	Районы и городские округа в составе зоны деятельности

	Западная
	Земетчинский, Нижнеломовский, Пачелмский, Наровчатский, Башмаковский, Спасский, Вадинский

	Южная
	Колышлейский, Малосердобинский, Каменский, Белинский, Бековский, Тамалинский, Сердобский

	Северная
	Бессоновский, Шемышейский, Мокшанский, Пензенский, Лунинский, Иссинский, городской округ Пенза, ЗАТО город Заречный

	Восточная
	Камешкирский, Лопатинский, Кузнецкий, Сосновоборский, Городищенский, Никольский, Неверкинский, городской округ Кузнецк


Вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов из рабочего поселка Мокшан осуществляется на полигон ТКО, расположенный в 1,5 км северо-восточнее населенного пункта р. п. Мокшан, который занимает площадь 5 га, проектная вместимость 48220 тыс. куб. м, заполняемость на конец 2016 года - 60%.  При ежегодном поступлении на полигон около 20 тыс. куб. м твёрдых бытовых отходов, возможности его дальнейшей эксплуатации составляют 14-15 лет.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами система накопления и транспортирования ТКО в муниципальных образований включает в себя накопление ТКО от потребителей в контейнеры емкостью от 0,7 до 1,3 куб. м с крышкой и (или) бункеры закрытого типа емкостью до 15 куб. м, расположенные на контейнерных площадках, обустроенных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также в пакеты или другие емкости.
Сбор отходов осуществляется специализированным транспортом по графику, утвержденному региональным оператором по согласованию с потребителем.

Конструкция и условия эксплуатации специализированного транспорта должны исключать возможность аварийных ситуаций, потерь и загрязнения окружающей среды по пути следования и при перевалке отходов с одного вида транспорта на другой. Все виды работ, связанные с загрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов на основном и вспомогательном производствах, должны быть механизированы и по возможности герметизированы.

2.4. Земельный ресурсы и категории земель
Земельные ресурсы являются одними из главных видов природных ресурсов, способствуют созданию материальных благ и поддерживают условия существования человека. 
В соответствии со ст.7 Земельного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 25.10.2001-№ 136-ФЗ), земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на категории.
В административных границах рабочего поселка Мокшан расположены земли населенных пунктов и земли лесного фонда.

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса Российской Федерации границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: жилым, общественно-деловым, производственным, инженерных и транспортных инфраструктур, рекреационным, сельскохозяйственного использования, специального назначения, военных объектов, иным территориальным зонам.

Общая площадь рабочего поселка Мокшан составляет 1416,31 га. Площадь населенных пунктов составляет 1407,80 га, в том числе по населенным пунктам р. п. Мокшан – 1258,00 га, п. Красное Польцо – 135,80 га, п. Красный Кордон – 14,00 га. Земли лесного фонда – 8,51 га.

2.5. Демографический потенциал
2.5.1. Современное положение и демографические тенденции развития
Анализ демографической ситуации позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения и в последующем формировать новые архитектурно-планировочные решения в организации территориального планирования.

Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет – 11820 человек, из них численность в р. п. Мокшан – 11167 человек (94,5%), численность в п. Красный Кордон – 9 человек (0,1 %), п. Красное Польцо – 644 человека (5,4 %).
Таблица 2.5.1-1
Численность населения рабочего поселка Мокшан в период с 2014-2021 гг.

	№ п/п
	Наименование

муниципального образования
	Период, год
	Прирост/ Убыль, чел

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	

	1
	р. п. Мокшан


	11761
	11724
	11674
	11569
	11386
	11212
	11203
	11167
	-594

	2
	п. Красный Кордон
	7
	7
	7
	7
	14
	16
	9
	9
	+2

	3
	п. Красное Польцо
	711
	699
	692
	672
	665
	661
	649
	644
	-67

	Итого
	12479
	12430
	12373
	12248
	12065
	11889
	11861
	11820
	-659


Численность населения за период с 2014 по 2021 г. снизилась на 5 %.

По сравнению с 2020 годом численность населения уменьшилась на 41 человек (9,9 %).

Для изучения интенсивности воспроизводства населения используются относительные показатели естественного движения населения, которые исчисляются как отношение числа демографических событий за календарный год к среднегодовой численности всего населения или его части. Они выражаются в промилле ‰ и характеризуют уровень явления в расчете на 1000 чел.

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, и механическое движение населения (миграция).
Коэффициенты смертности и рождаемости определяются по следующим формулам:
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 Х 1000,

где Mx – число смертей за данный год,

Nx – число рождений за данный год,

Px – средняя численность населения за год.

Рождаемость и смертность

Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений является определяющим фактором изменения динамики численности населения. В 2014 г. в рабочем поселке Мокшан родилось 125 человек. Этот же показатель на 01.01.2020 г. составил 87 человек, т.е. показатель роста рождаемости уменьшился на 38 человек. Общий коэффициент рождаемости изменился с 10,0 ‰ в 2014 г. до 7,3 ‰ в 2020 г.

Вторым компонентом, определяющим естественный прирост населения, является показатель смертности. Коэффициент смертности изменился с 16,4 ‰ до 16,8 ‰. Показатель смертности уменьшился в 2020 г. по сравнению с 2014 г. на 6 человек.
Таблица 2.5.1-2 

Демографические показатели естественного

и механического движения населения
	годы
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

(январь)

	рождаемость
	125
	164
	128
	109
	139
	97
	87
	3

	смертность
	205
	201
	164
	163
	151
	145
	199
	19

	естественный прирост
	-80
	-37
	-36
	-54
	-12
	-48
	-112
	-16

	выбыло
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	прибыло
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	миграционный прирост*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


*Данных по движению, миграции населения отсутствуют.

Коэффициент рождаемости снижается, коэффициент смертности увеличивается. Смертность превышает рождаемость в среднем 1,4 раза.
Половозрастная структура населения рабочего поселка Мокшан в целом схожа с областной. Она имеет волнообразный характер, соответствующий тридцатилетнему периоду с понижающейся амплитудой. В ближайшее десятилетие существует риск дальнейшего спада рождаемости и увеличения смертности в связи со вступлением в детородный возраст поколения 90-х и за счет роста доли лиц старшей возрастной группы (таблица2.5-3). Снижение рождаемости и сокращение численности и доли детей в общей численности населении, увеличение продолжительности жизни ведут к демографическому старению.

Таблица 2.5.1-3
Динамика половозрастной структуры населения   рабочего поселка Мокшан

	Возрастная группа
	на 01.01.2014
	на 01.01.2021

	
	всего
	женщины
	мужчины
	всего
	женщины
	мужчины

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0-14
	2429
	1219
	1210
	1668
	843
	825

	15-19
	584
	293
	291
	546
	265
	281

	20-24
	874
	443
	431
	548
	285
	263

	25-29
	1057
	528
	529
	711
	358
	353

	30-34
	929
	458
	471
	1054
	543
	511

	35-39
	828
	438
	390
	965
	482
	483

	40-44
	763
	384
	379
	861
	443
	418

	45-49
	740
	403
	337
	775
	396
	379

	50-54
	855
	443
	412
	719
	402
	317

	55-59
	862
	475
	387
	771
	404
	367

	60-64
	769
	437
	332
	847
	474
	373

	65-69
	443
	263
	180
	767
	453
	314

	свыше 70
	1346
	910
	436
	1588
	1087
	501

	итого:
	12479
	6694
	5785
	11820
	6435
	5385


2.5.2. Трудовые ресурсы и занятость

Численность трудоспособного населения в 2021 году составила 6007 человек, что составляет50,8 % от общей численности постоянного населения поселения.

Таблица 2.5.2-1
	Показатели
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Население в возрасте

моложе трудоспособного
	-
	-
	-
	1971
	2794
	2418
	1877
	1840

	Население в трудоспособном возрасте
	-
	-
	-
	6587
	6346
	6510
	6204
	6007

	Население старше 

трудоспособного возраста
	-
	-
	-
	3690
	2925
	2961
	3780
	3973

	Итого
	12479
	12430
	12373
	12248
	12065
	11889
	11861
	11820


Трудовой потенциал рабочего поселка Мокшан является важным ресурсом развития территории. Трудовой потенциал рабочего поселка Мокшан постоянно снижается. Происходит уменьшение доли населения в возрасте моложе трудоспособного возраста и увеличение доли населения старше трудоспособного возраста. Растет демографическая нагрузка на группу населения трудоспособного возраста. Эти процессы могут вызвать негативные экономические и социальные последствия. Отсутствие потенциальной рабочей силы может стать существенным ограничением дальнейшего развития территории.

Необходимы мероприятия, которые позволили бы сохранить стабильность на рынке труда рабочего поселка Мокшан, уменьшить социальную напряженность, снизить уровень общей и регистрируемой безработицы, сбалансировать рынок труда.

Численность экономически активного населения составляет (занятого) населения всего – 5762 чел., (2019 г.) в том числе:

· в реальном секторе экономики (на крупных и средних предприятиях) – 625 чел. (11%);

· занятое в малом предпринимательстве – 2185 чел. (38%);

· занятое ведением личных подсобных хозяйств и «неформальном секторе» – 68 чел. (1,2%).

Начисленная заработная плата за январь-декабрь 2020 года в рабочем поселке Мокшан составила 688 млн. руб. и возросла на 20 % к аналогичному периоду 2019 года (в 2019 году – 566 млн. руб.).
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 2019 год составила 19850 руб.

Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,61 % численности экономически активного населения.

Сравнительно высокая доля пенсионеров в общей численности населения рабочего поселка, достигшая 24,9 % (по области 22,6%), обуславливает необходимость выделения дополнительных ресурсов на социальную поддержку этой категории населения.

Неравномерность замещения поколений отражается на показателе демографической нагрузки на трудоспособное население. В ближайшие годы ожидается дальнейшее сокращение численности населения трудоспособного возраста, что станет сдерживающим фактором воспроизводства трудовых ресурсов и определит увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население. В связи с этим повышение качества трудовых ресурсов как нематериального фактора конкурентоспособности экономики и инвестиционной привлекательности рабочего поселка Мокшан, оптимальное распределение и использование человеческого потенциала будет являться одной из главных задач социально-экономического развития рабочего поселка Мокшан.

2.5.3. Прогноз численности населения

Основными характеристиками демографического потенциала территории являются: динамика численности населения, его половозрастная и трудовая структура, степень его экономической активности. Перспективная численность населения рассчитывается на основе данных о естественном и механическом приросте населения за определенный период и предположения о сохранении выявленных закономерностей на прогнозируемый отрезок времени.

В настоящее время демографическая ситуация достаточно сложная, так как имеются предпосылки для дальнейшей депопуляции и старения населения, вследствие суженного типа воспроизводства последнего, который характеризуется низкими показателями рождаемости, естественного прироста и относительно высокими показателями смертности. Кроме того, от возрастной структуры во многом зависит целый ряд качественных характеристик населения (здоровье, образование и т.д.).

В рабочем поселке Мокшан продолжается сокращение численности населения. Сложившаяся естественная убыль населения характерна не только для рабочего поселка Мокшан, но и для всей Пензенской области в целом. Основными причинами естественной убыли населения являются низкие показатели рождаемости и высокие показатели смертности. 
На сегодняшний день рабочий поселок Мокшан характеризуется отрицательным естественным приростом населения, снижением показателей смертности и показателей рождаемости. В рабочем поселке Мокшан наблюдается миграционный отток постоянно проживающего населения. Эти процессы негативным образом влияют на снижение трудового потенциала территории, а значит на снижение потребительского потенциала и на процессы территориального развития и пространственного освоения.

Текущая тенденция демографического развития (продолжающаяся депопуляция, вследствие снижения рождаемости и снижения смертности, небольшой рост продолжительности жизни), неблагоприятно сказывается на основных показателях социально-экономического развития поселения, прежде всего на росте валового регионального продукта и достаточности трудовых ресурсов, требует структурных и качественных изменений в системе оказания медицинской и социальной помощи с учетом повышения доли граждан пенсионного возраста.

Повышенное внимание к демографической проблеме, реализация мер, намеченных в «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.» утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351. (далее в тексте «Концепция РФ»), а также реализация соответствующих региональных программ будет способствовать снижению смертности и росту рождаемости. Проводимая в настоящее время на федеральном уровне демографическая политика и соответствующие меры, предпринимаемые по преодолению демографической проблемы на региональном уровне, должны оказать существенное положительное воздействие на демографическую ситуацию.

В соответствии с Концепцией демографической политики Пензенской области на период до 2025 г., утвержденной Законодательным Собранием Пензенской области от 15.04.2010 № 1889-ЗПО, планируется:

· сокращение естественной убыли населения, создание условий для устойчивого роста численности населения;

· сохранение и укрепление здоровья населения, существенное снижение заболеваемости социально значимыми болезнями, создание условий и формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, поддержание продолжительности жизни на уровне среднероссийского показателя;

· укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;

· привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития Пензенской области, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции.

В целях улучшения демографической ситуации на территории рабочего поселка Мокшан проводится следующая работа:
1. Разработана Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Мокшанском районе Пензенской области на 2014 -2022 годы», утвержденная постановлением администрации Мокшанского района пензенской области от 24.12.2013 № 1565 (с последующими изменениями).
2. В поселении в постоянном режиме проводятся круглые столы с молодыми и многодетными семьями по вопросам улучшения жилищных условий и предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми.

3. Уделяется большое внимание развитию и сохранению сети дошкольных образовательных учреждений.

4. Проводится определенная работа по организации летнего отдыха и занятости детей и подростков.

5. Проводится работа по созданию новых рабочих мест.

В ближайшее время резкого изменения в демографической ситуации не предвидится.

Ближайшей задачей является создание условий для улучшения основных демографических процессов, затем и переход к естественному воспроизводству населения.
Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем населения и реформированию, и модернизации ЖКХ.

2. Создание новых производств, увеличение производственных площадей, которые позволят создать новые рабочие места, привлечь в поселение кадры из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей поселения, рост количества рабочих мест.

4. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

5. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

· сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

· обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

· создание условий для роста культурного уровня населения;

· усиление адресной поддержки социально незащищенных слоев населения.

2.5.4. Структура расселения

Современное сельское расселение Пензенской области образовалось в результате сложной многовековой трансформации сети населенных мест. На настоящий момент Схемой территориального планирования Пензенской области выделены 2 типа расселения:

· сельские населенные пункты, попадающие в зону непосредственного влияния урбанизированных территорий (район формирующейся Пензенской агломерации), где часто сельские населенные пункты представляют собой суммарное скопление или находятся на небольшом расстоянии (Бессоновский, Пензенский районы);

· сельские населенные пункты, удаленные от урбанизированных территорий, где преобладает система ареального размещения сельских населенных пунктов вдоль транспортной и гидрологической сети.

Территория рабочего поселка Мокшан относится ко второму типу расселения.
[image: image5.emf]
Рис. 2.5.4-1 Опорный каркас системы расселения Пензенской области (Схема территориального планирования Пензенской области)
Рабочий поселок Мокшан расположен в северной части Пензенской области и находится в зоне 40-минутной транспортной доступности областного центра г. Пензы.
Площадь рабочего поселка Мокшан 1416,31 га, протяженность территории с севера на юг – 5,0 км, с запада на восток – 3,3 км. Населенный пункт р. п. Мокшан является административным центром поселения и центром районной системы расселения.

Расстояние – до г. Пенза – 41 км, расстояние до ближайшей станции Нечаевка – 20 км.
Главными планировочными осями являются, автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск и река Мокша.
На территории рабочего поселка Мокшан расположены три населенных пункта.
Таблица 2.5.4-1
	Населенные пункты
	Численность населения на 01.01.2021 г.,

чел.
	Доля %
	Площадь, га


	Расстояние до административного центра р. п. Мокшан, км.

	р. п. Мокшан
	11167
	94,5
	1258,00
	административный центр

	п. Красный Кордон
	9
	0,1
	14,00
	7,0

	п. Красное Польцо
	644
	5,4
	135,80
	2,4

	итого
	11820
	100
	1407,80
	х


Наиболее густо заселенным является административный центр поселения – р. п. Мокшан – 11167 человек, где расположены основные объекты производства, торговли, бытового обслуживания, образования, здравоохранение, культуры.
Через р. п. Мокшан, протяженностью 2,5 км и по западной границе поселения, проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, соединяющая его с областным центром г. Пензой.
2.6. Социально-экономический потенциал развития территории
2.6.1. Сельское хозяйство
На территории рабочего поселка Мокшан финансово-хозяйственную деятельность осуществляют сельскохозяйственные предприятия (ОАО «Сервис», ТНВ «Пугачевское») и ИП Кирьянов.

Выгодное территориальное положение по отношению к транспортным коммуникациям делает возможным реализацию «скоропортящейся» сельскохозяйственной продукции и стимулирует развитие тепличного хозяйства. ООО «Феникс» является управляющей компанией тепличного комплекса «Мокшанские розы», где на территории 12 га выращивает розы и герберы. В штате компании состоит 238 человек.  Рынки сбыта: г. Москва и Московская область, Екатеринбург, Пермь, Ульяновск, Уфа, Казань, Воронеж, Самара, Вологда, Орел, Тверь, Курск, Рязань, Ростов, Санкт-Петербург. В 2017 году была проведена модернизация производства, заменено оборудование и посадочный материал. Планируется в течение пяти лет расширить более чем на 8 га площади теплиц.

Таблица 2.6.1-1
Перечень сельскохозяйственных предприятий, предлагаемых для размещения на территории рабочего поселка Мокшан на 01.01.2020

	№ п/п
	Наименование проектов
	Инвестор проекта
	Стадия реализации проекта 
	Место реализации проекта
	План. объем инвест., млн. руб.
	Планируемый срок реализации проекта
	Реквизиты заключенного протокола о намерениях

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Строительство цеха 
по переработке фруктов, ягод; реконструкция фруктохранилища на территории Мокшанского района
	СППК «Калиновский»
	инвестиционная
	Мокшанский район, р. п. Мокшан
	13,4
	2018-2022 гг.
	№4 от
 20.09.2018г.


Реализация данного проекта на территории будет способствовать:

· развитию малого среднего предпринимательства в сфере выращивания овощей и фруктов;

· созданию дополнительных рабочих мест;

· увеличению налогооблагаемой базы, повышению доходов бюджета.

2.6.2. Промышленность

На территории рабочего поселка Мокшан расположены следующие промышленные предприятия:

Пищевая промышленность:  

· кондитерские предприятия – ООО «Невский кондитер» и ООО «СВИТ-ЛАЙФ»; молочный комбинат ООО «Новая Изида».
· Тяжелая промышленность – металлообработка:

· ОАО «Мокшанское» - ремонт двигателей.
Строительная промышленность – производство пиломатериалов, деревообработка:

· ООО «Лесовита», ООО «Мокшанское лесное хозяйство», ПК «Респект», ГУЧ «Мокшанский лесхоз», ООО «Наш дом».
Ведущим промышленным предприятием является ООО «Невский кондитер». Предприятие является самым крупным градообразующим предприятием с основным видом деятельности – производство кондитерских изделий. Развитие производства на Мокшанской кондитерской фабрике происходит благодаря инвестициям компании «Невский кондитер» из Санкт-Петербурга. На предприятии работает 664 человека. Каналы реализации: оптовые поставки в г. Пензу и г. Санкт Петербург, страны ближнего зарубежья.

Кондитерская фабрика «Sweet life» производит более 50 наименований кондитерских изделий. Среднесписочная численность работников – 201 человек. Рынки сбыта кондитерских изделий: Казахстан, Украина, Азербайджан, Белоруссия, Литва, Китай, внутренний рынок.

Молочный комбинат ООО «Новая Изида» выпускает более 30 видов продукции. Предприятие перерабатывает до 30 тонн молока в сутки, летом эта цифра доходит до 50 тонн. При выходе на полную мощность предприятие рассчитано на 200 тонн.  Среднесписочная численность работников – 87 человек. Рынки сбыта: Мокшанский район г. Пенза и Пензенская область, г. Москва, Московская область и Саратовская область.

Так же промышленность рабочего поселка Мокшан представлена предприятиями жилищно-коммунальной сферы: предприятием, занимающимся обеспечением паром (МУП «Жилкомсервис») и предприятием, занимающимся водоснабжением (ООО «Росич»).

Помимо предприятий пищевой промышленности и предприятий ЖКХ производственный сектор представлен предприятиями деревообрабатывающей отрасли: ООО «Лесовита», ООО «Мокшанское лесное хозяйство», СПК «Строитель», ООО «Развитие». Все они относятся к категории микропредприятий.

Строительный комплекс является составной частью экономики рабочего поселка Мокшан. В состав строительного комплекса входят подрядные организации и предприятия, оказывающие ремонтно-строительные услуги и по производству стройматериалов. Планируется увеличение численности предприятий по производству строительных материалов.
Основными целями развития промышленности строительных материалов является обеспечение строительного рынка высококачественными строительными материалами, изделиями и конструкциями, способными конкурировать с импортной продукцией, обеспечивать снижение стоимости строительства и эксплуатационных затрат на содержание объектов и одновременно повышать комфортность проживания в жилых домах необходимой надежности и долговечности.
Таблица 2.6.2-1
Перечень основных промышленных предприятий, расположенных

на территории рабочего поселка Мокшан
	NN п.п.
	Наименование
	Адрес места нахождения
	Специализация
	Количество работающих, чел.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ООО «Невский кондитер»
	Пензенская область, р. п. Мокшан, ул. Садовая, д.32
	производство кондитерских изделий
	664

	2
	ООО «Свит Лайф»
	Пензенская область, Мокшанский район, рабочий поселок Мокшан, ул. Транспортная, д.24 «а»
	производство кондитерских изделий
	201

	3
	ООО «Новая Изида»
	Пензенская область, р. п. Мокшан, ул. Энгельса, д.8
	Производство прочей молочной продукции
	87

	4
	МУП «Жилкомсервис»
	Пензенская область, р. п. Мокшан, ул. Планская, д.42А
	Производство и подача пара
	25

	5
	ООО «Росич»
	Пензенская область, р. п. Мокшан, ул. Поцелуева, д.11А 
	Водоснабжение
	18


Промышленные предприятия динамично развиваются на протяжении ряда лет, а кондитерские предприятия являются бюджетообразующими предприятиями района и основными налогоплательщиками.

Для дальнейшего развития промышленной отрасли сформирована инвестиционная площадка, предлагаемая для освоения и развития бизнеса на территории рабочего поселка Мокшан (таблица 2.6.2-2).

Таблица 2.6.2-2
Реестр инвестиционных площадок

	№ п/п 
	Наименование площадки 
	Месторасположение площадки 
	Основные данные 
	Собственник площадки 
	Инфраструктура 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Зеленая площадка

	1
	Промышленное производство (для объектов пищевой промышленности). 
Кадастровый номер земельного участка 58:18:0941301:146
	Пензенская область, Мокшанский район, р. п. Мокшан 
	«Зелёная» инвестиционная площадка 3 га, кадастровая стоимость – 6,973 млн руб. 
	Администрация Мокшанского района 
	Удалённость от дороги шоссейного типа – 1,5 км, от сети энергоснабжения – 1 км, от сети газоснабжения – 1 км. 


Таблица 2.6.2-3
Перечень предприятий, предлагаемых для размещения на территории рабочего поселка Мокшан на 01.01.2020

	№ п/п
	Наименование проектов
	Инвестор проекта
	Стадия реализации проекта
	Место реализации проекта
	План. объем инвест., млн. руб.
	Планируемый срок реализации проекта
	Реквизиты заключенного протокола о намерениях

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Реконструкция ООО «Новая Изида» с целью увеличения суточной производительности сырья до 200 т/сутки


	Администрация Мокшанского района Пензенской области
	-
	Пензенская область, р. п. Мокшан, ул. Энгельса, д.8
	-
	2018-2035
	ССЭР


	2
	Реконструкция кирпичного завода 
	ООО «Глория-1»  
	-
	Мокшанский район, р. п. Мокшан
	-
	2018-2035
	ССЭР


Проект «Реконструкция кирпичного завода» позволит взаимодействовать со строительными предприятиями, входящими в состав Пензенской агломерации и обеспечивать нужды строительной отрасли как внутри района, так и на региональном уровне.

Туристско-рекреационная деятельность

Рабочий поселок Мокшан обладает значительным туристским потенциалом. На территории расположены: 1 объект культурного наследия федерального значения и 10 объектов культурного наследия регионального значения (см. раздел 2.11.3. Зоны с особыми условиями использования территории), а также объекты культовой архитектуры, современного искусства.
Основными объектами культурного наследия в рабочем поселке Мокшан являются: сторожевой оборонительный вал (1678-1680), Пожарная каланча, Церковь Михаила Архангела, Церковь Богоявления, памятники, формирующие исторический центр р. п. Мокшан и литературно-мемориальный музей А.Г. Малышкина. Данные объекты включены в пешеходную экскурсию, разработанную МБУК «Музей А.Г. Малышкина».
 Музей А.Г. Малышкина включен в туристический маршрут региональных туристических фирм «Беркут», «Взгляд», «Милосердие», в частности в брендовый туристический маршрут «По Лермонтовским и Купринским местам». Основные туристические пешеходные маршруты и экскурсии по р. п. Мокшан: «Жизнь и творчество писателя А.Г. Малышкина», «Детские годы Саши Малышкина»; «Навеки 18-летний»; «Военная эпопея семьи Малышкиных»; «Женские судьбы семьи Малышкиных»; «Русский быт 18-20 вв.» «Пройдись мокшанской слободой».

2.6.3. Развитие малого и среднего бизнеса
Выгодное географическое положение - близость к областному центру и прохождение по территории рабочего поселка Мокшан автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск» делают рабочий поселок Мокшан привлекательным для развития придорожного сервиса. В рабочем поселке Мокшан функционирует 103 объектов придорожного сервиса, из них 7 объектов общественного питания, 2 АЗС, 6 пунктов технического обслуживания, 88 магазинов, гостиницы, автостоянки.

На территории рабочего поселка Мокшан расположено 116 малых предприятий, в том числе по отраслям экономики: промышленность – 6, сельское хозяйство – 2, строительство – 3, торговля и общественное питание – 102, транспорт – 3. Муниципальной формы собственности одна организация – МУП «Жилкомсервис».

Проблемы в сфере малого и среднего бизнеса: отсутствие квалифицированных кадров, низкий уровень осведомлённости граждан и предпринимателей о существующей системе государственной и муниципальной поддержки МСП, отсутствие привлекательных условий для развития МСП. Развитие малого и среднего предпринимательства является приоритетным направлением деятельности Администрации рабочего поселка Мокшан. Большая роль в развитии предпринимательства отводится МУП Мокшанского района «Агентство по развитию предпринимательства», которое осуществляет поддержку предпринимателей в виде предоставления товарных кредитов на приобретение оборудования, скота, техники для развития бизнеса. Агентство организует работу бизнес-инкубатора на 10 рабочих мест.
2.7. Транспортная инфраструктура
Транспортная инфраструктура на территории р. п. Мокшан представлена автомобильным транспортом.
Автомобильные дороги играют ключевую роль в социально-экономическом развитии муниципальных образований и региона в целом. В настоящее время более 80% всех грузов перевозится по автомобильным дорогам. От их состояния и уровня развития зависит реализация национальных проектов в области здравоохранения, образования, сельского хозяйства, решение вопросов жилищного строительства, улучшения качества жизни населения.

Отсутствие благоустроенных дорог является одной из причин снижения численности сельского населения, приводит к увеличению доли транспортных издержек в себестоимости продукции, сопровождается значительными потерями от бездорожья в сельскохозяйственном производстве.

В целях обеспечения устойчивого, стабильного и безопасного функционирования транспортного комплекса Пензенской области, удовлетворения спроса населения в пассажирских перевозках, развития сети автомобильных дорог общего пользования принята государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы», основные задачи которой направлены на:

· обновление подвижного состава, используемого для перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок на территории Пензенской области;

· повышение доли высокоэкологичных транспортных средств, работающих на газомоторном топливе на маршрутах регулярных перевозок, по отношению к другим видам транспорта;

· обеспечение спроса населения Пензенской области в пригородных железнодорожных перевозках;

· обеспечение государственной поддержки автотранспортных предприятий Пензенской области;

· обеспечение спроса населения Пензенской области в воздушных перевозках;

· обеспечение бесплатного проезда в период проведения юбилейных мероприятий общегосударственного значения.

Автомобильный транспорт

По территории рабочего поселка Мокшан проходят автомобильные дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск» (Идентификационный номер ОО ОП ФЗ М-5(Е30, АН6, АН7. СНГ), протяженностью 2,5 км, регионального значения «р. п. Мокшан-г. Нижний Новгород-г. Саратов», протяженностью 1,020 км (Идентификационный номер 58:ОП:РЗ:К-189), муниципального района «Подъезд к Парижской Коммуне», протяженностью 0,230 км и автомобильные дороги общего пользования местного значения поселения, общей протяженностью 78,5 км.
Основными транспортными артериями в рабочем поселке Мокшан являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через р. п. Мокшан.

 Таблица 2.7-1
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения,
находящихся на территории рабочего поселка Мокшан
Мокшанского района Пензенской области

	№

п/п
	Наименование

автомобильной

дороги
	Протяженность автомобильной дороги, км.
	Площадь покрытия автомобильной дороги, м².
	

	1
	а/д Мокшанский р-н,

п. Красное Польцо,

ул. Дачная
	1,6
	7200
	56-247 ОП МП 56 Н-032

	2
	а/д Мокшанский р-н,

п. Красное Польцо,

ул. Красное Польцо
	3,5
	21000
	56-247 ОП МП 56 Н-022

	3
	а/д Мокшанский р-н,

п. Красное Польцо,

ул. Лесная
	1,2
	6000
	56-247 ОП МП 56 Н-070

	4
	а/д Мокшанский р-н,

п. Красный Кордон,

ул. Красный Кордон
	0,5
	2000
	56-247 ОП МП 56 Н-

	5
	а/д р. п. Мокшан,

переулок Больничный
	0,1
	600
	56-247 ОП МП 56 Н-074

	6
	а/д р. п. Мокшан,

переулок Засечный
	0,2
	900
	56-247 ОП МП 56 Н-075

	7
	а/д р. п. Мокшан,

переулок Саранский
	0,15
	900
	56-247 ОП МП 56 Н-076

	8
	а/д р. п. Мокшан,

ул. 1-ая Первомайская
	0,35
	1600
	56-247 ОП МП 56 Н-066

	9
	а/д р. п. Мокшан,

ул. 1-ая Разведка
	2,85
	12800
	56-247 ОП МП 56 Н-054

	10
	а/д р. п. Мокшан,

ул. 8-ое Марта
	1,35
	6750
	56-247 ОП МП 56 Н-041

	11
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Андрея Гусака
	1,0
	4500
	56-247 ОП МП 56 Н-053

	12
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Бутырки
	1,9
	8500
	56-247 ОП МП 56 Н-057

	13
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Восточная
	0,9
	4050
	56-247 ОП МП 56 Н-003

	14
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Горького
	0,7
	3500
	56-247 ОП МП 56 Н-050

	15
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Дружбы
	1,7
	7700
	56-247 ОП МП 56 Н-005

	16
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Заводская
	0,7
	3500
	56-247 ОП МП 56 Н-064

	17
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Заовражная
	0,9
	4050
	56-247 ОП МП 56 Н-002

	18
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Западная
	0,3
	1350
	56-247 ОП МП 56 Н-011

	19
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Заречная
	0,9
	4050
	56-247 ОП МП 56 Н-042

	20
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Засечная
	1,8
	10800
	56-247 ОП МП 56 Н-046

	21
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Зеленая
	0,8
	3600
	56-247 ОП МП 56 Н-010

	22
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Калинина
	1,8
	8100
	56-247 ОП МП 56 Н-068

	23
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Кирова
	0,7
	4200
	56-247 ОП МП 56 Н-034

	24
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Кирпичная
	1,7
	7650
	56-247 ОП МП 56 Н-062

	25
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Клочкова
	1,9
	11400
	56-247 ОП МП 56 Н-026

	26
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Коммунистическая
	0,9
	4050
	56-247 ОП МП 56 Н-056

	27
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Комсомольская
	0,7
	3000
	56-247 ОП МП 56 Н-039

	28
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Красная
	0,3
	1350
	56-247 ОП МП 56 Н-017

	29
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Кузнечная
	0,4
	1800
	56-247 ОП МП 56 Н-047

	30
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Куйбышева
	1,3
	5900
	56-247 ОП МП 56 Н-024

56-247 ОП МП 56 Н-035

	31
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Лево-Набережная
	0,7
	3150
	56-247 ОП МП 56 Н-036

	32
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Лермонтова
	0,8
	3600
	56-247 ОП МП 56 Н-045

	33
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Малышкина
	0,7
	3150
	56-247 ОП МП 56 Н-001

	34
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Микояна
	0,9
	4050
	56-247 ОП МП 56 Н-016

	35
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Милосердия
	0,6
	3600
	56-247 ОП МП 56 Н-071

	36
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Мира
	0,8
	3600
	56-247 ОП МП 56 Н-055

	37
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Молодежная
	0,35
	1600
	56-247 ОП МП 56 Н-061

	38
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Нагорная
	0,4
	1800
	56-247 ОП МП 56 Н-051

	39
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Ново-Загуменная
	0,7
	3150
	56-247 ОП МП 56 Н-007

	40
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Ново-Заовражная
	0,3
	1400
	56-247 ОП МП 56 Н-004

	41
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Ново-Заречная
	0,55
	2500
	56-247 ОП МП 56 Н-043

	42
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Ново-Набережная
	0,4
	1800
	56-247 ОП МП 56 Н-

	43
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Ново-Пугачева
	0,4
	2000
	56-247 ОП МП 56 Н-060

	44
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Новогодняя
	1,9
	8640
	56-247 ОП МП 56 Н-072

	45
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Новые Бутырки
	1,0
	5000
	56-247 ОП МП 56 Н-058

	46
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Октябрьская
	0,7
	3150
	56-247 ОП МП 56 Н-069

	47
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Охлопкова
	1,0
	5000
	56-247 ОП МП 56 Н-031

	48
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Пензенская
	2,5
	15000
	56-247 ОП МП 56 Н-018

	49
	а/д р. п. Мокшан,

ул. 2-ая Первомайская
	0,37
	1665
	56-247 ОП МП 56 Н-067

	50
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Песчаная
	1,1
	5000
	56-247 ОП МП 56 Н-013

	51
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Пионерская
	1,2
	4800
	56-247 ОП МП 56 Н-014

	52
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Планская
	1,8
	10800
	56-247 ОП МП 56 Н-023

	53
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Победы
	1,0
	6000
	56-247 ОП МП 56 Н-033

	54
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Полевая
	0,7
	3150
	56-247 ОП МП 56 Н-079

	55
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Поцелуева
	1,5
	9000
	56-247 ОП МП 56 Н-027

	56
	а/д р. п. Мокшан,

ул. 1-ая Право-Набережная
	0,37
	1665
	56-247 ОП МП 56 Н-008

	57
	а/д р. п. Мокшан,

ул. 2-ая Право-Набережная
	1,0
	4500
	56-247 ОП МП 56 Н-009

	58
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Пролетарская
	0,6
	2600
	56-247 ОП МП 56 Н-037

	59
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Пугачева
	0,4
	1800
	56-247 ОП МП 56 Н-059

	60
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Пушкина
	1,3
	5850
	56-247 ОП МП 56 Н-012

	61
	а/д р. п. Мокшан,

ул. 2-ая Разведка
	0,05
	200
	56-247 ОП МП 56 Н-028

	62
	а/д   р. п. Мокшан,

ул. Садовая
	1,4
	7000
	56-247 ОП МП 56 Н-029

	63
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Свердлова
	0,4
	1800
	56-247 ОП МП 56 Н-077

	64
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Светлая
	1,0
	6000
	56-247 ОП МП 56 Н-065

	65
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Свободная
	0,3
	1800
	56-247 ОП МП 56 Н-020

	66
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Северная
	0,9
	4050
	56-247 ОП МП 56 Н-078

	67
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Советская
	0,85
	5100
	56-247 ОП МП 56 Н-019

	68
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Совхозная
	3,0
	13500
	56-247 ОП МП 56 Н-052

	69
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Стадионная
	0,1
	450
	56-247 ОП МП 56 Н-048

	70
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Степана Разина
	0,5
	2250
	56-247 ОП МП 56 Н-073

	71
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Строителей
	2,0
	9000
	56-247 ОП МП 56 Н-006

	72
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Студенческая
	0,8
	3600
	56-247 ОП МП 56 Н-038

	73
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Суворова
	2,5
	11250
	56-247 ОП МП 56 Н-015

	74
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Транспортная
	1,3
	6500


	56-247 ОП МП 56 Н-025

	75
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Урицкого
	0,9
	5280
	56-247 ОП МП 56 Н-030

	76
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Урожайная
	0,7
	3200
	56-247 ОП МП 56 Н-

	77
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Фестивальная
	0,3
	1350
	56-247 ОП МП 56 Н-063

	78
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Чкалова
	0,5
	2250
	56-247 ОП МП 56 Н-044

	79
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Школьная
	0,6
	1620
	56-247 ОП МП 56 Н-049

	80
	а/д р. п. Мокшан,

ул. Энгельса
	1,27
	7600
	56-247 ОП МП 56 Н-021

	Итого:
	78,51
	385620
	


На территории рабочего поселка Мокшан эксплуатируется 98 км автодорог, в том числе, 25 км имеют асфальтобетонное покрытие, 65 км имеют щебеночное покрытие, 8 км имеют грунтовое покрытие (до п. Красный Кордон).

Основными улицами движения транспорта являются:

· улица Пензенская, Советская;

· улица Клочкова, Планская;

· улица Садовая, Куйбышева, Энгельса, Красное Польцо.
Тип покрытия автомобильных дорог местного значения на территории рабочего поселка Мокшан представлен в таблице 2.7-2.

Таблица 2.7-2
	№ п/п
	Наименование улицы
	Тип покрытия
	№ п/п
	Наименование улицы
	Тип покрытия

	
	р.п. Мокшан
	
	41
	ул. Суворова
	Щебень

	1
	ул. Пензенская
	Асфальт
	42
	ул. Микояна
	Щебень

	2
	ул. Советская
	Асфальт
	43
	ул. Коммунистическая
	Щебень

	3
	ул. Свободная
	Асфальт, щебень
	44
	ул. 1-ая Право-Набережная
	Грунт

	4
	ул. Энгельса
	Асфальт
	45
	ул. 2-ая Право-Набережная
	Щебень

	5
	ул. Урожайная
	Асфальт, грунт
	46
	ул. Лево-Набережная
	Грунт

	6
	ул. Планская
	Асфальт
	47
	ул. Ново-Набережная
	Грунт

	7
	ул. Куйбышева
	Асфальт, щебень
	48
	ул. Бутырки
	Щебень, грунт

	8
	ул. Транспортная
	Асфальт
	49
	ул. Новые Бутырки
	Грунт

	9
	ул. Клочкова
	Асфальт
	50
	ул. Пушкина
	Щебень, грунт

	10
	ул. Поцелуева
	Асфальт
	51
	ул. Калинина
	Щебень, грунт

	11
	ул. Садовая
	Асфальт
	52
	ул. Октябрьская
	Грунт

	12
	ул. Урицкого
	Асфальт
	53
	ул. Ново-Загуменная
	Грунт

	13
	ул. Охлопкова
	Асфальт, щебень
	54
	ул. Красная
	Грунт

	14
	ул. Победы
	Асфальт, щебень
	55
	ул. Кузнечная
	Грунт

	15
	ул. Кирова
	Асфальт
	56
	ул. Малышкина
	Щебень

	16
	ул. Заовражная
	Щебень
	57
	ул. Милосердия
	Асфальт

	17
	ул. Пролетарская
	Грунт, щебень
	58
	ул. Новогодняя
	Щебень, грунт

	18
	ул. Дружбы
	Щебень, грунт
	59
	ул. Ново-Заовражная
	Щебень

	19
	ул. Строителей
	Грунт, асфальт
	60
	ул. Ново-Пугачева
	Грунт

	20
	ул. Западная
	Щебень, грунт
	61
	ул. Пугачева
	Грунт

	21
	ул. Студенческая
	Асфальт, щебень, грунт
	62
	Переулок Больничный
	Асфальт


	22
	ул. Комсомольская
	Грунт
	63
	Переулок Саранский
	Асфальт

	23
	Переулок Засечный
	Асфальт, грунт
	64
	ул. Полевая
	Грунт

	24
	ул. Засечная
	Асфальт
	65
	ул. Свердлова
	Грунт

	25
	ул. 8-ое Марта
	Грунт
	66
	ул. Малышкина
	Щебень

	26
	ул. Зеленая
	Щебень
	67
	ул. Пионерская
	Щебень, грунт

	27
	ул. Заречная
	Грунт
	68
	ул. Степана Разина
	Грунт

	28
	ул. Ново-Заречная
	Грунт
	69
	ул. 1-ая Первомайская
	Грунт

	29
	ул. Чкалова
	Грунт
	70
	ул. 2-ая Первомайская
	Грунт

	30
	ул. Лермонтова
	Грунт
	71
	ул. Молодежная
	Грунт

	31
	ул. Стадионная
	Асфальт, щебень, грунт
	72
	ул. Фестивальная
	Грунт

	32
	ул. Школьная
	Грунт
	73
	ул. Кирпичная
	Грунт

	33
	ул. Горького
	Щебень, грунт
	74
	ул. Заводская
	Грунт

	34
	ул. Нагорная
	Грунт
	
	п. Красное Польцо
	

	35
	ул. Песчаная
	Щебень
	75
	ул. Красное Польцо
	Щебень, асф.

	36
	ул. Восточная
	Щебень
	76
	ул. Дачная
	Щебень

	37
	ул. Совхозная
	Щебень, грунт
	77
	ул. Лесная
	Щебень

	38
	ул. 1-ая Разведка
	Асфальт, щебень, грунт
	
	п. Красный Кордон
	

	39
	ул. 2-ая Разведка
	Щебень, грунт
	78
	ул. Красный Кордон
	Грунт

	40
	ул. Мира
	Грунт
	
	
	


В существующей застройке имеются неблагоустроенные улицы, разделяющие жилые кварталы.
В результате анализа улично-дорожной сети рабочего поселка Мокшан выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

· неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

· недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

· значительная протяженность грунтовых дорог;

· отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

· отсутствие искусственного освещения;

· отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов;

· холмистый рельеф местности.
Большинство автодорог были введены в эксплуатацию в 70-80-е годы прошлого столетия. Состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, в целом, может быть признано удовлетворительным, однако некоторые участки автодорог нуждаются в проведении работ по приведению их в нормативное состояние, подлежат модернизации и реконструкции дорожного слоя.

Максимально допустимая скорость движения транспортных средств – 60 км/ч, в местах обустроенных пешеходных переходов – 40 км/ч.
Интенсивность движения по центральным улицам поселения в среднем не высокая и не превышает 5-10 машин в минуту. Наиболее интенсивное движение в утреннее и вечернее время.
В настоящее время на территории рабочего поселка Мокшан велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет.

Улично-дорожная сеть внутри населенного пункта р. п. Мокшан благоустроена, сформированы пешеходные тротуары, необходимые для упорядочения движения пешеходов, имеется асфальтобетонное покрытие, ограничение дорожного полотна.

Рабочий поселок Мокшан является транзитным и испытывает негативные последствия транспортной загруженности, и как следствие, большая экологическая нагрузка на окружающую среду.

Основными направлениями дорожной деятельности являются:

· обеспечение безопасного круглогодичного движения автотранспорта с установленными скоростями и нагрузками при любых погодных условиях;

· улучшение технического состояния дорог и дорожных сооружений в соответствии с современными нормативными требованиями;

· предохранение дорог и дорожных сооружений от преждевременного износа и разрушения.

На дорогах общего пользования в границах рабочего поселка Мокшан расположены мостовые сооружения (таблица).
Таблица 2.7-3
	№

п/п
	Наименование дороги
	Наименование препятствия

	1
	ул. Клочкова
	река Мокша

	2
	М5 «Урал»
	река Мокша


На автомобильных дорогах общего пользования расположены предприятия придорожного сервиса и находятся в эксплуатации автозаправочные станции.
На территории рабочего поселка Мокшан: 2 – АЗС, 8 – СТО.
Внесением изменений в генеральный план рабочего поселка Мокшан предусматривается:

· организация автостоянки на земельных участках с кадастровыми номерами 58:18:0010802:54; 58:18:0010802:390; 58:18:0010802:388; 58:18:0010802:392.

В р. п. Мокшан расположена автостанция, назначение – перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Она расположена в 2 км от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск».
Существующая маршрутная сеть включает в себя 7 муниципальных маршрутов пассажирских перевозок, общей протяженностью 247,1 км. 
А также р. п. Мокшан является транзитной точкой на маршрутах Пенза-Мытищи, Пенза-Нижний Ломов, Пенза-Земетчино, Пенза-Пачелма, Пенза-Потьма, Пенза-Наровчат, Пенза-Спасск, Пенза-Голицыно и др.
Для перевозки пассажиров на территории рабочего поселка Мокшан имеются 3 частных автобуса большой вместимости, автомобили Газель, а также около 30 легковых автомобилей такси.

Транспортное сообщение с областным центром осуществляется автобусным транспортом и транспортом малой вместимости, место отправления и прибытия осуществляется на автостанции, расположенной в р. п. Мокшан, по ул. Советская, 27.
В настоящее время наблюдается снижение показателя пассажирооборота. Это связано с тем, что население пересаживается на личный автомобильный транспорт.
Мероприятия по развитию дорожной сети:
Мероприятия по развитию дорожной сети рабочего поселка Мокшан включают устранение структурных дефектов автодорожной сети, ремонта существующих дорог, а также мостов через реки, которые они пересекают р. Мокша.

На территории рабочего поселка Мокшан принята и реализуется программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2016-2020 годы и с перспективой до 2032 года. (Постановление Администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области от 25.11.2016 № 485). 

Программа рассчитана на долгосрочную перспективу сроком на 10 лет.
Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей рабочего поселка Мокшан транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры – одна из главных проблем, решение которой необходимо для повышения качества жизни жителей и обеспечения устойчивого развития поселения.
В 2019 году по программе ремонта дорог общего пользования выполнены работы по следующим объектам:
За счет субсидий дорожного фонда Пензенской области:
· участок улицы Энгельса от пересечения с улицей Клочкова до пересечения с улицей Засечная протяженностью 770 м;

· участок улицы Клочкова от пересечения с улицей Энгельса до пересечения с улицей Советская протяженностью 400 м;

· участок улицы Советской от пересечения с улицей Клочкова до пересечения с улицей Поцелуева протяженностью 370 м;

· участок переулка Саранский от пересечения с улицей Поцелуева до пересечения с улицей Садовая протяженностью 140 м.

За счет средств бюджета рабочего поселка Мокшан:
· участок улицы Свободная от пересечения с улицей Советская до пересечения с улицей Планская протяженностью 330 м;

· участок улицы Советская у мемориала героям ВОВ (S = 2 485 м2). 
В 2020 году по программе ремонта дорог общего пользования выполнены работы по следующим объектам:
За счет субсидий дорожного фонда Пензенской области
· ул. Поцелуева, ул. Клочкова, ул. Студенческая;

· участок улицы Планская от пересечения с улицей Свободная до пересечения с улицей Поцелуева протяженностью 800 м;
· участок улицы Куйбышева от пересечения с улицей Клочкова в направлении ФАД М5 «Урал» протяженностью 332 м.

За счет средств бюджета рабочего поселка Мокшан:
· ул. Пролетарская, ул. Западная, ул. Октябрьская, ул. Калинина.

2.8. Инженерная инфраструктура
2.8.1. Газоснабжение
Одним из важнейших составляющих инфраструктуры рабочего поселка Мокшан является уровень газификации населенных пунктов.

К системе сетевого газоснабжения подключены 2 из 3 населенных пунктов. Населенный пункт – Красный Кордон (с численностью 9 человек) не газифицирован.

Сетевым газом обеспечено 99,8 % жилищного фонда населенных пунктов рабочего поселка Мокшан.

Для газоснабжения территории рабочего поселка Мокшан используется природный газ, транспортируемый по газопроводу Саратов-Горький. К существующей ГРС, расположенную на восточной окраине р. п. Мокшан подходит газопровод отвод.

Давление газа на выходе из ГРС – 6 кг/см2.

Газопроводы высокого давления тупиковые.

К газопроводам высокого давления подключаются ПРГ и крупные потребители, расположенные на территории поселения.

Подача газа мелким потребителям осуществляется от газопроводов низкого давления, идущих от ПРГ (22 шт.). Одиночное протяжение уличной газовой сети – 172000 м.
Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

2.8.2. Энергоснабжение

Энергообеспечение рабочего поселка Мокшан осуществляют Мокшанские РЭС ОАО «Филиал МРСК Волги – Пензаэнерго». На территории рабочего поселка Мокшан установлены 89 трансформаторных подстанций. 

По территории поселения проходят высоковольтные линии электропередач: ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ, расположены ПС 110/35/10 2х10 мтва с запиткой от ВЛ-110 кВ (АС-120) Пенза-Мокшан и ПС 110/10.
Протяженность электролиний в рабочем поселке Мокшан составляет: ВЛ 110 кВ 3,3 км; ВЛ 35 кВ 2,6 км; ВЛ 10 кВ 45,6 км.
Энергоснабжение рабочего поселка Мокшан в составе р. п. Мокшан, п. Красное Польцо, п. Красный Кордон осуществляется от ПС 110/35/10 2х10 мтва с запиткой от ВЛ-110 кВ (АС-120) Пенза-Мокшан.
Потребность в электроэнергии осуществляется в полном объеме.
Распределительная сеть 10 кВ по рабочему поселку Мокшан выполнена проводами А-50, А-70 на ж/б опорах и деревянных с ж/б пасынками.

На территории насчитывается более 90 потребительских подстанций типа КТП с коэффициентом загрузки 0,7-0,8.

Опоры сети 10 кВ деревянные около 40%, ж/бетонные 60%.

Состояние сетей удовлетворительное. Протяженность распределительных в/в сетей около 60 км. Существующие усредненные удельные нагрузки на жилищный сектор составляют 2750 кВт (4393 индивидуальных жилых дома, 78 секционных жилых домов).
Таблица 2.8.2-1
Система электроснабжения

	№ п. п.
	Наименование ПС
	Месторасположение
	ВЛ 10кВ
	Протяженность,

км

	1
	ПС 110/35/10 Мокшан
	Пензенская область, Мокшанский район, р. п. Мокшан, ул. Поцелуева, 46Б
	Ф.9 Сельхозтехникомский
	9,7

	2
	
	
	Ф.13 Больничный
	1,65

	3
	
	
	Ф.14 Калининский
	4,98

	4
	
	
	Ф.18 Керенский
	30,88

	5
	
	
	Ф.4 Пугачевский
	15,2

	6
	
	
	Ф.7 Лесхозный
	13,4

	7
	
	
	Ф.3 Вышка
	3,1

	8
	
	
	Ф.8 Плесский
	37,1

	9
	
	
	Ф.17 Парижский
	23,26


В 2019 г. филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» выполнила реконструкцию подстанции (ПС) 110/35/10 кВ Мокшан.

Реконструкция крупного питающего центра повысит надежность энергоснабжения, а также существенно расширит возможности подстанции в части технологического присоединения новых абонентов – как физических, так и юридических лиц.

Перечень трансформаторных подстанций рабочего поселка Мокшан представлен в таблице 2.8.2-2.

Таблица 2.8.2-2
	№№ подстанций
	Мощность подстанции (кВа)
	Место нахождения

	
	Фидер «Керенский»
	

	№ 683

№ 603

№ 22

№ 678

№ 694
	25

63

63

160

400
	ГРС

О.С.

Водонапорная башня

Зерноток

Школа

	
	Фидер «Лесхозный»
	

	№ 19

№ 608

№ 244

№ 463

№ 36

№ 2403

№ 432
	100

63

400

100

250

160

100
	ул. Новогодняя

ул. Светлая

лесхоз 

общежитие 

ТУСМ

Интернат

Детский дом

	
	Фидер «Плесский»
	

	№ 2401

№ 412

№ 402

№ 2563

№ 401

№ 468

№ 469

№ 457

№ 581

№ 403

№ 404
	100

100

160

160

160

160

160

160

160

160

160
	Клуб

Детсад

ГСМ

Хоздвор 

ул. Дачная

школа

школа

школа

ул. Н. Бутырки

ул. Бутырки

плодопитомник

	
	Фидер «Больничный»
	

	№ 3

№ 50
	400 и 630

2х250
	Промкомбинат

больница

	
	Фидер «Парижский»
	

	№ 964

№ 641

№ 7

№ 372

№ 469

№ 674

№ 602

№ 21

№ 662

№ 648

№ 685

№ 527

№ 2421

№ 2441

№ 677

№ 528
	160

63

250

100

320

400

63

160

100

100

250

100

250

100

100

400
	Хоздвор

Котельная

ул. Заовражная

ул. Совхозная

артскважина

школа

О.С.

Артскважина

ПМК

АЗС

ПМК («Анастасия»)

Хлебозавод

ЗАО

ГДП

ОАО «Метан»

Совхоз-колледж

	
	Фидер «Парижский»
	

	№ 675

№ 657

№ 510

№ 512

№ 529

№ 530

№ 470
	100

63

2х160

400

100

100

320
	«Ада»

Весовая

Совхоз-колледж 

Учебный корпус

Жилье

О.С.

жилье

	
	Фидер «Калининский»
	

	№ 22

№ 23

№ 20

№ 4

№ 17

№ 24

№ 49

№ 25

№ 5

№ 18

№ 26 

№ 27

№ 1

№ 28

№ 29

№ 30
	250

250

630

400

400

160

160

100

250

63

160

250

250

250

100

100
	Станция техобслуживания

ОАО «Сервис»

ОАО «Сервис»

ул. Победы

транссельхозтехника

транссельхозтехника

транссельхозтехника

школа

ул. Нагорная

детсад

милиция

РУЭС

Рынок

ПТУ

Универмаг

общежитие

	
	Фидер «Сельхозтехникум»
	

	№ 32

№ 33

№ 34

№ 6

№ 8

№ 10

№ 36

№ 9

№ 37

№ 38

№ 39

№ 40

№ 13

№ 42

№ 44

№ 45

№ 49

№ 46

№ 51

№ 47

№ 48

№ 15

№ 14

№ 16

№ 31
	100

250

100

250

250

100

250

630

160

250

160

100

160

100

160

250

100

100

160

400

100

250

250

250

100
	ул. Кирпичная

кирпичный завод

жилье

пер. Пушкина

баня

жилье

жилье

солодовны

ул. Транспортная

ДРСУ

АГЗС

АЗС

ул. Куйбышева

школа

ПМК «Анастасия»

Хлебозавод

РСУ

Жилье

Детсад

Котельная МСО

Котельная ПМК

ул. Дружбы

ул. Суворова

ул. Пензенская

ПТУ


Состояние системы электроснабжения удовлетворительное, требует планового капитального ремонта.

Нормы электропотребления должны приниматься на основании приложения № 10 Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.08.2011 № 525-пП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).

Все населенные пункты муниципального образования электрифицированы. Резервное питание отсутствует.

Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ, с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ.
2.8.3. Теплоснабжение

Существующая схема теплоснабжения рабочего поселка Мокшан централизованная и автономная от модульных котельных.
Основными источниками тепла для жилищно-коммунального сектора и производственно-промышленных предприятий в поселении являются локальные котельные. Одноэтажная застройка, в основном, при наличии газовых сетей отапливается от индивидуальных газовых источников тепла, отопление децентрализованное. ТЭЦ, ТЭП на территории поселения отсутствую.
Отопление организаций и учреждений осуществляется ведомственными котельными. Модульными газовыми котельными осуществляется отопление 2-х общежитий и 1-го 30-ти квартирного МКД в р. п. Мокшан.
Остальной многоквартирный жилой фонд переведен на индивидуальное поквартирное газовое отопление.

Для рабочего поселка Мокшан разработана «Схема теплоснабжения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на период до 2024 года»». Изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено. Строительство новых котельных не планируется.
Теплоснабжающими организациями являются муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» (МУП «Жилкомсервис») и общество с ограниченной ответственностью «Энергоаудитконсалтинг» (ООО «ЭАК»).

Таблица 2.8.3-1
Характеристика централизованной системы теплоснабжения 

	Наименование населенных пунктов
	Зона охвата системой теплоснабжения (сущ.)
	Источники теплоснабжения
	Вид топлива

	1
	2
	3
	4

	р. п. Мокшан, ул. Строителей, 5б,
	два жилых дома
	отдельно стоящая котельная                  
	природный газ

	р. п. Мокшан, ул. Студенческая, 3 а
	МБОУ ДОД детский сад «Солнышко», Физкультурно-оздоровительный центр, бассейн «Звездный», ряд объектов ГБОУ СПО «Мокшанский агротехнологический колледж»
	отдельно стоящая котельная                   
	природный газ


Котельная, расположенная по адресу: р. п. Мокшан, ул. Строителей, 5б, общей площадью 5,1 м. кв., являющаяся собственностью администрации поселения, передана в хозяйственное ведение МУП «Жилкомсервис».

На территории рабочего поселка Мокшан теплоснабжение осуществляется от 2х источников тепловой энергии.

Состав и техническая характеристика котельных приведены в таблице 2.8.3-2. 

Таблица 2.8.3-2
	№
	Наименование котельной
	Состав и тип оборудования
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Всего

	1
	МУП «Жилкомсервис»
	Микро-100
	0,172
	0,122
	-
	-
	0,122

	
	
	Микро-100
	0,172
	
	
	
	

	2
	ООО «ЭАК»
	КВГ-7,56
	6,5
	0,949
	-
	0,214
	1,163


Тепловые сети от котельной МУП «Жилкомсервис» диаметром 50 и 20 мм проложены надземно.  Общая протяженность тепловых сетей котельной – 300 м. Общая протяженность в двухтрубном исчислении 230 м. Износ 50 %.
Общая протяженность тепловых сетей котельной ООО «ЭАК» – 1924 м. Система теплоснабжения – 2-х трубная тупиковая. Прокладка трубопроводов тепловых сетей надземная, подземная
По результатам инвентаризации бесхозных тепловых сетей на территории поселения не выявлено. Все сети обслуживаются предприятиями в зонах действия чьих источников они находятся
В таблице 2.8.3-3 приведены котельные, находящиеся в собственности и обеспечивающие теплом учреждения бюджетной сферы, предприятия всех форм собственности на территории рабочего поселка Мокшан.
Таблица 2.8.3-3
	Наименование собственника
	Количество источников тепла

	ГБУЗ «Мокшанская РБ»,

 р. п. Мокшан, ул. Поцелуева, 18
	1 котельная (2 котла Ellprex 510 кВт)

	ООО «ЭнергоАудитКонсалтинг»,

 р. п. Мокшан, ул. Студенческая
	1 котельная (2 котла КВ-ГМ-7,56 общей производительностью 15,12 Гкал/час. После реконструкции – 4 котла REX-160 мощностью 1600кВт (1375000,0 ккал/ч))

	ГАУСО ПО «Мокшанский психоневрологический интернат», 

р. п. Мокшан, ул. Засечная, 36
	1 котельная (3 котла: 2,5 МВт – 2 шт. (один резервный), 2,0 МВт-1 шт. (включается летом))

	ГБПОУ ПО «Мокшанский агротехнологический колледж», 

р. п. Мокшан, улица Советская, дом 34
	1 котельная

	ООО «Невский кондитер», ОАО «Виктория», 

р. п. Мокшан, ул. Садовая, 32
	1 котельная

	Управление образованием администрации Мокшанского района, 

МБОУ СОШ № 1 р. п. Мокшан, ул. Первая разведка
	1 котельная

	Управление образованием администрации Мокшанского района, МБОУ СОШ № 2 им. А.Г. Малышкина р. п. Мокшан, ул. Куйбышева, 55
	1 котельная

	ООО «Новая Изида», р. п. Мокшан ул. Энгельса, 8
	1 котельная

	МБУ ДОД «Мокшанская районная детская школа искусств», 
р. п. Мокшан ул. Советская, 37
	1 котельная

	МУК «МЦРДК Мокшанского района», 

 р. п. Мокшан, ул. Советская, 46
	1 котельная

	МДОУ «Родничок», 

р. п. Мокшан, ул. Планская, 63
	1 котельная

	МДОУ «Золотая рыбка»,

р. п. Мокшан ул. Строителей, 15 «А»
	1 котельная

	МДОУ детский сад «Радуга», 

р. п. Мокшан ул. Кирова, 24 «А»
	1 котельная

	МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста НШ-ДС «Малышок», 

р. п. Мокшан, ул. Урицкого, 32
	1 котельная

	МБОУ «Солнышко», 

р. п. Мокшан, ул. Засечная, 5 «А»
	1 котельная

	МДОУ детский сад «Елочка», 

п. Красное Польцо, ул. Лесная, 2 «А»
	1 котельная

	МБОУ ООШ п. Красное Польцо, 

п. Красное Польцо, ул. Красное Польцо, 39 «А»
	1 котельная

	МБУ «КЦСОН Мокшанского района»,

 р. п. Мокшан, ул. Поцелуева, 8
	1 котельная


В эксплуатации в котельных находятся только приборы учета расхода природного газа.

В котельных отсутствуют приборы учета: тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, электроэнергии, воды. Весь отпуск тепла является расчетной величиной.

Индивидуальные отдельно стоящие котельные учреждений бюджетной сферы, предприятий всех форм собственности в р. п. Мокшан находятся в исправном состоянии и не выработали свой нормативный срок эксплуатации.

Горячее водоснабжение зданий р. п. Мокшан осуществляется от электрических водонагревателей.

Новое строительство тепловых сетей не планируется. В проектируемой перспективной застройке приусадебных жилых домов предусматривается индивидуальное газовое отопление.

В случае строительства промышленных объектов в границах поселения, теплоснабжение данных объектов рекомендуется организовать от собственных источников тепловой энергии.
По данным администрации рабочего поселка Мокшан общая протяженность тепловых сетей и паровых сетей в двухтрубном исчислении – 18820 м, в том числе нуждающихся в замене 5600 м.
2.8.4. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Источником водоснабжения территории рабочего посёлка Мокшан служат подземные воды. Централизованные водопроводные сети имеются в р. п. Мокшан и п. Красное Польцо. Существующая система водоснабжения состоит из артскважин, водонапорных башен и централизованной сети.
На данный момент не охвачен централизованным водоснабжением п. Красный Кордон. В настоящее время в поселке проживает 9 человек. Водопотребление жителей п. Красный Кордон осуществляется из колодца.
На территории р. п. Мокшан выделена одна технологическая зона системы централизованного водоснабжения от водозаборов ООО «Росич» включающая в себя все сооружения подъема воды, а также все магистральные и распределительные трубопроводы.
Таблица 2.8.4-1
Перечень действующих централизованных систем водоснабжения
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Существующий источник водоснабжения
	Кол-во ск./в.б., шт.
	Ориентиро-вочное водо-потребление,

 тыс. м3/год
	Протяжен-ность сетей 

водопровода, км.
	Состояние источника водоснабжен ия

	1
	р. п. Мокшан
	по ул. 1-я ул. Разведки
	1/0
	549,325
	63
	Водозабор-ные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта

	2
	р. п. Мокшан
	по ул. 1-я ул. Разведки, Кирова, Совхозная
	1/0
	
	
	

	3
	р. п. Мокшан
	по ул. Строителей
	3/2
	
	
	

	4
	р. п. Мокшан
	по ул. Дружбы
	0/1
	
	
	

	5
	р. п. Мокшан
	по ул. Транспортная
	1/1
	
	
	

	6
	р. п. Мокшан
	по ул. Ново-Загумённая
	3/0
	
	
	

	7
	р. п. Мокшан
	по ул. Урицкого
	1/0
	
	
	

	8
	р. п. Мокшан
	по ул. Победы
	0/1
	
	
	

	9
	р. п. Мокшан
	по ул. Кузнечная, Клочкова
	2/0
	
	
	

	10
	п. Красное

 Польцо
	по ул. Лесная
	1/1
	31
	
	

	11
	р. п. Мокшан
	по ул. Малышкина
	1/0
	20
	
	

	12
	р. п. Мокшан
	по ул. Студенческая
	1/0
	85,5
	
	

	13
	р. п. Мокшан
	по пер. Засечный
	1/0
	
	
	


На территории рабочего поселка Мокшан расположены 20 водозаборных артскважин, из них 15 находятся в долгосрочной аренде у специализированного предприятия ООО «Росич», в ведении ТНВ «Пугачевское» в п. Красное Польцо – 1 артскважина, в ГАУСО ПО «Мокшанский психоневрологический интернат» – 1 артскважина, 1 артскважина – в АО «Виктория», 1 артскважина – в ООО «Новая Изида», 1 артскважина – в ООО «Вик-Инвест». Вода поступает в 5 водонапорных башен, откуда по водопроводным сетям распределяется потребителям. Вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».
Фактическое потребление воды по рабочему поселку Мокшан составляет 685,825 тыс. м3/год, в среднем за сутки 1,95 тыс. м3/сут, в сутки максимального водопотребления 2,36 тыс. м3/сут.

Артскважины находятся в разных частях рабочего поселка Мокшан. Основной забор воды происходит от водозабора по улице Кузнечная в р. п. Мокшан. Производительность артезианских скважин составляет от 10 м3/час до 20 м3/час. 
Основное развитие строительства скважин на территории рабочего поселка Мокшан пришлось на семидесятые-восьмидесятые годы прошлого столетия. К настоящему времени износ большинства скважин достиг 70-80 %. Срок эксплуатации многих водозаборных скважин составляет от 25 до 50 лет, в связи с чем, они уже практически пришли в негодность. Многие скважины требуют реконструкции, что значительно дешевле, чем бурение новых скважин.

Характеристика существующих источников водоснабжения находящихся в собственности учреждений бюджетной сферы приведена в таблице 2.8.4-2.

Таблица 2.8.4-2
	№ п/п
	Наименование
	№ арт. скважины
	Кол-во арт. скважин
	Год бурения
	Глубина
	Дебит артскважин, м3/час

	1
	Аграрный колледж
	1626
	1
	1991
	145
	10

	2
	Аграрный колледж
	2018
	1
	1979
	366
	10

	3
	Аграрный колледж
	163
	1
	1987
	141
	10


Водопотребление от существующих артезианских скважин по аграрному колледжу составило – 85,5 тыс. м3/год, ТНВ «Пугачевский» – 31,0 тыс. м3/год.

Характеристика существующих источников водоснабжения, предоставленных в доверительное управление ООО «Росич» из муниципальной собственности р. п. Мокшан приведена в таблице 2.8.4-3.

Таблица 2.8.4-3
	№ п/п
	№ арт. скважины, кадастровый
	Адрес
	Год бурения
	Глубина, м
	Дебит, л/с
	Диаметр обсадной колонны, мм

	1
	113-В; 2230
	ул. Кузнечная
	1994 г.
	115
	4,4
	219, 127, 114

	2
	688; 279
	ул. Кузнечная
	1969 г.
	45
	4,0
	219

	3
	308; 1167
	ул. Победы
	1974 г.
	398
	3,3
	325, 219, 141

	4
	311; 1166
	ул. Победы
	1974 г.
	395
	3,3
	219, 141

	5
	2369; 2071
	ул. Поцелуева
	1987 г.
	162
	2,8
	426,325,219,168

	6
	689; 280
	ул. Стадионная
	1968 г.
	120
	6,0
	219

	7
	685; 288
	ул. Строителей
	1969 г.
	101
	4,16
	219

	8
	80; 282
	ул. 1-я Разведка
	1970 г.
	360
	8,3
	273, 168

	9
	1947; 1765
	ул. 1-я Разведка
	1978 г.
	290
	8,33
	273, 168

	10
	56435/1; 2072
	Водозабор за трассой Москва- Самара
	1987 г.
	36
	4,7
	345, 324, 219

	11
	56436/2; 2073
	Водозабор за трассой
	1987 г.
	350
	2,7
	345, 324, 219

	12
	56437/3; 2074
	Водозабор за трассой
	1987 г.
	360
	4,1
	345, 324, 219

	13
	115-В; 2479
	Водозабор за трассой
	2002 г.
	348
	2,77
	426,325,219,159

	14
	1; --
	ул. Энгельса, 51
	1967 г.
	76
	4,17
	325

	15
	2; --
	ул. Энгельса, 51
	1968 г.
	80
	4,17
	219

	16
	356
	ул. Транспортная
	1980 г.
	140
	6
	219


Нормативное водопотребление из подземных водных объектов (10 артезианских. скважин, 9 рабочих и 1 резервная) согласно лицензии № 910 на право пользования недрами выданной ООО «Росич» составляет 9675,52 м3/сутки, 1296,37 тыс. м3/год.
В настоящее время система очистки воды в поселении отсутствует.
Система водоснабжения абонентов ООО «Росич» не имеет сеть объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Водопроводная сеть выполнена в основном по радиальной схеме, с тупиковыми участками. Подача воды в водопроводную сеть производится из артезианских артскважин. Протяженность водопроводной сети составляет 63 км. Общий средний износ водопроводных сетей составляет 75 %. Диаметр водопроводов варьируется от 50 до 150 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь и полиэтилен. 
Для повышения надежности, бесперебойности водоснабжения и повышения показателей воды необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
· провести капитальный ремонт старых и ветхих водопроводных сетей;

· восстановление работоспособности законсервированных артезианских скважин;
· постоянный контроль качества воды, подаваемый потребителям;

· своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, водонапорных башен, сетей);

· установление и соблюдение поясов зон санитарной охраны у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

· при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использования трубопроводы из современных материалов, не склонных к коррозии:
· строительство сетей водопровода к новым потребителям на территории, предусмотренной для новой застройки (по ул. Андрея Гусака), ориентировочно протяженностью 700 м;
· строительство сетей водопровода для водоснабжения территорий, пред-назначенных для объектов капитального строительства.

На 01.012020 на территории рабочего поселка Мокшан общая протяженность уличной водопроводной сети составляет 68600 м, в том числе нуждающейся в замене 37300 м. В 2019 году заменена и отремонтирована водопроводная сеть протяженностью 200 м.
В рамках муниципальной программы «Чистая вода» предусматривается капитальный ремонт артезианской скважины, расположенной на 595 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск» в р. п. Мокшан с кадастровым номером № 56436/2/2073, путем перебуривания».
Водоотведение
На территории рабочего поселка Мокшан канализационные системы имеются в населенном пункте р. п. Мокшан.
 Централизованной системой водоотведения частично охвачены: ул. Милосердия, Засечный переулок, ул. Транспортная, ул. Энгельса, ул. Свердлова, ул. Суворова, ул. Садовая, ул. Победы, ул. 1-ая Разведка. 

Таблица 2.8.4-4
Перечень объектов водоотведения

	№ п/п
	Наименование объектов
	Место размещения
	Год ввода
	% износа
	Проектная мощность, тыс. м3/сутки
	Фактическая мощность, тыс. м3/сутки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Очистные сооружения канализации
	р. п. Мокшан, ул. Милосердия
	1986
	-
	0,7
	0,684

	2
	Насосная станция КНС 
	р. п. Мокшан

ул. 1-ая Разведка
	1986
	-
	0,015
	0,01


Одиночное протяжение уличной канализационной сети составляет 4040,9 м, в том числе нуждается в замене 530 м.

Эксплуатирующими организациями являются – ООО «Очистные сооружения» и ООО «Радикс». ООО «Очистные сооружения» принимает, осуществляет очистку и утилизацию хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от организаций. ООО «Радикс» осуществляет транспортировку (перекачку) стоков в канализационную сеть ООО «Очистные сооружения». Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в рабочем поселке Мокшан включает в себя: очистные сооружения (биопруды) в западной части поселения, в которых производится очистка сточных вод, канализируемых из жилого сектора и объектов соцкультбыта близлежащего микрорайона, канализационные насосные станции и сети, секционные жилые дома, детсады и некоторые другие общественные здания имеют выгребные ямы с дальнейшим вывозом в чеки-накопители.
Часть населения пользуется дворовыми туалетами и выгребными ямами, содержимое которых используется в качестве удобрений. По наполняемости канализационные ямы очищаются путем вывоза сточных вод ассенизаторскими машинами.

Очистные сооружения и канализационные сети от них находятся в собственности поселения и переданы в долгосрочную аренду ООО «Очистные сооружения». Месторасположение объекта – р. п. Мокшан, ул. Милосердия, 4.

В настоящее время на канализационные очистные сооружения биологической очистки сточных вод ООО «Очистные сооружения» принимаются: хозяйственно-бытовые и производственные стоки от ООО «Невский кондитер», ГБУЗ «Мокшанская ЦРБ», ГБСУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», ГАУСО ПО «Мокшанский психоневрологический интернат», ГАПОУ ПО многопрофильный техникум «Мокшанский интернат», ОМВД России по Мокшанскому району, ГБПОУ ПО «Мокшанский агротехнологический колледж», 31 ПАО «Ростелеком», ФГУП «Почта России», МБДОУ детский сад «Солнышко», МБОУ ДО ЦДТ рабочего поселка Мокшан, Управление судебного департамента по Пензенской области, ГУ УПФРФ по Мокшанскому району Пензенской области. Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от организаций производится в канализационный коллектор, и самотеком поступает в канализационную насосную станцию очистных сооружений биологической очистки производительностью 700 м3/сут. Канализационный коллектор включает в себя канализационные колодцы и трехсотмиллиметровый асбестоцементный трубопровод. Протяженность канализационного коллектора составляет 4162,2 м.
Очищенная сточная вода после доочистки в биологических прудах поступает в приемник сточных вод - реку Мокша. 
При работе очистных сооружений после проведения механической очистки сточных вод образуется иловый осадок. Иловый осадок очистных сооружений размещается на площадке очистных сооружений.
Деятельность по организации сбора жидких бытовых отходов на территории рабочего поселка Мокшан осуществляет ООО «Радикс». В собственности ООО «Радикс» имеется 2 объекта водоотведения – канализационная насосная станция (КНС) по ул. Пензенская, 83 и насосная станция по ул. Энгельса. На балансе предприятия находятся канализационные сети от КНС: по ул. 1-ая Разведка, протяженностью 4,68 км, по ул. Энгельса, протяженностью 694,3 м.
В настоящее время на территории рабочего поселка Мокшан отсутствует централизованная система ливневой канализации. Водоприемником водосточной сети является р. Мокша и осушительные канавы поселка.
Для защиты водного бассейна реки Мокша от воздействия загрязняющих веществ поверхностного стока необходимо предусмотреть строительство ливневой канализации с очистными сооружениями дождевой канализации.
Основные мероприятия по водоотведению

·  реконструкция очистных сооружений по улице Милосердия;

· ремонт системы водоотведения по улице Победы и Строителей;
· строительство канализационных сетей в районах планируемой застройки;

· строительство ливневой канализации с очистными сооружениями дождевой канализации.
2.8.5. Связь

Все населенные пункты рабочего поселка Мокшан обеспечены телефонной связью. Оператором местной и междугородной телефонной связи на территории поселения является ПАО «Ростелеком».
На территории рабочего поселка Мокшан размещены 2 базовые станции сотовой связи.

Рабочий поселок Мокшан характеризуется ростом уровня компьютеризации, население является активным пользователем услуг Интернета, сотовой связи.

Почтовая связь – одна из самых необходимых и доступных средств связи. Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории рабочего поселка Мокшан является Управление федеральной почтовой связи Пензенской области (УФПС).

Услуги почтовой связи на территории рабочего поселка оказывают 2 отделения почтовой связи.
Наличие почтового отделения позволяет предоставлять населению не только весь комплекс традиционных почтовых услуг: оформление и доставка почтовых отправлений и подписных изданий, доставку и выплату пенсий, но и по приему коммунальных услуг, реализации товаров народного потребления, различные банковские операции.
2.8.6. Объекты коммунального обслуживания
Санитарная очистка территории рабочего поселка Мокшан включает в себя мероприятия по складированию и вывозу твердых коммунальных отходов, содержанию кладбища.
Кладбища

На территории рабочего поселка Мокшан расположено одно кладбище на площади 114365 м², кадастровый номер земельного участка 58:18:0000000:1175.
Развитие системы сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов

В населенных пунктах рабочего поселка Мокшан сбор твердых коммунальных отходов будет осуществляться специализированным транспортом по графику, утвержденному региональным оператором по согласованию с потребителем.
На территории рабочего поселка Мокшан оборудовано 27 контейнерных площадок.
2.9. Социальная комплекс
2.9.1. Жилищный фонд

Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем является одним из приоритетных направлений муниципальной политики рабочего поселка Мокшан, направленной на увеличение объема жилищного фонда, создание комфортной среды поселения; создание условий для повышения спроса на жилье для всех категорий населения и обеспечения его доступности.
Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилым фондом.

Жилая застройка на территории населенных пунктов рабочего поселка Мокшан представлена одноэтажными домами усадебного типа с приусадебными участками, блокированными жилыми домами. малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными домами.

Нормативная жилая площадь в рабочем поселке Мокшан соответствует Федеральному стандарту социальной нормы площади жилья и составляет 15 кв. метров общей площади жилья на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, 42 кв. метра на семью из двух человек, 33 кв. метра на одиноко проживающих граждан.

В настоящее время на территории рабочего поселка Мокшан расположено 3185 домовладений, в том числе: в р. п. Мокшан – 2976; п. Красное Польцо – 205; п. Красный Кордон – 4, общей площадью 328,3 тыс.м2, в т.ч. 2-5-х этажные жилые дома – 88, общей площадью 75642,6 м.2 

Общая жилищная площадь, приходящаяся на одного человека в рабочем поселке Мокшан, составляет 27,7 м².
Техническое состояние жилищного фонда поселения удовлетворительное.

Ветхий и аварийный фонд в рабочем поселке Мокшан отсутствует.

Уровень благоустройства жилищного фонда:

· водопровод имеется во всех населенных пунктах;

· канализация составляет 20 %;

· 2 населенных пунктов газифицированы.

Из 3185 домовладений газифицированы – 3170, в том числе по р. п. Мокшан – 2968, в п. Красное Польцо – 202, п. Красный Кордон не газифицирован.
Объекты ГБУЗ «Мокшанская РБ», ОАО «Виктория», РУЭС, территория цеха солодовни, объекты аграрного колледжа и жилой сектор улицы Засечной подключен к центральному канализационному коллектору очистных сооружений, эксплуатируемых ООО «Очистные сооружения».
Индивидуальный жилой фонд имеет частичное инженерное благоустройство: 100% подключение к электроснабжению, 95% к газоснабжению, около 80% подключение к централизованному водопроводу, канализование в местные выгреба с вывозом в чеки-накопители ООО «Радикс».
На 01.01.2021 г. на территории рабочего поселка Мокшан состоят на учете граждане, поставленные на очередь для получения жилой площади в количестве 152 человека. 
Строительство

Новое жилищное строительство на территории рабочего поселка Мокшан обеспечивается за счет индивидуального строительства.

Всего за период с 2014 года по 2020 год на территории рабочего поселка Мокшан введено 37768,35 кв. метров жилья.

Таблица 2.9.1-1
Показатели ввода жилья на территории рабочего поселка Мокшан

	Название показателя
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Ввод в действие жилых домов

	м² 
	6070,75
	3523,4
	4541,2
	6736,0
	5007,0
	3952,5
	4937,5


Постепенная стабилизация и улучшение социально-экономической ситуации в регионе, в районе и в поселениях, способствует возрастанию объемов жилищного строительства на расчетный срок.
Для размещения индивидуальной жилой застройки предусмотрены земельные участки с кадастровыми номерами 58:18:0941301:147, 58:18:0941301:118 общей площадью 68,2 га, для строительства 277 жилых домов, с количеством жителей – 1000 человек.
На территории рабочего поселка Мокшан предусматривается реконструкция МБОУ СОШ № 1 р. п. Мокшан, ул. 1-ая Разведка, д. 2; строительство дошкольного образования р. п. Мокшан, ул. Пензенская (кадастровые номера земельных участков: 58:18:0010612:179, 58:18:0010612:79, 58:18:0010612:81 в связи с увеличением площади жилой застройки.
Прогноз развития жилищного комплекса

В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда рабочего поселка Мокшан.

Направления развития жилищного строительства

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде, выделяются следующие направления:

1. Повышение качества жилья за счет:

· строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;

· полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;

· внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.

2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.

В целях нормативного обеспечения мероприятий по благоустройству территорий разработаны и утверждены Правила благоустройства населенных пунктов; утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы».

2.9.2. Социальный инфраструктура

Важными показателями качества жизни населения является наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Цель политики в сфере обслуживания состоит в создании для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных социальных благ (услуг), предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования.
К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно - оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Емкость учреждений повседневного спроса целесообразно рассчитывать исходя из численности населения основных центров расселения и тяготеющих к ним населенных пунктов.

Наличие и доступность до этих объектов для населения, разнообразие и уровень оказываемых услуг определяют развитость и реальную зрелость социального пространства поселения и социальных связей с центром районного обслуживания. И именно на этом уровне нивелируется разница в условиях проживания населения в населенных пунктах различного типологического ряда.

Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом целевых программ различного уровня.

При расчете нового культурно-бытового строительства учитывалось современное состояние и вместимость, возможность сохранения и перспективного использования уже существующих зданий и сооружений.
Образование

На территории рабочего поселка Мокшан функционируют три общеобразовательных учреждения, шесть детских дошкольных учреждения, детская школа искусств, детско-юношеская спортивная школа, центр детского творчества, два учреждения среднего профессионального образования.
Очередность на устройство детей в дошкольные образовательные учреждения в рабочем поселке Мокшан отсутствует. Здания всех дошкольных образовательных учреждений находятся в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт проводится ежегодно. В 2020 г. произведен капитальный ремонт МДОУ детского сада «Малышок».

Рабочий поселок Мокшан полностью обеспечен общеобразовательными учебными заведениями. Здания всех общеобразовательных учреждений находятся в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт проводится ежегодно. Все дети, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, занимаются в первую смену. Перевод детей для занятий во вторую смену не планируется.
Общая проектная мощность дошкольных образовательных учреждений составляет 630 мест, количество посещающих ДОУ составляет 626 детей. Наполняемость учреждений составляет 99%.

Общая проектная мощность общеобразовательных учреждений составляет 1350 мест, количество обучающихся составляет 1413 человек. Наполняемость учреждений составляет 100 %. В МБОУ СОШ № 2 им. А.Г. Малышкина р. п. Мокшан и МБОУ ООШ п. Красное Польцо наблюдается дефицит мест.
Основные проблемы в области образования:

· неполное соответствие материальной и учебно-методической базы общеобразовательных учреждений требованиям новых федеральных государственных стандартов образования.

В связи с тем, что большинство зданий школ и детских садов были построены в 70-е – 80-е годы 20 века, в настоящее время степень износа материально-технической базы образовательных учреждений довольно высока.

Таблица 2.9.2-1
Перечень муниципальных дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования на территории рабочего поселка Мокшан
	№ п/п
	Наименование общеобразовательной организации
	Проектная численность /численность контингента, чел
	Зона обслуживания


	1
	2
	3
	4

	1
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа (МБОУ СОШ) № 1 р. п. Мокшан
	550 / 546
	р. п. Мокшан, улицы: Пензенская, Красная, Нагорная, Калинина, Школьная, Садовая, Планская, Октябрьская, Поцелуева, переулок Больничный, Ново-Загуменная, Кирова, Восточная, Песчанная, Совхозная, Ново-Заовражная, 1-ая Разведка, 2-ая Разведка, Полевая, Пионерская, Мира, Малышкина, Горького, Стадионная, Заовражная, Урожайная, Урицкого, Победы.

Деревни: Юровка, Заречная, пос. Парижская Коммуна

	2
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа (МБОУ СОШ) № 2 им. А.Г. Малышкина р. п. Мокшан
	640 / 683
	р. п. Мокшан Улицы: 1-ая Право-Набережная, 2-ая Право-Набережная, Суворова, Лермонтова, Западная, Зеленая, Милосердия, Пролетарская, Микояна, Дружбы, Свердлова, Лево-Набережная, Транспортная, Комсомольская. Ново-Западная, Ново-Набережная, Засечная, 8-ое Марта, Чкалова, Студенческая, Строителей, Пушкина, Клочкова, Пугачева, Ново-Пугачева, Фестивальная, Молодежная, Северная, Бутырки, Заречная, Советская, Куйбышева, Степана Разина, Кузнечная, Энгельса, Кирпичная, 1-ая Первомайская, 2-ая Первомайская, Новые Бутырки

	3
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа (МБОУ ООШ) п. Красное. Польцо
	160 / 184
	р. п. Мокшан, улицы: Бутырки, Новые Бутырки, Кирпичная, Северная, Пугачева, Ново-Пугачева, 1-ая Первомайская, 2-ая Первомайская, Молодежная

	4
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад (МБДОУ ДС)   «Родничок» р. п. Мокшан, ул. Планская, 63
	140 / 162
	р. п. Мокшан, улицы: переулок Больничный, Садовая 2-58, 1-19; Калинина 1-58, Стадионная, переулок Саранский, Кирпичная, Охлопкова, Клочкова, Советская, Пушкина, Свободная, Планская 1-80, Поцелуева, Пензенская 1-35, 2-60, Малышкина, Степана Разина, Кузнечная, Право-Набережная, Новые Бутырки, Пугачева, Ново-Пугачева

	5
	филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада (МБДОУ ДС) «Родничок» р. п. Мокшан ДС «Ёлочка» в п. Красное Польцо, ул. Лесная, 2 «А»
	70 / 52
	р. п. Мокшан, улицы: Бутырки, Молодежная, Светлая, Заводская, Фестивальная, Северная, 1-ая Первомайская, 2-ая Первомайская, Ново-Набережная

п. Плодовый, п. Красное Польцо

	6
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад (МБДОУ ДС) «Малышок» р. п. Мокшан, ул. Урицкого, 32
	140 / 120
	р. п. Мокшан улицы: Нагорная, Горького, Урицкого, Школьная, Победы, Новогодняя, Октябрьская, Ново-Загуменная, Планская 81-143, Калинина 59-125, Садовая 21-35, 60-64

	7
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад (МБДОУ ДС) «Золотая рыбка» р. п. Мокшан, ул. Строителей, 15 «А»
	90 / 97
	Р .п. Мокшан, улицы: Суворова, Строителей, Коммунистическая, Микояна, Дружбы, Куйбышева, Пролетарская, Западная, Свердлова, Западная.

д. Заречная

	8
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад (МБДОУ ДС)   «Солнышко» р. п. Мокшан, ул. Засечная, 5 «А»
	90 / 93
	р. п. Мокшан, улицы: Засечная, Студенческая, пер. Засечный, Транспортная, Милосердия, Зеленая, Заречная, Ново-Заречная, Чкалова, Комсомольская, Лермонтова, Лево-Набережная, Энгельса, 8-ое Марта



	9
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад (МБДОУ ДС) «Радуга» р. п. Мокшан, ул. Кирова, 24 «А»
	100 / 102
	р. п. Мокшан, улицы: Совхозная, 1-ая Разведка, 2-ая Разведка, Андрея Гусака, Мира, Пионерская, Заовражная, Восточная, Красная, Песчаная, Кирова, Пензенская 37-107, от 60, Урожайная, Полевая, 

д. Юровка

	10
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества (МБОУ ДОД ЦДТ) р. п. Мокшан
	40 / 50 человек единовременного посещения


	-

	11
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа р. п. Мокшан
	90/90 человек единовременного посещения 90
	-

	12
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств»
	130/130
	-

	13
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества «Звездный» р. п. Мокшан
	90/90 человек единовременного посещения 90
	-


Таблица 2.9.2-2
Общеобразовательные учреждения

	№

п.п
	Наименование
	Адрес
	Год

постройки, этажность

	% износа /

количество произведенных

капитальных ремонтов
	Наличие подключения к

инженерно-коммунальному обеспечению
	Наличия оборудования

обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную.
	Проектная / фактическая

мощность, количество учеников
	Численность обслуживающего персонала (количество работников)

	1
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа (МБОУ СОШ) №1
	Пензенская область, р. п. Мокшан, ул. 1-ая Разведка, д. 2
	2004/ 3этажа
	85/-
	электроснабжение,

водоснабжение,

газоснабжение
	автоматическая пожарная сигнализация,

огнетушители
	550/546
	43

	2
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа (МБОУ СОШ) № 2 им. А.Г. Малышкина р. п. Мокшан
	Пензенская область, р. п. Мокшан, ул. Куйбышева, 55
	1969/
3 этажа
	100/1-2017
	электроснабжение,

водоснабжение,

газоснабжение
	автоматическая пожарная сигнализация,

огнетушители
	640/683
	47

	3
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа МБОУ ООШ) п. Красное Польцо
	Пензенская область, р. п. Мокшан, ул. Красное Польцо, 39 «А»
	1993/
2 этажа
	100/1-2018
	электроснабжение,

водоснабжение,

газоснабжение
	автоматическая пожарная сигнализация,

огнетушители
	160/184
	21


Таблица 2.9.2-3
Дошкольное образование
	№

п.п
	Наименование
	Адрес
	Год

постройки
	% износа /

количество произведенных

капитальных ремонтов
	Наличие подключения к

инженерно-коммунальному обеспечению
	Наличия оборудования

обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную.
	Проектная / фактическая

мощность, количество учеников
	Численность обслуживающего персонала (количество работников)

	1
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад (МБДОУ ДС) «Родничок» р.п. Мокшан
	Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Планская, 63
	1977/
2 этажа
	100
	электроснабжение,

водоснабжение,

автономное отопление,

электрооборудование
	автоматическая пожарная сигнализация,

огнетушители
	140/162
	28

	2
	филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада (МБДОУ ДС) «Родничок» р.п. Мокшан ДС «Ёлочка» в п. Красное Польцо
	Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Лесная, 2 «А»
	1977/
1 этаж
	100/
1-2014
	электроснабжение,

водоснабжение,

газоснабжение
	автоматическая пожарная сигнализация,

огнетушители
	70/52
	9

	3
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад (МБДОУ ДС) «Малышок» р.п. Мокшан
	Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Урицкого, 32
	1978/
2 этажа
	100/1- 2020
	электроснабжение,

водоснабжение,

газоснабжение
	автоматическая пожарная сигнализация,

огнетушители
	140/120
	28

	4
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад (МБДОУ ДС) «Золотая рыбка» р.п. Мокшан
	Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Строителей, 15 «А»
	1984/
2 этажа
	100
	электроснабжение,

водоснабжение,

газоснабжение
	автоматическая пожарная сигнализация,

огнетушители
	90/97
	19

	5
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад (МБДОУ ДС) «Солнышко» р.п. Мокшан
	Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Засечная, 5 «А»
	1989/
2 этажа
	100
	электроснабжение,

водоснабжение,

теплоснабжение,

газоснабжение
	автоматическая пожарная сигнализация,

огнетушители
	90/93
	18

	6
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» р.п. Мокшан
	Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Кирова,24 «А»
	1967/
1 этаж
	100
	электроснабжение,

водоснабжение,

газоснабжение
	автоматическая пожарная сигнализация,

огнетушители
	100/102
	19


Таблица 2.9.2-4
Дополнительное образование

	№

п. п
	Наименование
	Адрес
	Год

постройки/
этажность
	% износа /

количество произведенных

капитальных ремонтов
	Наличие подключения к

инженерно-коммунальному обеспечению
	Наличия оборудования

обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную.
	Проектная / фактическая

мощность, количество учеников
	Численность обслуживающего персонала (количество работников)

	1
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества (МБОУ ДО ЦДТ р. п. Мокшан)
	Пензенская область, р. п. Мокшан, ул. Советская, 25 
	1890/
2 этажа
	100
	электроснабжение,

водоснабжение,

теплоснабжение, канализация
	автоматическая пожарная сигнализация,

огнетушители
	40 человек единовременного посещения

	8

	2
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Пензенской области
Многопрофильный техникум «Мокшанский интернат»
	Пензенская область, р. п. Мокшан, ул. Милосердия, 2 «А»
	1989/
3 этажа
	административный корпус – 56,5%,

общежитие –53,6%,  

столовая – 20%,

гараж – 30,1%

/ - 

	электроснабжение,

водоснабжение,

газоснабжение
	автоматическая пожарная сигнализация,

огнетушители
	95
	58

	3
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования (МБУ ДШИ) р. п. Мокшан
	Пензенская область, р. п. Мокшан, ул. Советская, 37
	1970/

2 этажа
	40%/-
	электроснабжение,
водоснабжение,
гаоснабжение
	автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения, огнетушители
	200
	5


Среднее профессиональное образование
	№

п.п
	Наименование
	Адрес
	Год постройки/этажность
	% износа /количество произведенных капитальных ремонтов
	Наличие подключения к инженерно-коммунальному обеспечению
	Наличия оборудования обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную
	Проектная / фактическая мощность, количество учеников
	Численность обслуживающего персонала (количество работников)

	1
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области «Мокшанский агротехнологический колледж» (ГБПОУ ПО «МАТК») 
	Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Советская, 34
	1968/2 этажа, учебный корпус
	10%/2009 год
	Электроснабжение,
водоснабжение,
газоснабжение
	Автоматическая пожарная сигнализация, видеонаблюдение, система ограничения доступа в здание, система ограничения доступа на территорию - частично
	400/97
	9

	2
	
	
	1972/4 этажа, общежитие
	10%/2009 год
	Электроснабжение,
водоснабжение,
газоснабжение
	Автоматическая пожарная сигнализация, видеонаблюдение, система ограничения доступа в здание, система ограничения доступа на территорию - частично
	160/57
	2

	3
	
	
	1973/1 этаж, учебно-производственные мастерские
	10%/2009 год
	Электроснабжение,
водоснабжение,
газоснабжение
	Автоматическая пожарная сигнализация, видеонаблюдение, система ограничения доступа в здание, система ограничения доступа на территорию - частично
	100/97
	1

	4
	
	Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Студенческая, 3
	1980/4 этажа, учебный корпус
	25%/2009-2010 год
	Электроснабжение,
водоснабжение,
газоснабжение, отопление
	Автоматическая пожарная сигнализация, видеонаблюдение, система ограничения доступа в здание, система ограничения доступа на территорию - частично
	1200/591
	24

	5
	
	Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Студенческая, 2
	1986/5 этажей, общежитие
	25%/-
	Электроснабжение,
водоснабжение,
газоснабжение, отопление
	Автоматическая пожарная сигнализация, видеонаблюдение, система ограничения доступа в здание, система ограничения доступа на территорию - частично
	285/130
	7

	6
	
	Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Студенческая, 3
	1986/ 1 этаж, гараж
	30%/-
	Электроснабжение,
водоснабжение,
газоснабжение, отопление
	Автоматическая пожарная сигнализация - частично, видеонаблюдение, система ограничения доступа на территорию 
	-
	1


На территории рабочего поселка Мокшан функционирует Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пензенской области филиал Мокшанский агротехнологический колледж» и Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Многопрофильный техникум «Мокшанский интернат».
ГБПОУ ПО «Мокшанский агротехнологический колледж»
Данное учреждение позволяет удовлетворять потребности Мокшанского района в специалистах со средним профессиональным образованием по направлениям подготовки: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 13.02.03 Электрические станции, сети и системы, 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 19.01.17 Повар, кондитер. В 2019-2020 уч. году количество обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена составило 591 человек, по программам подготовки высококвалифицированных рабочих – 97 человек.
Приоритетными направлениями развития колледжа являются укрепление материально-технической базы; внедрение цифровых технологий в образовательный процесс; под- готовка специалистов в рамках приоритетных направлении определенных Правительством РФ и Правительством Пензенской области; обучение студентов с применением стандартов Ворлдскиллс со сдачей демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации; созданием мастерских соответствующих требованиям мировых стандартов по профессиям и специальностям; развитие внебюджетной деятельности; укрепление и развитие социального партнерства, расширение и повышение эффективности взаимодействия участвующих сторон; совершенствование сетевого взаимодействия с МОУ СОШ Мокшанского и Иссинского районов, однопрофильными учреждениями; повышение качества профессиональной подготовки в колледже с ориентацией её на запросы работодателей в том числе КФХ, других заказчиков и потребителей образовательных ус- луг.

ГАПОУ ПО Многопрофильный техникум «Мокшанский интернат»
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области многопрофильный техникум «Мокшанский интернат» (ГАПОУ ПО многопрофильный техникум «Мокшанский интернат»), является некоммерческой организацией, осуществляющей профессиональное образование по основным профессиональным образовательным программам: среднего профессионального образования и основным программам профессионального обучения граждан из числа инвалидов II и III групп, лиц с ОВЗ, а также лиц (граждан) с ослабленным здоровьем, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях из малообеспеченных семей.

Планируемые для размещения на территории рабочего поселка Мокшан объекты местного значения муниципального района:

· реконструкция МБОУ СОШ №1 р. п. Мокшан, ул. 1-ая Разведка, д. 2, срок реализации 2026-2035 гг.;

· строительство дошкольного образования на ул. Пензенская (кадастровые номера земельных участков: 58:18:0010612:179, 58:18:0010612:79, 58:18:0010612:81;

· строительство дошкольного образования на ул. Планская (на месте существующего, кадастровый номер земельного участка 58:18:0010708:18).

Здравоохранение

На территории рабочего поселка Мокшан расположены ГБУЗ «Мокшанская районная больница» в р. п. Мокшан, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в п. Красное Польцо, три частных амбулаторно-поклинических учреждения (стоматология), шесть аптечных учреждений.

ГБУЗ «Мокшанская районная больница» оказывает первичную, в том числе врачебную и доврачебную, специализированную, медико-санитарную, медико-профилактическую медицинскую помощь населению более чем по 30 специальностям.

Функционирует стационар на 88 круглосуточные койки, в том числе: терапевтических – 30, неврологических – 15 (в том числе палаты реанимации и интенсивной терапии – 2), хирургических – 12 (в том числе палаты реанимации и интенсивной терапии – 2), педиатрических – 15), коек сестринского ухода – 10; а также 35 коек дневного пребывания, в том числе: терапевтических - 12 (+4 стационара на дому), неврологических – 15, гинекологических – 2.
Для улучшения доступности медицинской помощи сельского населения организована выездная работа в виде врачебных выездных бригад и мобильных медицинских бригад на передвижном медицинском комплексе.

Министерством здравоохранения Пензенской области разработана «Схема территориального планирования при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи на территории Пензенской области», утвержденная. приказом Министерства здравоохранения Пензенской области от 23.05.2017 № 155.   Согласно данному документу, в Пензенской области система оказания скорой медицинской помощи включает в себя три типа объектов: центральная станция скорой медицинской помощи (СМП), подстанция СМП, пост СМП. На территории рабочего поселка Мокшан располагается один пост скорой медицинской помощи (подстанция № 9) с общепрофильными выездными фельдшерскими БСМП, расположенная в р. п. Мокшан, ул. Поцелуева, 18.

Таблица 2.9.2-5
Характеристики объектов системы здравоохранения
	Наличие и адресная принадлеж-
ность объекта социальной инфраструктуры
	Год

пост

рой-
ки
	% износа /

количество произведен-
ных

капитальных ремонтов
	Наличие подключе-ния к

инженерно-коммуналь-
ному обеспечению
	Наличия оборудова

ния

обеспечивающегобезопас

ность, в том числе пожарную
	Проект

ная мощ-

ность, посеще-
ний в смену
	Числен-
ность обслуживаю-щего персонала (количество работников)
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации).

	ГБУЗ «Мокшанская районная больница», ул. Поцелуева, 18
	1970
	80/-
	электроснабжение,
водоснабжение, теплоснабжение (газ)
	автоматическая

пожарная сигнализация (АПС),

огнетушители
	350
	259
	-

	ФАП в

 с Красное Польцо, ул. Красное Польцо,41 «а»
	1990
	100 (договор безвозмездного пользования) /-
	электроснабжение,
водоснабжение
	автоматическая

пожарная сигнализация (АПС),

огнетушители
	-
	1
	строительство ФАПа,
2021


Проблемы в области здравоохранения: высокая смертность населения, которая не смотря на положительную динамику, высокая заболеваемость и смерть от новообразований и сердечно-сосудистых заболеваний; сохраняется дефицит врачебных кадров.

Сокращение рождаемости, увеличение смертности, старение населения, уровень общей заболеваемости населения и другие демографические факторы настоятельно требуют изменений в структуре здравоохранения, прежде всего в области охраны здоровья матери и ребенка, а также в отношении обслуживания лиц пожилого возраста.

Учитывая социальную значимость отрасли в части охраны здоровья граждан, медицинская помощь, в первую очередь, должна определяться государственной политикой и базироваться на бюджетном финансировании.

В районе и области принят ряд ведомственных целевых программ по здравоохранению, которые направлены на:

· снижение смертности населения от предотвратимых причин;

· улучшение эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера;

· сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

· укрепление здоровья детей и подростков;

· обеспечение квалифицированными кадрами.
В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (ред. от 18.12.2020) «Об утверждении региональной программы Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы»), на территории рабочего поселка Мокшан планируется следующие мероприятия:

· строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в п. Красное Польцо.
Культура

Главной целью отрасли культуры на территории рабочего поселка Мокшан является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни.

Функции и полномочия учредителей объектов культуры осуществляют администрация рабочего поселка Мокшан и отдел по реализации молодежной политики, культуре, физической культуре и спорта администрации Мокшанского района. Строительство новых учреждений культуры не требуется.

Учреждениями культуры ежегодно проводятся разные мероприятия, из них около 50% – для детей.

Перечень учреждений культуры на территории рабочего поселка Мокшан представлен в таблице 2.9.2-6.
Таблица 2.9.2-6
Перечень учреждение культуры рабочего поселка Мокшан
	№ п.п. 
	Наименование
	Адрес
	Кол-во мест

	1
	2
	3
	4

	1
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры

(МБУК «МЦРДК») «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры»
	Пензенская область, Мокшанский район, р. п. Мокшан, ул. Советская, 46
	270

	2
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК «МЦРБ») «Межпоселенческая центральная районная библиотека»
	Пензенская область, Мокшанский район, р. п. Мокшан ул. Советская, 34-а
	60

	3
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Музей А.Г. Малышкина»


	Пензенская область, Мокшанский район, р. п. Мокшан, ул. Пензенская, 17
	40

	4
	Филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры» в п. Красное Польцо
	Мокшанский район, п. Красное Польцо, 9
	150


Таблица 2.9.2-7
Характеристики объектов культуры
	Наличие и адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры
	Год

пост

рой

ки
	% износа /

количество произведенных

капитальных ремонтов
	Наличие подключе-ния к

инженерно-коммунальному обеспечению
	Наличия оборудова

ния

обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную
	Проектная мощ-

ность, посещений в смену
	Численность обслуживаю-щего персонала (количество работников)
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации).

	МБУК «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры»
	1904
	100/1
	электроснабжение,
водоснабжение, теплоснабжение (газ)
	автоматическая

пожарная сигнализация (АПС),

огнетушители
	270
	25
	Реконструкция, 

2021-2025 г. г.

	 МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека»

	1953
	70/-
	электроснабжение,
водоснабжение, теплоснабжение (газ) 
	автоматическая

пожарная сигнализация (АПС),

огнетушители
	60
	27
	-

	МБУК
 «Музей А.Г. Малышкина»


	1917
	100/-
	электроснабжение,
водоснабжение, теплоснабжение (газ)
	автоматическая

пожарная сигнализация (АПС),

огнетушители
	40
	10
	-

	Филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры» в п. Красное Польцо
	1984
	44/1
	электроснабжение,
водоснабжение, теплоснабжение (газ)
	автоматическая

пожарная сигнализация (АПС),

огнетушители
	150
	4
	-


Схемой территориального планирования Мокшанского района предусматривается реконструкция МБУК «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры», срок реализации 2021-2025 гг.
Физкультура и спорт

Занятия спортом, физическое воспитание являются важным фактором, способствующим поддержанию здорового образа жизни, формированию положительных ценностных ориентаций населения.

Основной задачей развития физкультурно-спортивных учреждений поселения является создание условий, необходимых для формирования у населения потребности в здоровом образе жизни, для возрождения массового спорта и массовой физической культуры.
На территории рабочего поселка Мокшан расположены всего 38 спортивных сооружений, из них муниципальных 34; 24 плоскостных спортивных сооружения, из них 24 муниципальные.

Спортивные объекты закрытого типа: физкультурно-оздоровительный комплекс (общая площадь 1259,4 кв. м.) и бассейн «Звездный» (общая площадь 628 кв. м) р. п. Мокшан являются структурным подразделением МБОУ ДОД ЦДТ р. п. Мокшан. Здесь имеется универсальный зал 21х36 м, чаша бассейна на 6 дорожек по 25 м (площадь поверхности воды 400 кв. м), тренажерный зал. 
 В рабочем поселке Мокшан действует МБОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа р. п. Мокшан. В школе работают 7 отделений: настольный теннис, баскетбол, плавание, легкая атлетика, бокс, художественная гимнастика, спортивная акробатика. Все специализированные спортивные залы в спортивной школе оснащены и оборудованы спортивным инвентарем и спортивным оборудованием. Секции посещают 437 воспитанников. Объекты спортивной инфраструктуры: ДЮСШ, ФОК и бассейн «Звездный» р. п. Мокшан внесены во Всероссийский реестр объектов спорта. 
Список плоскостных спортивных сооружений представлен в таблице 2.9.2-8.
Таблица 2.9.2 -8
Реестр плоскостных спортивных сооружений рабочего поселка Мокшан

	№

п.п.
	Тип спортивного сооружения
	Место расположения
	Площадь,

кв. м
	Тип покрытия

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Футбольное поле
	р. п. Мокшан, СШ № 2
	2400
	Искусственный газон

	2
	Хоккейная площадка
	р. п. Мокшан, ул. Студенческая, 4
	800
	Грунт

	3
	Футбольное поле
	р. п. Мокшан, ул. Стадионная
	5000
	Естественный газон

	4
	Футбольное поле
	р. п. Мокшан, ул. Новогодняя
	2400
	Грунт 

	5
	Футбольное поле
	р. п. Мокшан, СШ № 1
	1800
	Грунт 

	6
	Футбольное поле
	р. п. Мокшан, Лесхоз
	5000
	Естественный газон

	7
	Футбольное поле
	р. п. Мокшан, Д\Д № 2
	1800
	Естественный газон

	8
	Мини-футбольная площадка
	р. п. Мокшан, ул. Планская
	1200
	Естественный газон

	9
	Мини –футбольная площадка
	ОШ п. Красное Польцо
	1200
	Естественный газон

	10
	Мини –футбольная площадка
	р. п. Мокшан, ФОК
	1200
	Грунт 

	11
	Волейбольная площадка
	р. п. Мокшан, СШ № 1
	162
	Грунт 

	12
	Волейбольная площадка
	р. п. Мокшан, СШ № 2
	162
	Естественный газон

	13
	Волейбольная площадка
	ОШ п. Красное Польцо
	162
	Естественный газон

	14
	Волейбольная площадка
	р. п. Мокшан, техникум-интернат
	162
	Естественный газон

	15
	Площадка для стритбола
	ОШ п. Красное Польцо
	280
	Асфальт 

	16
	Площадка для стритбола
	р. п. Мокшан, ул. Студенческая
	280
	Асфальт

	17
	Площадка для стритбола
	р. п. Мокшан, ФОК
	280
	Асфальт

	18
	Баскетбольная площадка
	р. п. Мокшан, СШ № 1
	600
	Грунт 

	19
	Баскетбольная площадка
	р. п. Мокшан, СШ № 2
	600
	Естественный газон

	29
	Хоккейная коробка
	р. п. Мокшан, ул. Победы
	1125
	Грунт 

	21
	Теннисный корт
	р. п. Мокшан, ФОК
	800
	Искусственный газон

	22
	Многофункциональная площадка
	р. п. Мокшан, СШ № 1
	300
	Грунт 

	23
	Многофункциональная площадка
	р. п. Мокшан, центр
	600
	Асфальт 

	24
	Полоса препятствий
	р. п. Мокшан, ул. Планская
	300
	Естественный газон

	25
	Волейбольная площадка
	р. п. Мокшан, ул. Студенческая
	162
	Грунт

	26
	Многофункциональная спортивная площадка для сдачи норм ГТО
	МБОУ СОШ №2 р. п. Мокшан
	585
	Искусственное покрытие, грунт

	
	Итого
	
	
	


При проведении массовых спортивно-массовых мероприятий большую роль играет материальная база, на которой проводятся мероприятия. Рабочий поселок. Мокшан располагает материально-технической базой и необходимым спортивным инвентарем для предоставления всем желающих жителям муниципального образования возможности занятия физкультурой и спортом.

Социальное обслуживание населения

На территории рабочего поселка Мокшан проводится целенаправленная работа по реализации задач в области социальной защиты населения, основная цель которых – обеспечение достойной жизни граждан. Большое значение в этой работе придается, прежде всего, социальной помощи и поддержке граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На территории рабочего поселка Мокшан находятся следующие объекты социальной защиты, которые оказывают социальную помощь безработным, пожилым, инвалидам, многодетным, малообеспеченным слоям населения:

· Управление социальной защиты населения администрации Мокшанского района (УСЗН);

· Муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) «Комплексный центр социального обслуживания населения Мокшанского района» (КЦСОН);

· Государственное казенное учреждение (ГКУ) Центр занятости населения Мокшанского района Пензенской области;

· Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы социальной защиты населения Пензенской области (ГАУСО ПО) «Мокшанский психоневрологический интернат»;

· Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Пензенской области (ГБСУ СО ПО) «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»; 

· Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области многопрофильный техникум «Мокшанский интернат». 

ГАУСО ПО «Мокшанский психоневрологический интернат», расположенный по адресу: Пензенская область, р. п. Мокшан, ул. Засечная, 36, рассчитан на 370 койко-мест.

Дом-интернат предназначен для постоянного проживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет) и инвалидов (I, II группы, от 18 лет и старше), страдающих хроническими психическими заболеваниями, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и (или) передвижению.

Медицинское обслуживание в интернате осуществляют средний медицинский персонал и младший медицинский персонал. Имеется физиотерапевтический кабинет, кабинет ЛФК, массаж, стоматологический кабинет. Организовано высококалорийное диетическое питание с учетом имеющихся соматических заболеваний. Жилые комнаты оборудованы необходимой мебелью. Проживающие с нарушением опорно-двигательного аппарата обеспечены техническими и гигиеническими средствами реабилитации.

В учреждении организовываются различные культурно-массовые и спортивные мероприятии, как среди проживающих, так и с привлечением сотрудников учреждения и др.
ГБСУ СО ПО «Мокшанский детский дом - интернат для умственно отсталых детей», расположен по адресу Пензенская область, р. п. Мокшан, ул. Милосердия, 1.

Детский дом-интернат рассчитан на 120 детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет, с умственной отсталостью, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, социально-бытовой и трудовой реабилитации, с одновременным обучением и воспитанием по специальным программам.

Система торгово-бытового и административного обслуживания

Традиционно одной из важнейших сфер в удовлетворении основных потребностей населения является обеспечение в сфере торговли и бытового обслуживания, общественного питания. В данных сферах в последние годы наряду с муниципальными организациями и предприятиями важную роль стали играть представители частного капитала.

На территории рабочего поселка Мокшан функционируют 111 объектов бытового обслуживания, 88 объектов розничной торговли, 5 аптек и аптечных магазинов, 2 аптечных киоска и пункта, 35 столовых, кафе и ресторанов на 1256 посадочных мест.

Таблица 2.9.2-9
Основные показатели по объектам бытового обслуживания населения на территории рабочего поселка Мокшан за 2019 г.

	№ 

п/п
	Наименование показателя
	Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги

	1
	2
	4

	
	Объекты бытового обслуживания
	111

	1
	Число объектов бытового обслуживания населения, 
оказывающих услуги 
	107

	
	в том числе:

  по ремонту, окраске и пошиву обуви
	2

	
	  по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных
  изделий, головных уборов и изделий текстильной 
  галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных
  изделий
	6

	
	  по ремонту и техническому обслуживанию бытовой 
  радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 
  приборов и изготовлению металлоизделий
	9

	
	  по техническому обслуживанию и ремонту транспортных
  средств, машин и оборудования 
	21

	
	  по изготовлению и ремонту мебели
	6

	
	  химической чистки и крашения, услуги прачечных
	

	
	  по ремонту и строительству жилья и других построек
	4

	
	  бань и душевых 
	1

	
	  парикмахерских 
	13

	
	  фотоателье
	3

	
	  ритуальные
	4

	
	  прочие виды бытовых услуг
	38

	2
	Число приемных пунктов бытового обслуживания, 
 принимающих заказы от населения на оказание услуг 
	4

	
	  прочих видов бытовых услуг
	4


Таблица 2.9.2-10
Основные показатели по объектам розничной торговли и общественного питания на территории рабочего поселка Мокшан за 2019 г.

	№

п/п
	Показатели
	Количество объектов розничной торговли и общественного питания, ед.
	Площадь торгового зала объектов розничной торговли, зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания, кв. м
	Число мест в объектах общественного питания, место

	
	
	
	
	

	
	Количество объектов розничной торговли и общественного питания:
	х
	х
	х

	1
	магазины 
	88
	14097,2
	х

	1-1
	в т. ч.

супермаркеты
	4
	1228,6
	х

	1-2
	мини-маркеты
	38
	1326,7
	

	1-3
	специализированные продовольственные магазины
	5
	369,4
	х

	1-4
	специализированные непродовольственные магазины
	30
	7200,5
	х

	1-5
	универмаги
	1
	1370,0
	х

	1-6
	прочие магазины
	4
	416,8
	х

	1-7
	магазины - дискаунтеры
	6
	2185,2
	х

	2
	павильоны
	30
	640,6
	х

	3
	палатки, киоски
	64
	-
	х

	4
	аптеки и аптечные магазины
	5
	365
	х

	5
	аптечные киоски и пункты
	2
	-
	х

	6
	общедоступные столовые, закусочные
	6
	120,8
	70

	7
	столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий
	7
	1406,7
	690

	8
	рестораны, кафе, бары
	22
	897,7
	496


2.10. Объекты культурного наследия
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды:

· памятники;

· ансамбли;

· достопримечательные места.

В границах территории достопримечательного места могут находиться памятники и (или) ансамбли.

На территории рабочего поселка Мокшан расположены объекты федерального и объекты регионального значения (см. раздел 2.11.3).

С целью обеспечения охраны объектов культурного наследия в рабочем поселке Мокшан необходимо выполнить следующие первоочередные мероприятия:

· необходимо проведение работ по включению в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объектов культурного наследия, расположенных на территории рабочего поселка Мокшан, их паспортизации;

· в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде необходимо провести работы по установлению зон охраны объектов культурного наследия на сопряженной с ним территории: охранных зон, зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зон охраняемого природного ландшафта.
 Функционально-планировочная организация территории

При формировании индивидуального облика поселений основным принципом являлось обеспечение композиционной взаимосвязи элементов планировочной структуры и архитектурных объектов с природным ландшафтом.

В планировочной структуре жилой зоны сетка улиц прямоугольная, за исключением вытянутой по рельефу местности улиц Бутырки, и Красное Польцо. Жилые дома в основном деревянные, одноэтажные, но в последние годы строительство индивидуальных жилых домов производилось в кирпичном исполнении.

Жилая застройка имеет резерв для нового жилищного строительства за счет сноса ветхих одноэтажных построек. Новая застройка сосредоточена на окраинах поселка.

В сложившуюся застройку промышленных площадок вклинивается секционное жилое строительство, что вносит путаницу в структурное построение поселка.

Сложившаяся главная площадь имеет замкнутую пространственную структуру с историческим центром.

Основной задачей является реконструкция центральной части, включающей в себя решение охраны сложившейся исторической среды.

Основным, формирующим историческую среду центра, является церковь 19 века, пожарная каланча.

Структура существующего центра многофункциональная и общественно деловая зона представлена смешанной застройкой административных, торгово-бытовых и культурных зданий.

На территории центра расположен ОАО «Виктория» и территория сезонной ярмарки.

Основной композиционной осью центра является улица Пензенская, по которой будет идти развитие и строительство общественных зданий. Так как р. п. Мокшан входит в республиканский туристический маршрут, поэтому к существующим зданиям центральной улицы и их реконструкции предъявляются особые требования.

Связь между северо-восточной и юго-западной производственными зонами осуществляется по улицам Куйбышева и Клочкова, по существующему мосту.

Планировочная структура сохраняется, сложившаяся в настоящее время ситуация не позволяет вынести из центра территорию ОАО «Виктория» и ОАО «Новая Изида». 

Строительство жилья планируется вестись под ИЖС, а также многоквартирных домов за счет средств хозяйственных структур, индивидуальных застройщиков, а также за счет бюджетных средств по ипотечному кредитованию программ строительства.

Комплексное освоение территории для жилищного строительства определено в восточной части от границы р. п. Мокшан.
Акценты объемно-планировочной и пространственной композиции сделаны в общественном центре р. п. Мокшан, в подцентрах ул. Красное Польцо и в районе школы №1.

2.11. Зоны с особыми условиями использования территории
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (ГК РФ, ст.1, п.4), к зонам с особыми условиями использования (в которых хозяйственная деятельность ограничена или запрещена) отнесены: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На «Карте зон с особыми условиями использования территории и территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» отображены территории, в границах которых устанавливаются ограничения на использование этих территорий при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами.
На территории рабочего поселка Мокшан при проектировании учитывались следующие зоны:
· охранные зоны;

· санитарно-защитные зоны;

· зоны охраны, защитные зоны объектов культурного наследия;

· водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы;

· зоны затопления, подтопления;

· зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
2.11.1. Охранные зоны

Охранные зоны – территории с особыми условиями использования вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения их безопасного функционирования и эксплуатации. Порядок установления охранных зон объектов определяется Правительством Российской Федерации.
На территории рабочего поселка Мокшан выделены следующие охранные зоны:

· охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;

· охранные зоны объектов газораспределительной сети;

· охранные зоны линий связи и сооружений;

· охранные зоны магистральных трубопроводов.
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с последующими изменениями).

Охранные зоны устанавливаются:

· вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии (таблица 2.11.1-1):

Таблица 2.11.1-1
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	1
	2

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20


· вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

· вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

· вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 2.1.8-1, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электрического хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1 запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

е) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

ж) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 3, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, предусмотренных пунктами 3 и 4, заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству или структурному подразделению), ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий.
Лица, получившие решение о согласовании осуществления действий в охранных зонах, обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность объектов электросетевого хозяйства.
На территории рабочего поселка Мокшан для ЛЭП и ПС установлены охранные зоны, внесены в ЕГРН и присвоены реестровые номера:

· реестровый номер 58:00-6.496 ПС 110/35/10 Мокшан;

· реестровый номер 58:00-6.195 электросетевого комплекса № 1912 напряжением 10-6-0,4 кВ ф. №8 от ПС 110/35/10 «Мокшан»;
· реестровый номер 58:18-6.22 электросетевого комплекса № 1915 напряжением 10-6-0,4 кВ ф№17 от ПС 110/35/10 Мокшан;

· реестровый номер 58:18-6.57 электросетевого комплекса № 1910 напряжением 10-6-0,4 кВ ф№17 от ПС 110/35/10 Мокшан;
· реестровый номер 58:00-6.59 ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая»;

· реестровый номер 58:00-6.186 ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая»;

· реестровый номер 58:00-6.218 ВЛ-35 кВ «Мокшан-Нечаевка»;
· реестровый номер 58:18-6.31 ВЛ 0,4 кВ с трансформаторной подстанцией №18, протяженностью 704 п. м.

Охранные зоны объектов газораспределительной сети

Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», для исключения возможности повреждения трубопроводов высокого давления, устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ.

Вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны.

Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.
Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров (по 3 метра с каждой стороны газопровода). Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением настоящих правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:
·  перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

· открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

· устраивать всякого рода свалки и склады;

· разводить огонь и размещать источники огня;

· рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

· самовольно подключатся к газораспределительным сетям.

На территории рабочего поселка Мокшан для газопровода высокого и низкого давления установлены охранные зоны, внесены в ЕГРН и присвоены реестровые номера:

· охранная зона «Сооружение топливной промышленности», протяженность 430 м, адрес (местонахождение) объекта: обл. Пензенская, р-н Мокшанский, р. п. Мокшан, реестровый номер 58:18-6.654;

· охранная зона газопровода высокого и низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, р. п. Мокшан, ул. 1-Разведка, д. 38А, протяженностью 17 м, реестровый номер 58:18-6.653;

· охранная зона существующего газопровода низкого давления протяженностью 57 м, расположенного по адресу: Пензенская область, р-н Мокшанский, рп. Мокшан, ул. 2-ая Право-Набережная, реестровый номер 58:18-6.581.

Охранные зоны линий и сооружений связи и линий, и сооружений 
радиофикации
Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

· для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

· для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

· при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

· при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

· вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.

Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.
На территории рабочего поселка Мокшан для линий связи и сооружений связи, и линий и сооружений радиофикации установлены охранные зоны, внесены в ЕГРН и присвоены реестровые номера:

· охранная зона Волп К708 05004 - гр.ЦФ ОК-16 т.3, F-232,2 КМ, реестровый номер 58:18-6.601;

· охранная зона Волп К718 05004-М14 ОК-6т3, F-46,695 км, реестровый номер 58:18-6.602; 
· охранная зона Волп К 719 05004 -М9 ОК-6 т3, F-35,94 км, реестровый номер 58:18-6.604;

·   охранная зона Волоконно-оптическая линия связи ВОЛП «Ростелеком» Мокшан ТРПЗ К708э – 61,62, реестровый номер 58:18-6.615;

· охранная зона Внутризоновая кабельная линия Пенза-Мокшан, реестровый номер 58:18-6.616;

· охранная зона Линейных сооружений, реестровый номер 58:18-6.617;

·  охранная зона Волп К718 05004-М14 ОК-6т3, F-46,695 км, реестровый номер 58:18-6.664.
Охранные зоны магистральных трубопроводов

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 8 сентября 2017 № 1083 охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее – охранные зоны) устанавливаются:
· вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны.

· вокруг газораспределительных станций – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований:

1. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, нарушающие нормальную эксплуатацию трубопроводов, приводящую к их повреждению, в частности:

· перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

· открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

· устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

· разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

· бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

· разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

2. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

· возводить любые постройки и сооружения;

· высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

· сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

· производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

· производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

· производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах.

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:

· подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ. В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам. Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток;

· устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;

· вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.

В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.
По территории рабочего поселка Мокшан проходит газопровод-отвод, расположена одна ГРС.

Зона минимально допустимых расстояний магистральных трубопроводов

В соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» установлены зоны минимально допустимых расстояний до оси трубопроводов.

Для обеспечения безопасности жизни граждан и их имущества от опасных производственных факторов объектов магистральных трубопроводов применяются зоны минимально допустимых расстояний:

· для газопровода – 100 м по обе стороны от оси газопровода;
· вокруг газораспределительных станций – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 300 метров во все стороны.

Застройка зон минимально допустимых расстояний до трубопроводов не допускается.

2.11.2. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекта), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон определены «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года N 222 (с последующими изменениям)).

В соответствии с Правилами в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
В настоящее время на территории рабочего поселка Мокшан санитарно-защитные зоны установлены для следующих объектов:

1. Санитарно-защитная зона для АО «Пензанефтепродукт» территория автозаправочного комплекса №10, Пензенская область, р п. Мокшан, 594 км+600 м Федеральная а/дорога М5 «Урал», реестровый номер 58:18-6.599.

2. Санитарно-защитная зона для АО «Пензанефтепродукт» территория автозаправочного комплекса № 87, Пензенская область, Мокшанский район, р. п. Мокшан, 594 км+300м Федеральная а/дорога М5 «Урал», реестровый номер 58:18-6.582.
3. Санитарно-защитная зона для производственной площадки ООО «СВИТ ЛАЙФ» по адресу: Пензенская область, р. п. Мокшан, ул. Транспортная, д. 24а, реестровый номер 58:18-6.652.

4. Санитарно-защитная зона производственной площадки ООО «Невский кондитер Мокшан» по адресу: Пензенская область, р. п. Мокшан, ул. Садовая, д.32, реестровый номер 58:18-6.668.

Установлены ограничения на использование территории в границах СЗЗ: не допускается использование земельных участков для размещения жилой застройки, объектов образования и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого тип, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства; размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена СЗЗ, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды, продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

На территории расположены действующие предприятия, сооружения и объекты, для которых требуется установление санитарно-защитной зоны.
На территории размещены кладбище, санитарно-защитные зона для них не установлена. 

2.11.3. Зоны охраны, защитные зоны объектов культурного наследия
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями), в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с информацией, предоставленной Комитетом Пензенской области по охране памятников истории и культуры, на территории рабочего поселка располагаются 1 объект федерального значения и 10 объектов культурного наследия регионального значения. Перечень объектов культурного наследия федерального значения приводится в таблице 2.11.3-1, регионального значения - в таблице 2.11.3-2 и на Карте объектов капитального строительства, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения муниципального района, объектов федерального значения, объектов регионального значения. Особо охраняемые природные территорий федерального, регионального и местного значения, земли лесного фонда с границами лесничеств и лесопарков, особые экономические зоны, территории объектов культурного наследия.

В собственности муниципального образования Мокшанский район находятся 3 ОКН: музей А.Г. Малышкина, жилой дом Быстренина, здание присутственных мест. Данные объекты находятся в удовлетворительном состоянии. В 2016 г. проведен ремонт фасада здания присутственных мест (администрация Мокшанского района).
 

Таблица 2.11.3-1
Перечень объектов культурного наследия федерального значения

	№
п. п.
	Наименование   объекта культурного наследия федерального значения
 
	Наименование и реквизиты нормативно-правового акта   органа государственной   власти о постановке объекта культурного наследия федерального значения на государственную охрану
 
	Местонахождение объекта культурного наследия федерального значения

	Местонахождение объекта культурного наследия федерального значения
 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Сторожевой вал 1676–1680 гг.
	Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. №1327 

«О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»
	Пензенская область, 

Мокшанский район, тянется по Мокшанскому, Нечаевскому, Нижне-Ломовскому и Пачелмскому районам
	-


Таблица 2.11.3-2
Перечень объектов культурного наследия регионального значения

	№
п/п
	Наименование объекта культурного наследия регионального значения

	Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа      
государственной власти о     
постановке объекта культурного наследия регионального значения на государственную охрану 
	Местонахождение объекта    культурного наследия регионального значения

	Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения
 

	1. 
	Дом советского писателя А.Г. Малышкина
	Решение исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 30.01.1978 № 2-20 «О включении дополнительно в список памятников, подлежащих охране как памятник истории местного значения дома писателя А.Г. Малышкина в районном центре Мокшан»
	Пензенская область, Мокшанский район, 

р. п. Мокшан
	Пензенская область, Мокшанский район, 

р. п. Мокшан, ул. Пензенская, 17-19



	2. 
	Здание, где в 1942 г. был сформирован 719-й артиллерийский полк Резерва Главного Командования 
	Решение исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 01.12.1988 №420 

«О мерах по совершенствованию деятельности областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры»
	Пензенская область, Мокшанский район, 

р. п. Мокшан, 

ул. Пензенская, I
	Пензенская область, Мокшанский район, 

р. п. Мокшан, ул. Садовая, 28

	3. 
	Здание высшего начального училища (сейчас средней школы №1), где учились Герой Советского Союза А.С. Сенаторов, Герой Социалистического Труда В.Ф. Соутин, партизан-разведчик Н.М. Поцелуев 
	Решение исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 01.12.1988 №420 

«О мерах по совершенствованию деятельности областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры»
	Пензенская область, Мокшанский район, 

р. п. Мокшан, 

ул. Пензенская, 3
	Пензенская область, Мокшанский район, 

р. п. Мокшан, ул. Пензенская, 25/25а



	4. 
	Здание бывшей земской управы, где была провозглашена Советская власть, с 1918 по конец 1920-х гг. размещались исполком уездного Совета под председательством большевика И.М. Охлопкова и горком РКП (б), а в 1929 г. была организована одна из первых в области МТС
	Решение исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 01.12.1988 №420 

«О мерах по совершенствованию деятельности областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры»
	Пензенская область, Мокшанский район, 

р. п. Мокшан, 

ул. Поцелуева,5/Планская,

 42-а


	Пензенская область, Мокшанский район, 

п. Мокшан, ул. Планская,

 42-а



	5. 
	Здание бывших присутственных мест 
	Решение исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 05.06.1986 №279 

«О постановке на государственный учет объектов, представляющих историко-культурную ценность»
	Пензенская область, Мокшанский район, 

р. п. Мокшан,  

ул. Поцелуева, I
	Пензенская область, Мокшанский район, 

р. п. Мокшан, ул. Поцелуева, 

1 

	6. 
	Церковь Богоявленская 
	Решение исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 01.12.1988 №420 

«О мерах по совершенствованию деятельности областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры»
	Пензенская область, Мокшанский район, 

р. п. Мокшан, 

ул. Советская
	Пензенская область, Мокшанский район, 

р. п. Мокшан, ул. Советская, 29

	7. 
	Церковь Михаила Архангела с интерьером
	Решение исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 01.12.1988 №420 

«О мерах по совершенствованию деятельности областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры»
	Пензенская область, Мокшанский район, 

р. п. Мокшан, 

ул. Советская
	Пензенская область, Мокшанский район, 

р. п. Мокшан, ул. Советская, 9а

	8. 
	Каланча пожарная
	Решение исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 01.12.1988 №420 

«О мерах по совершенствованию деятельности областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры»
	Пензенская область, Мокшанский район, 

р. п. Мокшан, 

ул. Советская
	Пензенская область, Мокшанский район, 

р. п. Мокшан, ул. Советская

	9. 
	Дом жилой Быстренина 
	Решение исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 01.12.1988 №420 

«О мерах по совершенствованию деятельности областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры»
	Пензенская область, Мокшанский район, 

р. п. Мокшан, 

ул. Советская,25
	Пензенская область, Мокшанский район, 

р. п. Мокшан, ул. Советская, 25

	10. 
	Комплекс Мокшанского Казанского женского монастыря:

10.1 Трапезный корпус


	Решение исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 01.12.1988 №420 

«О мерах по совершенствованию деятельности областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры»
	Пензенская область, Мокшанский район, 

р. п. Мокшан 

Пензенская область, Мокшанский район, 

р. п. Мокшан 
	Пензенская область, Мокшанский район, 

р. п. Мокшан, ул. Милосердия, 2а



	
	10.2 главный жилой корпус


	
	Пензенская область, Мокшанский район, 

р. п. Мокшан 
	-

	
	10.3 корпус привратниц


	
	Пензенская область, Мокшанский район, 

р. п. Мокшан 
	-

	
	10.4 хлебопекарня и образной корпус 


	
	Пензенская область, Мокшанский район, 

р. п. Мокшан 
	-

	
	10.5 квасоварня


	
	Пензенская область, Мокшанский район, 

р. п. Мокшан
	-

	
	10.6 келья
	
	Пензенская область, Мокшанский район, 

р. п. Мокшан
	-


На территории Мокшанского района до настоящего времени не установлены охранные зоны объектов культурного наследия. В соответствии с ст. 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями) для объектов культурного наследия не имеющих утвержденных зон охраны, устанавливаются защитные зоны в установленном законом порядке. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Размеры установленных защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории рабочего поселка Мокшан приведены в таблице 2.11.3-3. Необходимо провести работы по установлению границ охранных зон.

Таблица 2.11.3-3
Перечень защитных зон объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории рабочего поселка Мокшан
	№ п.п.
	Наименование защитной зоны объекта культурного наследия
	Местонахождение объекта культурного наследия
	Расстояние защитной зоны объекта культурного наследия/

номер кадастрового участка
	Сведения об утвержденных границах территории объекта культурного наследия

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Защитная зона объекта культурного наследия «Дом советского писателя А.Г. Малышкина»
	Пензенская область, Мокшанский район, р. п. Мокшан, ул. Пензенская, 17-19
	100 м
	Пр. КПО ОПИК

№136-ОД от 18.12.2019

№ 35-ОД от 27.01.2020

	2
	Защитная зона объекта культурного наследия «Здание, где в 1942 г. был сформирован 719-й артиллерийский полк Резерва Главного Командования»
	Пензенская область, Мокшанский район, р. п. Мокшан, ул. Садовая, 28
	200 м

58:18-6.462
	Пр. КПО ОПИК

№86-ОД от 15.10.2018



	3
	Защитная зона объекта культурного наследия «Здание высшего начального училища (сейчас средней школы № 1), где учились Герой Советского Союза А.С. Сенаторов, Герой Социалистического Труда В.Ф. Соутин, партизан-разведчик Н.М. Поцелуев»
	Пензенская область, Мокшанский район, р. п. Мокшан, ул. Пензенская, 25/25а
	200 м

58:18-6.464
	Пр. КПО ОПИК

№82-ОД от 17.10.2018



	4
	Защитная зона объекта культурного наследия «Здание бывшей земской управы, где была провозглашена Советская власть, с 1918 по конец 1920-х гг. размещались исполком уездного Совета под председательством большевика И.М. Охлопкова и горком РКП (б), а в 1929 г. была организована одна из первых в области МТС»
	Пензенская область, Мокшанский район, р. п. Мокшан, ул. Планская, 42-а
	200 м

58:18-6.476


	Пр. КПО ОПИК

№82-ОД от 17.10.2018



	5
	Защитная зона объекта культурного наследия «Здание бывш. присутственных мест (ныне - райисполком), где размещались уездные комитеты РКП(б) (с 1919 года) и РКСМ (с 1920 года). Здание является также значительным образцом классической архитектуры начала XIX века (1808 г.).»
	Пензенская область, Мокшанский район, р. п. Мокшан, ул. Поцелуева, 1а
	100 м
58:18-6.458

	Пр. КПО ОПИК

№135-ОД от 18.12.2019

№ 36-ОД от 27.01.2020

	6
	Защитная зона объекта культурного наследия «Церковь Богоявленская 1893 - 1898 гг.»
	Пензенская область, Мокшанский район, р. п. Мокшан, ул. Советская, 29
	200 м

58:18-6.475
	Пр. КПО ОПИК

№110-ОД от 12.11.2018

	7
	Защитная зона объекта культурного наследия «Церковь Михаила Архангела с интерьером 1827 - 1869 гг.»
	Пензенская область, Мокшанский район, р. п. Мокшан, ул. Советская, 9а
	200 м

58:18-6.465
	Пр. КПО ОПИК

№85-ОД от 17.10.2018

	8
	Защитная зона объекта культурного наследия «Каланча пожарная кон. XIX - н. XX в.»
	Пензенская область, р. п. Мокшан, ул. Советская
	200 м

58:18-6.474
	Пр. КПО ОПИК

№109-ОД от 12.11.2018

	9
	Защитная зона объекта культурного наследия «Дом жилой Быстренина 2-я пол. XIX - XX в.»
	Пензенская область, Мокшанский район, р. п. Мокшан, ул. Советская, 25
	100 м
58:18-6.473
	Пр. КПО ОПИК

№134-ОД от 18.12.2019

№ 37-ОД от 27.01.2020

	10
	Защитная зона объекта культурного наследия «Комплекс Мокшанского Казанского женского монастыря 2-я пол. XIX - н. XX вв.: Трапезный комплекс 1868 г. Главный жилой корпус 1895 г. Корпус привратниц 1885 г. Хлебопекарня и образной корпус 1886, 1912 - 1914 гг. Квасоварня 1914 г. Келья к. XIX - н. XX вв.»
	Пензенская область, Мокшанский район, р. п. Мокшан, ул. Милосердия, 2а
	200 м
	Пр. КПО ОПИК

№49-ОД от 17.02.2020


В соответствии с п. 1 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитной зоны объекта культурного наследия в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

2.11.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии, рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Параметры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в Водном кодексе РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (с последующими изменениями).
до 10 км – в размере – 50 м;

от 10 км до 50 км в размере – 100 м;

от 50 км и более в размере – 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0.5 км², устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зоне запрещается:

· использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

· размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

· сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

· разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-I «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов:

· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно ст. 6 Водного Кодекса Российской Федерации, вдоль береговой линии (границы водного объекта) водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.
Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории рабочего поселка Мокшан приведены в таблице 2.11.4-1.
Данные по водоохранным зонам и прибрежным защитным полосам взяты в соответствии со «Сведениями о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Пензенской области», одобренные Приказом Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Пензенской области от 30.10.2009 № 64/3.

Таблица 2.11.4-1. 
	N п. п.
	Наименование бассейнов и рек
	Протяженность, км
	Водосборная площадь,

кв. км
	Ширина водоохранной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной полосы, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Бассейн р. Ока

	1. 
	р. Мокша, в т.ч. по территории Пензенской области
	656/191
	51000/7203
	200
	50


Сведения о зоне с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) «Водоохранная зона» и «Прибрежная защитная полоса» внесены в ЕГРН и присвоены реестровые номера - 58:00-6.255 и 58:00-6.174 соответственно.
В границах водоохранной зоны устанавливается режим ограничений, согласно п.15, в границах прибрежной полосы – согласно п. 17 ст.65 Водного Кодекса Российской Федерации.
2.11.5. Зона затопления, подтопления

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 N 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» (вместе с «Правилами определения границ зон затопления, подтопления») (с последующими изменениями) границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости. Требования к точности определения координат характерных точек границ зон затопления, подтопления устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.
В соответствии с требованиями к территориям, входящим в границы зон затопления, подтопления, содержащихся в приложении к Правилам определения границ зон затопления, подтопления:

1. Зоны затопления определяются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3-, 5-, 10-, 25- и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

2. Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в пункте 1 настоящих требований, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

а) территории сильного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 – 0,7 до 1,2 – 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

Таблица 2.11.5-1
Перечень территорий рабочего поселка Мокшан,

для которых определены границы зон затопления и подтопления
	N п.п.
	Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие
	Наименование зоны затопления, подтопления (населенный пункт)
	Сведения о постановке границ зон затопления в ЕГРН
	Дата внесения сведений в ЕГРН
	Сведения о постановке границ зон подтопления в ЕГРН
	Дата внесения сведений в ЕГРН

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	р. Мокша
	р. п. Мокшан
	Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 12.03.2020 № 132
	19.05.2020
	Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 28.05.2020 № 313
	26.06.2020-29.06.2020


Сведения о зоне с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) «Зона затопления, подтопления территории р. п. Мокшан Мокшанского района Пензенской области водами весеннего половодья обеспеченности внесены в ЕГРН и присвоены реестровые номера.
Зона затопления территории р. п. Мокшан Мокшанского района Пензенской области водами весеннего половодья реки Мокша при 1% обеспеченности, реестровый номер 58:18-6.534.
Зона подтопления территории р. п. Мокшан Мокшанского района Пензенской области водами весеннего половодья реки Мокша при слабой степени, реестровый номер 58:18-6.546.
Зона подтопления территории р. п. Мокшан Мокшанского района Пензенской области водами весеннего половодья реки Мокша при умеренной степени, реестровый номер 58:18-6.549.
Зона подтопления территории р. п. Мокшан Мокшанского района Пензенской области водами весеннего половодья реки Мокша при сильной степени, реестровый номер 58:18-6.544.
Затопления и подтопления населенных пунктов водами реки Мокша происходят от естественных причин – весеннего таяния снегов на водосборных площадях. Такие наводнения поддаются прогнозированию исходя из снегозапасов и прогноза хода температур в весеннее время.

Площади затопления населенных пунктов в период весеннего половодья определены картографическим методом в программах Mapinfo, Autocad, и приведены в таблице 2.11.5-2.

Таблица   2.11.5-2
Площадь затопления населенных пунктов р. Мокша на территории
 рабочего поселка Мокшан
	№ п.п.
	Наименование населенного пункта
	Площадь затопления, га при уровне воды

	
	
	1%
	3%
	5%
	10%
	25%
	50%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	р. п. Мокшан
	172,75
	164,15
	157,49
	149,19
	122,04
	157,11


Ограничения изложены в ст.67.1 Водного Кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ: В границах зон затопления запрещаются: размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

2.11.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1110-02 («Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10, регистрационный № 3399), зона санитарной охраны источников водоснабжения (далее ЗСО) (артезианских скважин) организуется в составе трех поясов.
Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

· территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев;

· запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

· здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

· в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

· водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

· все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

· выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

· бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;

· запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

· запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля;

· своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиНа «Охрана поверхностных вод от загрязнения».

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

Запрещается:

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

· применение удобрений и ядохимикатов;

· рубка леса главного пользования и реконструкции.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» выбор места расположения водозаборных сооружений осуществляется их владельцами с привлечением соответствующих специалистов и проводится на основании геологических и гидрогеологических данных, а также результатов санитарного обследования близлежащих территорий.

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 м выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползням и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Расстояние от сетей водопровода до фундаментов зданий и сооружений следует принимать 5 м (СНиП 2.07.01-89*).

Правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и устройств имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения питьевой воды.
2.12. Функциональное зонирование территории

Среди документов территориального планирования Градостроительный кодекс Российской Федерации особо выделяет генеральные планы как документы, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, подготовленный и утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов для утверждения их в составе правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий, градостроительных планов.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное их назначение.

Функциональное зонирование территории поселения выполняется на основе комплексного анализа территории с учетом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры территории.

Основной задачей функционального зонирования территории населенных пунктов поселения является обеспечение целесообразного использования территории для создания оптимальных условий комфортности проживания населения, привлечения дополнительных капиталовложений. Для выполнения этой задачи в документах территориального планирования необходимо определить функциональные зоны и их границы с учетом историко-культурной и планировочной специфики территории населенных пунктов, требований охраны объектов природного и культурного наследия, фактического использования земель.

Функциональное зонирование территории рабочего поселка Мокшан формируется на основе сложившейся структуры функционального зонирования.

В настоящее время на территории рабочего поселка Мокшан определены следующие функциональные зоны:
1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
4. Общественно-деловая зона
5. Производственная зона

6. Зона инженерной инфраструктуры

7. Зона транспортной инфраструктуры

8. Зона сельскохозяйственных угодий 

9. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

10. Зона рекреационного назначения
11. Зона кладбищ

Сущность функционального зонирования территорий заключается в создании системы территорий с эффективным землепользованием с учетом выявленных территориальных ресурсов и ограничений.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки, для ведения личного подсобного хозяйства, для размещения блокированной жилой застройки. В зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) предназначена для застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный). В зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) предназначена для застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный). В зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.
Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, объектов культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

В сельских поселениях допускается формировать смешанные зоны с включением малых предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, а также других производственных объектов, размещение которых допустимо в жилых зонах. По согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора в составе смешанных зон допускается размещать малые предприятия, мини-фермы и другие сельскохозяйственные объекты, не требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м.

Производственная зона – зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
Зона инженерной инфраструктуры – зона размещения и функционирования сооружений объектов инженерной инфраструктуры, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона транспортной инфраструктуры – зона размещения и функционирования сооружений железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона сельскохозяйственных угодий включает зоны сельскохозяйственных угодий: пашня, сенокосы, пастбища, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими).

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий - зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
Зона рекреационного назначения – зона размещения мест отдыха населения, объектов туризма.

Зона кладбищ предназначена для размещения кладбищ, крематориев, мест захоронения и культовых сооружений.

Проектом генерального плана предлагается развитие и совершенствование сложившейся системы функциональных зон.

Предусматривается развитие зон транспортной инфраструктуры:

· на земельных участках с кадастровыми номерами 58:18:0010802:54; 58:18:0010802:390; 58:18:0010802:388; 58:18:0010802:392 – для организации автостоянки.
Развитие производственной зоны (для малого и среднего предпринимательства) предусматривается:
· на земельном участке с кадастровым номером 58:18:0010722:641.
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения рабочего поселка Мокшан на комплексное развитие соответствующей 
территории
Для надежного обеспечения населения рабочего поселка Мокшан водоснабжением, создания условий для освоения новых территорий в целях жилищного строительства, повышения инвестиционной привлекательности территории поселения на территории рабочего поселка Мокшан планируются для размещения объекты местного значения:

· реконструкция водопроводной сети по ул. Победа, протяженностью 240 м;
· строительство водопроводной сети по ул. Андрея Гусака, протяженностью ориентировочно 700 м;

· строительство локально-очистных сооружений с подводящим канализационным коллектором по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, р. п. Мокшан, ул. Победы, будет осуществляться на земельных участках, с кадастровым № 58:18:0000000:1458, расположенным по адресу: Российская Федерация, Пензенская область, Мокшанский муниципальный район, городское поселение рабочий поселок Мокшан, рабочий поселок Мокшан, ул. Победы, земельный участок № 38е и с кадастровым № 58:18:0010722:822, расположенным по адресу: Российская Федерация, Пензенская область, Мокшанский муниципальный район, городское поселение рабочий поселок Мокшан, рабочий поселок Мокшан, ул. Победы, земельный участок № 38ж);
· реконструкция КОС по ул. Милосердия.
4. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории муниципального образования рабочий поселок Мокшан объектов федерального и регионального значения
При разработке генерального плана рабочего поселка Мокшан учтены документы территориального планирования федерального и регионального уровня.

Планируемые для размещения объекты федерального значения

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской федерации от 19.03.2013 № 384-р (с последующими изменениями) на территории рабочего поселка предусмотрена реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск.

Планируемые для размещения объекты регионального значения
В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (ред. от 18.12.2020) «Об утверждении региональной программы Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы»), на территории рабочего поселка Мокшан планируется следующие мероприятия: 

· строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) п. Красное Польцо. 
5. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района
Планируемые для размещения объекты местного значения в сфере образования

· реконструкция МБОУ СОШ №1 р. п. Мокшан, ул. 1-ая Разведка, д. 2, срок реализации 2026-2035 гг;
· строительство дошкольного образования на ул. Пензенская (кадастровые номера земельных участков: 58:18:0010612:179, 58:18:0010612:79, 58:18:0010612:81, срок реализации 2030-2040 гг;
· строительство дошкольного образования на ул. Планская (на месте существующего, кадастровый номер земельного участка 58:18:0010708:18), срок реализации 2030-2040 гг.
Планируемые для размещения объекты местного значения в сфере культуры

· реконструкция МБУК «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры», р. п. Мокшан, ул. Советская 46, срок реализации 2021-2025.
6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Чрезвычайные ситуации на территории рабочего поселка Мокшан могут быть связаны с природными и техногенными факторами, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Риски природных и техногенных ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики.

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития рабочего поселка Мокшан одним из важных элементов обеспечения безопасности является повышение уровня защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.

Решение проблемы заключается в обеспечении снижения рисков чрезвычайных ситуаций и потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий безопасной жизнедеятельности и координации действий при оповещении населения рабочего поселка Мокшан.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Чрезвычайная ситуация природного характера – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением рабочего поселка Мокшан, а также интенсивностью геологических процессов, гидрологических и метеорологических явлений.

Факторы риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайные ситуации природного характера на территории рабочего поселка Мокшан могут возникать вследствие:

· метеорологических явлений;

· гидрологических явлений;

· геологических явлений;

· природных пожаров.
Опасные метеорологические явления и процессы

Опасные метеорологические явления и процессы – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

К числу наиболее опасных метеорологических явлений, которые могут привести к стихийным бедствиям на территории рабочего поселка Мокшан, можно отнести:

· шквалистые ветры;

· сильные похолодания до 35-39 градусов;

· поздние и ранние заморозки;

· сильные снегопады, метели, гололед;

· туманы;

· засуха.

Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.

Гидрологические явления
Затопление, подтопление, вызванное различными гидрологическими явлениями и процессами

Затопление − образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод. Подтопление − повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов зоны аэрации, приводящие к нарушению хозяйственной деятельности на данной территории, изменению физических и физико-химических свойств подземных вод, преобразованию почвогрунтов, видового состава, структуры и продуктивности растительного покрова, трансформации мест обитания животных.
Причины затопления, подтопления:

· повышение уровня подземных вод, связанное с природными факторами (паводки, особо большое количество выпадающих атмосферных осадков, таяние снегов);

· повышение уровня подземных вод, связанное с техногенными факторами (техногенные утечки);

· формирование техногенного водоносного горизонта при наличии, близко залегающего от поверхности земли водоупора.

Последствия затопления, подтопления:

· подтопление и затопление населенных пунктов, производственных объектов;

· разрушение жилищных, хозяйственных и производственных строений, мостов, переправ, линий электропередач;

· затопление сельскохозяйственных угодий, гибель урожая;

· размыв железнодорожных путей и автомобильных дорог;

· гибель людей и скота.

Зоны затопления, подтопления устанавливаются или изменяются решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об установлении границ зон затопления, подтопления (далее - предложения) и сведений о границах этих зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных границ таких зон в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Согласно «Реестру населенных пунктов, попадающих в зоны затопления (подтопления), вызванных различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами на территории Пензенской области» на территории рабочего поселка Мокшан в зону затопления (подтопления) попадает часть жилой застройки населенного пункта: р.п. Мокшан

Затопления и подтопления водами реки Мокшан происходят от естественных причин – весеннего таяния снегов на водосборных площадях. Такие наводнения поддаются прогнозированию исходя из снегозапасов и прогноза хода температур в весеннее время. Затопление территории связано с подъемом воды в реке, когда она разливается и выходит из берегов и затапливает населенный пункт. Подтопление территории связано с подъемом уровня грунтовых вод, и, как правило, касается подвалов, погребов жилых зданий и земельных участков. Такая ситуация рассматривается как чрезвычайная.
По результатам проведенных исследований ООО «НПП «Инженер» в 2018-2019 г. площади затопления территорий населенных пунктов 1-ной, 3-х, 5-ти, 10-ти, 25-ти и 50-ти процентной обеспеченности (повторяемости события 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет) в период весеннего половодья приведены в таблице 6-1.

Таблица 6-1
Площадь затопления населенных пунктов рекой Мокша
	№ п.п.
	Наименование населенного пункта
	Площадь затопления, га при уровне воды

	
	
	1%
	3%
	5%
	10%
	25%
	50%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	р. п. Мокшан
	172,75
	164,15
	157,49
	149,19
	122,04
	157,11


р. п. Мокшан
В зону затопления при прохождении весеннего половодья 1-ной процентной обеспеченности в р. п. Мокшан – затапливаются дома и придомовые территории, расположенные на улицах: Заречная, Зеленая, Лево-Набережная, Ново-Набережная, Суворова, Куйбышева, Микояна.
Объекты экономики в зону затопления, подтопления не попадают.

По многолетним наблюдениям риски затопления (подтопления), формируемые другими гидрологическими явлениями (штормовой нагон, постоянное подтопление грунтовыми водами), на территории рабочего поселка Мокшан отсутствуют.

Зона затопления, зона подтопления внесены в Единый государственный реестр недвижимости согласно приказам Верхне-Волжского бассейнового водного управления:

1. Зона затопления территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области водами весеннего половодья реки Мокша при 1% обеспеченности, утвержденная приказам Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 12.03.2020 №132 (реестровый номер – 58:18-6.534), внесена в ЕГРН 19.05.2020; 

2. Зона подтопления территории рабочего поселка Мокшан водами весеннего половодья реки Мокша при сильной, умеренной и слабой степени, утвержденная приказам Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 08.05.2020 №313 (реестровые номера - 58:18-6.544, 58:18-6.549, 58:18-6.546), внесена в ЕГРН 26.06.2020-29.06.2020.

Границы периодически затопляемых, подтопляемых территорий, расположенных на территории рабочего поселка Мокшан отображены в графических материалах – «Карта планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения и зон с особыми условиями использования территории».
Основными защитными инженерными мероприятиями от затопления населенных пунктов являются: подсыпка территорий, строительство защитных дамб в сочетании с дренажом, берегоукрепительные работы, противооползневые мероприятия и т.д.

Выбор способа защиты населенных пунктов от затопления определяются технико-экономическими расчетами и составляются рабочие проекты на их строительство.

Гидротехнические сооружения

Наводнения и повышение опасности разрушения гидротехнических сооружений (ГТС) являются одной из основных социально-экономических и экологических проблем в области водопользования. Наводнения являются одним из наиболее часто повторяющихся бедствий, а по площади охватываемых территорий и наносимому ущербу превосходят все другие чрезвычайные ситуации.

На территории рабочего поселка Мокшан ГТС отсутствуют.
Угрозу жизнедеятельности и влияние на критическую обстановку на территории рабочего поселка Мокшан оказывает каскад трех ГТС на реке Мокша и ручье Березовый
: 

1) узел ГТС водохранилища (V=1,14 млн. куб. м) на р. Мокша Мокшанского района, расположенный в п. Парижская Коммуна;

2) узел ГТС водохранилища (V=1,38 млн. куб. м) на р.(руч.) Березовый Мокшанского района Пензенской области, расположенный в 5,15 км к востоку от нежилого здания №31 по ул. Центральная, с. Елизаветино Мокшанского района Пензенской области;

3) узел ГТС водохранилища (V=1,0 млн. куб. м) на р.(руч.) Березовый Мокшанского района Пензенской области, расположенный в 5,5 км к юго-востоку от нежилого здания №31 по ул. Центральная в с. Елизаветино Мокшанского района.

Наиболее опасной ситуационной моделью чрезвычайной ситуации на ГТС является ситуация во время весеннего паводка в случае срыва плотины самого верхнего по течению узла ГТС на ручье Березовый объёмом 1,0 млн. куб. м, водные запасы  которого  способствуют размыву плотины ГТС ниже по течению объёмом  1,38 млн. куб м и как следствие водные запасы двух ГТС размывают плотину ГТС на реке Мокша в п. Парижская Коммуна объемом 1,14 млн. куб. м,  в результате размыва плотин трех ГТС произойдет подтопление улиц р. п. Мокшан: Степана Разина, Суворова, Микояна, Куйбышева, Пионерская, Энгельса, Свердлова, Лермонтова, Ново-Набережная, Лево-Набережная.

Геологические явления
Геологическое явление – это событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории рабочего поселка Мокшан опасных природных воздействий, определяемых согласно СниП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» не имеется. Такие явления как караст, суффозия отсутствуют.

Геологическим явлением, проявление которого может вызвать на территории рабочего поселка Мокшан развитие чрезвычайной ситуации является эрозия почв, образование оврагов. Степень опасности овражной эрозии – малоопасная (случаи локального проявления).
Природные пожары

К природным пожарам относятся лесные пожары и степные.

Пожары – это неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Основными видами пожаров, как стихийных бедствий, охватывающих, как правило, обширные территории в несколько сотен, тысяч и даже миллионов гектаров, являются ландшафтные пожары – лесные (низовые, верховые, подземные) и степные (полевые).
Лесные пожары

Лесные пожары – это стихийное (т.е. неуправляемое) горение, распространяющееся по лесной площади. В зависимости от сгорающих материалов различают низовые и верховые пожары. По интенсивности горения лесные пожары подразделяются на слабые, средние и сильные, а по характеру горения низовые и верховые пожары – на беглые и устойчивые.

Низовые пожары в среднем составляют 97-98 % всех зарегистрированных случаев лесных пожаров, а охваченная ими площадь – около 87-89 % от общей площади территорий, пострадавших от пожаров. Лесные низовые пожары характеризуются горением лесной подстилки, надпочвенного покрова и подлеска без захвата крон деревьев. Скорость движения фронта низового пожара составляет от 0,3-1 м/мин (при слабом пожаре) до 16 м/мин (1 км/ч) (при сильном пожаре), высота пламени-1-2 м, максимальная температура на кромке пожара достигает 900° С.

Лесные верховые пожары развиваются, как правило, из низовых и характеризуются горением крон деревьев. При беглом верховом пожаре пламя распространяется главным образом с кроны на крону с большой скоростью, достигающей 8-25 км/ч, оставляя иногда целые участки нетронутого огнем леса. При устойчивом верховом пожаре огнем охвачены не только кроны, но и стволы деревьев. Пламя распространяется со скоростью 5-8 км/ч, охватывая весь лес от почвенного покрова и до вершин деревьев.

Основными способами борьбы с лесными низовыми пожарами являются: захлестывание кромки огня, засыпка его землей, заливка водой (химикатами), создание заградительных и минерализованных полос, пуск встречного огня (отжиг). Отжиг чаще применяется при крупных пожарах и недостатке сил и средств для пожаротушения. Он начинается с опорной полосы (реки, ручья, дороги, просеки), на краю которой, обращенном к пожару, создают вал из горючих материалов (сучьев валежника, сухой травы). Когда начнет ощущаться тяга воздуха в сторону пожара, вал поджигают вначале напротив центра фронта пожара на участке 20-30 м, а затем после продвижения огня на 2-3 м и соседние участки. Ширина выжигаемой полосы должна быть не менее 10-20 м, а при сильном низовом пожаре – 100 м. Тушение лесного верхового пожара осуществлять сложнее. Его тушат путем создания заградительных полос, применяя отжиг и используя воду. При этом ширина заградительной полосы должна быть не менее высоты деревьев, а выжигаемой перед фронтом верхового пожара – не менее 150-200 м, перед флангами – не менее 50 м.

Основными причинами возникновения пожаров являются сельскохозяйственные палы и антропогенный фактор. Значительный процент возгораний наблюдается из-за грозовой активности – в частности, «сухих гроз» (удары молний без последующего ливня). Пожары от молний могут быть труднодоступными из-за их удалённости от объектов инфраструктуры.

Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности национальных природных богатств.
Леса Пензенской области в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами подлежат охране от пожаров. Охрана лесов осуществляется с учетом их биологических и региональных особенностей, она включает комплекс организационных, правовых и других мер.

Земли лесного фонда на территории рабочего поселка Мокшан занимают незначительную площадь (8,51 га). К п. Красное Польцо с северной стороны примыкают леса Мокшанского лесничества. К населенному пункту п. Красный Кордон леса Мокшанского лесничества примыкают с северо-западной и северной сторон.
Особую опасность лесные пожары представляют для населенных пунктов и иных объектов, расположенных в местах потенциального возникновения природных пожаров.

Согласно ст. 69 ФЗ №117-ФЗ от 10 июля 2012 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:

1) от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных:

а) вне территорий лесничеств (лесопарков);

б) на территориях лесничеств (лесопарков);

2) от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.

В случае возникновения пожаров, для их ликвидации будет привлекаться специализированная техника, а также силы и средства Мокшанского лесничества.
Пожары в хлебных массивах и возгорание сухой травы
Горючим материалом в природных пожарах являются: хлебные злаки, технические культуры, кустарники и камыш, сухая трава. Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде. Пожары на хлебных массивах и массивах с сухой травой развиваются очень быстро, на скорость распространения пожара особенно влияет сила ветра. В засушливую погоду скорость распространения пламени по высоким хлебам и травам достигает 500-600 м/мин. При отсутствии ветра пожары распространяются со скоростью 10-15 м/мин.

Пожары созревших хлебных массивов создают угрозу и скошенным хлебам, уложенным в валки и копны, сельскохозяйственной технике, они могут распространяться на различные постройки: тока, сушилки, кошары и т.п.

Полевые (травяные) пожары тушат теми же способами, что и лесные.
Факторы риска возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо - сжигательных печах или на специально отведенных площадках.
За последние пять лет вспышек инфекционной заболеваемости людей на территории не зафиксировано.
Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
 характера

Основными источниками техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты, транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной промышленности, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газо- и нефте- и продуктопроводы (см. таблица 2.12.3-1, таблица 2.12.3-2). Чаще всего непосредственными причинами возникновения пожара служат замыкания в электропроводках, утечка газа и его взрыв, неисправность отопительных систем, емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями. При пожарах полностью или частично уничтожаются, или выходят из строя здания, сооружения, различное технологическое оборудование и транспортные средства. Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:

· совершенствование службы оповещения работников взрыво-, пожароопасных предприятий и населения прилегающих районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;
· содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих

ЛВЖ;
· точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

· регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

· регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.
На территории рабочего поселка Мокшан к основным взрывопожарным объектам относятся:

· промышленные объекты;

· газопровод-отвод;

· ГРС, ПРГ (1 и 22 соответственно);

· газопровод (высокого, среднего и низкого давления);

· АЗС;

· ПС 110/10 кВ «Мокшан», ПС 110/6; 

· котельные (20 ед.). 
Пожарная безопасность населения, проживающего в сельской местности, напрямую зависит от времени прибытия первых пожарных подразделений, а также от наличия на территории поселений собственных сил и средств для выполнения первичных мер по локализации пожаров в период до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы. Нормативное время прибытия на пожар одного из видов ближайшего подразделения пожарной охраны равного для сельской местности - 20 минут.

На территории рабочего поселка дислоцируются 1 подразделение ФПС и 1 МПО
 (таблица 6-2).
Таблица 6-2
Перечень объектов пожарной охраны 
	№ п.
	Наименование подразделения
	Месторасположение
	Общая укомплектованность пожарной части личным составом, человек
	Техника, ед.

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	34 ПСЧ 1-го ПСО ФПС ГПС ГУ МСЧ России по Пензенской области
	  р. п. Мокшан, ул. Урожайная, 19

	16 человек, 4 пожарных расчета по 3-4 чел.
	3 ед. техники

	2. 
	МКУ МПО Мокшанского района
	р. п. Мокшан, ул. Планская, д. 42 а
	5 человек, 4 пожарных расчета по 1 чел.
	2 ед. техники


Транспортные аварии

К транспортным авариям относятся аварии грузовых железнодорожных поездов, аварии пассажирских поездов, аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах (крупные автодорожные катастрофы), аварии транспорта на мостах и железнодорожных переездах, аварии на магистральных трубопроводах.
Аварии на автомобильных дорогах

По территории рабочего поселка Мокшан проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск».
Участки автомобильных дорог общего пользования, подверженные воздействию природных и техногенных явлений, на территории рабочего поселка Мокшан отсутствуют.
Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в рабочем поселке Мокшан являются:

· нарушение правил дорожного движения;

· неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

· недостаточное освещение дорог;

· качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Совершенствование и развитие улиц и дорог способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.
Риски возникновения транспортных заторов на территории рабочего поселка Мокшан не прогнозируются в связи с отсутствием участков, подверженных воздействию опасных природных явлений, проведением превентивных мероприятий и удовлетворительным состоянием дорожного полотна.

Аварии на трубопроводном транспорте

На территории рабочего поселка Мокшан расположена ГРС, проходит газопровод-отвод (таблица 2.12.3-5).

Таблица 6-3
	Наименование
 
	Место расположения 
район, населенный пункт
	Диаметр
труб
(мм)
	Протяженность
(м)

	ГРС
	р. п. Мокшан
	х
	х

	газопровод отвод
	р. п. Мокшан
	-
	35


Причинами аварий могут быть дефекты труб, арматуры, оборудования, нарушение правил технической эксплуатации, механические повреждения, коррозия и др.

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, а также зданий, сооружений и техники возможно при взрыве газа и пожаре, фонтанном горении на газопроводе. Наибольшую опасность представляет утечка газа с последующим взрывом топливо - воздушной смеси (ТВС) и возгоранием.

Основными поражающими факторами таких аварий являются:

· избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, образующейся при расширении газа и сгорании ТВС;

· разлет осколков (фрагментов) труб;

· прямое огневое воздействие и тепловой поток с поверхности пламени при пожарах.
Аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства

К данному типу аварий относятся аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выходу из строя транспортных электроконтактных сетей, аварии в канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, аварии на тепловых сетях (система горячего водоснабжения) в холодное время, аварии в системах снабжения населения питьевой водой, аварии на коммунальных газопроводах.

На территории рабочего поселка находятся газовые котельные, которые могут послужить источником возникновения чрезвычайной ситуации.
Ведущими факторами аварийности в ЖКХ является:
· высокая степень изношенности основных фондов и оборудования;

· не соблюдение нормативов ремонтных работ;

· нарушение правил эксплуатации технического оборудования.
Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно- технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ» (с изменениями) и Положением «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС», утвержденным постановлением Правительства РФ от30.12.2003 N 794 (с изменениями) в в целях решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах на муниципальном ровне должна быть создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования, а на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации.

Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с их компетенцией являются: разработка предложений по реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; координация деятельности органов управления и сил единой системы; обеспечение согласованности действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций; рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом; рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Действующим органом управления единой системы на муниципальном уровне являются создаваемые при органах местного самоуправления органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Органами повседневного управления единой системы на муниципальном уровне являются создаваемые в установленном порядке единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, а также дежурно-диспетчерские службы и другие организации (подразделения), создаваемые органами местного самоуправления. Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации на муниципальном уровне должны быть сформированы аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.

В соответствии с федеральными Законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и других нормативных правовых актов создание и поддержание в постоянной готовности к применению систем информирования и оповещения населения является важнейшей задачей органов местного самоуправления и организаций.

Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убеждённости в необходимости и важности правильных действий в условиях возникновения или угрозе возникновения ЧС, необходимо постоянное его информирование в области гражданской обороны, обучение населения области способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, обеспечение постоянной готовности созданных сил и средств гражданской обороны к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Мероприятия по предотвращению ЧС, вызванных различными гидрологическими явлениями и процессами
Для защиты населенных пунктов от затопления (паводок, прорыв дамбы) предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до не затапливаемых отметок территорий нового строительства.

В случае невозможности защиты населения, проживающего на затапливаемых территориях, строительством инженерных сооружений, защита населения должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией. На таких территориях не должно осуществляться нового строительства, а если это будет допущено, то только после проведения мероприятий по защите от затопления (подсыпка территории до не затапливаемых отметок или строительство дамбы обвалования).
Мероприятия по предотвращению ЧС, вызванных природными пожарами
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с Лесным планом Пензенской области, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.

Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и других мер.
В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и республиканских газетах, распространяются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород. В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы автомобильных дорог, линии электропередач, широкие просеки.

С целью защиты от пожаров хвойных лесов вблизи населенных пунктов предусматривается создание вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек.
Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесничества противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

В рабочем поселке Мокшан необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожароопасных зонах вблизи лесных массивов:

· создание на предприятиях, в лесах и лесничестве пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

· - содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

· осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

· проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

· осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

Для поддержания лесных территорий в надлежащем противопожарном состоянии рекомендуется проводить следующие противопожарные мероприятия:

· установить постоянные стенды и выставки при конторе участкового лесничество;

· установить указатели и шлагбаумы;

· организовать контрольные посты и места для отдыха и курения;

· осуществлять периодическую опашку противопожарными минерализованными полосами хвойных молодняков, опушек леса, обочин дорог и других наиболее пожароопасных участков и объектов.

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:

· противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов;

· создание и содержание систем, и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов;

· мониторинг пожарной опасности в лесах;

· разработка планов тушения лесных пожаров;

· тушение лесных пожаров.

Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения лесного хозяйства и обеспечивается наземными силами, средствами пожаротушения и проведением космического мониторинга. Работы по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда Пензенской области выполняет ГБУ ПО «Лесопожарный центр», имеющий структурные подразделения в каждом лесничестве (ГКУ ПО "Мокшанское лесничество" (1 тип, Пензенская обл., р. п. Мокшан, ул. Комсомольская, 1а).
Наземные силы и средства обнаружения и тушения пожаров представлены сетью пожарно - наблюдательных вышек, наблюдательных пунктов на господствующих высотах и пожарно - химических станций со специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные агрегаты, пожарные вездеходы и машины, тракторы, бульдозеры, высоконапорные мотопомпы, огнетушители, ручные инструменты и т.д.).

Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то большое место уделяется противопожарной профилактике, проведению массовой разъяснительной работы среди населения, направленной на воспитание сознательного и бережного отношения к лесу.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и областных газетах, раздаются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.
Планировка хвойных лесов вблизи населенных пунктов производится путем создания вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек шириной 100-150 м, по границам опушек прокладываются минеральные полосы шириной не менее 2,5 м.

Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов должны закладываться в областном и районном планах обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая. Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м. В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях.
Для обеспечения безопасности населенных пунктов от пожаров сухой травы необходимо проводить пропашку по границе населенных пунктов.

Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте
Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах района необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий:

· улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

· устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

· работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

· комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

· укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

· регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

· очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Мероприятия по предотвращению ЧС на взрывопожарных объектах
Для предотвращения ЧС на взрывопожарных объектах проектом определены общие организационные мероприятия:

· совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных объектов и населения о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения.

· точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

· содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.

· регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по объектам безопасности;

· регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала объектов предприятия в случае ЧС.

Для обеспечения безопасности объектов трубопроводного транспорта необходимо учитывать различные факторы риска, обусловленные не только его техническим состоянием, но и следующими факторами:

· прохождением трубопровода вблизи населенных пунктов и через природные объекты, чувствительные к экологическому загрязнению;

· внешними антропогенными факторами (несанкционированные врезки в трубопровод, терроризм); 

· природными факторами (оползни).

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны, размеры которых и порядок производства в этих зонах сельскохозяйственных и других работ регламентируются Правилами охраны магистральных трубопроводов.

Для обеспечения безопасных условий водопользования населения на объектах и сооружениях, подверженных авариям, в том числе нефте- и продуктопроводах, накопителях сточных вод, канализационных коллекторах, и т.п. должны разрабатываться и осуществляться противоаварийные мероприятия, которые согласовываются органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации и утверждаются в установленном порядке
.
Потребности воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

На первый этап развития и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.
Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 3600)  1000  54 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

Где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.
В рабочем поселке Мокшан имеется 14 пожарных гидрантов и 10 пожарных резервуаров.
На территории рабочего поселка Мокшан дополнительно предусматривается размещение шести гидрантов.
7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных 
пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из границ, с указанием
 категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Внесением изменений в генеральный план рабочего поселка Мокшан не предусматривается изменения границ населенных пунктов, связанные с включением или исключением земельных участков, сведения по которым внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
Таблица 7-1

	№ п/п
	Название населенных пунктов
	Параметры границ населенных пунктов

	
	
	Площадь, га
	Периметр, м

	
	
	сущ.
	проект
	сущ.
	проект

	1
	р. п. Мокшан
	1258,00
	1258,00
	26750,0
	26750,0

	2
	п. Красное Польцо
	135,80
	135,80
	8305,0
	8305,0

	3
	п. Красный Кордон
	14,00
	14,00
	1770,0
	1770,0

	
	Итого
	1407,80
	1407,80
	36825,0
	36825,0


8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий 
исторических поселений федерального значения и исторических поселений
регионального значения

На территории рабочего поселка Мокшан исторических поселений нет.
9. Основные технико-экономические показатели
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Территория
	х
	х
	х

	1.1
	Земли населенных пунктов
	га
	1416,31
	1416,31

	
	в т. ч.
	
	1407,8
	1407,8

	
	р. п. Мокшан
	га
	
	

	
	п. Красное Польцо
	 га
	1258,0
	1258,0

	
	п. Красный Кордон


	га
	135,8
	135,8

	2
	Функциональные зоны
	х
	14,0
	14,0

	2.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	8,51
	8,51

	2.2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	х
	х

	2.3
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)


	га
	1004,33
	1004,33

	2.4
	Общественно-деловая зона
	га
	38,84
	38,84

	2.5
	Производственная зона
	га
	2,09
	2,09

	2.6
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	75,55
	76,05

	2.7
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	45,32
	60,52

	2.8
	Зона сельскохозяйственных угодий
	га
	31,01
	31,01

	2.9
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	29,42
	30,07

	2.10
	Зона рекреационного назначения
	га
	14,00
	14,00

	2.11
	Зона кладбищ
	га
	21,04
	21,04

	3
	Население
	
	
	

	
	всего
	 чел.
	11820
	11820

	
	в том числе
	х
	х
	х

	3.1
	р. п. Мокшан
	 чел.
	11167
	11167

	
	
	% от общей численности населения
	94,5
	94,5

	3.2
	п. Красное Польцо
	 чел.
	644
	644

	
	
	% от общей численности населения
	5,4
	5,4

	3.3
	п. Красный Кордон


	чел.
	9
	9

	
	
	% от общей численности населения
	0,1
	0,1

	4
	Жилищный фонд (общая)
	тыс. кв. м
	868,5
	896,2

	4.1
	в том числе муниципальная собственность
	тыс. кв. м
	12,6
	12,6

	4.2
	частная собственность
	тыс. кв. м
	834,9
	862,6

	4.3
	Государственный (ведомственный)
	тыс. кв. м
	21,0
	21,0

	5
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
	х
	х
	х

	5.1
	объекты учебно-образовательного обозначения
объекты дошкольного образования
	ед.
ед.
	3
6
	3
7

	5.2
	объекты здравоохранения
	ед.
	2
	2

	5.3
	оздоровительные учреждения, отдыха и туризма
	ед.
	-
	-

	5.4
	объекты культурно-досугового назначения

(клубные учреждения, библиотеки, детская школа искусств)
	ед.
	4
	4

	5.5
	спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения
	ед.
	3
	3

	5.6
	объекты торговли
	ед.
	88
	88

	6
	Транспортная инфраструктура
	х
	х
	х

	6.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования

всего
	км
	
	

	
	в т. ч.

федерального значения
 регионального и межмуниципального значения

-местного значения района

- местного значения
	км
км

км

км
	2.5
-

-

78,5
	2,5

1,0

0,2

78,5

	
	Из общего количества автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием
	км
	х
	

	7
	Инженерная инфраструктура
	х
	х
	х

	7.1
	Электроснабжение
	х
	х
	х

	7.1.1
	количество подстанций
	ед.
	2
	

	7.1.2
	протяженность сетей

всего
	 км
	51.5
	

	
	в том числе
	х
	х
	х

	7.1.2.1
	- линий электропередач низкого напряжения (10 кВ) 
	км
	45.6
	

	7.1.2.2
	- линий электропередач среднего напряжения (35 кВ)
	км
	2.6
	

	7.1.2.3
	- линий электропередач высокого напряжения (110 кВ)
	км
	3.3
	

	7.2
	Газоснабжение
	х
	х
	х

	7.2.1
	количество газифицированных населенных пунктов
	ед.
	2
	2

	7.2.2
	протяженность сетей
	км
	17,2
	

	7.2.3
	ГРС
	ед.
	1
	1

	7.2.4
	ПРГ
	ед.
	22
	

	7.3
	Водоснабжение
	х
	х
	х

	
	протяженность сетей
	км
	63
	

	
	артскважины
	ед.
	20
	

	7.4
	Водоотведение
	.
	
	

	
	протяженность сетей
	км
	4,0
	

	
	КОС
	ед.
	1
	

	
	НОС
	ед.
	1
	

	7.5
	Теплоснабжение
	х
	х
	х

	
	протяженность сетей
	км
	0,4
	

	
	котельные
	ед.
	2
	2

	7.6
	Связь
	х
	х
	х

	7.6.1
	вышки сотовой связи
	ед.
	2
	2

	8
	Санитарная очистка территории
	х
	х
	х

	8.1
	кладбища
	ед./га
	1/11,44
	1/11,44


� По данным Администрации рабочего поселка Мокшан





� Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, а также пожаровзрывоопасные склады и производства, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа целесообразно располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам и другим предприятиям и объектам производственной зоны в соответствии с действующими нормативными документами.


� Стратегия социально-экономического развития Мокшанского района Пензенской области до 2035 г.


� По данным Администрации рабочего поселка Мокшан





� СТП Мокшанского района


� СТП Мокшанского района


� СТП Мокшанского района


�СТП Мокшанского района.


� Стратегия социально-экономического развития Мокшанского района Пензенской области до 2035 г.


� Стратегия социально-экономического развития Мокшанского района Пензенской области до 2035 г.


� СТП Мокшанского района


� СТП Мокшанского района


� На основе схем теплоснабжения рабочего поселка Мокшан


�Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области на период с 2021по 2032 годы (по состоянию на 2020 год)


� СТП Мокшанского района


� Муниципальная статистика Пензастат


�Данные Администрации рабочего поселка Мокшан





� Приказ Управления образования администрации Мокшанского района Пензенской области от 10.01.2020 г.  №5 «О закреплении образовательных организаций за территориями Мокшанского района», Приказ Управления образования администрации Мокшанского района Пензенской области от 10.01.2020 г.  №4 «О закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, за территориями Мокшанского района»


� СТП Мокшанского района


� СТП Мокшанского района


� Муниципальная статистика Пензастат


� Муниципальная статистика Пензастат


� Пояснительная записка к докладу главы администрации Мокшанского района «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» за 2018 год


� По данным Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры


� В соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану


� Включая наименование нормативного правового акта об уточнении пообъектного состава


�В соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану


� В соответствии с данными органов технической инвентаризации


� По данным Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры


� В соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации о его постановке на государственную охрану


� В соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации о его постановке на государственную охрану


�В соответствии с данными органов технической инвентаризации


� Примечание: Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (с последующими изменениями). Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.


� Отчет по результатам выполнения работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории Пензенской области (река Мокша), ООО «НПП «Инженер» на основании Государственного контракта 155200002218000480-0390411-01 от 26 октября 2018 г.


� Отчет по результатам выполнения работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории Пензенской области (рек Сердоба, Студеновка, Камзолка) ООО «НПП «Инженер» на основании Государственного контракта 155200002218000480-0390411-01 от 26 октября 2018 г.


� Отчет по результатам выполнения работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории Пензенской области (река Мокша), ООО «НПП «Инженер» на основании Государственного контракта 155200002218000480-0390411-01 от 26 октября 2018 г.


� СТП Мокшанского района 


� СТП Мокшанского района


� СТП Мокшанского района
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