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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МОКШАН
МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2023 № 132

р.п. Мокшан

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Продажа и предоставление в аренду земельных участков на торгах», утверждённый постановлением администрации

 рабочего посёлка Мокшан Мокшанского района от 17.07.2017 № 563
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 25.01.2021 № 17-пП «О создании государственной информационной системы «Комплексная система предоставления государственных и муниципальных услуг Пензенской области» и признании утратившими силу отдельных постановлений правительства Пензенской области», руководствуясь Уставом рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области, постановлениями Администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области от 14.05.2019 № 200 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области» и от 03.09.2018 № 543 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области», 

Администрация рабочего поселка Мокшан

Мокшанского района Пензенской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Продажа и предоставление в аренду земельных участков на торгах», утверждённый постановлением администрации рабочего посёлка Мокшан Мокшанского района от 17.07.2017 № 563 следующие изменения:

 1.1. в абзаце первом подпункта 1.3.5. раздела 1 слова «специалистом 1 категории» заменить словами «ведущим специалистом администрации, оказывающим муниципальную услугу,»

1.2.  подпункт 3.2.2. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

 «3.2.2. Административная процедура «Проведение экспертизы документов»

Специалист, осуществляющий прием документов, в день регистрации заявления направляет документы для визирования главе администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района.

Основанием для визирования главой администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района заявления на предоставление муниципальной услуги является регистрация заявления.

Лицом, ответственным за выполнение действия, является специалист, осуществляющий прием документов.

Максимальный срок выполнения административного действия - 1 (один) день с момента регистрации заявления.

Основанием для проведения экспертизы является поступление ведущему специалисту, оказывающему муниципальную услугу, резолюции и заявления с приложениями, данный специалист является ответственным за проведение экспертизы представленных документов.»

1.3. В абзаце втором подпункта 3.2.3.раздела 3 слова «Специалист 1 категории» заменить словами «ведущий специалист, оказывающий муниципальную услугу»

1.4. В абзаце втором подпункта 3.2.3.раздела 3 слово «Специалист» заменить словами «ведущий специалист, оказывающий муниципальную услугу».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области» и разместить на официальной странице Администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области официального сайта администрации Мокшанского района Пензенского области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу Администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области. 
Глава Администрации рабочего поселка Мокшан

Мокшанского района Пензенской области               А.Д. Адаев
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МОКШАН
МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2023 № 136-1

р.п. Мокшан

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области  

Руководствуясь Уставом рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области,      

Администрация рабочего поселка Мокшан

Мокшанского района Пензенской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу   постановления Администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области:

- от 01.02.2022  № 40 «О подготовке к весеннему паводку 2022 года на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района»; 

- от 25.02.2022 № 92-1 «О проведении конкурса «Чистый, благоустроенный, зеленый поселок» на территории муниципального образования рабочий посёлок Мокшан Мокшанского района Пензенской области в 2022 году»;

- от 18.03.2022  №   131 «Об утверждении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2022 года на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области»;

- от 18.03.2022 № 132 «О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам, в границах  муниципального образования рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области»;

- от  № 133 от 21.03.2022  «О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов  на территории муниципального образования рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области»;

 - от   29.04.2022  № 210-2 «Об установлении особого противопожарного режима  на территории  рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области»; 
- от 01.06.2022  №  278   О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района от   21.03.2022  № 133  «О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке  населенных пунктов  на территории муниципального образования рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области»;

- от 20.09.2022 № 470 «О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов  на территории муниципального образования рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области».

               2. Опубликовать настоящее постановление в  информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области».

  Глава администрации рабочего поселка Мокшан 

Мокшанского района Пензенской области       А.Д. Адаев

________________________________________________________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МОКШАН МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2023 № 136

р.п. Мокшан

 Об утверждении Актуализированной схемы теплоснабжения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области  на период до 2032 годы на 2024 год

     В соответствии с федеральным законом с федеральным законом  № 190 «О теплоснабжении» и Постановлением Правительства Российской Федерации  № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».( с посл. изм.), на основании статьи 23 Устава рабочего поселка Мокшан  Мокшанского района Пензенской области,
Администрация рабочего поселка Мокшан

 Мокшанского района Пензенской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить   актуализированную Схему теплоснабжения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района  Пензенской области на период до 2032  года на 2024 год согласно приложению 1.

   2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене  «Ведомости органов местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области».

   3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

   4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района.

Глава администрации рабочего поселка Мокшан 

Мокшанского района Пензенской области      А.Д. Адаев

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

  постановлением  администрации

 рабочего поселка Мокшан

Мокшанского района

 Пензенской области

от 20.03.2023 № 136

Схема теплоснабжения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области 

на период до 2034 года актуализация на 2024 год
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Введение

Актуализация схемы теплоснабжения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области до 2032 года по состоянию на 2024 год выполняется на основании документации, разработанной в рамках Муниципального контракта на оказание услуг № 33 от 25.03.2019 г., заключенного между Администрацией рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области и ООО «РОСТ», в объеме согласованного Технического задания, в соответствии с ФЗ № 190 «О теплоснабжении» и ПП РФ № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В схеме теплоснабжения обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и ре- конструкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

В качестве исходной информации при выполнении работ используются данные представленные Администрацией, теплоснабжающими организациями муниципальным унитарным предприятием «Жилкомсервис» - (далее - МУП «Жилкомсервис» и обществом с ограниченной ответственностью   «Энергоцентр-Мокшан» (далее ООО «Энергоцентр-Мокшан»).

Рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области (далее – рабочий поселок  Мокшан) находится в 40 км к северу от г. Пенза и связан  с областным  центром  асфальтобетонной дорогой федерального значения  М-5 «Урал» Москва-Челябинск. В его состав входят три населенных пункта: р.п. Мокшан, п. Красное Польцо и п. Красный Кордон.

На территории рабочего поселка Мокшан находятся три централизованных источника тепловой энергии – котельная по адресу: р.п. Мокшан, ул. Студенческая, котельная по адресу: р.п. Мокшан, ул. Строителей, д. 4а, котельная по адресу: р.п. Мокшан, ул. ул. Советская, д. 34 г. В настоящее время подавляющее большинство объектов, расположенные на территории рабочего поселка Мокшан и пос. Красное Польцо рабочего поселка Мокшан газифицированы.

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
1.1. Функциональная структура теплоснабжения
На территории муниципального образования рабочий поселок Мокшан имеются следующие объекты теплоснабжения:

· Котельная № 1, расположенная по адресу: р. п. Мокшан, ул. ул. Строителей, д. 4а., являющаяся собственностью администрации поселения и переданная в хозяйственное ведение МУП «Жилкомсервис». Отапливает три многоквартирных жилых дома по ул. Строителей, 2, 5, 5Д;

· Котельная № 2, расположенная по адресу: р. п. Мокшан, ул. ул. Советская, д. 34г, переданная в хозяйственное ведение МУП «Жилкомсервис». Отапливает административные здания;

· Котельная, расположенная по адресу: р. п. Мокшан, ул. Студенческая, 3 а, является собственностью ООО «Энергоцентр-Мокшан» Котельная снабжает тепловой энергией МБОУ ДОД детский сад «Солнышко», Физкультурно-оздоровительный центр, бассейн «Звездный», ряд объектов ГБОУ СПО «Мокшанский агротехнологический колледж». 

В настоящее время подавляющее большинство объектов, расположенные на территории рабочего поселка Мокшан и пос. Красное Польцо рабочего поселка Мокшан газифицированы: жилой фонд обеспечен индивидуальным поквартирным отоплением.

Теплоснабжающими организациями являются муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» (МУП «Жилкомсервис») и общество с ограниченной ответственностью «Энергоцентр-Мокшан.

1.2. Источники тепловой энергии

Структура и технические характеристики основного оборудования.

На территории рабочего поселка Мокшан теплоснабжение осуществляется от 3х источников тепловой энергии.

Состав и техническая характеристика котельных приведены в таблице 1.

Таблица 1. Состав и техническая характеристика оборудования котельных

	№
	Наименование  котельной
	Состав и тип

оборудования
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Срок ввода в эксплуатацию
	Присоединенная

нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	Отопление
	Вентиля- ция
	ГВС
	Всего

	1
	№ 1 МУП «Жилкомсервис»
	MICRO New 100
	0,086
	2015
	0,122
	-
	-
	0,122

	
	
	MICRO New 100
	0,086
	2017
	
	
	
	

	2
	№ 2 МУП «Жилкомсервис»
	REX62-R62 
	0,533
	2009
	0,41
	-
	-
	0,41

	
	
	REX62-R62 
	0,533
	2009
	
	
	
	

	
	
	REX62-R62 
	0,533
	2009
	
	
	
	

	3
	ООО «Энергоцентр-Мокшан»
	Lavart 1000 R
	0,86
	2021
	0,72
	-
	-
	0,72

	
	
	Lavart 1000 R
	0,86
	2021
	
	
	
	


Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 1.

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
Согласно информации, предоставленной заказчиком, ограничения по тепловой мощности на рассматриваемых теплоисточниках отсутствует.
Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объём потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто представлены в таблице 2
Таблица 2. Объём потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч

	№ 1 МУП «Жилкомсервис»
	0,172
	0,172
	0,01
	0,162

	№ 2 МУП «Жилкомсервис»
	1,599
	1,599
	0,03
	1,569

	ООО «Энергоцентр-Мокшан»
	1,72
	1,72
	0,0
	1,72


Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования представлена в таблице 1.
Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

На котельных для потребителей регулирование отпуска тепла выполнено центральное качественное по нагрузке отопления (за счет изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха). Температурный график котельных 95/70℃ при расчетной наружной температуре -29°С.
Температурный график отпуска тепловой энергии для котельных приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Температурный график котельных р. п. Мокшан

	Температурный график 95-70

	Температура наружного воздуха, ОС
	Температура в подающем трубопроводе, ОС
	Температура в обратном трубопроводе, ОС

	+8
	39
	34

	+6
	43
	36

	+4
	46
	38,7

	+3
	48
	38,9

	+2
	50
	40,9

	+1
	51
	42

	0
	53
	43

	-1
	54
	44,1

	-2
	56
	45,2

	-3
	57
	46,2

	-4
	59
	47,3

	-5
	60
	48,3

	-6
	62
	49,3

	-7
	63
	50,3

	-8
	64
	51,2

	-9
	66
	52,2

	-10
	67
	53,2

	-11
	68
	54,1

	-12
	69
	55

	-13
	71
	56

	-14
	72
	56,9

	-15
	73
	57,8

	-16
	74
	58,7

	-17
	76
	59,6

	-18
	77
	60,5

	-19
	79
	61,4

	-20
	81
	62,3

	-21
	83
	63,2

	-22
	84
	64

	-23
	86
	64,9

	-24
	87
	65,7

	-25
	89
	66,6

	-26
	91
	67,4

	-27
	92
	68,3

	-28
	94
	69,1

	-29
	95
	70
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Рисунок 1 – Температурный график

Среднегодовая загрузка оборудования

Количество отпущенной тепловой энергии, среднесуточный отпуск тепловой энергии и среднегодовая загрузка котельных муниципального образования за 2018 год приведены в таблице 4
Таблица 4 – Среднегодовая загрузка котельных р. п. Мокшан

	Наименование

котельной
	Загрузка источников по присоединенной тепловой нагрузке, %

	
	2021 г.
	2032 г.

	Котельная ООО «Энергоцентр Мокшан»
	42,4%
	42,4%

	Котельная МУП «Жилкомсервис» № 1
	83,1%
	83,1%

	Котельная МУП «Жилкомсервис» № 2
	33,8%
	33,8%


Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Приборы коммерческого учета тепловой энергии установлены не на всех котельных, отпуск тепловой энергии в сеть определяется расчетным методом.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

В отопительный период отказов и восстановления основного оборудования источников тепловой энергии не было.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии нет.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них

Описание структуры тепловых сетей

Общая структура тепловых сетей системы теплоснабжения котельной ООО «Энергоцентр Мокшан» представлены в таблице 5

Таблица 5 – Структура тепловых сетей котельной ООО «Энергоцентр Мокшан»
	№ п/п
	Диаметр трубопровода, мм
	Ед. изм.
	Протяженность тепловых сетей 
(в двухтрубном исчислении), находящихся в эксплуатации по состоянию на:

	
	
	
	 01.01.2021
	01.01.2022

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Источник тепловой энергии №…
	 
	 
	 

	1
	Сети отопления
	м
	 
	998

	1.1
	Надземная прокладка
	м
	 
	784

	 
	25 мм
	м
	 
	 

	 
	32 мм
	м
	 
	 

	 
	50 мм
	м
	 
	 

	 
	57 мм
	 
	 
	125,66

	 
	76 мм
	 
	 
	175,36

	 
	89 мм
	 
	 
	194,66

	 
	125 мм
	м
	 
	 

	 
	133 мм
	 
	 
	112,65

	 
	159 мм
	 
	 
	175,67

	 
	160 мм
	м
	 
	 

	 
	…
	м
	 
	 

	 
	701 мм и выше
	м
	 
	 

	1.2.1
	Подземная прокладка, в том числе:
	м
	 
	214

	 
	канальная прокладка
	м
	 
	 

	 
	25 мм
	м
	 
	 

	 
	32 мм
	м
	 
	 

	 
	50 мм
	м
	 
	 

	 
	75 мм
	м
	 
	 

	 
	89 мм
	 
	 
	177,82

	 
	100 мм
	м
	 
	 

	 
	108 мм
	 
	 
	36,18

	 
	125 мм
	м
	 
	 

	 
	150 мм
	м
	 
	 

	 
	200 мм
	м
	 
	 

	 
	…
	м
	 
	 

	 
	701 мм и выше
	м
	 
	 

	1.2.2
	бесканальная прокладка
	м
	 
	 

	 
	25 мм
	м
	 
	 

	 
	32 мм
	м
	 
	 

	 
	…
	м
	 
	 

	 
	701 мм и выше
	м
	 
	 

	2
	Сети ГВС
	м
	 
	 

	2.1
	Надземная прокладка
	м
	 
	 

	 
	25 мм
	м
	 
	 

	 
	32 мм
	м
	 
	 

	 
	…
	м
	 
	 

	 
	701 мм и выше
	м
	 
	 

	2.2.1
	Подземная прокладка, в том числе:
	м
	 
	 

	 
	канальная прокладка
	м
	 
	 

	 
	25 мм
	м
	 
	 

	 
	32 мм
	м
	 
	 

	 
	…
	м
	 
	 

	 
	701 мм и выше
	м
	 
	 

	2.2.2
	бесканальная прокладка
	м
	 
	 

	 
	25 мм
	м
	 
	 

	 
	32 мм
	м
	 
	 

	 
	…
	м
	 
	 

	 
	701 мм и выше
	м
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	0
	998


Тепловые сети от котельной № 1 МУП «Жилкомсервис» проложены надземно. Общая протяженность в двухтрубном исчислении 380 м (d20 – 11м; d50- 360 м; d76 – 9м).

Тепловые сети от котельной № 2 МУП «Жилкомсервис» проложены надземно (470,4 м) и подземно (129,2). Общая протяженность в двухтрубном исчислении 599,6 м (надземная 470,4 м  ( d133 – 443,6 м; d50- 10,4  м; d89 – 16,4 м.); подземная 129,2 м (d80 -93,2 м, d133 – 36м).

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме

Тепловые сети двухтрубные, циркуляционные, подающие тепло на отопление. Теплоноситель - сетевая вода.

Схемы тепловых сетей представлены на рисунках 2.1 - 2.3.

[image: image5.emf]
Рисунок 2.1 – Схема тепловых сетей котельной ООО «Энергоцентр-Мокшан».

[image: image6.emf]
Рисунок 2.2 – Схема тепловых сетей котельной № 1 МУП «Жилкомсервис».
[image: image7.emf]
Рисунок 2.3 – Схема тепловых сетей котельной № 2 МУП «Жилкомсервис».
Параметры тепловых сетей

В системах централизованного теплоснабжения для отопления жилых и общественных зданий муниципального образования рабочий поселок Мокшан в качестве теплоносителя принята вода. 

Параметры тепловых сетей, тип прокладки, протяженность трубопроводов системы теплоснабжения от теплоисточников, находящихся на территории, представлены в таблице 5

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Во всех системах теплоснабжения муниципального образования применяется преимущественно стальная арматура. На диаметрах трубопроводах до 50 мм используется запорная арматура вентильного и шарового типа, на диаметрах свыше 50 мм – клинового.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Камеры и павильоны устраиваются в местах установки оборудования теплопроводов: задвижек, сальниковых компенсаторов, спускных и воздушных кранов, мертвых опор и др. Строительная часть камер часто выполняется из кирпича, а также из монолитного бетона или железобетона. Сборный железобетон главным образом применяется для устройства перекрытий.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Графики регулирования отпуска тепла предоставлены в таблице 3 и на рисунке 1.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

За период с 2015 года по 2021 год на тепловых сетях поселка аварийных ситуация не было. Возникающие утечки и отказы на тепловых сетях устранялись в нормативные сроки.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей за последние 5 лет

За период с 2015 года по 2021 год на тепловых сетях поселка аварийных ситуация не было. Возникающие утечки и отказы на тепловых сетях устранялись в нормативные сроки.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность результатов. В связи с этим в рассматриваемой схеме теплоснабжения используется визуальный метод диагностики состояния тепловых сетей.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Согласно требованиям «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (Минэнерго Росси №115 от 24.03.03 г) и «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» (РД 153-34.0-20.507-98) гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей проводятся ежегодно.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям от котельной МУП «Жилкомсервис» на 2018 год составляет 65,89 Гкал, по сетям от котельной ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР-МОКШАН» - 421,46 Гкал.

Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно методике изложенной в приказе от 30 декабря 2008 г. №325 «Об организации в министерстве энергетики российской федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов о запрещении эксплуатации участков тепловой сети на момент разработки схемы теплоснабжения нет.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

Теплоносителем является сетевая вода с максимальной температурой 95°/70°С. Теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии по отоплению присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме.

По способу регулирования отпуска тепловой энергии от источников принят качественный метод регулирования температуры теплоносителя, т.е. температура теплоносителя изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, а расход теплоносителя в системе потребления остается постоянным.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от23.12.2009  № 261-ФЗ«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также вводу установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета. На момент разработки схемы теплоснабжения не все потребители оснащены приборами учета тепловой энергии.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Тепломеханическое оборудование на источниках централизованного теплоснабжения имеет низкую степень автоматизации. Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки не имеют средств телемеханизации. Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей и обслуживающего персонала

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На территории рабочего поселка Мокшан отсутствуют тепловые пункты и насосные станции.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2022 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

По результатам инвентаризации бесхозных тепловых сетей на территории поселения не выявлено.

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

На момент разработки схемы теплоснабжения муниципального образования существующая зона действия систем теплоснабжения источников тепловой энергии, выглядит следующим образом:

– зона действия котельной МУП «Жилкомсервис» № 1 - р. п. Мокшан, ул. Строителей, д. 4а, теплоисточник обеспечивает нужды населения на отопление с присоединённой тепловой нагрузкой 0,122 Гкал/ч.

– зона действия котельной МУП «Жилкомсервис» № 2 - р. п. Мокшан, ул. Советская, д. 34г, теплоисточник обеспечивает нужды на отопление с присоединённой тепловой нагрузкой 0,41 Гкал/ч.

– зона действия котельной ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР-МОКШАН» - р. п. Мокшан, ул. Студенческая, 3а. Котельная снабжает тепловой энергией МБОУ ДОД детский сад «Солнышко», Физкультурно-оздоровительный центр, бассейн «Звездный», ряд объектов ГБОУ СПО «Мокшанский агротехнологический колледж с присоединённой тепловой нагрузкой 0,72 Гкал/ч.

Зона действия систем теплоснабжения представлена на рисунках 2.1, 2.2,2.3.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия: 

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

В муниципальном образовании рабочий поселок Мокшан отсутствуют административные районы. В связи с этим, отображение значений потребления тепловой энергии приведено по каждому источнику тепловой энергии отдельно.

Расчетная температура наружного воздуха для муниципального образования рабочий поселок Мокшан по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» принята равной -29°С.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха приведены в таблице 6

Таблица 6 – Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха

	Наименование потребителей тепловой энергии
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Всего

	
	Гкал/час

	№ 1 МУП «Жилкомсервис»
	0,122
	-
	-
	0,122

	№ 2 МУП «Жилкомсервис»
	0,41
	-
	-
	0,41

	ООО «Энергоцентр-Мокшан»
	0,72
	-
	-
	0,72


Описание случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В 2-х– 3-х этажной застройке жилой фонд и иные объекты переведены на индивидуальное поквартирное (пообъектное) газовое отопление.

Значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом сведены в таблицу 7

Таблица 7 - Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

	Наименование потребителей тепловой энергии
	Потребление тепловой энергии за год в целом
	Потребления тепловой энергии за отопительный период

	
	Гкал/год

	№ 1 МУП «Жилкомсервис»
	473,023
	473,023

	№ 2 МУП «Жилкомсервис»
	1218,89
	1218,89

	ООО «Энергоцентр-Мокшан»
	4280,8
	4280,8


Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии расчетными элементами территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 7.

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

На основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах источника был составлен баланс тепловой мощности и присоединенной нагрузки по тепловым источникам, приведенный в таблице 8.

Таблица 8 – Баланс тепловой мощности

	Показатели
	МУП «Жилкомсервис» кот. № 1
	МУП «Жилкомсервис» кот. № 2
	ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР-МОКШАН»

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,172
	1,599
	1,72

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	0,172
	1,599
	1,72

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,01
	0,03
	0,00

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	0,162
	1,569
	1,72

	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,011
	0,1
	0,1

	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,122
	0,41
	0,72

	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч
	0,029
	1,059
	0,9


Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

В таблице 8 приведен расчет резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии муниципального образования.

Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения

По фактическим данным в настоящее время зон с дефицитом тепловой энергии нет, располагаемой мощности источников, хватает для покрытия существующих нагрузок, гидравлический режим теплосети позволяет обеспечивать всех подключенных потребителей. 

Во избежание возникновения дефицитов и ухудшения качества теплоснабжения рекомендуется: 

1. Разработать и соблюдать программу мероприятий по экономии топлива, программу мероприятий по достижению нормативных значений, программу мероприятий по снижению расходов технической воды, электроэнергии и тепла на собственные нужды. 

2. Ежедневно проводить анализ технического состояния работы оборудования и технико-экономических показателей работы станции. 

3. Регулярно проводить работы по наладке и испытаниям оборудования. Эти работы проводятся до и после ремонтов оборудования, а также при отклонении показателей работы от нормативных значений. 

4. Вести учет, контроль и выполнение директивных документов Минэнерго России и Ростехнадзора России по вопросам повышения надежности и безопасности работы энергооборудования. 

5. Вести учет и расследование нарушений в работе энергооборудования, разработать мероприятий по предупреждению аналогичных нарушений. 

6. Установка приборов учёта выработанной тепловой энергии.

Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В соответствии с данными, предоставленными заказчиком, на источнике тепловой энергии имеется резерв по тепловой мощности.

Для всех существующих источников тепловой энергии муниципального образования рабочий поселок Мокшан зона их действия входит в зону радиуса эффективного теплоснабжения.

В связи с вышеизложенным, расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не требуется.

1.7. Балансы теплоносителя

Утвержденный баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия системы теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Для обработки подпиточной воды на котельной МУП «Жилкомсервис» используется устройство водоподготовки EUV200M. Предназначено для уменьшения жесткости воды (умягчения воды) в целях предотвращения образования накипи в трубопроводах, котлах, теплообменниках; а также для растворения уже образованной накипи при применении в старых системах. Действие данной системы устранения жесткости воды основано на принципе изменения макромолекулярной структуры обрабатываемой воды при помощи индукционного переменного электрического тока.

Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:

- объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3;

- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;

- объем воды на собственные нужды котельной, м3;

- объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;

- объем воды на горячее теплоснабжение, м3.

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и собственные нужды котельной.

Объем воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей, м3, вычисляется в зависимости от их площади сечения и протяженности по формуле:

Vсети=∑vdildi
где 

vdi - удельный объем воды в трубопроводе i-го диаметра протяженностью 1, м3/м;

ldi - протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, м;

n - количество участков сети;

Объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней системы отопления объекта (здания)

Vот=vот*Qот
где

vот – удельный объем воды (справочная величина vот =30 м3/Гкал/ч);

Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания (расчетно- нормативная величина), Гкал/ч.

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения

закрытая система

Vподп=0,0025·V,

где

V - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м3.
открытая система

Vподп=0,0025·V+Gгвс,

где

Gгвс - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.16. Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: 

в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; 

в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.

Результаты расчетов (баланс производительности) по источникам тепловой энергии приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Баланс производительности водоподготовительных установок

	Источник тепловой энергии
	Заполнение тепловой сети, т
	Заполнение системы отопления потребителей, т
	Среднечасовой расход воды на ГВС, т/ч
	Подпитка тепловой сети, т/ч

	№ 1 МУП «Жилкомсервис»
	1,49
	3,66
	-
	0,039

	№ 2 МУП «Жилкомсервис»
	12,91
	12,3
	-
	0,189

	ООО «Энергоцентр-Мокшан»
	9,54
	21,6
	-
	0,234


Перспективная производительность ВПУ котельной МУП «Жилкомсервис» № 1 должна составлять не менее 0,039 м3/час.

Перспективная производительность ВПУ котельной МУП «Жилкомсервис» № 2 должна составлять не менее 0,189 м3/час.

Перспективная производительность ВПУ котельной ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР-МОКШАН» должна составлять не менее 0,234 м3/час.

Утверждённый баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.17. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Перспективная производительность водоподготовительных установок котельной ООО «Энергоцентр Мокшан» для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы должна составлять не менее 0,62 м3/час.

Перспективная производительность водоподготовительных установок котельной МУП «Жилкомсервис» № 1 для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы должна составлять не менее 0,1 м3/час.

Перспективная производительность водоподготовительных установок котельной МУП «Жилкомсервис» № 2 для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы должна составлять не менее 0,5 м3/час.

1.8. Топливные балансы

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основное топливо для источников теплоснабжения поселка Мокшан – природный газ.

Отчётные данные по количеству потребленного основного и резервного топлива источниками теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Мокшан представлены в таблице 10.

Данные о количество потребленного основного топлива приведены за 2021 г.

Таблица 10 – Фактические расходы топлива

	Источник тепловой энергии
	Затрачено условного топлива, тут
	Затрачено натурального топлива, м3

	Котельная ООО «Энергоцентр Мокшан»
	511,5
	444,78

	Котельная МУП «Жилкомсервис» № 1
	57,47
	49,97

	Котельная МУП «Жилкомсервис» № 2
	123,4
	107,30


1.9. Надежность теплоснабжения

Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Постановления Правительства от 22 февраля 2012 г. №154 «Требования к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». ВСНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения), а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде, обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы, коэффициент готовности и живучести.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для конечного потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

- источник теплоты - 0,97;

- тепловые сети - 0,9;

- потребитель теплоты - 0,99.

Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимостью замены на конкретных участках тепловых сетей, теплопроводов и конструкций на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередностью ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97 (СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети»)

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью систем централизованного теплоснабжения к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимыми для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории. Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п. Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в жилых и общественных зданий до 12 °С, промышленных зданий до - 8 °С.

Анализ аварийных отключений потребителей не был произведен с связи с отсутствием данных по авариям и отключениям системы теплоснабжения.

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей не был произведен с связи с отсутствием данных по авариям и отключениям системы теплоснабжения.

Анализ частоты отказов участков тепловых сетей, частоты отключения потребителей, время восстановления теплоснабжения не был произведен с связи с отсутствием данных по авариям и отключениям системы теплоснабжения.

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Основные технико-экономические показатели предприятия - это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.

Ниже представлены в таблице 11 технико-экономические показатели для источников тепловой энергии, характеризующие хозяйственно-экономическую деятельность.

Таблица 11 – Технико-экономические показатели

	Наименование показателя
	МУП «Жилкомсервис» кот. № 1
	МУП «Жилкомсервис» кот. № 2
	ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР-МОКШАН»

	Установленная мощность, Гкал/час
	0,172
	
	

	Располагаемая мощность, Гкал/час
	0,172
	
	

	Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год
	473,023
	1218,9
	4721

	Расход на собственные нужды, Гкал/год
	нд
	нд
	нд

	Отпуск в сеть, Гкал/год
	473,023
	1218,9
	4721

	Потери, Гкал/год (факт)
	-
	-
	440

	Полезный отпуск, Гкал/год
	473,023
	1218,9
	4280,8

	Потребление топлива, м3
	49,97
	107,3
	444,78

	Потребление топлива, т.у.т
	57,47
	123,4
	511,5

	Удельный расход условного топлива на выработку, т.у.т./Гкал (факт)
	0,15475
	0,15475
	0,16084

	Потребление электроэнергии, тыс. кВт*ч
	н.д
	н.д
	н.д

	Расход теплоносителя, м3
	25
	25
	492


1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Информация о тарифах в сфере теплоснабжения представлена в таблице 12 

Таблица 12 - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

	№

п/п 
	Наименование регулируемой организации 
	Вид тарифа 
	Год 
	Вода 

	1
	ООО «Энергоцентр «Мокшан» на территории р.п. Мокшан Пензенской области
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схемам подключения 

	
	
	одноставочный руб./Гкал 
	1-е полугодие 2021 года 
	1667,21

	
	
	
	2-е полугодие 2021 года 
	1759,04

	
	
	
	1-е полугодие 2022 года 
	1759,04

	
	
	
	2-е полугодие 2022 года 
	1752,54

	
	
	
	1-е полугодие 2023 года 
	1752,54

	
	
	
	2-е полугодие 2023 года 
	1892,89

	
	
	
	1-е полугодие 2024 года 
	

	
	
	
	2-е полугодие 2024 года 
	

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

	
	
	одноставочный руб./Гкал 
	1-е полугодие 2021 года 
	2000,65

	
	
	
	2-е полугодие 2021 года 
	2110,85

	
	
	
	1-е полугодие 2022 года 
	2110,85

	
	
	
	2-е полугодие 2022 года 
	2103,05

	
	
	
	1-е полугодие 2023 года 
	2103,05

	
	
	
	2-е полугодие 2023 года 
	2 271,47

	
	
	
	1-е полугодие 2024 года 
	

	
	
	
	2-е полугодие 2024 года 
	

	2
	МУП «Жилкомсервис»
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схемам подключения 

	
	
	одноставочный руб./Гкал 
	1-е полугодие 2021 года 
	2191,23

	
	
	
	2-е полугодие 2021 года 
	2295,37

	
	
	
	1-е полугодие 2022 года 
	2295,37

	
	
	
	2-е полугодие 2022 года 
	2360,70

	
	
	
	1-е полугодие 2023 года 
	2360,70

	
	
	
	2-е полугодие 2023 года 
	2458,56

	
	
	
	1-е полугодие 2024 года 
	

	
	
	
	2-е полугодие 2024 года 
	

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

	
	
	одноставочный руб./Гкал 
	1-е полугодие 2021 года 
	2191,23

	
	
	
	2-е полугодие 2021 года 
	2295,37

	
	
	
	1-е полугодие 2022 года 
	2295,37

	
	
	
	2-е полугодие 2022 года 
	2360,70

	
	
	
	1-е полугодие 2023 года 
	2360,70

	
	
	
	2-е полугодие 2023 года 
	2458,56

	
	
	
	1-е полугодие 2024 года 
	

	
	
	
	2-е полугодие 2024 года 
	


Плата за подключение к системам теплоснабжения и плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не установлены.

Согласно ч.3 ст. 13 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2022 г. (20) потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона. 

В соответствии со ст. 16 ФЗ-190: 

1. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости. 

2. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя. 

3. Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон. 

При этом нормы ФЗ четко не определяют, каким именно соглашением размер платы подлежит урегулированию. В связи с этим представляется, что размер платы может быть урегулирован как в рамках договора оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, так и в рамках самостоятельного формализованного соглашения сторон о размере платы, либо же посредством включения условия о размере платы непосредственно в договор теплоснабжения.

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Проблемы в организации качественного теплоснабжения на текущий момент связаны с высоким износом тепловых сетей и их теплоизоляционных конструкций. По причине сверхнормативных потерь тепловой энергии через теплоизоляцию и с утечками происходит недоотпуск тепловой энергии. Решение данной проблемы возможно путем капитального ремонта тепловых сетей.

Развитие систем теплоснабжения замедлено по причине недостатка инвестиций в развитие источников теплоснабжения и тепловых сетей. Решение возможно путем включения в тарифы теплоснабжающих организаций инвестиционной составляющей.

Проблем с надежностью и эффективностью снабжением топливом в действующих системах теплоснабжения не наблюдается.

2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Поставщиками тепловой энергии в рабочем поселке Мокшан являются МУП «Жилкомсервис» и ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР-МОКШАН». 

Существующие значения потребления тепловой энергии приведены в таблице 13.

Таблица 13 - Значения потребления тепловой энергии в базовый период

	Наименование теплоисточника
	Ед. изм.
	Вид тепловой нагрузки
	Всего

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	

	МУП «Жилкомсервис» № 1
	Гкал/час
	0,122
	-
	-
	0,122

	
	Гкал/год
	473,023
	-
	-
	473,023

	МУП «Жилкомсервис» № 2
	Гкал/час
	0,41
	-
	-
	0,41

	
	Гкал/год
	1218,89
	-
	-
	1218,89

	ООО «Энергоцентр-Мокшан»
	Гкал/час
	0,72
	-
	-
	0,72

	
	Гкал/год
	4280,8
	-
	-
	4280,8


2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов

По информации, предоставленной администрацией поселения, приросты площадей строительных фондов, подключенных к централизованным системам теплоснабжения, не ожидаются.

2.3. Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

По информации, предоставленной администрацией поселения, изменений удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение не ожидается.

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления

По информации, предоставленной администрацией поселения, приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя не ожидаются.

3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Цель составления балансов тепловой мощности котельных и расчетных тепловых нагрузок потребителей - установить резерв (дефицит) установленной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки для зоны действия источника тепловой энергии.

Установленные балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и образованию новых зон их действия.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей представлены в таблицах 14, 15, 15.1.

Таблица 14. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной ООО «Энергоцентр-Мокшан» по состоянию на 2021-2032 гг.

	Год
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Тепловые потери в сетях, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Резерв/де- фицит тепловой мощности, Гкал/ч

	2021
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2022
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2023
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2024
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2025
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2026
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2027
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2028
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2029
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2030
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2031
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2032
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9


Дефицит тепловой мощности на период действия схемы теплоснабжения не наблюдается.

Таблица 15. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной МУП «Жилкомсервис» № 1 по состоянию на 2021-2032 гг.

	Год
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Тепловые потери в сетях, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Резерв/де- фицит тепловой мощности, Гкал/ч

	2021
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2022
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2023
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2024
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2025
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2026
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2027
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2028
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2029
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2030
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2031
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2032
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029


Дефицит тепловой мощности на период действия схемы теплоснабжения не наблюдается.

Таблица 15.1. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной МУП «Жилкомсервис» № 2 по состоянию на 2021-2032 гг.

	Год
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Тепловые потери в сетях, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Резерв/де- фицит тепловой мощности, Гкал/ч

	2021
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2022
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2023
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2024
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2025
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2026
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2027
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2028
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2029
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2030
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2031
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2032
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059


4. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

4.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:

- объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3;

- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;

- объем воды на собственные нужды котельной, м3;

- объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;

- объем воды на горячее теплоснабжение, м3.

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и собственные нужды котельной.

Объем воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей, м3, вычисляется в зависимости от их площади сечения и протяженности по формуле:

Vсети=∑vdildi

где 

vdi - удельный объем воды в трубопроводе i-го диаметра протяженностью 1, м3/м;

ldi - протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, м;

n - количество участков сети;

Объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней системы отопления объекта (здания)

Vот=vот*Qот

где

vот – удельный объем воды (справочная величина vот =30 м3/Гкал/ч);

Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания (расчетно- нормативная величина), Гкал/ч.

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения

закрытая система

Vподп=0,0025·V,

где

V - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м3.

открытая система

Vподп=0,0025·V+Gгвс,

где

Gгвс - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.16. Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: 

в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; 

в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок для котельных представлен в таблице 16.

Таблица 16 – Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок

	Период
	Заполнение тепловой сети,т
	Подпитка тепловой сети, т/ч
	Заполнение системы отопления

потребителей, т

	Котельная ООО «Энергоцентр Мокшан»

	2022 г.
	9,54
	0,234
	21,6

	2023 г.
	9,54
	0,234
	21,6

	2024 г.
	9,54
	0,234
	21,6

	2025 г.
	9,54
	0,234
	21,6

	2026 г.
	9,54
	0,234
	21,6

	2027-2032 гг.
	9,54
	0,234
	21,6

	Котельная МУП «Жилкомсервис» № 1

	2022 г.
	1,49
	0,039
	3,66

	2023 г.
	1,49
	0,039
	3,66

	2024 г.
	1,49
	0,039
	3,66

	2025 г.
	1,49
	0,039
	3,66

	2026 г.
	1,49
	0,039
	3,66

	2027-2032 гг.
	1,49
	0,039
	3,66

	Котельная МУП «Жилкомсервис» № 2

	2022 г.
	12,91
	0,189
	12,3

	2023 г.
	12,91
	0,189
	12,3

	2024 г.
	12,91
	0,189
	12,3

	2025 г.
	12,91
	0,189
	12,3

	2026 г.
	12,91
	0,189
	12,3

	2027-2032 гг.
	12,91
	0,189
	12,3


4.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.17. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Перспективная производительность водоподготовительных установок котельной ООО «Энергоцентр Мокшан» для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы должна составлять не менее 0,62 м3/час.

Перспективная производительность водоподготовительных установок котельной МУП «Жилкомсервис» № 1 для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы должна составлять не менее 0,1 м3/час.

Перспективная производительность водоподготовительных установок котельной МУП «Жилкомсервис» № 2 для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы должна составлять не менее 0,5 м3/час.

5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов, определяемых статьёй 3 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: 

1. Обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов.

2. Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами.

3. Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения.

4. Развитие систем централизованного теплоснабжения.

5. Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей.

6. Обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

7. Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.

8. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения. 

В перспективе схема теплоснабжения остается традиционной, основным теплоносителем - сетевая вода. Тепловые сети двухтрубные, циркуляционные, подающие тепло на отопление.

5.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство новых источников тепловой энергии.

5.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На момент актуализации схемы теплоснабжения на территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

5.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.
5.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Увеличение зоны действия существующих источников теплоснабжения не планируется.

5.6. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения, на территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии не предусматривается.

5.7. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Перераспределение тепловых нагрузок между котельными не планируется.

5.8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В жилом секторе частной застройки применяется отопление печное на газовом топливе или от газовых котлов.

В 2-х– 3-х этажной застройке жилой фонд и иные объекты переведены на индивидуальное поквартирное (пообъектное) газовое отопление.

В проектируемой перспективной застройке приусадебных жилых домов предусматривается индивидуальное газовое отопление.

5.9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных объектов. В производственную зону включается и территория санитарно-защитных зон самих объектов.

В случае строительства промышленных объектов в границах муниципального образования, теплоснабжение данных объектов рекомендуется организовать от собственных источников тепловой энергии.

5.10. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии не планируется.

5.11. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Максимальное расстояние в системе теплоснабжения от ближайшего источника тепловой энергии до теплопотребляющей установки, при превышении которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения экономически нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения, носит название радиуса эффективного теплоснабжения. Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом понятием радиуса эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии компенсирует возрастание расходов при подключении удаленного потребителя.

Эффективный радиус теплоснабжения рассчитан для действующего источника тепловой энергии путем применения фактических удельных затрат на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии.

В основу расчетов радиуса эффективного теплоснабжения от теплового источника положены полуэмпирические соотношения, которые впервые были приведены в «Нормы по проектированию тепловых сетей» (Энергоиздат, М., 1938 г.). Для приведения указанных зависимостей к современным условиям функционирования системы теплоснабжения использован эмпирический коэффициент, предложенный В.Н. Папушкиным (ВТИ, Москва), К = 563.

Эффективный радиус теплоснабжения определялся из условия минимизации удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источников:

S  A  Z  min, руб. / Гкал / ч
где A - удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z - удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с минимальным радиусом теплоснабжения использовались следующие аналитические выражения:

1050  R 0,48  B 0,26  S

A  П 0,62  H 0,19   0,38
30 106 



, руб. / Гкал / ч

Z  b 


R 2  П


, руб. / Гкал / ч

R - максимальный радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потери напора на гидравлическое сопротивление при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

S - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

B - среднее количество абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, шт./км²;

П - тепловая плотность района, Гкал/ч*км²;

 - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ºС;

 - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,0 для котельных.

С учетом уточненных эмпирических коэффициентов связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с максимальным радиусом теплоснабжения определялась по следующей полуэмпирической зависимости, выраженной формулой:

S  b 

30 108 

[image: image8]
R 2  П

95 R 0,86  B 0,26  S
П 0,62  H 0,19   0,38 .
Для выполнения условия по минимизации удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника, полученная зависимость была продифференцирована по параметру R и ее производная приравнена к нулю.

По полученной формуле определен эффективный радиус теплоснабжения для котельных рабочего поселка Мокшан. Результаты расчетов приведены в таблице 17.

Полученные значения радиусов носят ориентировочный характер и не отражают реальную картину экономической эффективности, так как критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.
Таблица 17. Расчет эффективного радиуса теплоснабжения котельных Рабочего поселка Мокшан на 2022 г.

	Параметр
	Обозначение
	Ед. изм.
	Котельная ул. Строителей, 4а
	Котельная ул. Студенческая 3а
	Котельная ул. Советская 34г

	Поправочный коэффициент «фи»
	
	-
	1
	1
	1

	Удельная стоимость материальной

характеристики тепловой сети
	S
	руб./м²
	50000
	50000
	50000

	Потери давления в тепловой сети
	H
	м.вод.ст.
	2
	2
	2

	Среднее число абонентов на единицу

площади зоны действия источника теплоснабжения
	B
	шт./км²
	285,7
	91,95
	285,7

	Теплоплотность района
	П
	Гкал/ч/км²
	24,57
	155,17
	24,57

	Площадь зоны действия источника
	-
	км²
	0,007
	0,087
	0,005

	Количество абонентов в зоне действия источника
	-
	шт.
	3
	8
	3

	Суммарная присоединенная нагрузка

всех потребителей
	-
	Гкал/ч
	0,122
	0,72
	0,41

	Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдольглавной магистрали
	-
	м
	165
	345
	162

	Расчетная температура в подающем трубопроводе
	-
	ºС
	95
	95
	95

	Расчетная температура в обратном

трубопроводе
	-
	ºС
	70
	70
	70

	Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети
	
	ºС
	25
	25
	25

	Эффективный радиус
	R
	км
	0,7
	0,9
	0,9


1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

1.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности

В муниципальном образовании источников тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности не выявлено. Следовательно, реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не требуется.

1.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Приросты тепловой нагрузки на территории муниципального образования не ожидаются.

1.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии экономически нецелесообразно.

1.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Нормальная работа систем теплоснабжения - обеспечение потребителей тепловой энергией соответствующего качества, и заключается для энергоснабжающей организации в выдерживании параметров режима теплоснабжения на уровне, регламентируемом Правилами Технической Эксплуатации (ПТЭ) электростанций и сетей РФ, ПТЭ тепловых энергоустановок.

Перевод котельной в пиковый режим не требуется.

1.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Действующие нормативные документы требуют периодического проведения освидетельствования тепловых сетей, а также по истечении нормативного срока эксплуатации (25 лет) с целью выявления мест утонения трубопроводов более чем на 20 % от первоначальной толщины их прочностной расчет и замену участков, имеющих недостаточный ресурс, т. е. подразумевается необходимость 100 % надежности тепловых сетей за счет предупредительных мер вместо устранения разрывов трубопроводов. В реальности на большей части тепловых сетей разрывы трубопроводов из-за коррозии появляются задолго до истечения нормативного срока, что приводит к их преждевременной замене.

Основные недостатки стальных трубопроводов следующие:

- небольшой фактический срок службы стальных трубопроводов – до 10-15 лет, т.е. в 2 раза меньше нормативного, вследствие низкой коррозионной стойкости стали и внутренней и наружной коррозии трубопроводов;

- сокращение пропускной способности стальных трубопроводов на 20-25 % вследствие зарастания их внутренней поверхности продуктами коррозии (отложениями) и уменьшения площади их поперечного сечения;

- обязательное применение тепловой изоляции для сокращения значительных потери теплоты через стенки стальных трубопроводов из-за высокой теплопроводности стали - коэффициент теплопроводности λст = 50 - 70 Вт/ (м・°С);

 - значительный вес стальных трубопроводов: масса одного метра стального трубопровода, в зависимости от диаметра, составляет от 0,8 до 482 кг.

В связи с вышеизложенным, рекомендуется применять предизолированные гофрированные трубопроводы, преимущества которых описаны ниже.

Преимущества гибких гофрированных трубопроводов:

- трубопроводы самокомпенсируемые, т.е. при прокладке таких трубопроводов не требуется установка компенсаторов (сальниковых, сильфонных, П-образных);

- гибкость трубопроводов позволяет плавно обходить препятствия на трассе тепловых сетей;

- по сравнению с традиционными стальными трубопроводами предизолированные гофрированные трубы меньше подвержены наружной и внутренней коррозии (из-за использования нержавеющей хромо-никелевой стали, более устойчивой к коррозии по сравнению с остальными сортами стали).

1.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Приросты тепловой нагрузки на территории муниципального образования не ожидаются.

1.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Перечень участков тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса отображён в таблице 17.

Таблица 17 - 
Информация о периодах по рекомендуемой замене трубопроводов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Наружный

диаметр, мм
	Протяженность, м
	Этап

реализации
	Капитальные

затраты, тыс.руб.

	Реконструкция тепловых сетей в связи с физическим износом

	1
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	200
	346
	2021-2024
	6037,29

	2
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	150
	565
	2021-2024
	7890,23

	3
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	125
	282
	2021-2024
	3493,13

	4
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	100
	159
	2021-2024
	1786,05

	5
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	75
	100
	2021-2024
	1017,50

	6
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	50
	127
	2021-2024
	1292,23


1.8. Строительство и реконструкция насосных станций

На территории муниципального образования отсутствуют подкачивающие насосные станции. Напор, обеспечиваемый оборудованием тепловых источников, достаточен для поддержания расчетного гидравлического режима тепловой сети. Строительство и реконструкция ПНС не планируется.

2. Перспективные топливные балансы

Данный раздел содержит перспективные топливные балансы основного вида топлива для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах муниципального образования.

Для источников тепловой энергии расположенных на территории муниципального образования рабочий поселок Мокшан основным видом топлива является природный газ.

Перспективный топливный баланс всех источников теплоснабжения представлен в таблице 18. 

Таблица 18 – Перспективный топливный баланс источников теплоснабжения

	Наименование

котельной
	2021 г.
	2032 г.

	
	Годовая выработка тепловой энергии, Гкал
	Годовой расход условного топлива, тыс.м3
	Годовая вы- работка тепловой энергии, Гкал
	Годовой расход условного топлива, тыс.м3

	Котельная ООО «Энергоцентр Мокшан»
	4721
	511,5
	4721
	511,5

	Котельная МУП «Жилкомсервис» № 1
	473,023
	57,47
	473,023
	57,47

	Котельная МУП «Жилкомсервис» № 2
	1218,9
	123,4
	1218,9
	123,4

	ИТОГО:
	6412,92
	692,37
	6412,92
	692,37


3. Оценка надежности теплоснабжения

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения устанавливаются на срок действия инвестиционной программы, концессионного соглашения и (или) на срок действия долгосрочных тарифов в случае, если для теплоснабжающей организации устанавливаются долгосрочные тарифы. Расчет плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения осуществляется на каждый год в течение срока действия инвестиционных программ, концессионных соглашений, тарифов.

В целях контроля за результатами реализации инвестиционной программы и в целях регулирования тарифов уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления поселения (городского округа) в случае, если законом субъекта Российской Федерации ему переданы полномочия по утверждению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения (далее - орган регулирования), устанавливает плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности в отношении объектов теплоснабжения, создание и (или) реконструкция которых предусмотрены инвестиционной программой, на период, следующий за последним годом ее реализации.

К показателям надежности объектов теплоснабжения относятся:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения относятся:

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям.

Правила определения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения определяются на срок реализации инвестиционной программы (с разбивкой по годам), увеличенный на 1 год, в случае если органами регулирования принято решение об установлении плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности на период, следующий за последним годом ее реализации.

Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии, рассчитываются исходя из фактического показателя прекращений подачи тепловой энергии за год, предшествующий году реализации инвестиционной программы, и планового значения протяженности тепловых сетей (мощности источников тепловой энергии), вводимых в эксплуатацию, реконструируемых и модернизируемых в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации.

Плановые значения показателя прекращений подачи тепловой энергии, возникших в результате технологических нарушений в тепловых сетях и (или) на источниках тепловой энергии, определяются как в целом по теплоснабжающей организации, так и по участкам сети, с указанием протяженности каждого участка и наименования иных объектов, расположенных на тепловой сети, а также по источникам тепловой энергии с указанием мощности каждого источника.

На участке тепловой сети или на источнике тепловой энергии, вводимом в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой, количество технологических нарушений принимается равным нулю.

В отношении тепловых сетей и (или) источников тепловой энергии, создание, реконструкция, модернизация которых не предусмотрены инвестиционной программой, устанавливается величина значения показателя надежности, определяемая фактическим значением соответствующего показателя на начало года, предшествующего году начала реализации инвестиционной программы.

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов теплоснабжения на долгосрочный период определяются с учетом целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, достижение которых обеспечивается теплоснабжающей организацией при реализации программы энергосбережения и которые устанавливаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в сфере энергосбережения.

Подготовка первичной информации, используемой при расчете значений показателей надежности и энергетической эффективности, производится теплоснабжающей организацией на основании данных, содержащихся в журнале учета текущей информации о нарушениях подачи тепловой энергии, теплоносителя теплоснабжающей организации в отопительный и межотопительный периоды, который заполняется в строго хронологическом порядке с фиксацией каждого случая нарушения подачи тепловой энергии, теплоносителя теплоснабжающей организацией в течение соответствующего отопительного или межотопительного периода, а также в журнале учета текущей информации по расходу натурального топлива на производство тепловой энергии и потерь тепловой энергии на тепловых сетях теплоснабжающей организации.

С целью установления плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения орган регулирования направляет запрос в теплоснабжающую организацию о предоставлении информации, необходимой для формирования и расчета указанных показателей, в том числе о фактических значениях этих показателей за последние 3 года.

Теплоснабжающая организация обязана направить запрашиваемую информацию в орган регулирования не позднее 15 календарных дней со дня получения запроса. В случае если плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения определяются не в целях заключения концессионного соглашения, значения указанных показателей должны быть рассчитаны в соответствии с мероприятиями, включенными в инвестиционную программу.

При расчете плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения орган регулирования использует следующую информацию:

а) отчетные данные, представляемые теплоснабжающей организацией уполномоченному органу (график реализации мероприятий инвестиционной программы, финансовые отчеты о выполнении мероприятий инвестиционной программы, отчет о достижении плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности);

б) информация, которая подлежит раскрытию теплоснабжающей организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) данные, предоставляемые Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной антимонопольной службой, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и их территориальными органами в соответствии с пунктом 15 Положения об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг";

г) фактические значения показателей деятельности теплоснабжающей организации за предыдущий период действия инвестиционной программы.

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения сравниваются органом регулирования с фактическими значениями указанных показателей (за предыдущий период действия инвестиционной программы), достигнутыми за истекший период регулирования, с целью выявления динамики изменения значений таких показателей.

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения рассчитываются органом регулирования до 15 марта года, предшествующего началу очередного периода регулирования.

Плановые значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации (Рп сети от tn), рассчитываются по формуле:

Рп сети от tn = (Nп сети от t0-1 / Lt0-1) x (Ltn - ∑Lзамtn) / Ltn,

где:

Nп сети от t0-1 - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;

t0 - 1-й год реализации инвестиционной программы;

tn  - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров;

∑Lзамtn - суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;

Ltn - общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;

t0-1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.

В случае если рассчитанное значение указанного показателя выше значения, предусмотренного концессионным соглашением на соответствующий год, то устанавливается значение показателя, предусмотренное концессионным соглашением.

Плановое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (Рп ист от tn), рассчитывается по формуле:
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 - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;

t0 - первый год реализации инвестиционной программы;
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 - суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году реализации инвестиционной программы;

M - мощность источника тепловой энергии, Гкал/час;

Mtn - общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы;

tn - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

t0-1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.

В случае если рассчитанное значение указанного показателя выше значения, предусмотренного концессионным соглашением на соответствующий год, то устанавливается значение показателя, предусмотренное концессионным соглашением.

Плановые значения показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения, должны быть установлены как в целом для организации, так и для каждого предусмотренного утвержденной инвестиционной программой объекта теплоснабжения таким образом, чтобы обеспечивать достижение предусмотренных концессионным соглашением плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения в сроки, предусмотренные концессионным соглашением.

Плановые значения показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения не на основании концессионного соглашения, должны быть установлены на уровне нормативов удельного расхода топлива.

Плановые значения показателя энергетической эффективности, определяемого отношением величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения, должны быть установлены как в целом для организации, так и для каждого предусмотренного утвержденной инвестиционной программой участка тепловой сети таким образом, чтобы обеспечивать достижение предусмотренного концессионным соглашением планового значения указанного показателя в сроки, предусмотренные концессионным соглашением.

Плановые значения показателя энергетической эффективности, определяемого отношением величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения не на основании концессионного соглашения, должны быть установлены на уровне нормативных технологических потерь, устанавливаемых в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

Плановые значения показателей величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для теплоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения, должны быть установлены как в целом для организации, так и для каждого предусмотренного утвержденной инвестиционной программой участка тепловой сети таким образом, чтобы обеспечивать достижение предусмотренного концессионным соглашением планового значения показателя в сроки, предусмотренные концессионным соглашением.

Плановые значения показателей величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для теплоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения не на основании концессионного соглашения, устанавливаются на уровне нормативных технологических потерь, определяемых в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

Плановые значения показателей надежности для теплоснабжающей организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения не на основании концессионного соглашения, подлежат корректировке в случае корректировки инвестиционной программы, в том числе в случае корректировки программы на оставшийся период регулирования тарифов, если первоначально тарифы были утверждены на срок не менее 3 лет.

Решение о корректировке плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения принимается органом регулирования. Решение о корректировке плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности для изменения условий концессионного соглашения согласовывается с антимонопольным органом.

В случае если теплоснабжающая организация обратилась в орган регулирования с заявлением о корректировке плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, орган регулирования рассматривает обращение теплоснабжающей организации и при наличии оснований осуществляет корректировку таких показателей в течение 30 календарных дней после получения заявления теплоснабжающей организации. Для корректировки плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения орган регулирования запрашивает у теплоснабжающей организации информацию, необходимую для такой корректировки.

Орган регулирования обязан пересмотреть плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения по причинам, указанным в пункте 22 настоящих Правил, в течение 30 дней со дня обращения теплоснабжающей организации либо по собственной инициативе при установлении указанных причин пересмотра установленных плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения.

Теплоснабжающая организация обязана до 15 февраля года, предшествующего началу очередного периода регулирования, предоставить в орган регулирования данные об изменениях в объектах инженерной инфраструктуры за истекший период регулирования с указанием изменения установленной мощности источника тепловой энергии, договорной нагрузки, объемов производства и потребления и (или) протяженности тепловых сетей в абсолютном или относительном выражении.

Фактические и плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения утверждаются органом регулирования не позднее 30 дней до начала планируемого срока действия инвестиционной программы, концессионного соглашения.

В целях определения фактических и плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения орган регулирования вправе запрашивать информацию у уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы должны представить ответ в течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего запроса.

Правила расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

Фактические значения показателей надежности объектов теплоснабжения определяются исходя из числа нарушений, возникающих в результате аварий, инцидентов на таких объектах, а также в результате перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии и (или) теплоносителя на границах раздела балансовой принадлежности с потребителями тепловой энергии и (или) другими объектами теплоснабжения, определяемых по приборам учета тепловой энергии либо в соответствии с актами, предусмотренными договором поставки тепловой энергии.

Для целей настоящих Правил под продолжительностью прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя понимается интервал времени от момента возникновения прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя до момента его окончания, но не позднее момента ликвидации последствий технологического нарушения в рассматриваемой теплоснабжающей организации, приведшего к прекращению подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя. Если до момента ликвидации технологического нарушения у стороны договора возникло несколько случаев прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя, обусловленных этим технологическим нарушением, то все эти случаи считаются одним технологическим нарушением, а их продолжительность у соответствующей стороны договора суммируется для определения продолжительности прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя. В случае если технологическое нарушение одновременно затронуло несколько сторон договора, то его продолжительность определяется как максимальная из всех таких нарушений.

В случае если продолжительность одного прекращения подачи тепловой энергии превысила 12 часов с момента его начала, такое прекращение разбивается на несколько прекращений подачи тепловой энергии исходя из продолжительности каждого прекращения подачи тепловой энергии не более 12 часов.

Для целей расчета фактических значений показателей надежности объектов теплоснабжения рассматриваются все случаи прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя, превышающие время, предусмотренное договором, или (в случае если в договорах не предусмотрено допустимое время прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя) свыше 4 часов и (или) повлекшие за собой причинение вреда жизни или здоровью людей. Прекращения подачи тепловой энергии, произошедшие в результате технологических нарушений, отключений, переключений на объектах теплосетевого хозяйства, источниках тепловой энергии, не относящихся к этой теплоснабжающей организации, или теплопотребляющих установках потребителя, а также в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, исключаются из расчета фактических значений показателей надежности объектов теплоснабжения.

Обстоятельства и причины возникновения технологических нарушений, повлекших прекращение подачи тепловой энергии, теплоносителя, определяются в установленном порядке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". Оформленные по результатам выяснения причин и обстоятельств документы наряду с зарегистрированными в установленном порядке сообщениями сторон договора и данными приборов коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя служат основанием для расчета значений показателей надежности для соответствующих объектов теплоснабжения теплоснабжающих организаций, являются обосновывающими материалами и предоставляются (по запросу) органу регулирования.

Значения показателей надежности объектов теплоснабжения, указанные в пункте 5 настоящих Правил, рассчитываются как совокупные за расчетный период характеристики нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя, снижение которых ведет к увеличению надежности.

Нарушение подачи тепловой энергии, теплоносителя, затронувшее несколько расчетных периодов регулирования, учитывается в каждом расчетном периоде регулирования в части, относящейся к этому периоду.

Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу длины тепловой сети теплоснабжающей организации (Рn сети от), рассчитывается по формуле:
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где:

 Nn сети от- количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях. В случае если в разных точках сети одновременно были зафиксированы несколько случаев прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, они могут быть определены теплоснабжающей организацией как одно прекращение при условии, что такие точки находятся в одной системе теплоснабжения;

L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров.

Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации, рассчитывается по формуле:
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где:

Nn ист от - количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии. В случае если у организации установлены приборы учета на источниках тепловой энергии, при определении фактического количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя используются данные таких приборов учета.

В случае если в разных точках одновременно были зафиксированы несколько случаев прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, они могут быть определены теплоснабжающей организацией как одно прекращение при условии, что такие точки находятся в одной системе теплоснабжения;

M - суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час.

Фактическое значение показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса.

Фактическое значение показателя величины технологических потерь при передаче тепловой энергии (Гкал/год), теплоносителя (тонн/год) по тепловым сетям рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса.

Фактическое значение показателя энергетической эффективности объектов теплоснабжения, определяемого отношением величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Птп), рассчитывается по формуле:
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где:

Qтехн.пот - величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал, тонн;

Мпкв - материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров). Материальная характеристика тепловой сети (квадратных метров) включает материальную характеристику всех участков тепловой сети.

Определение органом регулирования факта достижения теплоснабжающей организацией плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

Орган регулирования определяет факт достижения теплоснабжающей организацией плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта теплоснабжения на основании данных, содержащихся в следующих источниках:

а) журнал учета текущей информации о нарушениях в подаче тепловой энергии теплоснабжающей организации в отопительный и межотопительный периоды;

б) журнал учета текущей информации по расходу натурального топлива на производство тепловой энергии и учета потерь тепловой энергии на тепловых сетях теплоснабжающей организации;

в) ведомость учета суточного отпуска тепловой энергии и теплоносителя;

г) отчеты о фактических значениях показателей, представляемые теплоснабжающими организациями по следующим формам федеральной государственной статистической отчетности:

форма 11-ТЭР "Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнергии на производство отдельных видов продукции, работ (услуг)";

форма 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией";

форма 6-ТП "Сведения о работе тепловой электростанции";

форма 46-ТЭ "Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей".

Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, представленные теплоснабжающими организациями в орган регулирования, сверяются с данными, содержащимися в акте проверки готовности к отопительному периоду и паспорте готовности к отопительному периоду.

Расчет фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения осуществляется органом регулирования на основании данных, представленных теплоснабжающей организацией не позднее 1 марта года, следующего за годом, на который были установлены плановые показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения. Информация о фактических значениях указанных показателей направляется теплоснабжающей организацией в органы регулирования и публикуется в открытом доступе на официальном сайте теплоснабжающей организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Отчетные данные теплоснабжающей организации о достижении плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения направляются в орган регулирования одновременно с информацией о фактических значениях указанных показателей не позднее 15 календарных дней со дня получения запроса от органа регулирования любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение информации органом регулирования.

Поскольку предоставленные статистические данные о технологических нарушениях, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0= 0,05 1/(год·км).

Значения интенсивности отказов t в зависимости от продолжительности эксплуатации τ при значении λ0= 0,05 1/(год·км). представлены в таблице 19 и на рис. 4.1.

Таблица 19 - Значения интенсивности отказовλ(t)

	Наименование показателя
	Продолжительность работы участка тепловой сети, лет

	
	1
	3
	4
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40

	Интенсивность отказов λ(t), 1/(год·км)
	0,079
	0,064
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,064
	0,099
	0,195
	0,525
	2,095

	Значение коэффициента α, ед
	0,80
	0,80
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,36
	1,75
	2,24
	2,88
	3,69
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Рис. 4.1 – Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети.

4. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

4.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Реконструкция теплотрасс

Задачи снижения потерь тепловой энергии в трубопроводах систем теплоснабжения является одной из самых актуальных.

Для реконструкции и строительства новых трубопроводов рекомендуются к использованию трубы в ППУ-изоляции в бесканальной прокладке.

Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

- низкое водопоглощение пенополиуретана;

- пенополиуретан экологически безопасен;

- долговечность пенополиуретана;

- низкая токсичность;

- пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/М*К;

- высокая адгезионная прочность пенополиуретана;

- звукопоглощение пенополиуретана;

- пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии;

- ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от -100°до +140°С.

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.

Лучшие результаты по применению труб с ППУ изоляций достигнуты в тех регионах и городах, где имеются целевые программы и постановления по энергосбережению с конкретным указанием вида трубопроводов тепловых сетей, а именно труб с ППУ. Это, прежде всего Москва, Московская область, Тюмень, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург и др.

В результате применения данного типа труб тепловые потери уменьшились более чем на 20℅, сокращаются потери сетевой воды, минимизируется упущенная выгода от недопоставок тепла потребителям во время аварийных отключений.

Применение новых конструкций теплопроводов полной комплектации позволяет:

- снизить тепловые потери примерно в 1,5-2 раза;

- снизить капитальные затраты на 15-20%;

- снизить эксплуатационные затраты в 1,5-2 раза;

- снизить ремонтные затраты в 2-3 раза;

- уменьшить время прокладки в 1,5-2 раза;

- исключить влияние блуждающих токов и, следовательно, внешнюю коррозию;

- исключить строительство дорогостоящих каналов;

- свести к минимуму аварийность, благодаря обязательной установке системы дистанционного контроля, стоимость которой не превышает 1,5-2%от общей стоимости тепловых сетей.

Таким образом, годовой экономический эффект, получаемый в тепловых сетях, рассчитывается по формуле:

Эт.с. = Экап.вл. + Эдолгов + Э рем. + Ээкспл.+ Этопл.

Средства, вложенные в энергосберегающие технологии, окупаются (по данным экспертных оценок реализованных программ энергосбережения) в срок от нескольких месяцев до 5-6 лет, что в 2-2,5 раза быстрее, чем при строительстве новых генерирующих мощностей.

Реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии на период действия схемы теплоснабжения не ожидается.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей приведена в таблице 23.

Таблица 23 - Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Наружный

диаметр, мм
	Протяженность, м
	Этап

реализации
	Капитальные

затраты, тыс.руб.

	Реконструкция тепловых сетей в связи с физическим износом

	1
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	200
	346
	2021-2024
	6037,29

	2
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	150
	565
	2021-2024
	7890,23

	3
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	125
	282
	2021-2024
	3493,13

	4
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	100
	159
	2021-2024
	1786,05

	5
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	75
	100
	2021-2024
	1017,50

	6
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	50
	127
	2021-2024
	1292,23

	ИТОГО
	                                                                         21516,42


Стоимость мероприятий по замене тепловых сетей определена по справочнику НЦС 81-02-13-2017 Раздел 5. Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ).

Точная стоимость работ определяется при разработке проектно-сметной документации.

4.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

В рассматриваемой схеме теплоснабжения анализируются инвестиционные проекты, по которым могут осуществлять финансирование хозяйствующие субъекты различной отраслевой и муниципальной принадлежности. 

В общем случае источники инвестиций на реализацию мероприятий, предусмотренными данной программой можно изобразить следующим образом
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В связи со значительным объёмом инвестиционных вложений, планируемых к осуществлению в краткосрочной перспективе, необходимо оценить уровень дополнительной финансовой нагрузки на потребителей коммунальных ресурсов и, на основании, полученного результата сформулировать предложения о возможных источниках финансирования мероприятий программы. 

5. Реестр единых теплоснабжающих организаций
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

	1 критерий:

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или)тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации
	В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала.

В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.



	2 критерий: 
размер собственного капитала
	Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии

	3 критерий: 

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения
	Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.


В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

1. Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

2. Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

3. Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Предлагается для Рабочего поселка Мокшан определить ЕТО – ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР-МОКШАН» и МУП «Жилкомсервис».
Часть 2 

Введение

Актуализация схемы теплоснабжения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области до 2032 года по состоянию на  2024 год выполняется на основании документации, разработанной в рамках Муниципального контракта на оказание услуг № 33 от 25.03.2019 г., заключенного между Администрацией рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области и ООО «РОСТ», в объеме согласованного Технического задания, в соответствии с ФЗ № 190 «О теплоснабжении» и ПП РФ № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В схеме теплоснабжения обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и ре- конструкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

В качестве исходной информации при выполнении работ используются данные представленные Администрацией, теплоснабжающими организациями муниципальным унитарным предприятием «Жилкомсервис» - (далее - МУП «Жилкомсервис» и обществом с ограниченной ответственностью   «Энергоцентр-Мокшан» (далее ООО «Энергоцентр-Мокшан»).

Рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области (далее – рабочий поселок  Мокшан) находится в 40 км к северу от г. Пенза и связан  с областным  центром  асфальтобетонной дорогой федерального значения  М-5 «Урал» Москва-Челябинск. В его состав входят три населенных пункта: р.п. Мокшан, п. Красное Польцо и п. Красный Кордон.

На территории рабочего поселка Мокшан находятся три централизованных источника тепловой энергии – котельная по адресу: р.п. Мокшан, ул. Студенческая, котельная по адресу: р.п. Мокшан, ул. Строителей, д. 4а, котельная по адресу: р.п. Мокшан, ул. ул. Советская, д. 34 г. В настоящее время подавляющее большинство объектов, расположенные на территории рабочего поселка Мокшан и пос. Красное Польцо   газифицированы.

Состав и техническая характеристика котельных приведены в таблице 1.

Таблица 1. Состав и техническая характеристика оборудования котельных

	№
	Наименование  котельной
	Состав и тип

оборудования
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Присоединенная

нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	Отопление
	Вентиля- ция
	ГВС
	Всего

	1
	№ 1 МУП «Жилкомсервис»
	MICRO New 100
	0,086
	0,122
	-
	-
	0,122

	
	
	MICRO New 100
	0,086
	
	
	
	

	2
	№ 2 МУП «Жилкомсервис»
	REX62-R62 
	0,533
	0,41
	-
	-
	0,41

	
	
	REX62-R62 
	0,533
	
	
	
	

	
	
	REX62-R62 
	0,533
	
	
	
	

	3
	ООО «Энергоцентр-Мокшан»
	Lavart 1000 R
	0,86
	0,72
	-
	-
	0,72

	
	
	Lavart 1000 R
	0,86
	
	
	
	


Установленная мощность котельной № 1 р.п. Мокшан, ул. Строителей, д. 4а – 0,172 Гкал/ч. Блочная котельная установка БКУ-200 с 2-мя котлами «Микро-100». Котельная функционирует 5808 часов в год. Потребителями тепловой энергии для нужд отопления от вышеуказанного источника являются три многоквартирных жилых дома по ул. Строителей, 2, 5, 5Д. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, горячее водоснабжение согласно предоставленной информации отсутствует. Подпитка системы теплоснабжения осуществляется из магистральных сетей водоснабжения, для чего в котельной применяются подпиточные и повысительные насосы. В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к качеству воды в котельной применяется обработка сетевой воды, состоящая из устройства водоподготовки EUV 200 MI. Система теплоснабжения – 2-х трубная тупиковая. Прокладка трубопроводов тепловых сетей надземная. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95-70 °С. Общая протяженность тепловых сетей котельной – 380 м.

Установленная мощность котельной № 2 р.п. Мокшан, ул. Советская, д. 34г – 1,599 Гкал/ч. Котельная функционирует 5808 часов в год. Потребителями тепловой энергии для нужд отопления от вышеуказанного источника являются административные здания. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, горячее водоснабжение согласно предоставленной информации отсутствует. Подпитка системы теплоснабжения осуществляется из магистральных сетей водоснабжения, для чего в котельной применяются подпиточные и повысительные насосы. Система теплоснабжения – 2-х трубная тупиковая. Прокладка трубопроводов тепловых сетей надземная и подземная. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95-70 °С. Общая протяженность тепловых сетей котельной – 599,6 м.

Установленная мощность котельной р.п. Мокшан, ул. Студенческая, 3а – 1,72 Гкал/ч. В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к качеству воды в котельной применяется обработка сетевой воды, состоящая из устройства водоподготовки ООО «Водэко». Котельная функционирует 5808 часов в год. Потребителями тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения от вышеуказанного источника являются жилые здания и объекты социально-культурного назначения. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, горячее водоснабжение потребителей не осуществляется. Система теплоснабжения – 2-х трубная тупиковая. Прокладка трубопроводов тепловых сетей надземная, подземная. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95-70 °С. Общая протяженность тепловых сетей котельной – 1996 м.

Основным видом топлива является природный газ.

6. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

6.1. Общая часть
В данном разделе представлен прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей на период с 2022 г. до 2032 г.

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки на период до 2024 г. определялся по данным администрации рабочего поселка Мокшан. В соответствии с представленным прогнозом в период с 2022 г. до 2032 г. в рабочем поселке Мокшан не планируется подключение новых потребителей к централизованной системе теплоснабжения.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами не учитывается в расчетах перспективной нагрузки систем теплоснабжения.

6.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

В связи с отсутствием данных по прогнозу спроса на тепловую энергию для перспективной застройки на период до 2032 г. при расчете перспективных нагрузок для составления схемы теплоснабжения рабочего поселка Мокшан принимаем, что подключение объектов перспективного строительства общественных зданий (детских садов, школ, общественных центров и т.п.) к централизованной системе теплоснабжения не планируется.

 Таблица 2. Перспективное изменение строительных площадей, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, до 2028 года

	Наименование объекта
	Площадь, м2

	
	Прирост 2019-2032гг.

	Общественные здания
	0

	Жилые здания
	0

	ИТОГО:
	0


6.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии(мощности)
В связи с отсутствием данных по прогнозу спроса на тепловую энергию для перспективной застройки на период до 2034 г. при расчете перспективных нагрузок для составления схемы теплоснабжения рабочего поселка Мокшан принимаем, что подключение к централизованной системе теплоснабжения объектов перспективного строительства общественных зданий (детских садов, школ, общественных центров и т.п.) не планируется.

Таблица 3. Тепловая нагрузка для перспективной застройки в период до 2032 г.

	Наименование населенного пункта
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	итого
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Итого

	
	2021 г
	2032г

	Рабочий поселок Мокшан
	1,252
	-
	-
	1,252
	1,252
	-
	-
	1,252


Анализ данных таблицы 3 показывает, что в период 2022-2032  гг. нагрузки жилого и общественного фонда сохранятся на уровне показателей 2021   года.

Расчетные нагрузки системы теплоснабжения для обеспечения теплом в 2034 г. в целом составят 1,252 Гкал/ч, в том числе нагрузки отопления – 1,252 Гкал/ч.

6.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

В связи с отсутствием данных по прогнозу спроса на тепловую энергию для перспективной застройки на период до 2032 г. при расчете перспективных нагрузок для составления схемы теплоснабжения рабочего поселка Мокшан принимаем, что строительство, расширение объектов перспективного строительства общественных зданий (детских садов, школ, общественных центров и т.п.) не планируется.

7. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

7.1. Радиусы эффективного теплоснабжения
Максимальное расстояние в системе теплоснабжения от ближайшего источника тепловой энергии до теплопотребляющей установки, при превышении которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения экономически нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения, носит название радиуса эффективного теплоснабжения. Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом понятием радиуса эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии компенсирует возрастание расходов при подключении удаленного потребителя.

Эффективный радиус теплоснабжения рассчитан для действующего источника тепловой энергии путем применения фактических удельных затрат на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии.

В основу расчетов радиуса эффективного теплоснабжения от теплового источника положены полуэмпирические соотношения, которые впервые были приведены в «Нормы по проектированию тепловых сетей» (Энергоиздат, М., 1938 г.). Для приведения указанных зависимостей к современным условиям функционирования системы теплоснабжения использован эмпирический коэффициент, предложенный В.Н. Папушкиным (ВТИ, Москва), К = 563.

Эффективный радиус теплоснабжения определялся из условия минимизации удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источников:

SAZmin, руб. / Гкал/ ч
где A - удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z - удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с минимальным радиусом теплоснабжения использовались следующие аналитические выражения:

                                         1050R0,48 B0,26S

A  П0,62 H 0,19 0,38
30 106 
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Z  b 


R 2 П


, руб. / Гкал / ч

R - максимальный радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потери напора на гидравлическое сопротивление при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

S - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

B - среднее количество абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, шт./км²;

П - тепловая плотность района, Гкал/ч*км²;

- расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ºС;

- поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,0 для котельных.

С учетом уточненных эмпирических коэффициентов связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с максимальным радиусом теплоснабжения определялась по следующей полуэмпирической зависимости, выраженной формулой:

S b 

30 108 

[image: image17]
R 2 П

95 R 0,86 B 0,26 S
П0,62  H 0,19 0,38 .
Для выполнения условия по минимизации удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника, полученная зависимость была продифференцирована по параметру R и ее производная приравнена к нулю.

По полученной формуле определен эффективный радиус теплоснабжения для котельных рабочего поселка Мокшан. Результаты расчетов приведены в таблице 4.

Полученные значения радиусов носят ориентировочный характер и не отражают реальную картину экономической эффективности, так как критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных за- трат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Таблица 4. Расчет эффективного радиуса теплоснабжения котельных Рабочего поселка Мокшан на 2021 г.

	Параметр
	Обозначение
	Ед. изм.
	Котельная

ул. Строителей, 4а
	Котельная

 ул.

 Студенческая 3а
	Котельная ул. Советская 34г

	Поправочный 

коэффициент «фи»
	
	-
	1
	1
	1

	Удельная стоимость материальной

характеристики тепловой сети
	S
	руб./м²
	50000
	50000
	50000

	Потери давления

 в тепловой сети
	H
	м.вод.ст.
	2
	2
	2

	Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения
	B
	шт./км²
	285,7
	91,95
	285,7

	Теплоплотность района
	П
	Гкал/ч/км²
	24,57
	155,17
	24,57

	Площадь зоны действия источника
	-
	км²
	0,007
	0,087
	0,005

	Количество абонентов в зоне действия источника
	-
	шт.
	3
	8
	3

	Суммарная присоединенная нагрузка

всех потребителей
	-
	Гкал/ч
	0,122
	0,72
	0,41

	Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль

главной магистрали
	-
	м
	165
	345
	162

	Расчетная температура в подающем трубопроводе
	-
	ºС
	95
	95
	95

	Расчетная температура в обратном

трубопроводе
	-
	ºС
	70
	70
	70

	Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети
	
	ºС
	25
	25
	25

	Эффективный радиус
	R
	км
	0,7
	0,9
	0,9


7.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
На территории рабочего поселка Мокшан квартальная котельная ул. Строителей 4а эксплуатируется организацией МУП «Жилкомсервис» и снабжает тепловой энергией 3 многоквартирных жилых дома; котельная ул. Советская 34г эксплуатируется организацией МУП «Жилкомсервис» и снабжает тепловой энергией 3 административных здания; котельная ООО «Энергоцентр Мокшан» отапливает МБДОУ детский сад «Солнышко», МБОУ ДОД ЦДТ р.п. Мокшан (Бассейн), МБОУ ДОД ЦДТ р.п. Мокшан (ФОК) и ряд объектов ГБОУ СПО ПО «Мокшанский агротехнологический колледж».

7.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В жилом секторе частной застройки применяется отопление печное на газовом топливе или от газовых котлов.

В 2-х– 3-х этажной застройке жилой фонд и иные объекты переведены на индивидуальное поквартирное (пообъектное) газовое отопление.

В проектируемой перспективной застройке приусадебных жилых домов предусматривается индивидуальное газовое отопление.

7.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2024-2032 гг. представлены в таблицах 6, 7.

Таблица 6. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной ООО «Энергоцентр Мокшан» по состоянию на 2021-2032 гг.

	Год
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Тепловые потери в сетях, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Резерв/де- фицит тепловой мощности, Гкал/ч

	2021
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2022
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2023
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2024
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2025
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2026
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2027
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2028
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2029
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2030
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2031
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2032
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9


Дефицит тепловой мощности на период действия схемы теплоснабжения не наблюдается.

Таблица 7. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной № 1 МУП «Жилкомсервис» по состоянию на 2021-2032 гг.

	Год
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Тепловые потери в сетях, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Резерв/де- фицит тепловой мощности, Гкал/ч

	2021
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2022
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2023
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2024
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2025
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2026
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2027
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2028
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2029
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2030
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2031
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2032
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029


Таблица 7.1 Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной № 2 МУП «Жилкомсервис» по состоянию на 2021-2032 гг.

	Год
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Тепловые потери в сетях, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Резерв/де- фицит тепловой мощности, Гкал/ч

	2021
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2022
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2023
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2024
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2025
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2026
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2027
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2028
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2029
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2030
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2031
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2032
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059


Дефицит тепловой мощности на период действия схемы теплоснабжения не наблюдается.

7.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии рассчитаны как отношение расхода тепловой энергии на отопление помещения каждой котельной к суммарному расходу собственных нужд согласно данным расчета удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию на 2021 год. Полученные существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии сведены в таблицу 8.

Таблица 8. Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии

	Номер, наименование котельной
	Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/ч

	
	2021 год
	2032 год

	Котельная ООО «Энергоцентр Мокшан»
	0,0
	0,0

	Котельная МУП «Жилкомсервис» № 1
	0,01
	0,01

	Котельная МУП «Жилкомсервис» № 2
	0,03
	0,03


7.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
В таблице 9 приведены значения существующей и перспективной тепловой мощности котельных нетто, то есть располагаемой мощности котельной без учета затрат тепловой энергии на собственные нужды.

Таблица 9. Тепловая мощность котельных нетто

	Наименование котельной
	Тепловая мощность котельных нетто, Гкал/ч

	
	2021 год
	2032 год

	Котельная ООО «Энергоцентр Мокшан»
	1,72
	1,72

	Котельная МУП «Жилкомсервис» № 1
	0,162
	0,162

	Котельная МУП «Жилкомсервис» № 2
	1,569
	1,569


7.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям
Существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь рассчитаны согласно данным расчета нормативных тепловых потерь в сетях каждой системы теплоснабжения по результатам обследования тепловых сетей и корректировки схем тепловых сетей на 2021 год. В ходе проведения расчетов, доля потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов составили для котельных: Котельная ООО «Энергоцентр Мокшан» – 99 %, доля тепловой энергии с потерями теплоносителя на компенсацию этих потерь – 1 %, Котельная МУП «Жилкомсервис» – 98 %, доля тепловой энергии с потерями теплоносителя на компенсацию этих потерь – 2 %.

Полученные существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь сведены в таблицу 10.

Таблица 10. Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

	Наименование

котельной
	Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч

	
	2021  год
	2032 год

	
	через

изоляцию
	с затратами тепло-

носителя
	всего
	через

изоляцию
	с затратами тепло- носителя
	всего

	Котельная ООО «Энергоцентр Мокшан»
	0,109
	0,002
	0,11
	0,049
	0,001
	0,05

	Котельная МУП «Жилкомсервис» № 1
	0,0098
	0,0002
	0,01
	0,0098
	0,0002
	0,01

	Котельная МУП «Жилкомсервис» № 2
	0,01
	0,001
	0,011
	0,01
	0,001
	0,011


7.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

7.9. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва, резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения резерва тепловой мощности источников теплоснабжения представлено в таблицах 6, 7, 7.1.

Резервы тепловой мощности сохраняется при развитии системы теплоснабжения на всех этапах реализации схемы теплоснабжения рабочего поселка Мокшан.

Аварийный резерв тепловой мощности источников тепловой энергии достаточен для поддержания котельных в работоспособном состоянии. Договоры с потребителями на поддержание резервной тепловой мощности отсутствуют.

7.10. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Потребители с заключенными договорами на поддержание резервной тепловой мощности, с долгосрочными договорами теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, с долгосрочными договорами, в отношении которых установлен долгосрочный тариф отсутствуют.

8. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

8.1. Порядок расчета перспективных балансов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

8.2. Общие положения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, содержат обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

Расчет нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 г. № 278 и «Порядка по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008  г. №325.

Расчет выполнен с разбивкой по пятилетним периодам, начиная с текущего момента, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей.

В связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у потребителей произвести сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя невозможно.

8.2.1. Определение расчетного часового расхода воды для расчета производительности водоподготовки

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения принимался в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

· в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

· в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

· для отдельных тепловых сетях горячего водоснабжения при наличии баков- аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - при отдельных сетях сет.

Внутренние объемы системы теплоснабжения определены расчетным путем по удельному объему воды в радиаторах чугунных высотой 500 мм при расчетном темпера- турном графике отопления и по присоединенной расчетной отопительно-вентиляционной нагрузке по «Методическим указаниям по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды" (СО 153- 34.20.523 (4) – 2003г.Москва 2003 г.).

8.2.2. Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителя

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

-затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

-технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

-технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3, определялись по формуле:

Gут.н= аVгодnгод10–2 = mут.год.нnгод,
где а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/чм3, установленная правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

Vгод – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теп-лосетевой организацией, м3;

nгод – продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;

mут.год.н – среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч.

Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, м3, определялась из выражения:

Vгод = (Vотnот + Vлnл) / (nот + nл) = (Vотnот + Vлnл) / nгод,

где Vот и Vл – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопи- тельном периодах, м3;

nот и nл – продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.

При расчете значения среднегодовой емкости учитывалась емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; емкость трубопроводов, образуемую в результате ре- конструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году; емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ.

При определении значения среднегодовой емкости тепловой сети в значении емкости трубопроводов в неотопительном периоде учитывалось требование правил технической эксплуатации о заполнении трубопроводов деаэрированной водой с поддержанием избыточного давления не менее 0,5 кгс/см2 в верхних точках трубопроводов.

Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принималась в соответствии со строительными нормами и правилами строительной климатологии.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включались. Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимались в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяемые конструкцией указанных приборов и технологией обеспечения нормального функционирования тепловых сетей и оборудования, в расчете нормативных значений потерь теплоносителя не учитывались из-за отсутствия в тепловых сетях поселения действующих приборов автоматики или защиты такого типа.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производилось с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов, и принималось в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

При изменении емкости (внутреннего объема) трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, на 5%, ожидаемые значения показателя

«потери сетевой воды» допускается определять по формуле:

Vплан

GпланGнорм
ср.г,
где:

 Gплан –ожидаемые годовые потери сетевой воды на период регулирования, м³;

Gнорм–годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, в соответствии с энергетическими характеристиками, м³;

Vплан–ожидаемый суммарный среднегодовой объём тепловых сетей, м³;

Vнорм–суммарный среднегодовой объём тепловых сетей, находящихся в
эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, принятый при разработке энергетических характеристик, м³.

8.2.3. Определение расхода воды на собственные нужды водоподготовительных установок

Расход воды на собственные нужды водоподготовительных установок зависит от ря- да факторов, основными из которых являются:

· принципиальная схема водоподготовки;

· качество исходной воды;

· рабочая обменная емкость применяемых ионитов;

· удельный расход воды на регенерацию и отмывку свежего ионита;

· степень отмывки ионита от продуктов регенерации;

· повторное использование части отмывочных вод (на взрыхление ионитов, на приготовление регенерирующих растворов).

Для определения расчетного расхода воды на собственные нужды водоподготовительных установок использовались усредненные данные, приведенные в таблицах 2-14, 2- 15 тома 1 «Водоподготовка и водный режим парогенераторов» «Справочника химика- энергетика» под общей редакцией С.М. Гурвича (Москва Энергия, 1972).

По приведенным ниже формулам определен расход воды на собственные нужды водоподготовительного аппарата в процентах количества полученного в нем фильтрата:

· для натрий-катионитного фильтра первой ступени с загруженным в фильтр сульфоуглем

РNa1=Ри*100Ж0/есу,
· для натрий-катионитного фильтра первой ступени с загруженным в фильтр катио-нитомКУ-2

РNa1=Ри*100Ж0/еКУ-2,

· для натрий-катионитного фильтра второй ступени с загруженным в фильтр сульфо- углем

РNa2=Ри(100+РNa1)ЖNa1/есу,
· для натрий-катионитного фильтра второй ступени с загруженным в фильтр катио-нитомКУ-2

РNa1=Ри(100+РNa1)ЖNa1/еКУ-2,

где:

Ри – удельный расход воды на собственные нужды фильтра м3/ м3: для фильтра первой ступени, загруженного сульфоуглем в Na-форме – 5,0; для фильтра второй ступени, загруженного сульфоуглем в Na-форме – 6,0; для фильтра первой ступени, загруженного сульфоуглем в Н-форме – 5,0; для фильтра второй ступени, загруженного сульфоуглем в Н-форме –10,0;

для фильтра первой ступени, загруженного катионитом КУ-2 в Na-форме – 6,0; для фильтра второй ступени, загруженного катионитом КУ-2 в Na-форме – 8,0. для фильтра первой ступени, загруженного катионитом КУ-2 в Н-форме – 6,5; для фильтра второй ступени, загруженного катионитом КУ-2 в Н-форме – 12,0.

есу – значение рабочей обменной емкости ионита, г-экв/м3: для сульфоугля марки СК в Na-форме –267;

для сульфоугля марки СК в Н-форме – 270; для сульфоугля марки СМ в Na-форме – 357; для сульфоугля марки СМ в Н-форме – 270; для катионита марки КУ-2 в Na-форме – 950; для катионита марки КУ-2 в Н-форме –650.

Ж0 – жесткость исходной воды.

8.3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками

Расчет перспективных балансов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками, в том числе в аварийных режимах на котельных был выполнен с учетом перспективного развития потребителей тепловой энергии.

Перспективный годовой расход объема теплоносителя приведен в таблице 11.

Таблица 11. Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок в зонах действия котельных рабочего поселка Мокшан

	Период
	Заполнение тепловой сети,

т
	Подпитка тепловой сети, т/ч
	Заполнение системы отопления

потребителей, т

	Котельная ООО «Энергоцентр Мокшан»

	2022 г.
	9,54
	0,234
	21,6

	2023 г.
	9,54
	0,234
	21,6

	2024 г.
	9,54
	0,234
	21,6

	2025 г.
	9,54
	0,234
	21,6

	2026 г.
	9,54
	0,234
	21,6

	2027-2032 гг.
	9,54
	0,234
	21,6

	Котельная МУП «Жилкомсервис» № 1

	2022 г.
	1,49
	0,039
	3,66

	2023 г.
	1,49
	0,039
	3,66

	2024 г.
	1,49
	0,039
	3,66

	2025 г.
	1,49
	0,039
	3,66

	2026 г.
	1,49
	0,039
	3,66

	2027-2032 гг.
	1,49
	0,039
	3,66

	Котельная МУП «Жилкомсервис» № 2

	2022 г.
	12,91
	0,189
	12,3

	2023 г.
	12,91
	0,189
	12,3

	2024 г.
	12,91
	0,189
	12,3

	2025 г.
	12,91
	0,189
	12,3

	2026 г.
	12,91
	0,189
	12,3

	2027-2032 гг.
	12,91
	0,189
	12,3


Анализ таблицы показывает, что расходы сетевой воды для существующих источников не увеличиваются.

В настоящее время на котельной ООО «Энергоцентр Мокшан» применяется обработка сетевой воды, состоящая из устройства водоподготовки ООО «Водэко». Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок указанных котельных, а также перспективной проектной производительности водоподготовительных установок на строящихся источниках рассчитаны годовые и среднечасовые расходы подпитки тепловой сети.

8.4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» п. 6.17. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Перспективная производительность водоподготовительных установок котельной ООО «Энергоцентр Мокшан» для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы должна составлять не менее 0,62 м3/час.

Перспективная производительность водоподготовительных установок котельной МУП «Жилкомсервис» № 1 для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы должна составлять не менее 0,1 м3/час.

Перспективная производительность водоподготовительных установок котельной МУП «Жилкомсервис» № 2 для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы должна составлять не менее 0,5 м3/час.

9. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

9.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

В соответствии с Генеральным планом рабочего поселка Мокшан, тепловые нагрузки поселения определены по срокам проектирования на расчетный срок в соответствии с гипотезой развития территорий населенных пунктов, изменением численности населения и благоустройством жилищного фонда.

Теплоснабжение общественных зданий, коммунальных и промышленных предприятий МО рабочий поселок Мокшан осуществляется от собственных источников, работающих на газовом топливе.

В жилом секторе частной застройки отопление печное на газовом топливе или от газовых котлов.

В 2-х– 3-х этажной застройке жилой фонд и иные объекты переведены на индивидуальное поквартирное (пообъектное) газовое отопление.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора, согласно данным Генерального плана, представлены в таблице 

4.2 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

Градостроительные решения по размещению объектов теплоснабжения, определению местоположения прокладки тепловых трубопроводов, а также уточненные расчеты на территориях перспективного комплексного освоения следует принимать при разработке документации по планировке территории (проекта планировки) на стадии рабочего проектирования.

Генеральный план Рабочего поселка Мокшан не содержит информации об изменении тепловых нагрузок на период, рассматриваемый настоящей схемой теплоснабжения. Заказчиком актуализации схемы теплоснабжения также не предоставлена информация о новых потребителях тепловой энергии или об отключении существующих.

На основании выше изложенного, при актуализации схемы теплоснабжения принимается сценарий, при котором величина потребления тепловой энергии, места расположения источников останутся неизменными.

10. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

10.1. Общие положения

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевоору-жению источников тепловой энергии сформированы на основе данных, определенных в разделах 2 и 3 настоящего отчета.

В связи с отсутствием данных по прогнозу спроса на тепловую энергию для перспективной застройки на период до 2032 г. при расчете перспективных нагрузок для составления схемы теплоснабжения Рабочего поселка Мокшан принимаем, что подключение к централизованному теплоснабжению объектов перспективного строительства общественных зданий (детских садов, школ, общественных центров и т.п.) не планируется.

Таким образом, существующий состав теплогенерирующего и теплосетевого оборудования достаточен для теплоснабжения подключенных потребителей. В связи с этим, необходимость в реконструкции, с целью увеличения тепловой мощности или строительства новых котельных и тепловых сетей на территории рабочего поселка Мокшан на ближайшую перспективу не требуется.

10.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии

Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство новых источников тепловой энергии.

10.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку

Подключение к централизованному теплоснабжению объектов перспективного строительства не ожидается. 

10.4. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

10.5. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории рабочего поселка Мокшан отсутствуют.

10.6. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы

Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии не ожидается. В качестве мероприятий по продлению ресурса котлоагрегатов на котельной рекомендуется своевременно производить текущий и капитальный ремонт котельного оборудования.

10.7. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Схемой теплоснабжения не предусматривается переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

10.8. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковой режим работы

Перевод котельных в пиковый режим работы на территории рабочего поселка Мокшан не планируется.

10.9. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии

Существующие и перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной нагрузке приведены в таблице 17.

Таблица 17. Существующие и перспективные режимы загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке на период 2020-2032 гг.

	Наименование

котельной
	Загрузка источников по присоединенной тепловой нагрузке, %

	
	2021 г.
	2032 г.

	Котельная ООО «Энергоцентр Мокшан»
	42,4%
	42,4%

	Котельная МУП «Жилкомсервис» № 1
	83,1%
	83,1%

	Котельная МУП «Жилкомсервис» № 2
	33,8%
	33,8%


10.10. Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источников тепловой энергии систем теплоснабжения
Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоноси- теля 95/70°С .

10.11. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Значения перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности представлены в таблицах 6, 7 настоящего отчета.

11. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

11.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Дефицит тепловой мощности источников тепловой энергии на территории рабочего поселка Мокшан отсутствует. На период до 2034 г. при расчете перспективных нагрузок для составления схемы теплоснабжения Рабочего поселка Мокшан принимаем, что строительство, расширение объектов перспективного строительства общественных зданий (детских садов, школ, общественных центров и т.п.) не планируется.

Таким образом, существующий состав теплогенерирующего и теплосетевого оборудования достаточен для теплоснабжения подключенных потребителей. В связи с этим, необходимость в реконструкции, с целью увеличения тепловой мощности или строительства новых котельных и тепловых сетей на территории рабочего поселка Мокшан отсутствует.

11.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку

Подключение перспективных тепловых нагрузок к котельным рабочего поселка Мокшан не планируется.

11.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Источники тепловой энергии рассредоточены по территории рабочего поселка Мокшан. Обеспечение возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников в данной ситуации экономически нецелесообразно.

11.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод котельных в пиковый режим не предусматривается.

11.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения расчетных расходов теплоносителя

Пропускная способность трубопроводов от котельных обеспечивает необходимый располагаемых напоров на вводах потребителей, подключенных к централизованному теплоснабжению.

11.6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

По данным анализа аварийности на тепловых сетях и теплоисточниках за 2018-2021 гг. не выявлены элементы, не отвечающие требованиям надежности теплоснабжения.

В данной ситуации строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (резервирующие перемычки между магистралями, резервные линии, кольцевые линии) экономически нецелесообразно.

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения рекомендуется производить замену участков трубопроводов тепловых сетей во время плановых ремонтов.

12. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

12.1. Общая часть

Ключевыми потребителями тепловой энергии поселения является население и социальные объекты. 

На территории рабочего поселка Мокшан не используется открытая система горячего водоснабжения.

13. Перспективные топливные балансы

Значения перспективных расходов основного вида топлива на источниках тепловой энергии приведены в таблице 18. 

Таблица 18. Топливный баланс системы теплоснабжения рабочего поселка Мокшан

	Наименование

котельной
	2021 г.
	2032 г.

	
	Годовая выработка тепловой энергии, Гкал
	Годовой расход условного топлива, тыс.м3
	Годовая вы- работка тепловой энергии, Гкал
	Годовой расход условного топлива, тыс.м3

	Котельная ООО «Энергоцентр Мокшан»
	4721
	511,5
	4721
	511,5

	Котельная МУП «Жилкомсервис» № 1
	473,023
	57,47
	473,023
	57,47

	Котельная МУП «Жилкомсервис» № 2
	1218,9
	123,4
	1218,9
	123,4

	ИТОГО:
	6412,92
	692,37
	6412,92
	692,37


Перспективный расход условного топлива к 2024 году уменьшится и составит – 0,798 тыс. т.у.т. 

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

14. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
Реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии на период действия схемы теплоснабжения не ожидается.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей приведена в таблице 23. Таблица 23 - Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Наружный

диаметр, мм
	Протяженность, м
	Этап

реализации
	Капитальные

затраты, тыс.руб.

	Реконструкция тепловых сетей в связи с физическим износом

	1
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	200
	346
	2021-2024
	6037,29

	2
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	150
	565
	2021-2024
	7890,23

	3
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	125
	282
	2021-2024
	3493,13

	4
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	100
	159
	2021-2024
	1786,05

	5
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	75
	100
	2021-2024
	1017,50

	6
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	50
	127
	2021-2024
	1292,23

	ИТОГО
	                                                                         21516,42


Стоимость мероприятий по замене тепловых сетей определена по справочнику НЦС 81-02-13-2017 Раздел 5. Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ).

Точная стоимость работ определяется при разработке проектно-сметной документации.

15. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

При определении ЕТО рассматриваются только те организации, основной деятельностью которых является осуществление теплоснабжения жилых зданий, объектов социального и культурно-бытового назначения. Такими организациями являются ООО «Энергоцентр Мокшан» и МУП «Жилкомсервис».

Предлагается для рабочего поселка Мокшан определить две ЕТО – ООО «Энергоцентр Мокшан» и МУП «Жилкомсервис».

Согласно пункту 7 раздел II «Критерии и порядок определения ЕТО» «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» утвержденных ПП РФ № 808 от 08.08.2018 г. критериями для определения единой теплоснабжающей организации являются:

· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО;

· размер собственного капитала;

· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Теплоснабжающие организации ООО «Энергоцентр Мокшан» и МУП «Жилкомсервис» соответствует требованиям для присвоения статуса ЕТО.

Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятель-ности принимает, в соответствии с ФЗ № 190 «О теплоснабжении» орган местного самоуправления рабочего поселка Мокшан  Мокшанского района.

Предлагается для Рабочего поселка Мокшан определить ЕТО – ООО «Энергоцентр Мокшан» и МУП «Жилкомсервис».

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или не- скольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ФЗ № 190 «О теплоснабжении» орган местного самоуправления городского округа.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены и установлены ПП РФ № 808 от 08.08.2018 г. «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации». В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с пунктом 19 «Постановления об организации теплоснабжения…» могут быть изменены в следующих случаях:

· подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы тепло- снабжения;

· технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

16. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В связи с тем, что все источники тепловой энергии имеют резерв мощности и обеспечивают требуемые гидравлические параметры теплоносителя у потребителей (с учетом выполнения предложенных мероприятий) производить перераспределение тепловой нагрузки между источниками в эксплуатационном режиме не имеет смысла.

Предлагаемое к реализации распределение тепловой нагрузки представлено в таблице 29.

Таблица 29. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

	№
	Наименование котельной
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	2021
	2032

	1
	Котельная ООО «Энергоцентр Мокшан»
	0,72
	0,72

	2
	Котельная МУП «Жилкомсервис» № 1
	0,122
	0,122

	3
	Котельная МУП «Жилкомсервис» № 2
	0,41
	0,41

	
	Всего:
	1,252
	1,252


17. Решения по бесхозным тепловым сетям

Согласно данным Администрации поселения, бесхозные тепловые сети на территории рабочего поселка Мокшан отсутствуют. Все сети обслуживаются предприятиями в зонах действия чьих источников они находятся.

13. Синхронизация системы теплоснабжения с системой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На территории сельского поселения централизованное газоснабжение отсутствует.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Организация газоснабжения источников тепловой энергии отсутствует.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на момент разработки схемы теплоснабжения отсутствуют.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории сельского поселения отсутствуют и не планируются к строительству источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в системе теплоснабжения, для их учета при разработке системы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, система и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории сельского поселения не планируется.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной системы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной системы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой системы и указанных в системе теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Указанные предложения отсутствуют.

14.  Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

14.1. Общая часть

Для комплексной оценки эффективности развития системы теплоснабжения рабочего поселка Мокшан, в рамках актуализации схемы теплоснабжения Рабочего поселка Мокшан и в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 года, в данном разделе представлены существующие и перспективные значения индикаторов (указателей —отображающих изменения какого-либо параметра контролируемого процесса или состояния объекта в форме, наиболее удобной для непосредственного восприятия человеком визуально, акустически, тактильно или другим легко интерпретируемым способом) развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

· количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

· количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

· удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

· отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

· коэффициент использования установленной тепловой мощности;

· удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

· доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

· удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

· коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

· доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

· средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

· отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

· отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

14.2.Анализ фактических и плановых показателей (индикаторов) системы теплоснабжения

При разработке данного раздела разработчиком схемы теплоснабжения для систематизации индикативных показателей схемы теплоснабжения предложено разделить данные индикаторы (показатели) на следующие основные группы:

1. Показатели эффективности производства тепловой энергии:

· удельный расход топлива на производство тепловой энергии; 

· отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 

· отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 

· коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения; 

· удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; 

· доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа); 

· удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

· коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

2. Показатели надежности:

· количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения; 

· количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

· средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

· отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа);

отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).Все вышеперечисленные индикаторы (показатели) сведены в таблицу 32 

Таблица 32.1 – Сводная таблица целевых индикаторов (показателей) систем теплоснабжения рабочего поселка Мокшан ООО « Энергоцентр Мокшан »
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	ООО « Энергоцентр Мокшан »

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Показатель эффективности производства тепловой энергии

	1
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183

	2
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	2,425
	2,425
	2,425
	2,425
	2,425
	2,425
	2,425
	2,425
	2,425
	2,425
	2,425
	2,425

	3
	отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	м3/м2
	3,862
	3,862
	3,862
	3,862
	3,862
	3,862
	3,862
	3,862
	3,862
	3,862
	3,862
	3,862

	4
	коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	М2/(Гкал/ч)
	252
	252
	252
	252
	252
	252
	252
	252
	252
	252
	252
	252

	6
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	т.у.т./кВт*ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Коэффициент использования

теплоты топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Показатели надежности

	9
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт/год
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	10
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт/год
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	11
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	12
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	
	0,00
	0,00
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	13
	тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год,

 к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 32.2 – Сводная таблица целевых индикаторов (показателей) 

систем теплоснабжения рабочего поселка Мокшан МУП «Жилкомсервис»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	МУП «Жилкомсервис»

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Показатель эффективности производства тепловой энергии

	1
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139

	2
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	м3/м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	М2/(Гкал/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	котельная № 1 
	
	672,8
	672,8
	672,8
	672,8
	672,8
	672,8
	672,8
	672,8
	672,8
	672,8
	672,8
	672,8

	
	котельная № 2
	
	315,9
	315,9
	315,9
	315,9
	315,9
	315,9
	315,9
	315,9
	315,9
	315,9
	315,9
	315,9

	6
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	т.у.т./кВт*ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Коэффициент использования

теплоты топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Показатели надежности

	9
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт/год
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	10
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт/год
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	11
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	12
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	
	0,00
	0,00
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	13
	тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год,

 к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


15. Ценовые (тарифные) последствия
Результатом утверждения схемы теплоснабжения рабочего поселка Мокшан до 2024 года должно быть выделение ЕТО и тарифа на тепловую энергию отпускаемую потребителям. 

Предлагаемые в Разделе 7 настоящего отчета источники инвестиций предполагают возможность привлечения тарифных средств для реализации программы.

Существует ограничение на применения тарифных средств для реализации программы из-за предельных норм роста тарифов утверждаемых ФСТ России.

Величина тарифа при условии реализации проектов схемы теплоснабжения только за счет инвестиционной составляющей значительно превышает допустимый рост тарифа.

Этот обусловлено большим объемом реализуемых проектов в рассматриваемый период. 

Сглаживание резких скачков тарифа возможно осуществить при формировании про- граммы привлечения финансовых средств на реализацию проектов за счет, в том числе, бюджетных средств и частных средств. 

16. Сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, по выявлению потенциальных угроз для их работы, по оценке потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз

16.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность к вводу в работу энергетического оборудования

Данные мероприятия не планируются к реализации.

16.2. Установка резервного оборудования

Данные мероприятия не планируются к реализации

16.3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую сеть

Источники тепловой энергии технологически не связаны между собой.

16.4. Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа

В аварийных ситуациях, с учетом положений, изложенных в СП 124.13330.2012, система теплоснабжения и тепловые сети при подземной прокладке в непроходных каналах и бесканальной прокладке должны обеспечивать подачу минимально допустимого количества тепла при расчетной температуре на отопление =-10 ОС и ниже.

Период проведения ремонтных работ повышается с увеличением диаметра теплопроводов и протяженности отключаемых участков теплосети, что связано со сливом и заполнением теплопроводов. При этом авария в надземных тепловых сетях обнаруживается и ликвидируется значительно быстрее, чем при подземной канальной прокладке. Также быстрее обнаруживается место аварии при бесканальной прокладке теплопроводов в пенополиуретановой изоляции с системой оперативного дистанционного контроля. С другой стороны, вероятность возникновения аварии заметно уменьшается при снижении протяженности и увеличении диаметра и толщины стенок теплопроводов. Исходя из вышеизложенного, в положениях СП 124.13330.2012 (Актуализированная 16 редакция СНиП 41-02-2003) резервирование тепловых сетей принято необязательным для следующих случаев: •при наличии у потребителей местного резервного источника тепла; •для участков надземной прокладки протяженностью менее 5 км (при соответствующем обосновании расстояние может быть увеличено); •для теплопроводов, прокладываемых в тоннелях и проходных каналах; •для тепловых сетей диаметром 250 мм и менее (при отсутствии потребителей 1-й категории). При этом для потребителей 1-й категории в зависимости от ситуации, обязательно резервирование местным аварийным источником тепла или тепловыми сетями от двух источников тепла, или тепловыми сетями от двух выводов одного источника тепла. Допускается не производить резервирования транзитных теплопроводов от ТЭЦ до вынесенных пиковых котельных, в случае если их производительность обеспечивает в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха покрытие от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2-й и 3-й категории и 100% расчетной нагрузки потребителей 1-й категории. Для остальных случаев необходимо рассматривать вопрос резервирования тепловых сетей с учетом конкретной ситуации, сложившейся в данном населенном пункте, а также возможностей эксплуатационной организации. Основными мероприятиями по резервированию и повышению надежности тепловых сетей является применение следующих технических решений: •прокладка от источника тепла двух и более головных тепломагистралей, соединенных между собой резервными перемычками (закольцовка тепловых сетей); •прокладка резервных перемычек между тепловыми сетями двух и более источников тепла (закольцовка тепловых районов); •монтаж в закольцованном контуре не менее трех секционирующих задвижек (две при врезке контура, одна и более по трассе контура); •прокладка до абонентов двух резервных теплопроводов; •прокладка до абонентов реверсивного (третьего) теплопровода; 17 •уменьшение протяженности участка между секционирующими задвижками; •монтаж секционирующих задвижек по ходу потока сетевой воды после врезки ответвлений; •обеспечение минимальной циркуляции сетевой воды в аварийных перемычках; •соединение теплопроводов транспозицией («перехлест» теплопроводов) на участках со встречными потоками теплоносителя (непосредственно на участках или в камерах). Прокладка резервных перемычек и дополнительных теплопроводов позволяет отключать аварийные участки без прекращения подачи тепла абонентам. При этом диаметр теплопроводов аварийной перемычки не должен превышать диаметра соединяемых теплопроводов. Уменьшение протяженности участков между секционирующими задвижками приводит к ускорению обнаружения места аварии и сокращению срока проведения ремонтно-восстановительных работ. При этом общая протяженность участков с ответвлениями между двумя секционирующими задвижками не должна превышать 1500 м. Для транзитных участков без ответвлений расстояние между секционирующими задвижками для теплопроводов 2Ду600 мм и более при обеспечении спуска и заполнения сетевой водой допускается увеличивать до 3000 м. С учетом незначительной вероятности возникновения аварий рекомендуется ограничивать минимальное расстояние между секционирующими задвижками: для теплопроводов 2Ду1400-1000 мм - до 400 м; для теплопроводов 2Ду900-800 мм - до 350 м; для теплопроводов 2Ду600-700 мм - до 300 м; для теплопроводов 2Ду500 мм и менее - до 250 м. При этом в закольцованных тепловых сетях ответвления, присоединенные между такими секционирующими задвижками, целесообразно считать зарезервированными, т.е. на таких участках возможно осуществлять врезку ответвлений без монтажа дополнительных секционирующих задвижек. Поскольку в тепловых сетях соблюдается определенный порядок укладки теплопроводов (подающий теплопровод располагается справа по движению потока сетевой воды, а обратный слева), это необходимо учитывать при монтаже аварийных перемычек. Поэтому с целью переключения потоков на резервных 18 перемычках при встречных потоках сетевой воды производится соединение теплопроводов транспозицией, т.е. осуществляется «перехлест» теплопроводов. Монтаж секционирующих задвижек после врезки ответвлений позволяет отключать нижерасположенный аварийный участок без прекращения подачи тепла в ответвление, что приводит к сокращению числа отключаемых абонентов. При разработке схемы тепловых сетей для нового строительства с собственным источником тепла рекомендуется производить разработку различных вариантов схем с рассмотрением вопроса резервирования. Для источников тепла производительностью 60 Гкал/ч и менее рекомендуется производить разработку только варианта схемы тупиковой разводки (с одним или с двумя выводами) без резервирования тепловых сетей. Для источников тепла производительностью от 60 до 200 Гкал/ч включительно рекомендуется производить разработку как варианта схемы с тупиковой разводкой без резервирования тепловых сетей, так и вариантов с резервированием тепловых сетей и последующим согласованием одного из них. Для источников тепла производительностью более 200 Гкал/ч рекомендуется производить разработку нескольких вариантов схем с резервированием тепловых сетей. В случае присоединения объектов нового строительства к существующим источникам тепла и тепловым сетям рекомендуется: 1) использовать сложившуюся схему тепловых сетей при отсутствии необходимости увеличения диаметров существующих тепломагистралей; 2) осуществлять прокладку новых тепломагистралей с повышением уровня резервирования тепловых сетей при необходимости увеличения диаметров существующих тепломагистралей. Для протяженных тепловых сетей должна проводиться проверка гидравлического и теплового режима при аварийных ситуациях. При этом поверочный гидравлический расчет тепловых сетей целесообразно производить исходя из условия сохранения напоров на выходе и входе источника тепла, принятых для нормальных условий эксплуатации.

16.5. Устройство резервных насосных станций

Насосные станции отсутствуют.

16.6. Установка баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение тепло гидро акумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях. Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них -от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках. Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках. Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема. В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

17. Сведения о сценариях развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Возможными причинами возникновения аварийных ситуаций являются:

- Гипотетическая авария с разгерметизацией технологических систем газорегуляторного устройства. Возможны аварии, связанные с отказом оборудования систем газорегуляторного устройства и повышением давления газа в сети низкого давления. Их причины - повышенная влажность транспортируемого газа, некачественное техническое обслуживание и несоответствие пропускной способности оборудования фактическим режимам;

- Усталость материала труб, коррозия; брак сварных швов, деформация, механическое повреждение в результате нарушения регламента работ и т.д. В большинстве случаев такие повреждения указывают на отсутствие контроля за техническим состоянием газопроводов со стороны эксплуатирующих организаций и низкий уровень технадзора в процессе строительства;

- нарушения технологии ремонта;

- нарушения режимов или параметров подачи газа, в т.ч. недопустимое повышение или понижение давления газа, недопустимые колебания давления газа в т.ч. по внешней сети (на магистральном или подающем газопроводе);

- нарушения регламента пусков - остановок, в т.ч. аварийных, котельного оборудования.

- Появление энергетического (теплового) источника зажигания с параметрами, достаточными для воспламенения паровоздушной или газовоздушной смеси, что предопределяет возникновение пожара (взрыва), в результате чего наступает разрушение (повреждение) оборудования и зданий.

	Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия 

при ликвидации последствий аварийных ситуаций

	№ п/п


	Описание аварийной ситуации
	Причина возникновения аварийной ситуации
	Возможные характеристики развития аварии и последствия
	Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций



	1.
	Остановка работы источника тепловой энергии
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции в системах теплопотребления потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДС, электросетевой организации.

Переход на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).

При длительном отсутствии электроэнергии организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	2.
	Ограничение  работы источника тепловой энергии
	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях
	Информирование об отсутствии холодной воды водоснабжающей организации, ЕДС.

При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе горячего водоснабжения, прекращение горячего водоснабжения, организация ремонтных работ и необходимых мер по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	3.
	Остановка нагрева воды на  источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи нагретой воды в системы теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях
	Информирование о прекращении подачи топлива  газоснабжающей организации, ЕДС.

Организация перехода на резервное топливо.

При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	4.
	Ограничение (остановка) работы  источника тепловой энергии
	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса
	Прекращение циркуляции в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Выполнение переключения на резервный насос.

При невозможности переключения организация ремонтных работ.

При длительном отсутствии работы насоса организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	5.
	Ограничение (остановка) работы  источника тепловой энергии
	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Выполнение переключения на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организация работы по ремонту.

При длительном отсутствии работы котла организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами.

	6.
	Полное прекращение циркуляции в магистральном трубопроводе тепловой сети
	Разрушение трубопровода, выход из строя запорной арматуры
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения,  понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования.

При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и

организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами.


18. Сведения об обеспечении проведения теплоснабжающими организациями не реже одного раза в шесть месяцев противоаварийных тренировок в целях отработки действий, необходимых для возобновления передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии после полного прекращения подачи тепловой энергии ее потребителям в соответствующем муниципальном образовании

Тренировки по схемам

- По схемам проводятся диспетчерские тренировки электрических и тепловых сетей.

- Тренировки по схемам могут проводиться непосредственно на рабочих местах или в местах, приспособленных для этого и имеющих необходимое оборудование. Для проведения тренировки у тренирующихся должны иметься схемы обслуживаемых ими участков, на которых перед началом тренировки они помечают карандашом положение коммутационной аппаратуры или запорной арматуры, отключенные участки, участки, имеющие отклонения от нормального режима и т.д. на момент, предшествующий аварии. У посредника или руководителя тренировки должна иметься такая же схема.

- Если тренировка по схемам проводится на рабочих местах, то допускается использование всех существующих там средств отображения информации и связи с принятием дополнительных мер по невмешательству в технологический процесс и немедленному прекращению тренировки по требованию дежурных лиц при усложнении режимной обстановки.

- Перед началом тренировки ее участникам сообщается вводная часть, в которой указываются: – участок технологической схемы, на которой будет имитироваться аварийная ситуация; – режим работы, предшествующий возникновению аварийной ситуации; – отклонения от нормальной схемы; – порядок использования связи; – время возникновения аварийной ситуации. При необходимости сообщаются сведения о метеорологических условиях и сезонных явлениях (паводок, гололед, гроза и т.д.).

- Тренировка начинается с сообщений посредников или руководителей тренировки о происшедших изменениях в режиме, об отключениях оборудования, о показаниях мнемонической схемы и приборов на рабочих местах тренирующихся.

-Тренировки по схемам проводятся в форме оперативных переговоров тренирующихся друг с другом и с посредниками, причем последние могут вести переговоры от имени лиц из состава оперативного персонала, обслуживающего участок, за исключением персонала, непосредственно участвующего в тренировке. Переговоры должны проводиться так же, как они проводятся в реальной рабочей обстановке, за исключением тренировок, проводимых на рабочих местах, где добавляется перед сообщением слово «тренировка». - - Тренирующиеся, принимая сообщения об изменениях, происшедших в результате аварии и действий персонала по ее ликвидации, отражают их на схеме, по которой проводится тренировка.

- При проведении тренировок рекомендуется расположить участников тренировки в одном помещении, а посредников - в другом. Каждый из участников тренировки для ведения переговоров должен иметь прямую телефонную связь с лицом, контролирующим его действия. При таком методе проведения тренировки каждому из тренирующихся диспетчеров сообщается информация о развитии аварии и о ходе ее ликвидации только по обслуживаемому им участку схемы. Полная картина развития событий по ходу тренировки получается суммированием имеющихся у каждого участника сведений. Такое суммирование должно осуществляться на общей схеме, на которой участвующие в тренировке отмечают все происходящие изменения

Тренировки с условными действиями персонала

- По методу с условными действиями персонала проводятся следующие виды тренировок: общестанционные, блочные, цеховые, общесетевые или районные, участковые и подстанционные, совмещенные. Эти тренировки должны проводиться непосредственно на рабочих местах.

- Участники тренировок во время их проведения должны строго выполнять требования правил охраны труда. Производить какие-либо реальные операции с оборудованием, прикасаться к механизмам и органам управления коммутационной аппаратуры и запорной арматуры при этом запрещается.

- При возникновении на каком-либо участке или объекте действительно аварийной ситуации проведение тренировки должно быть прекращено.

- Перед началом тренировки необходимо проинформировать об этом весь работающий персонал.

- Перед началом тренировки ее участники должны покинуть свои рабочие места, где посредники (либо другие лица под их руководством) осуществляют имитацию аварийной обстановки с помощью тренировочных плакатов и бирок, вывешиваемых на оборудовании, органах управления, приборах, устройствах защиты и сигнализации, на которых отражаются изменения, происшедшие в результате аварии. Плакаты и бирки должны вывешиваться таким образом, чтобы они не мешали работающему персоналу производить операции и наблюдать за показаниями приборов и устройств сигнализации.

- После размещения плакатов и бирок участникам тренировки сообщается вводная часть. Вводную часть сообщает посредник или руководитель тренировки на своем участке. Во вводной части указывается: – режим работы, предшествующий возникновению аварийной ситуации; – отклонения от нормальной схемы; – порядок использования связи; – время возникновения аварии.

- На свои рабочие места участники тренировки допускаются только после подачи сигнала о ее начале. Таким сигналом может быть: – сообщение руководителя тренировки одновременно на все участки по телефону или радио: «Внимание участников! Тренировка началась!»; 13 – сообщение посредников или руководителей тренировки на своих участках в назначенное время: «Тренировка началась!».

- С подачей сигнала о начале тренировки участвующие в ней лица должны приступить к осмотру плакатов и бирок, вывешенных на оборудовании своего участка, и к ликвидации условной аварии. Изменение состояния коммутационной аппаратуры и запорной арматуры, фиксирование световых сигналов табло и лампочек, квитирование ключей управления тренирующиеся должны производить с помощью условных действий путем снятия и перевертывания плакатов и бирок, устно поясняя свои действия. Например, тренирующийся должен включить выключатель линии А, на ключе управления которого на мнемосхеме со светящейся сигнализацией вывешен плакат «Мигает» (в действительности выключатель включен, а его автоматическое отключение по условию тренировки показано с помощью этого плаката). Он подходит к тому месту, где находится ключ управления выключателем, и говорит: «Квитирую ключ управления выключателем линии А», - и переворачивает плакат, вывешенный на ключе управления этого выключателя. На обратной стороне плаката должна быть надпись «Отключен». Затем тренирующийся продолжает: «Включаю выключатель линии А», - и снимает плакат «Отключен». Если на ключе управления нет никаких плакатов, то это значит, что положение выключателя по условию тренировки совпадает с его реальным состоянием. Чтобы показать, что выключатель по какой-либо причине не включился, посредник вывешивает на его ключ управления плакат «Мигает».

- Посредники обязаны регистрировать в картах деятельности тренирующихся все действия персонала, вмешиваясь в ход тренировки только в том случае, если требуется сообщить что-либо ее участникам, вывесить новые плакаты или бирки, снять или перевернуть их в зависимости от действия персонала.

- При проведении противоаварийной тренировки, совмещенной с противопожарной, руководитель тушения пожара проводит тренировку согласно программе, и указания руководителя тушения пожара являются обязательными для каждого участника тренировки.

- В процессе проведения тренировки, охватывающей несколько участков, аварийные ситуации на каждом из них должны изменяться посредниками (с помощью плакатов, бирок и др.) с учетом действий участников тренировки не только своего, но и других участков. Это может быть достигнуто путем координации действий посредников руководителем тренировки. Для этой цели он должен находиться на рабочем месте оперативного лица, руководящего ликвидацией условной аварии, следить за изменением обстановки по переговорам участников тренировки и сообщениям посредников и, в свою очередь, информировать последних о ходе тренировки в целом. При этом согласованность действий участвующих в тренировке не нарушится, даже в случае возможных ошибок кого-либо из тренирующихся, предвидеть которые программой практически невозможно. Если осуществить координацию действий посредников по какой-либо причине нельзя, то изменения аварийных ситуаций на отдельных участках посредники должны осуществлять в последовательности, заранее устанавливаемой 14 программой. В этом случае необходимо также предусмотреть, через какое время после начала тренировки на том или ином рабочем месте нужно изменить обстановку. Например, в электросетях проводится участковая тренировка. Персоналу подстанции «А» 110 кВ (Приложение 6) дана вводная о работе дифференциальной защиты шин 110 кВ, а персоналу тупиковой подстанции «Б», питающейся от подстанции «А», дана вводная часть об исчезновении напряжения. По ходу тренировки персонал подстанции «А» осматривает шины 110 кВ, отделяет поврежденный участок, принимает напряжение на шины 110 кВ и дает его на подстанцию «Б». Вводная о появлении напряжения персоналу подстанции «Б» дается посредником либо после сообщения руководителя тренировки, находящегося на подстанции «А», либо через определенное время после начала тренировки, заранее предусмотренное программой. В этом случае при составлении программы необходимо определить время, которое должен затратить персонал подстанции «А» на осмотр шин 110 кВ, отделение поврежденного участка и подачу напряжения на подстанцию «Б». При этом возможна некоторая несогласованность в аварийных ситуациях на отдельных участках, вызванная отклонениями от программы в процессе проведения тренировки.

- Рекомендуется максимально уменьшить переговоры и объяснения между тренирующимися и контролирующими лицами. Не следует допускать какихлибо подсказок, наводящих вопросов, неодобрительных возгласов и всего, что может отвлечь участвующих в тренировке от их прямой задачи по выявлению причины, вызвавшей аварию, и ликвидации аварийной ситуации. - При использовании телефонной и радиосвязи одновременно для эксплуатационных и тренировочных переговоров необходимо о начале тренировочного разговора сообщить словом «Тренировка».

- Не рекомендуется использование устройств телемеханики на находящемся в работе оборудовании для показа коммутационного состояния аппаратуры и запорной арматуры, передачи сигналов на сигнальное табло, искусственного изменения показаний измерительных приборов при проведении противоаварийной тренировки.

- При возникновении на каком-либо участке или объекте действительно аварийной ситуации проведение противоаварийной тренировки должно быть прекращено.

- По окончании тренировки все плакаты и бирки должны быть сняты с оборудования. РАЗБОР ТРЕНИРОВОК

- Разбор тренировок производится с целью определения полноты и правильности действий при ликвидации аварии, предусмотренной темой тренировки, каждого из участвующих в ней, и выявления мероприятий, способствующих повышению надежности работы оборудования и безопасности обслуживающего персонала.

- Разбор тренировок должен производиться, как правило, сразу же после их окончания руководителями тренировок с привлечением посредников. Если организовать разбор тренировки непосредственно после ее окончания невозможно, то проводить его следует в последующие дни, но не позднее чем через пять дней.

- При разборе блочных, цеховых, подстанционных, участковых и совмещенных тренировок должен присутствовать весь участвовавший в ней персонал. На разборе общесетевых и общестанционных тренировок для сокращения времени можно ограничиться присутствием персонала, участвовавшего в тренировке на наиболее важных участках, охваченных условной аварией. Для остальных участников разбор может быть произведен на рабочих местах посредниками. Разбор общесетевых тренировок можно производить по телефону.

- При разборе должны быть выяснены в отношении каждого участника тренировки: – правильность понимания происшедшего; – правильность действия по ликвидации аварии; – допущенные ошибки и их причины; – правильность ведения оперативных переговоров и использования средств связи.

- При проведении разбора тренировки ее руководитель заслушивает сообщения посредников о действиях участников тренировки, анализирует карты деятельности тренирующихся, в случае необходимости заслушивает самих участников, указывает на допущенные ошибки и утверждает по четырехбалльной системе индивидуальные и общие оценки результатов тренировки. При проведении разбора противоаварийной тренировки, совмещенной с противопожарной, кроме вышесказанного, руководитель тушения пожара докладывает руководителю тренировки о сложившейся обстановке и принятых им решениях по ликвидации пожара, а также предотвращению развития аварии, отмечает правильные действия персонала и недостатки, выявленные в процессе ликвидации пожара. Рекомендуется для оценки действий участников тренировки руководствоваться следующим: – если по ходу тренировки ее участник принимает решения, которые в реальной обстановке при их выполнении привели бы к развитию аварии или к несчастному случаю, то ему выставляется оценка «неудовлетворительно»; – если по ходу тренировки ее участник допускает ошибки, не усугубляющие ситуацию, но затягивающие процесс ликвидации аварийного положения, то ему 18 выставляется оценка «хорошо» или «удовлетворительно», в зависимости от числа и характера ошибок; – если по ходу тренировки ее участник действует без единой ошибки, то ему выставляется оценка «отлично».

- Лицам, допустившим во время тренировки грубые ошибки и получившим неудовлетворительные оценки, по заключению ее руководителя назначаются дополнительные инструктажи и внеплановые тренировки. Эти лица могут быть лишены права допуска к самостоятельной работе.

- Если половина и более участников тренировки получила неудовлетворительные оценки, то тренировка оценивается как «неуспешная» и должна быть проведена по этой же теме вторично в течение времени, установленного национальным законодательством государств-участников СНГ, причем повторная тренировка не учитывается как плановая.

- Результаты тренировки должны быть занесены в журнал по учету противоаварийных тренировок (Приложение 8) и документы, определенные национальным законодательством государств-участников СНГ. При проведении совмещенных тренировок, кроме того, результаты заносятся в журнал по учету противопожарных тренировок.

Разработка мероприятий по результатам тренировок

- Если в процессе подготовки или проведения тренировки выявится необходимость в проведении мероприятий, способствующих безаварийной работе, то их следует занести в журнал по учету противоаварийных тренировок. При этом руководитель тренировки должен ознакомить руководителей соответствующих подразделений с мероприятиями, занесенными в журнал по учету противоаварийных тренировок. Руководящий персонал обязан принять меры по реализации этих мероприятий.

- Программа тренировки, а также журнал после проведения каждой тренировки передаются на рабочее место лица, руководившего ликвидацией условной аварии, для ознакомления с этими документами персонала, участвующего в тренировке. Все предложения персонала должны быть сообщены руководителю тренировки или начальнику цеха (участка, службы).
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