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	СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

	

	Р Е Ш Е Н И Е

	


	от
	22 ноября 2019 года
	№  
	374-35/4

	р.п. Мокшан


О внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования 
В соответствии с Порядком подготовки, утверждения нормативов градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области и внесения изменения в них, частью 6 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Мокшанского района Пензенской области (с последующими изменениями),
Собрание представителей Мокшанского района решило:

1. Внести в нормативы градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области, утвержденные решением Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №684-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области» следующие изменения:

1.2. Раздел I «Основная часть» нормативов градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области дополнить подразделом «1.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения вне границ населенных пунктов» следующего содержания:
«1.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения вне границ населенных пунктов

	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов
	Уровень автомобилизации населения по этапам, автомобилей, тыс. человек
	I этап (до 2020 года)
	300

	
	
	II этап (до 2035 года)
	350

	
	Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог

	
	Категория дорог:
	IV
	V

	
	Ширина полосы движения, м
	3-3,25
	3,5-4,5

	
	Число полос движения
	2
	2

	
	Ширина обочины, м
	1,5-2
	1-1,75

	
	Пересечение с автомобильными дорогами 
	в одном уровне
	в одном уровне

	
	Пересечение с железными дорогами
	в одном уровне
	в одном уровне

	
	Доступ к дороге с примыкающих дорог в одном уровне
	допускается
	допускается

	
	Максимальный уровень загрузки дороги движением
	0,7
	0,7

	
	Ширина одной придорожной полосы, м
	50
	25

	
	Размер земельного участка, кв. м.
	Определяется по расчету, согласно нормам отвода земель для автомобильных дорог

	Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м
	При многоэтажной жилой застройке – 500 м.
	При застройке индивидуальными жилыми домами – 600 до 800 м.
	Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта в зонах массового отдыха и спорта – 800 м.


».

2. Внести в нормативы градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района Пензенской области, утвержденные решением Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района  Пензенской области» следующие изменения: 

2.1. Признать утратившим силу подраздел «Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки» раздела III «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» нормативов градостроительного проектирования Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;
2.2. Раздел IV «Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания» нормативов градостроительного проектирования Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области дополнить подразделом «Норматив автомобильных дорог местного значения» следующего содержания:

«                     Норматив автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения в области автомобильных дорог местного значения

	Улицы и дороги местного значения
	Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц

	
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Улицы в жилой застройке
	40

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	50

	
	
	Парковые дороги
	40

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	40

30

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	-

-

	
	Ширина полосы движения, м
	Улицы в жилой застройке
	3,0

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	3,5

	
	
	Парковые дороги
	3,0

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	2,75

3,5

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	1,0

0,75

	
	Число полос движения, шт.
	Улицы в жилой застройке
	2-3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей)

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	2-4

	
	
	Парковые дороги
	2

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	2

1

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	по расчету

по расчету

	
	Ширина пешеходной части тротуара, м
	Улицы в жилой застройке
	1,5

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	1,5

	
	
	Парковые дороги
	-

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	1,0

0,75

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	по проекту

по проекту

	
	Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м
	Категория улиц
	Радиус закругления проезжей части, м

	
	
	
	при новом строительстве
	в условиях реконструкции

	
	
	Улицы местного значения
	12,0
	6,0

	
	
	проезды
	8,0
	5,0

	Автозаправочные станции
	Уровень обеспеченности, колонка/автомобилей
	1 колонка на 1200 автомобилей

	
	Размер земельного участка, га
	на 2 колонки
	0,1

	
	
	на 5 колонки
	0,2

	
	
	на 7 колонки
	0,3

	
	
	на 9 колонки
	0,35

	
	
	на 11 колонки
	0,4


»;
2.3. Признать утратившим силу подраздел «Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки» раздела III «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» нормативов градостроительного проектирования Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;
2.4. Раздел IV «Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания» нормативов градостроительного проектирования Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области дополнить подразделом «Норматив автомобильных дорог местного значения» следующего содержания:

«                     Норматив автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения в области автомобильных дорог местного значения

	Улицы и дороги местного значения
	Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц

	
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Улицы в жилой застройке
	40

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	50

	
	
	Парковые дороги
	40

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	40

30

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	-

-

	
	Ширина полосы движения, м
	Улицы в жилой застройке
	3,0

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	3,5

	
	
	Парковые дороги
	3,0

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	2,75

3,5

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	1,0

0,75

	
	Число полос движения, шт.
	Улицы в жилой застройке
	2-3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей)

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	2-4

	
	
	Парковые дороги
	2

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	2

1

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	по расчету

по расчету

	
	Ширина пешеходной части тротуара, м
	Улицы в жилой застройке
	1,5

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	1,5

	
	
	Парковые дороги
	-

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	1,0

0,75

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	по проекту

по проекту

	
	Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м
	Категория улиц
	Радиус закругления проезжей части, м

	
	
	
	при новом строительстве
	в условиях реконструкции

	
	
	Улицы местного значения
	12,0
	6,0

	
	
	проезды
	8,0
	5,0

	Автозаправочные станции
	Уровень обеспеченности, колонка/автомобилей
	1 колонка на 1200 автомобилей

	
	Размер земельного участка, га
	на 2 колонки
	0,1

	
	
	на 5 колонки
	0,2

	
	
	на 7 колонки
	0,3

	
	
	на 9 колонки
	0,35

	
	
	на 11 колонки
	0,4


»;
2.5. Признать утратившим силу подраздел «Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки» раздела III «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» нормативов градостроительного проектирования Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области;
2.6. Раздел IV «Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания» нормативов градостроительного проектирования Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области дополнить подразделом «Норматив автомобильных дорог местного значения» следующего содержания:

«                     Норматив автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения в области автомобильных дорог местного значения

	Улицы и дороги местного значения
	Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц

	
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Улицы в жилой застройке
	40

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	50

	
	
	Парковые дороги
	40

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	40

30

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	-

-

	
	Ширина полосы движения, м
	Улицы в жилой застройке
	3,0

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	3,5

	
	
	Парковые дороги
	3,0

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	2,75

3,5

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	1,0

0,75

	
	Число полос движения, шт.
	Улицы в жилой застройке
	2-3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей)

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	2-4

	
	
	Парковые дороги
	2

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	2

1

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	по расчету

по расчету

	
	Ширина пешеходной части тротуара, м
	Улицы в жилой застройке
	1,5

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	1,5

	
	
	Парковые дороги
	-

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	1,0

0,75

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	по проекту

по проекту

	
	Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м
	Категория улиц
	Радиус закругления проезжей части, м

	
	
	
	при новом строительстве
	в условиях реконструкции

	
	
	Улицы местного значения
	12,0
	6,0

	
	
	проезды
	8,0
	5,0

	Автозаправочные станции
	Уровень обеспеченности, колонка/автомобилей
	1 колонка на 1200 автомобилей

	
	Размер земельного участка, га
	на 2 колонки
	0,1

	
	
	на 5 колонки
	0,2

	
	
	на 7 колонки
	0,3

	
	
	на 9 колонки
	0,35

	
	
	на 11 колонки
	0,4


»;
2.7. Признать утратившим силу подраздел «Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки» раздела III «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» нормативов градостроительного проектирования Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;
2.8. Раздел IV «Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания» нормативов градостроительного проектирования Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области дополнить подразделом «Норматив автомобильных дорог местного значения» следующего содержания:

«                     Норматив автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения в области автомобильных дорог местного значения

	Улицы и дороги местного значения
	Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц

	
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Улицы в жилой застройке
	40

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	50

	
	
	Парковые дороги
	40

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	40

30

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	-

-

	
	Ширина полосы движения, м
	Улицы в жилой застройке
	3,0

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	3,5

	
	
	Парковые дороги
	3,0

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	2,75

3,5

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	1,0

0,75

	
	Число полос движения, шт.
	Улицы в жилой застройке
	2-3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей)

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	2-4

	
	
	Парковые дороги
	2

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	2

1

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	по расчету

по расчету

	
	Ширина пешеходной части тротуара, м
	Улицы в жилой застройке
	1,5

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	1,5

	
	
	Парковые дороги
	-

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	1,0

0,75

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	по проекту

по проекту

	
	Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м
	Категория улиц
	Радиус закругления проезжей части, м

	
	
	
	при новом строительстве
	в условиях реконструкции

	
	
	Улицы местного значения
	12,0
	6,0

	
	
	проезды
	8,0
	5,0

	Автозаправочные станции
	Уровень обеспеченности, колонка/автомобилей
	1 колонка на 1200 автомобилей

	
	Размер земельного участка, га
	на 2 колонки
	0,1

	
	
	на 5 колонки
	0,2

	
	
	на 7 колонки
	0,3

	
	
	на 9 колонки
	0,35

	
	
	на 11 колонки
	0,4


»;
2.9. Признать утратившим силу подраздел «Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки» раздела III «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» нормативов градостроительного проектирования Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;
2.10. Раздел IV «Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания» нормативов градостроительного проектирования Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области дополнить подразделом «Норматив автомобильных дорог местного значения» следующего содержания:

«                     Норматив автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения в области автомобильных дорог местного значения

	Улицы и дороги местного значения
	Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц

	
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Улицы в жилой застройке
	40

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	50

	
	
	Парковые дороги
	40

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	40

30

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	-

-

	
	Ширина полосы движения, м
	Улицы в жилой застройке
	3,0

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	3,5

	
	
	Парковые дороги
	3,0

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	2,75

3,5

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	1,0

0,75

	
	Число полос движения, шт.
	Улицы в жилой застройке
	2-3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей)

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	2-4

	
	
	Парковые дороги
	2

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	2

1

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	по расчету

по расчету

	
	Ширина пешеходной части тротуара, м
	Улицы в жилой застройке
	1,5

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	1,5

	
	
	Парковые дороги
	-

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	1,0

0,75

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	по проекту

по проекту

	
	Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м
	Категория улиц
	Радиус закругления проезжей части, м

	
	
	
	при новом строительстве
	в условиях реконструкции

	
	
	Улицы местного значения
	12,0
	6,0

	
	
	проезды
	8,0
	5,0

	Автозаправочные станции
	Уровень обеспеченности, колонка/автомобилей
	1 колонка на 1200 автомобилей

	
	Размер земельного участка, га
	на 2 колонки
	0,1

	
	
	на 5 колонки
	0,2

	
	
	на 7 колонки
	0,3

	
	
	на 9 колонки
	0,35

	
	
	на 11 колонки
	0,4


»;
2.11. Признать утратившим силу подраздел «Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки» раздела III «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» нормативов градостроительного проектирования Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;
2.12. Раздел IV «Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания» нормативов градостроительного проектирования Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области дополнить подразделом «Норматив автомобильных дорог местного значения» следующего содержания:

«                     Норматив автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения в области автомобильных дорог местного значения

	Улицы и дороги местного значения
	Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц

	
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Улицы в жилой застройке
	40

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	50

	
	
	Парковые дороги
	40

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	40

30

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	-

-

	
	Ширина полосы движения, м
	Улицы в жилой застройке
	3,0

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	3,5

	
	
	Парковые дороги
	3,0

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	2,75

3,5

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	1,0

0,75

	
	Число полос движения, шт.
	Улицы в жилой застройке
	2-3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей)

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	2-4

	
	
	Парковые дороги
	2

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	2

1

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	по расчету

по расчету

	
	Ширина пешеходной части тротуара, м
	Улицы в жилой застройке
	1,5

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	1,5

	
	
	Парковые дороги
	-

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	1,0

0,75

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	по проекту

по проекту

	
	Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м
	Категория улиц
	Радиус закругления проезжей части, м

	
	
	
	при новом строительстве
	в условиях реконструкции

	
	
	Улицы местного значения
	12,0
	6,0

	
	
	проезды
	8,0
	5,0

	Автозаправочные станции
	Уровень обеспеченности, колонка/автомобилей
	1 колонка на 1200 автомобилей

	
	Размер земельного участка, га
	на 2 колонки
	0,1

	
	
	на 5 колонки
	0,2

	
	
	на 7 колонки
	0,3

	
	
	на 9 колонки
	0,35

	
	
	на 11 колонки
	0,4


                 »;
2.13. Признать утратившим силу подраздел «Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки» раздела III «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» нормативов градостроительного проектирования Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;
2.14. Раздел IV «Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания» нормативов градостроительного проектирования Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области дополнить подразделом «Норматив автомобильных дорог местного значения» следующего содержания:

«                     Норматив автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения в области автомобильных дорог местного значения

	Улицы и дороги местного значения
	Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц

	
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Улицы в жилой застройке
	40

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	50

	
	
	Парковые дороги
	40

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	40

30

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	-

-

	
	Ширина полосы движения, м
	Улицы в жилой застройке
	3,0

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	3,5

	
	
	Парковые дороги
	3,0

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	2,75

3,5

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	1,0

0,75

	
	Число полос движения, шт.
	Улицы в жилой застройке
	2-3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей)

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	2-4

	
	
	Парковые дороги
	2

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	2

1

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	по расчету

по расчету

	
	Ширина пешеходной части тротуара, м
	Улицы в жилой застройке
	1,5

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	1,5

	
	
	Парковые дороги
	-

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	1,0

0,75

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	по проекту

по проекту

	
	Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м
	Категория улиц
	Радиус закругления проезжей части, м

	
	
	
	при новом строительстве
	в условиях реконструкции

	
	
	Улицы местного значения
	12,0
	6,0

	
	
	проезды
	8,0
	5,0

	Автозаправочные станции
	Уровень обеспеченности, колонка/автомобилей
	1 колонка на 1200 автомобилей

	
	Размер земельного участка, га
	на 2 колонки
	0,1

	
	
	на 5 колонки
	0,2

	
	
	на 7 колонки
	0,3

	
	
	на 9 колонки
	0,35

	
	
	на 11 колонки
	0,4


»;
2.15. Признать утратившим силу подраздел «Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки» раздела III «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» нормативов градостроительного проектирования Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;
2.16. Раздел IV «Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания» нормативов градостроительного проектирования Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области дополнить подразделом «Норматив автомобильных дорог местного значения» следующего содержания:

«                     Норматив автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения в области автомобильных дорог местного значения

	Улицы и дороги местного значения
	Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц

	
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Улицы в жилой застройке
	40

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	50

	
	
	Парковые дороги
	40

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	40

30

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	-

-

	
	Ширина полосы движения, м
	Улицы в жилой застройке
	3,0

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	3,5

	
	
	Парковые дороги
	3,0

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	2,75

3,5

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	1,0

0,75

	
	Число полос движения, шт.
	Улицы в жилой застройке
	2-3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей)

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	2-4

	
	
	Парковые дороги
	2

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	2

1

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	по расчету

по расчету

	
	Ширина пешеходной части тротуара, м
	Улицы в жилой застройке
	1,5

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	1,5

	
	
	Парковые дороги
	-

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	1,0

0,75

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	по проекту

по проекту

	
	Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м
	Категория улиц
	Радиус закругления проезжей части, м

	
	
	
	при новом строительстве
	в условиях реконструкции

	
	
	Улицы местного значения
	12,0
	6,0

	
	
	проезды
	8,0
	5,0

	Автозаправочные станции
	Уровень обеспеченности, колонка/автомобилей
	1 колонка на 1200 автомобилей

	
	Размер земельного участка, га
	на 2 колонки
	0,1

	
	
	на 5 колонки
	0,2

	
	
	на 7 колонки
	0,3

	
	
	на 9 колонки
	0,35

	
	
	на 11 колонки
	0,4


»;
2.17. Признать утратившим силу подраздел «Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки» раздела III «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» нормативов градостроительного проектирования Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;
2.18. Раздел IV «Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания» нормативов градостроительного проектирования Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области дополнить подразделом «Норматив автомобильных дорог местного значения» следующего содержания:

«                     Норматив автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения в области автомобильных дорог местного значения

	Улицы и дороги местного значения
	Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц

	
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Улицы в жилой застройке
	40

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	50

	
	
	Парковые дороги
	40

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	40

30

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	-

-

	
	Ширина полосы движения, м
	Улицы в жилой застройке
	3,0

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	3,5

	
	
	Парковые дороги
	3,0

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	2,75

3,5

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	1,0

0,75

	
	Число полос движения, шт.
	Улицы в жилой застройке
	2-3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей)

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	2-4

	
	
	Парковые дороги
	2

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	2

1

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	по расчету

по расчету

	
	Ширина пешеходной части тротуара, м
	Улицы в жилой застройке
	1,5

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	1,5

	
	
	Парковые дороги
	-

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	1,0

0,75

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	по проекту

по проекту

	
	Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м
	Категория улиц
	Радиус закругления проезжей части, м

	
	
	
	при новом строительстве
	в условиях реконструкции

	
	
	Улицы местного значения
	12,0
	6,0

	
	
	проезды
	8,0
	5,0

	Автозаправочные станции
	Уровень обеспеченности, колонка/автомобилей
	1 колонка на 1200 автомобилей

	
	Размер земельного участка, га
	на 2 колонки
	0,1

	
	
	на 5 колонки
	0,2

	
	
	на 7 колонки
	0,3

	
	
	на 9 колонки
	0,35

	
	
	на 11 колонки
	0,4


»;
2.19. Признать утратившим силу подраздел «Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки» раздела III «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» нормативов градостроительного проектирования Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;
2.20. Раздел IV «Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания» нормативов градостроительного проектирования Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области дополнить подразделом «Норматив автомобильных дорог местного значения» следующего содержания:

«                     Норматив автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения в области автомобильных дорог местного значения
	Улицы и дороги местного значения
	Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц

	
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Улицы в жилой застройке
	40

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	50

	
	
	Парковые дороги
	40

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	40

30

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	-

-

	
	Ширина полосы движения, м
	Улицы в жилой застройке
	3,0

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	3,5

	
	
	Парковые дороги
	3,0

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	2,75

3,5

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	1,0

0,75

	
	Число полос движения, шт.
	Улицы в жилой застройке
	2-3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей)

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	2-4

	
	
	Парковые дороги
	2

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	2

1

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	по расчету

по расчету

	
	Ширина пешеходной части тротуара, м
	Улицы в жилой застройке
	1,5

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	1,5

	
	
	Парковые дороги
	-

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	1,0

0,75

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	по проекту

по проекту

	
	Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м
	Категория улиц
	Радиус закругления проезжей части, м

	
	
	
	при новом строительстве
	в условиях реконструкции

	
	
	Улицы местного значения
	12,0
	6,0

	
	
	проезды
	8,0
	5,0

	Автозаправочные станции
	Уровень обеспеченности, колонка/автомобилей
	1 колонка на 1200 автомобилей

	
	Размер земельного участка, га
	на 2 колонки
	0,1

	
	
	на 5 колонки
	0,2

	
	
	на 7 колонки
	0,3

	
	
	на 9 колонки
	0,35

	
	
	на 11 колонки
	0,4


»;
2.21. Признать утратившим силу подраздел «Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки» раздела III «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» нормативов градостроительного проектирования Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;
2.22. Раздел IV «Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания» нормативов градостроительного проектирования Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области дополнить подразделом «Норматив автомобильных дорог местного значения» следующего содержания:

«                     Норматив автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения в области автомобильных дорог местного значения
	Улицы и дороги местного значения
	Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц

	
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Улицы в жилой застройке
	40

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	50

	
	
	Парковые дороги
	40

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	40

30

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	-

-

	
	Ширина полосы движения, м
	Улицы в жилой застройке
	3,0

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	3,5

	
	
	Парковые дороги
	3,0

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	2,75

3,5

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	1,0

0,75

	
	Число полос движения, шт.
	Улицы в жилой застройке
	2-3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей)

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	2-4

	
	
	Парковые дороги
	2

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	2

1

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	по расчету

по расчету

	
	Ширина пешеходной части тротуара, м
	Улицы в жилой застройке
	1,5

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	1,5

	
	
	Парковые дороги
	-

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	1,0

0,75

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	по проекту

по проекту

	
	Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м
	Категория улиц
	Радиус закругления проезжей части, м

	
	
	
	при новом строительстве
	в условиях реконструкции

	
	
	Улицы местного значения
	12,0
	6,0

	
	
	проезды
	8,0
	5,0

	Автозаправочные станции
	Уровень обеспеченности, колонка/автомобилей
	1 колонка на 1200 автомобилей

	
	Размер земельного участка, га
	на 2 колонки
	0,1

	
	
	на 5 колонки
	0,2

	
	
	на 7 колонки
	0,3

	
	
	на 9 колонки
	0,35

	
	
	на 11 колонки
	0,4


»;
2.23. Признать утратившим силу подраздел «Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки» раздела III «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» нормативов градостроительного проектирования Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;
2.24. Раздел IV «Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания» нормативов градостроительного проектирования Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области дополнить подразделом «Норматив автомобильных дорог местного значения» следующего содержания:

«                     Норматив автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения в области автомобильных дорог местного значения
	Улицы и дороги местного значения
	Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц

	
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Улицы в жилой застройке
	40

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	50

	
	
	Парковые дороги
	40

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	40

30

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	-

-

	
	Ширина полосы движения, м
	Улицы в жилой застройке
	3,0

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	3,5

	
	
	Парковые дороги
	3,0

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	2,75

3,5

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	1,0

0,75

	
	Число полос движения, шт.
	Улицы в жилой застройке
	2-3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей)

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	2-4

	
	
	Парковые дороги
	2

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	2

1

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	по расчету

по расчету

	
	Ширина пешеходной части тротуара, м
	Улицы в жилой застройке
	1,5

	
	
	Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	1,5

	
	
	Парковые дороги
	-

	
	
	Проезды:

основные

второстепенные
	1,0

0,75

	
	
	Пешеходные улицы:

основные

второстепенные
	по проекту

по проекту

	
	Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м
	Категория улиц
	Радиус закругления проезжей части, м

	
	
	
	при новом строительстве
	в условиях реконструкции

	
	
	Улицы местного значения
	12,0
	6,0

	
	
	проезды
	8,0
	5,0

	Автозаправочные станции
	Уровень обеспеченности, колонка/автомобилей
	1 колонка на 1200 автомобилей

	
	Размер земельного участка, га
	на 2 колонки
	0,1

	
	
	на 5 колонки
	0,2

	
	
	на 7 колонки
	0,3

	
	
	на 9 колонки
	0,35

	
	
	на 11 колонки
	0,4


».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления Мокшанского района Пензенской области».

4. Настоящее решение разместить в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания представителей по бюджетной, налоговой и финансовой политике.

Глава Мокшанского района   

     Пензенской области                                                                        А.В. Шмелев
