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	СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

	

	Р Е Ш Е Н И Е

	


	от
	11 февраля 2021 года
	№  
	577-51/4

	р.п. Мокшан


О внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования 
В соответствии с Порядком подготовки, утверждения нормативов градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области и внесения изменения в них, частью 6 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Мокшанского района Пензенской области (с последующими изменениями),
Собрание представителей Мокшанского района решило:

1. Внести в нормативы градостроительного проектирования Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №1 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района Пензенской области» следующие изменения:

1.1. раздел 1.1. «Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения» изложить в следующей редакции:

« 

1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть <*>
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется

	<*> В соответствии с СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями) поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть (в том числе переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств), тротуары, велосипедные дорожки, центральные и боковые разделительные полосы, бульвары.

Парковки для транспортных средств на улично-дорожной сети допускается предусматривать при соблюдении общих требований и условий допустимости использования городских улиц и дорог для размещения парковок, установленных СП 396.1325800.2018 (с последующими изменениями).

	2
	Остановки общественного поселкового транспорта <*>
	остановочный пункт (количество)
	1 на отрезок улицы протяженностью 600 м
	не нормируется

	<*> при наличии маршрутной сети общественного поселкового транспорта


                                                                                                                                   »;

1.2. раздел 1.5. «Объекты в области физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:
« 

1.5. Объекты в области физической культуры и спорта
	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	30

	На территории населенного пункта численностью более 50 человек рекомендуется размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, а с численностью населенного пункта от 50 до 500 человек допускается размещать указанные площадки, не требующие капитальных вложений.

	3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	4
	Объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30


»;
1.3. раздел 1.7. «Объекты в области благоустройства» изложить в следующей редакции:

«
1.7. Объекты в области благоустройства
	N

п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.1
	Озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)
	для сельских поселений, кв. м на одного человека
	12 <*>
	не нормируется

	<*> Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее: городских парков - 15, парков планировочных районов - 10, садов жилых районов - 3, скверов - 0,5 (для условий реконструкции - не менее 0,1).

Участки для парков определяются с учетом потребности населения в озелененных территориях общего пользования, прогноза изменения на перспективу природно-климатических, социально-экономических и иных условий.

Для определения площади участка парка следует принимать расчетное число единовременных посетителей - 10% - 15% численности проживающих в зоне доступности парка.

	2.2
	Оборудованное место массовой околоводной рекреации (пляж)
	площадь территории на человека (посетителя), кв. м
	8 <*>
	транспортная доступность, мин.
	90

	<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

	2.3
	Площадки общего пользования различного функционального назначения в микрорайонах (кварталах) жилых зон <*>

	2.3.1
	Детские игровые площадки
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7

0,4 <*>
	не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,4 кв. м на человека.

	2.3.2
	Площадки для отдыха взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,2

0,1 <*>
	не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,1 кв. м на человека.

	2.3.3
	Площадки для занятий физкультурой взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7

0,5 <*>
	не нормируется

	<*> В районах реконструкции - не менее 0,5 кв. м на человека.

Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельный размер площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

	2.3.4
	Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)
	площадь территории на человека, кв. м
	0,03 <*>
	50 м

(100 м) <**>

	<*> Уточняется правилами благоустройства территории муниципального образования.

<**> Расстояние от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание следует принимать не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов), но не менее 20 м от окон жилых и общественных зданий. Расстояние от контейнерных площадок до площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.

	2.3.5
	Площадки для стоянки автомобилей
	не нормируется <*>
	не нормируется

	
	<*> Размер территории площадок для стоянки автомобилей определяется с учетом количества машино-мест (парковочных мест) в соответствии с разделом 1.8. настоящих нормативов. При этом при расчете площади территории площадок для стоянки автомобилей следует принимать на одно машино-место - 25 кв. м.

	<*> Вокруг не менее 50% площадок (для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения) должно быть предусмотрено озеленение с посадкой деревьев и кустарников.

Площадки общего пользования различного назначения (для отдыха взрослого населения, детские игровые, для занятий физкультурой взрослого населения, в том числе доступные для маломобильных групп населения, площадки для стоянки автомобилей, и др.) допускается размещать на территориях общего пользования в границах микрорайонов и кварталов.

Общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, площадками для отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.


 »;

1.4. раздел 1.8. «Объекты для хранения транспортных средств» изложить в следующей редакции:

« 
1.8. Объекты для хранения и (или) паркования транспортных средств

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	Объекты для хранения легковых автомобилей населения <*>
	количество машино-мест (парковочных мест) на 1000 кв. м общей площади квартир
	11,4
	радиус пешеходной доступности, м
	800

(1000) <**>

	<*> Перечень объектов для хранения легковых автомобилей населения уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок, и определяется с учетом градостроительной ситуации, архитектурно-планировочного решения участка строительства.

<**> В районах реконструкции - не более 1000 м.

	2
	Приобъектные стоянки легковых автомобилей у зданий, сооружений, рекреационных территорий и объектов отдыха

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	количество машино-мест на 220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	количество машино-мест на 120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.4.
	Общеобразовательная организация
	количество машино-мест на 50 обучающихся
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	количество машино-мест на 3 преподавателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	количество машино-мест на 25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Научно-исследовательские и проектные институты
	количество машино-мест на 170 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	количество машино-мест на 8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	количество машино-мест на 100 человек, работающих в двух смежных сменах
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	количество машино-мест на 50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 6 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.12
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	количество машино-мест на 8 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Здания театрально-зрелищные:
	
	
	
	

	2.13.1
	1-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 7 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13.2
	2-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 10 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13.3
	3-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 12 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	<*> Дополнительно следует предусматривать места для легковых автомобилей работников и служащих театрально-зрелищного учреждения из расчета одно машино-место на 10 сотрудников.

<**> При реконструкции требуемое число машино-мест принимается по заданию на проектирование.

	2.14
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	количество машино-мест на 8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.15
	Медицинские организации регионального, зонального, межрайонного уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	10
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	10
	
	

	2.16
	Медицинские организации районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.17
	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.18
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	количество машино-мест на 30 мест на трибунах
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.19
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы)
	количество машино-мест на 55 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.22
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.23
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	количество машино-мест на 4 единовременных посетителя
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.24
	Аквапарки, бассейны
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.25
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.26
	Железнодорожные вокзалы
	количество машино-мест на 10 пассажиров дальнего следования в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.27
	Автовокзалы
	количество машино-мест на 15 пассажиров в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.28
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.29
	Лесопарки и заповедники
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.30
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.31
	Береговые базы маломерного флота
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.32
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	<*> На стоянке (парковке) транспортных средств следует предусматривать машино-места для людей с инвалидностью в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, СП 113.13330.2016 (с последующими изменениями).

Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.


»;
1.5. добавить раздел 1.9. следующего содержания: 

«

1.9. Объекты инфраструктуры велосипедного транспорта
	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта в границах сельских населенных пунктов <1>

	1.1
	Велосипедная дорожка в пределах квартала
	количество

(объект)
	1 <*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	Определяется заданием на проектирование
	

	1.2
	Велосипедная дорожка в пределах микрорайона
	количество

(объект)
	1 <*>
	не нормируется

	
	
	Протяженность, км
	Определяется заданием на проектирование
	

	1.3
	Велосипедная дорожка в пределах жилого района
	количество

(объект)
	1 (включает в себя велосипедные дорожки кварталов,

микрорайонов, объединенных участками, пересекающими магистральные улицы регулируемого движения,

улицы и дороги местного значения, либо находящиеся в составе поперечного профиля указанных улиц и дорог)

<*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование
	

	1.4
	Велосипедные дорожки в парках культуры и отдыха, парках
	количество

(объект)
	1 на объект
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование <**>
	

	1.5
	Велосипедные дорожки в составе поперечного профиля улично-дорожной сети магистральных улиц регулируемого движения,

улиц и дорог местного значения, в том числе обеспечивающие связь велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 - 1.4:
	количество

(объект)
	определяется необходимостью обеспечения связей велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 - 1.4, в единую сеть

<*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование <***>
	

	<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта (далее - система) в границах сельских населенных пунктов в зависимости от их планировочных особенностей включает велосипедные дорожки (велопешеходные дорожки, а также полосы для велосипедистов):

- кварталов (передвижение внутри квартала, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

- микрорайонов (передвижение внутри микрорайона, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

- жилых районов (передвижение между микрорайонами и кварталами в пределах жилого района) общегородского значении (передвижение между жилыми районами, жилыми районами и рекреационными территориями, велотранспортные маршруты, обеспечивающие быстрое и беспрепятственное передвижение между частями населенного пункта);

- в составе поперечного профиля улично-дорожной сети.

Цели создания системы:

- повышение удобства передвижения на расстояния до 10 - 15 км;

- повышение доступности территорий;

- решение транспортных, экологических, социальных проблем;

- сокращение затрат на здравоохранение;

- повышение качества среды обитания за счет сокращения числа поездок на автомобилях на расстояния до 10 - 15 км.

Система формируется в составе концепций благоустройства территорий населенного пункта, либо проектной документации по благоустройству отдельных территорий населенного пункта, либо комплексных схем организации дорожного движения, либо проектов организации дорожного движения, либо при разработке проектов планировки территорий населенного пункта, в случае если в состав таких проектов включаются проекты организации дорожного движения, разрабатываемые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

При создании велосипедных путей рекомендуется связывать все части населенного пункта, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде.

Типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их функции (транспортная или рекреационная), роли в масштабе муниципального образования и характеристик автомобильного и пешеходного трафика пространств, в которые интегрируется велодвижение. В зависимости от этих факторов могут применяться различные решения - от организации полностью изолированной велосипедной дорожки до полного отсутствия выделенных велосипедных дорожек или полос для велосипедистов на местных улицах и проездах, где скоростной режим не превышает 30 км/ч.

При проектировании и устройстве велополос, велопешеходных дорожек следует соблюдать следующие рекомендации:

- велополосы, велопешеходные дорожки необходимо проектировать таким образом, чтобы они обеспечивали непрерывность всего
 комплекса пешеходных и велотранспортных маршрутов, а также свободный доступ для всех велосипедистов к объектам тяготения (зданиям, сооружениям, объектам транспортной инфраструктуры и пр.);

- велотранспортные маршруты следует прокладывать по кратчайшим путям с учетом обеспечения безопасности движения;

- велополосы и велопешеходные дорожки следует выполнять, по возможности, без изменения продольного профиля участка, с минимальным числом пересечений с проезжей частью улиц;

- обустройство велопешеходных дорожек должно обеспечивать комфортность движения по ним всех предполагаемых (прогнозируемых) групп пользователей;

- необходимо обеспечить полное или частичное разделение основных встречных и пересекающихся потоков велосипедистов и пешеходов в зонах массового тяготения населения;

- решетки водостока, размещаемые при необходимости на велопешеходных дорожках и велополосах, должны выполняться со щелями, направленными поперек направления движения велосипедистов.

Велополосы на сети дорог выделяются и обозначаются дорожными знаками и разметкой в соответствии с Правилами дорожного движения и ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

Велосипедные дорожки и велопешеходные дорожки, образующие велотранспортные маршруты местного значения, должны соединяться между собой с обеспечением сквозного проезда в соседние кварталы для создания непрерывной сети велодорожек. Веломаршруты внутри кварталов могут идти как элемент проезжей части с выделением разметкой или как элемент совмещенного с механическими транспортными средствами движения при условии применения мероприятий по снижению скорости движения, в том числе искусственных неровностей в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006 "Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения".

Во дворах жилых домов велополосы не устраиваются.

<*> В условиях реконструкции застройки кварталов, микрорайонов, жилых районов, а также улично-дорожной сети возможность создания велодорожек определяется наличием соответствующих территорий для их размещения, техническими параметрами улиц и дорог в соответствии с нормативными требованиями и условиями безопасности передвижения участников дорожного движения и пешеходов.

<**> В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

<***> На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

	2
	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами сельских населенных пунктов <1>

	2.1
	Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам, к местам рекреаций, местам приложения труда и на туристических маршрутах
	количество

(объект)
	Определяется заданием на проектирование
	не нормируется

	
	
	протяженность,

км
	
	

	<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами городских и сельских населенных пунктов в зависимости статуса населенного пункта, особенностей прилегающих территорий включает велосипедные дорожки:

- на подходах к населенным пунктам;

- к местам рекреаций;

- на туристических маршрутах;

- к местам приложения труда.

Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам должны присоединяться к системе объектов велотранспортной инфраструктуры населенных пунктов в целях обеспечения непрерывности велосипедного движения.


».
2. Внести в нормативы градостроительного проектирования Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №2 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района Пензенской области» следующие изменения:
2.1. раздел 1.1. «Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения» изложить в следующей редакции:

« 
1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть <*>
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется

	<*> В соответствии с СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями) поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть (в том числе переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств), тротуары, велосипедные дорожки, центральные и боковые разделительные полосы, бульвары.

Парковки для транспортных средств на улично-дорожной сети допускается предусматривать при соблюдении общих требований и условий допустимости использования городских улиц и дорог для размещения парковок, установленных СП 396.1325800.2018 (с последующими изменениями).

	2
	Остановки общественного поселкового транспорта <*>
	остановочный пункт (количество)
	1 на отрезок улицы протяженностью 600 м
	не нормируется

	<*> при наличии маршрутной сети общественного поселкового транспорта


                                                                                                                                   »;

2.2. раздел 1.5. «Объекты в области физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

« 

1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	30

	На территории населенного пункта численностью более 50 человек рекомендуется размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, а с численностью населенного пункта от 50 до 500 человек допускается размещать указанные площадки, не требующие капитальных вложений.

	3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	4
	Объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30


»;
2.3. раздел 1.7. «Объекты в области благоустройства» изложить в следующей редакции:

«

1.7. Объекты в области благоустройства
	N

п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.1
	Озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)
	для сельских поселений, кв. м на одного человека
	12 <*>
	не нормируется

	<*> Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее: городских парков - 15, парков планировочных районов - 10, садов жилых районов - 3, скверов - 0,5 (для условий реконструкции - не менее 0,1).

Участки для парков определяются с учетом потребности населения в озелененных территориях общего пользования, прогноза изменения на перспективу природно-климатических, социально-экономических и иных условий.

Для определения площади участка парка следует принимать расчетное число единовременных посетителей - 10% - 15% численности проживающих в зоне доступности парка.

	2.2
	Оборудованное место массовой околоводной рекреации (пляж)
	площадь территории на человека (посетителя), кв. м
	8 <*>
	транспортная доступность, мин.
	90

	<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

	2.3
	Площадки общего пользования различного функционального назначения в микрорайонах (кварталах) жилых зон <*>

	2.3.1
	Детские игровые площадки
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7

0,4 <*>
	не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,4 кв. м на человека.

	2.3.2
	Площадки для отдыха взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,2

0,1 <*>
	не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,1 кв. м на человека.

	2.3.3
	Площадки для занятий физкультурой взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7

0,5 <*>
	не нормируется

	<*> В районах реконструкции - не менее 0,5 кв. м на человека.

Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельный размер площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

	2.3.4
	Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)
	площадь территории на человека, кв. м
	0,03 <*>
	50 м

(100 м) <**>

	<*> Уточняется правилами благоустройства территории муниципального образования.

<**> Расстояние от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание следует принимать не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов), но не менее 20 м от окон жилых и общественных зданий. Расстояние от контейнерных площадок до площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.

	2.3.5
	Площадки для стоянки автомобилей
	не нормируется <*>
	не нормируется

	
	<*> Размер территории площадок для стоянки автомобилей определяется с учетом количества машино-мест (парковочных мест) в соответствии с разделом 1.8. настоящих нормативов. При этом при расчете площади территории площадок для стоянки автомобилей следует принимать на одно машино-место - 25 кв. м.

	<*> Вокруг не менее 50% площадок (для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения) должно быть предусмотрено озеленение с посадкой деревьев и кустарников.

Площадки общего пользования различного назначения (для отдыха взрослого населения, детские игровые, для занятий физкультурой взрослого населения, в том числе доступные для маломобильных групп населения, площадки для стоянки автомобилей, и др.) допускается размещать на территориях общего пользования в границах микрорайонов и кварталов.

Общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, площадками для отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.


 »;

2.4. раздел 1.8. «Объекты для хранения транспортных средств» изложить в следующей редакции:

« 

1.8. Объекты для хранения и (или) паркования транспортных средств

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	Объекты для хранения легковых автомобилей населения <*>
	количество машино-мест (парковочных мест) на 1000 кв. м общей площади квартир
	11,4
	радиус пешеходной доступности, м
	800

(1000) <**>

	<*> Перечень объектов для хранения легковых автомобилей населения уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок, и определяется с учетом градостроительной ситуации, архитектурно-планировочного решения участка строительства.

<**> В районах реконструкции - не более 1000 м.

	2
	Приобъектные стоянки легковых автомобилей у зданий, сооружений, рекреационных территорий и объектов отдыха

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	количество машино-мест на 220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	количество машино-мест на 120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.4.
	Общеобразовательная организация
	количество машино-мест на 50 обучающихся
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	количество машино-мест на 3 преподавателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	количество машино-мест на 25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Научно-исследовательские и проектные институты
	количество машино-мест на 170 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	количество машино-мест на 8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	количество машино-мест на 100 человек, работающих в двух смежных сменах
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	количество машино-мест на 50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 6 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.12
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	количество машино-мест на 8 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Здания театрально-зрелищные:
	
	
	
	

	2.13.1
	1-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 7 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13.2
	2-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 10 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13.3
	3-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 12 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	<*> Дополнительно следует предусматривать места для легковых автомобилей работников и служащих театрально-зрелищного учреждения из расчета одно машино-место на 10 сотрудников.

<**> При реконструкции требуемое число машино-мест принимается по заданию на проектирование.

	2.14
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	количество машино-мест на 8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.15
	Медицинские организации регионального, зонального, межрайонного уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	10
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	10
	
	

	2.16
	Медицинские организации районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.17
	Лечебно-профилактические
 медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	количество машино-
мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная 
доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.18
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	количество машино-мест на 30 мест на трибунах
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.19
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы)
	количество машино-мест на 55 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.22
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.23
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	количество машино-мест на 4 единовременных посетителя
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.24
	Аквапарки, бассейны
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.25
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.26
	Железнодорожные вокзалы
	количество машино-мест на 10 пассажиров дальнего следования в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.27
	Автовокзалы
	количество машино-мест на 15 пассажиров в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.28
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.29
	Лесопарки и заповедники
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.30
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.31
	Береговые базы маломерного флота
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.32
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	<*> На стоянке (парковке) транспортных средств следует предусматривать машино-места для людей с инвалидностью в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, СП 113.13330.2016 (с последующими изменениями).

Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.


»;

2.5. добавить раздел 1.9. следующего содержания: 

«
1.9. Объекты инфраструктуры велосипедного транспорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта в границах сельских населенных пунктов <1>

	1.1
	Велосипедная дорожка в пределах квартала
	количество

(объект)
	1 <*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	Определяется заданием на проектирование

	

	1.2
	Велосипедная дорожка в пределах микрорайона
	количество

(объект)
	1 <*>
	не нормируется

	
	
	Протяженность, км
	Определяется заданием на проектирование
	

	1.3
	Велосипедная дорожка в пределах жилого района
	количество

(объект)
	1 (включает в себя велосипедные дорожки кварталов,

микрорайонов, объединенных участками, пересекающими магистральные улицы регулируемого движения,

улицы и дороги местного значения, либо находящиеся в составе поперечного профиля указанных улиц и дорог)

<*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование
	

	1.4
	Велосипедные дорожки в парках культуры и отдыха, парках
	количество

(объект)
	1 на объект
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование <**>
	

	1.5
	Велосипедные дорожки в составе поперечного профиля улично-дорожной сети магистральных улиц регулируемого движения,

улиц и дорог местного значения, в том числе обеспечивающие связь велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 - 1.4:
	количество

(объект)
	определяется необходимостью обеспечения связей велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 - 1.4, в единую сеть

<*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование <***>
	

	<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта (далее - система) в границах сельских населенных пунктов в зависимости от их планировочных особенностей включает велосипедные дорожки (велопешеходные дорожки, а также полосы для велосипедистов):

- кварталов (передвижение внутри квартала, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

- микрорайонов (передвижение внутри микрорайона, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

- жилых районов (передвижение между микрорайонами и кварталами в пределах жилого района) общегородского значении (передвижение между жилыми районами, жилыми районами и рекреационными территориями, велотранспортные маршруты, обеспечивающие быстрое и беспрепятственное передвижение между частями населенного пункта);

- в составе поперечного профиля улично-дорожной сети.

Цели создания системы:

- повышение удобства передвижения на расстояния до 10 - 15 км;

- повышение доступности территорий;

- решение транспортных, экологических, социальных проблем;

- сокращение затрат на здравоохранение;

- повышение качества среды обитания за счет сокращения числа поездок на автомобилях на расстояния до 10 - 15 км.

Система формируется в составе концепций благоустройства территорий населенного пункта, либо проектной документации по благоустройству отдельных территорий населенного пункта, либо комплексных схем организации дорожного движения, либо проектов организации дорожного движения, либо при разработке проектов планировки территорий населенного пункта, в случае если в состав таких проектов включаются проекты организации дорожного движения, разрабатываемые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

При создании велосипедных путей рекомендуется связывать все части населенного пункта, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде.

Типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их функции (транспортная или рекреационная), роли в масштабе муниципального образования и характеристик автомобильного и пешеходного трафика пространств, в которые интегрируется велодвижение. В зависимости от этих факторов могут применяться различные решения - от организации полностью изолированной велосипедной дорожки до полного отсутствия выделенных велосипедных дорожек или полос для велосипедистов на местных улицах и проездах, где скоростной режим не превышает 30 км/ч.

При проектировании и устройстве велополос, велопешеходных дорожек следует соблюдать следующие рекомендации:

- велополосы, велопешеходные дорожки необходимо проектировать таким образом, чтобы они обеспечивали непрерывность всего комплекса пешеходных и велотранспортных маршрутов, а также свободный доступ для всех велосипедистов к объектам тяготения (зданиям, сооружениям, объектам транспортной инфраструктуры и пр.);

- велотранспортные маршруты следует прокладывать по кратчайшим путям с учетом обеспечения безопасности движения;

- велополосы и велопешеходные дорожки следует выполнять, по возможности, без изменения продольного профиля участка, с минимальным числом пересечений с проезжей частью улиц;

- обустройство велопешеходных дорожек должно обеспечивать комфортность движения по ним всех предполагаемых (прогнозируемых) групп пользователей;

- необходимо обеспечить полное или частичное разделение основных встречных и пересекающихся потоков велосипедистов и пешеходов в зонах массового тяготения населения;

- решетки водостока, размещаемые при необходимости на велопешеходных дорожках и велополосах, должны выполняться со щелями, направленными поперек направления движения велосипедистов.

Велополосы на сети дорог выделяются и обозначаются дорожными знаками и разметкой в соответствии с Правилами дорожного движения и ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

Велосипедные дорожки и велопешеходные дорожки, образующие велотранспортные маршруты местного значения, должны соединяться между собой с обеспечением сквозного проезда в соседние кварталы для создания непрерывной сети велодорожек. Веломаршруты внутри кварталов могут идти как элемент проезжей части с выделением разметкой или как элемент совмещенного с механическими транспортными средствами движения при условии применения мероприятий по снижению скорости движения, в том числе искусственных неровностей в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006 "Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения".

Во дворах жилых домов велополосы не устраиваются.

<*> В условиях реконструкции застройки кварталов, микрорайонов, жилых районов, а также улично-дорожной сети возможность создания велодорожек определяется наличием соответствующих территорий для их размещения, техническими параметрами улиц и дорог в соответствии с нормативными требованиями и условиями безопасности передвижения участников дорожного движения и пешеходов.

<**> В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

<***> На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

	2
	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами сельских населенных пунктов <1>

	2.1
	Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам, к местам рекреаций, местам приложения труда и на туристических маршрутах
	количество

(объект)
	Определяется заданием на проектирование
	не нормируется

	
	
	протяженность,

км
	
	

	<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами городских и сельских населенных пунктов в зависимости статуса населенного пункта, особенностей прилегающих территорий включает велосипедные дорожки:

- на подходах к населенным пунктам;

- к местам рекреаций;

- на туристических маршрутах;

- к местам приложения труда.

Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам должны присоединяться к системе объектов велотранспортной инфраструктуры населенных пунктов в целях обеспечения непрерывности велосипедного движения.


».
3. Внести в нормативы градостроительного проектирования Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №3 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района Пензенской области» следующие изменения:
3.1. раздел 1.1. «Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения» изложить в следующей редакции:

« 
1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть <*>
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется

	<*> В соответствии с СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями) поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть (в том числе переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств), тротуары, велосипедные дорожки, центральные и боковые разделительные полосы, бульвары.

Парковки для транспортных средств на улично-дорожной сети допускается предусматривать при соблюдении общих требований и условий допустимости использования городских улиц и дорог для размещения парковок, установленных СП 396.1325800.2018 (с последующими изменениями).

	2
	Остановки общественного поселкового транспорта <*>
	остановочный пункт (количество)
	1 на отрезок улицы протяженностью 600 м
	не нормируется

	<*> при наличии маршрутной сети общественного поселкового транспорта


                                                                                                                                   »;

3.2. раздел 1.5. «Объекты в области физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

« 

1.5. Объекты в области физической культуры и спорта
	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	30

	На территории населенного пункта численностью более 50 человек рекомендуется размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, а с численностью населенного пункта от 50 до 500 человек допускается размещать указанные площадки, не требующие капитальных вложений.

	3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	4
	Объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30


»;
3.3. раздел 1.7. «Объекты в области благоустройства» изложить в следующей редакции:

«

1.7. Объекты в области благоустройства
	N

п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.1
	Озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)
	для сельских поселений, кв. м на одного человека
	12 <*>
	не нормируется

	<*> Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее: городских парков - 15, парков планировочных районов - 10, садов жилых районов - 3, скверов - 0,5 (для условий реконструкции - не менее 0,1).

Участки для парков определяются с учетом потребности населения в озелененных территориях общего пользования, прогноза изменения на перспективу природно-климатических, социально-экономических и иных условий.

Для определения площади участка парка следует принимать расчетное число единовременных посетителей - 10% - 15% численности проживающих в зоне доступности парка.

	2.2
	Оборудованное место массовой околоводной рекреации (пляж)
	площадь территории на человека (посетителя), кв. м
	8 <*>
	транспортная доступность, мин.
	90

	<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

	2.3
	Площадки общего пользования различного функционального назначения в микрорайонах (кварталах) жилых зон <*>

	2.3.1
	Детские игровые площадки
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7

0,4 <*>
	не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,4 кв. м на человека.

	2.3.2
	Площадки для отдыха взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,2

0,1 <*>
	не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,1 кв. м на человека.

	2.3.3
	Площадки для занятий физкультурой взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7

0,5 <*>
	не нормируется

	<*> В районах реконструкции - не менее 0,5 кв. м на человека.

Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельный размер площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

	2.3.4
	Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)
	площадь территории на человека, кв. м
	0,03 <*>
	50 м

(100 м) <**>

	<*> Уточняется правилами благоустройства территории муниципального образования.

<**> Расстояние от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание следует принимать не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов), но не менее 20 м от окон жилых и общественных зданий. Расстояние от контейнерных площадок до площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.

	2.3.5
	Площадки для стоянки автомобилей
	не нормируется <*>
	не нормируется

	
	<*> Размер территории площадок для стоянки автомобилей определяется с учетом количества машино-мест (парковочных мест) в соответствии с разделом 1.8. настоящих нормативов. При этом при расчете площади территории площадок для стоянки автомобилей следует принимать на одно машино-место - 25 кв. м.

	<*> Вокруг не менее 50% площадок (для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения) должно быть предусмотрено озеленение с посадкой деревьев и кустарников.

Площадки общего пользования различного назначения (для отдыха взрослого населения, детские игровые, для занятий физкультурой взрослого населения, в том числе доступные для маломобильных групп населения, площадки для стоянки автомобилей, и др.) допускается размещать на территориях общего пользования в границах микрорайонов и кварталов.

Общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, площадками для отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.


 »;

3.4. раздел 1.8. «Объекты для хранения транспортных средств» изложить в следующей редакции:

« 

1.8. Объекты для хранения и (или) паркования транспортных средств

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	Объекты для хранения легковых автомобилей населения <*>
	количество машино-мест (парковочных мест) на 1000 кв. м общей площади квартир
	11,4
	радиус пешеходной доступности, м
	800

(1000) <**>

	<*> Перечень объектов для хранения легковых автомобилей населения уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок, и определяется с учетом градостроительной ситуации, архитектурно-планировочного решения участка строительства.

<**> В районах реконструкции - не более 1000 м.

	2
	Приобъектные стоянки легковых автомобилей у зданий, сооружений, рекреационных территорий и объектов отдыха

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	количество машино-мест на 220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	количество машино-мест на 120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.4.
	Общеобразовательная организация
	количество машино-мест на 50 обучающихся
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	количество машино-мест на 3 преподавателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	количество машино-мест на 25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Научно-исследовательские и проектные институты
	количество машино-мест на 170 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	количество машино-мест на 8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	количество машино-мест на 100 человек, работающих в двух смежных сменах
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	количество машино-мест на 50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 6 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.12
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	количество машино-мест на 8 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Здания театрально-зрелищные:
	
	
	
	

	2.13.1
	1-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 7 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13.2
	2-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 10 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13.3
	3-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 12 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	<*> Дополнительно следует предусматривать места для легковых автомобилей работников и служащих театрально-зрелищного учреждения из расчета одно машино-место на 10 сотрудников.

<**> При реконструкции требуемое число машино-мест принимается по заданию на проектирование.

	2.14
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	количество машино-мест на 8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.15
	Медицинские организации регионального, зонального, межрайонного уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	10
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	10
	
	

	2.16
	Медицинские организации районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.17
	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.18
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	количество машино-мест на 30 мест на трибунах
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.19
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы)
	количество машино-мест на 55 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.22
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м

	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.23
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	количество машино-мест на 4 единовременных посетителя
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.24
	Аквапарки, бассейны
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.25
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.26
	Железнодорожные вокзалы
	количество машино-мест на 10 пассажиров дальнего следования в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.27
	Автовокзалы
	количество машино-мест на 15 пассажиров в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.28
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.29
	Лесопарки и заповедники
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.30
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.31
	Береговые базы маломерного флота
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.32
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	<*> На стоянке (парковке) транспортных средств следует предусматривать машино-места для людей с инвалидностью в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, СП 113.13330.2016 (с последующими изменениями).

Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание
 - не далее 100 м.


»;

3.5. добавить раздел 1.9. следующего содержания: 

«

1.9. Объекты инфраструктуры велосипедного транспорта
	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта в границах сельских населенных пунктов <1>

	1.1
	Велосипедная дорожка в пределах квартала
	количество

(объект)
	1 <*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	Определяется заданием на проектирование
	

	1.2
	Велосипедная дорожка в пределах микрорайона
	количество

(объект)
	1 <*>
	не нормируется

	
	
	Протяженность, км
	Определяется заданием на проектирование
	

	1.3
	Велосипедная дорожка в пределах жилого района
	количество

(объект)
	1 (включает в себя велосипедные дорожки кварталов,

микрорайонов, объединенных участками, пересекающими магистральные улицы регулируемого движения,

улицы и дороги местного значения, либо находящиеся в составе поперечного профиля указанных улиц и дорог)

<*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование
	

	1.4
	Велосипедные дорожки в парках культуры и отдыха, парках
	количество

(объект)
	1 на объект
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование <**>

	

	1.5
	Велосипедные дорожки в составе поперечного профиля улично-дорожной сети магистральных улиц регулируемого движения,

улиц и дорог местного значения, в том числе обеспечивающие связь велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 - 1.4:
	количество

(объект)
	определяется необходимостью обеспечения связей велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 - 1.4, в единую сеть

<*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование <***>
	

	<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта (далее - система) в границах сельских населенных пунктов в зависимости от их планировочных особенностей включает велосипедные дорожки (велопешеходные дорожки, а также полосы для велосипедистов):

- кварталов (передвижение внутри квартала, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

- микрорайонов (передвижение внутри микрорайона, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

- жилых районов (передвижение между микрорайонами и кварталами в пределах жилого района) общегородского значении (передвижение между жилыми районами, жилыми районами и рекреационными территориями, велотранспортные маршруты, обеспечивающие быстрое и беспрепятственное передвижение между частями населенного пункта);

- в составе поперечного профиля улично-дорожной сети.

Цели создания системы:

- повышение удобства передвижения на расстояния до 10 - 15 км;

- повышение доступности территорий;

- решение транспортных, экологических, социальных проблем;

- сокращение затрат на здравоохранение;

- повышение качества среды обитания за счет сокращения числа поездок на автомобилях на расстояния до 10 - 15 км.

Система формируется в составе концепций благоустройства территорий населенного пункта, либо проектной документации по благоустройству отдельных территорий населенного пункта, либо комплексных схем организации дорожного движения, либо проектов организации дорожного движения, либо при разработке проектов планировки территорий населенного пункта, в случае если в состав таких проектов включаются проекты организации дорожного движения, разрабатываемые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

При создании велосипедных путей рекомендуется связывать все части населенного пункта, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде.

Типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их функции (транспортная или рекреационная), роли в масштабе муниципального образования и характеристик автомобильного и пешеходного трафика пространств, в которые интегрируется велодвижение. В зависимости от этих факторов могут применяться различные решения - от организации полностью изолированной велосипедной дорожки до полного отсутствия выделенных велосипедных дорожек или полос для велосипедистов на местных улицах и проездах, где скоростной режим не превышает 30 км/ч.

При проектировании и устройстве велополос, велопешеходных дорожек следует соблюдать следующие рекомендации:

- велополосы, велопешеходные дорожки необходимо проектировать таким образом, чтобы они обеспечивали непрерывность всего комплекса пешеходных и велотранспортных маршрутов, а также свободный доступ для всех велосипедистов к объектам тяготения (зданиям, сооружениям, объектам транспортной инфраструктуры и пр.);

- велотранспортные маршруты следует прокладывать по кратчайшим путям с учетом обеспечения безопасности движения;

- велополосы и велопешеходные дорожки следует выполнять, по возможности, без изменения продольного профиля участка, с минимальным числом пересечений с проезжей частью улиц;

- обустройство велопешеходных дорожек должно обеспечивать комфортность движения по ним всех предполагаемых (прогнозируемых) групп пользователей;

- необходимо обеспечить полное или частичное разделение основных встречных и пересекающихся потоков велосипедистов и пешеходов в зонах массового тяготения населения;

- решетки водостока, размещаемые при необходимости на велопешеходных дорожках и велополосах, должны выполняться со щелями, направленными поперек направления движения велосипедистов.

Велополосы на сети дорог выделяются и обозначаются дорожными знаками и разметкой в соответствии с Правилами дорожного движения и ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

Велосипедные дорожки и велопешеходные дорожки, образующие велотранспортные маршруты местного значения, должны соединяться между собой с обеспечением сквозного проезда в соседние кварталы для создания непрерывной сети велодорожек. Веломаршруты внутри кварталов могут идти как элемент проезжей части с выделением разметкой или как элемент совмещенного с механическими транспортными средствами движения при условии применения мероприятий по снижению скорости движения, в том числе искусственных неровностей в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006 "Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения".

Во дворах жилых домов велополосы не устраиваются.

<*> В условиях реконструкции застройки кварталов, микрорайонов, жилых районов, а также улично-дорожной сети возможность создания велодорожек определяется наличием соответствующих территорий для их размещения, техническими параметрами улиц и дорог в соответствии с нормативными требованиями и условиями безопасности передвижения участников дорожного движения и пешеходов.

<**> В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

<***> На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

	2
	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами сельских населенных пунктов <1>

	2.1
	Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам, к местам рекреаций, местам приложения труда и на туристических маршрутах
	количество

(объект)
	Определяется заданием на проектирование
	не нормируется

	
	
	протяженность,

км
	
	

	<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами городских и сельских населенных пунктов в зависимости статуса населенного пункта, особенностей прилегающих территорий включает велосипедные дорожки:

- на подходах к населенным пунктам;

- к местам рекреаций;

- на туристических маршрутах;

- к местам приложения труда.

Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам должны присоединяться к системе объектов велотранспортной инфраструктуры населенных пунктов в целях обеспечения непрерывности велосипедного движения.


».
4. Внести в нормативы градостроительного проектирования Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №4 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района Пензенской области» следующие изменения:
4.1. раздел 1.1. «Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения» изложить в следующей редакции:

« 
1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть <*>
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется

	<*> В соответствии с СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями) поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть (в том числе переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств), тротуары, велосипедные дорожки, центральные и боковые разделительные полосы, бульвары.

Парковки для транспортных средств на улично-дорожной сети допускается предусматривать при соблюдении общих требований и условий допустимости использования городских улиц и дорог для размещения парковок, установленных СП 396.1325800.2018 (с последующими изменениями).

	2
	Остановки общественного поселкового транспорта <*>
	остановочный пункт (количество)
	1 на отрезок улицы протяженностью 600 м
	не нормируется

	<*> при наличии маршрутной сети общественного поселкового транспорта


                                                                                                                                   »;

4.2. раздел 1.5. «Объекты в области физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

« 

1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	30

	На территории населенного пункта численностью более 50 человек рекомендуется размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, а с численностью населенного пункта от 50 до 500 человек допускается размещать указанные площадки, не требующие капитальных вложений.

	3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	4
	Объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30


»;
4.3. раздел 1.7. «Объекты в области благоустройства» изложить в следующей редакции:

«

1.7. Объекты в области благоустройства
	N

п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.1
	Озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)
	для сельских поселений, кв. м на одного человека
	12 <*>
	не нормируется

	<*> Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее: городских парков - 15, парков планировочных районов - 10, садов жилых районов - 3, скверов - 0,5 (для условий реконструкции - не менее 0,1).

Участки для парков определяются с учетом потребности населения в озелененных территориях общего пользования, прогноза изменения на перспективу природно-климатических, социально-экономических и иных условий.

Для определения площади участка парка следует принимать расчетное число единовременных посетителей - 10% - 15% численности проживающих в зоне доступности парка.

	2.2
	Оборудованное место массовой околоводной рекреации (пляж)
	площадь территории на человека (посетителя), кв. м
	8 <*>
	транспортная доступность, мин.
	90

	<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

	2.3
	Площадки общего пользования различного функционального назначения в микрорайонах (кварталах) жилых зон <*>

	2.3.1
	Детские игровые площадки
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7

0,4 <*>
	не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,4 кв. м на человека.

	2.3.2
	Площадки для отдыха взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,2

0,1 <*>
	не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,1 кв. м на человека.

	2.3.3
	Площадки для занятий физкультурой взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7

0,5 <*>
	не нормируется

	<*> В районах реконструкции - не менее 0,5 кв. м на человека.

Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельный размер площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

	2.3.4
	Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)
	площадь территории на человека, кв. м
	0,03 <*>
	50 м

(100 м) <**>

	<*> Уточняется правилами благоустройства территории муниципального образования.

<**> Расстояние от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание следует принимать не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов), но не менее 20 м от окон жилых и общественных зданий. Расстояние от контейнерных площадок до площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.

	2.3.5
	Площадки для стоянки автомобилей
	не нормируется <*>
	не нормируется

	
	<*> Размер территории площадок для стоянки автомобилей определяется с учетом количества машино-мест (парковочных мест) в соответствии с разделом 1.8. настоящих нормативов. При этом при расчете площади территории площадок для стоянки автомобилей следует принимать на одно машино-место - 25 кв. м.

	<*> Вокруг не менее 50% площадок (для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения) должно быть предусмотрено озеленение с посадкой деревьев и кустарников.

Площадки общего пользования различного назначения (для отдыха взрослого населения, детские игровые, для занятий физкультурой взрослого населения, в том числе доступные для маломобильных групп населения, площадки для стоянки автомобилей, и др.) допускается размещать на территориях общего пользования в границах микрорайонов и кварталов.

Общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, площадками для отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.


 »;

4.4. раздел 1.8. «Объекты для хранения транспортных средств» изложить в следующей редакции:

« 

1.8. Объекты для хранения и (или) паркования транспортных средств

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	Объекты для хранения легковых автомобилей населения <*>
	количество машино-мест (парковочных мест) на 1000 кв. м общей площади квартир
	11,4
	радиус пешеходной доступности, м
	800

(1000) <**>

	<*> Перечень объектов для хранения легковых автомобилей населения уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок, и определяется с учетом градостроительной ситуации, архитектурно-планировочного решения участка строительства.

<**> В районах реконструкции - не более 1000 м.

	2
	Приобъектные стоянки легковых автомобилей у зданий, сооружений, рекреационных территорий и объектов отдыха

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	количество машино-мест на 220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	количество машино-мест на 120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.4.
	Общеобразовательная организация
	количество машино-мест на 50 обучающихся
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	количество машино-мест на 3 преподавателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	количество машино-мест на 25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Научно-исследовательские и проектные институты
	количество машино-мест на 170 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	количество машино-мест на 8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	количество машино-мест на 100 человек, работающих в двух смежных сменах
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	количество машино-мест на 50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 6 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.12
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	количество машино-мест на 8 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Здания театрально-зрелищные:
	
	
	
	

	2.13.1
	1-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 7 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13.2
	2-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 10 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13.3
	3-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 12 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	<*> Дополнительно следует предусматривать места для легковых автомобилей работников и служащих театрально-зрелищного учреждения из расчета одно машино-место на 10 сотрудников.

<**> При реконструкции требуемое число машино-мест принимается по заданию на проектирование.

	2.14
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	количество машино-мест на 8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.15
	Медицинские организации регионального, зонального, межрайонного уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	10
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	10
	
	

	2.16
	Медицинские организации 
районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.17
	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.18
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	количество машино-мест на 30 мест на трибунах
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.19
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы)
	количество машино-мест на 55 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.22
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.23
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	количество машино-мест на 4 единовременных посетителя
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.24
	Аквапарки, бассейны
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.25
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.26
	Железнодорожные вокзалы
	количество машино-мест на 10 пассажиров дальнего следования в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.27
	Автовокзалы
	количество машино-мест на 15 пассажиров в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.28
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.29
	Лесопарки и заповедники
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.30
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.31
	Береговые базы маломерного флота
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.32
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	<*> На стоянке (парковке) транспортных средств следует предусматривать машино-места для людей с инвалидностью в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, СП 113.13330.2016 (с последующими изменениями).

Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.


»;

4.5. добавить раздел 1.9. следующего содержания: 

«

1.9. Объекты инфраструктуры велосипедного транспорта
	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта в границах сельских населенных пунктов <1>

	1.1
	Велосипедная дорожка в пределах квартала
	количество

(объект)
	1 <*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	Определяется заданием на проектирование
	

	1.2
	Велосипедная дорожка в пределах микрорайона
	количество

(объект)
	1 <*>
	не нормируется

	
	
	Протяженность, км
	Определяется заданием на проектирование
	

	1.3
	Велосипедная дорожка в пределах жилого района
	количество

(объект)
	1 (включает в себя велосипедные дорожки кварталов,

микрорайонов, объединенных участками, пересекающими магистральные улицы регулируемого движения,

улицы и дороги местного значения, либо находящиеся в составе поперечного профиля указанных улиц и дорог)

<*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование
	

	1.4
	Велосипедные дорожки в парках культуры и отдыха, парках
	количество

(объект)
	1 на объект
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование <**>
	

	1.5
	Велосипедные дорожки в составе поперечного профиля улично-дорожной сети магистральных улиц регулируемого движения,

улиц и дорог местного значения, в том числе обеспечивающие связь велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 - 1.4:
	количество

(объект)
	определяется необходимостью обеспечения связей велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 - 1.4, в единую сеть

<*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование <***>
	

	<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта (далее - система) в границах сельских населенных пунктов в зависимости от их планировочных особенностей включает велосипедные дорожки (велопешеходные дорожки, а также полосы для велосипедистов):

- кварталов (передвижение внутри квартала, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

- микрорайонов (передвижение внутри микрорайона, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

- жилых районов (передвижение между микрорайонами и кварталами в пределах жилого района) общегородского значении (передвижение между жилыми районами, жилыми районами и рекреационными территориями, велотранспортные маршруты, обеспечивающие быстрое и беспрепятственное передвижение между частями населенного пункта);

- в составе поперечного профиля улично-дорожной сети.
Цели создания системы:

- повышение удобства передвижения на расстояния до 10 - 15 км;

- повышение доступности территорий;

- решение транспортных, экологических, социальных проблем;

- сокращение затрат на здравоохранение;

- повышение качества среды обитания за счет сокращения числа поездок на автомобилях на расстояния до 10 - 15 км.

Система формируется в составе концепций благоустройства территорий населенного пункта, либо проектной документации по благоустройству отдельных территорий населенного пункта, либо комплексных схем организации дорожного движения, либо проектов организации дорожного движения, либо при разработке проектов планировки территорий населенного пункта, в случае если в состав таких проектов включаются проекты организации дорожного движения, разрабатываемые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

При создании велосипедных путей рекомендуется связывать все части населенного пункта, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде.

Типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их функции (транспортная или рекреационная), роли в масштабе муниципального образования и характеристик автомобильного и пешеходного трафика пространств, в которые интегрируется велодвижение. В зависимости от этих факторов могут применяться различные решения - от организации полностью изолированной велосипедной дорожки до полного отсутствия выделенных велосипедных дорожек или полос для велосипедистов на местных улицах и проездах, где скоростной режим не превышает 30 км/ч.

При проектировании и устройстве велополос, велопешеходных дорожек следует соблюдать следующие рекомендации:

- велополосы, велопешеходные дорожки необходимо проектировать таким образом, чтобы они обеспечивали непрерывность всего комплекса пешеходных и велотранспортных маршрутов, а также свободный доступ для всех велосипедистов к объектам тяготения (зданиям, сооружениям, объектам транспортной инфраструктуры и пр.);

- велотранспортные маршруты следует прокладывать по кратчайшим путям с учетом обеспечения безопасности движения;

- велополосы и велопешеходные дорожки следует выполнять, по возможности, без изменения продольного профиля участка, с минимальным числом пересечений с проезжей частью улиц;

- обустройство велопешеходных дорожек должно обеспечивать комфортность движения по ним всех предполагаемых (прогнозируемых) групп пользователей;

- необходимо обеспечить полное или частичное разделение основных встречных и пересекающихся потоков велосипедистов и пешеходов в зонах массового тяготения населения;

- решетки водостока, размещаемые при необходимости на велопешеходных дорожках и велополосах, должны выполняться со щелями, направленными поперек направления движения велосипедистов.

Велополосы на сети дорог выделяются и обозначаются дорожными знаками и разметкой в соответствии с Правилами дорожного движения и ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

Велосипедные дорожки и велопешеходные дорожки, образующие велотранспортные маршруты местного значения, должны соединяться между собой с обеспечением сквозного проезда в соседние кварталы для создания непрерывной сети велодорожек. Веломаршруты внутри кварталов могут идти как элемент проезжей части с выделением разметкой или как элемент совмещенного с механическими транспортными средствами движения при условии применения мероприятий по снижению скорости движения, в том числе искусственных неровностей в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006 "Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения".

Во дворах жилых домов велополосы не устраиваются.

<*> В условиях реконструкции застройки кварталов, микрорайонов, жилых районов, а также улично-дорожной сети возможность создания велодорожек определяется наличием соответствующих территорий для их размещения, техническими параметрами улиц и дорог в соответствии с нормативными требованиями и условиями безопасности передвижения участников дорожного движения и пешеходов.

<**> В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

<***> На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

	2
	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами сельских населенных пунктов <1>

	2.1
	Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам, к местам рекреаций, местам приложения труда и на туристических маршрутах
	количество

(объект)
	Определяется заданием на проектирование
	не нормируется

	
	
	протяженность,

км
	
	

	<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами городских и сельских населенных пунктов в зависимости статуса населенного пункта, особенностей прилегающих территорий включает велосипедные дорожки:

- на подходах к населенным пунктам;

- к местам рекреаций;

- на туристических маршрутах;

- к местам приложения труда.

Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам должны присоединяться к системе объектов велотранспортной инфраструктуры населенных пунктов в целях обеспечения непрерывности велосипедного движения.


».
5. Внести в нормативы градостроительного проектирования Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №5 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района Пензенской области» следующие изменения:
5.1. раздел 1.1. «Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения» изложить в следующей редакции:

« 
1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть <*>
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется

	<*> В соответствии с СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями) поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть (в том числе переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств), тротуары, велосипедные дорожки, центральные и боковые разделительные полосы, бульвары.

Парковки для транспортных средств на улично-дорожной сети допускается предусматривать при соблюдении общих требований и условий допустимости использования городских улиц и дорог для размещения парковок, установленных СП 396.1325800.2018 (с последующими изменениями).

	2
	Остановки общественного поселкового транспорта <*>
	остановочный пункт (количество)
	1 на отрезок улицы протяженностью 600 м
	не нормируется

	<*> при наличии маршрутной сети общественного поселкового транспорта


                                                                                                                                   »;

5.2. раздел 1.5. «Объекты в области физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

« 

1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	30

	На территории населенного пункта численностью более 50 человек рекомендуется размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, а с численностью населенного пункта от 50 до 500 человек допускается размещать указанные площадки, не требующие капитальных вложений.

	3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	4
	Объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30


»;
5.3. раздел 1.7. «Объекты в области благоустройства» изложить в следующей редакции:

«

1.7. Объекты в области благоустройства
	N

п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.1
	Озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)
	для сельских поселений, кв. м на одного человека
	12 <*>
	не нормируется

	<*> Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее: городских парков - 15, парков планировочных районов - 10, садов жилых районов - 3, скверов - 0,5 (для условий реконструкции - не менее 0,1).

Участки для парков определяются с учетом потребности населения в озелененных территориях общего пользования, прогноза изменения на перспективу природно-климатических, социально-экономических и иных условий.

Для определения площади участка парка следует принимать расчетное число единовременных посетителей - 10% - 15% численности проживающих в зоне доступности парка.

	2.2
	Оборудованное место массовой околоводной рекреации (пляж)
	площадь территории на человека (посетителя), кв. м
	8 <*>
	транспортная доступность, мин.
	90

	<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

	2.3
	Площадки общего пользования различного функционального назначения в микрорайонах (кварталах) жилых зон <*>

	2.3.1
	Детские игровые площадки
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7

0,4 <*>
	не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,4 кв. м на человека.

	2.3.2
	Площадки для отдыха взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,2

0,1 <*>
	не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,1 кв. м на человека.

	2.3.3
	Площадки для занятий физкультурой взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7

0,5 <*>
	не нормируется

	<*> В районах реконструкции - не менее 0,5 кв. м на человека.

Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельный размер площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

	2.3.4
	Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)
	площадь территории на человека, кв. м
	0,03 <*>
	50 м

(100 м) <**>

	<*> Уточняется правилами благоустройства территории муниципального образования.

<**> Расстояние от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание следует принимать не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов), но не менее 20 м от окон жилых и общественных зданий. Расстояние от контейнерных площадок до площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.

	2.3.5
	Площадки для стоянки автомобилей
	не нормируется <*>
	не нормируется

	
	<*> Размер территории площадок для стоянки автомобилей определяется с учетом количества машино-мест (парковочных мест) в соответствии с разделом 1.8. настоящих нормативов. При этом при расчете площади территории площадок для стоянки автомобилей следует принимать на одно машино-место - 25 кв. м.

	<*> Вокруг не менее 50% площадок (для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения) должно быть предусмотрено озеленение с посадкой деревьев и кустарников.

Площадки общего пользования различного назначения (для отдыха взрослого населения, детские игровые, для занятий физкультурой взрослого населения, в том числе доступные для маломобильных групп населения, площадки для стоянки автомобилей, и др.) допускается размещать на территориях общего пользования в границах микрорайонов и кварталов.

Общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, площадками для отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.


 »;

5.4. раздел 1.8. «Объекты для хранения транспортных средств» изложить в следующей редакции:

« 

1.8. Объекты для хранения и (или) паркования транспортных средств

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	Объекты для хранения легковых автомобилей населения <*>
	количество машино-мест (парковочных мест) на 1000 кв. м общей площади квартир
	11,4
	радиус пешеходной доступности, м
	800

(1000) <**>

	<*> Перечень объектов для хранения легковых автомобилей населения уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок, и определяется с учетом градостроительной ситуации, архитектурно-планировочного решения участка строительства.

<**> В районах реконструкции - не более 1000 м.

	2
	Приобъектные стоянки легковых автомобилей у зданий, сооружений, рекреационных территорий и объектов отдыха

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	количество машино-мест на 220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	количество машино-мест на 120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.4.
	Общеобразовательная организация
	количество машино-мест на 50 обучающихся
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	количество машино-мест на 3 преподавателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	количество машино-мест на 25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Научно-исследовательские и проектные институты
	количество машино-мест на 170 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	количество машино-мест на 8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	количество машино-мест на 100 человек, работающих в двух смежных сменах
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	количество машино-мест на 50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 6 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.12
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	количество машино-мест на 8 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Здания театрально-зрелищные:
	
	
	
	

	2.13.1
	1-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 7 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13.2
	2-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 10 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13.3
	3-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 12 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	<*> Дополнительно следует предусматривать места для легковых автомобилей работников и служащих театрально-зрелищного учреждения из расчета одно машино-место на 10 сотрудников.

<**> При реконструкции требуемое число машино-мест принимается по заданию на проектирование.

	2.14
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	количество машино-мест на 8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.15
	Медицинские организации регионального, зонального, межрайонного уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	10
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	10
	
	

	2.16
	Медицинские организации районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.17
	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.18
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	количество машино-мест на 30 мест на трибунах
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.19
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы)
	количество машино-мест на 55 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей

	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.22
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.23
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	количество машино-мест на 4 единовременных посетителя
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.24
	Аквапарки, бассейны
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.25
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.26
	Железнодорожные вокзалы
	количество машино-мест на 10 пассажиров дальнего следования в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.27
	Автовокзалы
	количество машино-мест на 15 пассажиров в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.28
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.29
	Лесопарки и заповедники
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.30
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.31
	Береговые базы маломерного флота
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей

	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.32
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	<*> На стоянке (парковке) транспортных средств следует предусматривать машино-места для людей с инвалидностью в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, СП 113.13330.2016 (с последующими изменениями).

Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.


»;

5.5. добавить раздел 1.9. следующего содержания: 

«

1.9. Объекты инфраструктуры велосипедного транспорта
	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта в границах сельских населенных пунктов <1>

	1.1
	Велосипедная дорожка в пределах квартала
	количество

(объект)
	1 <*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	Определяется заданием на проектирование
	

	1.2
	Велосипедная дорожка в пределах микрорайона
	количество

(объект)
	1 <*>
	не нормируется

	
	
	Протяженность, км
	Определяется заданием на проектирование
	

	1.3
	Велосипедная дорожка в пределах жилого района
	количество

(объект)
	1 (включает в себя велосипедные дорожки кварталов,

микрорайонов, объединенных участками, пересекающими магистральные улицы регулируемого движения,

улицы и дороги местного значения, либо находящиеся в составе поперечного профиля указанных улиц и дорог)

<*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование
	

	1.4
	Велосипедные дорожки в парках культуры и отдыха, парках
	количество

(объект)
	1 на объект
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование <**>
	

	1.5
	Велосипедные дорожки в составе поперечного профиля улично-дорожной сети магистральных улиц регулируемого движения,

улиц и дорог местного значения, в том числе обеспечивающие связь велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 - 1.4:
	количество

(объект)
	определяется необходимостью обеспечения связей велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 - 1.4, в единую сеть

<*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование <***>
	

	<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта (далее - система) в границах сельских населенных пунктов в зависимости от их планировочных особенностей включает велосипедные дорожки (велопешеходные дорожки, а также полосы для велосипедистов):

- кварталов (передвижение внутри квартала, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

- микрорайонов (передвижение внутри микрорайона, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

- жилых районов (передвижение между микрорайонами и кварталами в пределах жилого района) общегородского значении (передвижение между жилыми районами, жилыми районами и рекреационными территориями, велотранспортные маршруты, обеспечивающие быстрое и беспрепятственное передвижение между частями населенного пункта);

- в составе поперечного профиля улично-дорожной сети.

Цели создания системы:

- повышение удобства передвижения на расстояния до 10 - 15 км;

- повышение доступности территорий;

- решение транспортных, экологических, социальных проблем;

- сокращение затрат на здравоохранение;

- повышение качества среды обитания за счет сокращения числа поездок на автомобилях на расстояния до 10 - 15 км.

Система формируется в составе концепций благоустройства территорий населенного пункта, либо проектной документации по благоустройству отдельных территорий населенного пункта, либо комплексных схем организации дорожного движения, либо проектов организации дорожного движения, либо при разработке проектов планировки территорий населенного пункта, в случае если в состав таких проектов включаются проекты организации дорожного движения, разрабатываемые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

При создании велосипедных путей рекомендуется связывать все части населенного пункта, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде.

Типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их функции (транспортная или рекреационная), роли в масштабе муниципального образования и характеристик автомобильного и пешеходного трафика пространств, в которые интегрируется велодвижение. В зависимости от этих факторов могут применяться различные решения - от организации полностью изолированной велосипедной дорожки до полного отсутствия выделенных велосипедных дорожек или полос для велосипедистов на местных улицах и проездах, где скоростной режим не превышает 30 км/ч.

При проектировании и устройстве велополос, велопешеходных дорожек следует соблюдать следующие рекомендации:

- велополосы, велопешеходные дорожки необходимо проектировать таким образом, чтобы они обеспечивали непрерывность всего комплекса пешеходных и велотранспортных маршрутов, а также свободный доступ для всех велосипедистов к объектам тяготения (зданиям, сооружениям, объектам транспортной инфраструктуры и пр.);

- велотранспортные маршруты следует прокладывать по кратчайшим путям с учетом обеспечения безопасности движения;

- велополосы и велопешеходные дорожки следует выполнять, по возможности, без изменения продольного профиля участка, с минимальным числом пересечений с проезжей частью улиц;

- обустройство велопешеходных дорожек должно обеспечивать комфортность движения по ним всех предполагаемых (прогнозируемых) групп пользователей;

- необходимо обеспечить полное или частичное разделение основных встречных и пересекающихся потоков велосипедистов и пешеходов в зонах массового тяготения населения;

- решетки водостока, размещаемые при необходимости на велопешеходных дорожках и велополосах, должны выполняться со щелями, направленными поперек направления движения велосипедистов.

Велополосы на сети дорог выделяются и обозначаются дорожными знаками и разметкой в соответствии с Правилами дорожного движения и ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

Велосипедные дорожки и велопешеходные дорожки, образующие велотранспортные маршруты местного значения, должны соединяться между собой с обеспечением сквозного проезда в соседние кварталы для создания непрерывной сети велодорожек. Веломаршруты внутри кварталов могут идти как элемент проезжей части с выделением разметкой или как элемент совмещенного с механическими транспортными средствами движения при условии применения мероприятий по снижению скорости движения, в том числе искусственных неровностей в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006 "Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения".

Во дворах жилых домов велополосы не устраиваются.

<*> В условиях реконструкции застройки кварталов, микрорайонов, жилых районов, а также улично-дорожной сети возможность создания велодорожек определяется наличием соответствующих территорий для их размещения, техническими параметрами улиц и дорог в соответствии с нормативными требованиями и условиями безопасности передвижения участников дорожного движения и пешеходов.

<**> В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

<***> На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

	2
	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами сельских населенных пунктов <1>

	2.1
	Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам, к местам рекреаций, местам приложения труда и на туристических маршрутах
	количество

(объект)
	Определяется заданием на проектирование
	не нормируется

	
	
	протяженность,

км
	
	

	<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами городских и сельских населенных пунктов в зависимости статуса населенного пункта, особенностей прилегающих территорий включает велосипедные дорожки:

- на подходах к населенным пунктам;

- к местам рекреаций;

- на туристических маршрутах;

- к местам приложения труда.

Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам должны присоединяться к системе объектов велотранспортной инфраструктуры населенных пунктов в целях обеспечения непрерывности велосипедного движения.


».
6. Внести в нормативы градостроительного проектирования Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №6 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района  Пензенской области» следующие изменения:
6.1. раздел 1.1. «Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения» изложить в следующей редакции:

« 
1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть <*>
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется

	<*> В соответствии с СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями) поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть (в том числе переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств), тротуары, велосипедные дорожки, центральные и боковые разделительные полосы, бульвары.

Парковки для транспортных средств на улично-дорожной сети допускается предусматривать при соблюдении общих требований и условий допустимости использования городских улиц и дорог для размещения парковок, установленных СП 396.1325800.2018 (с последующими изменениями).

	2
	Остановки общественного поселкового транспорта <*>
	остановочный пункт (количество)
	1 на отрезок улицы протяженностью 600 м
	не нормируется

	<*> при наличии маршрутной сети общественного поселкового транспорта


                                                                                                                                   »;

6.2. раздел 1.5. «Объекты в области физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

« 

1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности


	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	30

	На территории населенного пункта численностью более 50 человек рекомендуется размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, а с численностью населенного пункта от 50 до 500 человек допускается размещать указанные площадки, не требующие капитальных вложений.

	3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	4
	Объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30


»;
6.3. раздел 1.7. «Объекты в области благоустройства» изложить в следующей редакции:

«

1.7. Объекты в области благоустройства
	N

п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.1
	Озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)
	для сельских поселений, кв. м на одного человека
	12 <*>
	не нормируется

	<*> Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее: городских парков - 15, парков планировочных районов - 10, садов жилых районов - 3, скверов - 0,5 (для условий реконструкции - не менее 0,1).

Участки для парков определяются с учетом потребности населения в озелененных территориях общего пользования, прогноза изменения на перспективу природно-климатических, социально-экономических и иных условий.

Для определения площади участка парка следует принимать расчетное число единовременных посетителей - 10% - 15% численности проживающих в зоне доступности парка.

	2.2
	Оборудованное место массовой околоводной рекреации (пляж)
	площадь территории на человека (посетителя), кв. м
	8 <*>
	транспортная доступность, мин.
	90

	<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

	2.3
	Площадки общего пользования различного функционального назначения в микрорайонах (кварталах) жилых зон <*>

	2.3.1
	Детские игровые площадки
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7

0,4 <*>
	не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,4 кв. м на человека.

	2.3.2
	Площадки для отдыха взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,2

0,1 <*>
	не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,1 кв. м на человека.

	2.3.3
	Площадки для занятий физкультурой взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7

0,5 <*>
	не нормируется

	<*> В районах реконструкции - не менее 0,5 кв. м на человека.

Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельный размер площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

	2.3.4
	Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)
	площадь территории на человека, кв. м
	0,03 <*>
	50 м

(100 м) <**>

	<*> Уточняется правилами благоустройства территории муниципального образования.

<**> Расстояние от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание следует принимать не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов), но не менее 20 м от окон жилых и общественных зданий. Расстояние от контейнерных площадок до площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.

	2.3.5
	Площадки для стоянки автомобилей
	не нормируется <*>
	не нормируется

	
	<*> Размер территории площадок для стоянки автомобилей определяется с учетом количества машино-мест (парковочных мест) в соответствии с разделом 1.8. настоящих нормативов. При этом при расчете площади территории площадок для стоянки автомобилей следует принимать на одно машино-место - 25 кв. м.

	<*> Вокруг не менее 50% площадок (для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения) должно быть предусмотрено озеленение с посадкой деревьев и кустарников.

Площадки общего пользования различного назначения (для отдыха взрослого населения, детские игровые, для занятий физкультурой взрослого населения, в том числе доступные для маломобильных групп населения, площадки для стоянки автомобилей, и др.) допускается размещать на территориях общего пользования в границах микрорайонов и кварталов.

Общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, площадками для отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.


 »;

6.4. раздел 1.8. «Объекты для хранения транспортных средств» изложить в следующей редакции:

« 

1.8. Объекты для хранения и (или) паркования транспортных средств

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	Объекты для хранения легковых автомобилей населения <*>
	количество машино-мест (парковочных мест) на 1000 кв. м общей площади квартир
	11,4
	радиус пешеходной доступности, м
	800

(1000) <**>

	<*> Перечень объектов для хранения легковых автомобилей населения уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок, и определяется с учетом градостроительной ситуации, архитектурно-планировочного решения участка строительства.

<**> В районах реконструкции - не более 1000 м.

	2
	Приобъектные стоянки легковых автомобилей у зданий, сооружений, рекреационных территорий и объектов отдыха

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	количество машино-мест на 220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	количество машино-мест на 120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.4.
	Общеобразовательная организация
	количество машино-мест на 50 обучающихся
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	количество машино-мест на 3 преподавателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	количество машино-мест на 25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Научно-исследовательские и проектные институты
	количество машино-мест на 170 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	количество машино-мест на 8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	количество машино-мест на 100 человек, работающих в двух смежных сменах
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	количество машино-мест на 50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 6 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.12
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	количество машино-мест на 8 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Здания театрально-зрелищные:
	
	
	
	

	2.13.1
	1-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 7 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13.2
	2-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 10 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13.3
	3-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 12 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	<*> Дополнительно следует предусматривать места для легковых автомобилей работников и служащих театрально-зрелищного учреждения из расчета одно машино-место на 10 сотрудников.

<**> При реконструкции требуемое число машино-мест принимается по заданию на проектирование.

	2.14
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	количество машино-мест на 8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.15
	Медицинские организации регионального, зонального, межрайонного уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	10
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	10
	
	

	2.16
	Медицинские организации районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.17
	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.18
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	количество машино-мест на 30 мест на трибунах
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.19
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы)
	количество машино-мест на 55 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.22
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.23
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	количество машино-мест на 4 единовременных посетителя
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.24
	Аквапарки, бассейны
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.25
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей

	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.26
	Железнодорожные вокзалы
	количество машино-мест на 10 пассажиров дальнего следования в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.27
	Автовокзалы
	количество машино-мест на 15 пассажиров в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.28
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.29
	Лесопарки и заповедники
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.30
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.31
	Береговые базы маломерного флота
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.32
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	<*> На стоянке (парковке) транспортных средств следует предусматривать машино-места для людей с инвалидностью в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, СП 113.13330.2016 (с последующими изменениями).

Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.


»;

6.5. добавить раздел 1.9. следующего содержания: 

«

1.9. Объекты инфраструктуры велосипедного транспорта
	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта в границах сельских населенных пунктов <1>

	1.1
	Велосипедная дорожка в пределах квартала
	количество

(объект)
	1 <*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	Определяется заданием на проектирование
	

	1.2
	Велосипедная дорожка в пределах микрорайона
	количество

(объект)
	1 <*>
	не нормируется

	
	
	Протяженность, км
	Определяется заданием на проектирование
	

	1.3
	Велосипедная дорожка в пределах жилого района
	количество

(объект)
	1 (включает в себя велосипедные дорожки кварталов,

микрорайонов, объединенных участками, пересекающими магистральные улицы регулируемого движения,

улицы и дороги местного значения, либо находящиеся в составе поперечного профиля указанных улиц и дорог)

<*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование
	

	1.4
	Велосипедные дорожки в парках культуры и отдыха, парках
	количество

(объект)
	1 на объект
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование <**>
	

	1.5
	Велосипедные дорожки в составе поперечного профиля улично-дорожной сети магистральных улиц регулируемого движения,

улиц и дорог местного значения, в том числе обеспечивающие связь велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 - 1.4:
	количество

(объект)
	определяется необходимостью обеспечения связей велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 - 1.4, в единую сеть

<*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование <***>
	

	<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта (далее - система) в границах сельских населенных пунктов в зависимости от их планировочных особенностей включает велосипедные дорожки (велопешеходные дорожки, а также полосы для велосипедистов):

- кварталов (передвижение внутри квартала, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

- микрорайонов (передвижение внутри микрорайона, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

- жилых районов (передвижение между микрорайонами и кварталами в пределах жилого района) общегородского значении (передвижение между жилыми районами, жилыми районами и рекреационными территориями, велотранспортные маршруты, обеспечивающие быстрое и беспрепятственное передвижение между частями населенного пункта);

- в составе поперечного профиля улично-дорожной сети.

Цели создания системы:

- повышение удобства передвижения на расстояния до 10 - 15 км;

- повышение доступности территорий;

- решение транспортных, экологических, социальных проблем;

- сокращение затрат на здравоохранение;

- повышение качества среды обитания за счет сокращения числа поездок на автомобилях на расстояния до 10 - 15 км.

Система формируется в составе концепций благоустройства территорий населенного пункта, либо проектной документации по благоустройству отдельных территорий населенного пункта, либо комплексных схем организации дорожного движения, либо проектов организации дорожного движения, либо при разработке проектов планировки территорий населенного пункта, в случае если в состав таких проектов включаются проекты организации дорожного движения, разрабатываемые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

При создании велосипедных путей рекомендуется связывать все части населенного пункта, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде.

Типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их функции (транспортная или рекреационная), роли в масштабе муниципального образования и характеристик автомобильного и пешеходного трафика пространств, в которые интегрируется велодвижение. В зависимости от этих факторов могут применяться различные решения - от организации полностью изолированной велосипедной дорожки до полного отсутствия выделенных велосипедных дорожек или полос для велосипедистов на местных улицах и проездах, где скоростной режим не превышает 30 км/ч.

При проектировании и устройстве велополос, велопешеходных дорожек следует соблюдать следующие рекомендации:

- велополосы, велопешеходные дорожки необходимо проектировать таким образом, чтобы они обеспечивали непрерывность всего комплекса пешеходных и велотранспортных маршрутов, а также свободный доступ для всех велосипедистов к объектам тяготения (зданиям, сооружениям, объектам транспортной инфраструктуры и пр.);

- велотранспортные маршруты следует прокладывать по кратчайшим путям с учетом обеспечения безопасности движения;

- велополосы и велопешеходные дорожки следует выполнять, по возможности, без изменения продольного профиля участка, с минимальным числом пересечений с проезжей частью улиц;

- обустройство велопешеходных дорожек должно обеспечивать комфортность движения по ним всех предполагаемых (прогнозируемых) групп пользователей;

- необходимо обеспечить полное или частичное разделение основных встречных и пересекающихся потоков велосипедистов и пешеходов в зонах массового тяготения населения;

- решетки водостока, размещаемые при необходимости на велопешеходных дорожках и велополосах, должны выполняться со щелями, направленными поперек направления движения велосипедистов.

Велополосы на сети дорог выделяются и обозначаются дорожными знаками и разметкой в соответствии с Правилами дорожного движения и ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

Велосипедные дорожки и велопешеходные дорожки, образующие велотранспортные маршруты местного значения, должны соединяться между собой с обеспечением сквозного проезда в соседние кварталы для создания непрерывной сети велодорожек. Веломаршруты внутри кварталов могут идти как элемент проезжей части с выделением разметкой или как элемент совмещенного с механическими транспортными средствами движения при условии применения мероприятий по снижению скорости движения, в том числе искусственных неровностей в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006 "Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения".

Во дворах жилых домов велополосы не устраиваются.

<*> В условиях реконструкции застройки кварталов, микрорайонов, жилых районов, а также улично-дорожной сети возможность создания велодорожек определяется наличием соответствующих территорий для их размещения, техническими параметрами улиц и дорог в соответствии с нормативными требованиями и условиями безопасности передвижения участников дорожного движения и пешеходов.

<**> В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

<***> На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

	2
	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами сельских населенных пунктов <1>

	2.1
	Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам, к местам рекреаций, местам приложения труда и на туристических маршрутах
	количество

(объект)
	Определяется заданием на проектирование
	не нормируется

	
	
	протяженность,

км
	
	

	<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами городских и сельских населенных пунктов в зависимости статуса населенного пункта, особенностей прилегающих территорий включает велосипедные дорожки:

- на подходах к населенным пунктам;

- к местам рекреаций;

- на туристических маршрутах;

- к местам приложения труда.

Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам должны присоединяться к системе объектов велотранспортной инфраструктуры населенных пунктов в целях обеспечения непрерывности велосипедного движения.


».
7. Внести в нормативы градостроительного проектирования Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №7 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района  Пензенской области» следующие изменения:
7.1. раздел 1.1. «Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения» изложить в следующей редакции:

« 
1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть <*>
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется

	<*> В соответствии с СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями) поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть (в том числе переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств), тротуары, велосипедные дорожки, центральные и боковые разделительные полосы, бульвары.

Парковки для транспортных средств на улично-дорожной сети допускается предусматривать при соблюдении общих требований и условий допустимости использования городских улиц и дорог для размещения парковок, установленных СП 396.1325800.2018 (с последующими изменениями).

	2
	Остановки общественного поселкового транспорта <*>
	остановочный пункт (количество)
	1 на отрезок улицы протяженностью 600 м
	не нормируется

	<*> при наличии маршрутной сети общественного поселкового транспорта


                                                                                                                                   »;

7.2. раздел 1.5. «Объекты в области физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

« 

1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	30

	На территории населенного пункта численностью более 50 человек рекомендуется размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, а с численностью населенного пункта от 50 до 500 человек допускается размещать указанные площадки, не требующие капитальных вложений.

	3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	4
	Объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30


»;
7.3. раздел 1.7. «Объекты в области благоустройства» изложить в следующей редакции:

«

1.7. Объекты в области благоустройства
	N

п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.1
	Озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)
	для сельских поселений, кв. м на одного человека
	12 <*>
	не нормируется

	<*> Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее: городских парков - 15, парков планировочных районов - 10, садов жилых районов - 3, скверов - 0,5 (для условий реконструкции - не менее 0,1).

Участки для парков определяются с учетом потребности населения в озелененных территориях общего пользования, прогноза изменения на перспективу природно-климатических, социально-экономических и иных условий.

Для определения площади участка парка следует принимать расчетное число единовременных посетителей - 10% - 15% численности проживающих в зоне доступности парка.

	2.2
	Оборудованное место массовой околоводной рекреации (пляж)
	площадь территории на человека (посетителя), кв. м
	8 <*>
	транспортная доступность, мин.
	90

	<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

	2.3
	Площадки общего пользования различного функционального назначения в микрорайонах (кварталах) жилых зон <*>

	2.3.1
	Детские игровые площадки
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7

0,4 <*>
	не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,4 кв. м на человека.

	2.3.2
	Площадки для отдыха взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,2

0,1 <*>
	не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,1 кв. м на человека.

	2.3.3
	Площадки для занятий физкультурой взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7

0,5 <*>
	не нормируется

	<*> В районах реконструкции - не менее 0,5 кв. м на человека.

Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельный размер площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

	2.3.4
	Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)
	площадь территории на человека, кв. м
	0,03 <*>
	50 м

(100 м) <**>

	<*> Уточняется правилами благоустройства территории муниципального образования.

<**> Расстояние от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание следует принимать не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов), но не менее 20 м от окон жилых и общественных зданий. Расстояние от контейнерных площадок до площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.

	2.3.5
	Площадки для стоянки автомобилей
	не нормируется <*>
	не нормируется

	
	<*> Размер территории площадок для стоянки автомобилей определяется с учетом количества машино-мест (парковочных мест) в соответствии с разделом 1.8. настоящих нормативов. При этом при расчете площади территории площадок для стоянки автомобилей следует принимать на одно машино-место - 25 кв. м.

	<*> Вокруг не менее 50% площадок (для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения) должно быть предусмотрено озеленение с посадкой деревьев и кустарников.

Площадки общего пользования различного назначения (для отдыха взрослого населения, детские игровые, для занятий физкультурой взрослого населения, в том числе доступные для маломобильных групп населения, площадки для стоянки автомобилей, и др.) допускается размещать на территориях общего пользования в границах микрорайонов и кварталов.

Общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, площадками для отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.


 »;

7.4. раздел 1.8. «Объекты для хранения транспортных средств» изложить в следующей редакции:

« 

1.8. Объекты для хранения и (или) паркования транспортных средств

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	Объекты для хранения легковых автомобилей населения <*>
	количество машино-мест (парковочных мест) на 1000 кв. м общей площади квартир
	11,4
	радиус пешеходной доступности, м
	800

(1000) <**>

	<*> Перечень объектов для хранения легковых автомобилей населения уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок, и определяется с учетом градостроительной ситуации, архитектурно-планировочного решения участка строительства.

<**> В районах реконструкции - не более 1000 м.

	2
	Приобъектные стоянки легковых автомобилей у зданий, сооружений, рекреационных территорий и объектов отдыха

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	количество машино-мест на 220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	количество машино-мест на 120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.4.
	Общеобразовательная организация
	количество машино-мест на 50 обучающихся
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	количество машино-мест на 3 преподавателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	количество машино-мест на 25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Научно-исследовательские и проектные институты
	количество машино-мест на 170 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	количество машино-мест на 8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	количество машино-мест на 100 человек, работающих в двух смежных сменах
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	количество машино-мест на 50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 6 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.12
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	количество машино-мест на 8 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Здания театрально-зрелищные:
	
	
	
	

	2.13.1
	1-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 7 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13.2
	2-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 10 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13.3
	3-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 12 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	<*> Дополнительно следует предусматривать места для легковых автомобилей работников и служащих театрально-зрелищного учреждения из расчета одно машино-место на 10 сотрудников.

<**> При реконструкции требуемое число машино-мест принимается по заданию на проектирование.

	2.14
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	количество машино-мест на 8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.15
	Медицинские организации регионального, зонального, межрайонного уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	10
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	10
	
	

	2.16
	Медицинские организации районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.17
	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.18
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	количество машино-мест на 30 мест на трибунах
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.19
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы)

	количество машино-мест на 55 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.22
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.23
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	количество машино-мест на 4 единовременных посетителя
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.24
	Аквапарки, бассейны
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.25
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.26
	Железнодорожные вокзалы
	количество машино-мест на 10 пассажиров дальнего следования в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.27
	Автовокзалы
	количество машино-мест на 15 пассажиров в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.28
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.29
	Лесопарки и заповедники
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.30
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.31
	Береговые базы маломерного флота
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.32
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	<*> На стоянке (парковке) транспортных средств следует предусматривать машино-места для людей с инвалидностью в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, СП 113.13330.2016 (с последующими изменениями).

Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.


»;

7.5. добавить раздел 1.9. следующего содержания: 

«

1.9. Объекты инфраструктуры велосипедного транспорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта в границах сельских населенных пунктов <1>

	1.1
	Велосипедная дорожка в пределах квартала
	количество

(объект)
	1 <*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	Определяется заданием на проектирование
	

	1.2
	Велосипедная дорожка в пределах микрорайона
	количество

(объект)
	1 <*>
	не нормируется

	
	
	Протяженность, км
	Определяется заданием на проектирование
	

	1.3
	Велосипедная дорожка в пределах жилого района
	количество

(объект)
	1 (включает в себя велосипедные дорожки кварталов,

микрорайонов, объединенных участками, пересекающими магистральные улицы регулируемого движения,

улицы и дороги местного значения, либо находящиеся в составе поперечного профиля указанных улиц и дорог)

<*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование
	

	1.4
	Велосипедные дорожки в парках культуры и отдыха, парках
	количество

(объект)
	1 на объект
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование <**>
	

	1.5
	Велосипедные дорожки в составе поперечного профиля улично-дорожной сети магистральных улиц регулируемого движения,

улиц и дорог местного значения, в том числе обеспечивающие связь велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 - 1.4:
	количество

(объект)
	определяется необходимостью обеспечения связей велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 - 1.4, в единую сеть

<*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование <***>
	

	<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта (далее - система) в границах сельских населенных пунктов в зависимости от их планировочных особенностей включает велосипедные дорожки (велопешеходные дорожки, а также полосы для велосипедистов):

- кварталов (передвижение внутри квартала, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

- микрорайонов (передвижение внутри микрорайона, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

- жилых районов (передвижение между микрорайонами и кварталами в пределах жилого района) общегородского значении (передвижение между жилыми районами, жилыми районами и рекреационными территориями, велотранспортные маршруты, обеспечивающие быстрое и беспрепятственное передвижение между частями населенного пункта);

- в составе поперечного профиля улично-дорожной сети.

Цели создания системы:

- повышение удобства передвижения на расстояния до 10 - 15 км;

- повышение доступности территорий;

- решение транспортных, экологических, социальных проблем;

- сокращение затрат на здравоохранение;

- повышение качества среды обитания за счет сокращения числа поездок на автомобилях на расстояния до 10 - 15 км.

Система формируется в составе концепций благоустройства территорий населенного пункта, либо проектной документации по благоустройству отдельных территорий населенного пункта, либо комплексных схем организации дорожного движения, либо проектов организации дорожного движения, либо при разработке проектов планировки территорий населенного пункта, в случае если в состав таких проектов включаются проекты организации дорожного движения, разрабатываемые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

При создании велосипедных путей рекомендуется связывать все части населенного пункта, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде.

Типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их функции (транспортная или рекреационная), роли в масштабе муниципального образования и характеристик автомобильного и пешеходного трафика пространств, в которые интегрируется велодвижение. В зависимости от этих факторов могут применяться различные решения - от организации полностью изолированной велосипедной дорожки до полного отсутствия выделенных велосипедных дорожек или полос для велосипедистов на местных улицах и проездах, где скоростной режим не превышает 30 км/ч.

При проектировании и устройстве велополос, велопешеходных дорожек следует соблюдать следующие рекомендации:

- велополосы, велопешеходные дорожки необходимо проектировать таким образом, чтобы они обеспечивали непрерывность всего комплекса пешеходных и велотранспортных маршрутов, а также свободный доступ для всех велосипедистов к объектам тяготения (зданиям, сооружениям, объектам транспортной инфраструктуры и пр.);

- велотранспортные маршруты следует прокладывать по кратчайшим путям с учетом обеспечения безопасности движения;

- велополосы и велопешеходные дорожки следует выполнять, по возможности, без изменения продольного профиля участка, с
 минимальным числом пересечений с проезжей частью улиц;

- обустройство велопешеходных дорожек должно обеспечивать комфортность движения по ним всех предполагаемых (прогнозируемых) групп пользователей;

- необходимо обеспечить полное или частичное разделение основных встречных и пересекающихся потоков велосипедистов и пешеходов в зонах массового тяготения населения;

- решетки водостока, размещаемые при необходимости на велопешеходных дорожках и велополосах, должны выполняться со щелями, направленными поперек направления движения велосипедистов.

Велополосы на сети дорог выделяются и обозначаются дорожными знаками и разметкой в соответствии с Правилами дорожного движения и ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

Велосипедные дорожки и велопешеходные дорожки, образующие велотранспортные маршруты местного значения, должны соединяться между собой с обеспечением сквозного проезда в соседние кварталы для создания непрерывной сети велодорожек. Веломаршруты внутри кварталов могут идти как элемент проезжей части с выделением разметкой или как элемент совмещенного с механическими транспортными средствами движения при условии применения мероприятий по снижению скорости движения, в том числе искусственных неровностей в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006 "Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения".

Во дворах жилых домов велополосы не устраиваются.

<*> В условиях реконструкции застройки кварталов, микрорайонов, жилых районов, а также улично-дорожной сети возможность создания велодорожек определяется наличием соответствующих территорий для их размещения, техническими параметрами улиц и дорог в соответствии с нормативными требованиями и условиями безопасности передвижения участников дорожного движения и пешеходов.

<**> В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

<***> На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

	2
	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами сельских населенных пунктов <1>

	2.1
	Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам, к местам рекреаций, местам приложения труда и на туристических маршрутах
	количество

(объект)
	Определяется заданием на проектирование
	не нормируется

	
	
	протяженность,

км
	
	

	<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами городских и сельских населенных пунктов в зависимости статуса населенного пункта, особенностей прилегающих территорий включает велосипедные дорожки:

- на подходах к населенным пунктам;

- к местам рекреаций;

- на туристических маршрутах;

- к местам приложения труда.

Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам должны присоединяться к системе объектов велотранспортной инфраструктуры населенных пунктов в целях обеспечения непрерывности велосипедного движения.


».
8. Внести в нормативы градостроительного проектирования Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №8 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района  Пензенской области» следующие изменения:
8.1. раздел 1.1. «Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения» изложить в следующей редакции:

« 
1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть <*>
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется

	<*> В соответствии с СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями) поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть (в том числе переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств), тротуары, велосипедные дорожки, центральные и боковые разделительные полосы, бульвары.

Парковки для транспортных средств на улично-дорожной сети допускается предусматривать при соблюдении общих требований и условий допустимости использования городских улиц и дорог для размещения парковок, установленных СП 396.1325800.2018 (с последующими изменениями).

	2
	Остановки общественного поселкового транспорта <*>
	остановочный пункт (количество)
	1 на отрезок улицы протяженностью 600 м
	не нормируется

	<*> при наличии маршрутной сети общественного поселкового транспорта


                                                                                                                                   »;

8.2. раздел 1.5. «Объекты в области физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

« 

1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	30

	На территории населенного пункта численностью более 50 человек рекомендуется размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, а с численностью населенного пункта от 50 до 500 человек допускается размещать указанные площадки, не требующие капитальных вложений.

	3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	4
	Объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30


»;
8.3. раздел 1.7. «Объекты в области благоустройства» изложить в следующей редакции:

«

1.7. Объекты в области благоустройства
	N

п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.1
	Озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)
	для сельских поселений, кв. м на одного человека
	12 <*>
	не нормируется

	<*> Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее: городских парков - 15, парков планировочных районов - 10, садов жилых районов - 3, скверов - 0,5 (для условий реконструкции - не менее 0,1).

Участки для парков определяются с учетом потребности населения в озелененных территориях общего пользования, прогноза изменения на перспективу природно-климатических, социально-экономических и иных условий.

Для определения площади участка парка следует принимать расчетное число единовременных посетителей - 10% - 15% численности проживающих в зоне доступности парка.

	2.2
	Оборудованное место массовой околоводной рекреации (пляж)
	площадь территории на человека (посетителя), кв. м
	8 <*>
	транспортная доступность, мин.
	90

	<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

	2.3
	Площадки общего пользования различного функционального назначения в микрорайонах (кварталах) жилых зон <*>

	2.3.1
	Детские игровые площадки
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7

0,4 <*>
	не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,4 кв. м на человека.

	2.3.2
	Площадки для отдыха взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,2

0,1 <*>
	не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,1 кв. м на человека.

	2.3.3
	Площадки для занятий физкультурой взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7

0,5 <*>
	не нормируется

	<*> В районах реконструкции - не менее 0,5 кв. м на человека.

Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельный размер площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

	2.3.4
	Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)
	площадь территории на человека, кв. м
	0,03 <*>
	50 м

(100 м) <**>

	<*> Уточняется правилами благоустройства территории муниципального образования.

<**> Расстояние от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание следует принимать не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов), но не менее 20 м от окон жилых и общественных зданий. Расстояние от контейнерных площадок до площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.

	2.3.5
	Площадки для стоянки автомобилей
	не нормируется <*>
	не нормируется

	
	<*> Размер территории площадок для стоянки автомобилей определяется с учетом количества машино-мест (парковочных мест) в соответствии с разделом 1.8. настоящих нормативов. При этом при расчете площади территории площадок для стоянки автомобилей следует принимать на одно машино-место - 25 кв. м.

	<*> Вокруг не менее 50% площадок (для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения) должно быть предусмотрено озеленение с посадкой деревьев и кустарников.

Площадки общего пользования различного назначения (для отдыха взрослого населения, детские игровые, для занятий физкультурой взрослого населения, в том числе доступные для маломобильных групп населения, площадки для стоянки автомобилей, и др.) допускается размещать на территориях общего пользования в границах микрорайонов и кварталов.

Общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, площадками для отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.


 »;

8.4. раздел 1.8. «Объекты для хранения транспортных средств» изложить в следующей редакции:

« 

1.8. Объекты для хранения и (или) паркования транспортных средств

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	Объекты для хранения легковых автомобилей населения <*>
	количество машино-мест (парковочных мест) на 1000 кв. м общей площади квартир
	11,4
	радиус пешеходной доступности, м
	800

(1000) <**>

	<*> Перечень объектов для хранения легковых автомобилей населения уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок, и определяется с учетом градостроительной ситуации, архитектурно-планировочного решения участка строительства.

<**> В районах реконструкции - не более 1000 м.

	2
	Приобъектные стоянки легковых автомобилей у зданий, сооружений, рекреационных территорий и объектов отдыха

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	количество машино-мест на 220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	количество машино-мест на 120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.4.
	Общеобразовательная организация
	количество машино-мест на 50 обучающихся
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	количество машино-мест на 3 преподавателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	количество машино-мест на 25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Научно-исследовательские и проектные институты
	количество машино-мест на 170 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	количество машино-мест на 8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	количество машино-мест на 100 человек, работающих в двух смежных сменах
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	количество машино-мест на 50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 6 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.12
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	количество машино-мест на 8 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Здания театрально-зрелищные:
	
	
	
	

	2.13.1
	1-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 7 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13.2
	2-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 10 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13.3
	3-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 12 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	<*> Дополнительно следует предусматривать места для легковых автомобилей работников и служащих театрально-зрелищного учреждения из расчета одно машино-место на 10 сотрудников.

<**> При реконструкции требуемое число машино-мест принимается по заданию на проектирование.

	2.14
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	количество машино-мест на 8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.15
	Медицинские организации регионального, зонального, межрайонного уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	10
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	10
	
	

	2.16
	Медицинские организации районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных 
условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.17
	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.18
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	количество машино-мест на 30 мест на трибунах
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.19
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы)
	количество машино-мест на 55 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.22
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.23
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	количество машино-мест на 4 единовременных посетителя
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.24
	Аквапарки, бассейны
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.25
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.26
	Железнодорожные вокзалы
	количество машино-мест на 10 пассажиров дальнего следования в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.27
	Автовокзалы
	количество машино-мест на 15 пассажиров в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.28
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.29
	Лесопарки и заповедники
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.30
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.31
	Береговые базы маломерного флота
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.32
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	<*> На стоянке (парковке) транспортных средств следует предусматривать машино-места для людей с инвалидностью в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, СП 113.13330.2016 (с последующими изменениями).

Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.


»;

8.5. добавить раздел 1.9. следующего содержания: 

«

1.9. Объекты инфраструктуры велосипедного транспорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта в границах сельских населенных пунктов <1>

	1.1
	Велосипедная дорожка в пределах квартала
	количество

(объект)
	1 <*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	Определяется заданием на проектирование
	

	1.2
	Велосипедная дорожка в пределах микрорайона
	количество

(объект)
	1 <*>
	не нормируется

	
	
	Протяженность, км
	Определяется заданием на проектирование
	

	1.3
	Велосипедная дорожка в пределах жилого района
	количество

(объект)
	1 (включает в себя велосипедные дорожки кварталов,

микрорайонов, объединенных участками, пересекающими магистральные улицы регулируемого движения,

улицы и дороги местного значения, либо находящиеся в составе поперечного профиля указанных улиц и дорог)

<*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование
	

	1.4
	Велосипедные дорожки в парках культуры и отдыха, парках
	количество

(объект)
	1 на объект
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование <**>
	

	1.5
	Велосипедные дорожки в составе поперечного профиля улично-дорожной сети магистральных улиц регулируемого движения,

улиц и дорог местного значения, в том числе обеспечивающие связь велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 - 1.4:
	количество

(объект)
	определяется необходимостью обеспечения связей велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 - 1.4, в единую сеть

<*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование <***>
	

	<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта (далее - система) в границах сельских населенных пунктов в зависимости от их планировочных особенностей включает велосипедные дорожки (велопешеходные дорожки, а также полосы для велосипедистов):

- кварталов (передвижение внутри квартала, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

- микрорайонов (передвижение внутри микрорайона, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);
- жилых районов (передвижение между микрорайонами и кварталами в пределах жилого района) общегородского значении (передвижение между жилыми районами, жилыми районами и рекреационными территориями, велотранспортные маршруты, обеспечивающие быстрое и беспрепятственное передвижение между частями населенного пункта);

- в составе поперечного профиля улично-дорожной сети.

Цели создания системы:

- повышение удобства передвижения на расстояния до 10 - 15 км;

- повышение доступности территорий;

- решение транспортных, экологических, социальных проблем;

- сокращение затрат на здравоохранение;

- повышение качества среды обитания за счет сокращения числа поездок на автомобилях на расстояния до 10 - 15 км.

Система формируется в составе концепций благоустройства территорий населенного пункта, либо проектной документации по благоустройству отдельных территорий населенного пункта, либо комплексных схем организации дорожного движения, либо проектов организации дорожного движения, либо при разработке проектов планировки территорий населенного пункта, в случае если в состав таких проектов включаются проекты организации дорожного движения, разрабатываемые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

При создании велосипедных путей рекомендуется связывать все части населенного пункта, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде.

Типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их функции (транспортная или рекреационная), роли в масштабе муниципального образования и характеристик автомобильного и пешеходного трафика пространств, в которые интегрируется велодвижение. В зависимости от этих факторов могут применяться различные решения - от организации полностью изолированной велосипедной дорожки до полного отсутствия выделенных велосипедных дорожек или полос для велосипедистов на местных улицах и проездах, где скоростной режим не превышает 30 км/ч.

При проектировании и устройстве велополос, велопешеходных дорожек следует соблюдать следующие рекомендации:

- велополосы, велопешеходные дорожки необходимо проектировать таким образом, чтобы они обеспечивали непрерывность всего комплекса пешеходных и велотранспортных маршрутов, а также свободный доступ для всех велосипедистов к объектам тяготения (зданиям, сооружениям, объектам транспортной инфраструктуры и пр.);

- велотранспортные маршруты следует прокладывать по кратчайшим путям с учетом обеспечения безопасности движения;

- велополосы и велопешеходные дорожки следует выполнять, по возможности, без изменения продольного профиля участка, с минимальным числом пересечений с проезжей частью улиц;

- обустройство велопешеходных дорожек должно обеспечивать комфортность движения по ним всех предполагаемых (прогнозируемых) групп пользователей;

- необходимо обеспечить полное или частичное разделение основных встречных и пересекающихся потоков велосипедистов и пешеходов в зонах массового тяготения населения;

- решетки водостока, размещаемые при необходимости на велопешеходных дорожках и велополосах, должны выполняться со щелями, направленными поперек направления движения велосипедистов.

Велополосы на сети дорог выделяются и обозначаются дорожными знаками и разметкой в соответствии с Правилами дорожного движения и ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

Велосипедные дорожки и велопешеходные дорожки, образующие велотранспортные маршруты местного значения, должны соединяться между собой с обеспечением сквозного проезда в соседние кварталы для создания непрерывной сети велодорожек. Веломаршруты внутри кварталов могут идти как элемент проезжей части с выделением разметкой или как элемент совмещенного с механическими транспортными средствами движения при условии применения мероприятий по снижению скорости движения, в том числе искусственных неровностей в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006 "Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения".

Во дворах жилых домов велополосы не устраиваются.

<*> В условиях реконструкции застройки кварталов, микрорайонов, жилых районов, а также улично-дорожной сети возможность создания велодорожек определяется наличием соответствующих территорий для их размещения, техническими параметрами улиц и дорог в соответствии с нормативными требованиями и условиями безопасности передвижения участников дорожного движения и пешеходов.

<**> В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

<***> На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

	2
	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами сельских населенных пунктов <1>

	2.1
	Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам, к местам рекреаций, местам приложения труда и на туристических маршрутах
	количество

(объект)
	Определяется заданием на проектирование
	не нормируется

	
	
	протяженность,

км
	
	

	<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами городских и сельских населенных пунктов в зависимости статуса населенного пункта, особенностей прилегающих территорий включает велосипедные дорожки:

- на подходах к населенным пунктам;

- к местам рекреаций;

- на туристических маршрутах;

- к местам приложения труда.

Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам должны присоединяться к системе объектов велотранспортной инфраструктуры населенных пунктов в целях обеспечения непрерывности велосипедного движения.


».
9. Внести в нормативы градостроительного проектирования Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №9 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района Пензенской области» следующие изменения:
9.1. раздел 1.1. «Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения» изложить в следующей редакции:

« 
1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть <*>
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется

	<*> В соответствии с СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями) поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть (в том числе переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств), тротуары, велосипедные дорожки, центральные и боковые разделительные полосы, бульвары.

Парковки для транспортных средств на улично-дорожной сети допускается предусматривать при соблюдении общих требований и условий допустимости использования городских улиц и дорог для размещения парковок, установленных СП 396.1325800.2018 (с последующими изменениями).

	2
	Остановки общественного поселкового транспорта <*>
	остановочный пункт (количество)
	1 на отрезок улицы протяженностью 600 м
	не нормируется

	<*> при наличии маршрутной сети общественного поселкового транспорта


                                                                                                                                   »;

9.2. раздел 1.5. «Объекты в области физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

« 

1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	30

	На территории населенного пункта численностью более 50 человек рекомендуется размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, а с численностью населенного пункта от 50 до 500 человек допускается размещать указанные площадки, не требующие капитальных вложений.

	3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	4
	Объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30


»;
9.3. раздел 1.7. «Объекты в области благоустройства» изложить в следующей редакции:

«

1.7. Объекты в области благоустройства
	N

п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.1
	Озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)
	для сельских поселений, кв. м на одного человека
	12 <*>
	не нормируется

	<*> Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее: городских парков - 15, парков планировочных районов - 10, садов жилых районов - 3, скверов - 0,5 (для условий реконструкции - не менее 0,1).

Участки для парков определяются с учетом потребности населения в озелененных территориях общего пользования, прогноза изменения на перспективу природно-климатических, социально-экономических и иных условий.

Для определения площади участка парка следует принимать расчетное число единовременных посетителей - 10% - 15% численности проживающих в зоне доступности парка.

	2.2
	Оборудованное место массовой околоводной рекреации (пляж)
	площадь территории на человека (посетителя), кв. м
	8 <*>
	транспортная доступность, мин.
	90

	<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

	2.3
	Площадки общего пользования различного функционального назначения в микрорайонах (кварталах) жилых зон <*>

	2.3.1
	Детские игровые площадки
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7

0,4 <*>
	не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,4 кв. м на человека.

	2.3.2
	Площадки для отдыха взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,2

0,1 <*>
	не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,1 кв. м на человека.

	2.3.3
	Площадки для занятий физкультурой взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7

0,5 <*>
	не нормируется

	<*> В районах реконструкции - не менее 0,5 кв. м на человека.

Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельный размер площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

	2.3.4
	Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)
	площадь территории на человека, кв. м
	0,03 <*>
	50 м

(100 м) <**>

	<*> Уточняется правилами благоустройства территории муниципального образования.

<**> Расстояние от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание следует принимать не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов), но не менее 20 м от окон жилых и общественных зданий. Расстояние от контейнерных площадок до площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.

	2.3.5
	Площадки для стоянки автомобилей
	не нормируется <*>
	не нормируется

	
	<*> Размер территории площадок для стоянки автомобилей определяется с учетом количества машино-мест (парковочных мест) в соответствии с разделом 1.8. настоящих нормативов. При этом при расчете площади территории площадок для стоянки автомобилей следует принимать на одно машино-место - 25 кв. м.

	<*> Вокруг не менее 50% площадок (для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения) должно быть предусмотрено озеленение с посадкой деревьев и кустарников.

Площадки общего пользования различного назначения (для отдыха взрослого населения, детские игровые, для занятий физкультурой взрослого населения, в том числе доступные для маломобильных групп населения, площадки для стоянки автомобилей, и др.) допускается размещать на территориях общего пользования в границах микрорайонов и кварталов.

Общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, площадками для отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.


 »;

9.4. раздел 1.8. «Объекты для хранения транспортных средств» изложить в следующей редакции:

« 

1.8. Объекты для хранения и (или) паркования транспортных средств

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	Объекты для хранения легковых автомобилей населения <*>
	количество машино-мест (парковочных мест) на 1000 кв. м общей площади квартир
	11,4
	радиус пешеходной доступности, м
	800

(1000) <**>

	<*> Перечень объектов для хранения легковых автомобилей населения уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок, и определяется с учетом градостроительной ситуации, архитектурно-планировочного решения участка строительства.

<**> В районах реконструкции - не более 1000 м.

	2
	Приобъектные стоянки легковых автомобилей у зданий, сооружений, рекреационных территорий и объектов отдыха

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	количество машино-мест на 220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	количество машино-мест на 120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.4.
	Общеобразовательная организация
	количество машино-мест на 50 обучающихся
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	количество машино-мест на 3 преподавателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	количество машино-мест на 25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Научно-исследовательские и проектные институты
	количество машино-мест на 170 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	количество машино-мест на 8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	количество машино-мест на 100 человек, работающих в двух смежных сменах
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	количество машино-мест на 50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 6 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.12
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	количество машино-мест на 8 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Здания театрально-зрелищные:
	
	
	
	

	2.13.1
	1-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 7 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13.2
	2-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 10 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13.3
	3-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 12 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	<*> Дополнительно следует предусматривать места для легковых автомобилей работников и служащих театрально-зрелищного учреждения из расчета одно машино-место на 10 сотрудников.

<**> При реконструкции требуемое число машино-мест принимается по заданию на проектирование.

	2.14
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	количество машино-мест на 8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.15
	Медицинские организации регионального, зонального, межрайонного уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	10
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	10
	
	

	2.16
	Медицинские организации районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.17
	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.18
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	количество машино-мест на 30 мест на трибунах
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.19
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы)
	количество машино-мест на 55 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей

	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.22
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.23
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	количество машино-мест на 4 единовременных посетителя
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.24
	Аквапарки, бассейны
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.25
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.26
	Железнодорожные вокзалы
	количество машино-мест на 10 пассажиров дальнего следования в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.27
	Автовокзалы
	количество машино-мест на 15 пассажиров в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.28
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.29
	Лесопарки и заповедники
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.30
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.31
	Береговые базы маломерного флота
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.32
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	<*> На стоянке (парковке) транспортных средств следует предусматривать машино-места для людей с инвалидностью в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, СП 113.13330.2016 (с последующими изменениями).

Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.


»;

9.5. добавить раздел 1.9. следующего содержания: 

«

1.9. Объекты инфраструктуры велосипедного транспорта
	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта в границах сельских населенных пунктов <1>

	1.1
	Велосипедная дорожка в пределах квартала
	количество

(объект)

	1 <*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	Определяется заданием на проектирование

	

	1.2
	Велосипедная дорожка в пределах микрорайона
	количество

(объект)
	1 <*>
	не нормируется

	
	
	Протяженность, км
	Определяется заданием на проектирование

	

	1.3
	Велосипедная дорожка в пределах жилого района
	количество

(объект)
	1 (включает в себя велосипедные дорожки кварталов,

микрорайонов, объединенных участками, пересекающими магистральные улицы регулируемого движения,

улицы и дороги местного значения, либо находящиеся в составе поперечного профиля указанных улиц и дорог)

<*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование

	

	1.4
	Велосипедные дорожки в парках культуры и отдыха, парках
	количество

(объект)
	1 на объект
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование <**>
	

	1.5
	Велосипедные дорожки в составе поперечного профиля улично-дорожной сети магистральных улиц регулируемого движения,

улиц и дорог местного значения, в том числе обеспечивающие связь велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 - 1.4:
	количество

(объект)
	определяется необходимостью обеспечения связей велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 - 1.4, в единую сеть

<*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование <***>
	

	<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта (далее - система) в границах сельских населенных пунктов в зависимости от их планировочных особенностей включает велосипедные дорожки (велопешеходные дорожки, а также полосы для велосипедистов):

- кварталов (передвижение внутри квартала, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

- микрорайонов (передвижение внутри микрорайона, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

- жилых районов (передвижение между микрорайонами и кварталами в пределах жилого района) общегородского значении (передвижение между жилыми районами, жилыми районами и рекреационными территориями, велотранспортные маршруты, обеспечивающие быстрое и беспрепятственное передвижение между частями населенного пункта);

- в составе поперечного профиля улично-дорожной сети.

Цели создания системы:

- повышение удобства передвижения на расстояния до 10 - 15 км;

- повышение доступности территорий;

- решение транспортных, экологических, социальных проблем;

- сокращение затрат на здравоохранение;

- повышение качества среды обитания за счет сокращения числа поездок на автомобилях на расстояния до 10 - 15 км.

Система формируется в составе концепций благоустройства территорий населенного пункта, либо проектной документации по благоустройству отдельных территорий населенного пункта, либо комплексных схем организации дорожного движения, либо проектов организации дорожного движения, либо при разработке проектов планировки территорий населенного пункта, в случае если в состав таких проектов включаются проекты организации дорожного движения, разрабатываемые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

При создании велосипедных путей рекомендуется связывать все части населенного пункта, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде.

Типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их функции (транспортная или рекреационная), роли в масштабе муниципального образования и характеристик автомобильного и пешеходного трафика пространств, в которые интегрируется велодвижение. В зависимости от этих факторов могут применяться различные решения - от организации полностью изолированной велосипедной дорожки до полного отсутствия выделенных велосипедных дорожек или полос для велосипедистов на местных улицах и проездах, где скоростной режим не превышает 30 км/ч.

При проектировании и устройстве велополос, велопешеходных дорожек следует соблюдать следующие рекомендации:

- велополосы, велопешеходные дорожки необходимо проектировать таким образом, чтобы они обеспечивали непрерывность всего комплекса пешеходных и велотранспортных маршрутов, а также свободный доступ для всех велосипедистов к объектам тяготения (зданиям, сооружениям, объектам транспортной инфраструктуры и пр.);

- велотранспортные маршруты следует прокладывать по кратчайшим путям с учетом обеспечения безопасности движения;

- велополосы и велопешеходные дорожки следует выполнять, по возможности, без изменения продольного профиля участка, с минимальным числом пересечений с проезжей частью улиц;

- обустройство велопешеходных дорожек должно обеспечивать комфортность движения по ним всех предполагаемых (прогнозируемых) групп пользователей;

- необходимо обеспечить полное или частичное разделение основных встречных и пересекающихся потоков велосипедистов и пешеходов в зонах массового тяготения населения;

- решетки водостока, размещаемые при необходимости на велопешеходных дорожках и велополосах, должны выполняться со щелями, направленными поперек направления движения велосипедистов.

Велополосы на сети дорог выделяются и обозначаются дорожными знаками и разметкой в соответствии с Правилами дорожного движения и ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

Велосипедные дорожки и велопешеходные дорожки, образующие велотранспортные маршруты местного значения, должны соединяться между собой с обеспечением сквозного проезда в соседние кварталы для создания непрерывной сети велодорожек. Веломаршруты внутри кварталов могут идти как элемент проезжей части с выделением разметкой или как элемент совмещенного с механическими транспортными средствами движения при условии применения мероприятий по снижению скорости движения, в том числе искусственных неровностей в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006 "Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения".

Во дворах жилых домов велополосы не устраиваются.

<*> В условиях реконструкции застройки кварталов, микрорайонов, жилых районов, а также улично-дорожной сети возможность создания велодорожек определяется наличием соответствующих территорий для их размещения, техническими параметрами улиц и дорог в соответствии с нормативными требованиями и условиями безопасности передвижения участников дорожного движения и пешеходов.

<**> В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

<***> На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

	2
	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами сельских населенных пунктов <1>

	2.1
	Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам, к местам рекреаций, местам приложения труда и на туристических маршрутах
	количество

(объект)
	Определяется заданием на проектирование
	не нормируется

	
	
	протяженность,

км
	
	

	<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами городских и сельских населенных пунктов в зависимости статуса населенного пункта, особенностей прилегающих территорий включает велосипедные дорожки:

- на подходах к населенным пунктам;

- к местам рекреаций;

- на туристических маршрутах;

- к местам приложения труда.

Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам должны присоединяться к системе объектов велотранспортной инфраструктуры населенных пунктов в целях обеспечения непрерывности велосипедного движения.


».
10. Внести в нормативы градостроительного проектирования Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №10 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района Пензенской области» следующие изменения:
10.1. раздел 1.1. «Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения» изложить в следующей редакции:

« 
1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть <*>
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется

	<*> В соответствии с СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями) поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть (в том числе переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств), тротуары, велосипедные дорожки, центральные и боковые разделительные полосы, бульвары.

Парковки для транспортных средств на улично-дорожной сети допускается предусматривать при соблюдении общих требований и условий допустимости использования городских улиц и дорог для размещения парковок, установленных СП 396.1325800.2018 (с последующими изменениями).

	2
	Остановки общественного поселкового транспорта <*>
	остановочный пункт (количество)
	1 на отрезок улицы протяженностью 600 м
	не нормируется

	<*> при наличии маршрутной сети общественного поселкового транспорта


                                                                                                                                   »;

10.2. раздел 1.5. «Объекты в области физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

« 

1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	30

	На территории населенного пункта численностью более 50 человек рекомендуется размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, а с численностью населенного пункта от 50 до 500 человек допускается размещать указанные площадки, не требующие капитальных вложений.

	3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	4
	Объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30


»;
10.3. раздел 1.7. «Объекты в области благоустройства» изложить в следующей редакции:

«

1.7. Объекты в области благоустройства
	N

п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.1
	Озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)
	для сельских поселений, кв. м на одного человека
	12 <*>
	не нормируется

	<*> Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее: городских парков - 15, парков планировочных районов - 10, садов жилых районов - 3, скверов - 0,5 (для условий реконструкции - не менее 0,1).

Участки для парков определяются с учетом потребности населения в озелененных территориях общего пользования, прогноза изменения на перспективу природно-климатических, социально-экономических и иных условий.

Для определения площади участка парка следует принимать расчетное число единовременных посетителей - 10% - 15% численности проживающих в зоне доступности парка.

	2.2
	Оборудованное место массовой околоводной рекреации (пляж)
	площадь территории на человека (посетителя), кв. м
	8 <*>
	транспортная доступность, мин.
	90

	<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

	2.3
	Площадки общего пользования различного функционального назначения в микрорайонах (кварталах) жилых зон <*>

	2.3.1
	Детские игровые площадки
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7

0,4 <*>
	не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,4 кв. м на человека.

	2.3.2
	Площадки для отдыха взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,2

0,1 <*>
	не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,1 кв. м на человека.

	2.3.3
	Площадки для занятий физкультурой взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7

0,5 <*>
	не нормируется

	<*> В районах реконструкции - не менее 0,5 кв. м на человека.

Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельный размер площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

	2.3.4
	Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)
	площадь территории на человека, кв. м
	0,03 <*>
	50 м

(100 м) <**>

	<*> Уточняется правилами благоустройства территории муниципального образования.

<**> Расстояние от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание следует принимать не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов), но не менее 20 м от окон жилых и общественных зданий. Расстояние от контейнерных площадок до площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.

	2.3.5
	Площадки для стоянки автомобилей
	не нормируется <*>
	не нормируется

	
	<*> Размер территории площадок для стоянки автомобилей определяется с учетом количества машино-мест (парковочных мест) в соответствии с разделом 1.8. настоящих нормативов. При этом при расчете площади территории площадок для стоянки автомобилей следует принимать на одно машино-место - 25 кв. м.

	<*> Вокруг не менее 50% площадок (для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения) должно быть предусмотрено озеленение с посадкой деревьев и кустарников.

Площадки общего пользования различного назначения (для отдыха взрослого населения, детские игровые, для занятий физкультурой взрослого населения, в том числе доступные для маломобильных групп населения, площадки для стоянки автомобилей, и др.) допускается размещать на территориях общего пользования в границах микрорайонов и кварталов.

Общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, площадками для отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.


 »;

10.4. раздел 1.8. «Объекты для хранения транспортных средств» изложить в следующей редакции:

« 

1.8. Объекты для хранения и (или) паркования транспортных средств

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	Объекты для хранения легковых автомобилей населения <*>
	количество машино-мест (парковочных мест) на 1000 кв. м общей площади квартир
	11,4
	радиус пешеходной доступности, м
	800

(1000) <**>

	<*> Перечень объектов для хранения легковых автомобилей населения уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок, и определяется с учетом градостроительной ситуации, архитектурно-планировочного решения участка строительства.

<**> В районах реконструкции - не более 1000 м.

	2
	Приобъектные стоянки легковых автомобилей у зданий, сооружений, рекреационных территорий и объектов отдыха

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	количество машино-мест на 220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	количество машино-мест на 120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.4.
	Общеобразовательная организация
	количество машино-мест на 50 обучающихся
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	количество машино-мест на 3 преподавателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	количество машино-мест на 25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Научно-исследовательские и проектные институты
	количество машино-мест на 170 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	количество машино-мест на 8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	количество машино-мест на 100 человек, работающих в двух смежных сменах
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	количество машино-мест на 50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 6 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.12
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	количество машино-мест на 8 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Здания театрально-зрелищные:
	
	
	
	

	2.13.1
	1-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 7 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13.2
	2-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 10 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13.3
	3-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 12 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	<*> Дополнительно следует предусматривать места для легковых автомобилей работников и служащих театрально-зрелищного учреждения из расчета одно машино-место на 10 сотрудников.

<**> При реконструкции требуемое число машино-мест принимается по заданию на проектирование.

	2.14
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	количество машино-мест на 8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.15
	Медицинские организации регионального, зонального, межрайонного уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	10
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	10
	
	

	2.16
	Медицинские организации районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.17
	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.18
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	количество машино-мест на 30 мест на трибунах
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.19
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы)
	количество машино-мест на 55 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.22
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.23
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	количество машино-мест на 4 единовременных посетителя
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.24
	Аквапарки, бассейны
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.25
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.26
	Железнодорожные вокзалы
	количество машино-мест на 10 пассажиров дальнего следования в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.27
	Автовокзалы
	количество машино-мест на 15 пассажиров в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.28
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.29
	Лесопарки и заповедники
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.30
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.31
	Береговые базы маломерного флота
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.32
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	<*> На стоянке (парковке) транспортных средств следует предусматривать машино-места для людей с инвалидностью в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, СП 113.13330.2016 (с последующими изменениями).

Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.


»;

10.5. добавить раздел 1.9. следующего содержания: 

«

1.9. Объекты инфраструктуры велосипедного транспорта
	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта в границах сельских населенных пунктов <1>

	1.1
	Велосипедная дорожка в пределах квартала
	количество

(объект)
	1 <*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	Определяется заданием на проектирование

	

	1.2
	Велосипедная дорожка в пределах микрорайона
	количество

(объект)

	1 <*>
	не нормируется

	
	
	Протяженность, км
	Определяется заданием на проектирование

	

	1.3
	Велосипедная дорожка в 
пределах жилого района
	количество

(объект)
	1 (включает в себя велосипедные дорожки кварталов,

микрорайонов, объединенных участками, пересекающими магистральные улицы регулируемого движения,

улицы и дороги местного значения, либо находящиеся в составе поперечного профиля указанных улиц и дорог)

<*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование
	

	1.4
	Велосипедные дорожки в парках культуры и отдыха, городских парках
	количество

(объект)
	1 на объект
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование <**>
	

	1.5
	Велосипедные дорожки в составе поперечного профиля улично-дорожной сети магистральных улиц регулируемого движения,

улиц и дорог местного значения, в том числе обеспечивающие связь велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 - 1.4:
	количество

(объект)
	определяется необходимостью обеспечения связей велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 - 1.4, в единую сеть

<*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование <***>
	

	<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта (далее - система) в границах сельских населенных пунктов в зависимости от их планировочных особенностей включает велосипедные дорожки (велопешеходные дорожки, а также полосы для велосипедистов):

- кварталов (передвижение внутри квартала, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

- микрорайонов (передвижение внутри микрорайона, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

- жилых районов (передвижение между микрорайонами и кварталами в пределах жилого района) общегородского значении (передвижение между жилыми районами, жилыми районами и рекреационными территориями, велотранспортные маршруты, обеспечивающие быстрое и беспрепятственное передвижение между частями населенного пункта);

- в составе поперечного профиля улично-дорожной сети.

Цели создания системы:

- повышение удобства передвижения на расстояния до 10 - 15 км;

- повышение доступности территорий;

- решение транспортных, экологических, социальных проблем;

- сокращение затрат на здравоохранение;

- повышение качества среды обитания за счет сокращения числа поездок на автомобилях на расстояния до 10 - 15 км.

Система формируется в составе концепций благоустройства территорий населенного пункта, либо проектной документации по благоустройству отдельных территорий населенного пункта, либо комплексных схем организации дорожного движения, либо проектов организации дорожного движения, либо при разработке проектов планировки территорий населенного пункта, в случае если в состав таких проектов включаются проекты организации дорожного движения, разрабатываемые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

При создании велосипедных путей рекомендуется связывать все части населенного пункта, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде.

Типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их функции (транспортная или рекреационная), роли в масштабе муниципального образования и характеристик автомобильного и пешеходного трафика пространств, в которые интегрируется велодвижение. В зависимости от этих факторов могут применяться различные решения - от организации полностью изолированной велосипедной дорожки до полного отсутствия выделенных велосипедных дорожек или полос для велосипедистов на местных улицах и проездах, где скоростной режим не превышает 30 км/ч.

При проектировании и устройстве велополос, велопешеходных дорожек следует соблюдать следующие рекомендации:

- велополосы, велопешеходные дорожки необходимо проектировать таким образом, чтобы они обеспечивали непрерывность всего комплекса пешеходных и велотранспортных маршрутов, а также свободный доступ для всех велосипедистов к объектам тяготения (зданиям, сооружениям, объектам транспортной инфраструктуры и пр.);

- велотранспортные маршруты следует прокладывать по кратчайшим путям с учетом обеспечения безопасности движения;

- велополосы и велопешеходные дорожки следует выполнять, по возможности, без изменения продольного профиля участка, с минимальным числом пересечений с проезжей частью улиц;

- обустройство велопешеходных дорожек должно обеспечивать комфортность движения по ним всех предполагаемых (прогнозируемых) групп пользователей;

- необходимо обеспечить полное или частичное разделение основных встречных и пересекающихся потоков велосипедистов и пешеходов в зонах массового тяготения населения;

- решетки водостока, размещаемые при необходимости на велопешеходных дорожках и велополосах, должны выполняться со щелями, направленными поперек направления движения велосипедистов.

Велополосы на сети дорог выделяются и обозначаются дорожными знаками и разметкой в соответствии с Правилами дорожного движения и ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

Велосипедные дорожки и велопешеходные дорожки, образующие велотранспортные маршруты местного значения, должны соединяться между собой с обеспечением сквозного проезда в соседние кварталы для создания непрерывной сети велодорожек. Веломаршруты внутри кварталов могут идти как элемент проезжей части с выделением разметкой или как элемент совмещенного с механическими транспортными средствами движения при условии применения мероприятий по снижению скорости движения, в том числе искусственных неровностей в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006 "Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения".

Во дворах жилых домов велополосы не устраиваются.

<*> В условиях реконструкции застройки кварталов, микрорайонов, жилых районов, а также улично-дорожной сети возможность создания велодорожек определяется наличием соответствующих территорий для их размещения, техническими параметрами улиц и дорог в соответствии с нормативными требованиями и условиями безопасности передвижения участников дорожного движения и пешеходов.

<**> В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

<***> На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

	2
	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами сельских населенных пунктов <1>

	2.1
	Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам, к местам рекреаций, местам приложения труда и на туристических маршрутах
	количество

(объект)
	Определяется заданием на проектирование
	не нормируется

	
	
	протяженность,

км
	
	

	<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами городских и сельских населенных пунктов в зависимости статуса населенного пункта, особенностей прилегающих территорий включает велосипедные дорожки:

- на подходах к населенным пунктам;

- к местам рекреаций;

- на туристических маршрутах;

- к местам приложения труда.

Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам должны присоединяться к системе объектов велотранспортной инфраструктуры населенных пунктов в целях обеспечения непрерывности велосипедного движения.


».
11. Внести в нормативы градостроительного проектирования Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №11 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района Пензенской области» следующие изменения:
11.1. раздел 1.1. «Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения» изложить в следующей редакции:

« 

1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть <*>
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется

	<*> В соответствии с СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями) поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть (в том числе переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств), тротуары, велосипедные дорожки, центральные и боковые разделительные полосы, бульвары.

Парковки для транспортных средств на улично-дорожной сети допускается предусматривать при соблюдении общих требований и условий допустимости использования городских улиц и дорог для размещения парковок, установленных СП 396.1325800.2018 (с последующими изменениями).

	2
	Остановки общественного поселкового транспорта <*>
	остановочный пункт (количество)
	1 на отрезок улицы протяженностью 600 м
	не нормируется

	<*> при наличии маршрутной сети общественного поселкового транспорта


                                                                                                                                   »;

11.2. раздел 1.5. «Объекты в области физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

« 

1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	30

	На территории населенного пункта численностью более 50 человек рекомендуется размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, а с численностью населенного пункта от 50 до 500 человек допускается размещать указанные площадки, не требующие капитальных вложений.

	3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	4
	Объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30


»;
11.3. раздел 1.7. «Объекты в области благоустройства» изложить в следующей редакции:

«

1.7. Объекты в области благоустройства
	N

п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.1
	Озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)
	для сельских поселений, кв. м на одного человека
	12 <*>
	не нормируется

	<*> Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее: городских парков - 15, парков планировочных районов - 10, садов жилых районов - 3, скверов - 0,5 (для условий реконструкции - не менее 0,1).

Участки для парков определяются с учетом потребности населения в озелененных территориях общего пользования, прогноза изменения на перспективу природно-климатических, социально-экономических и иных условий.

Для определения площади участка парка следует принимать расчетное число единовременных посетителей - 10% - 15% численности проживающих в зоне доступности парка.

	2.2
	Оборудованное место массовой околоводной рекреации (пляж)
	площадь территории на человека (посетителя), кв. м
	8 <*>
	транспортная доступность, мин.
	90

	<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

	2.3
	Площадки общего пользования различного функционального назначения в микрорайонах (кварталах) жилых зон <*>

	2.3.1
	Детские игровые площадки
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7

0,4 <*>
	не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,4 кв. м на человека.

	2.3.2
	Площадки для отдыха взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,2

0,1 <*>
	не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,1 кв. м на человека.

	2.3.3
	Площадки для занятий физкультурой взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7

0,5 <*>
	не нормируется

	<*> В районах реконструкции - не менее 0,5 кв. м на человека.

Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельный размер площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

	2.3.4
	Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)
	площадь территории на человека, кв. м
	0,03 <*>
	50 м

(100 м) <**>

	<*> Уточняется правилами благоустройства территории муниципального образования.

<**> Расстояние от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание следует принимать не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов), но не менее 20 м от окон жилых и общественных зданий. Расстояние от контейнерных площадок до площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.

	2.3.5
	Площадки для стоянки автомобилей
	не нормируется <*>
	не нормируется

	
	<*> Размер территории площадок для стоянки автомобилей определяется с учетом количества машино-мест (парковочных мест) в соответствии с разделом 1.8. настоящих нормативов. При этом при расчете площади территории площадок для стоянки автомобилей следует принимать на одно машино-место - 25 кв. м.

	<*> Вокруг не менее 50% площадок (для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения) должно быть предусмотрено озеленение с посадкой деревьев и кустарников.

Площадки общего пользования различного назначения (для отдыха взрослого населения, детские игровые, для занятий физкультурой взрослого населения, в том числе доступные для маломобильных групп населения, площадки для стоянки автомобилей, и др.) допускается размещать на территориях общего пользования в границах микрорайонов и кварталов.

Общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, площадками для отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.


 »;

11.4. раздел 1.8. «Объекты для хранения транспортных средств» изложить в следующей редакции:

« 

1.8. Объекты для хранения и (или) паркования транспортных средств

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	Объекты для хранения легковых автомобилей населения <*>
	количество машино-мест (парковочных мест) на 1000 кв. м общей площади квартир
	11,4
	радиус пешеходной доступности, м
	800

(1000) <**>

	<*> Перечень объектов для хранения легковых автомобилей населения уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок, и определяется с учетом градостроительной ситуации, архитектурно-планировочного решения участка строительства.

<**> В районах реконструкции - не более 1000 м.

	2
	Приобъектные стоянки легковых автомобилей у зданий, сооружений, рекреационных территорий и объектов отдыха

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	количество машино-мест на 220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	количество машино-мест на 120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.4.
	Общеобразовательная организация
	количество машино-мест на 50 обучающихся
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	количество машино-мест на 3 преподавателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	количество машино-мест на 25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Научно-исследовательские и проектные институты
	количество машино-мест на 170 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	количество машино-мест на 8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	количество машино-мест на 100 человек, работающих в двух смежных сменах
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	количество машино-мест на 50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 6 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.12
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	количество машино-мест на 8 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Здания театрально-зрелищные:
	
	
	
	

	2.13.1
	1-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 7 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13.2
	2-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 10 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13.3
	3-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 12 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	<*> Дополнительно следует предусматривать места для легковых автомобилей работников и служащих театрально-зрелищного учреждения из расчета одно машино-место на 10 сотрудников.

<**> При реконструкции требуемое число машино-мест принимается по заданию на проектирование.

	2.14
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	количество машино-мест на 8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.15
	Медицинские организации регионального, зонального, межрайонного уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	10
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	10
	
	

	2.16
	Медицинские организации районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.17
	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.18
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	количество машино-мест на 30 мест на трибунах
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.19
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы)
	количество машино-мест на 55 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.22
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.23
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	количество машино-мест на 4 единовременных посетителя
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.24
	Аквапарки, бассейны
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.25
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей

	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.26
	Железнодорожные вокзалы
	количество машино-мест на 10 пассажиров дальнего следования в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.27
	Автовокзалы
	количество машино-мест на 15 пассажиров в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.28
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.29
	Лесопарки и заповедники
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.30
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.31
	Береговые базы маломерного флота
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.32
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	<*> На стоянке (парковке) транспортных средств следует предусматривать машино-места для людей с инвалидностью в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, СП 113.13330.2016 (с последующими изменениями).

Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.


»;

11.5. добавить раздел 1.9. следующего содержания: 

«

1.9. Объекты инфраструктуры велосипедного транспорта
	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта в границах сельских населенных пунктов <1>

	1.1
	Велосипедная дорожка в пределах квартала
	количество

(объект)
	1 <*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	Определяется заданием на проектирование
	

	1.2
	Велосипедная дорожка в пределах микрорайона
	количество

(объект)
	1 <*>
	не нормируется

	
	
	Протяженность, км
	Определяется заданием на проектирование
	

	1.3
	Велосипедная дорожка в пределах жилого района
	количество

(объект)
	1 (включает в себя велосипедные дорожки кварталов,

микрорайонов, объединенных участками, пересекающими магистральные улицы регулируемого движения,

улицы и дороги местного значения, либо находящиеся в составе поперечного профиля указанных улиц и дорог)

<*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование
	

	1.4
	Велосипедные дорожки в парках культуры и отдыха, парках
	количество

(объект)
	1 на объект
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование <**>
	

	1.5
	Велосипедные дорожки в составе поперечного профиля улично-дорожной сети магистральных улиц регулируемого движения,

улиц и дорог местного значения, в том числе обеспечивающие связь велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 - 1.4:
	количество

(объект)
	определяется необходимостью обеспечения связей велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 - 1.4, в единую сеть

<*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование <***>
	

	<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта (далее - система) в границах сельских населенных пунктов в
 зависимости от их планировочных особенностей включает велосипедные дорожки (велопешеходные дорожки, а также полосы для велосипедистов):

- кварталов (передвижение внутри квартала, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

- микрорайонов (передвижение внутри микрорайона, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

- жилых районов (передвижение между микрорайонами и кварталами в пределах жилого района) общегородского значении (передвижение между жилыми районами, жилыми районами и рекреационными территориями, велотранспортные маршруты, обеспечивающие быстрое и беспрепятственное передвижение между частями населенного пункта);

- в составе поперечного профиля улично-дорожной сети.

Цели создания системы:

- повышение удобства передвижения на расстояния до 10 - 15 км;

- повышение доступности территорий;

- решение транспортных, экологических, социальных проблем;

- сокращение затрат на здравоохранение;

- повышение качества среды обитания за счет сокращения числа поездок на автомобилях на расстояния до 10 - 15 км.

Система формируется в составе концепций благоустройства территорий населенного пункта, либо проектной документации по благоустройству отдельных территорий населенного пункта, либо комплексных схем организации дорожного движения, либо проектов организации дорожного движения, либо при разработке проектов планировки территорий населенного пункта, в случае если в состав таких проектов включаются проекты организации дорожного движения, разрабатываемые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

При создании велосипедных путей рекомендуется связывать все части населенного пункта, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде.

Типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их функции (транспортная или рекреационная), роли в масштабе муниципального образования и характеристик автомобильного и пешеходного трафика пространств, в которые интегрируется велодвижение. В зависимости от этих факторов могут применяться различные решения - от организации полностью изолированной велосипедной дорожки до полного отсутствия выделенных велосипедных дорожек или полос для велосипедистов на местных улицах и проездах, где скоростной режим не превышает 30 км/ч.

При проектировании и устройстве велополос, велопешеходных дорожек следует соблюдать следующие рекомендации:

- велополосы, велопешеходные дорожки необходимо проектировать таким образом, чтобы они обеспечивали непрерывность всего комплекса пешеходных и велотранспортных маршрутов, а также свободный доступ для всех велосипедистов к объектам тяготения (зданиям, сооружениям, объектам транспортной инфраструктуры и пр.);

- велотранспортные маршруты следует прокладывать по кратчайшим путям с учетом обеспечения безопасности движения;

- велополосы и велопешеходные дорожки следует выполнять, по возможности, без изменения продольного профиля участка, с минимальным числом пересечений с проезжей частью улиц;

- обустройство велопешеходных дорожек должно обеспечивать комфортность движения по ним всех предполагаемых (прогнозируемых) групп пользователей;

- необходимо обеспечить полное или частичное разделение основных встречных и пересекающихся потоков велосипедистов и пешеходов в зонах массового тяготения населения;

- решетки водостока, размещаемые при необходимости на велопешеходных дорожках и велополосах, должны выполняться со щелями, направленными поперек направления движения велосипедистов.

Велополосы на сети дорог выделяются и обозначаются дорожными знаками и разметкой в соответствии с Правилами дорожного движения и ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

Велосипедные дорожки и велопешеходные дорожки, образующие велотранспортные маршруты местного значения, должны соединяться между собой с обеспечением сквозного проезда в соседние кварталы для создания непрерывной сети велодорожек. Веломаршруты внутри кварталов могут идти как элемент проезжей части с выделением разметкой или как элемент совмещенного с механическими транспортными средствами движения при условии применения мероприятий по снижению скорости движения, в том числе искусственных неровностей в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006 "Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения".

Во дворах жилых домов велополосы не устраиваются.

<*> В условиях реконструкции застройки кварталов, микрорайонов, жилых районов, а также улично-дорожной сети возможность создания велодорожек определяется наличием соответствующих территорий для их размещения, техническими параметрами улиц и дорог в соответствии с нормативными требованиями и условиями безопасности передвижения участников дорожного движения и пешеходов.

<**> В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

<***> На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

	2
	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами сельских населенных пунктов <1>

	2.1
	Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам, к местам рекреаций, местам приложения труда и на туристических маршрутах
	количество

(объект)
	Определяется заданием на проектирование
	не нормируется

	
	
	протяженность,

км
	
	

	<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами городских и сельских населенных пунктов в зависимости статуса населенного пункта, особенностей прилегающих территорий включает велосипедные дорожки:

- на подходах к населенным пунктам;

- к местам рекреаций;

- на туристических маршрутах;

- к местам приложения труда.

Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам должны присоединяться к системе объектов велотранспортной инфраструктуры населенных пунктов в целях обеспечения непрерывности велосипедного движения.


».
12. Внести в нормативы градостроительного проектирования Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные приложением №12 к решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 28 августа 2015 года №685-68/3 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  сельских поселений, входящих в состав Мокшанского района  Пензенской области» следующие изменения:
12.1. раздел 1.1. «Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения» изложить в следующей редакции:

« 
1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

	N

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улично-дорожная сеть <*>
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется

	<*> В соответствии с СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями) поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть (в том числе переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств), тротуары, велосипедные дорожки, центральные и боковые разделительные полосы, бульвары.

Парковки для транспортных средств на улично-дорожной сети допускается предусматривать при соблюдении общих требований и условий допустимости использования городских улиц и дорог для размещения парковок, установленных СП 396.1325800.2018 (с последующими изменениями).

	2
	Остановки общественного поселкового транспорта <*>
	остановочный пункт (количество)
	1 на отрезок улицы протяженностью 600 м
	не нормируется

	<*> при наличии маршрутной сети общественного поселкового транспорта


                                                                                                                                   »;

12.2. раздел 1.5. «Объекты в области физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

« 

1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	30

	На территории населенного пункта численностью более 50 человек рекомендуется размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, а с численностью населенного пункта от 50 до 500 человек допускается размещать указанные площадки, не требующие капитальных вложений.

	3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	4
	Объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30


»;
12.3. раздел 1.7. «Объекты в области благоустройства» изложить в следующей редакции:

«

1.7. Объекты в области благоустройства
	N

п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.1
	Озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)
	для сельских поселений, кв. м на одного человека
	12 <*>
	не нормируется

	<*> Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее: городских парков - 15, парков планировочных районов - 10, садов жилых районов - 3, скверов - 0,5 (для условий реконструкции - не менее 0,1).

Участки для парков определяются с учетом потребности населения в озелененных территориях общего пользования, прогноза изменения на перспективу природно-климатических, социально-экономических и иных условий.

Для определения площади участка парка следует принимать расчетное число единовременных посетителей - 10% - 15% численности проживающих в зоне доступности парка.

	2.2
	Оборудованное место массовой околоводной рекреации (пляж)
	площадь территории на человека (посетителя), кв. м
	8 <*>
	транспортная доступность, мин.
	90

	<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

	2.3
	Площадки общего пользования различного функционального назначения в микрорайонах (кварталах) жилых зон <*>

	2.3.1
	Детские игровые площадки
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7

0,4 <*>
	не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,4 кв. м на человека.

	2.3.2
	Площадки для отдыха взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,2

0,1 <*>
	не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,1 кв. м на человека.

	2.3.3
	Площадки для занятий физкультурой взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7

0,5 <*>
	не нормируется

	<*> В районах реконструкции - не менее 0,5 кв. м на человека.

Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельный размер площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

	2.3.4
	Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)
	площадь территории на человека, кв. м
	0,03 <*>
	50 м

(100 м) <**>

	<*> Уточняется правилами благоустройства территории муниципального образования.

<**> Расстояние от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание следует принимать не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов), но не менее 20 м от окон жилых и общественных зданий. Расстояние от контейнерных площадок до площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.

	2.3.5
	Площадки для стоянки автомобилей
	не нормируется <*>
	не нормируется

	
	<*> Размер территории площадок для стоянки автомобилей определяется с учетом количества машино-мест (парковочных мест) в соответствии с разделом 1.8. настоящих нормативов. При этом при расчете площади территории площадок для стоянки автомобилей следует принимать на одно машино-место - 25 кв. м.

	<*> Вокруг не менее 50% площадок (для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения) должно быть предусмотрено озеленение с посадкой деревьев и кустарников.

Площадки общего пользования различного назначения (для отдыха взрослого населения, детские игровые, для занятий физкультурой взрослого населения, в том числе доступные для маломобильных групп населения, площадки для стоянки автомобилей, и др.) допускается размещать на территориях общего пользования в границах микрорайонов и кварталов.

Общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, площадками для отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.


 »;

12.4. раздел 1.8. «Объекты для хранения транспортных средств» изложить в следующей редакции:

« 

1.8. Объекты для хранения и (или) паркования транспортных средств

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	Объекты для хранения легковых автомобилей населения <*>
	количество машино-мест (парковочных мест) на 1000 кв. м общей площади квартир
	11,4
	радиус пешеходной доступности, м
	800

(1000) <**>

	<*> Перечень объектов для хранения легковых автомобилей населения уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок, и определяется с учетом градостроительной ситуации, архитектурно-планировочного решения участка строительства.

<**> В районах реконструкции - не более 1000 м.

	2
	Приобъектные стоянки легковых автомобилей у зданий, сооружений, рекреационных территорий и объектов отдыха

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	количество машино-мест на 220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	количество машино-мест на 120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.4.
	Общеобразовательная организация
	количество машино-мест на 50 обучающихся
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	количество машино-мест на 3 преподавателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	количество машино-мест на 25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Научно-исследовательские и проектные институты
	количество машино-мест на 170 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	количество машино-мест на 8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	количество машино-мест на 100 человек, работающих в двух смежных сменах
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	количество машино-мест на 50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 6 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.12
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	количество машино-мест на 8 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Здания театрально-зрелищные:
	
	
	
	

	2.13.1
	1-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 7 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13.2
	2-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 10 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13.3
	3-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 12 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	<*> Дополнительно следует предусматривать места для легковых автомобилей работников и служащих театрально-зрелищного учреждения из расчета одно машино-место на 10 сотрудников.

<**> При реконструкции требуемое число машино-мест принимается по заданию на проектирование.

	2.14
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	количество машино-мест на 8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.15
	Медицинские организации регионального, зонального, межрайонного уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	10
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	10
	
	

	2.16
	Медицинские организации районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.17
	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.18
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	количество машино-мест на 30 мест на трибунах
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.19
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы)
	количество машино-мест на 55 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 кв. м

	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.22
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.23
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	количество машино-мест на 4 единовременных посетителя
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.24
	Аквапарки, бассейны
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.25
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.26
	Железнодорожные вокзалы
	количество машино-мест на 10 пассажиров дальнего следования в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.27
	Автовокзалы
	количество машино-мест на 15 пассажиров в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.28
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.29
	Лесопарки и заповедники
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.30
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.31
	Береговые базы маломерного флота
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.32
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	<*> На стоянке (парковке) транспортных средств следует предусматривать машино-места для людей с инвалидностью в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, СП 113.13330.2016 (с последующими изменениями).

Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.


»;

12.5. добавить раздел 1.9. следующего содержания: 

«

1.9. Объекты инфраструктуры велосипедного транспорта
	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта в границах сельских населенных пунктов <1>

	1.1
	Велосипедная дорожка в пределах квартала
	количество

(объект)
	1 <*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	Определяется заданием на проектирование

	

	1.2
	Велосипедная дорожка в пределах микрорайона
	количество

(объект)
	1 <*>
	не нормируется

	
	
	Протяженность, км
	Определяется заданием на проектирование

	

	1.3
	Велосипедная дорожка в пределах жилого района
	количество

(объект)
	1 (включает в себя велосипедные дорожки кварталов,

микрорайонов, объединенных участками, пересекающими магистральные улицы регулируемого движения,

улицы и дороги местного значения, либо находящиеся в составе поперечного профиля указанных улиц и дорог)

<*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование

	

	1.4
	Велосипедные дорожки в парках культуры и отдыха, парках
	количество

(объект)

	1 на объект
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование <**>

	

	1.5
	Велосипедные дорожки в составе поперечного профиля улично-дорожной сети магистральных улиц регулируемого движения,

улиц и дорог местного значения, в том числе обеспечивающие связь велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 - 1.4:
	количество

(объект)
	определяется необходимостью обеспечения связей велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 - 1.4, в единую сеть

<*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование <***>
	

	<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта (далее - система) в границах сельских населенных пунктов в зависимости от их планировочных особенностей включает велосипедные дорожки (велопешеходные дорожки, а также полосы для велосипедистов):

- кварталов (передвижение внутри квартала, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

- микрорайонов (передвижение внутри микрорайона, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

- жилых районов (передвижение между микрорайонами и кварталами в пределах жилого района) общегородского значении (передвижение между жилыми районами, жилыми районами и рекреационными территориями, велотранспортные маршруты, обеспечивающие быстрое и беспрепятственное передвижение между частями населенного пункта);

- в составе поперечного профиля улично-дорожной сети.

Цели создания системы:

- повышение удобства передвижения на расстояния до 10 - 15 км;

- повышение доступности территорий;

- решение транспортных, экологических, социальных проблем;

- сокращение затрат на здравоохранение;

- повышение качества среды обитания за счет сокращения числа поездок на автомобилях на расстояния до 10 - 15 км.

Система формируется в составе концепций благоустройства территорий населенного пункта, либо проектной документации по благоустройству отдельных территорий населенного пункта, либо комплексных схем организации дорожного движения, либо проектов организации дорожного движения, либо при разработке проектов планировки территорий населенного пункта, в случае если в состав таких проектов включаются проекты организации дорожного движения, разрабатываемые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

При создании велосипедных путей рекомендуется связывать все части населенного пункта, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде.

Типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их функции (транспортная или рекреационная), роли в масштабе муниципального образования и характеристик автомобильного и пешеходного трафика пространств, в которые интегрируется велодвижение. В зависимости от этих факторов могут применяться различные решения - от организации полностью изолированной велосипедной дорожки до полного отсутствия выделенных велосипедных дорожек или полос для велосипедистов на местных улицах и проездах, где скоростной режим не превышает 30 км/ч.

При проектировании и устройстве велополос, велопешеходных дорожек следует соблюдать следующие рекомендации:

- велополосы, велопешеходные дорожки необходимо проектировать таким образом, чтобы они обеспечивали непрерывность всего комплекса пешеходных и велотранспортных маршрутов, а также свободный доступ для всех велосипедистов к объектам тяготения (зданиям, сооружениям, объектам транспортной инфраструктуры и пр.);

- велотранспортные маршруты следует прокладывать по кратчайшим путям с учетом обеспечения безопасности движения;

- велополосы и велопешеходные дорожки следует выполнять, по возможности, без изменения продольного профиля участка, с минимальным числом пересечений с проезжей частью улиц;

- обустройство велопешеходных дорожек должно обеспечивать комфортность движения по ним всех предполагаемых (прогнозируемых) групп пользователей;

- необходимо обеспечить полное или частичное разделение основных встречных и пересекающихся потоков велосипедистов и пешеходов в зонах массового тяготения населения;

- решетки водостока, размещаемые при необходимости на велопешеходных дорожках и велополосах, должны выполняться со щелями, направленными поперек направления движения велосипедистов.

Велополосы на сети дорог выделяются и обозначаются дорожными знаками и разметкой в соответствии с Правилами дорожного движения и ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

Велосипедные дорожки и велопешеходные дорожки, образующие велотранспортные маршруты местного значения, должны соединяться между собой с обеспечением сквозного проезда в соседние кварталы для создания непрерывной сети велодорожек. Веломаршруты внутри кварталов могут идти как элемент проезжей части с выделением разметкой или как элемент совмещенного с механическими транспортными средствами движения при условии применения мероприятий по снижению скорости движения, в том числе искусственных неровностей в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006 "Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения".

Во дворах жилых домов велополосы не устраиваются.

<*> В условиях реконструкции застройки кварталов, микрорайонов, жилых районов, а также улично-дорожной сети возможность создания велодорожек определяется наличием соответствующих территорий для их размещения, техническими параметрами улиц и дорог в соответствии с нормативными требованиями и условиями безопасности передвижения участников дорожного движения и пешеходов.

<**> В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

<***> На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

	2
	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами сельских населенных пунктов <1>

	2.1
	Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам, к местам рекреаций, местам приложения труда и на туристических маршрутах
	количество

(объект)
	Определяется заданием на проектирование
	не нормируется

	
	
	протяженность,

км
	
	

	<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами городских и сельских населенных пунктов в зависимости статуса населенного пункта, особенностей прилегающих территорий включает велосипедные дорожки:

- на подходах к населенным пунктам;

- к местам рекреаций;

- на туристических маршрутах;

- к местам приложения труда.

Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам должны присоединяться к системе объектов велотранспортной инфраструктуры населенных пунктов в целях обеспечения непрерывности велосипедного движения.


».
13. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
14. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления Мокшанского района Пензенской области».
15. Настоящее решение разместить в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
16. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания представителей по бюджетной, налоговой и финансовой политике.

Глава Мокшанского района   

     Пензенской области                                                                              А.В. Шмелев
