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ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	Публичный сервитут, устанавливаемый в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 58:18:0820203,58:18:0820207, а также земельного участка с кадастровым номером 58:18:0000000:1505(38) для эксплуатации газопровода «Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская обл. Мокшанский р-н, с. Рамзай. ул. Яковка, д. 18А», протяженностью 62 м.

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	Пензенская область, район Мокшанский, село Рамзай

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	192 кв.м ± 2.81 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	–



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	395303.50
	1411673.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	395310.85
	1411679.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	395287.80
	1411703.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	395290.35
	1411707.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	5
	395293.12
	1411704.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	6
	395316.59
	1411679.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	7
	395305.83
	1411669.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	395303.50
	1411673.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–






