
	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	Публичный сервитут, устанавливаемый в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 58:18:0680101, 58:18:0680102 для эксплуатации линейного объекта "Газопровод высокого и низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, с.Азязь, ул. Луговая, 34", протяженностью 241 м.

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	442367, Пензенская область, район Мокшанский, село Азясь

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	931 кв.м ± 7.60 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	–


	
Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	[bookmark: _GoBack]1. Система координат МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	403971.87
	1393580.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	403970.56
	1393585.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	403950.39
	1393579.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	403950.77
	1393577.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	5
	403950.28
	1393577.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	6
	403950.32
	1393577.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	7
	403946.00
	1393576.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	8
	403945.97
	1393576.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	9
	403945.65
	1393576.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	10
	403943.68
	1393583.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	11
	403946.89
	1393584.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	12
	403944.85
	1393591.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	13
	403927.69
	1393585.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	14
	403925.78
	1393585.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	15
	403922.93
	1393594.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	16
	403926.83
	1393595.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	17
	403928.41
	1393590.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	18
	403945.60
	1393595.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	19
	403948.81
	1393596.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	20
	403947.45
	1393600.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	21
	403951.27
	1393601.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	22
	403952.63
	1393597.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	23
	403957.05
	1393599.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	24
	403996.86
	1393610.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	25
	404054.25
	1393630.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	26
	404088.83
	1393637.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	27
	404088.74
	1393637.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	28
	404090.70
	1393638.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	29
	404092.65
	1393638.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	30
	404093.37
	1393633.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	31
	404091.45
	1393633.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	32
	404055.27
	1393626.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	33
	403998.08
	1393607.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	34
	403958.21
	1393595.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	35
	403951.92
	1393593.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	36
	403948.67
	1393592.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	37
	403951.19
	1393583.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	38
	403973.26
	1393590.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	39
	403975.70
	1393581.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	403971.87
	1393580.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–






