
	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	[bookmark: _GoBack]Публичный сервитут устанавливаемый в отношении части земель, расположенного в кадастровом квартале 58:18:0680201, для эксплуатации газопровода «Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, с. Фатуевка, ул. Набережная, 61», протяженностью 90 м.

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	442367, Пензенская область, район Мокшанский, село Фатуевка

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	359 кв.м ± 4.04 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	–


	
Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	402576.15
	1392320.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	402557.58
	1392314.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	402544.50
	1392306.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	402528.02
	1392293.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	5
	402518.14
	1392289.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	6
	402511.75
	1392286.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	7
	402502.71
	1392280.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	8
	402498.64
	1392279.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	9
	402499.43
	1392276.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	10
	402499.84
	1392276.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	11
	402502.34
	1392273.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	12
	402504.26
	1392274.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	13
	402503.60
	1392276.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	14
	402504.43
	1392276.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	15
	402513.69
	1392282.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	16
	402519.82
	1392285.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	17
	402530.08
	1392290.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	18
	402546.78
	1392302.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	19
	402559.30
	1392310.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	20
	402577.41
	1392316.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	402576.15
	1392320.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–






