
	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	Публичный сервитут устанавливаемый в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 58:18:0760102 для эксплуатации газопровода «Газопровод низкого давления от точки врезки до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Мокшанский р-н, с. Успенское, ул. Ермакова,16», протяженностью 31 м.

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	442367, Пензенская область, район Мокшанский, село Успенское

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	122 кв.м ± 2.97 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	–


	
Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	396167.07
	1389481.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	396152.52
	1389479.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	396140.18
	1389484.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	396137.83
	1389483.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	5
	396137.06
	1389481.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	[bookmark: _GoBack]0.10
	–

	6
	396152.02
	1389475.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	7
	396167.69
	1389477.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	396167.07
	1389481.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–






