
	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	Публичный сервитут, устанавливаемый в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 58:18:0921101, для эксплуатации газопровода «Газопровод высокого и низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская обл., Мокшанский р-н,с. Долгоруково, ул. Новая Буровка,19», протяженностью 45 м.

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	[bookmark: _GoBack]442392, Пензенская область, район Мокшанский, село Долгоруково

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	45 кв.м ± 1.50 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	–



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Граница1(1)
	–
	–
	–
	–
	–

	1
	428564.15
	1376976.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	428565.41
	1376980.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	428569.31
	1376978.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	428568.03
	1376975.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	428564.15
	1376976.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	Граница1(2)
	–
	–
	–
	–
	–

	5
	428554.68
	1376979.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	6
	428555.94
	1376983.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	7
	428549.24
	1376985.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	8
	428548.50
	1376983.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	9
	428548.26
	1376982.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	10
	428548.06
	1376982.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	11
	428547.96
	1376981.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	5
	428554.68
	1376979.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–






