
	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	[bookmark: _GoBack]Публичный сервитут, устанавливаемый в отношении части земель, расположенных в кадастровом квартале 58:18:0320501 для эксплуатации сооружения «Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская обл., Мокшанский район, п. Волынский, ул. Волынская,3», протяженностью 120 м.

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	442391, Пензенская область, район Мокшанский, поселок Волынский

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	322 кв.м ± 5.31 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	–


	
Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	428423.56
	1385607.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	428436.36
	1385607.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	428436.35
	1385608.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	428439.52
	1385608.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	5
	428439.52
	1385610.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	6
	428439.46
	1385612.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	7
	428436.37
	1385612.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	8
	428436.66
	1385669.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	9
	428439.33
	1385669.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	10
	428439.33
	1385673.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	11
	428432.69
	1385673.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	12
	428432.34
	1385611.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	13
	428424.07
	1385611.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	428423.56
	1385607.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–






