
	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	[bookmark: _GoBack]Публичный сервитут устанавливаемый в отношении части земель, расположенного в кадастровом квартале 58:18:0921101, в целях эксплуатации газопровода «Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, с. Долгоруково, ул. Новая Буровка, дом 13», протяженностью 120 м.

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	442392, Пензенская область, район Мокшанский, село Долгоруково

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	413 кв.м ± 4.62 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	–


	
Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	428626.91
	1377240.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	428628.03
	1377226.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	428649.86
	1377215.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	428624.27
	1377174.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	5
	428617.33
	1377160.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	6
	428611.79
	1377150.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	7
	428609.54
	1377147.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	8
	428612.66
	1377145.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	9
	428613.80
	1377146.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	10
	428620.27
	1377160.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	11
	428654.60
	1377217.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	12
	428631.83
	1377229.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	13
	428630.89
	1377240.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	428626.91
	1377240.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	–
	–
	–
	–
	–
	–

	14
	428630.08
	1377229.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	15
	428630.33
	1377229.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	16
	428630.37
	1377229.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	17
	428630.12
	1377229.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	14
	428630.08
	1377229.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–






