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ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	Публичный сервитут, устанавливаемый в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 58:18:0250102 для эксплуатации газопровода «Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская обл., Мокшанский р-н, с. Долгоруково, ул. Буровка, д.67 кнзу 58:18:0250102:392», протяженностью 25 м.

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	442392, Пензенская область, район Мокшанский, село Долгоруково

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	470 кв.м ± 4.39 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	–



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	429206.97
	1378442.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	429208.35
	1378462.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	429186.71
	1378463.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	429186.35
	1378456.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	5
	429181.67
	1378456.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	6
	429181.17
	1378451.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	7
	429186.12
	1378451.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	8
	429185.75
	1378443.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	429206.97
	1378442.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–






