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ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	[bookmark: _GoBack]Публичный сервитут, устанавливаемый в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 58:18:0250103 для эксплуатации газопровода «Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, с. Долгоруково, ул. Миневка,60», протяженностью 89 м.

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	442392, Пензенская область, район Мокшанский, село Долгоруково

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	334 кв.м ± 6.31 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	–



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	428893.42
	1379499.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	428883.79
	1379568.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	428882.65
	1379568.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	428882.62
	1379569.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	5
	428883.75
	1379569.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	6
	428882.62
	1379577.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	7
	428884.92
	1379577.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	8
	428884.44
	1379581.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	9
	428878.47
	1379580.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	10
	428890.04
	1379495.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	11
	428892.82
	1379495.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	12
	428892.11
	1379499.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	428893.42
	1379499.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–






