
	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	Публичный сервитут, устанавливаемый в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 58:18:0450101, для эксплуатации газопровода «Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская обл., Мокшанский район, с. Сумароково, ул. Вазилевка,10», протяженностью 239 м.

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	442379, Пензенская область, район Мокшанский, село Сумароково

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	921 кв.м ± 6.23 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	–
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Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	420197.96
	1413794.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	420199.10
	1413796.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	420200.13
	1413798.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	420187.65
	1413805.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	5
	420166.00
	1413800.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	6
	420131.53
	1413788.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	7
	420118.42
	1413781.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	8
	420110.68
	1413771.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	9
	420097.00
	1413746.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	10
	420048.35
	1413683.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	11
	420041.37
	1413689.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	12
	420040.26
	1413687.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	13
	420025.17
	1413700.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	14
	420023.68
	1413698.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	15
	420048.99
	1413677.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	16
	420100.36
	1413744.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	17
	420114.00
	1413769.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	18
	420121.06
	1413777.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	19
	420133.23
	1413785.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	20
	420167.08
	1413797.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	21
	420186.95
	1413801.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	420197.96
	1413794.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–






