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ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	Публичный сервитут, устанавливаемый в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 58:18:0320201 для эксплуатации линейного объекта "Газопровод высокого и низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, с.Чернозерье, ул. Кульмановка,25а", протяженностью 253 м.

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	442391, Пензенская область, район Мокшанский, село Чернозерье

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	1591 кв.м ± 12.97 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	–



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	427471.96
	1385785.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	427472.07
	1385792.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	427275.31
	1385811.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	427252.95
	1385812.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	5
	427252.79
	1385832.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	6
	427232.29
	1385832.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	7
	427232.44
	1385812.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	8
	427239.85
	1385812.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	9
	427239.84
	1385807.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	10
	427260.78
	1385806.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	11
	427260.58
	1385802.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	12
	427265.56
	1385802.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	13
	427265.78
	1385806.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	14
	427274.97
	1385806.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	15
	427306.45
	1385803.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	16
	427466.99
	1385787.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	17
	427466.96
	1385785.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	427471.96
	1385785.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–






