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ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	Публичный сервитут, устанавливаемый в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 58:18:0320204 для эксплуатации линейного объекта "Газопровод высокого и низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, с.Чернозерье, ул. Потапова,21", протяженностью 150 м.

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	442391, Пензенская область, район Мокшанский, село Чернозерье

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	846 кв.м ± 7.16 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	–



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	425189.58
	1385748.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	425193.20
	1385746.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	425190.42
	1385740.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	425189.18
	1385737.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	5
	425198.90
	1385733.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	6
	425193.27
	1385717.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	7
	425189.61
	1385718.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	8
	425185.04
	1385719.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	9
	425172.14
	1385722.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	10
	425173.82
	1385728.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	11
	425153.99
	1385734.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	12
	425109.04
	1385750.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	13
	425087.34
	1385757.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	14
	425084.40
	1385746.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	15
	425080.56
	1385748.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	16
	425084.62
	1385762.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	17
	425110.28
	1385754.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	18
	425155.27
	1385738.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	19
	425177.01
	1385731.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	20
	425180.02
	1385740.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	21
	425185.40
	1385738.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	22
	425186.68
	1385742.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	425189.58
	1385748.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–






