
	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	[bookmark: _GoBack]Публичный сервитут устанавливаемый в отношении части земель, расположенных в кадастровом квартале 58:18:0870103, в целях эксплуатации газопровода «Газопровод низкого давления от точки врезки до границ земельного участка по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, д. Пяша, ул. Рамзайская, дом 21», протяженностью 27 м.

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	442395, Пензенская область, район Мокшанский, деревня Пяша

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	109 кв.м ± 2.93 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	–


	
Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	392024.27
	1412906.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	392026.92
	1412907.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	392030.38
	1412908.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	392036.49
	1412909.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	5
	392044.83
	1412909.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	6
	392051.56
	1412910.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	7
	392051.98
	1412906.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	8
	392045.27
	1412906.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	9
	392036.93
	1412905.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	10
	392030.90
	1412904.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	11
	392027.88
	1412903.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	12
	392025.55
	1412903.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	392024.27
	1412906.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–






