[image: ]




КОМИТЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
 ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 14.12.2022 № 241-90/7
с.Елизаветино

О внесении изменений в Генеральный план территории 
Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Уставом Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, на основании итогового заключения о результатах проведения публичных слушаний,

Комитет местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области решил:

1. Внести в Генеральный план территории Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 09.07.2009 № 25-10/5 изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению.
[bookmark: _Hlk110929833]  2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Елизаветинские вести» и разместить на официальной странице администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области раздела Власть/ОМС Мокшанского района на сайте администрации Мокшанского района в сети «Интернет».
         3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
         4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.


Глава Елизаветинского сельсовета
Мокшанского района Пензенской области                                         А.Н.Сиднев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением 
Комитета местного самоуправления 
    Елизаветинского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области
от 14.12.2022 № 241-90/7
 




Генеральный план территории
Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общие положения	
Муниципальное образование – Елизаветинский сельсовет расположено в южной части Мокшанского района Пензенской области.
Территория сельсовета состоит из одного единого массива и граничит с Юровским, Рамзайским, Нечаевским сельсоветами Мокшанского района, Васильевским сельсоветом Пензенского района.
На территории сельсовета находятся 3 населенных пункта: с. Елизаветино, д. Варварино, д. Выглядовка. Административным центром сельсовета является село Елизаветино.
По территории сельсовета проходит однопутный неэлектрифицированный участок железнодорожной линии Пенза-Ряжск Куйбышевской железной дороги филиала ОАО «РЖД». На территории расположен остановочный пассажирский железнодорожный пункт № 674.
Ближайшая железнодорожная станция Симанщина расположена в с. Нечаевка Мокшанского района на расстоянии 36 км от с. Елизаветино. Расстояние от с. Елизаветино до административного центра района, р.п. Мокшан – 14 км, до областного центра, г. Пенза – 58 км.
Общая площадь сельсовета составляет – 8192,9 га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 7806,8 га.
Административным центром сельсовета является село Елизаветино.
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Рисунок 1 - Схема расположения Елизаветинского сельсовета в границах Мокшанского района
Таблица 1 – Характеристика сельсовета
	

№
п/п
	Населенные пункты
	Численность населения на 01.01.2021 г.,
чел.
	Площадь, га

	Расстояние до административного центра сельского  поселения,
км

	1
	с.Елизаветино
	508
	общая площадь 8248 кв.км
	административный центр 12

	2
	д.Варварино
	112
	
	15

	3
	д.Выглядовка
	13
	
	18

	
	Итого
	633
	
	



Границы Елизаветинского сельсовета установлены Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области».
От точки А до точки Б Елизаветинский сельсовет граничит с Юровским сельсоветом Мокшанского района Пензенской области.
От точки А граница проходит вниз по течению ручья безымянного, протекающего по оврагу Сухая Мокша, 1,9 км до дороги районного значения Мокшан - Нечаевка, далее на север и северо-восток по оси дороги Мокшан - Нечаевка 1,9 км, затем на юго-восток по дороге на село Елизаветино 1,2 км, далее граница идет по суходолу на северо-восток 2,7 км, пересекая овраг Штанпский и балку Коренская, на восток 1,7 км, пересекая овраг Ардонин, на юго-запад 0,6 км, на юго-восток 0,3 км, проходя севернее села Варварино, до реки Мокша, затем вниз по течению реки Мокша 2,3 км до слияния с ручьем безымянным, протекающим в овраге Чалынка, далее вверх по течению ручья и тальвегу пруда 6,8 км точки Б.
От точки Б до точки В Елизаветинский сельсовет граничит с Рамзайским сельсоветом Мокшанского района Пензенской области.
От точки Б граница проходит на юго-запад по лесополосе с юго-восточной стороны 0,8 км, на юго-восток по лесополосе с восточной стороны 1,4 км, на юго-запад по лесополосе с северо-восточной стороны 2,0 км, на юг по лесополосе с западной стороны 0,7 км, на юго-восток по лесополосе с западной стороны 0,2 км, на юго-запад по лесополосе с западной стороны 0,9 км до железной дороги Москва - Самара и точки В.
От точки В до точки Г Елизаветинский сельсовет граничит с Богословским сельсоветом Пензенского района Пензенской области.
От точки В граница проходит на юго-запад по железной дороге Москва - Самара 1,2 км до точки Г.
От точки Г до точки А Елизаветинский сельсовет граничит с Нечаевским сельсоветом Мокшанского района Пензенской области.
От точки Г граница проходит на северо-запад по тальвегу балки 2,5 км до ручья, далее вверх по течению ручья безымянного 0,5 км, протекающий по оврагу Березовый, далее граница проходит по суходолу на юго-запад 2,9 км, пересекая нефтепровод "Дружба", на юго-восток 2,6 км, в восточном направлении под углом 90 град. 0,2 км до железной дороги, далее на северо-запад по оси железной дороги Москва - Самара 7,6 км, на север по тальвегу балки 0,3 км, пересекая нефтепровод "Дружба", далее на северо-восток по оси дороги районного значения Мокшан - Нечаевка 3,7 км, затем на северо-запад по суходолу 2,5 км до точки А.
[bookmark: _Toc58490693][bookmark: _Toc95207614]1.2 Природно-климатические условия и экологическая ситуация сельского поселения
Климат
Климат на территории Елизаветинского сельсовета умеренно-континентальный. Средняя температура летом составляет +19 оС., зимой –13 оС. Переход от зимы к лету сопровождается непродолжительной, но дружной весной, с резким колебанием температуры. Годовая сумма осадков в среднем составляет 480-500 мм, за вегетационный период для большинства сельскохозяйственных культур составляет 144 дня.
Преобладающее направление ветров юго-восточное и юго-западное.
Время начала ледостава – последняя декада ноября и первая декада декабря.
Время вскрытия рек – первая декада апреля.
Продолжительность снежного покрова – 141 день.
Преобладающие ветры – юго-восточного направления.
Грунт зимой промерзает на глубину 0,8 м.
Снежный покров достигает до 29 см и более.
В целом климатические условия района благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
[bookmark: _Toc419208363]Рельеф
Территория Елизаветинского сельсовета расположена в пределах Сурско-Мокшанской возвышенности, и характеризуется более возвышенным положением платообразных участков, имеющих глубокое расчленение.
Склоны, спускающиеся от водоразделов к речным долинам, изрезаны оврагами, балками и лощинами. Густота овражно-балочной сети более 0,4 км/кв.км.
Рельеф в основном носит явно выраженный эрозионный характер и тем самым способствует интенсивному развитию линейной эрозии.
Лесные ресурсы
Территория сельсовета обладает запасами лесных ресурсов, которые занимают около 0,3% территории сельсовета.
Леса на территории Елизаветинского сельсовета распределены неравномерно. Древесно-кустарниковая растительность представлена смешанными широколиственными дубово-березовыми изреженными лесами и кустарниками в поймах рек. Общая площадь лесов Елизаветинского сельсовета составляет 26,4 га, из них 26,4 га земли государственного лесного фонда.
К землям лесного фонда относятся земли, покрытые лесом, а также не покрытые лесом, но используемые для ведения лесного хозяйства и лесной промышленности.
За счет лесов Гослесфонда в значительной степени удовлетворяются местные потребности в деловой и дровяной древесине.
В лесах проводятся рубки, направленные на улучшение состояния древостое, усиление природоохранных и рекреационных функций, а также на своевременное и рациональное использование спелых и перестойных насаждений. 
В зоне лесов не допускается изъятие земель под другие виды использования. Режим использования лесов должен исключать проведение работ, нарушающее их защитное, природоохранное, рекреационное и эстетическое значение.
Природно-сырьевые ресурсы
Мокшанский район входит в Западную зону, территория которой находится в пределах Окско-Донской низины и предоставляет собой степную равнину. Транспортно-географическое положение зоны вполне благоприятное. Минерально-сырьевая база Западной зоны довольно скромна. 
На территории сельсовета расположено четыре месторождения глины и суглинок: три месторождения Выглядовских (глина и суглинки) и два Елизаветинских (глина и суглинки). Данные месторождения находятся в резерве.
Гидрология и гидрография
Гидрографическая сеть представлена рекой Мокша ручьями и прудами.
Самой крупной рекой протекающей по территории сельсовета является река Мокша, которая протекает по территории сельсовета с севера на запад, имеющая хорошо развитую пойму. Русло глубокое, заросшее по краям ивой. Вода рек и водоемов используется для хозяйственных нужд и водопоя скота.
Питание водных объектов смешанное с преобладанием снегового. Средняя продолжительность половодья составляет 20-30 дней.
Почвенные ресурсы
Почвенный покров территории Елизаветинского сельсовета неоднороден. Выделены черноземы выщелоченные (в различной степени), черноземы оподзоленные, темно-серые лесные почвы, аллювиально-луговые, серые лесные. По механическому составу почвы встречаются тяжелосуглинистые, легкосуглинистые, среднесуглинистые и песчаные.
Наиболее плодородные почвы на территории сельсовета – черноземы выщелоченные. Менее плодородные почвы – темно-серая почва. Аллювиально-луговые почвы располагаются в основном в поймах реки. 
По данным почвенного обследования, почвы сельсовета подвержены водной эрозии – 6,4%, из них слабосмытые – 6,4 %. Эти почвы используются преимущественно под пашню. 
Почвы Елизаветинского сельсовета в основном плодородны и весьма интенсивно используются под все сельскохозяйственные культуры, за исключением смытых и намытых почв оврагов и балок и заболоченных участков речных пойм. 










Рисунок 2 – Структура почв Елизаветинского сельсовета
Для сохранения плодородия почв необходимо проведение ряда мероприятий как агротехнических, так и мелиоративных.
Растительность 
Территория Елизаветинского сельсовета по ландшафтным особенностям относится к лесостепной зоне, для которой характерно присутствие широколиственных лесов и лугово-степной растительности.
Из злаков встречаются: мятлик узколистный, типчак, ковыль, пырей ползучий; из бобовых: клевер луговой, чина луговая; из разнотравья: герань луговая, конский щавель, лютики, тысячелистник благородный, цикорий, одуванчик.
В поймах рек травянистая растительность представлена пойменными разнотравно-злаковыми группировками. Из злаков преобладают: мятлик луговой, пырей ползучий, типчак. Из разнотравья: полынь горькая или степная, тысячелистник, одуванчик, осока ранняя.
Пойма рек представляет собой сенокосные угодья среднего качества, при усиленном выпасе переходят в низко-продуктивные сообщества с господством костра берегового.
Древесная и кустарниковая растительность произрастает в лесах, лесополосах, оврагах и поймах рек и представлена кленом, осиной, березой, дубом, липой, сосной, кустарниками, жимолостью.
Основная площадь лесов принадлежит Гослесфонду. 
Преобладающие формации суходольных лугов – разнотравно-клеверный с типчаком, кострово - разнотравный, типчаково-разнотравный. Этот тип лугов - малопродуктивен и используется как пастбища.  
1.3 Земельные ресурсы
Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.
Из общей площади территории сельсовета 95,1 % занимают земли сельскохозяйственного назначения, 3,3 % — земли населенных пунктов, 1,2 % — земли транспорта, 0,3% — земли лесного фонда, 0,1% - земли водного фонда.
Таблица 2 – Наличие и распределение земельного фонда сельсовета по категориям земель
	Наименование показателей
	Общая площадь земель
	Сельхозугодья, га
	Из них пашни

	
	га
	
	
	

	Земли с/х назначения
	7806,8
	95,1
	7527,8
	6583,8

	Земли населённых пунктов
	266,5
	3,3
	66,5
	99,0

	Земли промышленности, транспорта, энергетики
	97,5
	1,2
	208,3
	-

	в том числе промышленности
	-
	-
	-
	-

	промышленности
	-
	-
	-
	-

	энергетики
	-
	-
	-
	-

	транспорта из них:
	97,5
	1,2
	-
	-

	железнодорожного
	74,6
	1,0
	-
	-

	автомобильного
	4,9
	-
	-
	-

	трубопроводного
	18,0
	0,2
	-
	-

	иного специального назначения
	-
	-
	-
	-

	Земли лесного фонда
	27,1
	0,3
	0,4
	0,1

	Земли водного фонда
	8,0
	0,1
	-
	-

	Итого земель в границах сельсовета
	8192,9
	100
	7736,5
	6682,9





Рисунок 3 – Структура земельного фонда по категориям земель
1.4 Экологическая обстановка
Антропогенная деятельность оказывает на состояние окружающей среды отрицательное воздействие. Это – выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, сбросы в поверхностные водные объекты неочищенных вод, интенсивное развитие сельскохозяйственного производства, разработка месторождений полезных ископаемых с образованием карьеров и отвалов и, как результат, образование специфического антропогенного ландшафта. Все это, в целом, неблагоприятно сказывается на состоянии окружающей среды и здоровье населения.
Объекты, оказывающие выраженное негативное воздействие на окружающую среду:
· производственные объекты: объекты малого предпринимательства, в том числе пищевой легкой промышленности;
· фермы КРС, ОТФ, свинофермы, склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений;
· сельскохозяйственные угодья, обрабатываемые пестицидами с применением тракторов; 
· гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники;
· иные объекты.
При нарушении экологических требований к эксплуатации вышеуказанных объектов и видов работ, происходит постоянное негативное воздействие на окружающую среду (почву, атмосферу, воду поверхностных водоемов) органическими соединениями – (навозом, жидкими нечистотами и стоками от ферм, подворий КФХ и др. токсическими химическими соединениями - (ядохимикатами, минеральными удобрениями), а также нефтепродуктами. 
Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования должно является восстановление и сохранение экологического равновесия хозяйственной деятельности. Критерием оценки экологического равновесия является способность территории выдержать совокупную нагрузку существующих и вновь создаваемых отраслей, а также, урбанизации без ущерба для развития социально-экономических и социально-экологических процессов.
Важнейшая причина кризисных экологических явлений – недооценка экономической ценности природы, стоимости природных услуг и ресурсов. Это приводит к негативным последствиям, как для природы, так и всего социально-экономического развития.
Отходы производства и потребления.
Обращение с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья регламентируется Федеральным законом от 24.06.1998 № 89 «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями) и Постановлением Правительства Пензенской области от 10.04.2020 № 226-пП «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».
Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован в следующих населенных пунктах Елизаветинского сельсовета: с. Елизаветино, д. Варварино Вывоз ТКО на утилизацию производится силами и средствами регионального оператора на полигон р.п. Мокшан.
На территории Мокшанского района вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов из р.п. Мокшан и близко расположенных сел осуществляется на расположенный в 1,5 км северо-восточнее р.п. Мокшан полигон ТКО, который занимает площадь 5 га, проектная вместимость 48220 тыс. куб. м, заполняемость на конец 2016 года - 60%.  При ежегодном поступлении на полигон около 20 тыс. куб. м твёрдых бытовых отходов, возможности его дальнейшей эксплуатации составляют 14-15 лет.[footnoteRef:1] [1:  Стратегия социально-экономического развития Мокшанского района Пензенской области до 2035 г.] 

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами система накопления и транспортирования ТКО в МО включает в себя накопление ТКО от потребителей в контейнеры емкостью от 0,7 до 1,3 куб. м с крышкой и (или) бункеры закрытого типа емкостью до 15 куб. м, расположенные на контейнерных площадках, обустроенных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также в пакеты или другие емкости. Сбор отходов осуществляется специализированным транспортом по графику, утвержденному региональным оператором по согласованию с потребителем.
В остальных населенных пунктах сбор и вывоз ТКО отсутствует, утилизация отходов происходит путем самовывоза или сжигания на дворовой территории.
Атмосферный воздух.
Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды обитания человека. Степень его загрязнения относится к числу приоритетных факторов, влияющих на здоровье населения. Параметрами, определяющими загрязнение атмосферного воздуха, являются интенсивность загрязнения его выбросами как от стационарных источников загрязнения (промышленные предприятия), так и передвижных (транспорт).
На территории сельсовета отсутствуют крупные промышленные предприятия.
Основными передвижными источниками загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт, численность которого с каждым годом возрастает. Основные загрязняющие вещества в выбросах от передвижных источников представлены оксидами углерода, окислами азота, углеводородами, сажей и сернистым ангидридом.
Генеральным планом предлагается осуществление ряда мероприятий по оптимизации транспортной системы, включающей реконструкцию, капитальный ремонт дорог межмуниципального и местного значения для по охраны окружающего воздуха.
Важность мероприятий по оптимизации транспортной системы очевидна, поскольку в сельском поселении, как и во всем районе в целом наблюдается стойкая тенденция к увеличению парка автотранспортных средств и, как следствие, увеличению выбросов от них. 
Для снижения негативного воздействия передвижных источников на атмосферный воздух предлагается: 
- привести автотранспортные средства в соответствие экологическому стандарту, регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах; 
- осуществлять перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива; 
- улучшать качество дорожного покрытия автомагистралей. 
Требования к охране воздушной среды от загрязнения должны соответствовать ГОСТ 17.2.02.06-99.
Поверхностные воды.
Основным фактором загрязнения открытых водоемов на территории сельсовета является техногенное воздействие на них человека (антропогенное воздействие). В результате сельскохозяйственной деятельности, а также в процессе бытового использования, открытые водоемы подвергаются систематическому, техногенному и антропогенному загрязнению, как органическими компонентами (навоз от животноводческих ферм, личных подворий, бытовой мусор, продукты жизнедеятельности человека), так и химическими соединениями - (минеральные удобрения, средства защиты растений, ГСМ). Основными загрязнителями открытых водоемов органическими отходами являются животноводческие фермы, летние стойбища - гурты и выпас скота на прибрежных летних пастбищах, водопой скота, летние доильные площадки, расположенные, как правило, в поймах и на берегах водоемов и малых рек.
Второй причиной загрязнения водоемов является несоблюдение землепользователями правил охраны прибрежных зон рек, других поверхностных водоемов. Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства, частные лица продолжают практику повсеместной и бесконтрольной распашки земель вплотную до уреза малых рек и озер, не занимаются их рекультивацией, при этом могут с нарушениями использоваться различные химические средства защиты растений, действующие в этом случае как химические загрязнители.
Дальнейшее использование водных ресурсов должно основываться на результатах расчетов водохозяйственного баланса по рекам и их отдельным участкам для более оперативного и правильного планирования использования водных ресурсов.
Чрезвычайно важным мероприятиям по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они имеют существенное значение в борьбе с эрозией, природным фактором, оказывающим существенное влияние на формирование природного ландшафта.
В целях охраны и рационального использования поверхностных водных ресурсов рекомендуется:
· развитие систем автономной канализации с локальными очистными сооружениями, особо строго должен осуществляться контроль над новым жилищным строительством, в части организации канализации;
· благоустройство и расчистка русел рек и озер;
· организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
· организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;
· полная очистка стоков животноводческих и птицеводческих комплексов на локальных очистных системах до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;
· внедрение технологии использования стоков от животноводческих ферм, после специальной обработки, для орошения.
Питьевые и хозяйственные воды.
Одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье населения, является качество питьевой воды, ее бактериологические (биологические) и приоритетные химические показатели. Качество, в том числе, во многом зависит от санитарно-технического состояния водопроводных сетей и сооружений. 
Улучшение санитарно-технического состояния систем водоснабжения – водозаборных сооружений, водопроводных сетей, повышение качества подаваемой населению питьевой воды - обязанность владельцев водопроводов, - это требования санитарного законодательства РФ, они изложены в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются:
· ветхость и изношенность водопроводных сетей;
· отсутствие целевых бюджетных инвестиций, федеральных, областных программных капиталовложений и т.д.;
· отсутствие специализированных организаций и квалифицированных специалистов по обслуживанию и ремонту водопроводных сетей;
· отсутствие организованных надлежащим образом зон санитарной охраны источников водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»); 
· несоблюдение водоохранного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения водопользователями; 
· несвоевременное проведение планово-профилактических ремонтов и устранение аварий на водопроводах;
· отсутствие регулярной дезинфекции водопроводных сооружений (скважин, резервуаров, водонапорных башен, водопроводной сети) после периодической чистки, после ремонтно-аварийных работ. Фактически не выполняются регламентные работы по поддержанию водопроводных сетей и сооружений в исправном состоянии в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Источниками хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения являются артезианские воды.
Рекомендации по проведению мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод:
· организация службы мониторинга на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод (ведение гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации и качеством воды);
· установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;
· по скважинам, в связи с отсутствием по ним достоверной информации, проведение бактериологических и химических анализов воды, по результатам которого можно будет оценить состояние подземных вод и их пригодность к хозяйственно-питьевому водоснабжению;
· проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;
· проведение ликвидационного тампонажа бездействующих скважин;
· сокращение использования пресных подземных вод для технических целей и полива приусадебных участков, с последующим переходом на две системы водоснабжения хозяйственно-питьевую и техническую;
· организация вокруг каждой скважины зоны санитарной охраны (ЗСО) строго режима – I пояса (радиус 30 м);
· вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения.
Земельные ресурсы.
Занимая центральное место в биосфере и являясь начальным звеном всех трофических цепей, загрязненная почва может стать источником вторичного загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод и тем самым повлиять на эколого-гигиеническую обстановку в целом. Загрязненная почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия проживания и здоровье населения, так как является накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний.
Основными источниками загрязнения почв являются отходы производства и потребления вследствие процесса жизнедеятельности населения, а также применяемые в процессе землепользования минеральные удобрения, средства защиты растений и др. техногенные загрязнители.
Загрязнение почвы в процессе жизнедеятельности человека и его производственной деятельности наблюдается в населенных пунктах – это загрязнение почвы бытовым мусором, отходами производства и потребления, навозом от личных подворий и животноводческих ферм, неправильное применение средств защиты растений, нарушение правил утилизации отходов ГСМ. Особо следует рассматривать системное загрязнение почв жилой зоны отходами потребления. 
С целью улучшения состояния земельных ресурсов рекомендуется проведение профилактических мероприятий:
· улучшение агрофизических свойств почв путем повышения доз органических и фосфорных удобрений;
· увеличение количества и плотности зеленых насаждений с целью сокращения содержания пыли. Эти посадки должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, лиственных деревьев, составляющих средний ярус, заканчивая хвойными;
· проведение разъяснительной (просветительской) работы среди населения. 
1.5 Экономический потенциал развития территории
Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные ископаемые, а также полезные элементы, используемые растениями.
Освоенность территории сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 7806,8 га, или 95,1% территории, в том числе 6583,8 га пашни.
Основными землепользователями в сельсовете являются сельскохозяйственные предприятия.
Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется следующими данными:
· сельскохозяйственное производство – 57 человек (9%);
· организации бюджетной сферы – 15 человек (2,3%);
· организации несельскохозяйственной сферы – 9 человек (1,4%);
· личное подсобное хозяйство – 23 человека (3,6%);
· работает за пределами территории Елизаветинского сельсовета – 153 человека (24%);
· не обеспечено работой – 3 человека (0,5%).
Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области является производство сельскохозяйственной продукции.
Растениеводство
На современном этапе использования сельхозугодий осуществляется в полном объеме. Существенную территорию Елизаветинского сельсовета используется сельхозпредприятиями.
Сельское хозяйство (растениеводство) Елизаветинского сельсовета специализируется на производстве зерна.
На территории Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области осуществляют производственную деятельность 3 сельскохозяйственные организации, 1 крестьянское (фермерское) хозяйство и 239 личных подсобных хозяйств.
Животноводство
Специализация животноводства – производство мяса крупного рогатого скота, производство молока.
Специализация животноводства у населения – производство мяса крупного рогатого скота, лошадей, овец, птицы, производство молока. 
Количество поголовья КРС составляет - 31 голову, в том числе коров 13 голов.
Основные производственные фонды
Размещенные на территории Елизаветинского сельсовета сельскохозяйственная техника, склады используется для развития растениеводства, представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Основные производственные фонды сельсовета
	Наименование с/х техники
	Кол-во
	Наименование складов
	Кол-во

	Тракторы/комбайны
	30/6
	Зерновые (семена)
	-

	Автомобили грузовые
	11
	Зерновые (фураж)
	-

	Автобусы
	1
	Силос-сенаж
	-

	Автомобили легковые
	59
	Овощехранилище
	-

	Спецмашины
	2
	Нефтебаза
	-


1.6 Демографический потенциал
[bookmark: _Toc419208381]Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения, и впоследствии формировать новые градостроительные решения в организации территориального планирования муниципального образования. 
Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
Одним из основных критериев развития сельских поселений, является демографическая устойчивость – это превышение естественного прироста населения. Динамику численности населения определяет три показателя: рождаемость, смертность и миграция.
Численность населения в разрезе населенных пунктов Елизаветинского сельсовета с 2015 по 2021 года представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Численность населения в разрезе населенных пунктов
	№
п/п
	Населенный
пункт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	с.Елизаветино
	512
	510
	510
	511
	511
	508
	508

	2
	д.Варварино
	111
	113
	115
	116
	116
	114
	112

	3
	д.Выглядовка
	25
	25
	23
	23
	18
	15
	13

	
	Итого
	648
	648
	648
	650
	645
	637
	633



В 2021 году численность населения уменьшилась на 13 человек по сравнению с 2015 годом. В селе Елизаветино проживает 80% населения поселения, в деревне Варварино – 18%, в деревне Выглядовка – 2%.
Динамика изменения численности населения представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Динамика численности населения за 2015-2021 годы
Возрастная структура населения
Трудовой баланс исключает из численности населения, в трудоспособном возрасте следующие группы:
· неработающие инвалиды и пенсионеры;
· лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве, неработающие женщины;
· учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства.
Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту приведена в таблице 5.


Таблица 5 – Структура численности населения
	Показатели
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Численность населения моложе трудоспособного возраста, чел.
	82
	80
	78
	76
	74
	72
	70

	Численность населения трудоспособного возраста, чел.
	394
	400
	404
	410
	409
	405
	405

	Численность населения старше трудоспособного возраста, чел.
	172
	170
	168
	166
	164
	162
	160

	Итого по сельсовету
	648
	648
	648
	650
	645
	637
	633


Структура населения по половому признаку представлена в таблице 6. 65% - мужчины, 35% - женщины.
Таблица 6 – Структура населения по половому признаку
	Показатели
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Мужчины, чел.
	422
	423
	423
	428
	418
	416
	413

	Женщины, чел.
	226
	227
	227
	224
	229
	223
	222


Численность населения изменяется не только за счет естественного движения, но и в результате миграции сельского населения. Механическое движение или территориальные перемещения отдельных лиц, характерно для многих поселений. Резервы улучшения демографической ситуации в сельском поселении заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышения уровня рождаемости, уменьшения уровня смертности и уменьшения естественного оттока трудоспособного населения.
Миграционные процессы оказывают отрицательное влияние на демографическую ситуацию.
Таблица 7 - Демографические показатели естественного и механического движения населения
	Показатели
	Ед. измерения
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Коэффициент естественного прироста (убыли)
	промилле
	
	
	-1.8
	-10.7
	-11.2
	-7.9
	-10

	Число родившихся (без мертворожденных)
	человек
	
	
	4
	4
	4
	4
	3

	Число умерших
	человек
	
	
	5
	10
	10
	8
	8

	Общий коэффициент рождаемости
	промилле
	
	
	7.1
	7.2
	7.4
	7.8
	6

	Общий коэффициент смертности
	промилле
	
	
	8.9
	17.9
	18.6
	15.7
	16

	Число прибывших
	
	
	
	
	
	
	
	

	Миграция-всего
	человек
	
	21
	14
	10
	2
	8
	19

	в пределах России
	человек
	
	19
	11
	8
	2
	2
	12

	внутрирегиональная
	человек
	
	8
	8
	6
	2
	1
	9

	межрегиональная
	человек
	
	11
	3
	2
	
	1
	3

	международная
	человек
	
	2
	3
	2
	
	6
	7

	со странами СНГ
	человек
	
	2
	3
	2
	
	6
	7

	Внешняя (для региона) миграция
	человек
	
	13
	6
	4
	
	7
	10


Анализ факторов экономического роста на территории сельских поселений, в качестве одной из наиболее важных составляющих, включает в себя анализ демографической ситуации. На демографические прогнозы, как правило, опирается планирование всех сельских поселений, их планы социально-экономического развития. Целью демографического прогноза сельского поселения является оценка его численности на перспективу, соответствующую расчетным срокам. Без этого не могут быть определены перспективы производства, развития социальной инфраструктуры, занятости населения, безработицы и так далее.
Демографическая характеристика населения представлена в таблице 8.
Таблица 8 - Баланс трудовых ресурсов и занятость населения
	Наименование
	человек

	Население
	633

	Численность населения в трудоспособном возрасте
	405

	Пенсионеры
	160

	Дети до 14 лет
	40

	Трудовые ресурсы всего
	-

	Численность занятых:
	-

	Органы управления
	-

	Сельское хозяйство
	-

	Промышленность (транспорт и связь)
	-

	Здравоохранение
	-

	Образование
	-

	Культура
	-

	Социальная сфера
	-

	Оптовая и розничная торговля,
	-

	Бытовое обслуживание
	-

	Лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве
	-

	Молодежь, обучающаяся с отрывом от производства
	-

	Работающие за пределами поселения
	-

	Численность безработных
	-



Демографическая ситуация, складывающаяся на территории поселения, свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству территорий Пензенской области, и характеризуется низким уровнем рождаемости, высокой смертностью, неблагоприятным соотношение «рождаемость-смертность».
Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать увеличение показателей естественной прибыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни.
Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:
· снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;
· укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;
· повышение уровня рождаемости укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания;
· проведение активной миграционной политики, направленной на переселение жителей из других регионов Российской Федерации и соотечественников, проживающих за рубежом.
1.7 Жилой фонд
Жилье – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития муниципального образования.
Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной политики, в том числе и градостроительными средствами. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.
Стратегической целью в сфере жилищного строительства является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.
Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть решение следующих задач:
· реализацию программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, специалистов на селе, граждан-получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий);
· обеспечения жилищного строительства земельными участками с имеющимися объектами коммунальной инфраструктуры;
· снижения административных барьеров в строительстве;
· внедрения энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном строительстве.
Характеристика жилищного фонда сельсовета представлена в таблице 9.
Таблица 9 – Характеристика объема индивидуального жилищного строительства
	год
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Построено домов/площадь введенного жилья, м²
	12470
	12530
	12573
	12573
	12657
	12700
	12700


Аварийного и ветхого жилья на территории сельсовета нет.
1.8 Транспортная инфраструктура
Автомобильный транспорт
В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории Елизаветинского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом. Сложившаяся транспортная инфраструктура является относительно благоприятной по транспортному обслуживанию территории Елизаветинского сельсовета.
Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному вывозу сельскохозяйственной продукции и обеспечению субъектов сельскохозяйственной деятельности, и обеспечению сельсовета необходимыми ресурсами.
Основное предназначение транспортной системы – обеспечивать наиболее удобные связи между местами проживания людей и местами осуществления их деятельности при соблюдении соответствующего уровня безопасности движения. Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.
В транспортную инфраструктуру Елизаветинского сельсовета входят автомобильные дороги федерального и регионального значения, соединяющие сельсовет с районным центром, областным центром, соседними регионами, соседними районами и сельскими администрациями.
Автомобильные дороги, наряду с другими инфраструктурными отраслями, являются важным инструментом достижения социальных, экономических и других целей, повышения качества жизни людей. Без решения проблемы в дорожной отрасли невозможно добиться коренных изменений в хозяйственной деятельности в целом.
По территории сельсовета проходят автомобильные дороги регионального значения, представленные в таблице 10,11.
Таблица. 10. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, расположенных на территории Мокшанского района и  относящихся к собственности Пензенской области[footnoteRef:2] [2:  Постановление Правительства Пензенской области от 30.04.2008 N 269-пП «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области» (с изменениями на 14 февраля 2019 года)] 

	N
п.п.
	Наименование
	Идентификационный номер
	Адрес
	Протяженность на территории района
	Категория[footnoteRef:3] [3:  ГОСТ Р 52398-2005. Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования] 


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Автодорога
"Подъезд к с. Елизаветино"
	58-ОП-МЗ-Н-200
	Мокшанский район
	-
	-

	2. 
	а/д «р.п. Мокшан – с. Нечаевка»
	58-ОП-МЗ-Н-190
	Мокшанский район
	-
	-



Таблица 11. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Мокшанского района и относящихся к собственности Мокшанского района[footnoteRef:4] [4:  По данным администрации Мокшанского района (письмо от 29.01.2020 № 357)] 

	№/№
	Наименование автодороги
	Протяженность автодорог, км

	
	
	а/б
	щебень
	всего

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	с. Елизаветино-с. Варварино
	2,3
	
	2,3


Категория автодороги «с. Елизаветино- с. Варварино» - V.
По территории Елизаветинского сельсовета проходят дороги местного значения внутри населенных пунктов, представленные в таблице 12.

Таблица 12 – Автодороги местного значения поселения
	Наименование дороги
	Протяженность, м
	Тип покрытия

	с. Елизаветино

	ул. Центральная
	811
	грунтовая

	ул. Заречная
	600
	грунтовая

	ул. Рабочая
	1500
	грунтовая

	ул. Особая
	1000
	грунтовая

	Дорога до дачных участков
	8000
	грунтовая

	д. Выглядовка

	ул. Зеленая
	1200
	грунтовая


На территории Елизаветинского сельсовета 5 улиц, общая протяженность 9,3 км, из них 3,3 в твердом покрытии.
Максимально допустимая скорость движения транспортных средств – 60 км/ч, в местах обустроенных пешеходных переходов – 40 км/ч.
Интенсивность движения по центральным улицам поселения в среднем не высокая и не превышает 5-10 машин в минуту. Наиболее интенсивное движение в утреннее и вечернее время.
Елизаветинский сельсовет Мокшанского района Пензенской области не является транзитным и не испытывает негативных последствий транспортной загруженности, и как следствие, небольшая экологическая нагрузка на окружающую среду, а также отсутствие обострения экономических и социальных проблем.
Мероприятия по развитию дорожной сети Мокшанского района включают устранение структурных дефектов автодорожной сети, ремонта существующих дорог, а также мостов через реки, которые они пересекают. Планируется ремонт проезжей части существующих дорог: автодороги «подъезд к с. Елизаветино. 
Железнодорожный транспорт
По территории Елизаветинского сельсовета проходит однопутный неэлектрифицированный участок железнодорожной линии Пенза-Ряжск Куйбышевской железной дороги филиала ОАО «РЖД», протяженностью 8,970 км по территории сельсовета. В границах сельсовета расположен остановочный пункт №674.
Трубопроводный транспорт
По территории Елизаветинского сельсовета проходит магистральный нефтепровод «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» (Дружба-1), «Куйбышев-Унеча-2» (Дружба-2) и магистральный нефтепродуктопровод «Уфа - Западное направление», «Куйбышев-Брянск».
1.9 Социальная инфраструктура
По состоянию на 01.01.2022 в населенных пунктах Елизаветинского сельсовета функционируют:
- начальная школа на 15 учеников;
- детский сад на 10 мест;
- фельдшерско-акушерский пункт;
- учреждение культурно-досугового типа на 40 мест;
- библиотека;
- почва;
- торговые точки – 2 шт.
Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.
Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне сельсовета обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципальных образований и по большей части непосредственный характер взаимодействия их жителей.
В современном градостроительстве проблема обеспечения сельского населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано с многообразием видов такого обслуживания, удаленностью сельских поселений, их разнообразием по функциям и количеству жителей. На данный момент применяется ступенчатая система обслуживания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг сельского населения остаётся не решённой. В зарубежных странах с развитой сетью дорог и высоким уровнем автомобилизации и малыми расстояниями эта проблема решается успешнее. В настоящее время в нашей стране проводится приватизация объектов обслуживания, создаются на конкурсной основе новые, в основном, небольшие объекты инфраструктуры – частные детские сады и ясли, школы и т.п. По-видимому, со временем разумное сочетание различных видов собственности и конкуренция среди учреждений обслуживания позволят создать стабильную новую систему, гибко реагирующую на запросы сельского населения.
В любом случае, обслуживание сельского населения будет осуществляться в учреждениях 3-х ступеней:
1) обслуживающих население всего района – больница, техникум, банк и др.;
2) обслуживающих поселение (сельсовет) – администрация, клуб, школа-интернат, универмаг и т.д.;
3) обслуживающих жителей одного населённого пункта – детсад, начальная школа, баня, столовая, аптека, спортплощадки и т.д.
Количество и объем культурно-бытовых учреждений для каждого населенного пункта определяются в схемах территориального планирования района. При проектировании генерального плана сельсовета эти данные уточняют.
Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня.
Система образования
На 01.01.2022 года на территории Елизаветинского сельсовета расположено одно муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа-детский сад в селе Елизаветино.
Анализ показал, что на территории Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области учреждения основного общего образования и среднего (полного) общего образования отсутствуют.
Дети школьного возраста, проживающие на территории Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, с 5 класса обучаются в МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан. Подвоз обучающихся из населенных пунктов Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области организован на школьных автобусах. Подвоз осуществляется в соответствии с разработанными инструкциями и локальными актами школы.
Одной из задач социально-экономического развития Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области является обеспечение качественного образования детей, развитие системы образования на основе улучшения материально-технической базы, что осуществляется путем строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий учреждений образования на территории Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
МБОУ НШ-ДС с. Елизаветино, расположенная по адресу: Мокшанский район, с. Елизаветино, ул. Центральная, 28, рассчитана на 40 мест, согласно нормативной площади, приходящейся на одного ребенка. Год постройки здания – 1989, при этом износ составляет 40%.
Всего начальную школу - детский сад посещают 15 детей в разрезе школ и 10 детей в разрезе детских садов. Занятия проходят в одну смену. В МБОУ НШ-ДС с. Елизаветино реализуются следующие образовательные программы:
- дошкольное образование (нормативный срок освоения – 5 лет);
- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года).
Наполняемость в учреждении составляет 80 %. Дефицита мест в учреждении дошкольного и начального общего образования нет. Функционирующая в сельсовете система образования полностью обеспечивает спрос населения на услуги дошкольного и начального общего образования, в связи с чем отсутствует потребность в создании дополнительных мест.
Таблица 14 – Характеристика объектов образования
	№ п/п
	Наименование организации
	Адрес организации
	Проектное число мест (чел.)
	Год строит-ва здания
	Площадь помещений, здания, м2
	Кол-во этажей
	Состояние

	1
	МБОУ НШ-ДС с. Елизаветино
	с. Елизаветино, ул. Центральная, 28
	40 мест
	1986 г.
	1128 м2
	2 этажа
	Износ – 40 %



Система здравоохранения
На территории Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области находится 1 фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), который оказывает первую медицинскую помощь населению, организует прохождение населением диспансеризации. Фельдшерско-акушерский пункт находится в подчинении ГБУЗ «Мокшанская районная больница».
Расстояние от ГБУЗ «Мокшанская районная больница» до ФАП с. Елизаветино составляет 20 км. Расстояние от ФАП с. Елизаветино до д. Варварино – 2 км, до д. Выглядовка – 1 км.
Одной из негативных сторон снижения уровня и качества жизни сельского населения является ухудшение показателей здоровья граждан, в том числе в связи со снижением качества и доступности медицинской помощи. Растет объем платных медицинских услуг на душу населения в сопоставимых ценах, при этом снижается доступность медицинских услуг для населения с низкими доходами.
ФАП с. Елизаветино, находящийся по адресу: Мокшанский район, с. Елизаветино, ул. Центральная, 28, обслуживает население численностью – 635 человек, всего осуществляются 15 посещений в смену.
Таблица 15 – Характеристика объектов здравоохранения
	№ п/п
	Наименование организации
	Численность обслуживаемого населения, чел.
	Год постройки
	Вид деятельности
	Площадь здания, помещений, м2
	Состояние

	1
	ФАП с. Елизаветино, ул. Центральная, 28
	633 чел.
	1989
	Медицинская помощь, диспансеризация
	86 м2
	Износ – 40 %



Система объектов культуры
На территории сельсовета свою деятельность осуществляют:
– МБУК «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры» в с. Елизаветино, расположенный по адресу Мокшанский район, с. Елизаветино, ул. Центральная, 51, на 100 посадочных мест;
– Библиотека с. Елизаветино, расположенная по адресу Мокшанский район, с. Елизаветино, ул. Центральная, 51.
Функции и полномочия учредителя МБУК «Елизаветинский поселенческий КДЦ» осуществляет администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области. Функции и полномочия учредителя библиотеки с. Елизаветино осуществляет МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека Мокшанского района». Строительство новых учреждений культуры не требуется.
Учреждениями культуры ежегодно проводятся разные мероприятия, из них около 50% – для детей.
В библиотеке с. Елизаветино книговыдача составляет – 11000 книг в год, общее количество читателей составляет – 550 человек, общее количество посещений составляет 6500, из них 5500 посещений за книгами.
В библиотеке работает 1 человек, который является и обслуживающим персоналом.
Таблица 16 – Характеристика объектов культуры
	№ п/п
	Наименование организации
	Проектное число мест (чел.)
	Вид деятельности
	Год строит-ва здания
	Площадь здания помещений, м2
	Кол-во этажей
	Состояние

	1
	МБУК «Елизаветинский поселенческий КДЦ», с. Елизаветино, ул. Центральная, 51
	100 мест
	Организация культурного досуга, проведение зрелищных мероприятий
	1976 г.
	275 м2
	1 этаж
	Износ – 50 %

	2
	Библиотека с. Елизаветино, ул. Центральная, 51
	-
	Предоставление информационно-библиотечных услуг, проведение культурно-массовых мероприятий
	1976 г.
	32 м2
	1 этаж
	Износ – 50 %



Система объектов физической культуры и спорта
Одним из приоритетных направлений деятельности администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области является расширение действующей сети спортивных сооружений на территории Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
Из спортивных сооружений на территории Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области имеются спортивный зал в здании МБОУ НШ-ДС с. Елизаветино и открытая спортивная площадка и игровые площадки при школе и детском саду. А также около здания МБУК «Елизаветинский поселенческий КДЦ» имеется открытая площадка для проведения игр и спортивно-массовых мероприятий.
Таблица 17 – Характеристика объектов физической культуры
	№ п/п
	Наименование организации
	Вид деятельности
	Год постройки
	Площадь объекта, помещений, м2

	1
	Спортивный зал в здании МБОУ НШ-ДС с. Елизаветино
	Занятие спортом, проведение спортивно-зрелищных мероприятий развлечение, оздоровление
	1989 г.
	162 м2

	2
	Открытая спортивная площадка МБОУ НШ-ДС с. Елизаветино
	Занятие спортом, проведение спортивно-зрелищных мероприятий развлечение, оздоровление
	1989 г.
	3200 м2

	3
	Открытая спортивная площадка перед зданием МБУК «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры»
	Занятие спортом, проведение спортивно-зрелищных мероприятий развлечение, оздоровление
	1976 г.
	200 м2

	4
	Стадионное поле МБУК «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры»
	Занятие спортом, проведение спортивно-зрелищных мероприятий развлечение, оздоровление
	1976 г.
	2400 м2





Таблица 18 - Реестр плоскостных спортивных сооружений Мокшанского района[footnoteRef:5] [5:  По данным, предоставленным администрацией Мокшанского района] 


	№
п.п.
	Тип спортивного сооружения
	Место расположения
	Площадь,
кв. м
	Тип покрытия

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Волейбольная площадка
	С. Елизаветино
	162
	Естественный газон

	2
	Футбольное поле
	С. Елизаветино
	3200
	Естественный газон

	3
	Баскетбольная площадка
	С. Елизаветино
	600
	Естественный газон



Объекты социального обслуживания
Так же на территории Елизаветинского сельсовета расположены 1 объект почты России, здание которого построено в 1976 году и 2 торговые точки.
1.10 Инженерная инфраструктура
Теплоснабжение
Централизованная система теплоснабжения в населённых пунктах Елизаветинского сельсовета отсутствует.
Здание МБОУ начальная школа – детский сад с. Елизаветино, расположенное по адресу с. Елизаветино, ул. Центральная, 28, отапливается от собственной отдельно стоящей газовой котельной. Здания администрации сельсовета, МБУК «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры», магазина и «Почты России», расположенные в с. Елизаветино, отапливаются от индивидуальных встроенных газовых котельных с котлами АОГВ. Индивидуальная жилая застройка отапливается от индивидуальных газовых теплогенераторов (котлов, печей).
Поставка газа к существующим источникам теплоснабжения на территории сельсовета осуществляется через газопроводы низкого давления.
Котельная МБОУ начальная школа – детский сад с. Елизаветино отдельно стоящая и тепловая энергия в отапливаемое здание поступает по тепловым сетям в двухтрубном исполнении, протяженностью 30 м, проложенным над землей по низким опорам. Диаметр труб 57 мм. Система теплоснабжения закрытая. В качестве теплоносителя используется вода с параметрами 95-70 0С. Конструкция теплоизоляции – минеральная вата с защитным покрытием.
Остальные котельные на территории сельсовета встроенные.
Горячее водоснабжение осуществляется от электрических водонагревателей.
Водоснабжение
Централизованное водоснабжение на территории Елизаветинского сельсовета осуществляется в следующих населенных пунктах: с. Елизаветино, д. Варварино. Источником водоснабжения в д. Выглядовка являются колодцы.
Распределительная система водоснабжения населенных пунктов Елизаветинского сельсовета включает в себя 1 водозабор (артезианская скважина), 1 водопроводную башню, 5,2 км поселковых водопроводных сетей, водоразборных колонок 14 шт. А также на территории школы имеется пожарный резервуар объёмом 80 м3. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов Елизаветинского сельсовета не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.
Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет на территории Елизаветинского сельсовета около 70%. Износ водозаборных сооружений составляет 80%.
Характеристика насосных станций, расположенных на территории Елизаветинского сельсовета, приведены в таблице 19.
Таблица 19 – Характеристика насосных станций
	№ п/п
	Насосная станция
(населенный пункт)
	Насос (тип, модель)
	Кол-во, шт.
	Произв-сть, м3/час
	Режим работы, час./сутки

	1
	с. Елизаветино
д. Варварино
(ориентир на северо-западе с. Елизаветино)
	ЭЦВ 6-10-110
	1
	10
	24



Протяженность уличных водопроводных сетей на территории сельсовета составляет 5,2 км из чугунных и стальных труб диаметром 100-150 мм. Вода из скважины используется на хозяйственно-питьевые и производственные цели. На территории поселения заменено 1,0 км водопроводных сетей
Основные данные по водопроводным сетям, представлены в таблице 20.
Таблица 20 – Характеристика водопроводных сетей
	№ п/п
	Населенный пункт
	Протяженность водопровода, м
	Износ, %

	1
	с. Елизаветино
	4200
	70

	2
	д. Варварино
	1000
	70

	
	Итого:
	5200
	



Система водоотведения
В настоящее время на территории Елизаветинского сельсовета централизованная система канализации отсутствует.
Основные потребители воды – это население с частными домовладениями. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.
Отсутствие в жилой застройке централизованного бытового канализования (за исключением жилой застройки и бюджетных учреждений со сбросом в выгребы) и использование дворовых выгребных уборных отягощает процессы загрязнения водотоков и подземных вод фекальными стоками.
Неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки являются основным источником загрязнения водоемов на территории сельсовета. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды населенных пунктов.
В населенных пунктах требуется создавать выгребные ямы, отвечающие современным требованиям, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды.
Учитывая низкую численность населения Елизаветинского сельсовета, строительство централизованной канализации на расчетный срок нерационально. На данных территориях рекомендуется местная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения.
Система электроснабжения
На территории сельсовета проходят линии электропередач высокого и среднего напряжения 10 кВ. В селе Елизаветино имеется электроподстанция. На территории сельсовета находятся трансформаторные подстанции с различной мощностью от 60 до 250 кВа и загруженностью от 30 до 90%, которые полностью обеспечивают электроэнергией населенные пункты и производственные центры.
Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок.
Состояние системы электроснабжения удовлетворительное, требует планового капитального ремонта.
Нормы электропотребления должны приниматься на основании приложения №10 Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.08.2011 № 525-пП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).
Все населенные пункты сельсовета электрифицированы. Резервное питание отсутствует.
Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ, с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ.
На территории Мокшанского района располагаются подстанции: ПС 110/35/10 Мокшан, ПС 35/10 Царевщино, ПС 35/10 Нечаевка, ПС 35/10 Чернозерье, ПС 35/10 Плесс, ПС 35/10 Елизаветино, ПС 35/10 Потьма, ПС 35/10 Подгорное, ПС 110/10 Рамзай.
Таблица 21 - Система электроснабжения Елизаветинского сельсовета
	№ п.п.
	Наименование ПС
	Месторасположение
	ВЛ 10кВ
	Протяженность,
км

	1. 
	ПС 35/10 Елизаветино
	Пензенская область, Мокшанский район, с. Елизаветино
	Ф.6  Мокшанский
	13,1

	2. 
	
	
	Ф.1 Луговой
	4



Система газоснабжения
Одной из важнейших составляющих инфраструктуры Елизаветинского сельсовета является состояние газификации. По территории сельсовета проходят сети газопроводов высокого и среднего давления. Рекомендуется продолжить работу по подключению жилых домов к сетевому газопроводу.
На 01.01.2020 на территории Елизаветинского сельсовета к системе сетевого газоснабжения подключены 3 из 3 населенных пунктов. Сетевым газом обеспечено 99% жилищного фонда населенных пунктов.
Источником газоснабжения является газопровод среднего давления от существующей АГРС. От АГРС газ подается на ГРП. Существующие ГРП служат для снижения давления газа до низкого.
Сведения о существующих газопроводных сетях, расположенных на территории Елизаветинского сельсовета, которые не учитываются в Реестре муниципальной собственности Мокшанского района Пензенской области (бесхозяйные объекты газового хозяйства), представлены в таблице 22.
Таблица 22 -  Сведения об объектах газоснабжения 
	№ п/п
	Населенный пункт
	Бесхозяйный объект газового хозяйства
	Протяженность, м (кол-во, ед.)
	Состав

	1
	с. Елизаветино
	Газопровод Н/Д
	-
	Стальные трубы, задвижки, краны

	2
	д. Варварино
	Газопровод Н/Д
	-
	Стальные трубы, задвижки, краны

	3
	д. Выглядовка
	Газопровод Н/Д
	-
	Стальные трубы, задвижки, краны

	
	Итого:
	
	9,1 км
	


На территории Елизаветинского сельсовета расположена АГРС: «Мокшан» которая обслуживает населенные пункты сельсовета (Мокшан, Заречная, Юрловка, Парижская Коммуна, Истоки, Варварино, Елизаветино, Выглядовка, Успенское, Заречный, Валяевка, Отрадный, Керра, Дмитриевка).
Связь
Все населенные пункт района обеспечены телефонной связью. Все центральные населенные пункты сельсоветов Мокшанского района оборудованы телефонными станциями. Число телефонных номеров составляет около 3 тыс. абонентов. В сельсовете компанией «ВолгаТелеком» установлены цифровые телефонные станции типа EWSD, что позволяет обеспечить абонентам связь, соответствующую международному стандарту. На всей территории имеется сотовая связь НСС, Билайн, Мегафон, ПензаGSM.

Таблица 23 - Оценка обеспеченности населенных пунктов Елизаветинского сельсовета транспортной и инженерной инфраструктурой
	№ п.п.
	Наименование
населенных пунктов
	
	Транспортная инфраструктура
	Инженерная инфраструктура

	
	
	Численность населения
	Автодороги общего пользования с твердым  покрытием
	Общественный транспорт
	сетевой газ
	централизованное
теплоснабжение
	централизованное
водоснабжение
	электроснабжение

	централизованная канализация
	телефонизация

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Елизаветинский сельсовет

	1
	с. Елизаветино
	508
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+

	2
	д. Варварино
	112
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	3
	д. Выглядовка
	13
	+
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	+




[bookmark: _Toc67921005][bookmark: _Toc95207620]1.11 Функционально-планировочная структура поселения
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации №190-ФЗ функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение
В настоящее время на территории Елизаветинского сельсовета можно выделить следующие функциональные зоны:
1) жилая зона;
2) общественно-деловая зона;
3) зона инженерной инфраструктуры;
4) зона сельскохозяйственных угодий;
5) производственная зона сельскохозяйственных предприятий;
6) зона рекреационного назначения;
7) зона кладбищ;
8) зона складирования и захоронения отходов.

[bookmark: _Toc67921006][bookmark: _Toc95207621]1.12 Зоны с особыми условиями использования территории
В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации №190-ФЗ, зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
· придорожные полосы автомобильных дорог;
· охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;
· охранные зоны железных дорог;
· охранные зоны трубопроводов (газопроводов);
· зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);
· охранные зоны линий и сооружений связи;
· санитарно-защитные зоны;
· водоохранные зоны;
· прибрежные защитные полосы;
· зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
· зоны затопления и подтопления.
Придорожные полосы автомобильных дорог
Придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которой устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.
Статья 26 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливает придорожные полосы в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития в размере:
1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
[bookmark: dst100289]2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
[bookmark: dst100290]3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;
[bookmark: dst177]4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;
[bookmark: dst100292]5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.
Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.
В пределах придорожных полос автомобильных дорог федерального значения устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития, который предусматривает, что в придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением: объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания; объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации; объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей; инженерных коммуникаций[footnoteRef:6]. [6:  Приказ Минтранса РФ от 13 января 2010 г. N 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения»
] 

На территории Елизаветинского сельсовета расположены автодороги местного значения.
Охранные зоны железных дорог
Размеры полос отвода и охранных зон устанавливаются в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 N 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог», землеустроительной, градостроительной и проектной документацией, генеральными схемами развития железнодорожных линий, узлов и станций, а также с учетом сложившегося землепользования и ранее утвержденных размеров и границ полос отвода и охранных зон.
Размеры земельных участков охранных зон определяются исходя из рельефа и природных условий местности, необходимости создания защиты жилой застройки населенных пунктов от сверхнормативных шумов проходящих поездов, от возможных катастроф с перевозимыми пожаровзрывоопасными и опасными грузами, иных факторов, а также необходимости поэтапного развития объектов железнодорожного транспорта.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 N 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (с последующими изменениями) определено, что в границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности: 
· строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений; 
· распашка земель; 
· выпас скота; 
· выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.
В транспортную инфраструктуру Елизаветинского сельсовета входит железная дорога. По территории сельсовета проходит однопутный неэлектрифицированный участок железнодорожной линии Пенза-Ряжск Куйбышевской железной дороги филиала ОАО «РЖД».
На территории расположен остановочный пассажирский железнодорожный пункт №674.
Охранные зоны объектов электроэнергетики
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов определяют «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Охранные зоны устанавливаются:
· вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20

	150, 220
	25

	300, 500, +/-400
			30

	750,+/-750
	40

	1150
	55;


В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электрического хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, описанных выше, заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству или структурному подразделению), ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий.
Лица, получившие решение о согласовании осуществления действий в охранных зонах, обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность объектов электросетевого хозяйства.
Таблица 25 - Охранные зоны воздушных линий электропередач Мокшанского района
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Наименование объекта
	Расстояние, м

	1
	2
	3

	1
	ВЛ-35 кВ «Отвод на Рамзай»; ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая»; ВЛ-35 кВ «Мокшан –Царевщино»; ВЛ-35 кВ «Вирга-Голицино»; ВЛ-35 кВ «Царевщино –Уварово»; ВЛ-35 кВ «Заход на Подгорное»; ВЛ-35 кВ «Заход на Плесс»; ВЛ-35 кВ «Мокшан-Нечаевка»; ВЛ-35 «Мокшан –Чернозерье»; ВЛ-35 кВ «Заход на Чернозерье»
	15


Охранные зоны трубопроводов (газопроводов)
Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», для исключения возможности повреждения трубопроводов высокого давления, устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ:
Вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны.
Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.
Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением настоящих правил.
В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 24 апреля 1992 г. N 9) (с изм. и доп.) для исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах трубопроводов запрещается:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) 
Для магистральных трубопроводов создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от магистральных трубопроводов до смежных зданий, строений и сооружений. 
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до городов и других населенных пунктов, коллективных садов и дачных поселков, тепличных комбинатов, отдельных общественных зданий с массовым скоплением людей, отдельных малоэтажных зданий, а также до полевых станов устанавливаются: 
Для трубопроводов I класса: 
- при диаметре до 300 мм - от 75 до 100 метров; 
- при диаметре 300 мм - 600 мм - от 125 до 150 метров; 
- при диаметре 600 мм - 800 мм - от 150 до 200 метров; 
- при диаметре 800 мм - 1000 мм - от 200 до 250 метров; 
- при диаметре 1000 мм - 1200 мм - от 250 до 300 метров;
- при диаметре более 1200 мм - от 300 до 350 метров; 
Для трубопроводов II класса: 
- при диаметре до 300 мм - 75 метров; 
- при диаметре свыше 300 мм - от 100 до 125 метров. 
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до магистральных оросительных каналов, рек, водоемов и водозаборных сооружений устанавливаются 25 метров. 
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением следующих требований:
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, нарушающие нормальную эксплуатацию трубопроводов, приводящую к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня. 
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). 
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах. 
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних. 
Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается: подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ. В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам. Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток; устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя; вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков. 
В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.
Охранные зоны линий и сооружений связи
Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:
На трассах кабельных и воздушных связи и линий радиофикации:
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
· для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;
· для морских кабельных линий связи и для кабеля связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;
· для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, относящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
· при высоте насаждений не менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
· при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
· вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. 
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.
Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.
Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.
При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.
Санитарно-защитные зоны
Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекта), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон определены «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года N 222 (с последующими изменениям)).
В соответствии с Правилами в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и садоводства;
б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
В настоящее время на территории Елизаветинского сельсовета Мокшанского района санитарно-защитные зоны для промышленных объектов не установлены.
На территории сельсовета располагаются санитарно-технические сооружения и объекты коммунального назначения. К ним относится кладбище.
В настоящее время на территории муниципального образования расположен 1 скотомогильник.
	N п.п.
	Адрес месторасположения
	Кадастровый номер участка, координаты
	Ориентировочные размеры СЗЗ

	1
	2
	3
	

	Действующие скотомогильники

	2
	с. Елизаветино (дата открытия 2006, ветеринарное освидетельствование 06.2006)
	-
	Скотомогильники с захоронением в ямах -  Класс I - санитарно- защитная зона 1000 м.




На территории Елизаветинского сельсовета располагается 1 кладбище, общей площадью 10349 кв.м. 
Таблица 26 –Кладбища, расположенные на территории Елизаветинского сельсовета
	Перечень кладбищ
	Адрес кладбища/
ориентир от ближайшего населенного пункта
	Статус кладбища: открытое для захоронений/
закрытое для захоронений
	Площадь кладбища, м²

	Кладбище с. Елизаветино
	обл. Пензенская, р-н Мокшанский в 200 м к западу от пункта ОМС 2912 с Елизаветино, 58:18:0960102:113
	открытое для захоронений
	1,03 га


Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
В целях охраны водных объектов от загрязнения, истощения, засорения в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ вдоль водных объектов устанавливаются водоохранные зоны.
Таблица 27 - Водоохранные и прибрежные защитные полосы водных объектов, расположенных на территории муниципального образования Елизаветинский сельсовет.
	
Наименование водного объекта
	Протяженность реки/водосборная площадь,
км/кв.км
	Ширина водоохраной зоны, м
	Ширина Прибрежной защитной
полосы, м
	
Примечание

	река Мокша
	656/51000
	200
	50
	-


Для рек, ручьев протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой.
Водоохранные зоны для гидрологических объектов, расположенных на территории сельсовета:
· р. Мокша – 200 м;
· Остальные гидрологические объекты – 50 м.
Ширина прибрежной защитной полосы установлена для реки Мокша - 50 м, на основании приказа Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Пензенской области от 30.10.2009 г. № 64/3 «Об одобрении сведений о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Пензенской области».
Организация водоохранных зон и прибрежных полос вдоль рек является важным мероприятием. Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они имеют существенное значение в борьбе с эрозией, природным фактором, оказывающим существенное влияние на формирование природного ландшафта сельсовета.
В границах водоохранных зон запрещаются:
[bookmark: dst92]1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
[bookmark: dst125]2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых, в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
[bookmark: dst93]3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
[bookmark: dst100593]4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
[bookmark: dst254]5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
[bookmark: dst95]6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
[bookmark: dst96]7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
[bookmark: dst97]8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах, предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации).
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
В границах прибрежных защитных полос запрещаются:
[bookmark: dst100596]1) распашка земель;
[bookmark: dst100597]2) размещение отвалов размываемых грунтов;
[bookmark: dst100598]3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Согласно ст. 6 Водного Кодекса Российской Федерации, вдоль береговой линии (границы водного объекта) водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.
Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.
 В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
Согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1110-02 («Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный №3399), зона санитарной охраны источников водоснабжения (артезианских скважин) организуется в составе трех поясов.
Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.
Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.
Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий, предусмотренных СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Мероприятия по первому поясу ЗСО:
· территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев;
· запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;
· здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;
· в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;
· водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;
· все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
Мероприятия по второму и третьему поясам:
· выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
· бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;
· запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
· запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля;
· своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиНа «Охрана поверхностных вод от загрязнения».
Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.
Запрещается:
· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
· применение удобрений и ядохимикатов;
· рубка леса главного пользования и реконструкции.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» выбор места расположения водозаборных сооружений осуществляется их владельцами с привлечением соответствующих специалистов и проводится на основании геологических и гидрогеологических данных, а также результатов санитарного обследования близлежащих территорий.
Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 м выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.
Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползням и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.
Расстояние от сетей водопровода до фундаментов зданий и сооружений следует принимать 5 м (СНиП 2.07.01-89*).
Правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и устройств имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения питьевой воды.
Зона затопления и подтопления
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 N 360 «Зонах затопления, подтопления» (Вместе с «Положением о зонах затопления, подтопления» границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления.
Территория населенных пунктов Елизаветинского сельсовета не входит в зону затопления и подтопления
Гидротехнические сооружения
Наводнения и повышение опасности разрушения гидротехнических сооружений (ГТС) являются одной из основных социально-экономических и экологических проблем в области водопользования.
На территории Мокшанского района имеется 64 объекта, подверженных риску возникновения гидродинамических аварий. 38 из них являются бесхозными.
Угрозу жизнедеятельности и влияние на критическую обстановку на территории Мокшанского района оказывает каскад трёх ГТС на реке Мокша и ручье Березовый:
1) узел ГТС водохранилища (V=1,38 млн. куб. м) на р.(руч.) Березовый Мокшанского района Пензенской области, расположенный в 5,15 км к востоку от нежилого здания №31 по ул. Центральная, с. Елизаветино Мокшанского района Пензенской области;
2)  узел ГТС водохранилища (V=1,0 млн. куб. м) на р.(руч.) Березовый Мокшанского района Пензенской области, расположенный в 5,5 км к юго-востоку от нежилого здания №31 по ул. Центральная в с. Елизаветино Мокшанского района.
Наиболее опасной ситуационной моделью чрезвычайной ситуации на ГТС является ситуация во  время  весеннего паводка в случае срыва плотины самого верхнего по течению узла ГТС на ручье Берёзовый объёмом 1,0 млн. куб. м, водные запасы  которого  способствуют размыву плотины ГТС ниже по течению объёмом  1,38 млн. куб м и как следствие водные запасы двух ГТС размывают плотину ГТС на реке Мокша в п. Парижская Коммуна объемом   1,14 млн. куб. м,  в результате размыва плотин трех  ГТС произойдет подтопление  улиц  р.п. Мокшан: Степана Разина, Суворова, Микояна, Куйбышева, Пионерская, Энгельса,  Свердлова, Лермонтова, Ново Набережная, Лево Набережная.












[bookmark: _Toc67921007][bookmark: _Toc95207622][bookmark: _Toc67921008][bookmark: _Toc95207623]2. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ
На территории Елизаветинского сельсовета не планируется размещение объектов местного значения поселения.

























3. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Документами территориального планирования Российской Федерации планируемые для размещения на территории поселения объекты федерального значения отсутствуют.
Документами территориального планирования субъекта Российской Федерации (схемой территориального планирования Пензенской области) планируемые для размещения на территории поселения объекты регионального значения отсутствуют.













[bookmark: _Toc58490704]4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Документом территориального планирования муниципального района планируемые для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объекты местного значения муниципального района отсутствуют.


















[bookmark: _Toc58490705]5. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Основные факторы риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций
Природная чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением поселения, а также интенсивностью метеорологических явлений. 
Опасные геологические процессы
Геологическими явлениями, опасное проявление которых может вызвать на территории сельсовета развитие чрезвычайной ситуации являются:
Эрозия оврагов
Степень опасности овражной эрозии на территории поселения – умеренно опасная.
Опасные метеорологические явления и процессы
На территории сельсовета наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.
Из них наибольшую повторяемость имеют: сильные дожди, град, ураган, сильный ветер, сильный снег, сильные метели, гололёдные явления.
Обрушение линий электропередачи
Вследствие метереологических экстремумов (налипание снега, обледенение, метель, ураганный ветер) происходит обрушение линий электропередачи, в результате которого без энергообеспечения оказываются населенные пункты, сельскохозяйственные объекты.               
Природные пожары
Пожары - это неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Основными видами пожаров как стихийных бедствий, охватывающих, как правило, обширные территории в несколько сотен, тысяч и даже миллионов гектаров, являются ландшафтные пожары - лесные (низовые, верховые, подземные) и степные (полевые).
Лесные пожары
Лесные пожары - это стихийное (т.е. неуправляемое) горение, распространяющееся по лесной площади. В зависимости от сгорающих материалов различают низовые и верховые пожары. 
Факторы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории сельсовета
На территории Елизаветинского сельсовета возможно предположить возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера в результате:
- могут возникнуть лесные пожары
- могут возникнуть пожары при перевозке ГСМ, могут возникнуть пожары в производственном и в жилом секторе 
- один раз в год возможны сильные снегопады, вызывающие снежные заносы на дорогах, обледенение проводов линий электропередачи и их обрыв, нарушение движения автотранспорта
 - массовые инфекционные заболевания людей.
- подтопление
- аварии на железной дороге.
В результате всего этого возможны нарушения в жизнеобеспечении деятельности населения, материальные потери.
Мокшанское районное звено территориальной подсистемы РСЧС области, предназначено для предупреждения и ликвидации ЧС в пределах сельского поселения.
Руководящим органом Мокшанского районного звена РСЧС является Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. 
ЕДДС Мокшанского района является органом повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС).
ЕДДС Мокшанского района в пределах своих полномочий взаимодействует со всеми дежурно-диспетчерскими службами (далее - ДДС) экстренных оперативных служб и организаций (объектов) Мокшанского района независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - ЧС) (происшествиях) и совместных действий при угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).
Целью создания ЕДДС является повышение готовности органов местного самоуправления и служб РСЧС Мокшанского района к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также обеспечение исполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне (далее - ГО), обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Мокшанского района, защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
ЕДДС предназначена для приема и передачи сигналов оповещения ГО от вышестоящих органов управления, сигналов на изменение режимов функционирования муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС, приема сообщений о ЧС (происшествиях) от населения и организаций, оперативного доведения данной информации до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), координации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), оперативного управления силами и средствами соответствующего звена территориальной подсистемы РСЧС, оповещения руководящего состава муниципального звена и населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).
Общее руководство ЕДДС Мокшанского района осуществляет глава администрации Мокшанского района.
ЕДДС Мокшанского района осуществляет свою деятельность во взаимодействии с центром управления в кризисных ситуациях (далее - ЦУКС) главного управления МЧС России (далее - ГУ МЧС России) по Пензенской области, подразделениями исполнительных органов государственной власти Пензенской области и органами местного самоуправления Мокшанского района.
Основные задачи ЕДДС Мокшанского района
ЕДДС Мокшанского района выполняет следующие основные задачи:
· прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях);
· оповещение и информирование руководства ГО, муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, органов управления, сил и средств на территории Мокшанского района, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), сил и средств ГО на территории Мокшанского района, населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происшествия) через местную (действующую на территории Мокшанского района) систему оповещения, оповещение населения по сигналам ГО;
· организация взаимодействия в установленном порядке в целях оперативного реагирования на ЧС (происшествия) с органами управления РСЧС, администрацией Мокшанского района, органами местного самоуправления и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) Мокшанского района;
· информирование ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), сил РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия), об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;
· регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от населения, обобщение информации о произошедших ЧС (происшествиях) (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившим вызовам;
· организация реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях и контроля результатов реагирования;
· оперативное управление силами и средствами РСЧС, расположенными на территории Мокшанского района, постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС (происшествий), принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах, установленных вышестоящими органами полномочий).
Основные функции ЕДДС Мокшанского района
На ЕДДС Мокшанского района возлагаются следующие основные функции:
· осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения и территорий от ЧС (происшествий);
· информационное обеспечение координационных органов РСЧС Мокшанского района;
· анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), в компетенцию, которой входит реагирование на принятое сообщение;
· обработка и анализ данных о ЧС (происшествии), определение ее масштаба и уточнение состава ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых для реагирования на ЧС (происшествие), их оповещение о переводе в соответствующие режимы функционирования;
· сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС (происшествия), подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных со службами жизнеобеспечения Мокшанского района вариантов управленческих решений по ликвидации ЧС (происшествий), принятие экстренных мер и необходимых решений (в пределах, установленных вышестоящими органами полномочий);
· обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного функционирования системы управления, средств автоматизации, местной системы оповещения Мокшанского района;
· доведение информации о ЧС (в пределах своей компетенции) до органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, созданных при органах местного самоуправления;
· доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления РСЧС, до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), контроль их выполнения и организация взаимодействия;
· сбор от ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), служб наблюдения и контроля, входящих в состав сил и средств наблюдения и контроля РСЧС, (систем мониторинга) и доведение до ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) Мокшанского района полученной информации об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия), сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС (происшествия);
· представление докладов (донесений) об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия), сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (происшествия) (на основе ранее подготовленных и согласованных планов) в вышестоящий орган управления по подчиненности;
· мониторинг состояния комплексной безопасности объектов социального назначения и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей и объектов образования;
· участие в организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для несения оперативного дежурства на муниципальном и объектовом уровнях РСЧС.
Основными мероприятиями Мокшанского районного звена РСЧС являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
- осуществление наблюдения и контроля за состоянием природной среды, обстановки на потенциально опасных объектах и в прилегающих к ним территориях;
- создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
- осуществление целевых видов страхования. 
б) в режиме повышенной готовности:
- организация круглосуточного дежурства в администрации сельсовета;
- усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы;
- принятие мер по защите населения, природной среды;
- приведение в состояние готовности сил и средств Мокшанского районного звена РСЧС, предназначенных для ликвидации возможных ЧС, уточнение планов их действий и выдвижение при необходимости в районы ЧС.
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
- организация защиты населения;
- выдвижение сил и средств в районы ЧС;
- организация работ по ликвидации ЧС;
- осуществление постоянного усиленного контроля за состоянием окружающей природной среды в районе ЧС. 
Для сельских поселений введены следующие степени готовности гражданской обороны:
- повседневная;
- первоочередные мероприятия ГО 1 группы (ПМ-ГО-1);
- первоочередные мероприятия ГО П группы (ПМГО-П);
- мероприятия общей готовности ГО (ОГГО);
Руководство сельских поселений, личный состав НАСФ, занимаясь повседневной деятельностью, находятся в готовности к выполнению задач гражданской обороны согласно планам.
Для организации связи в интересах управления силами ГО используются телефонная связь. 
Для решения задач противопожарного обеспечения и оперативного тушения пожара привлекаются боевые расчёты ПЧ.
Медицинское обеспечение осуществляется силами фельдшерско-акушерских пунктов.
Для обеспечения общественного порядка привлекается звено Мокшанского РОВД.
Мероприятия по предотвращению ЧС
В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ» и Положением «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» в целях оперативного решения задач по спасению людей, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных при возникновении крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий при чрезвычайных ситуациях в мирное время и военное время» создана комиссия ВМР, штаб ГО и ЧС.
Деятельность районного звена ГО и ЧС включает планирование, подготовку и осуществление мероприятий по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях.
Основными мероприятиями районного звена ГО и ЧС являются:
-обеспечить координацию деятельности администраций сельских поселений, организаций, задействованных в спасательных операциях;
- провести корректировку планов действий сил и средств при чрезвычайных ситуациях, обеспечить усиленный вариант несения службы личного состава органов внутренних дел, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
- осуществление наблюдения и контроля за состоянием природной среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы;
  Средствам массовой информации, совместно с отделом ВМР, ГО и ЧС администрации района, организовать опубликование материалов по освещению паводковой обстановки в районе и давать информацию для населения о правилах поведения в лесных массивах в пожароопасный период.
[bookmark: _GoBack]Для обеспечения общественного порядка привлекается ОВД по Мокшанскому муниципальному району.
Последовательное осуществление плана гражданской обороны позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Согласно требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным Законом от 22 июля 2008г. № 123 – ФЗ, существующая дислокация подразделений пожарной охраны в районе соответствует условиям, определенным «Техническим регламентом»: время прибытия первого подразделения к месту вызова в населенных пунктах поселения, не превышает - 20 минут.  
В удаленных населенных пунктах проектом предлагается организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.
На объектах предусматривается система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.
Борьба с эрозией оврагов 
С целью благоустройства овражных территорий провести специальные инженерные мероприятия в составе: частичной или полной засыпки овражных территорий, срезки и террасирования склона, регулирования стока поверхностных и грунтовых вод, агролесомелиорации склонов и при склоновых территориях.
Борьба с лесными пожарами
Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и других мер. 
В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и областных газетах, распространяются листовки противопожарного направления.
Большое внимание уделить мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.
В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород. В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы автомобильных дорог, линии электропередачи, широкие просеки.
С целью защиты от пожаров хвойных лесов вблизи населенных пунктов предусматривается создание вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек.
Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесничеств противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет.
В районе необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожароопасных зонах вблизи лесных массивов:
· создание на предприятиях, в лесах и лесничестве пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;
· содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;
· осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;
· проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;
· осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.
Для поддержания лесных территорий сельсовета в надлежащем противопожарном состоянии необходимо проводить следующие противопожарные мероприятия: 
- установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;
- установить указатели и шлагбаумы;
-организовать контрольные посты и места для отдыха и курения
 -осуществлять периодическую опашку противопожарными минерализованными полосами хвойных молодняков, опушек леса, обочин дорог и других наиболее пожароопасных участков и объектов
Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности в лесах по условиям погоды.
В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:
· противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов;
· создание и содержание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов. 
· мониторинг пожарной опасности в лесах;
· разработка планов тушения лесных пожаров;
· тушение лесных пожаров.
Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения лесного хозяйства и обеспечивается наземными силами, средствами пожаротушения и проведением космического мониторинга.
Наземные силы и средства обнаружения и тушения пожаров представлены сетью пожарно-наблюдательных вышек, наблюдательных пунктов на господствующих высотах и пожарно-химических станций со специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные агрегаты, пожарные вездеходы и машины, тракторы, бульдозеры, высоконапорные мотопомпы, огнетушители, ручные инструменты и т.д.).
Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то большое место уделяется противопожарной профилактике, проведению массовой разъяснительной работы среди населения, направленной на воспитание сознательного и бережного отношения к лесу. 
Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.
Планировка хвойных лесов вблизи поселков производится путем создания вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек шириной 100-150 м, по границам опушек прокладываются минеральные полосы шириной не менее 2,5 м.
Пожары в хлебных массивах и массивах с сухой травой
Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов должны закладываться в районном плане обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая.
Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м.
В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях.
Для обеспечения безопасности населенных пунктов от пожаров сухой травы необходимо проводить пропашку по границе населенных пунктов.
Мероприятия по предотвращению аварий на транспорте
Автомобильный транспорт
Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах поселения необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 
· улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
· устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
· работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;
· комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);
· укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
· регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;
· очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.
Мероприятия по предотвращению аварий на взрывопожароопасных объектах
Для предотвращения ЧС на взрывопожарных объектах проектом определены общие организационные мероприятия:
· совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных объектов и населения о создавшейся ЧС и необходимых действий работников и населения.
· точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;
· регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по объектам безопасности;
· регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала объектов предприятия в случае ЧС.
Для обеспечения безопасности объектов трубопроводного транспорта необходимо учитывать различные факторы риска, обусловленные не только его техническим состоянием, но и следующими факторами:
· прохождением трубопровода вблизи населенных пунктов и через природные объекты, чувствительные к экологическому загрязнению;
· внешними антропогенными факторами (несанкционированные врезки в трубопровод, терроризм); 
· природными факторами (землетрясения, оползни).
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны, размеры которых и порядок производства в этих зонах сельскохозяйственных и других работ регламентируются Правилами охраны магистральных трубопроводов.
Температура газа, нефти (нефтепродуктов), поступающих в трубопровод, должна устанавливаться исходя из возможности транспортирования продукта и требований, предъявляемых к сохранности изоляционных покрытий, прочности, устойчивости и надежности трубопровода.
Аварии с газами можно предотвратить при соблюдении рекомендаций, приведенных в таблице 4. СНиП 2.05.06-85* (Магистральные трубопроводы).
Потребности воды на пожаротушение
В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым.
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.
На первый этап развития и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.
Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 3600)  1000  54 м3.
Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.
Список пожарных водоемов и пожарных гидрантов, расположенных на территории сельсовета представлен в таблице 28.
Установлено 2 пожарных гидранта в с. Елизаветино: ул. Центральная, ул. Заречная.
Таблица 28 – Характеристика пожарных водоемов и пожарных гидрантов
	Наименование населенного пункта
	Пожарный водоем
	Пожарные гидранты

	
	Кол-во
	Где расположены
	Кол-во
	Где расположены

	Елизаветино
	0
	
	2
	ул.Центральная
ул.Заречная
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В границы населенных пунктов Елизаветинского сельсовета генеральным планом не были включены/исключены земельные участки.
	Населенный пункт
	Площадь населенного пункта, га
	Периметр населенного пункта, м

	
	сущ.
	проект.
	сущ.
	проект.

	с.Елизаветино
	124,82
	124,82
	7465,43
	7465,43

	д.Варварино
	69,32
	69,32
	5082,61
	5082,61

	д.Выглядовка
	36,78
	36,78
	3271,48
	3271,48
















[bookmark: _Toc95207627]7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
На территории Елизаветинского сельсовета нет исторических поселений федерального и регионального значения.
















































СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ















ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Граница с. Елизаветино Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее-объект))

Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	Пензенская область, Мокшанский район, Елизаветинский сельсовет, село Елизаветино

	2
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P)
	-

	3
	Иные характеристики объекта
	-




Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта 

	1. Система координат: МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Контур 1 

	1
	399888,11
	1398865,78
	Геодезический метод
	0,5
	-

	2
	399897,26
	1398924,82
	Картометрический метод
	2,50
	-

	3
	399912,37
	1398995,1
	Картометрический метод
	2,50
	-

	4
	399989,74
	1398982,99
	Картометрический метод
	2,50
	-

	5
	400029,36
	1399029,32
	Геодезический метод
	0,10
	-

	6
	400043,62
	1399046
	Геодезический метод
	0,10
	-

	7
	400055,73
	1399060,16
	Картометрический метод
	2,50
	-

	8
	400103,75
	1399108,97
	Картометрический метод
	2,50
	-

	9
	400118,46
	1399123,93
	Картометрический метод
	2,50
	-

	10
	400258,53
	1399288,9
	Картометрический метод
	5,00
	-

	11
	400228,08
	1399316
	Картометрический метод
	5,00
	-

	12
	400341,68
	1399443,38
	Картометрический метод
	5,00
	-

	13
	400282,85
	1399514,47
	Картометрический метод
	5,00
	-

	14
	400307,6
	1399641,76
	Картометрический метод
	5,00
	-

	15
	400319,79
	1399684,52
	Картометрический метод
	5,00
	-

	16
	400457,14
	1399754,32
	Картометрический метод
	5,00
	-

	17
	400464,45
	1399740,39
	Геодезический метод
	0,06
	Закрепление отсутствует

	18
	400555,76
	1399672,03
	Геодезический метод
	0,06
	Закрепление отсутствует

	19
	400632,1
	1399728,34
	Геодезический метод
	0,06
	Закрепление отсутствует

	20
	400636,95
	1399751,83
	Геодезический метод
	0,30
	-

	21
	400595,8
	1399782,15
	Геодезический метод
	0,30
	-

	22
	400554,65
	1399816,8
	Геодезический метод
	0,30
	-

	23
	400528,66
	1399808,14
	Геодезический метод
	0,30
	-

	24
	400524,33
	1399823,3
	Геодезический метод
	0,30
	-

	25
	400538,53
	1399865,73
	Картометрический метод
	5,00
	-

	26
	400515,56
	1399883,78
	Картометрический метод
	5,00
	-

	27
	400495,87
	1399921,52
	Картометрический метод
	5,00
	-

	28
	400448,01
	1399952,13
	Картометрический метод
	5,00
	-

	29
	400388,12
	1399982,08
	Картометрический метод
	5,00
	-

	30
	400294,88
	1399885,43
	Картометрический метод
	5,00
	-

	31
	400270,38
	1399858,21
	Картометрический метод
	5,00
	-

	32
	400245,88
	1399776,54
	Картометрический метод
	5,00
	-

	33
	400229,54
	1399758,39
	Картометрический метод
	5,00
	-

	34
	400205,95
	1399753,85
	Картометрический метод
	5,00
	-

	35
	400085,98
	1399871,08
	Картометрический метод
	5,00
	-

	36
	400033,21
	1399877,6
	Картометрический метод
	5,00
	-

	37
	399977,1
	1399867,82
	Картометрический метод
	5,00
	-

	38
	399926,85
	1399853,69
	Картометрический метод
	5,00
	-

	39
	399846,44
	1399801,54
	Картометрический метод
	5,00
	-

	40
	399789,49
	1399750,48
	Картометрический метод
	5,00
	-

	41
	399777,77
	1399721,14
	Картометрический метод
	5,00
	-

	42
	399777,77
	1399675,5
	Картометрический метод
	5,00
	-

	43
	399767,72
	1399628,78
	Картометрический метод
	5,00
	-

	44
	399733,38
	1399542,95
	Картометрический метод
	5,00
	-

	45
	399691,5
	1399513,61
	Картометрический метод
	5,00
	-

	46
	399642,09
	1399506,01
	Картометрический метод
	5,00
	-

	47
	399605,23
	1399516,87
	Картометрический метод
	5,00
	-

	48
	399569,22
	1399510,35
	Картометрический метод
	5,00
	-

	49
	399532,67
	1399470,16
	Картометрический метод
	5,00
	-

	50
	399393,99
	1399372,37
	Картометрический метод
	5,00
	-

	51
	399380,22
	1399359,23
	Картометрический метод
	5,00
	-

	52
	399367,13
	1399335,26
	Картометрический метод
	5,00
	-

	53
	399400,48
	1399303,7
	Геодезический метод
	0,10
	-

	54
	399396,28
	1399298,2
	Геодезический метод
	0,10
	-

	55
	399368,15
	1399322,14
	Картометрический метод
	5,00
	-

	56
	399359,12
	1399330,44
	Картометрический метод
	5,00
	-

	57
	399319,73
	1399360,7
	Геодезический метод
	0,10
	-

	58
	399260,83
	1399425,1
	Геодезический метод
	0,10
	-

	59
	399193,3
	1399502,99
	Геодезический метод
	0,10
	-

	60
	399083,22
	1399438,82
	Геодезический метод
	0,10
	-

	61
	398962,32
	1399301,14
	Геодезический метод
	0,30
	-

	62
	398916,06
	1399260,88
	Геодезический метод
	0,30
	-

	63
	398887,23
	1399232,91
	Геодезический метод
	0,30
	-

	64
	398857,82
	1399205,21
	Геодезический метод
	0,30
	-

	65
	398828,7
	1399176,66
	Геодезический метод
	0,30
	-

	66
	398814,99
	1399162,96
	Геодезический метод
	0,30
	-

	67
	398722,4
	1399041,66
	Картометрический метод
	5,00
	-

	68
	398700,29
	1399006,48
	Картометрический метод
	5,00
	-

	69
	398699,28
	1398991,4
	Картометрический метод
	5,00
	-

	70
	398703,3
	1398978,34
	Картометрический метод
	5,00
	-

	71
	398712,35
	1398962,26
	Картометрический метод
	5,00
	-

	72
	398755,57
	1398914,01
	Картометрический метод
	5,00
	-

	73
	398814,94
	1398864,54
	Картометрический метод
	5,00
	-

	74
	398823,85
	1398857,85
	Картометрический метод
	5,00
	-

	75
	398804,31
	1398817,98
	Картометрический метод
	5,00
	-

	76
	398786,59
	1398790,19
	Картометрический метод
	5,00
	-

	77
	398772,5
	1398774,76
	Картометрический метод
	5,00
	-

	78
	398758,1
	1398766,85
	Картометрический метод
	5,00
	-

	79
	398735,94
	1398764,02
	Картометрический метод
	5,00
	-

	80
	398693,66
	1398764,36
	Картометрический метод
	5,00
	-

	81
	398674,95
	1398758,81
	Картометрический метод
	5,00
	-

	82
	398612,14
	1398714,37
	Картометрический метод
	5,00
	-

	83
	398602,75
	1398703,3
	Картометрический метод
	5,00
	-

	84
	398599,06
	1398685,52
	Картометрический метод
	5,00
	-

	85
	398604,76
	1398664,38
	Картометрический метод
	5,00
	-

	86
	398605,43
	1398654,32
	Картометрический метод
	5,00
	-

	87
	398600,61
	1398640,79
	Картометрический метод
	5,00
	-

	88
	398591,68
	1398634,19
	Картометрический метод
	5,00
	-

	89
	398580,94
	1398631,51
	Картометрический метод
	5,00
	-

	90
	398552,76
	1398627,48
	Картометрический метод
	5,00
	-

	91
	398536,99
	1398622,45
	Картометрический метод
	5,00
	-

	92
	398481,97
	1398589,24
	Картометрический метод
	5,00
	-

	93
	398458,15
	1398580,85
	Картометрический метод
	5,00
	-

	94
	398446,41
	1398574,81
	Картометрический метод
	5,00
	-

	95
	398435,34
	1398566,42
	Картометрический метод
	5,00
	-

	96
	398405,82
	1398537,23
	Картометрический метод
	5,00
	-

	97
	398374,28
	1398476,18
	Картометрический метод
	5,00
	-

	98
	398356,67
	1398441,39
	Картометрический метод
	5,00
	-

	99
	398312,56
	1398332,73
	Картометрический метод
	5,00
	-

	100
	398260,92
	1398296,15
	Картометрический метод
	5,00
	-

	101
	398262
	1398272,48
	Картометрический метод
	5,00
	-

	102
	398279,21
	1398252,04
	Картометрический метод
	5,00
	-

	103
	398307,18
	1398247,74
	Картометрический метод
	5,00
	-

	104
	398365,28
	1398239,13
	Картометрический метод
	5,00
	-

	105
	398442,73
	1398230,53
	Картометрический метод
	5,00
	-

	106
	398823,53
	1398476,93
	Картометрический метод
	5,00
	-

	107
	399068,73
	1398636,04
	Картометрический метод
	5,00
	-

	108
	399228,44
	1398735,46
	Картометрический метод
	5,00
	-

	109
	399415,31
	1398861,48
	Картометрический метод
	5,00
	-

	110
	399517,98
	1398926,67
	Картометрический метод
	5,00
	-

	111
	399575,02
	1398954,92
	Картометрический метод
	5,00
	-

	112
	399621,2
	1398972,85
	Картометрический метод
	5,00
	-

	113
	399695,62
	1399010,33
	Картометрический метод
	5,00
	-

	114
	399744,82
	1399043,92
	Геодезический метод
	0,10
	-

	115
	399801,62
	1398967,51
	Геодезический метод
	0,10
	-

	116
	399837,06
	1398922,74
	Геодезический метод
	0,10
	-

	117
	399870,02
	1398879,97
	Геодезический метод
	0,10
	-

	118
	399874,36
	1398873,26
	Геодезический метод
	0,10
	-

	119
	399875,88
	1398870,71
	Геодезический метод
	0,10
	-

	120
	399881,05
	1398862
	Геодезический метод
	0,10
	-

	121
	399882,15
	1398860
	Геодезический метод
	0,10
	-

	1
	399888,11
	1398865,78
	Геодезический метод
	0,5
	-






Раздел 4


	Граница с. Елизаветино Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	План границ объекта

	Обзорная схема расположения
 (
С
)[image: ]


Масштаб 1:8 000
   
                                                            Используемые условные знаки и обозначения:

   - граница объекта
   - граница кадастрового квартала
58:18:0960402        -  номер кадастрового квартала
  - граница населенного пункта
• 1            - характерная (поворотная) точка границы объекта


Подпись _____       _________ Дата «20 »__мая_ 2022 г.
Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта










	Граница с. Елизаветино Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	План границ объекта

	Лист 1
 (
С
)[image: ]


Масштаб 1:5 000











                                                            Используемые условные знаки и обозначения:

   - граница объекта
   - граница кадастрового квартала
58:18:0960402       -  номер кадастрового квартала
  - граница населенного пункта
• 115            - характерная (поворотная) точка границы объекта
: 75          - номер земельного участка   


Подпись _____       _________ Дата «20»__05_ 2022 г.
Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта














	Граница с. Елизаветино Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	План границ объекта

	Лист 2
 (
С
)[image: ]


Масштаб 1:6 000









                                                            Используемые условные знаки и обозначения:

   - граница объекта
   - граница кадастрового квартала
58:18:09960402       -  номер кадастрового квартала
  - граница населенного пункта
• 90           - характерная (поворотная) точка границы объекта
: 83          - номер земельного участка   

Подпись _____       _________ Дата «20»__05_ 2022 г.
Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта














ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Граница д. Варварино Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее-объект))

Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	Пензенская область, Мокшанский район, Елизаветинский сельсовет, д. Варварино

	2
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P)
	-

	3
	Иные характеристики объекта
	-




Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта 

	1. Система координат: МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Контур 1 

	1
	401200,57
	1400339,09
	Картометрический метод
	5,00
	-

	2
	401395
	1400563,87
	Картометрический метод
	5,00
	-

	3
	401305,58
	1400636,88
	Картометрический метод
	5,00
	-

	4
	401395
	1400761,58
	Картометрический метод
	5,00
	-

	5
	401436,84
	1400817,36
	Картометрический метод
	5,00
	-

	6
	401486,06
	1400877,25
	Картометрический метод
	5,00
	-

	7
	401514,78
	1400905,14
	Картометрический метод
	5,00
	-

	8
	401563,18
	1400937,14
	Картометрический метод
	5,00
	-

	9
	401575,48
	1400961,75
	Картометрический метод
	5,00
	-

	10
	401600,1
	1401038,05
	Картометрический метод
	5,00
	-

	11
	401627,17
	1401106,14
	Картометрический метод
	5,00
	-

	12
	401656,7
	1401172,59
	Картометрический метод
	5,00
	-

	13
	401677,21
	1401232,47
	Картометрический метод
	5,00
	-

	14
	401683,77
	1401257,08
	Картометрический метод
	5,00
	-

	15
	401691,98
	1401310,41
	Картометрический метод
	5,00
	-

	16
	401687,06
	1401320,25
	Картометрический метод
	5,00
	-

	17
	401670,65
	1401330,1
	Картометрический метод
	5,00
	-

	18
	401661,55
	1401332,08
	Картометрический метод
	5,00
	-

	19
	401613,12
	1401351,9
	Картометрический метод
	5,00
	-

	20
	401628,81
	1401406,39
	Картометрический метод
	5,00
	-

	21
	401599,28
	1401416,24
	Картометрический метод
	5,00
	-

	22
	401594,35
	1401401,47
	Картометрический метод
	5,00
	-

	23
	401553,33
	1401426,08
	Картометрический метод
	5,00
	-

	24
	401475,4
	1401458,9
	Картометрический метод
	5,00
	-

	25
	401430,16
	1401480,35
	Картометрический метод
	5,00
	-

	26
	401429,25
	1401461,69
	Картометрический метод
	5,00
	-

	27
	401424,7
	1401448,03
	Картометрический метод
	5,00
	-

	28
	401412,41
	1401431,19
	Картометрический метод
	5,00
	-

	29
	401398,3
	1401420,72
	Картометрический метод
	5,00
	-

	30
	401386,01
	1401417,54
	Картометрический метод
	5,00
	-

	31
	401373,72
	1401419,36
	Картометрический метод
	5,00
	-

	32
	401343,68
	1401443,48
	Картометрический метод
	5,00
	-

	33
	401334,12
	1401444,39
	Картометрический метод
	5,00
	-

	34
	401325,93
	1401442,11
	Картометрический метод
	5,00
	-

	35
	401311,82
	1401425,73
	Картометрический метод
	5,00
	-

	36
	401299,07
	1401388,41
	Картометрический метод
	5,00
	-

	37
	401299,98
	1401365,65
	Картометрический метод
	5,00
	-

	38
	401306,36
	1401344,26
	Картометрический метод
	5,00
	-

	39
	401317,74
	1401327,87
	Картометрический метод
	5,00
	-

	40
	401329,11
	1401308,88
	Картометрический метод
	5,00
	-

	41
	401327,29
	1401284,63
	Картометрический метод
	5,00
	-

	42
	401324,13
	1401236,84
	Картометрический метод
	5,00
	-

	43
	401331,39
	1401221,82
	Картометрический метод
	5,00
	-

	44
	401355,93
	1401196,23
	Картометрический метод
	5,00
	-

	45
	401343,22
	1401148,99
	Картометрический метод
	5,00
	-

	46
	401345,05
	1401128,06
	Картометрический метод
	5,00
	-

	47
	401361,89
	1401108,03
	Картометрический метод
	5,00
	-

	48
	401361,89
	1401100,29
	Картометрический метод
	5,00
	-

	49
	401357,33
	1401094,38
	Картометрический метод
	5,00
	-

	50
	401342,31
	1401086,64
	Картометрический метод
	5,00
	-

	51
	401308,09
	1401077,81
	Картометрический метод
	5,00
	-

	52
	401295,43
	1401083
	Картометрический метод
	5,00
	-

	53
	401288,15
	1401093,46
	Картометрический метод
	5,00
	-

	54
	401284,05
	1401119,41
	Картометрический метод
	5,00
	-

	55
	401278,14
	1401137,61
	Картометрический метод
	5,00
	-

	56
	401271,31
	1401141,71
	Картометрический метод
	5,00
	-

	57
	401255,83
	1401143,53
	Картометрический метод
	5,00
	-

	58
	401246,28
	1401141,26
	Картометрический метод
	5,00
	-

	59
	401236,26
	1401135,79
	Картометрический метод
	5,00
	-

	60
	401220,79
	1401108,03
	Картометрический метод
	5,00
	-

	61
	401223,52
	1401053,87
	Картометрический метод
	5,00
	-

	62
	401220,33
	1401037,94
	Картометрический метод
	5,00
	-

	63
	401213,5
	1401019,27
	Картометрический метод
	5,00
	-

	64
	401211,23
	1400990,14
	Картометрический метод
	5,00
	-

	65
	401212,59
	1400969,66
	Картометрический метод
	5,00
	-

	66
	401208,04
	1400935,53
	Картометрический метод
	5,00
	-

	67
	401194,58
	1400898,57
	Картометрический метод
	5,00
	-

	68
	401175,9
	1400853,7
	Картометрический метод
	5,00
	-

	69
	401140,91
	1400803,16
	Картометрический метод
	5,00
	-

	70
	401097,18
	1400773,76
	Картометрический метод
	5,00
	-

	71
	400974,73
	1400709,8
	Картометрический метод
	5,00
	-

	72
	400972,74
	1400697,42
	Картометрический метод
	5,00
	-

	73
	400983,87
	1400655,13
	Картометрический метод
	5,00
	-

	74
	400987,45
	1400627,8
	Картометрический метод
	5,00
	-

	75
	400980,69
	1400611,81
	Картометрический метод
	5,00
	-

	76
	400954,85
	1400569
	Картометрический метод
	5,00
	-

	77
	400945,7
	1400549,92
	Картометрический метод
	5,00
	-

	78
	400909,13
	1400528,25
	Картометрический метод
	5,00
	-

	79
	400889,65
	1400507,62
	Картометрический метод
	5,00
	-

	80
	400876,53
	1400508,65
	Картометрический метод
	5,00
	-

	81
	400866,59
	1400510,72
	Картометрический метод
	5,00
	-

	82
	400857,05
	1400515,87
	Картометрический метод
	5,00
	-

	83
	400844,32
	1400531,35
	Картометрический метод
	5,00
	-

	84
	400835,98
	1400547,85
	Картометрический метод
	5,00
	-

	85
	400818,08
	1400561,78
	Картометрический метод
	5,00
	-

	86
	400806,16
	1400562,81
	Картометрический метод
	5,00
	-

	87
	400794,71
	1400555,42
	Картометрический метод
	5,00
	-

	88
	400781,91
	1400539,08
	Картометрический метод
	5,00
	-

	89
	400766,72
	1400531,51
	Картометрический метод
	5,00
	-

	90
	400755,08
	1400530,9
	Картометрический метод
	5,00
	-

	91
	400741,35
	1400537,54
	Картометрический метод
	5,00
	-

	92
	400724,66
	1400538,05
	Картометрический метод
	5,00
	-

	93
	400672,97
	1400486,99
	Картометрический метод
	5,00
	-

	94
	400625,66
	1400409,63
	Картометрический метод
	5,00
	-

	95
	400615,32
	1400380,23
	Картометрический метод
	5,00
	-

	96
	400608,56
	1400373,52
	Картометрический метод
	5,00
	-

	97
	400552,51
	1400366,82
	Картометрический метод
	5,00
	-

	98
	400536,6
	1400351,86
	Картометрический метод
	5,00
	-

	99
	400521,5
	1400319,37
	Картометрический метод
	5,00
	-

	100
	400509,17
	1400262,63
	Картометрический метод
	5,00
	-

	101
	400497,25
	1400240,97
	Картометрический метод
	5,00
	-

	102
	400468,62
	1400219,31
	Картометрический метод
	5,00
	-

	103
	400426,48
	1400195,58
	Картометрический метод
	5,00
	-

	104
	400393,88
	1400162,06
	Картометрический метод
	5,00
	-

	105
	400379,56
	1400125,44
	Картометрический метод
	5,00
	-

	106
	400374
	1400091,4
	Картометрический метод
	5,00
	-

	107
	400363,26
	1400057,36
	Картометрический метод
	5,00
	-

	108
	400369,97
	1400022,91
	Картометрический метод
	5,00
	-

	109
	400388,12
	1399982,08
	Картометрический метод
	5,00
	-

	110
	400448,01
	1399952,13
	Картометрический метод
	5,00
	-

	111
	400495,87
	1399921,52
	Картометрический метод
	5,00
	-

	112
	400515,56
	1399883,78
	Картометрический метод
	5,00
	-

	113
	400538,53
	1399865,73
	Картометрический метод
	5,00
	-

	114
	400559,86
	1399862,45
	Картометрический метод
	5,00
	-

	115
	400603,34
	1399865,73
	Картометрический метод
	5,00
	-

	116
	400667,33
	1399864,91
	Картометрический метод
	5,00
	-

	117
	400694,4
	1399863,27
	Картометрический метод
	5,00
	-

	118
	400728,86
	1399842,76
	Картометрический метод
	5,00
	-

	119
	400797,77
	1399896,9
	Картометрический метод
	5,00
	-

	120
	400935,59
	1400054,42
	Картометрический метод
	5,00
	-

	121
	401033,22
	1400163,53
	Картометрический метод
	5,00
	-

	1
	401200,57
	1400339,09
	Картометрический метод
	5,00
	-






Раздел 4

	Граница д. Варварино Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	План границ объекта
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Масштаб 1:6 000











                                                            Используемые условные знаки и обозначения:

   - граница объекта
   - граница кадастрового квартала
58:18:0960402       -  номер кадастрового квартала
  - граница населенного пункта
• 94            - характерная (поворотная) точка границы объекта
: 163          - номер земельного участка   


Подпись _____       _________ Дата «20»__05_ 2022 г.
Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта












ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Граница д. Выглядовка Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее-объект))

Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	Пензенская область, Мокшанский район, Елизаветинский сельсовет, д. Выглядовка

	2
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P)
	-

	3
	Иные характеристики объекта
	-




Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта 

	1. Система координат: МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Контур 1 

	1
	397893,23
	1397977,76
	Картометрический метод
	5,00
	-

	2
	397989,69
	1398019,7
	Картометрический метод
	5,00
	-

	3
	398270,51
	1398138,73
	Картометрический метод
	5,00
	-

	4
	398274,87
	1398223,1
	Картометрический метод
	5,00
	-

	5
	398249,71
	1398268,18
	Картометрический метод
	5,00
	-

	6
	398226,64
	1398297,54
	Картометрический метод
	5,00
	-

	7
	398206,54
	1398315,48
	Картометрический метод
	5,00
	-

	8
	398200,5
	1398311,79
	Картометрический метод
	5,00
	-

	9
	398192,45
	1398309,77
	Картометрический метод
	5,00
	-

	10
	398161,92
	1398309,77
	Картометрический метод
	5,00
	-

	11
	398130,05
	1398304,74
	Картометрический метод
	5,00
	-

	12
	398106,23
	1398304,41
	Картометрический метод
	5,00
	-

	13
	398084,76
	1398296,02
	Картометрический метод
	5,00
	-

	14
	398060,26
	1398282,27
	Картометрический метод
	5,00
	-

	15
	398038,72
	1398266,74
	Картометрический метод
	5,00
	-

	16
	398029,95
	1398265,8
	Картометрический метод
	5,00
	-

	17
	398024,41
	1398267,68
	Картометрический метод
	5,00
	-

	18
	397995,94
	1398257,67
	Картометрический метод
	5,00
	-

	19
	397979,66
	1398257,35
	Картометрический метод
	5,00
	-

	20
	397935,22
	1398281,45
	Картометрический метод
	5,00
	-

	21
	397912,38
	1398298,35
	Картометрический метод
	5,00
	-

	22
	397897,36
	1398302,73
	Картометрический метод
	5,00
	-

	23
	397868,88
	1398302,42
	Картометрический метод
	5,00
	-

	24
	397844,47
	1398295,22
	Картометрический метод
	5,00
	-

	25
	397795,65
	1398269,56
	Картометрический метод
	5,00
	-

	26
	397759,66
	1398258,92
	Картометрический метод
	5,00
	-

	27
	397713,35
	1398240,77
	Картометрический метод
	5,00
	-

	28
	397673,29
	1398214,79
	Картометрический метод
	5,00
	-

	29
	397633,82
	1398171,73
	Картометрический метод
	5,00
	-

	30
	397612,23
	1398156,17
	Картометрический метод
	5,00
	-

	31
	397590,63
	1398144,42
	Картометрический метод
	5,00
	-

	32
	397531,88
	1398119,65
	Картометрический метод
	5,00
	-

	33
	397505,2
	1398104,72
	Картометрический метод
	5,00
	-

	34
	397476,3
	1398079
	Картометрический метод
	5,00
	-

	35
	397460,1
	1398055,6
	Картометрический метод
	5,00
	-

	36
	397442,32
	1398039,72
	Картометрический метод
	5,00
	-

	37
	397426,44
	1398032,73
	Картометрический метод
	5,00
	-

	38
	397390,23
	1398029,56
	Картометрический метод
	5,00
	-

	39
	397375,63
	1398031,46
	Картометрический метод
	5,00
	-

	40
	397326,16
	1398027,04
	Картометрический метод
	5,00
	-

	41
	397292,61
	1398036,47
	Картометрический метод
	5,00
	-

	42
	397225,51
	1398032,28
	Картометрический метод
	5,00
	-

	43
	397165,74
	1398022,84
	Картометрический метод
	5,00
	-

	44
	397121,71
	1398007,12
	Картометрический метод
	5,00
	-

	45
	397104,93
	1398007,12
	Картометрический метод
	5,00
	-

	46
	396967,59
	1397980,91
	Картометрический метод
	5,00
	-

	47
	396929,84
	1397951,55
	Картометрический метод
	5,00
	-

	48
	396972,69
	1397870,15
	Картометрический метод
	5,00
	-

	49
	396947,17
	1397854,91
	Картометрический метод
	5,00
	-

	50
	396963,98
	1397826,51
	Геодезический метод
	0,10
	Угол забора

	51
	396983
	1397795,02
	Геодезический метод
	0,10
	Угол забора

	52
	397000,47
	1397767,99
	Геодезический метод
	0,10
	Угол забора

	53
	397000,7
	1397731,15
	Картометрический метод
	5,00
	-

	54
	397032,26
	1397690,85
	Картометрический метод
	5,00
	-

	55
	397059,29
	1397674,99
	Картометрический метод
	5,00
	-

	56
	397072,43
	1397669,52
	Картометрический метод
	5,00
	-

	57
	397111
	1397660,14
	Картометрический метод
	7,50
	-

	58
	397127,29
	1397659,84
	Картометрический метод
	5,00
	-

	59
	397157,36
	1397661,13
	Картометрический метод
	5,00
	-

	60
	397198,25
	1397668,47
	Картометрический метод
	5,00
	-

	61
	397226,55
	1397682,1
	Картометрический метод
	5,00
	-

	62
	397270,59
	1397715,65
	Картометрический метод
	5,00
	-

	63
	397361,67
	1397787,99
	Картометрический метод
	5,00
	-

	64
	397403,61
	1397808,96
	Картометрический метод
	5,00
	-

	65
	397462,32
	1397823,64
	Картометрический метод
	5,00
	-

	66
	397552,49
	1397844,61
	Картометрический метод
	5,00
	-

	67
	397597,57
	1397854,04
	Картометрический метод
	5,00
	-

	68
	397648,95
	1397873,96
	Картометрический метод
	5,00
	-

	1
	397893,23
	1397977,76
	Картометрический метод
	5,00
	-







Раздел 4

	Граница д. Выглядовка Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	План границ объекта

	Лист 1
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Масштаб 1:5 000
   
                                                            Используемые условные знаки и обозначения:

   - граница объекта
   - граница кадастрового квартала
58:18:0960401        -  номер кадастрового квартала
  - граница населенного пункта
• 44            - характерная (поворотная) точка границы объекта
: 72          - номер земельного участка   

Подпись _____       _________ Дата «20 »__05_ 2022 г.
Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта














Земли с/х назначения	Земли населённых пунктов	Земли промышленности, транспорта, энергетики	Земли лесного фонда	Земли водного фонда	7806.8	266.5	97.5	27.1	8	


Динамика изменения численности населения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	648	650	650	652	647	639	635	



Структура почв по видам (%)
Темно-серые	Серые лесные	Черноземы	Аллювиально-дерновые	Луговые	Овраги,балки	0.5	0.30000000000000032	94.4	1.5	0.1	3.2	
Темно-серые	Серые лесные	Черноземы	Аллювиально-дерновые	Луговые	Овраги,балки	
Темно-серые	Серые лесные	Черноземы	Аллювиально-дерновые	Луговые	Овраги,балки	
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