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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МОКШАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОКШАНСКИЙ РАЙОН ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2026 № 3

р.п. Мокшан

 О проекте постановления Администрации рабочего посёлка Мокшан Мокшанского района «Об актуализации схемы теплоснабжения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области

 на период до 2033 годы на 2027 год»

         В соответствии с федеральным законом с федеральным законом № 190 «О теплоснабжении» и Постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с последующими изменениями), на основании статьи 23 Устава   городского поселения рабочий поселок Мокшан муниципального района Мокшанский район Пензенской области

Администрация городского поселения 
рабочий поселок Мокшан  муниципального района Мокшанский район Пензенской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Одобрить прилагаемый проект постановления Администрации рабочего посёлка Мокшан Мокшанского района «Об актуализации схемы теплоснабжения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на период до 2033 годы на 2027 год»

 2.  Ходатайствовать перед главой рабочего посёлка Мокшан о назначении публичных слушаний по   проекту постановления Администрации рабочего посёлка Мокшан  Мокшанского района «Об актуализации схемы теплоснабжения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на период до 2033 годы на 2027 год» на 21 марта 2026 года. 

3. Опубликовать оповещение о начале проведения публичных слушаний и  проект постановления Администрации рабочего посёлка Мокшан Мокшанского района «Об актуализации схемы теплоснабжения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на период до 2033 годы на 2027 год» в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области» и   официальной странице администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области официального сайта администрации Мокшанского района Пензенского области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mokshan.pnzreg.ru/authority/oms-munitsipalnogo-obrazovaniya/administratsiya-rp-mokshan/.

 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района. координирующего вопросы жилищно- коммунального хозяйства   

Глава администрации рабочего поселка Мокшан 

Мокшанского района Пензенской области                                                             С.В. Гурина

Приложение 

к постановлению  администрации

 городского поселения рабочий поселок Мокшан

 муниципального района Мокшанский район

 Пензенской области

от 12.01.2026 № 3

ПРОЕКТ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МОКШАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОКШАНСКИЙ РАЙОН ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   №  

р.п. Мокшан

 Об утверждении Актуализированной схемы теплоснабжения  рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области

 на период до 2033 годы на 2027 год

     В соответствии с федеральным законом № 190 «О теплоснабжении» и Постановлением Правительства Российской Федерации  № 154 от 22.02.2012   «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с последующими  изменениями), на основании статьи 23 Устава  городского поселения рабочий поселок Мокшан муниципального района Мокшанский район Пензенской области,

Администрация городского поселения рабочий поселок Мокшан

 муниципального района Мокшанский район Пензенской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить   актуализированную Схему теплоснабжения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района  Пензенской области на период до 2033  года на 2026 год согласно приложению 1.

   2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене  «Ведомости органов местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области» и официальной странице администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области официального сайта администрации Мокшанского района Пензенского области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mokshan.pnzreg.ru/authority/oms-munitsipalnogo-obrazovaniya/administratsiya-rp-mokshan/.

   3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

   4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района.

Глава администрации рабочего поселка Мокшан 

Мокшанского района Пензенской области                                                             С.В. Гурина
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Введение

Актуализация схемы теплоснабжения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области до 2032 года по состоянию на 2026 год выполняется на основании документации, разработанной в рамках Муниципального контракта на оказание услуг № 33 от 25.03.2019 г., заключенного между Администрацией рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области и ООО «РОСТ», в объеме согласованного Технического задания, в соответствии с ФЗ № 190 «О теплоснабжении» и ПП РФ № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В схеме теплоснабжения обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и ре- конструкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

В качестве исходной информации при выполнении работ используются данные представленные Администрацией, теплоснабжающими организациями муниципальным автономным учреждением «Жилкомсервис» - (далее - МАУ «Жилкомсервис») и Обществом с ограниченной ответственностью«Энергоцентр «Мокшан» (далее ООО «Энергоцентр «Мокшан»).

Рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области (далее – рабочий поселок  Мокшан) находится в 40 км к северу от г. Пенза и связан  собластным  центром  асфальтобетонной дорогой федерального значения  М-5 «Урал» Москва-Челябинск. В его состав входят три населенных пункта: р.п. Мокшан, п. Красное Польцо и п. Красный Кордон.

На территории рабочего поселка Мокшан находятся три централизованных источника тепловой энергии – котельная по адресу: р.п. Мокшан, ул. Студенческая, котельная по адресу: р.п. Мокшан, ул. Строителей, д. 4а, котельная по адресу: р.п. Мокшан, ул. ул. Советская, д. 34 г. В настоящее время подавляющее большинство объектов, расположенные на территории рабочего поселка Мокшан и пос. Красное Польцо рабочего поселка Мокшан газифицированы.

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

На территории муниципального образования рабочий поселок Мокшан имеются следующие объекты теплоснабжения:

· Котельная № 1, расположенная по адресу: р. п. Мокшан, ул. ул. Строителей, д. 4а., являющаяся собственностью администрации поселения и переданная в хозяйственное ведение МАУ «Жилкомсервис». Отапливает три многоквартирных жилых дома по ул. Строителей, 2, 5, 5Д;

· Котельная № 2, расположенная по адресу: р. п. Мокшан, ул. ул. Советская, д. 34г, переданная в хозяйственное ведение МАУ «Жилкомсервис». Отапливает административные здания;

· Котельная, расположенная по адресу: р. п. Мокшан, ул. Студенческая, 3 а, является собственностью ООО «Энергоцентр «Мокшан» Котельная снабжает тепловой энергией МБДОУ детский сад «Золотая рыбка», Физкультурно-оздоровительный центр, бассейн «Звездный», ряд объектов ГБПОУ ПО «Мокшанский агротехнологический колледж».

В настоящее время подавляющее большинство объектов, расположенные на территории рабочего поселка Мокшан и пос. Красное Польцо рабочего поселка Мокшан газифицированы: жилой фонд обеспечен индивидуальным поквартирным отоплением.

Теплоснабжающими организациями являются муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» (МАУ «Жилкомсервис») и общество с ограниченной ответственностью «Энергоцентр-Мокшан».

1.2. Источники тепловой энергии

Структура и технические характеристики основного оборудования.

На территории рабочего поселка Мокшан теплоснабжение осуществляется от 3х источников тепловой энергии.

Состав и техническая характеристика котельных приведены в таблице 1.

Таблица 1. Состав и техническая характеристика оборудования котельных

	№
	Наименование  котельной
	Состав и тип

оборудования
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Срок ввода в эксплуатацию
	Присоединенная

нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	Отопление
	Вентиля- ция
	ГВС
	Всего

	1
	№ 1 МАУ «Жилкомсервис»
	MICRO New 100
	0,086
	2015
	0,122
	-
	-
	0,122

	
	
	MICRO New 100
	0,086
	2017
	
	
	
	

	2
	№ 2 МАУ «Жилкомсервис»
	REX62-R62 
	0,533
	2009
	0,41
	-
	-
	0,41

	
	
	REX62-R62 
	0,533
	2009
	
	
	
	

	
	
	REX62-R62 
	0,533
	2009
	
	
	
	

	3
	ООО «Энергоцентр-Мокшан»
	Lavart 1000 R
	0,86
	2021
	0,72
	-
	-
	0,72

	
	
	Lavart 1000 R
	0,86
	2021
	
	
	
	


	
	
	Газо-поршневаяэлектро

станция LY2000GH-T
	1,76
	2026
	
	
	
	


Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 1.

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
Согласно информации, предоставленной заказчиком, ограничения по тепловой мощности на рассматриваемых теплоисточниках отсутствует.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объём потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто представлены в таблице 2

Таблица 2. Объём потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч

	№ 1 МАУ «Жилкомсервис»
	0,172
	0,172
	0,01
	0,162

	№ 2 МАУ «Жилкомсервис»
	1,599
	1,599
	0,03
	1,569

	ООО «Энергоцентр-Мокшан»
	1,72
	1,72
	0,0
	1,72


Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования представлена в таблице 1.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

На котельных для потребителей регулирование отпуска тепла выполнено центральное качественное по нагрузке отопления (за счет изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха). Температурный график котельных 95/70℃ при расчетной наружной температуре -29°С.

Температурный график отпуска тепловой энергии для котельных приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Температурный график котельных р. п. Мокшан

	Температурный график 95-70

	Температура наружного воздуха, ОС
	Температура в подающем трубопроводе, ОС
	Температура в обратном трубопроводе, ОС

	+8
	39
	34

	+6
	43
	36

	+4
	46
	38,7

	+3
	48
	38,9

	+2
	50
	40,9

	+1
	51
	42

	0
	53
	43

	-1
	54
	44,1

	-2
	56
	45,2

	-3
	57
	46,2

	-4
	59
	47,3

	-5
	60
	48,3

	-6
	62
	49,3

	-7
	63
	50,3

	-8
	64
	51,2

	-9
	66
	52,2

	-10
	67
	53,2

	-11
	68
	54,1

	-12
	69
	55

	-13
	71
	56

	-14
	72
	56,9

	-15
	73
	57,8

	-16
	74
	58,7

	-17
	76
	59,6

	-18
	77
	60,5

	-19
	79
	61,4

	-20
	81
	62,3

	-21
	83
	63,2

	-22
	84
	64

	-23
	86
	64,9

	-24
	87
	65,7

	-25
	89
	66,6

	-26
	91
	67,4

	-27
	92
	68,3

	-28
	94
	69,1

	-29
	95
	70
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Рисунок 1 – Температурный график

Среднегодовая загрузка оборудования

Количество отпущенной тепловой энергии, среднесуточный отпуск тепловой энергии и среднегодовая загрузка котельных муниципального образования за 2018 год приведены в таблице 4

Таблица 4 – Среднегодовая загрузкакотельныхр. п. Мокшан

	Наименование

котельной
	Загрузка источников по присоединенной тепловой нагрузке, %

	
	2024 г.
	2033 г.

	Котельная ООО «Энергоцентр Мокшан»
	42,4%
	42,4%

	Котельная МАУ «Жилкомсервис» № 1
	83,1%
	83,1%

	Котельная МАУ «Жилкомсервис» № 2
	33,8%
	33,8%


Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Приборы коммерческого учета тепловой энергии установлены не на всех котельных, отпуск тепловой энергии в сеть определяется расчетным методом.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

В отопительный период отказов и восстановления основного оборудования источников тепловой энергии не было.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии нет.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них

Описание структуры тепловых сетей

Общая структура тепловых сетей системы теплоснабжения котельной ООО «Энергоцентр «Мокшан» представлены в таблице 5

Таблица 5 – Структура тепловых сетей котельной ООО «Энергоцентр «Мокшан»

	№ п/п
	Диаметр трубопровода, мм
	Ед. изм.
	Протяженность тепловых сетей 
(в двухтрубном исчислении), находящихся в эксплуатации по состоянию на:

	
	
	
	 01.01.2021
	01.01.2026

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Источник тепловой энергии №…
	 
	 
	 

	1
	Сети отопления
	м
	 
	998

	1.1
	Надземная прокладка
	м
	 
	784

	 
	25 мм
	м
	 
	 

	 
	32 мм
	м
	 
	 

	 
	50 мм
	м
	 
	 

	 
	57 мм
	 
	 
	125,66

	 
	76 мм
	 
	 
	175,36

	 
	89 мм
	 
	 
	194,66

	 
	125 мм
	м
	 
	 

	 
	133 мм
	 
	 
	112,65

	 
	159 мм
	 
	 
	175,67

	 
	160 мм
	м
	 
	 

	 
	…
	м
	 
	 

	 
	701 мм и выше
	м
	 
	 

	1.2.1
	Подземная прокладка, в том числе:
	м
	 
	214

	 
	канальная прокладка
	м
	 
	 

	 
	25 мм
	м
	 
	 

	 
	32 мм
	м
	 
	 

	 
	50 мм
	м
	 
	 

	 
	75 мм
	м
	 
	 

	 
	89 мм
	 
	 
	177,82

	 
	100 мм
	м
	 
	 

	 
	108 мм
	 
	 
	36,18

	 
	125 мм
	м
	 
	 

	 
	150 мм
	м
	 
	 

	 
	200 мм
	м
	 
	 


	 
	…
	м
	 
	 

	 
	701 мм и выше
	м
	 
	 

	1.2.2
	бесканальная прокладка
	м
	 
	 

	 
	25 мм
	м
	 
	 

	 
	32 мм
	м
	 
	 

	 
	…
	м
	 
	 

	 
	701 мм и выше
	м
	 
	 

	2
	Сети ГВС
	м
	 
	 

	2.1
	Надземная прокладка
	м
	 
	 

	 
	25 мм
	м
	 
	 

	 
	32 мм
	м
	 
	 

	 
	…
	м
	 
	 

	 
	701 мм и выше
	м
	 
	 

	2.2.1
	Подземная прокладка, в том числе:
	м
	 
	 

	 
	канальная прокладка
	м
	 
	 

	 
	25 мм
	м
	 
	 

	 
	32 мм
	м
	 
	 

	 
	…
	м
	 
	 

	 
	701 мм и выше
	м
	 
	 

	2.2.2
	бесканальная прокладка
	м
	 
	 

	 
	25 мм
	м
	 
	 

	 
	32 мм
	м
	 
	 

	 
	…
	м
	 
	 

	 
	701 мм и выше
	м
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	0
	998


Тепловые сети от котельной № 1МАУ «Жилкомсервис» проложены надземно. Общая протяженность в двухтрубном исчислении 380 м (d20 – 11м; d50- 360 м; d76 – 9м).

Тепловые сети от котельной № 2 МАУ «Жилкомсервис» проложены надземно (470,4 м) и подземно (129,2). Общая протяженность в двухтрубном исчислении 599,6 м (надземная 470,4 м  (d133 – 443,6 м; d50- 10,4  м; d89 – 16,4 м.); подземная 129,2 м (d80 -93,2 м, d133 – 36м).

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме

Тепловые сети двухтрубные, циркуляционные, подающие тепло на отопление. Теплоноситель - сетевая вода.

Схемы тепловых сетей представлены на рисунках 2.1
 - 2.3.[image: image4.emf]
Рисунок 2.1 –Схема тепловых сетей котельной ООО «Энергоцентр-Мокшан».

[image: image5.emf]
Рисунок 2.2–Схема тепловых сетей котельной № 1 МАУ «Жилкомсервис».
[image: image6.emf]
Рисунок 2.3–Схема тепловых сетей котельной № 2 МАУ «Жилкомсервис».
Параметры тепловых сетей

В системах централизованного теплоснабжения для отопления жилых и общественных зданий муниципального образования рабочий поселок Мокшан в качестве теплоносителя принята вода. 

Параметры тепловых сетей, тип прокладки, протяженность трубопроводов системы теплоснабжения от теплоисточников, находящихся на территории, представлены в таблице 5

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Во всех системах теплоснабжения муниципального образования применяется преимущественно стальная арматура. На диаметрах трубопроводах до 50 мм используется запорная арматура вентильного и шарового типа, на диаметрах свыше 50 мм – клинового.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Камеры и павильоны устраиваются в местах установки оборудования теплопроводов: задвижек, сальниковых компенсаторов, спускных и воздушных кранов, мертвых опор и др. Строительная часть камер часто выполняется из кирпича, а также из монолитного бетона или железобетона. Сборный железобетон главным образом применяется для устройства перекрытий.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Графики регулирования отпуска тепла предоставлены в таблице 3 и на рисунке 1.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

За период с 2020 года по 2025 год на тепловых сетях поселка аварийных ситуация не было. Возникающие утечки и отказы на тепловых сетях устранялись в нормативные сроки.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей за последние 5 лет

За период с 2020 года по 2025 год на тепловых сетях поселка аварийных ситуациЙ не было. Возникающие утечки и отказы на тепловых сетях устранялись в нормативные сроки.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность результатов. В связи с этим в рассматриваемой схеме теплоснабжения используется визуальный метод диагностики состояния тепловых сетей.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Согласно требованиям «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (Минэнерго Росси №115 от 24.03.03 г) и «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» (РД 153-34.0-20.507-98) гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей проводятся ежегодно.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям от котельной МАУ «Жилкомсервис» на 2023/2024 год составляет 65,89 Гкал, по сетям от котельной ООО «Энергоцентр «Мокшан» - 326,95 Гкал.

Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно методике изложенной в приказе от 30 декабря 2008 г. №325 «Об организации в министерстве энергетики российской федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов о запрещении эксплуатации участков тепловой сети на момент разработки схемы теплоснабжения нет.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

Теплоносителем является сетевая вода с максимальной температурой 95°/70°С. Теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии по отоплению присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме.

По способу регулирования отпуска тепловой энергии от источников принят качественный метод регулирования температуры теплоносителя, т.е. температура теплоносителя изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, а расход теплоносителя в системе потребления остается постоянным.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от23.12.2009 №261-ФЗ«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также вводу установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета. На момент разработки схемы теплоснабжения не все потребители оснащены приборами учета тепловой энергии.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Тепломеханическое оборудование на источниках централизованного теплоснабжения имеет низкую степень автоматизации. Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки не имеют средств телемеханизации. Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей и обслуживающего персонала

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На территории рабочего поселка Мокшан отсутствуют тепловые пункты и насосные станции.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2022 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

По результатам инвентаризации бесхозных тепловых сетей на территории поселения не выявлено.

Зоны действия источников тепловой энергии

На момент разработки схемы теплоснабжения муниципального образования существующая зона действия систем теплоснабжения источников тепловой энергии, выглядит следующим образом:

– зона действия котельной МАУ «Жилкомсервис» № 1 - р. п. Мокшан, ул. Строителей, д. 4а, теплоисточник обеспечивает нужды населения на отопление с присоединённой тепловой нагрузкой 0,122 Гкал/ч.

– зона действия котельной МАУ «Жилкомсервис» № 2 - р. п. Мокшан, ул. Советская, д. 34г, теплоисточник обеспечивает нужды на отопление с присоединённой тепловой нагрузкой 0,41 Гкал/ч.

– зона действия котельной ООО «Энергоцентр «Мокшан» - р. п. Мокшан, ул. Студенческая, 3а. Котельная снабжает тепловой энергией МБДОУ детский сад «Золотая рыбка», Физкультурно-оздоровительный центр, бассейн «Звездный», ряд объектов ГБПОУ ПО «Мокшанский агротехнологический колледж» с присоединённой тепловой нагрузкой 0,72 Гкал/ч.

Зона действия систем теплоснабжения представлена на рисунках 2.1, 2.2,2.3.

1.4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия: 

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

В муниципальном образовании рабочий поселок Мокшан отсутствуют административные районы. В связи с этим, отображение значений потребления тепловой энергии приведено по каждому источнику тепловой энергии отдельно.

Расчетная температура наружного воздуха для муниципального образования рабочий поселок Мокшан по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» принята равной -29°С.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных 

элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха приведены в таблице 6

Таблица 6 – Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха

	Наименование потребителей тепловой энергии
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Всего

	
	Гкал/час

	№ 1 МАУ «Жилкомсервис»
	0,122
	-
	-
	0,122

	№ 2 МАУ «Жилкомсервис»
	0,41
	-
	-
	0,41

	ООО «Энергоцентр-Мокшан»
	0,72
	-
	-
	0,72


Описание случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В 2-х– 3-х этажной застройке жилой фонд и иные объекты переведены на индивидуальное поквартирное (пообъектное) газовое отопление.

Значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом сведены в таблицу 7

Таблица 7 - Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

	Наименование потребителей тепловой энергии
	Потребление тепловой энергии за год в целом
	Потребления тепловой энергии за отопительный период

	
	Гкал/год

	№ 1 МАУ «Жилкомсервис»
	473,023
	473,023

	№ 2 МАУ «Жилкомсервис»
	1218,89
	1218,89

	ООО «Энергоцентр «Мокшан»
	3597,0
	3597,0


Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии расчетными элементами территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 7.

1.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

На основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах источника был 

составлен баланс тепловой мощности и присоединенной нагрузки по тепловым источникам, приведенный в таблице 8.

Таблица 8 – Баланс тепловой мощности

	Показатели
	МАУ «Жилкомсервис» кот. № 1
	МАУ

«Жилкомсервис» кот. № 2
	ООО «Энергоцентр «Мокшан»

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,172
	1,599
	1,72

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	0,172
	1,599
	1,72

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,01
	0,03
	0,00

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	0,162
	1,569
	1,72

	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,011
	0,1
	0,1

	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,122
	0,41
	0,72

	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч
	0,029
	1,059
	0,9


Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

В таблице 8 приведен расчет резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии муниципального образования.

Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения

По фактическим данным в настоящее время зон с дефицитом тепловой энергии нет, располагаемой мощности источников, хватает для покрытия существующих нагрузок, гидравлический режим теплосети позволяет обеспечивать всех подключенных потребителей. 

Во избежание возникновения дефицитов и ухудшения качества теплоснабжения рекомендуется: 

1. Разработать и соблюдать программу мероприятий по экономии топлива, программу мероприятий по достижению нормативных значений, программу мероприятий по снижению расходов технической воды, электроэнергии и тепла на собственные нужды. 

2. Ежедневно проводить анализ технического состояния работы оборудования и технико-экономических показателей работы станции. 

3. Регулярно проводить работы по наладке и испытаниям оборудования. Эти работы проводятся до и после ремонтов оборудования, а также при отклонении показателей работы от нормативных значений. 

4. Вести учет, контроль и выполнение директивных документов Минэнерго России и Ростехнадзора России по вопросам повышения надежности и безопасности работы энергооборудования. 

5. Вести учет и расследование нарушений в работе энергооборудования, разработать мероприятий по предупреждению аналогичных нарушений. 

6. Установка приборов учёта выработанной тепловой энергии.

Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В соответствии с данными, предоставленными заказчиком, на источнике тепловой энергии имеется резерв по тепловой мощности.

Для всех существующих источников тепловой энергии муниципального образования рабочий поселок Мокшан зона их действия входит в зону радиуса эффективного теплоснабжения.

В связи с вышеизложенным, расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не требуется.

1.6. Балансы теплоносителя

Утвержденный баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия системы теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Для обработки подпиточной воды на котельной МАУ «Жилкомсервис» используется устройство водоподготовки EUV200M. Предназначено для уменьшения жесткости воды (умягчения воды) в целях предотвращения образования накипи в трубопроводах, котлах, теплообменниках; а также для растворения уже образованной накипи при применении в старых системах. Действие данной системы устранения жесткости воды основано на принципе изменения макромолекулярной структуры обрабатываемой воды при помощи индукционного переменного электрического тока.

Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:

- объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3;

- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;

- объем воды на собственные нужды котельной, м3;

- объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;

- объем воды на горячее теплоснабжение, м3.

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и собственные нужды котельной.

Объем воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей, м3, вычисляется в зависимости от их площади сечения и протяженности по формуле:

Vсети=∑vdildi
где 

vdi - удельный объем воды в трубопроводе i-го диаметра протяженностью 1, м3/м;

ldi - протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, м;

n - количество участков сети;

Объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней системы отопления объекта (здания)

Vот=vот*Qот
где

vот – удельный объем воды (справочная величина vот =30 м3/Гкал/ч);

Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания (расчетно- нормативная величина), Гкал/ч.

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения

закрытая система

Vподп=0,0025·V,

где

V - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м3.

открытая система

Vподп=0,0025·V+Gгвс,

где

Gгвс - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.16. Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: 

в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; 

в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.

Результаты расчетов (баланс производительности) по источникам тепловой энергии приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Баланс производительности водоподготовительных установок

	Источник тепловой энергии
	Заполнение тепловой сети, т
	Заполнение системы отопления потребителей, т
	Среднечасовой расход воды на ГВС, т/ч
	Подпитка тепловой сети, т/ч

	№ 1 МАУ «Жилкомсервис»
	1,49
	3,66
	-
	0,039

	№ 2 МАУ

«Жилкомсервис»
	12,91
	12,3
	-
	0,189

	ООО «Энергоцентр «Мокшан»
	9,54
	21,6
	-
	0,234


Перспективная производительность ВПУ котельной МАУ «Жилкомсервис» № 1 должна составлять не менее 0,039 м3/час.

Перспективная производительность ВПУ котельной МАУ «Жилкомсервис» № 2 должна составлять не менее 0,189 м3/час.

Перспективная производительность ВПУ котельной ООО «Энергоцентр «Мокшан»должна составлять не менее 0,234 м3/час.

Утверждённый баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.17. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Перспективная производительность водоподготовительных установок котельной ООО «Энергоцентр «Мокшан» для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы должна составлять не менее 0,62 м3/час.

Перспективная производительность водоподготовительных установок котельной МАУ «Жилкомсервис» № 1 для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы должна составлять не менее 0,1 м3/час.

Перспективная производительность водоподготовительных установок котельной МАУ «Жилкомсервис» № 2 для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы должна составлять не менее 0,5 м3/час.

1.7. Топливные балансы

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основное топливо для источников теплоснабжения поселка Мокшан – природный газ.

Отчётные данные по количеству потребленного основного и резервного топлива источниками теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Мокшан представлены в таблице 10.

Данные о количество потребленного основного топлива приведены за 2021 г.

Таблица 10 – Фактические расходы топлива

	Источник тепловой энергии
	Затрачено условного топлива, тут
	Затрачено натурального топлива, м3

	Котельная ООО «Энергоцентр «Мокшан»
	511,5
	444,78

	Котельная МАУ «Жилкомсервис» № 1
	57,47
	49,97

	Котельная МАУ «Жилкомсервис» № 2
	123,4
	107,30


1.8. Надежность теплоснабжения

Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Постановления Правительства от 22 февраля 2012 г. №154 «Требования к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». ВСНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения), а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде, обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы, коэффициент готовности и живучести.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для конечного потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

- источник теплоты - 0,97;

- тепловые сети - 0,9;

- потребитель теплоты - 0,99.

Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимостью замены на конкретных участках тепловых сетей, теплопроводов и конструкций на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередностью ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97 (СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети»)

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью систем централизованного теплоснабжения к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимыми для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории. Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п. Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в жилых и общественных зданий до 12 °С, промышленных зданий до - 8 °С.

Анализ аварийных отключений потребителей не был произведен с связи с отсутствием данных по авариям и отключениям системы теплоснабжения.

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей не был произведен с связи с отсутствием данных по авариям и отключениям системы теплоснабжения.

Анализ частоты отказов участков тепловых сетей, частоты отключения потребителей, время восстановления теплоснабжения не был произведен с связи с отсутствием данных по авариям и отключениям системы теплоснабжения.

1.9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Основные технико-экономические показатели предприятия - это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.

Ниже представлены в таблице 11 технико-экономические показатели для источников тепловой энергии, характеризующие хозяйственно-экономическую деятельность.

Таблица 11 – Технико-экономические показатели

	Наименование показателя
	МАУ«Жилкомсервис» кот. № 1
	МАУ

«Жилкомсервис» кот. № 2
	ООО «Энергоцентр «Мокшан»

	Установленная мощность, Гкал/час
	0,172
	
	

	Располагаемая мощность, Гкал/час
	0,172
	
	

	Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год
	473,023
	1218,9
	3923,95

	Расход на собственные нужды, Гкал/год
	нд
	нд
	нд

	Отпуск в сеть, Гкал/год
	473,023
	1218,9
	3923,95

	Потери, Гкал/год (факт)
	-
	-
	326,95

	Полезный отпуск, Гкал/год
	473,023
	1218,9
	3597,0

	Потребление топлива, м3
	49,97
	107,3
	516,38

	Потребление топлива, т.у.т
	57,47
	123,4
	617,28

	Удельный расход условного топлива на выработку, т.у.т./Гкал (факт)
	0,15475
	0,15475
	0,15731

	Потребление электроэнергии, тыс. кВт*ч
	н.д
	н.д
	н.д

	Расход теплоносителя, м3
	25
	25
	38


1.10. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Информация о тарифах в сфере теплоснабжения представлена в таблице 12по данным  Приказа от 14.12.2023 №  26-133/ОДМинистерства  жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями на территории Пензенской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 гг.» приказ вступил в силу с 1 января 2024 года
Таблица 12 - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

	№

п/п 
	Наименование регулируемой организации 
	Вид тарифа 
	Год 
	Вода 

	1
	ООО «Энергоцентр «Мокшан»на территории р.п. Мокшан Пензенской области
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схемам подключения 

	
	
	одноставочный руб./Гкал 
	1-еполугодие2024года
	2373,15<**>

	
	
	
	2-еполугодие2024года
	2528,87<**>

	
	
	
	1-еполугодие2025года
	2528,87<**>


	
	
	
	2-еполугодие2025года
	2604,59<**>

	
	
	
	1-еполугодие2026года
	2604,59<**>

	
	
	
	2-еполугодие2026года
	2798,97<**>

	
	
	
	1-еполугодие2027года
	2798,97<**>

	
	
	
	2-еполугодие2027года
	2719,82<**>

	
	
	
	1-еполугодие2028года
	2719,82<**>

	
	
	
	2-еполугодие2028года
	3055,62<**>

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

	
	
	одноставочный руб./Гкал 
	1-еполугодие2024года
	2373,15<**>

	
	
	
	2-еполугодие2024года
	2528,87<**>

	
	
	
	1-еполугодие2025года
	2528,87<**>

	
	
	
	2-еполугодие2025года
	2604,59<**>

	
	
	
	1-еполугодие2026года
	2604,59<**>

	
	
	
	2-еполугодие2026года
	2798,97<**>

	
	
	
	1-еполугодие2027года
	2798,97<**>

	
	
	
	2-еполугодие2027года
	2719,82<**>

	
	
	
	1-еполугодие2028года
	2719,82<**>

	
	
	
	2-еполугодие2028года
	3055,62<**>

	2
	МАУ «Жилкомсервис»
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схемам подключения 

	
	
	одноставочный руб./Гкал 
	1-еполугодие2024года
	2025,96

	
	
	
	2-еполугодие2024года
	2225,86

	
	
	
	1-еполугодие2025года
	2225,86

	
	
	
	2-еполугодие2025года
	2303,73

	
	
	
	1-еполугодие2026года
	2303,73

	
	
	
	2-еполугодие2026года
	2661,65

	
	
	
	1-еполугодие2027года
	2661,65

	
	
	
	2-еполугодие2027года
	2768,11

	
	
	
	1-еполугодие2028года
	2768,11

	
	
	
	2-еполугодие2028года
	2878,84

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

	
	
	одноставочный руб./Гкал 
	1-еполугодие2024года
	2431,15

	
	
	
	2-еполугодие2024года
	2671,04

	
	
	
	1-еполугодие2025года
	2671,04

	
	
	
	2-еполугодие2025года
	2764,48

	
	
	
	1-еполугодие2026года
	2764,48

	
	
	
	2-еполугодие2026года
	3193,98

	
	
	
	1-еполугодие2027года
	3193,98

	
	
	
	2-еполугодие2027года
	3321,74

	
	
	
	1-еполугодие2028года
	3321,74

	
	
	
	2-еполугодие2028года
	3454,61


<**> НДС не облагается (в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения всоответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

Плата за подключение к системам теплоснабжения и плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не установлены.

Согласно ч.3 ст. 13 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2022 г. (20) потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона. 

В соответствии со ст. 16 ФЗ-190: 

1. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости. 

2. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя. 

3. Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон. 

При этом нормы ФЗ четко не определяют, каким именно соглашением размер платы подлежит урегулированию. В связи с этим представляется, что размер платы может быть урегулирован как в рамках договора оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, так и в рамках самостоятельного формализованного соглашения сторон о размере платы, либо же посредством включения условия о размере платы непосредственно в договор теплоснабжения.

1.11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Проблемы в организации качественного теплоснабжения на текущий момент связаны с высоким износом тепловых сетей и их теплоизоляционных конструкций. По причине сверхнормативных потерь тепловой энергии через теплоизоляцию и с утечками происходит недоотпуск тепловой энергии. Решение данной проблемы возможно путем капитального ремонта тепловых сетей.

Развитие систем теплоснабжения замедлено по причине недостатка инвестиций в развитие источников теплоснабжения и тепловых сетей. Решение возможно путем включения в тарифы теплоснабжающих организаций инвестиционной составляющей.

Проблем с надежностью и эффективностью снабжением топливом в действующих системах теплоснабжения не наблюдается.

2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Поставщиками тепловой энергии в рабочем поселке Мокшан являются МАУ «Жилкомсервис» и ООО «Энергоцентр «Мокшан». 

Существующие значения потребления тепловой энергии приведены в таблице 13.

Таблица 13 - Значения потребления тепловой энергии в базовый период

	Наименование теплоисточника
	Ед. изм.
	Вид тепловой нагрузки
	Всего

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	

	МАУ «Жилкомсервис» № 1
	Гкал/час
	0,122
	-
	-
	0,122

	
	Гкал/год
	473,023
	-
	-
	473,023

	МАУ «Жилкомсервис» № 2
	Гкал/час
	0,41
	-
	-
	0,41

	
	Гкал/год
	1218,89
	-
	-
	1218,89

	ООО «Энергоцентр «Мокшан»
	Гкал/час
	0,72
	-
	-
	0,72

	
	Гкал/год
	3597,0
	-
	-
	3597,0


2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов

По информации, предоставленной администрацией поселения, приросты площадей строительных фондов, подключенных к централизованным системам теплоснабжения, не ожидаются.

2.3. Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

2.4. По информации, предоставленной администрацией поселения, изменений удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение не ожидается.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления

По информации, предоставленной администрацией поселения, приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя не ожидаются.

3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Цель составления балансов тепловой мощности котельных и расчетных тепловых нагрузок потребителей - установить резерв (дефицит) установленной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки для зоны действия источника тепловой энергии.

Установленные балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и образованию новых зон их действия.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей представлены в таблицах 14, 15, 15.1.

Таблица 14. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной ООО «Энергоцентр-Мокшан» по состоянию на 2022-2033 гг.

	Год
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Тепловые потери в сетях, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Резерв/де- фицит тепловой мощности, Гкал/ч

	2022
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2023
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2024
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2025
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2026
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2027
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2028
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2029
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2030
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2031
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2032
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2033
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9


Дефицит тепловой мощности на период действия схемы теплоснабжения не наблюдается.

Таблица 15. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной МАУ«Жилкомсервис» № 1 по состоянию на 2022-2033 гг.

	Год
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Тепловые потери в сетях, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч

	2022
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2023
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2024
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2025
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2026
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2027
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2028
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2029
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2030
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2031
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2032
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2033
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029


Дефицит тепловой мощности на период действия схемы теплоснабжения не наблюдается.

Таблица 15.1. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной МАУ «Жилкомсервис» № 2 по состоянию на 2022-2033 гг.

	Год
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Тепловые потери в сетях, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч

	2022
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2023
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2024
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2025
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2026
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2027
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2028
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2029
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2030
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2031
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2032
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2033
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059


4. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

4.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:

- объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3;

- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;

- объем воды на собственные нужды котельной, м3;

- объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;

- объем воды на горячее теплоснабжение, м3.

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и собственные нужды котельной.

Объем воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей, м3, вычисляется в зависимости от их площади сечения и протяженности по формуле:

Vсети=∑vdildi

где 

vdi - удельный объем воды в трубопроводе i-го диаметра протяженностью 1, м3/м;

ldi - протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, м;

n - количество участков сети;

Объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней системы отопления объекта (здания)

Vот=vот*Qот

где

vот – удельный объем воды (справочная величина vот =30 м3/Гкал/ч);

Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания (расчетно- нормативная величина), Гкал/ч.

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения

закрытая система

Vподп=0,0025·V,

где

V - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м3.

открытая система

Vподп=0,0025·V+Gгвс,

где

Gгвс - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.16. Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: 

в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; 

в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок для котельных представлен в таблице 16.

Таблица 16 – Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок

	Период
	Заполнениетепловойсети,

т
	Подпиткатепловойсети,т/ч
	Заполнениесистемыотопления

потребителей,т

	Котельная ООО «Энергоцентр Мокшан»

	2022г.
	9,54
	0,234
	21,6

	2023г.
	9,54
	0,234
	21,6

	2024г.
	9,54
	0,234
	21,6

	2025г.
	9,54
	0,234
	21,6

	2026г.
	9,54
	0,234
	21,6

	2027-2032гг.
	9,54
	0,234
	21,6

	Котельная МАУ «Жилкомсервис» № 1

	2022г.
	1,49
	0,039
	3,66

	2023г.
	1,49
	0,039
	3,66

	2024г.
	1,49
	0,039
	3,66

	2025г.
	1,49
	0,039
	3,66

	2026г.
	1,49
	0,039
	3,66

	2027-2032гг.
	1,49
	0,039
	3,66

	Котельная МАУ «Жилкомсервис» № 2

	2022г.
	12,91
	0,189
	12,3

	2023г.
	12,91
	0,189
	12,3

	2024г.
	12,91
	0,189
	12,3

	2025г.
	12,91
	0,189
	12,3

	2026г.
	12,91
	0,189
	12,3

	2027-2032гг.
	12,91
	0,189
	12,3


4.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.17. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Перспективная производительность водоподготовительных установок котельной ООО «Энергоцентр «Мокшан» для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы должна составлять не менее 0,62 м3/час.

Перспективная производительность водоподготовительных установок котельной МАУ «Жилкомсервис» № 1 для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы должна составлять не менее 0,1 м3/час.

Перспективная производительность водоподготовительных установок котельной МАУ «Жилкомсервис» № 2 для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы должна составлять не менее 0,5 м3/час.

5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов, определяемых статьёй 3 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: 

1. Обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов.

2. Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами.

3. Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения.

4. Развитие систем централизованного теплоснабжения.

5. Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей.

6. Обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

7. Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.

8. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения. 

В перспективе схема теплоснабжения остается традиционной, основным теплоносителем - сетевая вода. Тепловые сети двухтрубные, циркуляционные, подающие тепло на отопление.

5.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство новых источников тепловой энергии.

5.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На момент актуализации схемы теплоснабжения на территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

5.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.
5.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Увеличение зоны действия существующих источников теплоснабжения не планируется.

5.6. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения, на территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии не предусматривается.

5.7. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Перераспределение тепловых нагрузок между котельными не планируется.

5.8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В жилом секторе частной застройки применяется отопление печное на газовом топливе или от газовых котлов.

В 2-х– 3-х этажной застройке жилой фонд и иные объекты переведены на индивидуальное поквартирное (пообъектное) газовое отопление.

В проектируемой перспективной застройке приусадебных жилых домов предусматривается индивидуальное газовое отопление.

5.9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных объектов. В производственную зону включается и территория санитарно-защитных зон самих объектов.

В случае строительства промышленных объектов в границах муниципального образования, теплоснабжение данных объектов рекомендуется организовать от собственных источников тепловой энергии.

5.10. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии не планируется.

5.11. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Максимальное расстояние в системе теплоснабжения от ближайшего источника тепловой энергии до теплопотребляющей установки, при превышении которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения экономически нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения, носит название радиуса эффективного теплоснабжения. Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом понятием радиуса эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии компенсирует возрастание расходов при подключении удаленного потребителя.

Эффективный радиус теплоснабжения рассчитан для действующего источника тепловой энергии путем применения фактических удельных затрат на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии.

В основу расчетов радиуса эффективного теплоснабжения от теплового источника положены полуэмпирические соотношения, которые впервые были приведены в «Нормы по проектированию тепловых сетей» (Энергоиздат, М., 1938 г.). Для приведения указанных зависимостей к современным условиям функционирования системы теплоснабжения использован эмпирический коэффициент, предложенный В.Н. Папушкиным (ВТИ, Москва), К = 563.

Эффективный радиус теплоснабжения определялся из условия минимизации удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источников:

SAZmin, руб. / Гкал/ ч
где A - удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z - удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с минимальным радиусом теплоснабжения использовались следующие аналитические выражения:

1050R0,48 B0,26S

A П0,62 H 0,19 0,38
30 106 
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R - максимальный радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потери напора на гидравлическое сопротивление при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

S - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

B - среднее количество абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, шт./км²;

П - тепловая плотность района, Гкал/ч*км²;

- расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ºС;

- поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,0 для котельных.

С учетом уточненных эмпирических коэффициентов связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с максимальным радиусом теплоснабжения определялась по следующей полуэмпирической зависимости, выраженной формулой:

S b

30 108 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



R 2 П

95 R 0,86 B0,26 S
П 0,62  H0,19 0,38 .
Для выполнения условия по минимизации удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника, полученная зависимость была продифференцирована по параметру R и ее производная приравнена к нулю.

По полученной формуле определен эффективный радиус теплоснабжения для котельных рабочего поселка Мокшан. Результаты расчетов приведены в таблице 17.

Полученные значения радиусов носят ориентировочный характер и не отражают реальную картину экономической эффективности, так как критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат

.

Таблица 17. Расчет эффективного радиуса теплоснабжения котельных

рабочего поселка Мокшан на 2026г.

	Параметр
	Обозначение
	Ед. изм.
	Котельнаяул. Строителей, 4а
	Котельнаяул. Студенческая 3а
	Котельная ул. Советская 34г

	Поправочныйкоэффициент «фи»
	
	-
	1
	1
	1

	Удельная стоимость материальной

характеристики тепловой сети
	S
	руб./м²
	50000
	50000
	50000

	Потери давления в тепловой сети
	H
	м.вод.ст.
	2
	2
	2

	Среднее число абонентов на единицу

площади зоны действия источника теплоснабжения
	B
	шт./км²
	285,7
	91,95
	285,7

	Теплоплотность района
	П
	Гкал/ч/км²
	24,57
	155,17
	24,57

	Площадьзоныдействияисточника
	-
	км²
	0,007
	0,087
	0,005

	Количество абонентов в зоне действия источника
	-
	шт.
	3
	4
	3

	Суммарная присоединенная нагрузка

всех потребителей
	-
	Гкал/ч
	0,122
	0,72
	0,41

	Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль

Главноймагистрали
	-
	м
	165
	345
	162

	Расчетная температура в подающем трубопроводе
	-
	ºС
	95
	95
	95

	Расчетная температура в обратном

трубопроводе
	-
	ºС
	70
	70
	70

	Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети
	
	ºС
	25
	25
	25

	Эффективныйрадиус
	R
	км
	0,7
	0,9
	0,9


6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

6.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности

В муниципальном образовании источников тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности не выявлено. Следовательно, реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не требуется.

6.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Приросты тепловой нагрузки на территории муниципального образования не ожидаются.

6.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии экономически нецелесообразно.

6.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Нормальная работа систем теплоснабжения - обеспечение потребителей тепловой энергией соответствующего качества, и заключается для энергоснабжающей организации в выдерживании параметров режима теплоснабжения на уровне, регламентируемом Правилами Технической Эксплуатации (ПТЭ) электростанций и сетей РФ, ПТЭ тепловых энергоустановок.

Перевод котельной в пиковый режим не требуется.

6.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Действующие нормативные документы требуют периодического проведения освидетельствования тепловых сетей, а также по истечении нормативного срока эксплуатации (25 лет) с целью выявления мест утонения трубопроводов более чем на 20 % от первоначальной толщины их прочностной расчет и замену участков, имеющих недостаточный ресурс, т. е. подразумевается необходимость 100 % надежности тепловых сетей за счет предупредительных мер вместо устранения разрывов трубопроводов. В реальности на большей части тепловых сетей разрывы трубопроводов из-за коррозии появляются задолго до истечения нормативного срока, что приводит к их преждевременной замене.

Основные недостатки стальных трубопроводов следующие:

- небольшой фактический срок службы стальных трубопроводов – до 10-15 лет, т.е. в 2 раза меньше нормативного, вследствие низкой коррозионной стойкости стали и внутренней и наружной коррозии трубопроводов;

- сокращение пропускной способности стальных трубопроводов на 20-25 % вследствие зарастания их внутренней поверхности продуктами коррозии (отложениями) и уменьшения площади их поперечного сечения;

- обязательное применение тепловой изоляции для сокращения значительных потери теплоты через стенки стальных трубопроводов из-за высокой теплопроводности стали - коэффициент теплопроводности λст = 50 - 70 Вт/ (м・°С);

 - значительный вес стальных трубопроводов: масса одного метра стального трубопровода, в зависимости от диаметра, составляет от 0,8 до 482 кг.

В связи с вышеизложенным, рекомендуется применять предизолированные гофрированные трубопроводы, преимущества которых описаны ниже.

Преимущества гибких гофрированных трубопроводов:

-трубопроводы самокомпенсируемые, т.е. при прокладке таких трубопроводов не требуется установка компенсаторов (сальниковых, сильфонных, П-образных);

-гибкость трубопроводов позволяет плавно обходить препятствия на трассе тепловых сетей;

-по сравнению с традиционными стальными трубопроводами предизолированные гофрированные трубы меньше подвержены наружной и внутренней коррозии (из-за использования нержавеющей хромо-никелевой стали, более устойчивой к коррозии по сравнению с остальными сортами стали).

6.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Приросты тепловой нагрузки на территории муниципального образования не ожидаются.

6.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Перечень 

участков тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса отображён в таблице 17.

Таблица 17 - 
Информация о периодах по рекомендуемой замене трубопроводов

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Наружный

диаметр, мм
	Протяженность, м
	Этап

реализации
	Капитальные

затраты, тыс.руб.

	Реконструкция тепловых сетей в связи с физическим износом

	1
	Реконструкция (замена) тепловыхсетей
	200
	346
	2026-2027
	6037,29

	2
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	150
	565
	2027-2028
	7890,23

	3
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	125
	282
	2028-2029
	3493,13

	4
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	100
	159
	2029-2030
	1786,05

	5
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	75
	100
	2030-2031
	1017,50

	6
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	50
	127
	2031-2032
	1292,23


6.8. Строительство и реконструкция насосных станций

На территории муниципального образования отсутствуют подкачивающие насосные станции. Напор, обеспечиваемый оборудованием тепловых источников, достаточен для поддержания расчетного гидравлического режима тепловой сети. Строительство и реконструкция ПНС не планируется.

7. Перспективные топливные балансы

Данный раздел содержит перспективные топливные балансы основного вида топлива для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах муниципального образования.

Для источников тепловой энергии расположенных на территории муниципального образования рабочий поселок Мокшан основным видом топлива является природный газ.

Перспективный топливный баланс всех источников теплоснабжения представлен в таблице 18. 

Таблица 18 – Перспективный топливный баланс источников теплоснабжения

	Наименование

котельной
	2024  
	2033

	
	Годовая выработка тепловой энергии, Гкал
	Годовой расход условного топлива, тыс.м3
	Годовая вы- работка тепловой энергии, Гкал
	Годовой расход условного топлива, тыс.м3

	Котельная ООО «Энергоцентр «Мокшан»
	3969,863
	656,02
	3923,95
	617,28

	Котельная МАУ «Жилкомсервис» № 1
	473,023
	57,47
	473,023
	57,47

	Котельная МАУ «Жилкомсервис» № 2
	1218,9
	123,4
	1218,9
	123,4

	ИТОГО:
	6412,92
	692,37
	6412,92
	692,37


8. Оценка надежности теплоснабжения

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения устанавливаются на срок действия инвестиционной программы, концессионного соглашения и (или) на срок действия долгосрочных тарифов в случае, если для теплоснабжающей организации устанавливаются долгосрочные тарифы. Расчет плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения осуществляется на каждый год в течение срока действия инвестиционных программ, концессионных соглашений, тарифов.

В целях контроля за результатами реализации инвестиционной программы и в целях регулирования тарифов уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления поселения (городского округа) в случае, если законом субъекта Российской Федерации ему переданы полномочия по утверждению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения (далее - орган регулирования), устанавливает плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности в отношении объектов теплоснабжения, создание и (или) реконструкция которых предусмотрены инвестиционной программой, на период, следующий за последним годом ее реализации.

К показателям надежности объектов теплоснабжения относятся:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения относятся:

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям.

Правила определения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения определяются на срок реализации инвестиционной программы (с разбивкой по годам), увеличенный на 1 год, в случае если органами регулирования принято решение об установлении плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности на период, следующий за последним годом ее реализации.

Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии, рассчитываются исходя из фактического показателя прекращений подачи тепловой энергии за год, предшествующий году реализации инвестиционной программы, и планового значения протяженности тепловых сетей (мощности источников тепловой энергии), вводимых в эксплуатацию, реконструируемых и модернизируемых в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации.

Плановые значения показателя прекращений подачи тепловой энергии, возникших в результате технологических нарушений в тепловых сетях и (или) на источниках тепловой энергии, определяются как в целом по теплоснабжающей организации, так и по участкам сети, с указанием протяженности каждого участка и наименования иных объектов, расположенных на тепловой сети, а также по источникам тепловой энергии с указанием мощности каждого источника.

На участке тепловой сети или на источнике тепловой энергии, вводимом в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой, количество технологических нарушений принимается равным нулю.

В отношении тепловых сетей и (или) источников тепловой энергии, создание, реконструкция, модернизация которых не предусмотрены инвестиционной программой, устанавливается величина значения показателя надежности, определяемая фактическим значением соответствующего показателя на начало года, предшествующего году начала реализации инвестиционной программы.

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов теплоснабжения на долгосрочный период определяются с учетом целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, достижение которых обеспечивается теплоснабжающей организацией при реализации программы энергосбережения и которые устанавливаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в сфере энергосбережения.

Подготовка первичной информации, используемой при расчете значений показателей надежности и энергетической эффективности, производится теплоснабжающей организацией на основании данных, содержащихся в журнале учета текущей информации о нарушениях подачи тепловой энергии, теплоносителя теплоснабжающей организации в отопительный и межотопительный периоды, который заполняется в строго хронологическом порядке с фиксацией каждого случая нарушения подачи тепловой энергии, теплоносителя теплоснабжающей организацией в течение соответствующего отопительного или межотопительного периода, а также в журнале учета текущей информации по расходу натурального топлива на производство тепловой энергии и потерь тепловой энергии на тепловых сетях теплоснабжающей организации.

С целью установления плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения орган регулирования направляет запрос в теплоснабжающую организацию о предоставлении информации, необходимой для формирования и расчета указанных показателей, в том числе о фактических значениях этих показателей за последние 3 года.

Теплоснабжающая организация обязана направить запрашиваемую информацию в орган регулирования не позднее 15 календарных дней со дня получения запроса. В случае если плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения определяются не в целях заключения концессионного соглашения, значения указанных показателей должны быть рассчитаны в соответствии с мероприятиями, включенными в инвестиционную программу.

При расчете плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения орган регулирования использует следующую информацию:

а) отчетные данные, представляемые теплоснабжающей организацией уполномоченному органу (график реализации мероприятий инвестиционной программы, финансовые отчеты о выполнении мероприятий инвестиционной программы, отчет о достижении плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности);

б) информация, которая подлежит раскрытию теплоснабжающей организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) данные, предоставляемые Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной антимонопольной службой, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и их территориальными органами в соответствии с пунктом 15 Положения об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг";

г) фактические значения показателей деятельности теплоснабжающей организации за предыдущий период действия инвестиционной программы.

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения сравниваются органом регулирования с фактическими значениями указанных показателей (за предыдущий период действия инвестиционной программы), достигнутыми за истекший период регулирования, с целью выявления динамики изменения значений таких показателей.

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения рассчитываются органом регулирования до 15 марта года, предшествующего началу очередного периода регулирования.

Плановые значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации (Рп сети от tn), рассчитываются по формуле:

Рп сети от tn = (Nп сети от t0-1 / Lt0-1) x (Ltn - ∑Lзамtn) / Ltn,

где:

Nп сети от t0-1 - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;

t0 - 1-й год реализации инвестиционной программы;

tn  - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров;

∑Lзамtn - суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;

Ltn - общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;

t0-1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.

В случае если рассчитанное значение указанного показателя выше значения, предусмотренного концессионным соглашением на соответствующий год, то устанавливается значение показателя, предусмотренное концессионным соглашением.

Плановое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (Рпист от tn), рассчитывается по формуле:
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 - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;

t0 - первый год реализации инвестиционной программы;
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 - суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году реализации инвестиционной программы;

M - мощность источника тепловой энергии, Гкал/час;

Mtn - общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы;

tn - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

t0-1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.

В случае если рассчитанное значение указанного показателя выше значения, предусмотренного концессионным соглашением на соответствующий год, то устанавливается значение показателя, предусмотренное концессионным соглашением.

Плановые значения показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения, должны быть установлены как в целом для организации, так и для каждого предусмотренного утвержденной инвестиционной программой объекта теплоснабжения таким образом, чтобы обеспечивать достижение предусмотренных концессионным соглашением плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения в сроки, предусмотренные концессионным соглашением.

Плановые значения показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения не на основании концессионного соглашения, должны быть установлены на уровне нормативов удельного расхода топлива.

Плановые значения показателя энергетической эффективности, определяемого отношением величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения, должны быть установлены как в целом для организации, так и для каждого предусмотренного утвержденной инвестиционной программой участка тепловой сети таким образом, чтобы обеспечивать достижение предусмотренного концессионным соглашением планового значения указанного показателя в сроки, предусмотренные концессионным соглашением.

Плановые значения показателя энергетической эффективности, определяемого отношением величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения не на основании концессионного соглашения, должны быть установлены на уровне нормативных технологических потерь, устанавливаемых в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

Плановые значения показателей величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для теплоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения, должны быть установлены как в целом для организации, так и для каждого предусмотренного утвержденной инвестиционной программой участка тепловой сети таким образом, чтобы обеспечивать достижение предусмотренного концессионным соглашением планового значения показателя в сроки, предусмотренные концессионным соглашением.

Плановые значения показателей величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для теплоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения не на основании концессионного соглашения, устанавливаются на уровне нормативных технологических потерь, определяемых в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

Плановые значения показателей надежности для теплоснабжающей организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения не на основании концессионного соглашения, подлежат корректировке в случае корректировки инвестиционной программы, в том числе в случае корректировки программы на оставшийся период регулирования тарифов, если первоначально тарифы были утверждены на срок не менее 3 лет.

Решение о корректировке плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения принимается органом регулирования. Решение о корректировке плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности для изменения условий концессионного соглашения согласовывается с антимонопольным органом.

В случае если теплоснабжающая организация обратилась в орган регулирования с заявлением о корректировке плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, орган регулирования рассматривает обращение теплоснабжающей организации и при наличии оснований осуществляет корректировку таких показателей в течение 30 календарных дней после получения заявления теплоснабжающей организации. Для корректировки плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения орган регулирования запрашивает у теплоснабжающей организации информацию, необходимую для такой корректировки.

Орган регулирования обязан пересмотреть плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения по причинам, указанным в пункте 22 настоящих Правил, в течение 30 дней со дня обращения теплоснабжающей организации либо по собственной инициативе при установлении указанных причин пересмотра установленных плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения.

Теплоснабжающая организация обязана до 15 февраля года, предшествующего началу очередного периода регулирования, предоставить в орган регулирования данные об изменениях в объектах инженерной инфраструктуры за истекший период регулирования с указанием изменения установленной мощности источника тепловой энергии, договорной нагрузки, объемов производства и потребления и (или) протяженности тепловых сетей в абсолютном или относительном выражении.

Фактические и плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения утверждаются органом регулирования не позднее 30 дней до начала планируемого срока действия инвестиционной программы, концессионного соглашения.

В целях определения фактических и плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения орган регулирования вправе запрашивать информацию у уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы должны представить ответ в течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего запроса.

Правила расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

Фактические значения показателей надежности объектов теплоснабжения определяются исходя из числа нарушений, возникающих в результате аварий, инцидентов на таких объектах, а также в результате перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии и (или) теплоносителя на границах раздела балансовой принадлежности с потребителями тепловой энергии и (или) другими объектами теплоснабжения, определяемых по приборам учета тепловой энергии либо в соответствии с актами, предусмотренными договором поставки тепловой энергии.

Для целей настоящих Правил под продолжительностью прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя понимается интервал времени от момента возникновения прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя до момента его окончания, но не позднее момента ликвидации последствий технологического нарушения в рассматриваемой теплоснабжающей организации, приведшего к прекращению подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя. Если до момента ликвидации технологического нарушения у стороны договора возникло несколько случаев прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя, обусловленных этим технологическим нарушением, то все эти случаи считаются одним технологическим нарушением, а их продолжительность у соответствующей стороны договора суммируется для определения продолжительности прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя. В случае если технологическое нарушение одновременно затронуло несколько сторон договора, то его продолжительность определяется как максимальная из всех таких нарушений.

В случае если продолжительность одного прекращения подачи тепловой энергии превысила 12 часов с момента его начала, такое прекращение разбивается на несколько прекращений подачи тепловой энергии исходя из продолжительности каждого прекращения подачи тепловой энергии не более 12 часов.

Для целей расчета фактических значений показателей надежности объектов теплоснабжения рассматриваются все случаи прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя, превышающие время, предусмотренное договором, или (в случае если в договорах не предусмотрено допустимое время прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя) свыше 4 часов и (или) повлекшие за собой причинение вреда жизни или здоровью людей. Прекращения подачи тепловой энергии, произошедшие в результате технологических нарушений, отключений, переключений на объектах теплосетевого хозяйства, источниках тепловой энергии, не относящихся к этой теплоснабжающей организации, или теплопотребляющих установках потребителя, а также в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, исключаются из расчета фактических значений показателей надежности объектов теплоснабжения.

Обстоятельства и причины возникновения технологических нарушений, повлекших прекращение подачи тепловой энергии, теплоносителя, определяются в установленном порядке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". Оформленные по результатам выяснения причин и обстоятельств документы наряду с зарегистрированными в установленном порядке сообщениями сторон договора и данными приборов коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя служат основанием для расчета значений показателей надежности для соответствующих объектов теплоснабжения теплоснабжающих организаций, являются обосновывающими материалами и предоставляются (по запросу) органу регулирования.

Значения показателей надежности объектов теплоснабжения, указанные в пункте 5 настоящих Правил, рассчитываются как совокупные за расчетный период характеристики нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя, снижение которых ведет к увеличению надежности.

Нарушение подачи тепловой энергии, теплоносителя, затронувшее несколько расчетных периодов регулирования, учитывается в каждом расчетном периоде регулирования в части, относящейся к этому периоду.

Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу длины тепловой сети теплоснабжающей организации (Рn сети от), рассчитывается по формуле:
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где:

Nn сети от- количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях. В случае если в разных точках сети одновременно были зафиксированы несколько случаев прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, они могут быть определены теплоснабжающей организацией как одно прекращение при условии, что такие точки находятся в одной системе теплоснабжения;

L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров.

Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации, рассчитывается по формуле:
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где:

Nnист от - количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии. В случае если у организации установлены приборы учета на источниках тепловой энергии, при определении фактического количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя используются данные таких приборов учета.

В случае если в разных точках одновременно были зафиксированы несколько случаев прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, они могут быть определены теплоснабжающей организацией как одно прекращение при условии, что такие точки находятся в одной системе теплоснабжения;

M - суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час.

Фактическое значение показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса.

Фактическое значение показателя величины технологических потерь при передаче тепловой энергии (Гкал/год), теплоносителя (тонн/год) по тепловым сетям рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса.

Фактическое значение показателя энергетической эффективности объектов теплоснабжения, определяемого отношением величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Птп), рассчитывается по формуле:
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где:

Qтехн.пот- величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал, тонн;

Мпкв - материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров). Материальная характеристика тепловой сети (квадратных метров) включает материальную характеристику всех участков тепловой сети.

Определение органом регулирования факта достижения теплоснабжающей организацией плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

Орган регулирования определяет факт достижения теплоснабжающей организацией плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта теплоснабжения на основании данных, содержащихся в следующих источниках:

а) журнал учета текущей информации о нарушениях в подаче тепловой энергии теплоснабжающей организации в отопительный и межотопительный периоды;

б) журнал учета текущей информации по расходу натурального топлива на производство тепловой энергии и учета потерь тепловой энергии на тепловых сетях теплоснабжающей организации;

в) ведомость учета суточного отпуска тепловой энергии и теплоносителя;

г) отчеты о фактических значениях показателей, представляемые теплоснабжающими организациями по следующим формам федеральной государственной статистической отчетности:

форма 11-ТЭР "Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнергии на производство отдельных видов продукции, работ (услуг)";

форма 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией";

форма 6-ТП "Сведения о работе тепловой электростанции";

форма 46-ТЭ "Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей".

Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, представленные теплоснабжающими организациями в орган регулирования, сверяются с данными, содержащимися в акте проверки готовности к отопительному периоду и паспорте готовности к отопительному периоду.

Расчет фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения осуществляется органом регулирования на основании данных, представленных теплоснабжающей организацией не позднее 1 марта года, следующего за годом, на который были установлены плановые показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения. Информация о фактических значениях указанных показателей направляется теплоснабжающей организацией в органы регулирования и публикуется в открытом доступе на официальном сайте теплоснабжающей организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Отчетные данные теплоснабжающей организации о достижении плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения направляются в орган регулирования одновременно с информацией о фактических значениях указанных показателей не позднее 15 календарных дней со дня получения запроса от органа регулирования любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение информации органом регулирования.

Поскольку предоставленные статистические данные о технологических нарушениях, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0= 0,05 1/(год·км).

Значения интенсивности отказов t в зависимости от продолжительности эксплуатации τ при значении λ0= 0,05 1/(год·км). представлены в таблице 19 и на рис. 4.1.

Таблица 19 - Значения интенсивности отказовλ(t)

	Наименование показателя
	Продолжительность работы участка тепловой сети, лет

	
	1
	3
	4
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40

	Интенсивность отказов λ(t), 1/(год·км)
	0,079
	0,064
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,064
	0,099
	0,195
	0,525
	2,095

	Значение коэффициента α, ед
	0,80
	0,80
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,36
	1,75
	2,24
	2,88
	3,69
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Рис. 4.1 – Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети.

9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

9.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Реконструкция теплотрасс

Задачи снижения потерь тепловой энергии в трубопроводах систем теплоснабжения является одной из самых актуальных.

Для реконструкции и строительства новых трубопроводов рекомендуются к использованию трубы в ППУ-изоляции в бесканальной прокладке.

Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

- низкое водопоглощениепенополиуретана;

- пенополиуретан экологически безопасен;

- долговечность пенополиуретана;

- низкая токсичность;

- пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/М*К;

- высокая адгезионная прочность пенополиуретана;

- звукопоглощение пенополиуретана;

- пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии;

- ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от -100°до +140°С.

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.

Лучшие результаты по применению труб с ППУ изоляций достигнуты в тех регионах и городах, где имеются целевые программы и постановления по энергосбережению с конкретным указанием вида трубопроводов тепловых сетей, а именно труб с ППУ. Это, прежде всего Москва, Московская область, Тюмень, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург и др.

В результате применения данного типа труб тепловые потери уменьшились более чем на 20℅, сокращаются потери сетевой воды, минимизируется упущенная выгода от недопоставок тепла потребителям во время аварийных отключений.

Применение новых конструкций теплопроводов полной комплектации позволяет:

- снизить тепловые потери примерно в 1,5-2 раза;

- снизить капитальные затраты на 15-20%;

- снизить эксплуатационные затраты в 1,5-2 раза;

- снизить ремонтные затраты в 2-3 раза;

- уменьшить время прокладки в 1,5-2 раза;

- исключить влияние блуждающих токов и, следовательно, внешнюю коррозию;

- исключить строительство дорогостоящих каналов;

- свести к минимуму аварийность, благодаря обязательной установке системы дистанционного контроля, стоимость которой не превышает 1,5-2%от общей стоимости тепловых сетей.

Таким образом, годовой экономический эффект, получаемый в тепловых сетях, рассчитывается по формуле:

Эт.с. = Экап.вл. + Эдолгов + Э рем. + Ээкспл.+Этопл.

Средства, вложенные в энергосберегающие технологии, окупаются (по данным экспертных оценок реализованных программ энергосбережения) в срок от нескольких месяцев до 5-6 лет, что в 2-2,5 раза быстрее, чем при строительстве новых генерирующих мощностей.

Реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии на период действия схемы теплоснабжения не ожидается.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей приведена в таблице 23.

Таблица 23 - Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей 

	№ п/п
	Наименованиемероприятия
	Наружный

диаметр, мм
	Протяженность, м
	Этап

реализации
	Капитальные

затраты, тыс.руб.

	Реконструкция тепловых сетей в связи с физическим износом

	1
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	200
	346
	2026-2027
	6037,29

	2
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	150
	565
	2027-2028
	7890,23

	3
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	125
	282
	2028-2029
	3493,13

	4
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	100
	159
	2029-2030
	1786,05

	5
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	75
	100
	2030-2031
	1017,50

	6
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	50
	127
	2031-2032
	1292,23

	ИТОГО
	                                                                         21516,42


Стоимость мероприятий по замене тепловых сетей определена по справочнику НЦС 81-02-13-2017 Раздел 5. Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ).

Точная стоимость работ определяется при разработке проектно-сметной документации.

9.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

В рассматриваемой схеме теплоснабжения анализируются инвестиционные проекты, по которым могут осуществлять финансирование хозяйствующие субъекты различной отраслевой и муниципальной принадлежности. 

В общем случае источники инвестиций на реализацию мероприятий, предусмотренными данной программой можно изобразить следующим образом
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В связи со значительным объёмом инвестиционных вложений, планируемых к осуществлению в краткосрочной перспективе, необходимо оценить уровень дополнительной финансовой нагрузки на потребителей коммунальных ресурсов и, на основании, полученного результата сформулировать предложения о возможных источниках финансирования мероприятий программы.

10. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

	1 критерий:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или)тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации
	В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала.

В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.



	2 критерий:
размер собственного капитала
	Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии

	3 критерий: 

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения
	Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.


В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

1. Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

2. Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

3. Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Предлагается для рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области определить ЕТО – ООО «Энергоцентр «Мокшан» и МАУ «Жилкомсервис».

____________________________________________________________________________________________________
Главный редактор: главный специалист Администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области Худякова Н.В.
Учредитель: Комитет местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области. 
Отпечатано: в Администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области.
Тираж: 30 экз.
Адрес редакции, издателя, типографии (совпадает): 442370, Пензенская область, рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области, ул. Поцелуева, 9.
Распространяется БЕСПЛАТНО










