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ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	Публичный сервитут, устанавливаемый в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 58:18:0520101 для эксплуатации газопровода «Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская обл. Мокшанский р-н, с. Марфино ул. Луговая, 16.», протяженностью 106 м.

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	442381, Пензенская область, район Мокшанский, село Марфино

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	521 кв.м ± 6.85 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	–



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	417628.45
	1391651.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	417626.87
	1391655.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	417617.47
	1391657.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	417598.18
	1391660.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	5
	417583.28
	1391662.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	6
	417583.60
	1391665.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	7
	417578.64
	1391667.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	8
	417549.72
	1391671.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	9
	417536.63
	1391673.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	10
	417535.26
	1391662.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	11
	417535.04
	1391656.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	12
	417540.04
	1391656.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	13
	417540.24
	1391662.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	14
	417541.00
	1391667.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	15
	417543.14
	1391667.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	16
	417578.91
	1391662.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	17
	417578.44
	1391658.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	18
	417583.06
	1391656.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	19
	417598.67
	1391655.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	20
	417616.70
	1391652.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	21
	417624.00
	1391651.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	22
	417624.24
	1391652.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	417628.45
	1391651.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–






