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	АДМИНИСТРАЦИЯ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	от
	            24.06.2024
	№
	36-1

	с. Успенское


Об утверждении схемы теплоснабжения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом Успенского сельсовета  Мокшанского района Пензенской области,

администрация Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области  постановляет:

1. Утвердить схему теплоснабжения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, прилагается.

2. Признать утратившим силу постановление  администрации Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 19.07.2023 №57  «Об утверждении схемы теплоснабжения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области»;

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене

«Вести Успенского сельсовета» и на официальной странице администрации Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу администрации Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Глава администрации

Успенского сельсовета  

Мокшанского района

Пензенской области                                             Козлова Е.А.

Утверждена

постановлением администрации 
Успенского сельсовета 

Мокшанского района

Пензенской области

от  24.06.2024 №36-1
СХЕМА 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  УСПЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Успенский сельсовет Мокшанского района Пензенской области является:

· Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

· Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Постановление Правительства РФ от 03. 04. 2018 г. № 405  «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»;

· Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

· «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006;
· Характеристики теплоснабжения жилищного фонда Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;

· Генеральный план муниципального образования Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденный Решением Комитета местного самоуправления Успенского сельсовета, Мокшанского района, Пензенской области  от 19.06.2009г. №28-12/5.

· Программа Комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры Успенского сельсовета, Мокшанского района, Пензенской области на период 2017-2020годы с перспективой до 2025года, утвержденной Постановлением  администрации Успенского сельсовета, Мокшанского района, Пензенской области от 27.11. 2017г. №98.

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:

· СНиП II-35-76* «Котельные установки»;

· СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

· СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (актуализированная версия)

· ГОСТ 30494-11 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Проектирование системы теплоснабжения муниципального образования представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселений, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами местной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов, выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них, производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве, основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства сельского поселения принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, структуры топливного баланса области, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения, в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения), путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа  крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий и домов, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Схема теплоснабжения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области разработана в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями) постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Постановление Правительства РФ от 03. 04. 2018 г. № 405  «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», и определяет эффективное и безопасное функционирование системы теплоснабжения, ее развитие с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Схема теплоснабжения разрабатывается с соблюдением следующих принципов:

1) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

4) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

5) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

6) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

7) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации поселений, городских округов.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

«Схема теплоснабжения» – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф.

В схеме теплоснабжения  используются следующие термины и определения:

· «система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

· «тепловая энергия» - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

· «теплоснабжение» - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

· «тепловая мощность» (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

· «потребитель тепловой энергии» (далее  - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

· «теплопотребляющая установка» - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

· «теплоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

· «передача тепловой энергии, теплоносителя» - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

· «теплосетевая организация» - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

· «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

· «качество теплоснабжения» - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

· «источник тепловой энергии» - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

· «тепловая нагрузка» - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

· «коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя» (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

· «топливно-энергетический баланс» - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- Обоснование необходимости и экономической целесообразности проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей;

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения сельсовета;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О Успенском СЕЛЬСОВЕТЕ МОКШАНСКОГО района пензенской области
Характеристика  Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

Общие сведения

Общие сведения

        Территория сельсовета состоит из единого массива и граничит с Подгорненским, Богородским, Нечаевским сельсоветами Мокшанского района, Федоровским, Блиновским сельсоветами Каменского района Пензенской области. 

      Муниципальное образование – Успенский сельсовет расположен в южной части Мокшанского района Пензенской области. Общая площадь сельсовета составляет 16289,1 га. 

          Границы муниципального образования утверждены Законом Пензенской области № 690 от 02.11.2004 г.

На территории сельсовета находятся населенные пункты: село Успенское, село Фатуевка, с. Азясь, деревня Кера, п. Отрадный.  

Центром муниципального образования является с. Успенское.

             По состоянию на 2022 год на территории Успенского сельсовета проживает 442 человека.

          Ближайшая железнодорожная станция Симанщина расположена в с. Нечаевка  Мокшанского района Пензенской области на расстоянии 9 км от с. Успенское.  Расстояние от  села Успенское до административного центра  района – р.п. Мокшан 29 км, до областного центра – г. Пенза  73 км.

Демографическое состояние Успенского сельсовета Мокшанского района  Пензенской области

Одним из основных критериев развития сельских поселений, является демографическая устойчивость.  Динамику численности населения определяет три показателя: рождаемость, смертность и миграция.

Целью демографического прогноза является оценка его численности на перспективу, соответствующую расчетным срокам. Без этого не могут быть определены перспективы производства, развития социальной инфраструктуры, занятости населения, безработица и другое.

   На 2022 г. численность  постоянного населения  Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области составляла 442 человека. На протяжении периода с 2019 г. по 2022 год на территории Успенского сельсовета наблюдалось постепенное снижение численности населения. Генпланом развития территории Успенского сельсовета  на расчетный срок прогнозируется небольшое увеличение численности населения. Следует отметить, что численность населения может увеличиться при создании более благоприятной экономической ситуации как в целом по району, так и в данном сельсовете  изменится в сторону наибольшего увеличения.

В настоящее время проблемой для сельсовета остается снижение численности населения, так же основные угрозы связаны со старением населения, миграцией и несоответствием квалификации работников требованиям развития производительных сил.
Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать увеличение показателей естественной прибыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни.

Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:

· снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;

· укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;

· повышение уровня рождаемости укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания;

· проведение активной миграционной политики, направленной на переселение жителей из других регионов Российской Федерации и соотечественников, проживающих за рубежом.

        В структуре современного расселения доминирует административный центр –                        село Успенское и п. Отрадный. В этих поселениях сосредоточены все социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.

Климат

Климат на территории Успенского сельсовета умеренно-континентальный. Средняя температура летом составляет +19 град. С., зимой –13 град. С. Переход от зимы к лету сопровождается непродолжительной, но дружной весной, с резким колебанием температуры. Годовая сумма осадков в среднем составляет 480-500 мм, за вегетационный период для большинства сельскохозяйственных культур составляет 144 дня.



Продолжительность снежного покрова — 141 день.


Преобладающие ветры – юго-восточного направления. 

Грунт зимой промерзает на глубину 0,8 м.

Снежный покров достигает до 29 см. и более.              

В целом климатические условия района благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
Климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений. 
 

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования системы теплоснабжения приняты на основании климатологических данных места расположения объекта в соответствии с данными СНиП 23.01-99* и приведены в таблице 1.

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование
	Значения, параметры
	Ед. изм.
	Примечание

	1
	Климатический район
	IIВ умеренный тип
	
	СНиП 23-01-99*

	2
	Снеговой район РФ
	III
	
	СНиП 2.07.01 -85*

	3
	Район по давлению ветра
	II
	
	СНиП 2.07.01 -85*

	4
	Направление господ. ветров                            
	ЮЗ, ЮВ


	
	СНиП 23-01-99*

	5
	Нормативная глубина промерзания
	0,8
	м
	СНиП 2.02.01 -83*

	6
	Расчетная температура наружного воздуха
	-27
	°С
	СНиП 23-0 1-99*

	7
	Расчетное значение веса снегового покрова
	141
	кг/м2
	СНиП 2. 07. 01 -85*

	8
	Средняя температура отопительного периода
	-4,1
	°С
	СНиП 23-0 1-99*

	9
	Продолжительность отопительного периода
	200
	сут.
	СНиП 23-0 1-99*


Таким образом, климатические условия муниципального образования при применении определенного комплекса агротехнических, мелиоративных, гидротехнических и других мероприятий, направленных на максимальное сохранение и рациональное использование влаги, благоприятны для получения высоких и устойчивых урожаев большинства сельскохозяйственных культур.

Раздел 1. Показатели существующего и  перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой  площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

           На территории Успенского сельсовета существующий на данный момент жилищный фонд составляет 19215,0 кв.м. общей площади. Средняя обеспеченность общей площадью по сельсовету составляет 21,6  кв.м. на человека. Нормативная жилая площадь, приходящаяся на 1 человека, 18 м².
Генеральным планом развития Успенского сельсовета предусматривается новое строительство на свободной от застройки территории в границах  населенных пунктов и на прилегающих  к ним территории.

Под строительство жилья предусматривается пять площадок общей площадью 12,1 га. В селе Успенское две площадки общей площадью 6,0 га, в поселке Отрадный площадью 3,4 га, селе Азясь – 2,2 га, в селе Фатуевка – 0,5 га.

Развитие сети культурно-бытового обслуживания населения неразрывно связано со сложившейся системой расселения и перспективами её развития.
      Для создания  благоприятных условий проживания в населенных пунктах Успенского сельсовета, Мокшанского района стимулирования нового строительства в них  необходимо выполнить в больших объёмах работы по инженерному обеспечению и благоустройству территории, предоставлять земельные участки по мере востребования для развития малого предпринимательства.

Перспективным в отношении создания качественно новой жилищной среды является                            село Успенское. 
       Развитие сети культурно-бытового обслуживания населения неразрывно связано  со сложившей системой расселения и перспективами её развития. 

 Индивидуальный жилой фонд имеет инженерное обеспечение: 100% - подключение к электроснабжению, около 65% - к газоснабжению, 72% - подключение к центральному водопроводу, водоотведение жилых домов частного сектора осуществляется в местные выгреба. Жилищный фонд  Успенского сельсовета, а также объекты социального и культурно-бытового назначения населения представлены в таблице 2.

                                                                                                                               Таблица 2

	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	На расчетный срок 

	Жилищный фонд

	Жилищный фонд – всего
	м2 общей площади
	19215,0
	19602,0

	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	Здание сельской администрации                      с.Успенское,                                  ул. Ермакова,3 
                      
	м2
	56,4
	152,3

	Здание МБУК «Успенское  КДЦ», помещение ФАП, помещение библиотеки с.Успенское,                                  ул. Ермакова,16
	м2
	371,9
	2231,4


                                                                                                Таблица 3

	Населенный пункт
	Средняя

обеспеч-ть

общ.площ.,

м2/чел.
	Числ-сть населения

(2022г.)
	Жилой фонд, всего

	
	
	
	Общая площадь домов
	м2 ,общей площади

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Успенский сельсовет
	21,6
	442
	-
	19215,0


Потенциал развития спортивного комплекса на территории сельсовета невысок: это 
плоскостные спортивные сооружения общей площадью 200 м2 .
Характеристика объектов потребляющих тепловую энергию от пристроенных котельных на территории Успенского  сельсовета Мокшанского района приведена в таблице 4.

Таблица 4

	№ п/п
	Наименование объекта
	Количество этажей
	Площадь, м2
	Объем по наружному обмеру, м3

	1
	Пристроенная котельная    с. Успенское, ул. Ермакова,3



	
	Здание сельской администрации
	1
	56,4
	152,3

	2
	Пристроенная котельная  с. Успенское  , ул. Ермакова,16

	
	Здание МБУК «Успенское  КДЦ», помещение ФАП, помещение библиотеки
	1
	371,9
	2231,4


Строительство жилого фонда на территории  Успенского сельсовета Мокшанского района за последнее десятилетие сократилось. Теплопотребление объектов жилого и нежилого назначения, строительство которых возможно в дальнейшем, планируется только от источников индивидуального отопления.

1.2.  Существующие и перспективные объемы потребления тепловой мощности и  теплоносителя и приросты потребления тепловой мощности, теплоносителя

В настоящее время централизованного теплоснабжения в Успенском сельсовете нет.                От пристроенных  котельных  отапливаются в с. Успенское здание сельской администрации,  по ул. Ермакова,3 и здание МБУК «Успенский  КДЦ» с помещениями ФАП, библиотеки по ул. Ермакова,16.  Отопление здания   ФАП в п. Отрадный – электрическое. 

В пристроенной  котельной к  зданию  сельской администрации в с. Успенское,                    ул. Ермакова, 3 установлен 1 котел «КСТГ», производительностью  20 кВт. Общая мощность котельной – 0,0172 Гкал/ч. Топливом служит уголь.

В пристроенной котельной МБУК «Успенский  КДЦ» в с. Успенское установлен один котел «Каракон-30 ТЭГ» производительностью 30 кВт. Общая мощность котельной – 0,0257Гкал/час. Топливом служит уголь.

Характеристика централизованной системы теплоснабжения  в Успенском сельсовете представлена в таблице 5.

Таблица 5

	Наименование населенных пунктов
	Зона охвата системой теплоснабжения (сущ.)
	Источники теплоснабжения
	Вид топлива

	с.Успенское,                                  ул. Ермакова,3 
                      
	Здание сельской администрации
	Пристроенная котельная                        
	Уголь

	с.Успенское,                                  ул. Ермакова,16
	Здание МБУК «Успенский  КДЦ», помещение ФАП, помещение библиотеки
	Пристроенная котельная                        
	Уголь


По данным администрации Успенского сельсовета потребление угля на отопление здания сельской администрации  и здания МБУК «Успенское  КДЦ» представлено в таблице 6.    

                                                                                                            Таблица 6

	Наименование котельной
	Потребление, т/год

	
	2021
	2022

	Котельная  с.Успенское,   ул. Ермакова, 3
	5,0
	5,0

	Котельная  с.Успенское,   ул. Ермакова,16
	20,0
	20,0


Договор на поставку  твердого топлива угля заключен с ООО «Пензатоппром».    

В таблице 7 выработка тепловой энергии выполнена расчетным путем  

                                                                                            Таблица 7

	Наименование котельной
	Выработка тепловой энергии Гкал/год

	
	2021
	2022

	Котельная  с.Успенское,   ул. Ермакова, 3
	7,68
	7,68

	Котельная  с.Успенское,   ул. Ермакова,16
	87,84
	87,84


Для выработки тепловой энергии (Гкал/год), указанной в таблице 7 за отопительный период на отопление зданий сельской администрации и МБУК «Успенское  КДЦ» потребление топлива за 2022 год  отражено в таблице 8.

                                                                                                                                    Таблица 8

	Наименование котельной
	Потребление угля,   тонн

	
	2022

	Котельная  с.Успенское,   ул. Ермакова, 3
	2,0

	Котельная  с.Успенское,   ул. Ермакова,16
	10,4


Для перспективного расширения жилой застройки предлагается  автономное отопление индивидуальных жилых домов. Объекты соцкультбыта предполагается отапливать от автономных котельных модульного типа на газе. 

Расход воды котельными

Расход воды для производства и передачи тепловой энергии:

V = Vтс + ΣVстi + Vпод + Vсн

где: Vтс – количество воды для заполнения тепловой сети;

Vпод – количество воды для подпитки тепловых сетей;

Vсн – количество воды на собственные нужды;

ΣVстi – количество воды для заполнения системы теплопотребления.

Расход потерь сетевой воды в тепловых сетях организации:

Vтс – количество воды для заполнения тепловой сети, м. куб.

Vтс + стi количество воды на заполнение тепловых сетей и систем теплопотребления.

Расход потерь сетевой воды в сетях теплопотребления абонентов определяется: согласно (1) и «Справочнику проектировщика» под редакцией А.А. Николаева, в соответствии с п. 16.2 главы 16 "Количество и качество подпиточной воды тепловых сетей", где отражено, что при отсутствии точных сведений о типе нагревательных приборов допускается ориентировочно принимать удельный объем воды в местных системах отопления зданий по всему объекту на  1 Гкал/час суммарного расчетного расхода тепла для жилых районов 30 м.куб.

Максимальная часовая нагрузка составит:

Qо макс = Qог / {[(tвн - tср.о) / (tвн - tр.о)] * no * 24}.

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой мощности и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах 

Объекты в производственных зонах не потребляют тепловую мощность описанных  котельных.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Характеристика объектов потребляющих тепловую энергию от котельных на территории села приведена в таблице 9.

Таблица 9

	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Наименование отапливаемого объекта
	Объём, м3

	1
	с.Успенское,                                  ул. Ермакова,3 
                      
	Здание сельской администрации
	152,3

	2
	с.Успенское,                                  ул. Ермакова,16
	Здание МБУК «Успенский КДЦ», помещение ФАП, помещение библиотеки
	2231,4


Источник теплоснабжения –  пристроенные котельные, расположенные на территории села Успенское,  Мокшанского района, Пензенской области.

Температура воды мах  – 95оС.

Для перспективного расширения жилой и общественной  застройки предусматривается отопление от  индивидуальных источников тепла. 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В настоящее время частные жилые дома в населенных пунктах сельсовета оборудованы индивидуальным газовым отоплением, а также отопительными печами, работающими на газовом топливе и твердом топливе.  Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые и электрические водонагреватели. 

Для зон перспективной жилой и общественной застройки предусматривается автономное газовое отопление. Необходимо выполнить расчет потребности природного газа в качестве топлива и на бытовые нужды.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Все перспективное жилищное и социальное строительство возможно от индивидуальных газовых источников тепла. Необходимо отопление зданий сельской администрации и МБУК «Успенский КДЦ» перевести на газовый источник тепла.  
2.4. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Согласно определению, радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

В Успенском сельсовете Мокшанского района нет централизованного теплоснабжения.

Застройщики индивидуального нового жилого фонда используют автономные источники теплоснабжения. У существующих пристроенных котельных нет резерва мощности. 

2.5. Существующие и перспективные  значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных) представлены в таблице 10.

Таблица 10

	Местоположение котельной
	Потребители тепла
	Установленная мощность,

Гкал/час

	с.Успенское,                                                     ул. Ермакова,3 
                      
	Здание сельской администрации
	0,0172

	с.Успенское,                                                       ул. Ермакова,16
	Здание МБУК «Успенский  КДЦ», помещение ФАП, помещение библиотеки
	0,0257


 2.6. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
Значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 11.

                                                                                                   Таблица 11

	Местоположение котельной
	Потребители тепла
	Потребляемая мощность,

Гкал/час

	с.Успенское,                                                     ул. Ермакова,3 
                      
	Здание сельской администрации
	0,0031

	с.Успенское,                                                       ул. Ермакова,16
	Здание МБУК «Успенский  КДЦ», помещение ФАП, помещение библиотеки
	0,0372


В пристроенной котельной к зданию МБУК «Успенское  КДЦ» потребляемая мощность котла больше его установленной мощности. Котел марки «Карагон - 30 ТЭГ» рассчитан для отопления зданий площадью 300м2,  а площадь КДЦ в с. Успенское составляет 371,9м2. 

Перспективное строительство жилых домов и объектов соцкультбыта, согласно, Генплана Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, предусматривается  от индивидуальных газовых источников тепла.

2.7. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Расчет по расходу тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов определяется по формуле:
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Расчет часового расхода тепловой энергии, Гкал, на отопление помещения котельной определяется по формуле:
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Среднестатистическим значением расхода тепла на собственные и хозяйственные нужды аналогичными котельными для теплоисточников РФ составляет 3 % от выработанного тепла.

2.8. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

2.8.1. Источники существующей тепловой энергии
Показатель энергетической эффективности – абсолютная удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса.

Для оценки экономической эффективности, технологического уровня и качества эксплуатации котельных служит система энергетических показателей. Энергетические показатели характеризуют степень использования топлива на выработку и передачу тепловой энергии.

Энергетическими показателями котельных являются:

· Коэффициент полезного действия котла КПД брутто ƞкбр;

· Коэффициент полезного действия котельной КПД нетто ƞкнетто;

· Удельный расход условного топлива на выработанную 1 Гкал тепла bквыр.;

· Удельный расход условного топлива на отпущенную 1 Гкал тепла bкотп.;

Энергетическими показателями тепловых сетей являются:

· Относительные нормативные потери тепловой энергии в %;

· Фактические потери тепловой энергии в %;

· Абсолютные нормативные потери тепловой энергии в Гкал;

· Абсолютные фактические потери тепловой энергии в Гкал.

Коэффициент полезного действия «брутто» котла ƞкбр это отношение количества тепла воспринятое теплоносителем в котле, к количеству тепла содержащегося в расходе топлива, который определяется по следующей формуле:

ƞкбр =     Qкбр 

            B * Qнр
где: Qкбр – тепло выработанное котлом, Гкал

        В – расход топлива на котел, м3
        Qнр – низшая теплота сгорания бурого угля, Гкал/м3
Коэффициент полезного действия «нетто» котельной отражает потери и расход тепла на собственные нужды котельной по отношению к КПД «брутто» котла и определяется по следующей формуле:

ƞкнетто = ƞкбр  - (1-qксн);

где qксн – доля расхода тепла на собственные нужды котельной, которая определяется по следующей формуле:

 qксн =     Qксн 

               Qкбр
где Qксн – расход тепла на собственные нужды, Гкал

Перечень оборудования пристроенных котельных Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области представлен в таблице 12.
           Таблица 12

	№ п/п
	Марка технического устройства
	Характеристика оборудования, год ввода в эксплуатацию 

	Котельная  с.Успенское,                    

ул.Ермакова , 3   

	1
	Котел КСТГ   
	N=20кВт,  2020г., комбинированный

	2
	Отапливаемая площадь   
	250,0м2

	3
	Топливо
	дрова,  торф, уголь, природный газ

	4
	КПД на газе/угле
	87/75

	5
	Температура воды max 
	95 0C

	6
	Давление  рабочее в котле, МПа
	0,12 (1,2кг/см2)

	7
	Количество контуров
	одноконтурный

	8
	Камера сгорания
	открытая

	9
	Установка
	напольная

	10
	Max давление воды в контуре отопления
	2бар

	Котельная   с. Успенское,  ул. Ермакова,16

	1
	Котел «Каракон - 30 ТЭГ»
	напольный, 2020 г.

	2
	Отапливаемая площадь   
	300,0 м2

	3
	Топливо
	дрова,  бурый уголь

	4
	Мощность
	30,0кВт

	5
	Время горения 
	до 5 часов

	6
	Диаметр дымохода
	180мм

	7
	КПД
	75%

	8
	Температура воды  max 
	95 0C

	9
	Рабочее давление
	1атм

	10 
	Циркуляционный насос
	ОАЗИС

	11
	Объем теплоносителя
	95л

	12
	Срок службы 
	10лет


Баланс тепловой мощности в зонах действия источников тепловой энергии

Производственная мощность котла в пристроенной  котельной по ул. Ермакова,3 в                    с. Успенское  обеспечит теплом здание  администрации сельсовета.

Существующая тепловая мощность котельной нетто с. Успенское   по ул. Ермакова, 3 составляет 0,0172 Гкал/час, а  потребляемая мощность  – 0,0031 Гкал/час. 

Производственная мощность котла в пристроенной  котельной по ул. Ермакова,16 в                с.  Успенское  недостаточна   для  отопления  здания  МБУК «Успенский  КДЦ».  

Существующая тепловая мощность котельной нетто в с.Успенское   по ул. Ермакова,16 составляет 0,0257Гкал/час, а  потребляемая мощность  – 0,0372 Гкал/час.  

Значения перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто приведены   в таблице 13

                                                                                                                                     Таблица 13

	Источник тепловой энергии
	Мощность источников тепловой энергии нетто по этапам развития, Гкал/час

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Котельная           с.Успенское, ул. Ермакова,3 
	0,0172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Котельная                    с.Успенское, ул. Ермакова,16
	0,0257
	0,0257
	0,0257
	0,0257
	0,0257


	0,0351
	0,0370


2.8.2. Значение существующей и перспективной резервной тепловой мощности источника теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

 
Пристроенные котельные в с.Успенское, Мокшанского района, Пензенской  области по  ул.Ермакова,3 и ул. Ермакова,16 не  имеют резерва  мощности для подключения новых потребителей. 

Лабораторные анализы промышленных выбросов в атмосферу

Лабораторные анализы промышленных выбросов в атмосферу котельными в                             с. Успенское, Мокшанского района, Пензенской области не проводятся.   

2.8.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты. Характеристика теплоносителя

Тепловые сети в с. Успенское отсутствуют. 
2.8.4. Зоны действия источника тепла. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии
Количество потребляемой тепловой энергии потребителями зависит от следующих факторов:

– температуры наружного воздуха;

– от теплопроводности наружных ограждающих конструкций помещения;

– от характера отопительного сезона;

– от назначения помещения.

Из-за отсутствия проектной документации расчетная тепловая нагрузка отопления жилых и общественных зданий определяется по укрупненным показателям в соответствии с формулой:

Qот.max = α*V*qо (tвнрасч - tнаррасч)*(1 + Ки.р.)*10-6 Гкал

где α – поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления tнаррасч от tнаррасч = -27оС, при которой определено существующее значение qо принимаемое по таблице 2 [10];

V – объем здания по наружному обмеру, м3;

qо – удельная отопительная характеристика здания;

Ки.р. – расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленный тепловым и ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией и теплопередачей через наружные ограждения при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления для г. Пензы по СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» составляет:

 tнаррасч = -27оС.

Расчетная температура внутреннего воздуха в жилых и административных помещениях принимается равной tвнрасч -  +20оС,  в КДЦ - +18оС.

α – поправочный коэффициент, принимается методом интерполяции, равным 1,016.

Расчетный коэффициент инфильтрации Ки.р. для жилых зданий определяется по следующей формуле:

Ки.р. = 10-2 √[2gl (1 – 273 + tвн) + wо2]

                                   273 + tнар
где tнар – расчетная температура наружного воздуха оС;

tвн – расчетная температура внутреннего воздуха в помещениях оС;

L – свободная высота здания, м;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

w – средняя скорость наружного воздуха за январь месяц 4,3 м/с.

2.8.5. Соотношение нагрузок отопления от котельных

Тепловые мощности пристроенных  котельных в с.Успенское, по ул. Ермакова,3 и ул. Ермакова,16  представлены в таблице 14.
                                                                                                   Таблица 14
	Источник тепла
	На отопление Гкал/час
	На вентиляцию Гкал/час
	ГВС, Гкал/год
	Итого,

Гкал/год

	Котельная с.Успенское,                    

ул. Ермакова,3 
	0,0031
	-
	-
	7,8

	Котельная с. Успенское,                     ул. Ермакова,16
	0,0372
	-
	-
	87,8


2.9. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки пристроенной  котельной по ул. Ермакова,3  обеспечат теплом только здание администрации Успенского сельсовета.  

Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  пристроенной котельной по ул. Ермакова,16  не обеспечивают теплом здание МБУК «Успенский КДЦ» в               с. Успенское. 

Индивидуальное отопление частной жилой застройки, а также строящейся и планируемой жилой застройки осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче теплоэнергии, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

 При децентрализованной системе отпадает необходимость в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии. Данные о среднегодовой выработке тепла индивидуальными источниками теплоснабжения (жилой фонд и объекты социальной сферы) отсутствуют.
Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселений указанная тенденция будет сохраняться. 

2.9.1. Учет тепла. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Постановлением Правительства Пензенской области № 814-пП от 5.11.2013 г., утверждена Областная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2010-2020годы».

Программа утверждена в целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Планом мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 №906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области» (с последующими изменениями).

Основной целью Программы являются: реализация экономически обоснованного энергосберегающего комплекса взаимоувязанных мероприятий по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР); обеспечение роста целевых показателей Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

В свою очередь одной из задач данной Программы является: осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учёта расхода энергетических ресурсов и соответственно 100%-е оснащение приборами учета всех потребителей воды.

На территории Успенского сельсовета, Мокшанского района, Пензенской области   в настоящее время, приборы учета тепловой энергии у потребителей отсутствуют.

В индивидуальных жилых домах осуществляется автономное теплоснабжение от газовых котлов, а также печное на газовом  и твердом топливе.

Для обеспечения 100% оснащённости потребителей приборами учета, планируется выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Централизованное теплоснабжение на территории Успенского сельсовета отсутствует. Договор на поставку топлива угля заключает администрация Успенского сельсовета с  ООО «Пензатоппром». Стоимость 1т угля  на отопление зданий сельской администрации и МБУК «Успенский КДЦ» на 2022г.-  9880 руб.

. 

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Все перспективное строительство в Успенском сельсовете Мокшанского района Пензенской области будет использовать для теплопотребления индивидуальные источники тепла в связи с продолжающей развиваться газификацией Мокшанского района. 

Анализ исходных материалов по существующим котельным на территории поселений, а также фактические данные по теплопотреблению показали, что резерва мощности существующих  котельных нет. Потребление тепловой энергии от пристроенных котельных  расположенных на территории села Успенское, осуществляется на нужды отопления объектов социального и административного назначений.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения 

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения

Генеральным планом Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения. Теплоснабжение перспективных объектов предлагается осуществлять от автономных источников. Поэтому строительство новых котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Для организации теплоснабжения в новых жилых домах предлагается устройство автономного теплоснабжения, чтобы обеспечить теплом и горячей водой каждый конкретный объект.

Пристроенная котельная в с. Успенское, ул. Ермакова,3 с котлом «КСТГ»  введена в эксплуатацию в 2016 году. Котельная обеспечивает теплом здание администрации   Успенского сельсовета. 

Пристроенная котельная МБУК «Успенский КДЦ» в с. Успенское, ул. Ермакова,16 с котлами «Каракон – 30 ТЭГ» введена в эксплуатацию в 2016 году, но котел не обеспечивает достаточным теплом здание МБУК «Успенский КДЦ», т.к. как по техническим характеристикам он предназначен для отопления зданий площадью 300м2, а в здании КДЦ площадь составляет 372 м2.  Необходимо провести ремонтные работы с заменой котла и с переводом на газообразное топливо. 

Подключение перспективной нагрузки к котельным по ул. Ермакова,3 и ул. Ермакова,16 в с. Успенское не предусматривается.

4.3. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрены.

4.4. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии применяют газопоршневые установки. Применение этих установок в котельных выявляет ряд технических и экономических проблем:

· Стоимость капитального ремонта газопоршневого двигателя может достигать 60–70% от первоначальной стоимости самого агрегата – при капремонте осуществляется полная замена поршневой группы.

· Регламентные и ремонтные работы для газопоршневых установок имеют весьма частые и продолжительные временные интервалы.

· Отработанное масло газопоршневых установок нельзя сбрасывать на грунт – 600 литров на 1 МВт (0,86 Гкал) требуют утилизации – это также постоянные расходы для владельцев электростанции.

· Поршневые установки при работе имеют вибрации и низкочастотный шум, распространяющийся на значительное расстояние. Доведение шума до стандартных значений возможно, но необходимы дорогостоящие решения.

· Цены на газопоршневые установки находятся в диапазоне 1300-2000€ за кВт установленной мощности при строительстве электростанции «под ключ». Стоимость основного силового генерационного оборудования в структуре цены газопоршневой электростанции составляет лишь 50-60%. Остальные деньги тратятся на массу дополнительного оборудования, проектные, строительно-монтажные (СМР) и пусконаладочные работы (1ПНР).

Максимальные тепловые нагрузки существующих и перспективных источников теплоснабжения небольшие и колеблются до 0,04 Гкал/час.

Из вышесказанного видно, что затраты на обслуживание и ремонты превышают предполагаемую прибыль от экономии средств, при производстве электроэнергии, следовательно, применение установки по комбинированной выработке тепловой и электрической энергии нецелесообразно в Успенском сельсовете Мокшанского района Пензенской области и далее в схеме не рассматривается.

4.5. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

В системе теплоснабжения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в существующих и расширяемых зонах строительства источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

4.6. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

Подключение перспективного строительства на территории Успенского сельсовета Мокшанского района будет осуществляться от индивидуальных  теплогенераторов.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения

В рассматриваемом промежутке времени не возникает необходимости в строительстве дополнительных источников тепловой энергии, т.к. в период 2023-2027 г.г. нагрузку могут обеспечить существующие источники тепла. Теплоснабжение перспективных объектов предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому строительство новых котельных не планируется.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

 Пристроенные котельные  в с. Успенское Мокшанского района Пензенской области  введены в эксплуатацию  2016 году. Для повышения эффективности работы котельных необходимо перевести котлы на газообразное топливо. Для этого необходимо разработать проектно-сметную документацию.

5.3. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически не предусмотрены.

5.4. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии применяют газопоршневые установки. Применение этих установок в котельных выявляет ряд технических и экономических проблем:

· Стоимость капитального ремонта газопоршневого двигателя может достигать 60–70% от первоначальной стоимости самого агрегата – при капремонте осуществляется полная замена поршневой группы.

· Регламентные и ремонтные работы для газопоршневых установок имеют весьма частые и продолжительные временные интервалы.

· Отработанное масло газопоршневых установок нельзя сбрасывать на грунт – 600 литров на 1 МВт (0,86 Гкал) требуют утилизации – это также постоянные расходы для владельцев электростанции.

· Поршневые установки при работе имеют вибрации и низкочастотный шум, распространяющийся на значительное расстояние. Доведение шума до стандартных значений возможно, но необходимы дорогостоящие решения.

· Цены на газопоршневые установки находятся в диапазоне 1300-2000€ за кВт установленной мощности при строительстве электростанции «под ключ». Стоимость основного силового генерационного оборудования в структуре цены газопоршневой электростанции составляет лишь 50-60%. Остальные деньги тратятся на массу дополнительного оборудования, проектные, строительно-монтажные (СМР) и пусконаладочные работы (1ПНР).

Из вышесказанного видно, что затраты на обслуживание и ремонты превышают предполагаемую прибыль от экономии средств, при производстве электроэнергии, следовательно, применение установки по комбинированной выработке тепловой и электрической энергии нецелесообразно в котельных с. Успенское   Мокшанского района Пензенской области и далее в схеме не рассматривается.

5.5. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В системе теплоснабжения Успенского сельсовета Мокшанского района в существующих и расширяемых зонах строительства источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

5.6. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения и строительство тепловых сетей не планируется.

5.7. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с  предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 

Подключение перспективного строительства на территории сельсовета будет осуществляться от индивидуальных  теплогенераторов. 

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство тепловых сетей не планируется.

6.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов нагрузки во вновь осваиваемых районах не планируется.

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Генеральным планом Успенского сельсовета Мокшанского района строительство тепловых сетей не планируется.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения  

Горячее водоснабжение в существующих зданиях  осуществляется от электрических или газовых  водонагревателей.

 Горячее водоснабжение в проектируемых зданиях предусматривается от индивидуальных источников.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива 

Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использование природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии должны быть согласованы с программой газификации Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области. На сегодняшний день на территории Успенского   сельсовета к системе сетевого газоснабжения подключены 5 из 5 населенных пунктов. Сетевым газом обеспечено 63,23 % жилищного фонда населенных пунктов. 

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2017-2020годы с перспективой до 2025 года предусматривается финансирование на развитие газоснабжения поселений.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
С целью повышения надежности работы оборудования и обеспечение пожаробезопасности производства, необходимо выполнить реконструкцию котельных и перевести оборудование  на газообразное топливо. Предложения необходимых инвестиций по замене оборудования в котельных  с. Успенское  Успенского сельсовета, Мокшанского района  представлены в таблице 15.
                                                                                                                         Таблица 15

	№п/п
	Наименование
	Ед. измер. 
	Кол-во
	Стоимость, 

тыс. руб.
	Год

	Котельная по ул.Ермакова,3 с. Успенское

	1
	Реконструкция котельной с подключением оборудования к газообразному топливу.
	шт.
	1
	по проектно-сметной документации
	2030

	Котельная по ул.Ермакова,16 с. Успенское

	2
	Реконструкция котельной с подключением оборудования к газообразному топливу.
	шт.
	1
	по проектно-сметной документации


	2030


Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации
 Теплоснабжающей организации в Успенском сельсовете, Мокшанского района Пензенской области нет.  

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления – администрацией сельсовета Мокшанского района Пензенской области (далее - уполномоченным органом) при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации. Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Уполномоченный орган обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями:

4.1. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

4.1.1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

4.1.2. Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

5. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжение определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

1) В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

2) Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

a) Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

b) Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

c) Надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне совей деятельности;

d) Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1.  Владение на праве безвозмездного пользования источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены  источники тепловой  энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой  мощностью.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

          3.    Согласно критериям единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) осуществляет мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подает в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

      Котельные,  расположенные по адресу  с. Успенское, ул. Ермакова,3 и ул. Ермакова,16 находятся в собственности Успенского сельсовета. 

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источник теплоснабжения соответствует потребности в тепле отапливаемых зданий. 

Перераспределение тепловой нагрузки невозможно. 

Раздел 12.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям

При разработке схемы теплоснабжения в Успенском сельсовете, Мокшанского района Пензенской области установлено, что бесхозяйных тепловых сетей нет. 

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения 

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно - коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Генеральным планом Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения. Все перспективное строительство муниципального образования будет использовать для теплопотребления индивидуальные источники тепла. Поэтому строительство новых котельных не планируется. 
Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2022-2025 годы с перспективой до 2027 года предусматривается финансирование на развитие газоснабжения поселений сельсовета.

13.2 Описание  проблем  организации газоснабжения источников тепловой энергии

Газоснабжение источников теплоснабжения осуществляется в полном объеме по договору с газоснабжающей организацией.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной  (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

 Строительство источников тепловой энергии и систем  теплоснабжения в Успенском сельсовете Мокшанского района Пензенской области не планируется.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии,  в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в муниципальном образовании нет.

13.5 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной  единой схемы  водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящийся к системам теплоснабжения.

Централизованного теплоснабжения в Успенском сельсовете нет. 

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения 

Централизованное теплоснабжение в Успенском сельсовете, Мокшанского района отсутствует. 
Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

15.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Теплоснабжающей организации на территории Успенского сельсовета, Мокшанского района нет.  Договор на поставку топлива угля заключается сельской администрацией с               ООО «Пензатоппром». Стоимость 1т угля на 2022 год составила – 9880 рублей по данным администрации сельсовета.

Приборов учета воды в котельных нет. Стоимость  1м3 воды на 2022 г . – 51 рубль. 

Горячее водоснабжение осуществляется от электрических или газовых водонагревателей.
15.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Теплоснабжающей организации на территории успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области нет.
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей не ведутся.

15.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Оценка ценовых последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей не предусматривается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Требованиями п. 8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ» «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

· обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

· минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

· учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

· согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения села Успенское Мокшанского района Пензенской области, а также объем необходимых инвестиций отражены в разработанном ООО «Пензенский энергосервисный центр» документе - «Схема теплоснабжения  Успенского сельсовета, Мокшанского района, Пензенской области».

Реализация комплекса работ по реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения, приведет к улучшению теплоснабжения в муниципальном образовании и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации затрат.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

