Информация по обстановке с пожарами на территории Мокшанского района в январе – марте 2024 года, изменениях в Правила противопожарного режима в РФ
По состоянию на 20 марта 2024 года обстановка с пожарами и последствиями от них по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (далее - АППГ) на территории Мокшанского района Пензенской области характеризовалась следующими основными показателями:
- зарегистрировано 7 пожаров (АППГ- 5 пожаров, +40%);
- на пожарах погибло 0 человек  (АППГ – 2 человека);
Проведенный анализ показал, что на территории района произошло увеличение количества произошедших пожаров на 40% , уменьшение количества погибших на них людей. 
Места возникновения пожаров на территории Мокшанского района: 

1. Жилые дома – 5 пожаров
2. Надворные постройки – 2 пожара

Причины возникновения техногенных пожаров:

1. Нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 4 пожара
2. Аварийный режим работы электрической проводки – 3 пожара
         Территории, на которых происходили пожары:
1. Администрация р.п. Мокшан – 3 пожара
2. Администрация Чернозерского сельсовета – 2 пожара
3. Администрации Плесского, Широкоисского сельсоветов – по 1 пожару

В феврале – марте 2024 года основной причиной возникновения пожаров на территории Мокшанского района стал аварийный режим работы электрической проводки. 

Различают 3 основных вида аварийного режима работы электрической проводки: 

1. Короткое замыкание. Это когда жила "фазного" проводника соприкасается с "нулевым" проводником, или заземлённым устройством. Возгорание изоляции проводника происходит по всей длине проводника от места КЗ в сторону источника тока. Кроме этого, нагрев проводника в месте контакта (замыкания) сопровождается расплавлением металла жил замкнувших проводников и разбрызгивание этих расплавленных капель металла - знаменитое "искрение". 
2. Перегрузка. В случае если какое-то мощное электроустройство подключено к электросети с помощью электропровода с меньшим, чем требуется, сечением жил, то этот проводник начинает перегреваться.
3.  Большое переходное сопротивление. При плохом контакте соединённых друг с другом участков проводников (неплотная скрутка, слабый зажим болтового соединения и пр.) через малое сечение (площадь контакта) проходит большой ток, в то время как в других участках этой проводки проходит ток нормальной величины. В связи с этим этот участок соединения начинает нагреваться.
Как показывает практика, основными причинами возникновения указанных выше аварийных режимов работы становится эксплуатация ветхой (старой) электрической проводки (имеющей недостаточное сечение, окисление контактов, нарушение изоляции проводов, ослабление контактов соединенных проводов),  использование поврежденных розеток и удлинителей. Зачастую при частичной замене электрической проводки в домовладениях, между собой при помощи скрутки оказываются соединены медные и алюминиевые провода. Такое соединение может привести к серьезным проблемам в электропроводке из-за ухудшения со временем электрического контакта между медными и алюминиевыми проводниками (а это приводит к сильному нагреву). Так же стоит обратить внимание на необходимость установки устройств защиты электрической сети непосредственно на вводе в дом, чтобы не было ситуации прохождения электрического провода через все чердачное помещение до места нахождения аппаратов защиты. 
С 1 марта 2024 года вступили в силу изменения в п.32 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479  "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".  С 1 марта 2024 года электроустановки зданий общежитий, хостелов, общеобразовательных организаций, образовательных организаций с наличием интерната, дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирных), спальных корпусов организаций отдыха детей и их оздоровления, медицинских организаций, предназначенных для осуществления медицинской деятельности, оборудуются устройствами защиты от дугового пробоя, которые поддерживаются в исправном состоянии. Оборудование таких зданий, введенных в эксплуатацию до 1 марта 2024 г., указанными устройствами защиты осуществляется при их реконструкции или капитальном ремонте. Устройство защиты от дугового пробоя – специализированное устройство, предназначенное для автоматического предупреждения и предотвращения пожара от искрения/дугового пробоя в электрических сетях и электроустановках – самой распространенной причины «электрических» пожаров.
В случае возникновения пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 112 или 101. 
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