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КОМИТЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕЧАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МОКШАНСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 20.06.2022 № 232-105/7 

с. Нечаевка

 О внесении изменений в Генеральный план территории муниципального образования Нечаевский сельсовет Мокшанского района Пензенской области
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Уставом Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, на основании итогового заключения о результатах проведения публичных слушаний от 20.05.2022
Комитет местного самоуправления Нечаевского сельсовета
Мокшанского района Пензенской области решил:

1. Внести в Генеральный план территории муниципального образования Нечаевский сельсовет Мокшанского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 19.07.2010 № 149-34/5 изменения, изложив его в новой редакции согласно приложения.
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вести Нечаевского сельсовета» и на официальном сайте администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://nechaevka.mokshan.pnzreg.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
Глава Нечаевского сельсовета

Мокшанского района 

Пензенской области                                                       Д.В. Медушонков
Глава Нечаевского сельсовета

Мокшанского района 

Пензенской области

Д.В. Медушонков

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением

Комитета местного самоуправления

Нечаевского сельсовета 

Мокшанского района

Пензенской области

от 20.06.2022 №232-105/7

Генеральный план муниципального образования Нечаевский сельсовет Мокшанского района Пензенской области
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Краткая характеристика Нечаевского сельсовета

Муниципальное образование Нечаевский сельсовет расположено в южной части Мокшанского района Пензенской области, состоит из единого массива.

Статус и границы Нечаевского сельсовета утверждены Законом Пензенской области от 02.11.2004 г. № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с изменениями).

Территория сельсовета граничит:

-на севере – с Успенским, Богородским, Юровским сельсоветами Мокшанского района;

-на востоке – с Елизаветинским сельсоветом Мокшанского района, Пензенским районом;

-на юге – с Пензенским, Каменским районами;

-на западе – с Успенским сельсоветом Мокшанского района.

Общая площадь Нечаевского сельсовета составляет 17975,35 га.

На территории сельсовета находятся девять населенных пунктов: с.Нечаевка, с.Литомгино, с.Николо-Азясь, д.Доможировка, д.Липяги, д.Отрада, п.Краснополье, п.Мокрые Вражки, рзд. Пословка.  

Административным центром Нечаевского сельсовета является с.Нечаевка.
Численность населения на 01.01.2022 г.  – 1871 человек. 

Расстояние до административного центра района р.п.Мокшан – 20 км, до областного центра - г.Пензы – 63 км.

Связь административного центра с центром района р.п.Мокшан осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения автомобильная дорога "р.п. Мокшан – с.Нечаевка".
По территории Нечаевского сельсовета проходит однопутный неэлектрифицированный участок железнодорожной линии Пенза-Ряжск Куйбышевской железной дороги филиала ОАО «РЖД», протяженностью 29,7 км по территории сельсовета. В границах сельсовета расположены железнодорожная станция Симанщина (на станции расположен железнодорожный вокзал), остановочный пункт 674 км, железнодорожный разъезд Пословка.
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Рис.1 Схема расположения Нечаевского сельсовета в Мокшанском районе

Историческая справка

НЕЧАЕВКА (Никольское, Симанщина), русское село, центр сельсовета, в 20 км к юго-западу от р.п. Мокшан, железнодорожная станция Симанщина, автодорога. На 1.1.2004 г. – 921 хозяйство, 2286 жителей. Расположено на равнине. Первое упоминание о землях, на которых позднее построено с. Нечаевка, относится к октябрю 1700 г.: в документе о даче земель С.С. Рогожкину и В.П. Смагину (см. о с. Успенском) один из «признаков» отвода земли указан и такой: «против дач стольника Ивана Симанского да жильца Андрея Порецкого» (РГАДА, ф. 1209, оп. 2, е.хр. 6506, лл. 882-886).

Основано помещиком Петром Панкратовичем Нечаевым между 1721 и 1745 гг. В 1747 г. здесь новопоселенное имение Настасьи Ивановны Пересекиной, внучки Петра Нечаева. Крестьян она с мужем Михаилом Саввичем Пересекиным перевела из с. Спасского, Панкратовщина тож, Саранского уезда (Панкратовщина – от имени ее прадеда Панкрата Нечаева). С 1780 г. в Пензенском уезде. В конце 18 в. в селе помещики Варвара Ивановна Чарыкова и Тимофей Адамович Кек. В 1790 г. – с. Никольское, Нечаевка тож, и д. Липяги тех же В.И. Чарыковой и Т.А. Кека, 88 дворов (с Симанщиной, см.), всей земли – 3126 десятин, в том числе усадебной – 58, пашни – 2260, сенных покосов – 547, леса – 248; кроме того, «спором отведено на особую дачу Симанскую 1205 дес. пашни, а всего 1285 дес.; село и деревня расположены «по обе стороны оврага безымянного, в котором два пруда…» В селе церковь во имя Николая Чудотворца деревянная, дом господский деревянный; земля – чернозем, «урожай хлеба и трав средствен, крестьяне на пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 18 об).

В период отмены крепостного права село показано за Ник. Ив. Чарыковым, у него 109 ревизских душ крестьян, 10 ревизских душ дворовых людей, 46 тягол на барщине и 1 тягло на оброке, у крестьян 30 дворов на 16 десятинах усадебной земли, 258 десятин пашни, у помещика 290 дес. удобной земли (в том числе 8 дес. леса) и сверх того 31 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, том 2, Пенз. у., №53). В 1843 г. построена (в 1882 г. реконструирована) каменная церковь во имя Николая Чудотворца. В приходе этой церкви состояли деревни Орловка, Мокрые Вражки и Романовка. В 1877 г. – Дурасовской волости Пензенского уезда, церковь, лавка. В 1911 г. – село Нечаевка, Симанщина тож, Дурасовской волости Пензенского уезда, две крестьянских общины, 174 двора, церковноприходская школа, кредитное товарищество, мельница с нефтяным двигателем, 4 ветряных, шерсточесалка, овчинное заведение, синильня, кузница, 5 лавок, солодорастительный завод торгового дома Карпова.

В 1926 г. село Нечаевка (Никольское, Симанщина) – центр сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пензенского уезда. Северная часть села концентрировалась вокруг церкви, село развивалась на восток и юго-восток, в сторону железнодорожной станции Симанщина, благодаря которой и разрасталась Нечаевка в крупный населенный пункт. В 1930-е гг. вокруг села возник ряд социально-производственных инфраструктур: свиносовхоз имени Лассаля (в 1930 г. – 31 житель), коммуна имени Рыкова (в 1930 г. – 63 жителя). Названия свидетельствуют о сильном влиянии умеренного бухаринско-рыковского крыла ВКП (б) на политические взгляды местного руководства (немецкий социал-демократ Ф. Лассаль считался в официальной сталинской историографии «оппортунистом»).

В 1939 г. – центр Нечаевского сельсовета Мокшанского района. В 1943–1963 гг. – районный центр Пензенской области. В 1955 г. – центр сельсовета Нечаевского района, центральная усадьба колхоза имени Буденного и совхоза имени Лассаля.

В конце 1990-х гг. насчитывается 17 улиц; комбикормовый завод, нефтебаза, свеклобаза, сельскохозяйственное ЗАО «АПК «Нечаевский» зерно-молочного направления (сельхозугодий – 9526 га, из них пашни – 8800 га, урожайность зерновых – 20.8 ц/га, надой на 1 фуражную корову – 4500 кг). Сбербанк, отделение связи, участковая больница, аптека; средняя школа, дом культуры, библиотека. Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, уроженцев Нечаевки и соседних сел.

Родина кавалера ордена Славы трех степеней Владимира Дмитриевича Герасимова (1922–2010), старшины, командира отделения 82-мм минометов, прошел боевой путь от Волги до Берлина. В селе жил Герой Советского Союза В.И. Кашенков, в местном хозяйстве работала Герой Социалистического Труда А.Ф. Борисова. В 2 км к юго-западу от села – курганный могильник (середина 2-го тыс. до н. э.).

Численность населения (по годам): в 1745 – около 170, 1762 – 137, 1790 – 518 (с д. Симанщина), 1864 – 778, 1877 – 799, 1897 – 580, 1912 – 920, 1926 – 1195 (в т.ч. 60 в пос. совхоза «Нечаевский»), 1939 – оценочно 2000, 1959 – 2696, 1970 – 1907, 1979 – 2816, 1989 – 2480, 1998 – 2345 жителей.

ЛИТОМГИНО (Соколовка, Богородское), русское село Нечаевского сельсовета, в 8 км к юго-востоку от него. На 1.1.2004 г. – 12 хозяйств, 16 жителей. Основана около 1700 г. дворянами Федором и Григорием Ивановичами Литомгиными, известными по «Пензенской десятне» 1696 г., затем к ним подселились другие мелкие помещики. В 1747 г. помещиками показаны: капитан Александр Иванович Трескин (34 души мужского пола), солдат Петр Иванович Трескин (30 д.м.п.), прапорщик Григорий Гаврилович Ивин (37 д.м.п.), аудитор Федор Никитич Ивин (10 д.м.п.), помещик Андрей Иванович Макшеев (20 д.м.п.), поручик Иван Михайлович Матюнин (9 д.м.п.), вдовы И.А. Курдюмова (11), Д.И. Черная (4), М.С. Лихарева (34 д.м.п.), солдат Сергей Сергеевич Хмырев (15), сержант Андрей Сергеевич Хмырев (14), солдат Иван Сергеевич Хмырев (16 д.м.п.), канцелярист Иван Лебедев (14 д.м.п.).

В 1782 г. село Богородское, Литомгино тож, Пензенского уезда и д. Буерак (см. Липяги) принадлежали помещикам Анне Ивановне Трескиной, Андриану Ивановичу Мокшееву, Николаю Никитичу Любовникову, Александре Андреевне Хмыревой и другим (всего 15 помещиков), 161 двор, церковь во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы, 5 домов господских деревянных, всех угодий 4444 десятины, в том числе усадебной земли – 62, пашни – 2864, сенных покосов – 483, леса – 968; село расположено на левом берегу речки Пензятки и по обе стороны двух безымянных отвершков. Крестьяне на оброке и пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 17 об.). В 1785 г. за Гаврилой Тимофеевичем Аксентьевым (22 души), Николаем Александровичем Лихаревым (45), Николаем Никитичем Любовниковым (60), Андреем Ивановичем Макшеевым (56), Анной Федоровной Решетниковой (13), Иваном Фомичом Селивановым (11), Александром Андреевичем Хмыревым (13 душ).

В 1784 г. построена новая деревянная церковь во имя Введения в храм Пресвятой Богородицы (перестроена в 1871 г.), в состав прихода входило с. Липяги. Перед отменой крепостного права большая часть села показана за Авдотьей Алексеевной Арсеньевой, у нее крестьян 139 душ мужского пола, 29 дворов, 585 десятин удобной земли, крестьяне на оброке, платили в год 4,39 руб. в год с души. В 1864–1877 гг. здесь церковь, лавка, школа, поташный завод, 2 маслобойки (конопляное масло). В 1894 г. показана земская школа. В 1912 г. – в Загоскинской волости Пензенского уезда, 3 крестьянских общины, 137 дворов. В 1926 г. – центр сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пензенского уезда. В 1930 г. – в Ермоловского сельсовета Телегинского района. В 1955 г. – того же сельсовета Кучкинского района, центральная усадьба колхоза «1905 год».

Численность населения (по годам): в 1745 – около 570, 1782-910 (с д.Буерак), 1785-около 430, 1864-674, 1877-890, 1897-685, 1912-около 860, 1926-1006, 1930-1041, 1939-670, 1959-370, 1979-153, 1989-64, 1996-39 жителей.

НИКОЛО-АЗЯСЬ (Азясь, Никольское, Никольский Азясь, Волынщино), русское село Нечаевского сельсовета, в 10 км к северо-западу от него, на правом берегу р. Азясь. На 1.1.2004 г. – 17 хозяйств, 26 жителей. Основано в начале 18 в. (до 1720 г.) А.П. Волынским. В 1782 г. деревня Азясь, в 17 верстах от Мокшана, 48 дворов, владение вдовы И.И. Воронцова Марьи Артемьевны Воронцовой (1725-1793), при больших дорогах Нижний Ломов – Пенза и Чембар – Мокшан; дом господский деревянный, каменный конский двор. Крестьяне находились частью на барщине, частью на оброке, платя по 2 рубля в год с души. Всей земли у М.А. Воронцовой при трех деревнях (Азясь, Ивановка и Ульяновка) 4237 десятин (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1049, лл. 19–21 об.). В 1785 г. показано за графом Иваном Илларионовичем Воронцовым (1719-1786) и Татьяной Степановной Бартеневой.

С постройкой в 1829 г. каменной церкви во имя Николая Чудотворца – село. Входило в состав Мокшанского уезда. Перед отменой крепостного права с. Никольское, Азясь тож, вместе с д. Мокшанские Вершины, Выглядовка тож, показаны за помещицей Елизаветой Петровной Топорниной, у нее в двух селениях 626 ревизских душ крестьян, 51 ревизская душа дворовых, 232 тягла (на барщине), 157 дворов на 82 десятинах усадебной земли, у крестьян 1383 дес. пашни, 187 дес. сенокоса, у помещицы 1819 дес. удобной земли, в том числе леса и кустарника 21 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №32). В 1864 г. – с. Никольское, Азясь тож, церковь, 78 дворов. В 1877 г. – в Успенской волости, показана как одно селение с Доможировкой, в обоих – 140 дворов, 3 лавки. В 1910 г. – село Никольский Азясь, Волынщино тож, Успенской волости Мокшанского уезда, одна община, 145 дворов, церковь, церковноприходская школа, водяная мельница, шерсточесалка, овчинное заведение, 3 кузницы, 2 кирпичных сарая, 6 лавок, в селе – имение Оболенской, в 2 верстах – Новосильцева. В 1955 г. – Успенского сельсовета Нечаевского района, отделение совхоза имени Лассаля. Родина Героя Советского Союза, капитана, заместителя командира стрелкового батальона Василия Ивановича Кашенкова (1918–1994), отличившегося в наступательных боях за освобождение Белоруссии, Прибалтики, Польши.

Численность населения (по годам): в 1782 – 328 (или 333), 1864 – 600, 1877 – 822 (с Доможировкой), 1897 – 697, 1910 – 839, 1926 – 954, 1930 – 969, 1939 – оценочно 635, 1959 – 304, 1979 – 121, 1989 – 63, 1996 – 46 жителей.

ДОМОЖИРОВКА, русская деревня Нечаевского сельсовета, в 6 км к северу-северо-западу от него, на правом берегу реки Азясь. На 1.1.2004 г. – 2 хозяйств, 2 жителя. Основана как сельцо в 1725–1728 гг. стольником Михаилом Гавриловичем Доможировым и его сыном, мичманом Петром. Крестьяне из соседнего с. Успенского, Азясь тож. В 1782 г. – сельцо Доможировка Николая Алексеевича Ниротморцева, Федора Ивановича Гулидова, Елены Яковлевны и ее малолетнего сына Дмитрия Петровича и малолетних Ивана Михайловича Доможировых, Анисьи Богдановны Дмитриевой, 56 (или 55) дворов, всей дачи – 1432 десятины, в том числе усадебной земли – 22, пашни – 1069, сенных покосов – 176, леса – 89. Сельцо располагалось на правой стороне р. Азяся и по обе стороны большой дороги из Нижнего Ломова в Пензу. Дом господский деревянный. «Земля – чернозем, смешанный с песком, урожай хлеба и травы средствен. Лес строевой, дубовый, березовый, осиновый и дровяной тех же родов. Крестьяне на пашне и на оброке»; оброчные платили по 2 рубля с ревизской души (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 3 об.; е. хр. 1049, лл. 21 об.–23 об.). В 1785 г. показано за Марией Ивановной Гулидовой (36 ревизских душ), Еленой Яковлевной Доможировой (91 вместе с крестьянами в д. Назарьевке), за князем Николаем Михайловичем Шахаевым (16),  Алексеем Артемьевичем Венюковым (31) и Николаем Алексеевичем Ниротморцевым (426 душ вместе с крестьянами с. Мокшанские Вершины и с. Архангельское).

Перед отменой крепостного права с. Доможировка с д. Мокрые Вражки Мокшанского уезда – имение Алекс. Михайловича Евсюкова, 114 ревизских душ крестьян, 24 ревизских души дворовых, 40 тягол (на барщине), 40 дворов на 26 десятинах усадебной земли (с огородами, гуменниками и конопляниками), у крестьян 300 дес. пашни, 25 дес. сенокоса, у помещика 730 дес. удобной земли, в том числе леса и кустарника 65 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №18). В 1877 г. – в Успенской волости, как одно селение с д. Никольский Азясь (Волынщино), в обоих – 140 дворов, 3 лавки. Приход Никольской церкви с. Николо-Азясь. В 1902 г. при деревне находилось землевладение дворянки Веры Васильевны Алашеевой (467 дес.). В 1910 г. – деревня Успенской волости Мокшанского уезда, 40 дворов, 2 кузницы; при селе хутор из 5-ти дворов, в 1 версте – имение Оболенской. До 1931 г. – Керского сельсовета. В 1955 г. – Успенского сельсовета Нечаевского района, отделение совхоза имени Лассаля.

Численность населения (по годам): в 1782 – 407, 1864 – 197, 1910 – 268 (в т.ч. 30 на хуторе), 1926 – 233, 1930 – 246, 1939 – оценочно 155, 1959 – 91, 1979 – 21, 1989 – 9, 1996 – 6 жителей.

ЛИПЯГИ (Драгунские Липяги, Буерак, Литомгино, Симанщина), русская деревня Нечаевского сельсовета, в 7 км к востоку от него. На 1.1.2004 г. – 7 хозяйств, 7 жителей. Основано на земле, отказанной в октябре 1700 г. стольнику Ивану Симанскому. Упоминается в 1717 г. как Драгунские Липяги. В 1747-1762 гг. к этой деревне подселилась вновь образованная д. Драгунские Липяги, Буерак, Литомгино тож, расположившаяся около родника Горбунка у оврага Буерак как имение помещицы Феклы Гавриловны Синбугиной. Крестьяне переведены из  Богородского, Литомгино тож, они достались ей после брата Григория Гавриловича Ивина. Населенный пункт входил в состав Пензенского уезда. По переписи 1762 г. – д. Симанская (Симанщино) принадлежала также сержанту-семеновцу Ивану Петровичу Симанскому и другим.

В 1784 г. – д. Липяги, Симанщина тож. В 1785 г. показано за помещиками Федором Ивановичем Кокошкиным (64 души), Прасковьей Романовной Мартыновой (37 душ), князем Степаном Михайловичем Мансыревым (38 душ), Михаилом Ивановичем Морозовым (15), Екатериной Степановной Кашкаревой (77) и Томасом Адамовичем Кек (100 ревизских душ). Впоследствии имение Кашкаревой и Кек оказались при селах Нечаевке и Литомгино. В 1896 г. в селе действовали церковь во имя св. мученицы Параскевы, кладбищенская каменная во имя Рождества Пресвятой Богородицы (построена в 1858 г.). Часть церковного прихода – при храме Введения Пресвятой Богородицы в с. Литомгино. В 1912 г. – селение Дурасовской волости Пензенского уезда, одно крестьянское общество, 84 двора, ветряная мельница, 2 лавки, имение Мякишева. В 1926 г. – центр сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пензенского уезда. В 1939 г. – центр Липяговского сельсовета Мокшанского района. В 1955 г. – Нечаевского сельсовета, центральная усадьба колхоза имени Ленина.

Численность населения (по годам): в 1782 – см. Литомгино, 1864 – 281, 1897 – 681, 1912 – 520, 1926 – 595, 1930 – 663, 1939 – оценочно 396, 1959 – 222, 1979 – 64, 1989 – 11, 1996 – 8 жителей.

ОТРАДА (Отрадовка), русская деревня Нечаевского сельсовета, в 8 км к юго-западу от него. На 1.1.2004 г. – 45 хозяйств, 91 житель. Основана в конце 19 века в составе Пензенского уезда, приходская церковь в с. Чернцовке при храме во имя Архангела Михаила. В 1926 г. – центр сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пензенского уезда. В 1939, 1955 гг. – Алексеевского сельсовета, в 4 км от него. В 1955 г. – центральная усадьба совхоза «14 лет Октября».

Численность населения (по годам): в 1911 – нет сведений, 1926 – 373, 1939 – оценочно 248, 1959 – 191, 1979 – 137, 1989 – 125, 1996 – 91 житель.

КРАСНОПОЛЬЕ, русский поселок Нечаевского сельсовета, в 7 км к востоку от него. На 1.1.2004 г. – 24 хозяйства, 61 житель. Основан между 1912 и 1926 гг. В 1926 г. – пос. Краснополье Малорамзайского сельсовета Пензенской укрупненной волости Пензенского уезда, 33 двора. В 1939 г. – пос. Краснополье Дурасовского сельсовета Терновского района. До начала 1960-х гг. – того же сельсовета Нечаевского района, затем до 1988 г. – Васильевского сельсовета Пензенского района.

Численность населения (по годам): в 1926 – 232, 1930 – 250, 1939 – оценочно 154, 1959 – 74, 1979 – 73, 1989 – 78, 1996 – 71 житель.

МОКРЫЕ ВРАЖКИ (Мокрые Овражки, Мокрый Вражек), русский поселок Нечаевского сельсовета, в 3 км к северо-востоку от него. На 1.1.2004 г. – 2 хозяйства, 4 жителя. Основан в первой половине 19 в., вероятно, помещиком Евсюковым. Перед отменой крепостного права вместе с д. Доможировкой показаны за Алекс. Михайловичем Евсюковым, в двух нас. пунктах 114 ревизских душ крестьян, 24 ревизских души дворовых, 40 тягол (на барщине), 40 дворов на 26 десятинах усадебной земли (с огородами, гуменниками и конопляниками), у крестьян 300 дес. пашни, 25 дес. сенокоса, у помещика 730 дес. удобной земли, в том числе леса и кустарника 65 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №18). Приход при храме во имя Николая Чудотворца в с. Нечаевке. В 1910 г. – д. Мокрый Вражек Успенской волости Мокшанского уезда, 23 двора. В 1926 г. – Орловского сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пензенского уезда. В 1939 г. – центр Нечаевского сельсовета Мокшанского района. В 1955 г. – того же сельсовета.

Численность населения (по годам): в 1864 – 64, 1910 – 122, 1926 – 183, 1930 – 204, 1939 – оценочно 122, 1959 – 103, 1979 – 16, 1989 – 3, 1996 – 3 жителя.

ПОСЛОВКА, железнодорожный разъезд Нечаевского сельсовета. Как населенный пункт разъезд основан между 1959 и 1979 гг. На 1.1.2004 г. – 5 хозяйств, 10 жителей. Численность населения в 1979 г. – 28, 1989 г. – 28, 1996 г. – 19 жителей.

1.2 Природно-ресурсный потенциал и экологическая ситуация сельского поселения

Рельеф

Территория Нечаевского сельсовета расположена в пределах Сурско-Мокшанской возвышенности, и характеризуется более возвышенным положением платообразных участков, имеющих глубокое расчленение. 

Склоны, спускающиеся от водоразделов к речным долинам изрезаны оврагами, балками и лощинами. Густота овражно-балочной сети более 0,4 км/кв.

По характеру развития эрозионных процессов территория сельсовета входит в Западный эрозионный район, который характеризуется нормальным увлажнением, сильным и средним размывом. На территории сельсовета развита линейная эрозия. Правильно построенная система организации территории, агротехника в сочетании с комплексом противоэрозионных мероприятий, применяемых в земледелии, может обеспечить надежную защиту почв от эрозии.
В целом, по условиям рельефа территорию сельсовета можно считать благоприятной для промышленного и гражданского строительства, а также сельскохозяйственного использования.   

Климат

Климат на территории Нечаевского сельсовета умеренно-континентальный с холодной зимой. Распределение тепла по месяцам и временам года неравномерное.

По данным наблюдений Гидрометеослужбы Пензенской области среднемесячная и годовая температура воздуха   - 4,6(С.
Самым жарким месяцем является июль (+19º), а самым холодным – январь (-13°), нередки понижения температур и до -25 – -274,6(С. Минимум января составил -35°. Продолжительность безморозного периода до 150 дней. Заморозки в среднем начинаются в третьей декаде сентября (23) и заканчиваются в начале второй декады мая (11). Вегетационный период для большинства сельскохозяйственных культур составляет 144 дня. Среднегодовое количество осадков колеблется от 480 до 500 мм. Летние осадки имеют ливневый характер, что обуславливает эрозийных процессов на крутых склонах и по улицам, спла-нированным вдоль склонов. В холодный период осадки выпадают в виде снега, устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября. Число дней со снежным покровом - 141, мощность его в среднем 29 см. Глубина промерзания почвы 81 см. Полное оттаива-ние почвы - 24 апреля. Продолжительность перехода от устойчивого покрова до наступления спелости почвы - 17 дней.

Преобладающее направление ветра в летний период - юго-восточное, юго-западное, в зимний период юго-восточное, суховейных ветров - юго-восточное с периодом с мая по август.

В целом климатические условия благоприятны для сельского хозяйства, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят заморозки, ливневый характер выпадения осадков, засухи. Климатические условия не создают препятствий для проживания населения, для развития рекреации и трудовой деятельности.
Почвенные ресурсы

Наиболее плодородные почвы на территории сельсовета – черноземы выщелоченные и оподзоленные. Менее плодородные почвы – темно-серые, серые лесные и аллювиальные. Преобладающий механический состав почв -  тяжелосуглинистый.

На территории сельсовета по условиям рельефа часть почв расположена на пологих и покатых склонах и подвержена процессам водной эрозии. 

Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое соблюдение агротехнических норм.

Гидрография

Поверхностные водные объекты

По территории поселения протекают река Азясь, ручьи, есть пруды.

Река Азясь протяженностью 40 км, впадает в реку Мокша. Устье реки находиться в 620 км по левому берегу р.Мокша. Площадь ее водосборного бассейна составляет 300 км².
Ручьи, протекающие по днищам оврагов и балок неширокие, пойм не образуют. 

Питание водных объектов - смешанное с преобладанием снегового. Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно во второй декаде апреля. Средняя продолжительность половодья составляет 20-30 дней.

Растительный и животный мир

Территория Нечаевского сельсовета по ландшафтным особенностям относится к лесостепной зоне, для которой характерно присутствие широколиственных лесов и лугово-степной растительности.

Естественная растительность представлена древесной кустарниковой растительностью и луговыми степями равнин нормального увлажнения, расположенных на водоразделах, склонах балок и оврагов. Кустарниковая и древесная растительность произрастает в лесополосах, по склонам и днищам балок, в лесах лесного фонда и имеет почвозащитные и водоохранное значения. По берегам реки Азясь произрастают разнотравно-злаковая луговая растительность. Из злаковых преобладают тимофеевка луговая, овсяница красная, костер безостый, из бобовых клевер красный. На заболоченных участках растительность представлена разнотравно-злаково-осоковой ассоциацией.

Растительный покров основной территории сельсовета представлен в основном разнотравно-злаковой и полынково - злаковой степью, состоящей из следующих трав: типчака, мятлика, костреца безостого, тимофеевки степной, люцерны желтой, клевера красного, цикория, подорожника, тысячелистника обыкновенного.

В связи с хозяйственной деятельностью человека и высокой распаханностью земель, значительно сократилась численность всех видов животных и птиц.

Для нераспаханных участков характерны представители фауны: обыкновенная полевка, суслик крапчатый, крот, большой тушканчик, а также заяц-русак и лисица.

Из птиц встречаются луговой чекан, желтая трясогузка, коростель, жаворонки, перепела, утки и другие.

В реках и водоёмах распространены окунь, язь, сазан, судак, лещ, щука, карп и другие.

Лесные ресурсы

Леса на территории Нечаевского сельсовета относятся к Мокшанскому-Чернозерскому участковому лесничеству Мокшанского лесничества и Веселовскому участковому лесничеству Ленинского лесничества. Территория Мокшанского, Ленинского лесничеств отнесены к лесостепному району европейской части Российской Федерации лесостепной лесорастительной зоны.

По целевому назначению леса на территории Нечаевского сельсовета относятся к защитным и эксплуатационным лесам. 

К защитным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. К эксплуатационным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продукции их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Породный состав – хвойный (сосна, ель), лиственный (осина, дуб, липа, клен, береза, ясень, тополь).

Рубки ухода в условиях лесничества, являются одним из основных лесохозяйственных мероприятий по улучшению породного состава насаждений, повышению технических качеств выращиваемой древесины, получения дополнительной древесины, которая в естественных условиях произрастания поступает в отпад. Конечной целью рубок спелых, перестойных лесных насаждений должно быть обеспечение непрерывного, неистощительного и рационального использования лесных ресурсов. В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
Лес является одним из мощных и эффективных факторов защиты и очистки атмосферы, воды и почв от различного рода загрязнения. Составной частью леса являются и его живые обитатели, которые находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности со всеми другими компонентами биогеоценоза. Неоценимое благотворное влияние по восстановлению и поддержанию здоровья человека оказывает лесотерапия.

Территории, занятые лесами в границах Нечаевского сельсовета занимают 6,62% от земельного фонда поселения.

Минерально-сырьевые ресурсы

В границах Нечаевского сельсовета рудные и нерудные ископаемые отсутствуют.
Особо охраняемые территории

К землям особо охраняемых территорий (ООТ) относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия на территории Нечаевского сельсовета отсутствуют.

Особо охраняемые природные территории

На территории Нечаевского сельсовета особо охраняемых природных территорий нет. 

Земельный фонд

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.

Общая площадь в административных границах муниципального образования составляет 17975,35 га.

Наличие и распределение земельного фонда муниципального образования по категориям земель

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	15876,93
	88,33

	2
	Земли населенных пунктов
	599,18
	3,33

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	309,14
	1,72

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	-
	-

	5
	Земли лесного фонда
	1190,10
	6,62

	6
	Земли водного фонда
	-
	-

	7
	Земли запаса
	-
	-

	
	Итого
	17975,35
	100
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Рис. 2 Структура земельного фонда по категориям

Ландшафтно-рекреационные ресурсы

Ландшафтно-рекреационные условия сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Рассматриваемая территория обладает высоким рекреационным потенциалом, что является предпосылкой для развития инфраструктуры отдыха и туризма, создания объектов рекреации местного значения. Основу рекреационного потенциала сельсовета составляют ландшафты леса, р.Азясь и искусственные пруды. Река Азясь используется для пляжно-купального отдыха. Продолжительность купального сезона в среднем от 80-90 дней с температурой воды 18-20(С.

Современная экологическая обстановка

Важнейшим фактором, влияющим на качество жизни населения, является благоприятная экологическая обстановка. От нее во многом зависит состояние здоровья населения. Здоровая и чистая среда обитания, рациональное природопользование способствует также повышению инвестиционной привлекательности территории.

Экологическая ситуация на территории Нечаевского сельсовета в целом благоприятная.
Уровень загрязнения воздушной среды невысокий, ввиду отсутствия на территории сельсовета промышленных предприятий.

На территории Нечаевского сельсовета загрязнителями воздуха, почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных вод являются свалки, сельскохозяйственные предприятия, железнодорожный и автомобильный транспорт.

Охрана воздушной среды.

Генеральным планом предлагается осуществление ряда мероприятий по охране окружающего воздуха:

-правильное размещение объектов нового жилищного и промышленного строительства с учетом господствующего направления ветра;

-оптимизация производства с последующим обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон на сельскохозяйственных предприятиях поселения, расположенных вблизи селитебных территорий;

-оптимизацию транспортной системы, включающую ремонт дорог местного значения;

-максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пылегазоустойчивыми породами зеленых насаждений.

Важность мероприятий по оптимизации транспортной системы очевидна, поскольку в сельском поселении, как и во всем районе в целом наблюдается тенденция к увеличению парка автотранспортных средств и, как следствие, увеличению выбросов от них.

Для снижения негативного воздействия передвижных источников на атмосферный воздух предлагается:

-привести автотранспортные средства в соответствие экологическому стандарту, регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

-осуществлять перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

-улучшать качество дорожного покрытия автомагистралей.

Требования к охране воздушной среды от загрязнения должны соответствовать ГОСТ 17.2.02.06-99.

Охрана поверхностных и подземных вод

Поверхностные воды

По территории Нечаевского сельсовета протекает река Азясь, ручьи и пруды.

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим генеральным планом предлагается проведение комплекса мероприятий по охране поверхностных и подземных вод:

· обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствие с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

-установление границ водоохранных зон в соответствии с «Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17;

-закрепление на местности границ водоохранных зон специальными информационными знаками осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
-соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов, в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

-обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (Водный кодекс РФ).

В границах прибрежных защитных полос запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Требования к охране поверхностных вод от загрязнения должны соответствовать ГОСТ 17.1.3.13-86. Не допускается ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых зданий, которые не обеспечены сооружениями для предотвращения загрязнения водных объектов.

Подземные воды

В качестве источников водоснабжения на территории поселения используются подземные воды, эксплуатация которых осуществляется через артезианские скважины, шахтные колодцы.

Одним из основных мероприятий по обеспечению качественной водой населения является охрана источника водоснабжения. В соответствии с требованиями санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов хозяйственно-питьевого назначения» предусматривается особый режим землепользования и хозяйственной деятельности на территории трех поясов.

Другим важным мероприятием по обеспечению населения качественной водой является производственный контроль качества воды, улучшение санитарно-технического состояния систем водоснабжения.

Охрана почвенного покрова

Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территорий, подверженных неблагоприятным природно-техногенным факторам, определяются, прежде всего, функциональным использованием земель.

Мероприятия по противоэрозионной обработке почв включают: контурную обработку почв, глубокую или комбинированную вспашку, плоскорезную обработку почв с сохранением на поверхности стерни и др. 

Для устранения эрозии почвы на склонах оврагов предлагается террасирование склонов и укрепление откосов путем дернования их газонами и посадки древесных насаждений, имеющих развитую корневую систему.

К агрохимическим приемам относится применение органических и минеральных удобрений, способствующих развитию мощной корневой системы и лучшему росту растений, улучшению структуры почвы, ее водопроницаемости. Дозы и виды удобрений, сроки и способы их внесения дифференцированы в зависимости от степени эродированности почв и времени проявления эрозии.

При проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, в том числе следует предусмотреть мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности, с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда (скверы, парки, аллеи и т.п.).

Охрана окружающей среды от воздействия шума.

Для уменьшения уровня шума до допустимых норм 25-35 децибел генеральным планом предлагается следующие мероприятия:

-дифференциация уличной сети на улицы магистрального значения, главные улицы и дороги, улицы в жилой застройке, проезды;

-вдоль улиц поселкового значения и главных улиц предлагается посадка газоустойчивых деревьев с густой кроной.

Предприятия следует располагать на достаточном расстоянии от жилой застройки в соответствие с расчетными санитарно-защитными зонами указанных предприятий.

Организация сбора и вывоза коммунальных отходов

В населенных пунктах Нечаевского сельсовета сбор твердых коммунальных отходов осуществляется специализированным транспортом каждый вторник и пятницу по графику, утвержденному региональным оператором по согласованию с потребителем.

1.3 Экономический потенциал развития территории

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство составляет основу экономики Нечаевского сельсовета Мокшанского района.

Сельскохозяйственная отрасль обеспечивает не только продовольственную безопасность, но и определяет социальную атмосферу сельского поселения, а также уровень жизни населения, занятого в аграрно-промышленном комплексе. По природно-экономическим условиям территория района входит в III зону – зерноводческая с развитым мясомолочным животноводством.
Природно-климатические условия территории Нечаевского сельсовета благоприятны для развития сельского хозяйства. Природные условия и предшествующий опыт хозяйственной деятельности свидетельствует о возможной высокой эффективности сельскохозяйственного производства - растениеводства.

Территория, занимаемая сельскохозяйственными землями, используется сельскохозяйственными предприятиями и личными подсобными хозяйствами для производства товарной сельскохозяйственной продукции. Здесь возможно размещение новых и реконструкция существующих объектов АПК.

Участки сельскохозяйственных угодий, попадающие в границы охранных зон, сохраняют свои функции с теми ограничениями, которые предусмотрены режимом их использования.

На территории Нечаевского сельсовета осуществляют финансово-хозяйственную деятельность ЗАО АПК «Нечаевский» (растениеводство), КФХ.

Сельскохозяйственное предприятие специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых и технических культур.

КФХ Медушонков Дмитрий Викторович (с.Нечаевка, ул.Совхозная, 1-1) – 60 пчелосемей.

Перспектива развития в агропромышленном комплексе

Сложившаяся специализация сельского хозяйства по выращиванию зерновых, зернобобовых и технических культур, соответствует природно-экономическим условиям поселения и сохранится на перспективу.

Основной целью развития поселения является создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, повышение мотивации и привлекательности труда в сельскохозяйственном производстве.  

Реализация этой цели на уровне сельского поселения возможна лишь на основе государственной политики, программ развития агропромышленного комплекса страны и ее регионов, а также программных документов Пензенской области и соответствующего их финансирования.

Основными социально-экономическими приоритетами развития поселения является создание для его жителей достойного человека качества жизни и его постоянное улучшение в перспективе на основе развития реального сектора экономики в соответствии с отраслевыми стратегиями, концепциями и районными целевыми программами.

Генеральным планом Нечаевского сельсовета рекомендуется:

- увеличение посевных площадей;

- обновление сельскохозяйственной техники;

- планируется хозяйства с содержанием животных до 50 голов на площади 1,05 га севернее д.Липяги (земельный участок с кадастровым номером 58:18:0840101:59).

Промышленность

В с.Нечаевка расположен элеватор, в настоящее время не действует.

Внесением изменений в Генеральный план планируется пилорама (земельный участок с кадастровым номером 58:18:0800302:215, площадью 0,81 га с.Нечаевка, ул. Парковая) и переводом земель из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли населенных пунктов», а также предусмотреть перевод земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» материальные склады

 (земельный участок 58:18:0000000:1196, площадью 0,90 га).

Малое и среднее предпринимательство

Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляющих свою деятельность на территории Нечаевского сельсовета

Таблица 2

	№ п.п.
	Организационно-правовая форма, наименование предприятия
	Основной вид деятельности

	1
	ИП «Максимова А.В.»
	Торговля

	2
	ИП «Мухратова А.Г.»
	Торговля

	3
	ИП «Гусева Т.П.»
	Торговля

	4
	ИП «Новикова Л.А.»
	Торговля

	5
	ИП « Филиппов В.А.»
	Торговля

	6
	ИП « Кошелева Е.В.»
	Торговля

	7
	ИП « Пронькин А.С.»
	Торговля

	8
	ЗАО «АПК Нечаевский»
	Торговля


Согласно постановлению Правительства Пензенской области от 14 февраля 2013 года № 55-пП «О создании центров регионального развития Пензенской области» на территории с. Нечаевка создан центр регионального развития.

В целях повышения предпринимательской активности и создания благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса постановлением администрации Мокшанского района утверждена муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2024 годы» (утвержденная постановлением администрации Мокшанского района Пензенской области от 29.11.2013 № 1429), целью которой является:

-создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику района;
-развитие предпринимательства и повышение его роли в решении социальных и экономических задач района;
-создание оптимальных условий для обеспечения поселений района услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
Инвестиционная деятельность

Развитие региональной инновационной политики Пензенской области определено «Стратегией инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года», утвержденной распоряжение правительства Пензенской области от 21 февраля 2014 года N 83-рП. 

Нечаевский сельсовет относится к муниципальным образованиям сельскохозяйственной группы. Данные территории характеризуются высоким износом основных фондов сельскохозяйственных предприятий, дефицитом квалифицированных кадров в сельском хозяйстве (агрономы, зоотехники), высоким износом сельскохозяйственной техники, отсутствием стабильной кормовой базы животноводства, слабым внедрением передовых технологий, инноваций.

В тоже время имеются и сильные стороны для развития:

- относительно благоприятные климатические условия для ведения аграрного бизнеса;

- значительные запасы лесных, земельных и водных ресурсов, наличие плодородных почв;

- наличие резервов инфраструктуры энергообеспечения, высокий уровень газификации;

- высокая плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием;

- благоприятная экологическая ситуация, отсутствие вредных производств;

- сформированные социокультурные центры;

- наличие потенциала для развития туризма.

1.4 Демографический потенциал

Современное положение и демографические тенденции развития

Анализ демографической ситуации позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения и в последующем формировать новые архитектурно-планировочные решения в организации территориального планирования. 

По состоянию на 1 января 2022 года на территории Нечаевского сельсовета проживало 1871 человек. Численность населения представлена в таблице 3.

Численность населения на 01.01.2022г.

Таблица 3

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Количество населенных пунктов
	Численность (чел)

	1
	с. Нечаевка
	9
	1801

	2
	с. Литомгино
	
	4

	3
	с. Николо-Азясь
	
	7

	4
	д. Доможировка
	
	0

	5
	д. Липяги
	
	4

	6
	д. Отрада
	
	23

	7
	п. Краснополье
	
	22

	8
	п. Мокрые Вражки
	
	2

	9
	рзд. Пословка
	
	8

	
	Итого
	
	1871


Численность населения в разрезе населенных пунктов

Таблица 4

	№

п/п
	Населенный

пункт
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	1
	с. Нечаевка
	2156
	2126
	2152
	2141
	1993
	1853
	1801

	2
	с. Литомгино
	6
	6
	5
	5
	1
	4
	4

	3
	с. Николо-Азясь
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	7

	4
	д. Доможировка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	5
	д. Липяги 
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	4

	6
	д. Отрада
	49
	50
	43
	39
	8
	39
	23

	7
	п. Краснополье
	40
	39
	33
	36
	12
	35
	22

	8
	п. Мокрые Вражки
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2

	9
	рзд. Пословка
	8
	6
	5
	6
	3
	6
	8

	
	Итого
	2268
	2236
	2246
	2235
	2025
	1945
	1871


По состоянию на 01.01.2014 года численность населения составляла 2268 человек. За 7 лет она уменьшилась на 312 человек, и в 2021 году данный показатель составил 1871 человек. По отношению к предыдущему (2020) году численность населения уменьшилась на 74 человека.

На рисунке 3 представлена общая динамика численности населения Нечаевского сельсовета.
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Рис. 3 Динамика численности населения за период 2015 – 2021 гг.

Анализируя данные таблицы 5, можно сделать вывод о том, что демографическая ситуация в поселении остается непростой, и в целом, характерна всероссийской тенденции.

Для изучения интенсивности воспроизводства населения используются относительные показатели естественного движения населения, которые исчисляются как отношение числа демографических событий за календарный год к среднегодовой численности всего населения или его части. Они выражаются в промилле ‰ и характеризуют уровень явления в расчете на 1000 чел.

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, и механическое движение населения (миграция). 

Рождаемость и смертность

Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений является определяющим фактором изменения динамики численности населения. В рассматриваемый период (2016-2021 гг.) показатели рождаемости оставались относительно низкими. В 2016 году в Нечаевском сельсовете родилось 23 ребенка. Этот же показатель в 2021 г. составил 6 детей, т.е. показатель рождаемости снизился в 3,8 раза. Общий коэффициент рождаемости изменился с 10,3‰ в 2016 году до 3,2‰ в 2021 году. 

Вторым компонентом, определяющим естественный прирост населения, является показатель смертности. Коэффициент смертности изменился с 17,4 ‰ до 36,3‰.

Смертность в Нечаевском сельсовете на протяжении рассматриваемого периода превышает рождаемость в среднем в 2,4 раза.

Динамика основных демографических показателей
Таблица 5

	№

п/п
	Показатели
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	1
	Численность постоянного населения на 01.01., чел.
	2236
	2246
	2235
	2025
	1945
	1871

	2
	Родилось
	23
	14
	14
	20
	15
	6

	3
	Умерло
	39
	44
	30
	21
	23
	68

	4
	Естественный прирост населения

прирост (+), убыль (-), чел
	-16
	-30
	-16
	-1
	-8
	-62

	5
	Общий коэффициент рождаемости, промилле
	10,3
	6,2
	6,3
	9,9
	7,7
	3,2

	6
	Общий коэффициент смертности, промилле
	17,4
	19,6
	13,4
	9,9
	11,8
	36,3
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Рис.4 Естественное движение населения
В результате можно сказать, что на территории поселения уровень смертности продолжает значительно превышать показатели по рождаемости. Это напрямую вызвано резким падением уровня и качества жизни населения, также сказывается и формирование у молодежи новых типов репродуктивного поведения, связанных с изменением в стиле и образе жизни, всеобщее распространение получают одно и двухдетные семьи.

Возрастная структура населения

На 01.01.2022 года в возрастной структуре населения лица трудоспособного возраста составляли 52,9% (989чел.), старше трудоспособного – 27,1% (507чел.), моложе трудоспособного – 20% (375 чел.). Численность лиц, старше трудоспособного возраста в 1,3 раза больше численности лиц моложе трудоспособного возраста, что оказывает негативное влияние на перспективную динамику демографических процессов в Нечаевском сельсовете.

Динамика возрастной структуры населения Нечаевского сельсовета за 2015-2021 годы представлена в таблице 6.

Таблица 6

	Показатели
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Численность населения моложе трудоспособного возраста, чел.
	449
	445
	454
	406
	402
	408
	375

	Численность населения трудоспособного возраста, чел.
	1246
	1184
	1214
	1252
	1070
	1003
	989

	Численность населения старше трудоспособного возраста, чел.
	573
	607
	578
	577
	553
	534
	507

	Итого по сельсовету
	2268
	2236
	2246
	2235
	2025
	1945
	1871
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Рис. 5 Возрастная структура населения
Главной особенностью динамики возрастного состава населения Нечаевского сельсовета на современном этапе является старение населения. Старение населения и изменение его возрастной структуры находит отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношение численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возрастов.

Старение населения в перспективе ставит серьезные социально-экономические, социально-психологические, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличение экономической нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблемы здоровья пожилых людей.

Выводы:

1.Наблюдается депопуляция населения в сельсовете, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, высокой смертностью. Миграционные процессы характеризуются отрицательным миграционным приростом.

2.Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3.В ближайшее время резкого изменения в демографической ситуации не предвидится.

4.Ближайшей задачей является создание условий для улучшения основных демографических процессов и переход к естественному воспроизводству населения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем населения и реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Создание новых производств, увеличение производственных площадей, которые позволят создать новые рабочие места, привлечь в поселение кадры из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей поселения, рост количества рабочих мест.

4. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

5. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения.

6. Оказание содействия переселению граждан в Нечаевский сельсовет из других регионов.

Прогноз перспективной численности населения

Традиционно прямой демографический прогноз численности населения осуществляется на основе учета таких факторов как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тенденции изменения этих параметров.

Перспективная численность населения рассчитывается на основе данных о естественном и механическом приросте населения за определенный период и предположения о сохранении выявленных закономерностей на прогнозируемый отрезок времени.

Если не будут приняты меры по стабилизации демографической ситуации, то можно ожидать уменьшение численности населения в Нечаевском сельсовете.

Проводимая в настоящее время на федеральном уровне демографическая политика и соответствующие меры, предпринимаемые по преодолению демографической проблемы на региональном уровне, должны оказать существенное положительное воздействие на демографическую ситуацию.

Учитывая следующие факторы: возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию, выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ, выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ, генеральным планом при расчете численности населения на расчетный срок предусматривается сохранение численности населения на существующем уровне 1871 человек.

Трудовые ресурсы и занятость населения

Ключевым показателем трудового потенциала является удельный вес в структуре населения лиц в трудоспособном возрасте.

Баланс трудовых ресурсов включает систему показателей, характеризующих численность экономически активного населения в границах Нечаевского сельсовета с учетом возрастно - полового состава, соотнесенную с наличием и качеством рабочих мест.

Основную часть трудовых ресурсов территории составляют лица в трудоспособном возрасте, а также лица старше трудоспособного возраста, занятые в производстве. В таблице 7 приведен баланс трудовых ресурсов и занятость населения.

Баланс трудовых ресурсов и занятость населения 
Таблица 7

	Наименование
	Человек

	Население -всего
	1871

	Численность населения в трудоспособном возрасте
	989

	Численность занятых 
	400

	В т.ч. органы управления
	6

	сельское хозяйство
	60

	промышленность (транспорт и связь)
	4

	здравоохранение
	7

	культура
	6

	образование
	40

	оптовая и розничная торговля, социальная сфера
	24

	бытовое обслуживание
	3

	Лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве
	250

	Молодежь, обучающаяся с отрывом от производства
	-

	Работающие за пределами поселения
	50

	Численность безработных
	25
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Рис. 6 Занятость по видам экономической деятельности в поселении

Анализируя существующую занятость населения, на основе данных предоставленных администрацией поселения, можно сделать вывод, что в Нечаевском сельсовете существует доля трудоспособного населения, незанятого в экономике поселения. Это подтверждается наличием значительных групп населения следующего статуса: жители, которые выезжают на работу за пределы поселения, безработные.

1.5 Жилищный фонд

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В связи с этим обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилым фондом.

Жилая застройка на территории населенных пунктов сельского поселения представлена в основном одноэтажными домами усадебного типа с приусадебными участками. Жилой фонд имеет частичное инженерное благоустройство.

По состоянию на 01.01.2022 г. в поселении насчитывалось 851 домовладения. Общая площадь жилищного фонда – 64740,0 кв.м, в т. ч. частный жилой фонд – 64740,0 кв.м. При численности населения в 1871 человек средняя обеспеченность жилищным фондом в поселении составляет 34,6 кв. м на 1 человека.

Характеристика жилищного фонда Нечаевского сельсовета 

Таблица 8

	№

п/п
	Наименование населенных пунктов
	Численность населения, чел.
	Жилой фонд, всего
	Частный
	Сред. обеспеченность м²/чел

	
	
	
	Кол-во домохозяйств
	Площадь, м²
	Площадь, м²
	

	1
	с. Нечаевка
	1801
	823
	63843,0
	63843,0
	35,4

	2
	с. Литомгино
	4
	1
	50,0
	50,0
	12,5

	3
	с. Николо-Азясь
	7
	2
	110,0
	110,0
	15,7

	4
	д. Доможировка
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	д. Липяги 
	4
	2
	85,0
	85,0
	21,2

	6
	д. Отрада
	23
	8
	230,0
	230,0
	10,0

	7
	п. Краснополье
	22
	10
	230,0
	230,0
	10,4

	8
	п. Мокрые Вражки
	2
	2
	92,0
	92,0
	46,0

	9
	разъезд Пословка
	8
	3
	100,0
	100,0
	12,5

	
	Итого
	1871
	851
	64740,0
	64740,0
	34,6


Жилой фонд имеет полное и частичное благоустройство.

Оборудование жилого фонда на 01.01.2022 г.
Таблица 9
	Наименование муниципально-го образования
	Общая площадь жилых помеще

ний   

тыс. м²
	В том числе оборудованная

	
	
	всеми

видами

одно-

времен

но
	водо-прово-дом
	канали-зацией

(центра

лизов)


	отопле-нием

(инд)
	горячим водо-снабже

нием
	ваннами

(душем)
	газом

(сете-вым)

	Нечаевский сельсовет
	64740,0
	20,57
	30,67
	21,97
	62,37
	20,57
	20,57
	63,57


Жилой фонд по этажности

Таблица 10
	Наименование муниципального образования


	Общая площадь жилых помещений
	1-2 этажа с участками
	3 этажа
	4 этажа

	
	тыс.кв.м
	%
	тыс.кв.м
	%
	тыс.кв.м
	%
	тыс.кв.м
	%

	Нечаевский

сельсовет
	64740,0
	100
	64740,0
	100
	-
	-
	-
	-


Жилой фонд по проценту износа
Таблица 11
	Наименование муниципального образования
	от 0 до 30%

	от 31% до 65 %
	от 66% до 70 %
	Свыше 70%

	
	тыс.кв.м
	%
	тыс.кв.м
	%
	тыс.кв.м
	%
	тыс.кв.м
	%

	Нечаевский

сельсовет
	13,22
	20,4
	29,46
	45,5
	16,66
	25,7
	5,4
	8,4


Новое жилищное строительство на территории поселения обеспечивается за счет индивидуального строительства. В настоящее время строительство в массовом объеме не осуществляется.

Постепенная стабилизация и улучшение социально-экономической ситуации в регионе, в районе и в поселениях, способствует возрастанию объемов жилищного строительства на расчетный срок. Размещение нового строительства генпланом предусматривается на свободной от застройки территории в границах населенных пунктов

Объемы индивидуального жилищного строительства по сельсовету

Таблица 12

	Показатели в сфере строительства
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Площадь введенного жилья, м²
	Данных нет
	191
	843,4


с.Нечаевка

- включить в границы населенного пункта земельный участок с кадастровым номером 58:18:0970101:411, площадью 3,05 га (юго-восточнее с.Нечаевка), с переводом земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов».

Прогноз развития жилищного комплекса

В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда Нечаевского сельсовета.

Направления развития жилищного строительства

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде выделяются следующие направления:

1. Повышение качества жилья за счет:

-строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;

-полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;

-внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.

2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.

1.6 Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура Нечаевского сельсовета представлена автомобильным,   железнодорожным и трубопроводным транспортом.

Автомобильные дороги играют ключевую роль в социально-экономическом развитии сельского поселения и региона в целом. В настоящее время более 80% всех грузов перевозится по автомобильным дорогам. От их состояния и уровня развития зависит реализация национальных проектов в области  здравоохранения, образования, сельского хозяйства, решение вопросов жилищного строительства, улучшения качества жизни населения.

Отсутствие благоустроенных дорог является одной из причин снижения численности сельского населения, приводит к увеличению доли транспортных издержек в себестоимости продукции, сопровождается значительными потерями от бездорожья в сельскохозяйственном производстве.

В целях обеспечения устойчивого, стабильного и безопасного функционирования транспортного комплекса Пензенской области, удовлетворения спроса населения в пассажирских перевозках, развития сети автомобильных дорог общего пользования принята государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы».

На территории Нечаевского сельсовета постановлением от 30.11.2016 №83 утверждена программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период 2016-2026 годы».

Цель Программы:

-Развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения. 

Автомобильный транспорт

В транспортную инфраструктуру Мокшанского района входят автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, местного значения соединяющие Мокшанский район с соседними регионами, с областным центром, соседними районами и сельскими администрациями.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, расположенных на территории Нечаевского сельсовета и  относящихся к собственности Пензенской области

Таблица 13

	№

п.п.
	Наименование
	Идентификационный номер
	Адрес

	1
	Автодорога

"р.п. Мокшан - с. Нечаевка"
	58-ОП-МЗ-Н-190
	Мокшанский район

	2
	Автодорога

"с. Нечаевка - с. Успенское"
	58-ОП-МЗ-Н-194
	Мокшанский район


Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нечаевского сельсовета и относящихся к 

собственности Мокшанского района

Таблица 14

	№/№
	Наименование автодороги
	Протяженность автодорог, км

	
	
	а/б
	щебень
	всего

	1
	Подъезд к с. Николо-Азясь
	
	1,24
	1,24

	2
	а/д «с. Нечаевка – п. Отрадный»
	15,31
	
	15,31

	3
	Подъезд к д. Отрада
	
	8,45
	8,45

	Итого                                           
	15,31
	9,69
	25


Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду, и обеспечению сельсовета необходимыми ресурсами. Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

Улично-дорожная сеть в населенных пунктов Нечаевского сельсовета
Таблица 15
	№

п.п
	Наименование дороги
	Протяженность в метрах

	
	
	всего
	с усовер-шенствованным покрытием (асфальт)
	с твердым типом покрытия (пгс, ще-бень, гравий)
	Грунтовые

	1
	с. Нечаевка

ул. Советская
	1980
	-
	1980
	-

	2
	ул. Советская 2-я
	490
	280
	-
	-

	3
	ул. Садовая
	850
	-
	850
	-

	4
	ул. Парковая
	1770
	1770
	-
	-

	5
	ул. Первомайская
	780
	-
	780
	-

	6
	ул. Пролетарская
	1000
	-
	1000
	-

	7
	ул. Базарная
	960
	-
	960
	-

	8
	ул. Чапаева
	430
	430
	-
	-

	9
	ул. Рабочая
	1160
	-
	1160
	-

	10
	ул. Лесная
	670
	-
	670
	-

	11
	ул. Комсомольская
	820
	-
	820
	-

	12
	ул. Ленинская
	890
	-
	890
	-

	13
	ул. Подлесная
	600
	-
	600
	-

	14
	ул. Пионерская
	540
	-
	540
	-

	15
	ул. Октябрьская
	1400
	-
	1400
	-

	16
	ул. Заводская
	2890
	-
	2890
	-

	17
	ул. Транспортная
	410
	-
	410
	-

	18
	ул. Железнодорожная
	970
	970
	-
	-

	19
	ул. Пристанционная
	650
	650
	-
	-

	20
	ул. Совхозная
	1550
	1550
	-
	-

	21
	ул. Почтовая
	800
	-
	800
	-

	22
	ул. Транспортная 2-я
	380
	-
	380
	-

	23
	ул. Молодежная
	2640
	-
	2640
	-

	24
	ул. Коммунальная
	920
	-
	920
	-

	25
	с.Литомгино
	1400
	-
	-
	1400

	26
	с. Николо-Азясь
	1800
	-
	-
	1800

	27
	с. Доможировка
	-
	-
	-
	-

	28
	с. Липяги

ул. Заовражная
	900
	-
	-
	900

	29
	д. Отрада

ул. Отрада
	1500
	-
	-
	1500

	30
	с. Краснополье

ул. Садовая
	1900
	-
	-
	1900

	31
	с. Мокрые Вражки

ул. В-Порядок
	600
	-
	-
	600

	32
	рзд. Пословка

ул.Пристанционная
	950
	-
	-
	950

	
	Итого ул.-дор. сеть
	34600
	5860
	19690
	9050


Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи населенных пунктов с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой.

При проектировании уличной сети населенных пунктов на перспективу следует учитывать уже сложившиеся пути сообщения. 

Улично-дорожная сеть представлена в основном грунтовыми дорогами.

Общая протяженность улично-дорожной сети по населенным пунктам поселения составляет 34,600 км. 

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: подъезд к с.Николо-Азясь, а/д «с.Нечаевка – п.Отрадный», подъезд к д.Отрада (СТП Мокшанского района).

По развитию улично-дорожной сети:

- благоустройство улиц и ремонт дорожного полотна и тротуара;

- освещения улиц в населенных пунктов и замена светильников уличного освещения на энергосберегающие (светодиодные);

- организация площадок с необходимым количеством парковочных мест для временного хранения автомобилей перед зданиями общественного назначения.

Осуществление мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры будут содействовать обеспечению круглогодичной транспортной доступности, большей безопасности проживания жителей и привлекательности поселения для застройщиков.

Железнодорожный транспорт

По территории Нечаевского сельсовета проходит однопутный неэлектрифицированный участок железнодорожной линии Пенза-Ряжск Куйбышевской железной дороги филиала ОАО «РЖД», протяженностью 29,7 км по территории сельсовета. В границах сельсовета расположены железнодорожная станция Симанщина (на станции расположен железнодорожный вокзал), остановочный пункт 674 км, железнодорожный разъезд Пословка.
Трубопроводный транспорт

По территории Нечаевского сельсовета проходит магистральный нефтепровод «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» (Дружба-1), «Куйбышев-Унеча-2» (Дружба-2) и магистральный нефтепродуктопровод «Уфа - Западное направление», «Куйбышев-Брянск». Схемой территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта (распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015г. №816-р (с изменениями)) предлагается:

Перечень строящихся объектов магистральных нефтепроводов 

Таблица 16

	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Основные характеристики объекта
	Год завершения работ

	1
	Строительство сети подвижной радиосвязи на участке узел связи «Кузнецк» - узел связи «Соседка» 


	Пензенская область, городской округ город Пенза, Кузнецкий район, Махалинский сельсовет, Яснополянский сельсовет, Городищенский район, Нижнеелюзанский сельсовет, Архангельский сельсовет, Русско-Ишимский сельсовет, Бессоновский район, Бессоновский сельсовет, Кижеватовский сельсовет, Грабовский сельсовет; Мокшанский район, Рамзайский сельсовет, Нечаевский сельсовет; Каменский район, Головищенский сельсовет; Пачелмский район, Титовский сельсовет, Белынский сельсовет, Чкаловский сельсовет; Башмаковский район, Шереметьевский сельсовет, Высокинский сельсовет
	пропускная способность канала связи 10 Гбит/с
	2022


1.7 Инженерная инфраструктура
В целях комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической ситуации на территории Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области принята Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года» (постановление администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 15.05.2017 №41). 

Водоснабжение

Источниками централизованного водоснабжения Нечаевского сельсовета являются ресурсы подземных вод.

На территории Нечаевского сельсовета насчитывается 2 артезианских скважин, 2 водонапорные башни, из которых осуществляется водоснабжение населения, организаций и предприятий. Протяженность водопроводной сети на территории сельсовета – 29,472 км. Износ водопроводной сети – 50 %.

Источники водоснабжения других населенных пунктов: с.Литомгино, с.Николо-Азясь, д.Доможировка, д.Липяги, д.Отрада, п.Краснополье, п.Мокрые Вражки, рзд. Пословка – это шахтные колодцы. 

Качество воды – удовлетворительное.

Действующие источники водоснабжения на территории Нечаевского сельсовета

Таблица 17

	№ п/п
	Муниципальное образование/

населенный пункт
	Источник питьевого водоснабжения (артскважины, поверхностные источники)
	Балансодержатель источника водоснабжения (наименование ЮЛ/ИП), 
	Про-

тяжен.

водопр. сетей

	1
	Нечаевский сельсовет

с. Нечаевка
	две артскважины 

юго-восточнее 

с. Нечаевка

водонапорная башня южнее с. Нечаевка

водонапорная башня ул. Пристанционная с. Нечаевка
	Администрация Нечаевского сельсовета


	29472 м


Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ  51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:

-обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 96%;

-отсутствуют водопроводные сети: с.Литомгино, с.Николо-Азясь, д.Доможировка, д.Липяги, д.Отрада, п.Краснополье, п.Мокрые Вражки, рзд. Пословка;

-в связи с физическим износом водопроводных сетей, из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается;

-растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 20 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35- 40 лет, полиэтиленовых более 50 лет;

-износ водопроводных сетей составляет 50 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 20-25% от объема воды поданной в сеть;

-текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю,
Мероприятия в области водоснабжения:

-капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Нечаевка.

Водоотведение

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах.

С целью снижения фильтрации неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в водоносные горизонты необходимо:

- выгребные ямы заменить на системы автономной переработки стоков (септи-ки+дренажные системы) с учетом новых технологий.

Электроснабжение

Энергообеспечение Нечаевского сельсовета осуществляют Мокшанские РЭС ОАО «Филиал МРСК Волги – Пензаэнерго».
Электроснабжение потребителей Нечаевского сельсовета осуществляется от ПС 35/10кв «Нечаевка» и через 35 понижающих трансформаторных подстанций на напряжении 10/0,4 кВ, которые полностью обеспечивают электроэнергией населенные пункты и производственные центры. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок.
По территории муниципального образования проходят следующие линии электропередач:

-ВЛ 110 кВ «Пенза–Каменка 1,2» протяженностью 18,6 км по территории Нечаевского сельсовета;

-ВЛ 110кВ «Прогресс» протяженностью 16,1 км по территории Нечаевского сельсовета;

-ВЛ 35 кВ «Мокшан-Нечаевка» протяженностью 4,9 км по территории Нечаевского сельсовета.

-ВЛ 35 кВ «Нечаевка-Прогресс» протяженностью 11,7 км по территории Нечаевкого сельсовета.

Протяженность ВЛ 10 кВ на территории поселения – 61,3 км.

Мероприятия в области развития электрических сетей:

-повышение качества потребляемой в поселении электроэнергии;

-обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией населения и других потребителей, расположенных на территории поселения;

-обеспечение подключения к источникам электроэнергии индивидуальных жилых домов на территории новой застройки;
-ремонт существующего наружного освещения;
-внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.
Газоснабжение

Источником газоснабжения является ГРС с-за Ардымский. Газ от ГРС по межпоселковым газопроводам давлением 1,2 и 0,6 Мпа поступает на ПРГ населённого пункта, откуда газопроводами низкого давления подаѐтся непосредственно потребителям. Дефицита газа сельсовет не имеет. Протяженность газовых сетей составляет – 10,2км. Износ – 30%. Организация поставщик газа - ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

В настоящее время с.Нечаевка газифицировано, с.Литомгино, д.Отрада, с.Николо-Азясь, д.Доможировка, д.Липяги, п.Краснополье, п.Мокрые Вражки, рзд.Пословка не газифицированы.

Мероприятия на первую очередь:

-газопровод низкого давления к с.Литомгино 750 м, ПРГ – первая очередь. (СТП Мокшанского района);

-газификация негазифицированного жилого фонда в сельском поселении;

-внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;

-повышение эффективности использования сетевого газа.

Связь
Связь – часть производственной и социальной инфраструктуры муниципального образования, предназначенная для удовлетворения нужд граждан, органов управления, юридических лиц в услугах электрической и почтовой связи.

Оператором телефонной связи является Пензенский филиал ПАО «Ростелеком».
На территории поселения осуществляет почтовое обслуживание одно отделение Почты России в с.Нечаевка, ул.Почтовая, 32.

Наличие почтового отделения позволяет предоставлять населению не только весь комплекс традиционных почтовых услуг: оформление и доставка почтовых отправлений и подписных изданий, доставку и выплату пенсий, но и по приему коммунальных услуг, реализации товаров народного потребления, различные банковские операции.

Услуги сотовой связи оказывают операторы Мегафон, МТС, Билайн, Теле 2, севернее с.Нечаевка расположена базовая станция сотовой связи.  

Теплоснабжение

Системы централизованного теплоснабжения в населенных пунктах отсутствуют.

В настоящее время теплоснабжение общественных и производственных зданий осуществляется от индивидуальных встроенных и отдельно стоящих котельных, работающих на газовом топливе.

Перечень источников теплоснабжения Нечаевского сельсовета

Таблица 18

	Наименование населенных пунктов
	Зона охвата системой теплоснабжения (сущ.)
	Источники теплоснабжения
	Вид топлива

	1
	2
	3
	4

	Нечаевский сельсовет

	Котельная
	МБОУ СОШ с.Нечаевка, ул.Парковая, 30                  
	Отдельно стоящая котельная                   
	Природный газ

	Котельная
	МБДОУ детский сад с.Нечаевка,ул.Совхозная, 26              
	Отдельно стоящая котельная                   
	Природный газ

	Котельная
	Врачебная амбулатория с.Нечаевка ул.Парковая, 31
	Отдельно стоящая котельная                   
	Природный газ

	Котельная
	Филиал МБУК «МЦР ДК» в с.Нечаевка, ул.Рабочая, 2
	Отдельно стоящая котельная                   
	Природный газ

	
	Нечаевская сельская библиотека ул.Рабочая, 2
	
	


В индивидуальных жилых домах, газифицированных установлены индивидуальные источники тепла, работающие на природном газе, негазифицированные отапливается дровами, углем. 

Объекты коммунального хозяйства

Санитарная очистка территории Нечаевского сельсовета включает в себя мероприятия по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, содержанию кладбищ, скотомогильников.

На территории Нечаевского сельсовета расположено девять кладбищ, скотомогильники отсутствуют.

Сведения о размещении кладбищ на территории Нечаевского сельсовета 

Таблица 19
	
	Месторасположение кладбища
	Кадастровый номер
	Площадь, кв.м

	1
	юго-западнее с. Нечаевка
	58:18:0951201:153
	28927

	2
	северо-восточнее с.Литомгино
	часть квартала 58:18:0970101
	6237

	3
	юго-восточнее с. Николо-Азясь
	часть квартала 58:18:0951003
	9355

	4
	севернее д. Отрада
	часть квартала 58:18:0990201
	3198

	5
	восточнее п. Краснополье
	часть квартала 58:18:0960701
	4500

	6
	юго-западнее д.Липяги
	на землях с/х назначения
	1627


Санитарно-защитная зона для кладбищ не установлена.

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон определены «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года N 222).

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

В соответствии с Правилами в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Обращение с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья регламентируется Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89 «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями) и Постановлением Правительства Пензенской области от 10.04.2020 г. № 226-пП «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области» (далее Схема).

Вывоз твердых коммунальных отходов (вторник, пятница) осуществляется Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами по договорам с физическими и юридическими лицами. 

1.8 Социальная инфраструктура Нечаевского сельсовета
В целях создания благоприятных социально-бытовых условий проживания населения, развития социально-культурной сферы благоустройства на территории Нечаевского сельсовета Мокшанского района принята Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период 2016-2026 годы», утвержденная постановлением администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района от 30.11.2016 №84. 
Образование

Общеобразовательные учреждения Нечаевского сельсовета представлены: 

-МБОУ СОШ с. Нечаевка, с. Нечаевка, ул. Парковая, 30;
-МБДОУ детский сад с.Нечаевка, с.Нечаевка, ул.Совхозная, 26.

Характеристики объектов системы образования и воспитания

Таблица 20

	Адресная принадлеж

ность объекта социальной инфраструктуры
	Год

пост

ройки
	% износа /

количество произведен

ных

капиталь

ных ремонтов
	Наличие подключения к

инженерно-коммуналь

ному обеспечению
	Наличия оборудования

обеспечивающего безопас

ность, в том числе пожарную.
	Проектная / фактическая

Мощ

ность, количество учеников
	Числен

ность обслужи

вающего персонала (количество работников)
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочеред

ные мероприятия 

и сроки реализации).

	МБОУ СОШ с.Нечаевка, ул.Парковая, 30                  
	1975
	нет данных
	электроснабжение,

водоснабже

ние,

теплоснабже

ние
	автоматическая пожарная сигнализация (АПС),

  наружное видеонаблюдение 
	260/215


	30
	требуется реконструкция

	МБДОУ детский сад с.Нечаевка,ул.Совхозная, 26              
	1979
	нет данных
	электроснабжение,

водоснабже

ние,

теплоснабже

ние
	автоматическая пожарная сигнализация (АПС),

  наружное видеонаблюдение
	140/64
	14
	требуется текущей ремонт


Для решения проблем в системе образования в Мокшанском районе принята и работает муниципальная программа «Развитие системы образования в Мокшанском районе» на 2014-2024 годы, задачами которой являются:

-модернизация образовательных программ и технологий обучения, развитие инфраструктуры, организационно-правовых форм, обеспечивающих достижение современного качества учебных результатов, равную доступность качественных услуг дошкольного, общего, дополнительного образования, позитивную социализацию детей;

-формирование механизмов муниципальной оценки качества и востребованности образовательных услуг, предусматривающих участие потребителей образовательных услуг и общественных институтов в контроле и оценке качества образования;

-развитие инфраструктуры оздоровления и отдыха детей, совершенствование механизмов и инструментов социальной и психолого-педагогической поддержки детей, формирование здорового образа жизни;

-повышение эффективности управления муниципальной системой образования;

-улучшение материально-технической базы образовательных организаций.

Основные изменения в системе образования Нечаевского сельсовета будут связаны со структурной перестройкой в системе уже существующих учреждений, улучшением качества обучения, развитием системы переподготовки кадров.

Планируется реконструкция МБОУ СОШ с.Нечаевка, расположенного по адресу Пензенская область, Мокшанский район, с. Нечаевка, ул. Парковая, 30 (СТП Мокшанского района).

Здравоохранение

В систему здравоохранения Нечаевского сельсовета входит врачебная амбулатория с.Нечаевка.

Специализированную квалифицированную медицинскую помощь жители населенных пунктов Нечаевского сельсовета могут получить в районном центре – р.п.Мокшан, в ГБУЗ «Мокшанская районная больница». Широкий перечень специализированных услуг предоставляется в г. Пенза.

Характеристики объектов системы здравоохранения
Таблица 21

	Наличие и адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры
	Год

Построй

ки
	% износа /

Коли

чество произведенных

капитальных ремонтов
	Наличие подключения к

инженерно-коммуналь

ному обеспечению
	Наличия оборудования

Обеспечи

вающего безопас

ность, в том числе пожарную.
	Проектная мощн. посещений в смену
	Числен

ность обслуживающего персонала (кол-во работающ)
	Примечания (современ

ное состояние, основные проблемы, первоочеред

ные мероприя

тия и сроки реализации).

	Врачебная амбулатория с.Нечаевка ул.Парковая, 31
	1979
	нет данных
	электроснабжение,

водоснабжение, теплоснабжение
	огнетуши

тели
	100
	6
	-


Сокращение рождаемости, увеличение смертности, старение населения, уровень общей заболеваемости населения и другие демографические факторы настоятельно требуют изменений в структуре здравоохранения, прежде всего в области охраны здоровья матери и ребёнка, а также в отношении обслуживания лиц пожилого возраста.

Учитывая социальную значимость отрасли в части охраны здоровья граждан, медицинская помощь, в первую очередь, должна определяться государственной политикой и базироваться на бюджетном финансировании.

В районе и области принят ряд ведомственных целевых программ по здравоохранению, которые направлены на:

-снижение смертности населения от предотвратимых причин;

-улучшение эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера;

-сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

-укрепление здоровья детей и подростков;

-обеспечение квалифицированными кадрами.

Для обеспечения оказания первичной медико-санитарной помощи населению Нечаевского сельсовета Мокшанского района в соответствии с региональной программой Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» (постановление правительства Пензенской области от 14.12.2020г. № 866-пП) предлагается строительство взамен существующего:

-врачебная амбулатория с.Нечаевка, ул.Парковая, 31 – 2022г.

Культура

Одной из главных задач культурно-просветительской деятельности является организация досуга, что в свою очередь является одним из факторов, определяющих качество жизни населения. Наличие в полном объеме услуг данной сферы может быть дополнительным стимулом для закрепления населения на территории, в первую очередь, молодежи.

Характеристики объектов системы культуры

Таблица 22

	Наличие и адресная принадлеж

ность объекта социаль

ной инфра

структуры
	Год

пост

ройки
	% износа /

количество произведенных

капит. ремон

тов
	Наличие подключе

ния к

инженерно-коммуналь

ному обеспече

нию
	Наличие оборудова

ния,

обеспечивающего безопас

ность, в том числе пожарную
	Факти

ческая

мощ

ность.


	Числен-ность обслуживающего персо

нала (количество работ

ников)
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочеред

ные мероприятия и сроки реализации)

	Объекты культуры

	Филиал МБУК «МЦР ДК» в с.Нечаевка, ул.Рабочая, 2
	1968
	нет данных
	электоснабже

ние,

водоснабжение,

теплоснабже

ние
	огнетушители
	200 
	5
	требуется текущей ремонт

	Нечаевская сельская библиоте-

ка ул.Рабочая, 2

	1968
	нет данных
	электоснабже

ние,

водоснабжение

теплоснабже

ние
	огнетушители
	12
	1
	требуется текущей ремонт


Основными задачами в сфере культуры сельского поселения являются:
-сохранение и развитие ранее накопленного культурного потенциала данной местности, создание условий для приобщения местных жителей к отечественным и мировым культурным ценностям, разнообразия культурной жизни, удовлетворение и развитие культурных потребностей и творческих способностей;

-возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного художественного и научно-технического творчества, народных промыслов и ремесел, приобщение молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка индивидуальных талантов и дарований;

-сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, традиций, обрядов, фольклора;

-обеспечение сохранности книжного фонда библиотек, предоставление доступности жителям сельского поселения информационных ресурсов, накопленных в библиотеках страны;

-развитие системы кинообслуживания населения, организация киноклубов познавательной направленности.

В с.Нечаевка расположена Никольская церковь (действующая).

Физкультура и спорт

Занятия спортом, физическое воспитание являются важным фактором, способствующим поддержанию здорового образа жизни, формированию положительных ценностных ориентаций населения.

Основной задачей развития физкультурно-спортивных учреждений поселения является создание условий, необходимых для формирования у населения потребности в здоровом образе жизни, для возрождения массового спорта и массовой физической культуры.

На территории Нечаевского сельсовета спортивная площадка и спортивный зал есть в общеобразовательной школе.
Объекты физической культуры и спорта

Таблица 23
	Наличие и адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры
	Год

постройки
	% износа /

количество произведенных

капиталь

ных ремонтов
	Наличие подключе

ния к

инженено-коммунальному обеспечению
	Наличия оборудования

обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную.
	Проект / фактическая

мощ

ность
	Числен

ность обслуживающего персонала (коли

чество работников)
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации).

	Спортивный зал пришкольный в селе Нечаевка,  

с. Нечаевка,                 ул.Парковая, 30
	1975
	нет данных
	Электроснабжение,

водоснабжение, теплоснабжение


	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС),

наружное видеонаблюдение
	162,1/215
	1
	-


Список плоскостных спортивных сооружений представлен в таблице 24.

Реестр плоскостных спортивных сооружений Нечаевского сельсовета

Таблица 24
	№

п.п.
	Тип спортивного сооружения
	Место расположения
	Площадь,

кв. м
	Тип покрытия

	1
	Волейбольная площадка
	с. Нечаевка
	162
	Естественный газон

	2
	Стритбольная площадка
	с. Нечаевка
	280
	Асфальт 

	3
	Футбольное поле
	с. Нечаевка
	1800
	Естественный газон

	4
	Баскетбольная площадка
	с. Нечаевка
	800
	Асфальт 

	5
	Футбольное поле
	с. Нечаевка
	3600
	Естественный газон


Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта:

-развитие материально-технической базы, реконструкция имеющихся спортивных объектов;

-вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом;

-организация и проведение массовых соревнований среди детей.

Система торгово-бытового обслуживания

Традиционно одной из важнейших сфер в удовлетворении основных потребностей населения является обеспечение в сфере торговли и бытового обслуживания, общественного питания. В данных сферах в последние годы наряду с муниципальными организациями и предприятиями важную роль стали играть представители частного капитала.

Сведения об объектах торговли на 01.01.2022 г.

Таблица 25 

	№

п/п
	Наименование 

торгового 

предприятия
	Адрес 

деятельности 

организации


	Профиль 

предприятия
	Общая площадь, кв.м
	Торговая

 площадь, кв.м

	1
	Магазин 

«Продукты»
	с.Нечаевка, ул.Совхозная, д.24
	смешанный
	170
	56

	2
	Магазин «Универсам»
	с.Нечаевка, ул. 2-ая Советская», д.15
	смешанный
	159,4
	78

	3
	Магазин 

«Смак»
	с.Нечаевка,

 ул.Почтовая, д.32
	смешанный
	20
	20

	4
	Магазин «Авокадо»
	с. Нечаевка, ул. 2-ая Советская, д.18
	смешанный
	80
	12

	5
	Магазин

 «Аванс»
	с. Нечаевка, ул. 2 –ая Советская, д.6А
	продуктовый
	51
	23,6

	6
	Магазин

«Елена»
	с. Нечаевка, ул. 2-ая Советская, д.16
	смешанный
	23,7
	9,5

	7
	Магазин «Причал»
	с. Нечаевка, ул. Чапаева, д.2А
	смешанный
	17,5
	17,5

	8
	Магазин

 «Промтовары»
	с. Нечаевка, ул. 2-ая Советская д,,22
	промышленный
	64
	25

	9
	Магазин ООО

 «Гармония»
	с. Нечаевка, ул. 2-ая Советская, д.21
	продуктовый
	170
	75

	10
	Магазин ООО «Гармония»
	с. Нечаевка, ул. 2-ая Советская, д.13
	смешанный
	159
	100

	11
	Магазин «Промтовары»
	с. Нечаевка, ул. 2-ая Советская, д.3
	промышленный
	17
	17

	12
	Магазин

 «Промтовары»
	с. Нечаевка, ул. 2-ая Советская, д.4
	промышленный
	25
	25

	Итого
	-
	-
	956,6
	458,6


Предприятий общественного питания на территории сельского поселения нет.

Проектные предложения на расчетный срок:

Стратегия развития и размещения сети объектов розничной торговли предусматривает её формирование в виде единой взаимосвязанной системы торгового обслуживания населения на основе:

-разнообразия структурно-функциональных параметров торговых объектов;

-ориентации каждого отдельного торгового объекта на конкретную зону торгового обслуживания;

-нацеленности на создание полноценной социально-ориентированной рыночной среды в сельском поселении.

Особого внимания заслуживает рынок бытовых услуг, имеющий социальную значимость – ритуальные услуги, услуги бань, парикмахерские услуги, услуги документальных фотографий и т.д.

Потребности населения в бытовых услугах возрастают в связи с повышением жизненного уровня граждан.

Развитие, организацию и размещение предприятий потребительского рынка на перспективу предполагается осуществлять по следующим основным направлениям:

-формирование сбалансированной сети предприятий потребительского рынка на всех уровнях планировочной структуры в сельском поселении;

-универсализация продовольственной торговли, за исключением товаров редкого и эпизодического спроса;

-формирование системы магазинов мелкорозничной торговли, расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров.

1.9 Функционально-планировочная структура территории

Среди документов территориального планирования Градостроительный кодекс РФ особо выделяет генеральные планы как документы, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, подготовленный и утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов для утверждения их в составе правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий, градостроительных планов.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное их назначение.

Функциональное зонирование территории поселения выполняется на основе комплексного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры территории.

Основной задачей функционального зонирования территории населенных пунктов сельского поселения является обеспечение целесообразного использования территории для создания оптимальных условий комфортности проживания населения, привлечения дополнительных капиталовложений. Для выполнения этой задачи в документах территориального планирования необходимо определить функциональные зоны и их границы с учетом историко-культурной и планировочной специфики территории населенных пунктов, требований охраны объектов природного и культурного наследия, фактического использования земель.

Функциональное зонирование территории Нечаевского сельсовета формируется на основе сложившейся структуры функционального зонирования.

В настоящее время на территории сельсовета выделены следующие функциональные зоны:

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

2. Общественно – деловые зоны

3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

4. Зона сельскохозяйственных угодий

5. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ

6. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

7. Зоны рекреационного назначения

8. Зона кладбищ

Сущность функционального зонирования территорий заключается в создании системы территорий с эффективным землепользованием с учетом выявленных территориальных ресурсов и ограничений.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, для ведения личного подсобного хозяйства, для размещения блокированной жилой застройки. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.

Внесением изменений в генеральный план Нечаевского сельсовета на территории поселения планируется изменение границ зоны застройки индивидуальными жилыми домами в связи с включением земельного участка с кадастровым номером 58:18:0970101:411, площадью 3,05га (юго-восточнее с.Нечаевка). 
Общественно-деловые зоны предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего  образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные и многоэтажные гаражи.

В сельских поселениях допускается формировать смешанные зоны с включением малых предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, а также других производственных объектов, размещение которых допустимо в жилых зонах. По согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора в составе смешанных зон допускается размещать малые предприятия, мини-фермы и другие сельскохозяйственные объекты, не требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, инженерной и транспортной инфраструктур. В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садоводческую застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей.

При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам.

Внесением изменений в генеральный план Нечаевского сельсовета на территории поселения планируется изменение границ производственной зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур в связи с включением земельного участка с кадастровым номером 58:18:0800302:215, площадью 0,81 га (пилорама) и земельного участка с кадастровым номером 58:18:0000000:1196, площадью 0,90 га (материальные склады). 
Зона сельскохозяйственных угодий включает территории занятые сельскохозяйственными угодьями – пашни, сенокосы, пастбища, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими).

Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ - зона для ведения садоводства и огородничества.
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий - зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Внесением изменений в генеральный план Нечаевского сельсовета на территории поселения планируется изменение границ производственной зоны сельскохозяйственных предприятий в связи с включением земельного участка с кадастровым номером 58:18:0840101:59, площадью 1,05 га (хозяйства с содержанием животных до 50 голов). 

Зоны рекреационного назначения предназначена для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования.

Зона кладбищ предназначена для размещения кладбищ, крематориев, мест захоронения и культовых сооружений.

Планировочная организация территории Нечаевского сельсовета

Территория Нечаевского сельсовета расположена в южной части Мокшанского района Пензенской области, состоит из единого массива.

Земли сельскохозяйственного назначения занимают 88,33% территории поселения сельсовета. Земли лесного фонда 6,62 %.

Планировочная структура сформировалась в прямой зависимости от природного ландшафта. Она включает в себя планировочные центры и планировочные оси.

Главным планировочным центром является село Нечаевка. Всего в составе поселения девять населенных пунктов.

Основными транспортными планировочными осями территории муниципального образования являются автодороги с твердым покрытием «р.п.Мокшан–с.Нечаевка», «с.Нечаевка-с.Успенское», «с.Нечаевка-п.Отрадный», а также участок железнодорожной линии «Пенза-Ряжск Куйбышевской железной дороги ОАО «РЖД».

Основной природно–ландшафтной осью является р.Азясь, протекающая по границы с Успенским сельсоветом. 

Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами. Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи населенных пунктов с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. Улицы имеют преимущественно двухстороннюю застройку.

1.10 Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (ГК РФ, ст.1, п.4), к зонам с особыми условиями использования (в которых хозяйственная деятельность ограничена или запрещена) отнесены: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Нечаевского сельсовета выделены следующие зоны с особыми условиями использования:

-охранные зоны транспорта;

-охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;

-охранные зоны магистральных трубопроводов;

-охранные зоны объектов газораспределительной сети;

-охранные зоны линий связи и сооружений;

-санитарно-защитные зоны;

-водоохранные зоны;

-зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-снабжения.

Охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Охранные зоны – территории с особыми условиями использования вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения их безопасного функционирования и эксплуатации. Порядок установления охранных зон объектов определяется Правительством Российской Федерации.

Охранные зоны транспорта

Охранные зоны (придорожные полосы) автомобильного транспорта

Придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которой устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги. В соответствии с федеральным законом № 257-ФЗ от 8 ноября 2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития в размере:

-75 метров для автомобильных дорог первой и второй категорий;

-50 метров для автомобильных дорог третьей и четвёртой категории;

-25 метров для автомобильных дорог пятой категории;

-100 метров для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населёнными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тысяч человек;

-150 метров для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек.

Придорожная полоса автодорог «р.п.Мокшан-с.Нечаевка», «с.Нечаевка-с.Успенское» «с.Нечаевка-п.Отрадный»-50м, «Подъезд к с.Николо-Азясь», «Подъезд к д.Отрада» - 25м.

Охранные зоны железных дорог

Размеры полос отвода и охранных зон устанавливаются в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 N 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог», землеустроительной, градостроительной и проектной документацией, генеральными схемами развития железнодорожных линий, узлов и станций, а также с учетом сложившегося землепользования и ранее утвержденных размеров и границ полос отвода и охранных зон.

Размеры земельных участков охранных зон определяются исходя из рельефа и природных условий местности, необходимости создания защиты жилой застройки населенных пунктов от сверхнормативных шумов проходящих поездов, от возможных катастроф с перевозимыми пожаровзрывоопасными и опасными грузами, иных факторов, а также необходимости поэтапного развития объектов железнодорожного транспорта.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 N 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (с последующими изменениями) определено, что в границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности: строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений; распашка земель; выпас скота; выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

По территории Нечаевского сельсовета проходит однопутный неэлектрифицированный участок железнодорожной линии Пенза-Ряжск Куйбышевской железной дороги филиала ОАО «РЖД», протяженностью 29,7 км. В границах сельсовета расположены железнодорожная станция Симанщина (на станции расположен железнодорожный вокзал), остановочный пункт 674 км, железнодорожный разъезд Пословка.
Проект по установлению охранных зон железной дороги в границах Мокшанского района не разрабатывался.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов определяют «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны устанавливаются:

-вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Таблица 26

	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линей с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т. д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативами правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 – 20
	10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20


- вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Размер охранной зоны для ПС 35/10 кВ «Нечаевка» -15 м от ограждения подстанции.

1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электрического хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1 запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

е) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

ж) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 3, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, предусмотренных пунктами 3 и 4, заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству или структурному подразделению), ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий.
Лица, получившие решение о согласовании осуществления действий в охранных зонах, обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность объектов электросетевого хозяйства.

Охранные зоны магистральных трубопроводов

Границы охранных зон магистральных трубопроводов, условия использования земельных участков в границах охранных зон магистральных трубопроводов, порядок организации и производства работ в охранных зонах трубопроводов определяются «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 № 9 (с изменениями). 

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

-вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

-вокруг газораспределительных станций – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований:

1. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, нарушающие нормальную эксплуатацию трубопроводов, приводящую к их повреждению, в частности:

-перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

-открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

-устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

-разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

-бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

-разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

2. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

-возводить любые постройки и сооружения;

-высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

-сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

-производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

-производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

-производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах.

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:

- подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ. В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам. Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток;

- устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;

- вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.

В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.

Охранные зоны объектов газораспределительной сети

Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», для исключения возможности повреждения трубопроводов высокого давления, устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ.

Вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны.

Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначении трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением настоящих правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:


-перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

-открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

-устраивать всякого рода свалки и склады;

-разводить огонь и размещать источники огня;

-рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

-самовольно подключатся к газораспределительным сетям.

Зона минимальных расстояний от оси магистральных трубопроводов

Зона минимальных расстояний трубопроводов — это расстояние от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений. Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 200 метров в зависимости от диаметра трубопровода, степени ответственности объектов, указанных на знаках закрепления трубопроводов, и служат для обеспечения безопасности этих объектов.
Принимаются в соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы». 

Охранные зоны линий связи и сооружений

Охранные зоны линий и сооружений связи установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» и «Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578. Вводятся для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

-для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

-для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

-при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

-при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

-вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

В охранной зоне линий и сооружений связи запрещается:

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

-производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

-производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

-открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

-огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

-самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

-совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

-осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

-производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

-производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

-устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия.

Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны:

-принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий;

-обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям для ведения работ на них (при предъявлении документа о соответствующих полномочиях).

Санитарно-защитные зоны

В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных  постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (далее Правила), санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекта), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Решение об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны в отношении объектов I и II класса опасности принимает Главный санитарный врач Российской Федерации. Санитарно-эпидемиологические требования к данным объектам регламентируются СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В соответствии с Правилами в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

На территории Нечаевского сельсовета расположены действующие объекты, для которых санитарно-защитные зоны в предусмотренном действующим законодательством порядке не установлены и требуется их установление:

− кладбища;

− объекты сельскохозяйственного назначения.

На территории Нечаевского сельсовета предусматривается:

− хозяйства с содержание животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов. Ориентировочная санитарно-защитная зона 50 м, класс V (п. 7.1.11. Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с последующими изменениями);

− материальные склады. Ориентировочная санитарно-защитная зона 50 м, класс V (п. 7.1.11. Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с последующими изменениями);

− строительство пилорамы. Ориентировочная санитарно-защитная зона 100 м, класс IV (п. 7.1.5. Обработка древесины. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с последующими изменениями).

Санитарно-защитная зона указано ориентировочно в соответствии с классификацией и подлежит корректировке.

Защита от электрических магнитных полей

В проекте установлены охранные зоны от высоковольтных линий электропередач.

В пределах данных зон запрещается:

- размещать жилые и общественные здания и сооружения;

- устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;

- размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти и нефтепродуктов;

- производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.

Территории охранных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако, рекомендуется выращивать на них культуры, не требующие ручного труда.

Санитарно-защитные зоны автомобильных и железных дорог 

Согласно СНиП 2.05.05-85* Москва 2004 автомобильные дороги I-III категорий следует, как правило, прокладывать в обход населенных пунктов с устройством подъездов к ним. В целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции дорог расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенных пунктов следует принимать в соответствии с их генеральными планами, но не менее 200 м.

В отдельных случаях, когда по технико-экономическим расчетам установлена целесообразность проложения дорог I-III категорий через населенные пункты, их следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог общей сети I, II и III категории до застройки необходимо принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85, но не менее 100 м – до жилой застройки, 50 м – до садоводческих товариществ.

Санитарный разрыв от автодорог IV категории до жилой застройки должен составлять не менее 50 м (СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль дороги следует предусматривать полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» жилая застройка должна быть отделена от железной дороги санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного полотна.

Зона акустического дискомфорта от железной дороги

При движении железнодорожных составов образуется акустическое (шумовое) загрязнение при магистральных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения 55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.

Зона действия вибрации железнодорожных и автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль дороги следует предусматривать полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В целях охраны водных объектов от загрязнения, истощения, засорения в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ вдоль водных объектов устанавливаются водоохранные зоны.

Таблица 27

	Протяженность участков рек, км
	Ширина водоохранных зон, м

	от истока до 10 км
	50

	от10 км до 50 км
	100

	от 50 км и более
	200


Для рек, ручьев протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой.

Размеры водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Азясь –  100 м, 30 м, для иных гидрологических объектов – 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.

Организация водоохранных зон и прибрежных полос вдоль рек является важным мероприятием. Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они имеют существенное значение в борьбе с эрозией, природным фактором, оказывающим существенное влияние на формирование природного ландшафта сельсовета.

В границах водоохранных зон запрещается:

-использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

-размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

-осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

-строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
-хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в   специализированных хранилищ на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

-сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

-разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается:

-распашка земель;

-размещение отвалов размываемых грунтов;

-выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно ст. 6 Водного Кодекса Российской Федерации, вдоль береговой линии (границы водного объекта) водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1110-02 («Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный №3399), зона санитарной охраны источников водоснабжения (артезианских скважин) организуется в составе трех поясов.

Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

-территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев;

-запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

-здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

-в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

-водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

-все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

-выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

-бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;

-запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

-запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля;

-своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиНа «Охрана поверхностных вод от загрязнения».

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

Запрещается:

-размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

-применение удобрений и ядохимикатов;

-рубка леса главного пользования и реконструкции.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» выбор места расположения водозаборных сооружений осуществляется их владельцами с привлечением соответствующих специалистов и проводится на основании геологических и гидрогеологических данных, а также результатов санитарного обследования близлежащих территорий.

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 м выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползням и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Расстояние от сетей водопровода до фундаментов зданий и сооружений следует принимать 5 м (СНиП 2.07.01-89*).

Правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и устройств имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения питьевой воды.

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий
Генеральным планом на территории Нечаевского сельсовета строительство и реконструкция объектов местного значения не планируется.

4. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

Планируемые объекты федерального значения

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р (с последующими изменениями) предлагается: 

Перечень планируемых для размещения на территории Нечаевского сельсовета объектов федерального значения 

Таблица 28

	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Основные характеристики объекта
	Год реализации

	1
	Строительство сети подвижной радиосвязи на участке узел связи «Кузнецк» - узел связи «Соседка» 


	Пензенская область, городской округ город Пенза, Кузнецкий район, Махалинский сельсовет, Яснополянский сельсовет, Городищенский район, Нижнеелюзанский сельсовет, Архангельский сельсовет, Русско-Ишимский сельсовет, Бессоновский район, Бессоновский сельсовет, Кижеватовский сельсовет, Грабовский сельсовет; Мокшанский район, Рамзайский сельсовет, Нечаевский сельсовет; Каменский район, Головищенский сельсовет; Пачелмский район, Титовский сельсовет, Белынский сельсовет, Чкаловский сельсовет; Башмаковский район, Шереметьевский сельсовет, Высокинский сельсовет
	пропускная способность канала связи 10 Гбит/с
	2022


Планируемые объекты регионального значения

Здравоохранение

Для обеспечения оказания первичной медико-санитарной помощи населению Нечаевского сельсовета Мокшанского района в соответствии с региональной программой Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» (постановление правительства Пензенской области от 14.12.2020г. № 866-пП) предлагается строительство взамен существующего:

-врачебная амбулатория с.Нечаевка, ул.Парковая, 31 – 2022г.

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется.
5. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района
Образование
Согласно схеме территориального планирования Мокшанского района, на территории Нечаевского сельсовета предусматривается реконструкция МБОУ СОШ с.Нечаевка, с.Нечаевка, ул.Парковая, 30 – первая очередь.

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется.
Газоснабжение

Внесением изменений в генеральный план Нечаевского сельсовета планируется газопровод низкого давления к с.Литомгтно 750 м, ПРГ – первая очередь (СТП Мокшанского района).

Охранная зона наружного газопровода низкого давления по 2 метров с каждой стороны газопровода. Охранная зона подземного газопровода низкого давления составляет 3 метра от газопровода со стороны провода и 2 метра - с противоположной стороны

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В результате комплексного анализа выявлено, что в настоящее время на территории Нечаевского сельсовета имеются факторы риска возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территории.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Чрезвычайная ситуация природного характера – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением Нечаевского сельсовета, а также интенсивностью геологических процессов, гидрологических и метеорологических явлений.

Чрезвычайные ситуации природного характера на территории Нечаевского сельсовета могут возникать вследствие:

-метеорологических явлений;

-гидрологических явлений;

-геологических явлений;

-природных пожаров.

Опасное метеорологическое явление – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

К числу наиболее опасных метеорологических явлений, которые могут привести к стихийным бедствиям на территории сельсовета, можно отнести:

-шквалистые ветры;

-сильные похолодания до 35-39 градусов;

-поздние и ранние заморозки;

-сильные снегопады, метели, гололед;

-туманы;

-засуха.

Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.

Мероприятия при сильных снегопадах, гололедах, снежных заносах, туманах:

-через местное радиовещание оповестить население о непосредственной опасности, с разъяснениями о принятии мер безопасности во время бури, сильного снегопада, гололеда и тумана;

-глава администрации района по представлению начальника отдела ГО и ЧС издает распоряжение руководителям муниципальных образований, предприятий, организаций о принятии конкретных предупредительных мер;

-руководителям потенциально опасных объектов принять дополнительные меры по контролю за обеспечением безаварийных работ объекта;

-для ликвидации снежных заносов, гололеда, последствий штормовых ветров привлекать силы и средства районного звена ТПЧ РСЧС.

Для оказания помощи пострадавшим привлекать штатные бригады скорой помощи.

Первоочередными задачами считать восстановление и нормальное функционирование объектов обеспечивающих жизнедеятельность населения (газ, энергетика, теплоснабжение, водоснабжение).

Гидрологические явления

Наводнения и повышение опасности разрушения гидротехнических сооружений (ГТС) являются одной из основных социально-экономических и экологических проблем в области водопользования. Наводнения являются одним из наиболее часто повторяющихся бедствий, а по площади охватываемых территорий и наносимому ущербу превосходят все другие чрезвычайные ситуации.

ГТС, расположенные на территории Нечаевского сельсовета потенциальной опасности не представляют.

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях:

- значительный срок эксплуатации водохозяйственных объектов без капитального ремонта;

- повреждение конструктивных элементов ГТС;

- невыполнение условий безопасной эксплуатации ГТС.

Мероприятия по повышению безопасности гидротехнических сооружений:

- обеспечение мониторинга за состоянием ГТС, организация наблюдательной сети на ГТС, разработка порядка представления собственниками гидротехнических сооружений оперативной информации о выявленном неудовлетворительном состоянии ГТС;

- обеспечение гидротехнических систем эксплуатационными штатами в соответствии с требованиями безопасной эксплуатации;

- повышение уровня безопасности действующих гидротехнических сооружений: капитальный ремонт находящихся в предельно допустимом и предаварийном состоянии сооружений инженерной защиты и ГТС прудов и водохранилищ;

- контроль за работой ГТС в период половодья и паводка;

- организация процедуры перевода бесхозных ГТС в муниципальную собственность;

- в качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения.

Геологическое явление

Геологическое явление – это событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Геологическим явлением, проявление которого может вызвать на территории Нечаевского сельсовета развитие чрезвычайной ситуации является эрозия почв, образования оврагов. Степень опасности овражной эрозии – малоопасная (случаи локального проявления).

Рекомендуемые агротехнические приемы борьбы с водной эрозией:

-повышение водопроницаемости почв;

-задержание на месте определенной части стока (создание искусственного микрорельефа);

- создание хорошо развитого растительного покрова.

Природные пожары

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. На территории Нечаевского сельсовета возможны лесные и степные пожары. 

Лесной пожар – пожар, распространяющийся по лесной площади (по ГОСТ 17.6.1.01). 

Степной пожар – естественно возникающее или искусственно вызываемые палы в степях (по ГОСТ Р 22.0.03 «Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

Причина пожара природная – молния, техногенная – взрыв на газопроводе, а также человеческий фактор, особенно в весенне-летний период (неосторожное обращение с огнем, халатность).

На территории Нечаевского сельсовета площадь лесных массивов составляет 1190,10 га.

По многолетним наблюдениям на территории поселения сохраняется вероятность возникновения природных пожаров.

Рекомендуется вокруг населенных пунктов, расположенных вблизи хвойных лесов естественного или искусственного происхождения, создать в порядке рубок ухода за лесом или искусственным путем пожароустойчивые опушки шириной не менее 150 м из древостоев лиственных или с преобладанием лиственных пород. По границам таких опушек с внешней и внутренней (к лесу) стороны должны быть проложены минерализованные полосы шириной не менее 2,5 м.

Если по лесорастительным условиям создать опушки с преобладанием лиственных пород не предоставляется возможным, то на полосе хвойного леса шириной 250 м - 300 м, прилегающей к населенным пунктом, необходимо полностью убрать валежник, подрост хвойных пород и пожароопасный подлесок. Необходимо также обрубить у хвойных деревьев сучья на высоту по 2 м, и проложить по этой полосе в продольном направлении минерализованные полосы через каждые 50 м.

Лесные пожары представляют серьезную опасность для населения, природной среды и экономики. Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам населенных пунктов и предприятий, а также в задымлении значительных территорий. Все это приводит к нарушениям движения автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

Леса Пензенской области в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами подлежат охране от пожаров.

Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

1) предупреждение лесных пожаров;

2) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

3) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

4) иные меры пожарной безопасности в лесах.

Согласно статье 69 ФЗ №117-ФЗ от 10 июля 2012 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:

1) от лесных насаждений в лесничествах до зданий и сооружений, расположенных:

а) вне территорий лесничеств;

б) на территориях лесничеств;

2) от лесных насаждений вне лесничеств до зданий и сооружений.

Работы по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда Пензенской области выполняет ГБУ ПО «Лесопожарный центр», имеющий структурные подразделения в каждом лесничестве. На территории Мокшанского района расположена пожарно-химическая станция (ПХС) ГКУ ПО «Мокшанское лесничество», Тип ПХС - 1, адрес: Пензенская область, Мокшанский район, р.п.Мокшан, ул. Комсомольская, д.1а.

Состав и оснащенность пожарно-химических станций определяются «Положением о пожарно-химических станциях», утвержденным приказом федеральной службы лесного хозяйства России от 19.12.1997 №. 167. Зоны действия ПХС определяются территорией, на которую можно доставить средства пожаротушения в течение 2 - 3 часов. При улучшении оснащенности ПХС транспортными средствами повышенной проходимости эти зоны будут расширяться.

В случае возникновения пожаров, для их ликвидации будет привлекаться специализированная техника 34 ПСЧ по охране р.п. Мокшан и Мокшанского района (3 ед. техники), МКУ «МПО Мокшанского района» (2 ед. техники), ЗАО АПК «Нечаевский» (1 ед. техники).

Оказание медицинской помощи населению, пострадавшему при ЧС, будет осуществляться силами ГБУЗ «Мокшанская районная больница».

В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними необходимо ежегодно организовывать:

-разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

-обеспечивать готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону;

-утверждать ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами;

-устанавливать порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивать привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

-создавать резерв горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон.

Чрезвычайная ситуация техногенного характера

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. ( ГОСТ Р 22.0.05-94).

Потенциально опасные объекты. Основным фактором риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера является наличие на территории района потенциально опасных объектов и, как следствие, возникновение аварий на таких объектах. 

Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.05-94).

На территории сельского поселения к пожаровзрывоопасным объектам можно отнести:

Пожаровзрывоопасные объекты

1.Железная  дорога;

2.Автомобильные дороги: регионального или межмуниципального, местного значения;  

3. Межпоселковый газопровод, ПРГ;

4. Котельные;
5. Магистральный нефтепровод, нефтепродуктопровод.

Риск возникновения ЧС на транспорте.

Аварии на автомобильном транспорте

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде. (ГОСТ Р 22.0.05-94). 

Существуют также риски возникновения дорожно-транспортных происшествий – транспортных аварий, возникающих в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и влекущих за собой гибель людей и (или) причинение им тяжких телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб (ГОСТ  Р 22.0.05-94).

Аварии на автомобильном транспорте

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте:

-износ основных фондов и, в первую очередь,  автобусов, грузового транспорта;

-несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ, а также людей.

По территории Нечаевского сельсовета проходят автомобильные дороги регионального или межмуниципального и местного значения. 

Мероприятия по предотвращению ДТП

- организация регулирования на дорогах, обеспечение регламентирующими знаками, указателями;

- содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог: расчистка от снега, льда, посыпка песчано-солевой смесью проезжей части, грейдерование обочин;

- выкос травы вдоль дорог, покраска барьерных ограждений, нанесение дорожной разметки, ремонт дорожного покрытия.

Аварии на железнодорожном транспорте

Железнодорожная авария – авария на железной дороге, повлекшая за собой повреждение одной или нескольких единиц подвижного состава железных дорог до степени капитального ремонта и (или) гибель одного или нескольких человек, причинение пострадавшим телесных повреждений различной тяжести либо полный перерыв движения на аварийном участке, превышающий нормативное время. (ГОСТ Р 22.0.05-94). 

По территории Нечаевского сельсовета проходит однопутный неэлектрифицированный участок железнодорожной линии Пенза-Ряжск Куйбышевской железной дороги филиала ОАО «РЖД», протяженностью 29,7 км по территории сельсовета. В границах сельсовета расположены железнодорожная станция Симанщина (на станции расположен железнодорожный вокзал), остановочный пункт 674 км, железнодорожный разъезд Пословка.
При авариях на транспорте при транспортировке АХОВ, ГСМ на территории поселения могут возникнуть локальные чрезвычайные ситуации. Участок заражения будет зависеть от направления и скорости ветра, количества (объема) вылившихся АХОВ или ГСМ.

Для предотвращения ЧС на железнодорожном транспорте проектом необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- пропуск, обработка и отстой поездов с опасными грузами должны осуществляться только по обходам. Площадки для перекачки этих грузов и железнодорожные пути для накопления их должны быть удалены на 250 м от жилых домов, производственных и складских зданий, от мест стоянки других поездов;

- оборудование железнодорожных станций, принимающих опасные грузы, системой оповещения и системой постановки водяных завес;

- защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов.

Для ликвидации ЧС на транспорте привлекаются силы МЧС России, 34 ПСЧ по охране р.п. Мокшан и Мокшанского района (3 ед. техники), МКУ «МПО Мокшанского района» (2 ед. техники), ГИБДД Мокшанского района, ГБУЗ «Мокшанская районная больница».

К ЧС техногенного характера относятся:

-аварии на трубопроводах, которые могут вызвать массовый выброс транспортируемых веществ и загрязнение окружающей среды в непосредственной близости от населенных пунктов;

-пожары, возникающие  в результате взрывов на пожароопасных объектах.

При эксплуатации магистральных трубопроводов должны устанавливаться зоны возможного поражения в зависимости от диаметра трубы, рабочего давления.

Потенциально-опасными участками нефтепроводов, газопроводов являются места пересечения с водными преградами, автомобильными и железными дорогами. Вследствие продолжительной эксплуатации, старения металла и нарушения правил эксплуатации возможны появления утечек.

По территории Нечаевского сельсовета проходит межпоселковый газопровод, расположены ПРГ.

При возникновении аварийной ситуации на газопроводе возможно разрушение трубы газопровода, сопровождающееся выбросом и возгоранием природного газа, создающее угрозу жизни и здоровью людей, приводящее к разрушению сооружений и оборудования, а также нанесению ущерба окружающей природной среде.

Причинами аварий могут быть дефекты труб, арматуры, оборудования, нарушение правил технической эксплуатации, механические повреждения, коррозия и др.

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, а также зданий, сооружений и техники возможно при взрыве газа и пожаре, фонтанном горении на газопроводе. Наибольшую опасность  представляет утечка газа с последующим взрывом топливо - воздушной смеси (ТВС) и возгоранием.

Основными поражающими факторами таких аварий являются: 

-избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, образующейся при расширении газа и сгорании ТВС;

-разлет осколков (фрагментов) труб;

-прямое огневое воздействие и тепловой поток с поверхности пламени при пожарах.

Воспламенение газа происходит либо сразу же после разрушения газопровода, либо через непродолжительный период времени его опорожнения, когда истечение газа происходит с высокой скоростью, что интенсифицирует эжекцию (гидродинамический «захват») воздуха в струю и обеспечивает разбавление газа до негорючей концентрации в пределах относительно небольших расстояний. При этом источниками зажигания могут послужить, прежде всего, фрикционные искры, образующиеся при динамическом воздействии высокоскоростных струй газа о грунт и воздушно-эрозионном разрушении траншеи с выбросом каменистых включений грунта в поток газа, а также искры, возникающие при соударении фрагментов разрушенного участка газопровода.

Основные причины пожаров и взрывов:

-открытый огонь: зажженная спичка, лампа, брошенный окурок сигареты у хранилищ, у заправочной станции; проведение ремонтных работ с источником открытого огня;

-искра: выполнение работ стальным  инструментом,  из  выхлопных труб машин, эксплуатация неисправного электрооборудования,  всякая другая искра независимо от природы её происхождения;

-разряды статического электричества: нарушение системы защиты от статического электричества; плавающие на поверхности нефтепродуктов предметы могут накопить заряды статического электричества и, приблизившись к стенке резервуара, вызвать искровой разряд, который будет источником  воспламенения  смеси с воздухом; грозовые разряды, молния (при неисправности конструкции молниезащиты) могут вызвать пожары и взрывы;

-природные катаклизмы.

Также по территории Нечаевского сельсовета проходит магистральный нефтепровод «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» (Дружба-1), «Куйбышев-Унеча-2» (Дружба-2) и магистральный нефтепродуктопровод «Уфа - Западное направление», «Куйбышев-Брянск».

Аварией на магистральном нефтепроводе и магистральном нефтепродуктопроводе считается внезапный вылив или истечение нефти (утечки) в результате полного разрушения или повреждения нефтепровода, нефтепродуктопровода его элементов, резервуаров, оборудования и устройств, сопровождаемые одним или несколькими из следующих событий:

- смертельным травматизмом людей;

- травмированием людей с потерей трудоспособности;

- воспламенением нефти или взрывом её паров;

- загрязнением рек, водоемов и водотоков сверх пределов, установленных стандартом на качество воды;

- утечками нефти объемом 10 м3 и более.

Причинами происхождения аварий на МТ являются:

- дефекты материала (труб, арматуры, фасонных изделий и др.);

- наружная и внутренняя коррозия;

- брак строительно-монтажных работ;

- механические повреждения при производстве работ вблизи трубопровода;

- ошибки эксплуатационного персонала и т.д.

Основными поражающими факторами в случае аварий на площадочных сооружениях являются:

- ударная волна;

- тепловое излучение;

- открытое пламя и горящая нефть, нефтепродукт; 

- токсичные продукты горения (в том числе с высокой температурой);

- осколки разрушенного оборудования, обрушения зданий и конструкций.

Существенную угрозу возникновения пожаров и образования взрывов представляют объекты жилищно-коммунального хозяйства. На территории Нечаевского сельсовета находятся газовые котельные (с.Нечаевка), которые могут послужить источником возникновения чрезвычайной ситуации.

Наибольшую опасность в данном случае представляют:

-перегрев теплоносителя выше критической точки, что характеризуется значительным повышением давления, которое в случае отказа предохранительного клапана способно вызвать аварийную разгерметизацию и взрыву котлоагрегата.

-физический износ, коррозия, механические повреждения, температурная деформация оборудования и трубопроводов. Опасности, связанные с физическим износом и коррозией, актуальны, так как обращаемые в процессах опасные вещества обладают повышенными коррозионными свойствами (особенно при повышенном содержании влаги и в условиях повышенных температур). В данных условиях обращаемые вещества способны взаимодействовать со стенками аппаратов и трубопроводов, что снижает срок службы оборудования, может привести к аварийной разгерметизации и выбросу опасных веществ в окружающую среду, взрывам и пожарам на территории объекта.

-возможные ошибки персонала.

На территории Нечаевского сельсовета возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах и системах связи, которые будут выражаться в выходе из строя трансформаторных подстанций, либо обрыве линий электропередачи и кабелей связи. На территории Нечаевского сельсовета расположены трансформаторные подстанции, проходят линии ВЛ – 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ, ПС 35/10 кВ «Нечаевка».

Согласно требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным Законом от 22 июля 2008г. № 123 – ФЗ, существующая дислокация подразделений пожарной охраны соответствует условиям, определенным «Техническим регламентом»: время прибытия первого подразделения к месту вызова в населенных пунктах поселения не должно превышать 20 минут.  

Ликвидация пожаров в Нечаевском сельсовете осуществляется силами 34 ПСЧ по охране р.п. Мокшан и Мокшанского района (3 ед. техники), МКУ «МПО Мокшанского района» (2 ед. техники), ЗАО АПК «Нечаевский» (1 ед. техники), ЗАО АПК «Нечаевский» (1 ед. техники).

Медицинское обеспечение осуществляется силами ГБУЗ «Мокшанская районная больница».  

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка по инфекционным заболеваниям на территории поселения оценивается как стабильная и благополучная, о чем свидетельствует отсутствие здесь в течении нескольких лет вспышки массовых инфекционных заболеваний, постоянно растет показатель уровня охвата населения профилактическими прививками.

Контроль за эпидемиологической обстановкой осуществляет филиал ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском, Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах.

Мероприятия по борьбе с пожарами, возникшими в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера:
-организация добровольной пожарной охраны в каждом населенном пункте;

-организация проведения бесед об опасности пожара с учащимися, воспитанниками детских домов;

-систематически информировать население сельсовета о мерах пожарной безопасности в  средствах массовой информации;

-соблюдение противопожарных разрывов при застройке населенных пунктов;

-устройство искусственных водоемов, предназначенных для противопожарных целей в чрезвычайных обстоятельствах;

-ремонт автодорог и выполнение дорог с улучшенным покрытием между населенными пунктами для обеспечения времени прибытия первого подразделения  Государственной противопожарной службы к месту вызова не позднее 20 минут в населенные пункты сельсовета.

-обеспечить противопожарное водоснабжение в населенных пунктах с учетом требований СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

-для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар -5 л/с;

-пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий;

-на сети водопровода населенных пунктов с числом жителей до 500 чел. вместо гидрантов допускается устанавливать стояки диаметром 80 мм с пожарными кранами;

-пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при наличии автонасосов — 200 м, при наличии мотопомп — 100—150 м;

-пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.

В соответствии  п. 8.6 СП 8.13130.2009 пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.

Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечить проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до источника.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Водоемы, из которых производится забор воды для пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами  не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года (п.9.4 СП 8.13130.2009).

На территории Нечаеского сельсовета для пожаротушения имеются 3 пожарных гидранта с.Нечаевка (ул.Садовая, ул.Чапаева, ул.Заводская). 

Администрация Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области планирует приобрести одну пожарную машину.

Для улучшения противопожарного водоснабжения необходимо предусмотреть:

-развитие систем водоснабжения;

-ремонт и обслуживание сетей водоснабжения;

-строительство подъездов с площадками (пирсов) с твердым покрытием;

-ремонт существующих пожарных водоисточников.

Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Разработка и осуществление мероприятий по повышению устойчивости функционирования планируемой территории осуществляется заблаговременно, за исключением мероприятий, исполнение которых предусмотрено в режиме ЧС. Они планируются в режиме повседневной деятельности, а выполняются в условиях угрозы и после введения режима ЧС (нападения противника). Повышение устойчивости функционирования планируемой территории достигается заблаговременным проведением комплекса организационных, инженерно-технических и технологических мероприятий, направленных на максимальное снижение воздействия поражающих факторов при ЧС мирного и военного времени.

Организационные мероприятия предусматривают планирование действий руководящего состава, органов управления РСЧС, дежурных служб и дежурного персонала объектов планируемой территории, штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований, проведению АСДНР, аварийно-восстановительных работ. Инженерно-технические мероприятия осуществляются преимущественно заблаговременно и включают в себя комплекс работ, обеспечивающих повышение устойчивости функционирования планируемой территории к воздействию поражающих факторов ЧС.

Технологические мероприятия обеспечивают повышение устойчивости работы объектов планируемой территории путем изменения технологического процесса, способствующего упрощению производственного процесса объектов, обеспечивающих жизнедеятельность планируемой территории и исключающего возможность образования вторичных поражающих факторов.

Основные направления в области предотвращения ЧС:

-усиление наблюдения и контроля за состоянием природной среды;

-создание запасов материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

-сохранение и поддержание в готовности защитных сооружений;

-приобретение и накопление запасов индивидуальных средств защиты;

-совершенствование системы управления и оповещения по линии гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций;

-повышение эффективности защиты населения, материальных и культурных цен​ностей;

-информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

-подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

-точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических  работ, соблюдение  их объемов и правил проведения;

-подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций.

Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Генеральным планом уточнены границы населенных пунктов с применением норм федерального закона от 29.07.2017 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» и устранения пересечения существующих границ населенного пункта с границами земельных участков сведения, по которым внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в том числе произведена корректировка периметра границ населенных пунктов.

Границы населенных пунктов скорректированы в соответствии с кадастровыми планами и фактическим использованием территории.

с.Нечаевка

- включить в границы населенного пункта земельный участок с кадастровым номером 58:18:0970101:411, площадью 3,05 га (юго-восточнее с.Нечаевка), с переводом земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов».

Изменение границ населенных пунктов

Таблица 29

	Населенные пункты
	Параметры границ населенных пунктов

	
	Площадь, га
	Периметр, м

	
	Существующая площадь, га
	Проектная

площадь, га
	Существующий 
	Проектный

	с. Нечаевка
	326,18
	329,23
	15166,25
	15867,88

	с. Литомгино
	90,81
	90,81
	5765,54
	5765,54

	с. Николо-Азясь
	50,05
	50,05
	4166,49
	4166,49

	д. Доможировка
	9,71
	9,71
	1277,88
	1277,88

	д. Липяги 
	27,43
	27,43
	3031,43
	3031,43

	д. Отрада
	49,78
	49,78
	3682,24
	3682,24

	п. Краснополье
	27,52
	27,52
	2080,90
	2080,90

	п. Мокрые Вражки
	14,73
	14,73
	2111,96
	2111,96

	рзд. Пословка
	2,97
	2,97
	1911,27
	1911,27

	Итого
	599,18
	602,23
	39193,96
	39895,59


8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
На территории Нечаевского сельсовета исторических поселений нет.

9. Основные технико-экономические показатели
Таблица 30

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица

 измерения
	Существующее положение

2022г.
	Расчетный срок 

2042г.

	1
	Территория
	
	
	

	1.1.
	Общая площадь земель поселения в установленных границах
	га
	17975,35
	17975,35

	1.2.
	Баланс территорий по категориям земель:
	
	
	

	1.2.1
	земли сельскохозяйственного назначения
	га
	15876,93
	15872,98

	1.2.2
	земли населенных пунктов
	га
	599,18
	602,23

	1.2.3
	земли промышленного и иного специального назначения
	га
	309,14
	310,04

	1.2.4
	земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	-
	-

	1.2.5
	земли лесного фонда 
	га
	1190,10
	1190,10

	1.2.6
	земли водного фонда
	га
	-
	-

	1.2.7
	земли запаса
	га
	-
	-

	2
	Население
	
	
	

	2.1
	Общая численность постоянного населения поселения
	чел.
	1871
	1871

	2.2
	Плотность населения
	чел./кв.км
	10
	10

	2.3
	Численность населения моложе трудоспособного возраста
	чел.
	375
	375

	2.4
	Численность населения старше трудоспособного возраста
	чел.
	507
	507

	2.5
	Численность трудоспособного населения 
	чел.
	989
	989

	3
	Жилищный фонд
	
	
	

	3.1
	Общий объем жилищного фонда
	кв.м
	6474
	6500

	3.2
	в том числе муниципальной собственности
	кв.м
	-
	-

	3.3
	частной собственности
	тыс.кв.м
	6474
	6500

	4
	Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой
	
	
	

	4.1
	электроснабжением
	%
	100
	100

	4.2
	газоснабжением (централизованным)
	%
	96
	100

	4.3
	теплоснабжением (централизованным)
	%
	-
	-

	4.4
	связью
	%
	100
	100

	4.5
	Водоснабжением (централизованным)
	%
	96
	100

	5.
	Объекты социального и культурно-бытового значения
	
	
	

	5.1
	детские дошкольные учреждения
	кол-во
	1
	1

	5.2
	общеобразовательные школы
	кол-во
	1
	1

	5.3
	спортивный зал
	кол-во
	1
	1

	5.4
	врачебная амбулатория
	кол-во
	1
	1

	5.5
	объекты торговли
	кол-во
	12
	12

	5.6
	объекты культуры
	кол-во
	1
	1

	5.7
	библиотека
	кол-во
	1
	1

	6.
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	6.1
	Общая протяженность железных дорог 
	км
	29,7
	29,7

	
	Количество железнодорожных

раздельных пунктов
	единиц
	3
	3

	6.2
	Протяженность автомобильных дорог:
	км
	21
	21

	
	регионального или межмуниципального значения
	км
	5,1
	5,1

	
	местного значения
	км
	15,9
	15,9

	6.3
	Трубопроводный транспорт
	км
	33,2
	33,2

	
	протяженность нефтепродуктопровода
	км
	16,6
	16,6

	
	протяженность нефтепродукта
	км
	16,6
	16,6

	7.
	Инженерная инфраструктура
	
	
	

	7.1
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	

	
	Водозаборные сооружения
	единиц
	4
	4

	
	Протяженность водопроводных сетей
	км
	
	

	7.2
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	

	
	ПС
	единиц
	1
	1

	
	Протяженность сетей электроснабжения:
	
	
	

	
	ВЛ 10 кВ
	км
	61,3
	61,3

	
	ВЛ 35кВ
	км
	16,6
	16,6

	
	ВЛ 110 кВ
	км
	34,7
	34,7

	
	Трансформаторные подстанции
	единиц
	35
	35

	7.3
	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	

	
	Протяженность газовых сетей 
	км
	10,2
	10,95

	7.4
	СВЯЗЬ
	
	
	

	
	Отделение связи
	единиц
	1
	1

	
	Охват населения телевизионным вещанием
	% от общей числ. насел.
	100
	100

	8.
	Санитарная очистка территории
	
	
	

	
	Кладбища
	единиц/га
	6/5,38
	6/5,38


II. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

1.Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Генеральным планом на территории Нечаевского сельсовета строительство и реконструкция объектов местного значения не планируется.

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Функциональное зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима использования (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Границы функциональных зон установлены с учетом границ земельных участков, внесенных в Единый Государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и зон с особыми условиями использования территорий.

Наименование, состав функциональных зон и особенности их установления определены в Градостроительном кодексе Российской Федерации, в Методических рекомендациях по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов", а так же в  соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).

На Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации отображаются планируемые для размещения объекты местного значения поселения.

На Карте функциональных зон поселения отображены границы функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

Наименование и назначение функциональных зон  

Таблица 2

	Наименование функциональной зоны
	Функциональное назначение

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
	Размещение индивидуальных жилых домов, ЛПХ, блокированной жилой застройки

	Общественно-деловые зоны 


	Размещение объектов общественно-делового назначения

	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	Размещение производственных объектов

Размещение объектов инженерной инфраструктуры

Размещение объектов транспортной инфраструктуры

	Зона сельскохозяйственных угодий
	Сельскохозяйственные угодья в границах населенного пункта

	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
	Ведение садоводства и огородничества

	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	Размещение объектов сельскохозяйственного назначения 

	Зоны рекреационного назначения
	Зеленые насаждения общего пользования

Размещение объектов отдыха и туризма

	Зона кладбищ
	Размещение кладбищ, крематориев, мест захоронения и культовых сооружений


При установлении границ функциональных зон учитывалось то, что они могут устанавливаться по:

-линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

-красным линиям; 

-границам земельных участков;

-границам населенных пунктов;

-границам муниципальных образований;

-естественным границам природных объектов;

-иным границам.

Границы функциональных зон установлены на карте генерального плана – «Карта функциональных зон поселения». 

Внесением изменений в генеральный план Нечаевского сельсовета на территории сельского поселения планируется изменение границ функциональных зон:

-зоны застройки индивидуальными жилыми домами в связи с включением и переводом земельного участка с кадастровым номером: 58:18:0970101:411, площадью 3,05 га (юго-восточнее с.Нечаевка) из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли населенных пунктов».
-производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

– в связи с переводом земельного участка с кадастровым номером 58:18:0800302:215, площадью 0,81 га (пилорама) из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли населенных пунктов»;

– в связи с переводом земельного участка с кадастровым номером 58:18:0000000:1196, площадью 0,90 га (материальные склады) из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

-производственная зона сельскохозяйственных предприятий в связи с включением земельного участка с кадастровым номером 58:18:0840101:59, площадью 1,05 га (хозяйства с содержанием животных до 50 голов).
Основными параметрами функциональных зон на территории Нечаевского сельсовета приняты показатели, с учетом, установленных в пункте 9.8 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244.

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов представлены в таблице 3.

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Таблица 3

	Функциональные зоны 
	Площадь, га
	Этажность
	(Коэффициент застройки
	((Плотность населения, чел./га

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
	518,39
	1-3
	0,2-0,4
	0-25

	
	

	Общественно-деловые зоны 
	8,13
	1-3
	0,8-1,0
	-

	
	Строительство взамен существующего:

врачебная амбулатория с.Нечаевка, ул.Парковая, 31

Реконструкция МБОУ СОШ с.Нечаевка, с.Нечаевка, ул.Парковая, 30

	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	13,01
	1-3
	0,6-0,8
	-

	
	

	Зона сельскохозяйственных угодий
	52,26
	-
	-
	-

	
	

	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ  
	249,96
	1-3
	0,2-0,4
	-

	
	
	
	
	

	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	64,99
	1-3
	0,6-0,8
	-

	
	
	
	
	

	Зоны рекреационного назначения
	1,47
	-
	-
	-

	
	

	Зона кладбищ
	5,22
	-
	-
	-



	
	


(коэффициент застройки-отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями к площади участка (согласно СП 42.13330.2016), за исключением зон инженерной и транспортной инфраструктур и зон сельскохозяйственного использования 

((для функциональных зон, в которых возможно размещение жилья
Приложение №1

к Генеральному плану территории Нечаевского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

села Нечаевка Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
(наименование объекта, местоположение которого описано (далее – объект)

Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	Пензенская область, Мокшанский район, Нечаевский сельсовет,

село Нечаевка

	2
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P)
	-

	3
	Иные характеристики объекта
	-


Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат: МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	
	Координаты, м
	
	Средняя
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	квадратичес
	Описание

	Обозначение
	
	
	Метод определения
	кая
	обозначения

	характерных

точек границ
	Х
	Y
	координат характерной

точки
	погрешность

положения
	точки на

местности (при

	
	
	
	
	характерной
	наличии)

	
	
	
	
	точки (Мt), м
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Контур 1

	1
	392337,05
	1393324,82
	Картометрический метод
	5,00
	-

	2
	392314,20
	1393419,19
	Картометрический метод
	5,00
	-

	3
	392295,03
	1393484,81
	Картометрический метод
	5,00
	-

	4
	392300,19
	1393557,06
	Картометрический метод
	5,00
	-

	5
	392304,61
	1393601,30
	Картометрический метод
	5,00
	-

	6
	392301,22
	1393633,37
	Картометрический метод
	5,00
	-

	7
	392291,34
	1393673,55
	Картометрический метод
	5,00
	-

	8
	392265,54
	1393711,89
	Картометрический метод
	5,00
	-

	9
	392081,57
	1393836,49
	Картометрический метод
	5,00
	-

	10
	391986,46
	1393896,95
	Картометрический метод
	5,00
	-

	11
	392039,55
	1393962,56
	Картометрический метод
	5,00
	-

	12
	392059,57
	1394001,26
	Картометрический метод
	5,00
	-

	13
	392072,29
	1394078,71
	Картометрический метод
	5,00
	-

	14
	392061,53
	1394085,52
	Картометрический метод
	5,00
	-

	15
	392079,88
	1394147,82
	Картометрический метод
	5,00
	-

	16
	392092,88
	1394150,29
	Картометрический метод
	5,00
	-

	17
	392114,39
	1394211,22
	Картометрический метод
	5,00
	-

	18
	392175,08
	1394192,06
	Картометрический метод
	5,00
	-

	19
	392215,92
	1394245,47
	Геодезический метод
	0,30
	-

	20
	392265,15
	1394266,32
	Картометрический метод
	5,00
	-

	21
	392298,33
	1394297,29
	Картометрический метод
	5,00
	-

	22
	392323,40
	1394316,46
	Картометрический метод
	5,00
	-

	23
	392347,73
	1394336,36
	Картометрический метод
	5,00
	-

	24
	392362,48
	1394351,84
	Картометрический метод
	5,00
	-

	25
	392370,05
	1394369,04
	Картометрический метод
	5,00
	-

	26
	392402,53
	1394378,67
	Геодезический метод
	0,30
	-

	27
	392434,73
	1394391,66
	Картометрический метод
	5,00
	-

	28
	392467,91
	1394404,93
	Картометрический метод
	5,00
	-

	29
	392582,81
	1394451,66
	Картометрический метод
	5,00
	-

	30
	392614,74
	1394457,90
	Картометрический метод
	5,00
	-

	31
	392649,12
	1394454,54
	Картометрический метод
	5,00
	-

	32
	392654,91
	1394455,32
	Картометрический метод
	5,00
	-

	33
	392685,20
	1394461,94
	Картометрический метод
	5,00
	-

	34
	392710,52
	1394462,31
	Картометрический метод
	5,00
	-

	35
	392778,33
	1394459,30
	Картометрический метод
	2,50
	-

	36
	392810,52
	1394440,16
	Картометрический метод
	2,50
	-

	37
	392826,24
	1394464,15
	Картометрический метод
	2,50
	-

	38
	392893,87
	1394452,37
	Картометрический метод
	2,50
	-

	39
	392926,11
	1394461,99
	Картометрический метод
	5,00
	-

	40
	392917,99
	1394485,51
	Картометрический метод
	5,00
	-

	41
	392877,87
	1394533,87
	Картометрический метод
	5,00
	-

	42
	392839,32
	1394531,39
	Картометрический метод
	5,00
	-

	43
	392777,64
	1394528,77
	Картометрический метод
	5,00
	-

	44
	392742,27
	1394642,39
	Картометрический метод
	5,00
	-

	45
	392638,44
	1394609,65
	Картометрический метод
	5,00
	-

	46
	392598,03
	1394606,45
	Картометрический метод
	5,00
	-

	47
	392521,40
	1394609,82
	Картометрический метод
	5,00
	-

	48
	392522,08
	1394657,16
	Картометрический метод
	5,00
	-

	49
	392643,79
	1394669,51
	Картометрический метод
	5,00
	-

	50
	392685,88
	1394685,01
	Картометрический метод
	5,00
	-

	51
	392680,73
	1394706,86
	Картометрический метод
	5,00
	-

	52
	392641,85
	1394703,65
	Картометрический метод
	5,00
	-

	53
	392627,68
	1394700,91
	Картометрический метод
	5,00
	-

	54
	392522,31
	1394691,30
	Картометрический метод
	5,00
	-

	55
	392382,10
	1394706,69
	Картометрический метод
	5,00
	-

	56
	392319,16
	1394714,40
	Картометрический метод
	5,00
	-

	57
	392033,34
	1394748,38
	Картометрический метод
	5,00
	-

	58
	391931,71
	1394764,71
	Картометрический метод
	5,00
	-

	59
	391933,41
	1394780,64
	Картометрический метод
	5,00
	-

	60
	391880,42
	1394788,80
	Картометрический метод
	5,00
	-

	61
	391878,03
	1394746,93
	Картометрический метод
	5,00
	-

	62
	391855,25
	1394750,56
	Картометрический метод
	5,00
	-

	63
	391856,32
	1394762,39
	Картометрический метод
	5,00
	-

	64
	391735,69
	1394776,89
	Картометрический метод
	5,00
	-

	65
	391736,72
	1394796,92
	Картометрический метод
	5,00
	-

	66
	391654,37
	1394810,07
	Картометрический метод
	5,00
	-

	67
	391652,57
	1394788,22
	Картометрический метод
	5,00
	-

	68
	391598,66
	1394797,30
	Картометрический метод
	5,00
	-

	69
	391599,53
	1394805,03
	Картометрический метод
	5,00
	-

	70
	391574,80
	1394808,91
	Геодезический метод
	0,10
	Нет закрепления

	71
	391545,16
	1394813,56
	Геодезический метод
	0,10
	Нет закрепления

	72
	391441,66
	1394829,76
	Картометрический метод
	5,00
	-

	73
	391238,63
	1394861,73
	Картометрический метод
	5,00
	-

	74
	391238,05
	1394856,72
	Картометрический метод
	5,00
	-

	75
	391224,66
	1394859,13
	Картометрический метод
	5,00
	-

	76
	391215,88
	1394860,77
	Картометрический метод
	5,00
	-

	77
	391202,07
	1394863,53
	Геодезический метод
	0,20
	Долговременный

межевой знак

	78
	391075,31
	1394860,40
	Геодезический метод
	0,20
	Долговременный

межевой знак

	79
	391053,19
	1394780,37
	Геодезический метод
	0,20
	Долговременный

межевой знак

	80
	391034,48
	1394785,22
	Геодезический метод
	0,20
	Долговременный

межевой знак

	81
	391053,52
	1394858,58
	Геодезический метод
	0,20
	Долговременный

межевой знак

	82
	391037,45
	1394862,94
	Геодезический метод
	0,20
	Долговременный межевой знак

	83
	391043,43
	1394886,37
	Геодезический метод
	0,20
	Долговременный

межевой знак

	84
	391014,36
	1394892,42
	Картометрический метод
	5,00
	-

	85
	391012,43
	1394888,04
	Картометрический метод
	5,00
	-

	86
	390848,04
	1394910,86
	Картометрический метод
	5,00
	-

	87
	390750,40
	1394914,16
	Картометрический метод
	5,00
	-

	88
	390727,59
	1394915,04
	Картометрический метод
	5,00
	-

	89
	390604,55
	1394904,21
	Картометрический метод
	5,00
	-

	90
	390609,71
	1394867,47
	Картометрический метод
	5,00
	-

	91
	390527,00
	1394854,56
	Картометрический метод
	5,00
	-

	92
	390471,23
	1394839,47
	Геодезический метод
	0,30
	-

	93
	390369,83
	1394812,18
	Геодезический метод
	0,30
	-

	94
	390351,03
	1394807,04
	Геодезический метод
	0,30
	-

	95
	390341,40
	1394804,39
	Геодезический метод
	0,30
	-

	96
	390331,77
	1394801,87
	Геодезический метод
	0,30
	-

	97
	390075,99
	1394731,90
	Геодезический метод
	0,30
	-

	98
	389983,64
	1394706,73
	Картометрический метод
	5,00
	-

	99
	389769,09
	1394647,29
	Картометрический метод
	5,00
	-

	100
	389697,48
	1394626,49
	Геодезический метод
	0,30
	-

	101
	389753,91
	1394533,03
	Картометрический метод
	5,00
	-

	102
	389780,92
	1394477,92
	Картометрический метод
	5,00
	-

	103
	389810,64
	1394407,15
	Картометрический метод
	5,00
	-

	104
	389811,18
	1394347,18
	Картометрический метод
	5,00
	-

	105
	389830,09
	1394302,33
	Картометрический метод
	5,00
	-

	106
	389869,13
	1394312,69
	Геодезический метод
	0,60
	-

	107
	389871,06
	1394313,27
	Геодезический метод
	0,60
	-

	108
	390131,56
	1394381,75
	Картометрический метод
	5,00
	-

	109
	390199,09
	1394380,67
	Картометрический метод
	5,00
	-

	110
	390330,87
	1394327,19
	Картометрический метод
	5,00
	-

	111
	390355,22
	1394428,97
	Геодезический метод
	0,50
	-

	112
	390369,51
	1394539,75
	Геодезический метод
	0,50
	-

	113
	390369,73
	1394556,34
	Геодезический метод
	0,50
	-

	114
	390368,51
	1394574,54
	Геодезический метод
	0,50
	-

	115
	390361,18
	1394619,19
	Геодезический метод
	0,50
	-

	116
	390351,30
	1394676,10
	Геодезический метод
	0,50
	-

	117
	390361,09
	1394678,16
	Геодезический метод
	0,50
	-

	118
	390371,05
	1394620,85
	Геодезический метод
	0,50
	-

	119
	390378,41
	1394575,97
	Геодезический метод
	0,50
	-

	120
	390379,73
	1394556,39
	Геодезический метод
	0,50
	-

	121
	390379,51
	1394539,20
	Геодезический метод
	0,50
	-

	122
	390365,05
	1394427,17
	Геодезический метод
	0,50
	-

	123
	390321,85
	1394242,53
	Геодезический метод
	0,50
	-

	124
	390325,03
	1394230,95
	Геодезический метод
	0,50
	-

	125
	390328,78
	1394228,27
	Геодезический метод
	0,50
	-

	126
	390325,14
	1394218,77
	Геодезический метод
	0,50
	-

	127
	390319,54
	1394222,68
	Картометрический метод
	5,00
	-

	128
	390259,15
	1393964,04
	Картометрический метод
	5,00
	-

	129
	390286,44
	1393944,18
	Картометрический метод
	5,00
	-

	130
	390343,09
	1393931,06
	Картометрический метод
	5,00
	-

	131
	390420,24
	1393924,35
	Картометрический метод
	5,00
	-

	132
	390452,11
	1393901,99
	Картометрический метод
	5,00
	-

	133
	390489,57
	1393880,75
	Картометрический метод
	5,00
	-

	134
	390539,49
	1393856,14
	Картометрический метод
	5,00
	-

	135
	390554,41
	1393851,87
	Картометрический метод
	5,00
	-

	136
	390717,63
	1393832,07
	Картометрический метод
	5,00
	-

	137
	391183,04
	1393635,34
	Картометрический метод
	5,00
	-

	138
	391227,04
	1393617,96
	Картометрический метод
	5,00
	-

	139
	391370,39
	1393562,96
	Картометрический метод
	5,00
	-

	140
	391396,94
	1393556,33
	Картометрический метод
	5,00
	-

	141
	391439,70
	1393558,54
	Картометрический метод
	5,00
	-

	142
	391461,82
	1393568,12
	Картометрический метод
	5,00
	-

	143
	391476,94
	1393570,77
	Картометрический метод
	5,00
	-

	144
	391519,58
	1393641,07
	Картометрический метод
	5,00
	-

	145
	391470,81
	1393675,58
	Геодезический метод
	0,50
	-

	146
	391469,47
	1393678,94
	Геодезический метод
	0,50
	-

	147
	391468,99
	1393688,13
	Геодезический метод
	0,50
	-

	148
	391475,45
	1393684,53
	Геодезический метод
	0,50
	-

	149
	391527,77
	1393647,84
	Геодезический метод
	0,50
	-

	150
	391576,69
	1393615,70
	Геодезический метод
	0,50
	-

	151
	391718,70
	1393511,35
	Геодезический метод
	0,50
	-

	152
	391801,39
	1393447,70
	Геодезический метод
	0,50
	-

	153
	391937,44
	1393336,49
	Геодезический метод
	0,50
	-

	154
	391987,35
	1393295,19
	Картометрический метод
	5,00
	-

	155
	392007,54
	1393297,42
	Геодезический метод
	0,10
	-

	156
	392011,06
	1393297,82
	Геодезический метод
	0,10
	-

	157
	392062,05
	1393303,44
	Картометрический метод
	5,00
	-

	158
	392130,62
	1393316,71
	Картометрический метод
	5,00
	-

	159
	392199,92
	1393323,35
	Картометрический метод
	5,00
	-

	160
	392226,46
	1393324,08
	Картометрический метод
	5,00
	-

	1
	392337,05
	1393324,82
	Картометрический метод
	5,00
	-

	Контур 2

	161
	392870,87
	1394904,42
	Геодезический метод
	0,06
	-

	162
	392845,23
	1394987,76
	Геодезический метод
	0,06
	-

	163
	392837,79
	1395006,35
	Геодезический метод
	0,06
	-

	164
	392822,92
	1395013,79
	Геодезический метод
	0,06
	-

	165
	392689,70
	1395033,47
	Геодезический метод
	0,06
	-

	166
	392369,34
	1395075,75
	Геодезический метод
	0,06
	-

	167
	392230,54
	1395091,86
	Геодезический метод
	0,06
	-

	168
	392229,40
	1395106,89
	Картометрический метод
	5,00
	-

	169
	392232,93
	1395106,56
	Картометрический метод
	5,00
	-

	170
	392262,92
	1395286,58
	Картометрический метод
	5,00
	-

	171
	392218,56
	1395296,00
	Картометрический метод
	5,00
	-

	172
	392140,82
	1395303,79
	Геодезический метод
	0,30
	-

	173
	391861,97
	1395332,22
	Картометрический метод
	5,00
	-

	174
	391703,39
	1395339,51
	Картометрический метод
	5,00
	-

	175
	391549,86
	1395351,16
	Картометрический метод
	5,00
	-

	176
	391437,47
	1395373,26
	Картометрический метод
	5,00
	-

	177
	391337,61
	1395370,89
	Картометрический метод
	5,00
	-

	178
	391296,56
	1395367,89
	Картометрический метод
	5,00
	-

	179
	391277,41
	1395290,86
	Картометрический метод
	5,00
	-

	180
	391252,88
	1395278,79
	Картометрический метод
	5,00
	-

	181
	391207,97
	1395278,41
	Картометрический метод
	5,00
	-

	182
	391203,83
	1395227,58
	Картометрический метод
	5,00
	-

	183
	391200,06
	1395181,39
	Картометрический метод
	5,00
	-

	184
	391197,58
	1395083,48
	Картометрический метод
	5,00
	-

	185
	391204,78
	1395034,58
	Картометрический метод
	5,00
	-

	186
	391216,98
	1394953,76
	Картометрический метод
	5,00
	-

	187
	391228,28
	1394951,84
	Картометрический метод
	5,00
	-

	188
	391226,97
	1394914,07
	Картометрический метод
	5,00
	-

	189
	391253,68
	1394909,98
	Картометрический метод
	5,00
	-

	190
	391447,09
	1394900,37
	Картометрический метод
	5,00
	-

	191
	391460,02
	1394899,63
	Картометрический метод
	5,00
	-

	192
	391602,05
	1394875,13
	Картометрический метод
	5,00
	-

	193
	391656,82
	1394866,05
	Картометрический метод
	5,00
	-

	194
	391881,70
	1394827,49
	Картометрический метод
	5,00
	-

	195
	391905,83
	1394822,95
	Картометрический метод
	5,00
	-

	196
	391928,81
	1394876,67
	Картометрический метод
	5,00
	-

	197
	392041,56
	1394855,80
	Картометрический метод
	5,00
	-

	198
	392112,11
	1394844,00
	Картометрический метод
	5,00
	-

	199
	392107,02
	1394796,21
	Картометрический метод
	5,00
	-

	200
	392130,15
	1394791,19
	Картометрический метод
	5,00
	-

	201
	392137,95
	1394789,48
	Картометрический метод
	5,00
	-

	202
	392179,98
	1394780,32
	Картометрический метод
	5,00
	-

	203
	392186,20
	1394854,05
	Картометрический метод
	5,00
	-

	204
	392207,75
	1394850,50
	Картометрический метод
	5,00
	-

	205
	392224,76
	1394847,70
	Картометрический метод
	5,00
	-

	206
	392221,27
	1394771,69
	Картометрический метод
	5,00
	-

	207
	392278,23
	1394760,78
	Картометрический метод
	5,00
	-

	208
	392296,73
	1394757,24
	Картометрический метод
	5,00
	-

	209
	392320,67
	1394752,56
	Картометрический метод
	5,00
	-

	210
	392383,96
	1394742,65
	Картометрический метод
	5,00
	-

	211
	392386,56
	1394788,62
	Картометрический метод
	5,00
	-

	212
	392325,01
	1394802,24
	Картометрический метод
	5,00
	-

	213
	392326,57
	1394835,93
	Картометрический метод
	5,00
	-

	214
	392394,80
	1394825,80
	Картометрический метод
	5,00
	-

	215
	392520,48
	1394807,36
	Картометрический метод
	5,00
	-

	216
	392614,49
	1394810,59
	Картометрический метод
	5,00
	-

	217
	392662,28
	1394817,45
	Картометрический метод
	5,00
	-

	218
	392775,57
	1394856,40
	Геодезический метод
	0,06
	-

	161
	392870,87
	1394904,42
	Геодезический метод
	0,06
	-

	Контур 3

	219
	391052,49
	1397602,76
	Геодезический метод
	0,50
	-

	220
	390883,48
	1397556,66
	Геодезический метод
	0,50
	-

	221
	390908,49
	1397487,81
	Геодезический метод
	0,50
	-

	222
	390938,94
	1397385,72
	Геодезический метод
	0,50
	-

	223
	391032,61
	1397412,80
	Геодезический метод
	0,50
	-

	224
	391100,96
	1397431,09
	Геодезический метод
	0,50
	-

	225
	391064,15
	1397564,24
	Геодезический метод
	0,50
	-

	219
	391052,49
	1397602,76
	Геодезический метод
	0,50
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат: МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность

положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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Раздел 4

	План границ объекта

Граница села Нечаевка Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

	Обзорная схема границ объекта


[image: image7]
Масштаб 1:40 000

Используемые условные знаки и обозначения

· граница объекта

· граница муниципального образования

Лист 1
- номер листа

Подпись
Дата «_30 »     03
2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта
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План границ объекта

Граница села Нечаевка Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Лист 1
С

Масштаб 1:5 000

Используемые условные знаки и обозначения

- граница объекта

· 1
- характерная точка границы объекта

58:18:0800102
- номер кадастрового квартала

- граница кадастрового квартала
Подпись
Дата «_30 »     03
2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта
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План границ объекта

Граница села Нечаевка Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Лист 2
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Масштаб 1:5 000

[image: image23.png]34
33

32

58:18:0950903
31

30

58:18:0750201

58:18:0951003

15

14

13

10
11

12




Используемые условные знаки и обозначения

- граница объекта

· 111
- характерная точка границы объекта

58:18:0800305
- номер кадастрового квартала

· [image: image24.png]\/
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граница кадастрового квартала
Подпись
Дата «_30 »     03
2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

	План границ объекта

Граница села Нечаевка Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

	Лист 3

[image: image8]
Масштаб 1:5 000

Используемые условные знаки и обозначения

- граница объекта

· 1
- характерная точка границы объекта

58:16:0610101
- номер кадастрового квартала

- граница кадастрового квартала

Подпись
Дата «_30 »     03
2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта
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Текстовое описание местоположения границ села Нечаевка

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	

	1
	2
	3

	1 участок

	1
	3
	165,5 м на юго-восток по полевой дороге

	3
	6
	149,1 м на северо-восток по полевой дороге до лесного массива

	6
	10
	422,5 м на юго-восток по границе лесного массива, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:242

	10
	13
	На северо-восток 84,4 м по границе лесного массива, 122,1 м по

сельскохозяйственным угодьям, часть границы проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:242

	13
	14
	12,7 м на юго-восток по сельскохозяйственным угодьям

	14
	17
	142,8 м в общем направлении на северо-восток по огородам

	17
	18
	63,6 м на северо-запад по сельскохозяйственным угодьям

	18
	30
	В общем направлении на северо-восток 120,7 м по сельскохозяйственным угодьям, 76,9 м по границе лесного массива, 140,2 м по

сельскохозяйственным угодьям, 192,3 м по границе лесного массива, часть границы проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:242

	30
	32
	40,4 м на северо-запад по границе лесного массива, граница проходит по

части границы земельного участка 58:18:0000000:242

	32
	39
	292,6 м в общем направлении на север по сельскохозяйственным угодьям,

часть границы проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:1206

	39
	44
	307,1 м в общем направлении на юго-восток по сельскохозяйственным угодьям

	44
	47
	226,1 м в общем направлении на юго-запад по сельскохозяйственным угодьям

	47
	48
	47,3 м на восток, пересекая автодорогу р.п.Мокшан-с.Нечаевка

	48
	50
	167,2 м на северо-восток по полосе отвода железной дороги, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:6

	50
	77
	1640,0 м в общем направлении на юго-восток по полосе отвода железной

дороги, граница проходит по части границ земельных участков 58:18:0000000:6 и 58:18:0800301:499

	77
	79
	209,8 м на юго-запад по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:1196

	79
	80
	19,3 м на юго-восток по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:1196

	80
	81
	75,8 м на северо-восток по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:1196

	81
	82
	16,6 м юго-восток по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:1196

	82
	83
	24,2 м на северо-восток по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:1196

	83
	84
	29,7 м юго-восток по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:1196

	84
	100
	1396,0 м в общем направлении на юго-запад по полосе отвода железной дороги, часть границы проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:6, и земельного участка 58:18:0160101:3 (58:18:0000000:4)

	100
	105
	365,0 м в общем направлении на северо-запад по сельскохозяйственным угодьям

	105
	108
	311,8 м на северо-восток по сельскохозяйственным угодьям

	108
	110
	209,8 м на северо-запад по сельскохозяйственным угодьям

	110
	116
	354,2 в общем направлении на северо-восток и юго-восток по границе автодороги с.Нечаевка-с.Успенское, часть границы проходит по части

границы земельного участка 58:18:0000000:1048

	116
	117
	10,0 м на северо-восток по границе автодороги с.Нечаевка-с.Успенское, граница проходит по части границ земельных участков 58:18:0000000:1048

и 58:18:0000000:1022

	117
	127
	В общем направлении на юго-запад 476,7 м вдоль автодороги с.Нечаевка- с.Успенское, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:1048, и 265,6 м по северной стороне автодороги местного

значения

	127
	140
	1220,0 м в общем направлении на северо-запад по сельскохозяйственным

угодьям

	140
	144
	164,5 м в общем направлении на северо-восток по сельскохозяйственным

угодьям до автодороги с.Нечаевка-с.Успенское.

	144
	147
	72,6 м на юго-восток по автодороге с.Нечаевка-с.Успенское, граница

проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:1048

	147
	154
	650,9 м на северо-запад по автодороге с.Нечаевка-с.Успенское, часть

границы проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:1048

	154
	1
	351,8 м на северо-восток по сельскохозяйственным угодьям

	2 участок

	161
	167
	721,4 м на юго-восток по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит

по части границ земельных участков 58:18:0800201:1 и 58:18:0970101:364

	167
	170
	201,1 м в общем направлении на северо-восток по сельскохозяйственным

угодьям

	170
	178
	972,1 м в общем направлении на юго-восток по сельскохозяйственным

угодьям

	178
	184
	346,9 м в общем направлении на юго-запад по сельскохозяйственным

угодьям

	184
	187
	142,6 м в общем направлении на северо-запад по сельскохозяйственным

угодьям

	187
	188
	37,8 м на запад. граница проходит по части границы земельного участка

58:18:0000000:6

	188
	215
	1747,0 м в общем направлении на северо-запад по полосе отвода железной дороги, граница проходит по части границы земельного участка

58:18:0000000:6

	215
	161
	368.9 м на северо-восток по сельскохозяйственным угодьям, часть границы

проходит по части границы земельного участка 58:18:0800201:1

	3 участок

	219
	220
	175,2 м на юго-запад по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит

по части границы земельного участка 58:18:0970101:411

	220
	222
	179,8 м на северо-запад по сельскохозяйственным угодьям, граница

проходит по части границы земельного участка 58:18:0970101:411

	222
	224
	168,3 м на северо-восток по сельскохозяйственным угодьям, граница

проходит по части границы земельного участка 58:18:0970101:411

	224
	219
	178,4 м на юго-восток по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит

по части границы земельного участка 58:18:0970101:411


ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

села Литомгино Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
(наименование объекта, местоположение которого описано (далее – объект)

Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	Пензенская область, Мокшанский район, Нечаевский сельсовет,

село Литомгино

	2
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P)
	-

	3
	Иные характеристики объекта
	-


Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат: МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	
	Координаты, м
	
	Средняя
	Описание

	
	
	
	
	
	

	Обозначение характерных точек границ
	Х
	Y
	Метод определения координат характерной точки
	квадратическая погрешность

положения характерной
	обозначения точки на

местности (при

	
	
	
	
	точки (Мt), м
	наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	386146,25
	1398967,41
	Картометрический метод
	5,00
	-

	2
	386140,96
	1399018,95
	Картометрический метод
	5,00
	-

	3
	386122,46
	1399065,21
	Картометрический метод
	5,00
	-

	4
	386049,77
	1399145,82
	Картометрический метод
	5,00
	-

	5
	386016,73
	1399166,97
	Картометрический метод
	5,00
	-

	6
	385999,55
	1399172,26
	Картометрический метод
	5,00
	-

	7
	385982,37
	1399170,94
	Картометрический метод
	5,00
	-

	8
	385932,14
	1399153,75
	Картометрический метод
	5,00
	-

	9
	385931,34
	1399386,26
	Картометрический метод
	5,00
	-

	10
	386008,80
	1399399,57
	Картометрический метод
	5,00
	-

	11
	386056,38
	1399418,08
	Картометрический метод
	5,00
	-

	12
	386111,88
	1399449,80
	Картометрический метод
	5,00
	-

	13
	386175,32
	1399493,41
	Картометрический метод
	5,00
	-

	14
	386207,04
	1399522,48
	Картометрический метод
	5,00
	-

	15
	386249,33
	1399587,24
	Картометрический метод
	5,00
	-

	16
	386282,37
	1399652,00
	Картометрический метод
	5,00
	-

	17
	386295,59
	1399696,94
	Картометрический метод
	5,00
	-

	18
	386298,23
	1399733,94
	Картометрический метод
	5,00
	-

	19
	386295,59
	1399745,84
	Картометрический метод
	5,00
	-

	20
	386282,37
	1399757,73
	Картометрический метод
	5,00
	-

	21
	386270,48
	1399763,02
	Картометрический метод
	5,00
	-

	22
	386248,01
	1399757,73
	Картометрический метод
	5,00
	-

	23
	386204,40
	1399807,95
	Картометрический метод
	5,00
	-

	24
	386044,48
	1399729,98
	Картометрический метод
	5,00
	-

	25
	385942,72
	1399700,90
	Картометрический метод
	5,00
	-

	26
	385888,53
	1399686,37
	Картометрический метод
	7,50
	-

	27
	385852,85
	1399681,08
	Картометрический метод
	5,00
	-

	28
	385843,29
	1399541,55
	Картометрический метод
	5,00
	-

	29
	385599,83
	1399551,36
	Картометрический метод
	5,00
	-

	30
	385428,61
	1399583,28
	Картометрический метод
	5,00
	-

	31
	385366,49
	1399591,21
	Картометрический метод
	5,00
	-

	32
	385260,76
	1399576,67
	Картометрический метод
	5,00
	-

	33
	385100,85
	1399552,88
	Картометрический метод
	5,00
	-

	34
	385107,46
	1399474,91
	Картометрический метод
	5,00
	-

	35
	385115,39
	1399465,66
	Картометрический метод
	5,00
	-

	36
	385159,00
	1399461,69
	Картометрический метод
	5,00
	-

	37
	385223,76
	1399457,73
	Картометрический метод
	5,00
	-

	38
	385256,80
	1399457,73
	Картометрический метод
	5,00
	-

	39
	385262,08
	1399418,08
	Картометрический метод
	5,00
	-

	40
	385207,90
	1399398,25
	Картометрический метод
	5,00
	-

	41
	385066,49
	1399358,60
	Картометрический метод
	5,00
	-

	42
	385041,56
	1399353,72
	Картометрический метод
	5,00
	-

	43
	384870,89
	1399320,28
	Картометрический метод
	5,00
	-

	44
	384868,24
	1399333,49
	Картометрический метод
	5,00
	-

	45
	384836,52
	1399332,17
	Картометрический метод
	5,00
	-

	46
	384832,56
	1399354,64
	Картометрический метод
	5,00
	-

	47
	384626,39
	1399345,39
	Картометрический метод
	5,00
	-

	48
	384605,24
	1399341,42
	Картометрический метод
	5,00
	-

	49
	384586,74
	1399307,06
	Картометрический метод
	5,00
	-

	50
	384598,63
	1399255,52
	Картометрический метод
	5,00
	-

	51
	384595,99
	1399184,15
	Картометрический метод
	5,00
	-

	52
	384591,15
	1399140,98
	Картометрический метод
	5,00
	-

	53
	384494,68
	1399066,09
	Картометрический метод
	5,00
	-

	54
	384484,98
	1399061,24
	Картометрический метод
	5,00
	-

	55
	384473,08
	1399051,99
	Картометрический метод
	5,00
	-

	56
	384461,19
	1399040,10
	Картометрический метод
	5,00
	-

	57
	384458,54
	1399028,20
	Картометрический метод
	5,00
	-

	58
	384511,00
	1398903,46
	Картометрический метод
	5,00
	-

	59
	384562,95
	1398933,04
	Картометрический метод
	5,00
	-

	60
	384648,86
	1398963,44
	Картометрический метод
	5,00
	-

	61
	384652,82
	1398929,08
	Картометрический метод
	5,00
	-

	62
	384663,39
	1398917,18
	Картометрический метод
	5,00
	-

	63
	384696,43
	1398910,58
	Картометрический метод
	5,00
	-

	64
	384799,52
	1398898,68
	Картометрический метод
	5,00
	-

	65
	384858,99
	1398880,18
	Картометрический метод
	5,00
	-

	66
	384906,57
	1398870,93
	Картометрический метод
	5,00
	-

	67
	384991,15
	1398864,32
	Картометрический метод
	5,00
	-

	68
	385066,49
	1398866,96
	Картометрический метод
	5,00
	-

	69
	385199,97
	1398880,18
	Картометрический метод
	5,00
	-

	70
	385288,52
	1398888,11
	Картометрический метод
	5,00
	-

	71
	385366,49
	1398911,90
	Картометрический метод
	5,00
	-

	72
	385413,65
	1398921,33
	Картометрический метод
	5,00
	-

	73
	385425,97
	1398923,79
	Картометрический метод
	5,00
	-

	74
	385482,79
	1398929,08
	Картометрический метод
	5,00
	-

	75
	385575,85
	1398935,58
	Картометрический метод
	5,00
	-

	76
	385656,46
	1398947,52
	Картометрический метод
	5,00
	-

	77
	385644,42
	1398995,29
	Картометрический метод
	5,00
	-

	78
	385687,18
	1398989,67
	Картометрический метод
	5,00
	-

	79
	385769,59
	1398984,76
	Картометрический метод
	5,00
	-

	80
	385975,76
	1398966,08
	Картометрический метод
	5,00
	-

	81
	386096,02
	1398964,76
	Картометрический метод
	5,00
	-

	1
	386146,25
	1398967,41
	Картометрический метод
	5,00
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат: МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные

(уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность

положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при

наличии)

	
	Х
	Y
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


[image: image29.png]58:18:0960701
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Раздел 4

План границ объекта

Граница села Литомгино Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

С

Масштаб 1:6 000

Используемые условные знаки и обозначения

- граница объекта

· 50
- характерная точка границы объекта

58:18:0970101
- номер кадастрового квартала

- граница кадастрового квартала

Подпись
Дата «_30 »    03
2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Текстовое описание местоположения границ села Литомгино

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	

	1
	2
	3

	1
	6
	267,4 м на юго-восток по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:96

	6
	8
	70,3 м на юго-запад по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:96

	8
	9
	232,5 м на восток по сельскохозяйственным угодьям, пересекая ручей, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:96

	9
	18
	547,6 м северо-восток по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:96

	18
	23
	132,6 м в общем направлении на юго-восток по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:96

	23
	28
	515,8 м на юго-запад по сельскохозяйственным угодьям

	28
	31
	480,4 м на юго-восток по сельскохозяйственным угодьям

	31
	33
	268,4 м на юго-запад по сельскохозяйственным угодьям

	33
	39
	272,1 м на северо-запад по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:96

	39
	57
	1084,0 м в общем направлении на юго-запад по сельскохозяйственным угодьям, пересекая ручей, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:96

	57
	58
	136,2 м на северо-запад по сельскохозяйственным угодьям

	58
	60
	150,9 м на северо-восток по сельскохозяйственным угодьям, часть границы проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:96

	60
	67
	383,6 м на северо-запад по сельскохозяйственным угодьям, часть

границы
проходит
по
части
границы
земельного
участка 58:18:0000000:96

	67
	76
	672,4 м на северо-восток по сельскохозяйственным угодьям, часть границы проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:96

	76
	77
	49,3 м на юго-восток по сельскохозяйственным угодьям

	77
	1
	503,3
м
в
общем
направлении
на
северо-запад
по сельскохозяйственным угодьям


ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

села Николо-Азясь Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
(наименование объекта, местоположение которого описано (далее – объект)

Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	Пензенская область, Мокшанский район, Нечаевский сельсовет,

село Николо-Азясь

	2
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P)
	-

	3
	Иные характеристики объекта
	-


Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат: МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	
	Координаты, м
	
	Средняя
	Описание

	
	
	
	
	
	

	Обозначение характерных точек границ
	Х
	Y
	Метод определения координат характерной точки
	квадратическая погрешность

положения характерной
	обозначения точки на

местности (при

	
	
	
	
	точки (Мt), м
	наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	399311,79
	1391722,78
	Картометрический метод
	5,00
	-

	2
	399418,07
	1391747,56
	Картометрический метод
	5,00
	-

	3
	399450,84
	1391763,54
	Картометрический метод
	5,00
	-

	4
	399462,03
	1391775,53
	Картометрический метод
	5,00
	-

	5
	399462,03
	1391793,91
	Картометрический метод
	5,00
	-

	6
	399434,06
	1391896,20
	Картометрический метод
	5,00
	-

	7
	399478,81
	1391910,58
	Картометрический метод
	5,00
	-

	8
	399486,00
	1391921,77
	Картометрический метод
	5,00
	-

	9
	399481,21
	1391944,95
	Картометрический метод
	5,00
	-

	10
	399521,97
	1391960,13
	Картометрический метод
	5,00
	-

	11
	399511,58
	1391996,09
	Картометрический метод
	5,00
	-

	12
	399494,79
	1392039,25
	Картометрический метод
	5,00
	-

	13
	399478,01
	1392063,22
	Картометрический метод
	5,00
	-

	14
	399470,02
	1392065,62
	Картометрический метод
	5,00
	-

	15
	399451,64
	1392065,62
	Картометрический метод
	5,00
	-

	16
	399418,87
	1392060,03
	Картометрический метод
	5,00
	-

	17
	399299,00
	1392026,46
	Картометрический метод
	5,00
	-

	18
	399268,63
	1392025,66
	Картометрический метод
	5,00
	-

	19
	399193,51
	1392012,88
	Картометрический метод
	5,00
	-

	20
	399066,45
	1391970,52
	Картометрический метод
	5,00
	-

	21
	398971,35
	1391940,15
	Картометрический метод
	5,00
	-

	22
	398933,78
	1391933,76
	Картометрический метод
	5,00
	-

	23
	398893,03
	1391940,95
	Картометрический метод
	5,00
	-

	24
	398831,49
	1391959,33
	Картометрический метод
	5,00
	-

	25
	398789,94
	1391967,32
	Картометрический метод
	5,00
	-

	26
	398775,55
	1391963,33
	Картометрический метод
	5,00
	-

	27
	398726,80
	1391941,75
	Картометрический метод
	5,00
	-

	28
	398672,46
	1391911,38
	Картометрический метод
	5,00
	-

	29
	398598,94
	1391887,41
	Картометрический метод
	5,00
	-

	30
	398583,75
	1391876,22
	Картометрический метод
	5,00
	-

	31
	398575,76
	1391857,04
	Картометрический метод
	5,00
	-

	32
	398574,16
	1391831,47
	Картометрический метод
	5,00
	-

	33
	398578,96
	1391801,90
	Картометрический метод
	5,00
	-

	34
	398537,40
	1391782,72
	Картометрический метод
	5,00
	-

	35
	398486,26
	1391764,34
	Картометрический метод
	5,00
	-

	36
	398426,32
	1391740,36
	Картометрический метод
	5,00
	-

	37
	398370,38
	1391706,00
	Картометрический метод
	5,00
	-

	38
	398296,86
	1391681,23
	Картометрический метод
	5,00
	-

	39
	398247,31
	1391656,45
	Картометрический метод
	5,00
	-

	40
	398212,94
	1391646,06
	Картометрический метод
	5,00
	-

	41
	398128,23
	1391631,68
	Картометрический метод
	5,00
	-

	42
	398041,93
	1391620,49
	Картометрический метод
	5,00
	-

	43
	398001,17
	1391619,69
	Картометрический метод
	5,00
	-

	44
	397974,80
	1391606,90
	Картометрический метод
	5,00
	-

	45
	397970,00
	1391594,92
	Картометрический метод
	5,00
	-

	46
	397972,40
	1391566,15
	Картометрический метод
	5,00
	-

	47
	397971,60
	1391550,16
	Картометрический метод
	5,00
	-

	48
	397966,01
	1391538,18
	Картометрический метод
	5,00
	-

	49
	397958,01
	1391530,98
	Картометрический метод
	5,00
	-

	50
	397938,03
	1391518,20
	Картометрический метод
	5,00
	-

	51
	397929,24
	1391508,61
	Картометрический метод
	5,00
	-

	52
	397927,65
	1391501,42
	Картометрический метод
	5,00
	-

	53
	397930,04
	1391489,43
	Картометрический метод
	5,00
	-

	54
	397943,63
	1391445,47
	Картометрический метод
	5,00
	-

	55
	397945,23
	1391427,09
	Картометрический метод
	5,00
	-

	56
	397943,63
	1391411,91
	Картометрический метод
	5,00
	-

	57
	397954,82
	1391374,35
	Картометрический метод
	5,00
	-

	58
	397972,40
	1391300,83
	Картометрический метод
	5,00
	-

	59
	398016,35
	1391183,35
	Картометрический метод
	5,00
	-

	60
	398026,74
	1391181,75
	Картометрический метод
	5,00
	-

	61
	398036,33
	1391183,35
	Картометрический метод
	5,00
	-

	62
	398068,30
	1391197,74
	Картометрический метод
	5,00
	-

	63
	398220,85
	1391275,85
	Картометрический метод
	5,00
	-

	64
	398234,82
	1391288,08
	Картометрический метод
	5,00
	-

	65
	398252,28
	1391291,57
	Картометрический метод
	5,00
	-

	66
	398400,75
	1391395,13
	Картометрический метод
	5,00
	-

	67
	398476,67
	1391451,07
	Картометрический метод
	5,00
	-

	68
	398576,56
	1391532,58
	Картометрический метод
	5,00
	-

	69
	398773,15
	1391657,25
	Картометрический метод
	5,00
	-

	70
	398877,05
	1391690,82
	Картометрический метод
	5,00
	-

	71
	398911,41
	1391690,02
	Картометрический метод
	5,00
	-

	72
	398924,20
	1391674,83
	Картометрический метод
	5,00
	-

	73
	398949,77
	1391618,89
	Картометрический метод
	5,00
	-

	74
	398963,35
	1391598,91
	Картометрический метод
	5,00
	-

	75
	398972,94
	1391595,72
	Картометрический метод
	5,00
	-

	76
	399032,08
	1391622,89
	Картометрический метод
	5,00
	-

	77
	399063,25
	1391640,47
	Картометрический метод
	5,00
	-

	78
	399094,42
	1391666,04
	Картометрический метод
	5,00
	-

	79
	399144,76
	1391684,42
	Картометрический метод
	5,00
	-

	80
	399236,67
	1391707,60
	Картометрический метод
	5,00
	-

	1
	399311,79
	1391722,78
	Картометрический метод
	5,00
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат: МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные)

координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность

положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4

План границ объекта

Граница села Николо-Азясь Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

С

58:18:0750101
Масштаб 1:6 000

Используемые условные знаки и обозначения

- граница объекта

· 45
- характерная точка границы объекта

· граница муниципального образования

58:18:0750101
- номер кадастрового квартала

· граница кадастрового квартала

Подпись
Дата «_30 »
03
2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Текстовое описание местоположения границ села Николо-Азясь

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	

	1
	2
	3

	1
	4
	162,0 м на северо-восток по сельскохозяйственным угодьям

	4
	5
	18,4 м на восток по сельскохозяйственным угодьям

	5
	6
	106,0 м на юго-восток по сельскохозяйственным угодьям

	6
	8
	60,3 м северо-восток по сельскохозяйственным угодьям

	8
	9
	23,7 м на юго-восток по сельскохозяйственным угодьям

	9
	10
	43,5 м на северо-восток по сельскохозяйственным угодьям

	10
	15
	139,7 м на юго-восток по сельскохозяйственным угодьям

	15
	22
	536,2 м на юго-запад по сельскохозяйственным угодьям

	22
	25
	147,9 м на юго-восток по сельскохозяйственным угодьям

	25
	32
	273,1 м на юго-запад по сельскохозяйственным угодьям

	32
	33
	30,0 м на северо-запад по сельскохозяйственным угодьям

	33
	45
	655,1 м на юго-запад по сельскохозяйственным угодьям

	45
	46
	28,9 м на северо-запад по сельскохозяйственным угодьям

	46
	52
	84,1 м на юго-запад по сельскохозяйственным угодьям

	52
	55
	76,7 м на северо-запад по сельскохозяйственным угодьям

	55
	56
	15,3 м на юго-запад по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:96

	56
	60
	250,7 м на северо-запад по сельскохозяйственным угодьям, пересекая автодорогу

	60
	71
	1033,0 м северо-восток по сельскохозяйственным угодьям

	71
	75
	115,6 м на северо-запад по сельскохозяйственным угодьям

	75
	1
	366,2 м северо-восток по сельскохозяйственным угодьям


ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

деревни Доможировка Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
(наименование объекта, местоположение которого описано (далее – объект)

Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	Пензенская область, Мокшанский район, Нечаевский сельсовет,

деревня Доможировка

	2
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P)
	-

	3
	Иные характеристики объекта
	-


Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат: МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность

положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на

местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	397784,26
	1390883,67
	Картометрический метод
	5,00
	-

	2
	397781,07
	1390926,82
	Картометрический метод
	5,00
	-

	3
	397776,27
	1390956,39
	Картометрический метод
	5,00
	-

	4
	397765,88
	1391003,54
	Картометрический метод
	5,00
	-

	5
	397741,11
	1391075,47
	Картометрический метод
	5,00
	-

	6
	397729,12
	1391120,22
	Картометрический метод
	5,00
	-

	7
	397713,94
	1391164,97
	Картометрический метод
	5,00
	-

	8
	397681,97
	1391230,50
	Картометрический метод
	5,00
	-

	9
	397670,78
	1391244,89
	Картометрический метод
	5,00
	-

	10
	397658,00
	1391252,88
	Картометрический метод
	5,00
	-

	11
	397642,81
	1391256,01
	Картометрический метод
	5,00
	-

	12
	397622,83
	1391252,88
	Картометрический метод
	5,00
	-

	13
	397587,67
	1391242,49
	Картометрический метод
	5,00
	-

	14
	397543,72
	1391218,51
	Картометрический метод
	5,00
	-

	15
	397490,97
	1391206,53
	Картометрический метод
	5,00
	-

	16
	397485,38
	1391191,34
	Картометрический метод
	5,00
	-

	17
	397480,58
	1391180,95
	Картометрический метод
	5,00
	-

	18
	397478,98
	1391172,16
	Картометрический метод
	5,00
	-

	19
	397481,38
	1391140,20
	Картометрический метод
	5,00
	-

	20
	397479,78
	1391128,21
	Картометрический метод
	5,00
	-

	21
	397472,59
	1391107,43
	Картометрический метод
	5,00
	-

	22
	397459,81
	1391090,65
	Картометрический метод
	5,00
	-

	23
	397439,03
	1391073,87
	Картометрический метод
	5,00
	-

	4
	397423,84
	1391051,49
	Картометрический метод
	5,00
	-

	25
	397420,65
	1391036,31
	Картометрический метод
	5,00
	-

	26
	397419,85
	1391016,33
	Картометрический метод
	5,00
	-

	27
	397422,25
	1390974,77
	Картометрический метод
	5,00
	-

	28
	397446,55
	1390881,77
	Картометрический метод
	5,00
	-

	29
	397456,19
	1390891,51
	Картометрический метод
	5,00
	-

	30
	397510,61
	1390915,05
	Картометрический метод
	5,00
	-

	31
	397539,78
	1390919,31
	Картометрический метод
	5,00
	-

	32
	397565,24
	1390915,31
	Картометрический метод
	5,00
	-

	33
	397585,31
	1390910,07
	Картометрический метод
	5,00
	-

	34
	397606,24
	1390897,81
	Картометрический метод
	5,00
	-

	35
	397610,66
	1390895,82
	Картометрический метод
	5,00
	-

	36
	397690,76
	1390894,06
	Картометрический метод
	5,00
	-

	37
	397712,34
	1390895,66
	Картометрический метод
	5,00
	-

	38
	397736,31
	1390894,86
	Картометрический метод
	5,00
	-

	39
	397761,09
	1390890,06
	Картометрический метод
	5,00
	-

	1
	397784,26
	1390883,67
	Картометрический метод
	5,00
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат: МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные

(уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность

положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4

План границ объекта

Граница деревни Доможировка Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

С

Масштаб:3 000

Используемые условные знаки и обозначения

- граница объекта

· 1
- характерная точка границы объекта

· граница муниципального образования

58:18:0750201
- номер кадастрового квартала

· граница кадастрового квартала

Подпись
Дата «_30 »
03
2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Текстовое описание местоположения границы деревни Доможировка

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	

	1
	2
	3

	1
	11
	412,9 м на юго-восток по сельскохозяйственным угодьям, часть границы проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:96

	11
	18
	197,6 м на юго-запад по сельскохозяйственным угодьям

	18
	19
	32,0 м на северо-запад по сельскохозяйственным угодьям

	19
	26
	144,4 м на юго-запад по сельскохозяйственным угодьям

	26
	28
	137,8 м на северо-запад по сельскохозяйственным угодьям

	28
	31
	102,5 м на северо-восток по берегу реки Азясь

	31
	35
	75,6 м на северо-запад по берегу реки Азясь

	35
	1
	175,0 на северо-запад по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:96


ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

деревни Липяги Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
(наименование объекта, местоположение которого описано (далее – объект)

Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	Пензенская область, Мокшанский район, Нечаевский сельсовет,

деревня Липяги

	2
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P)
	-

	3
	Иные характеристики объекта
	-


Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат: МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	
	Координаты, м
	
	Средняя
	Описание

	
	
	
	
	
	

	Обозначение характерных точек границ
	Х
	Y
	Метод определения координат характерной точки
	квадратическая погрешность положения

характерной
	обозначения точки на местности

(при

	
	
	
	
	точки (Мt), м
	наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	390409,06
	1401200,78
	Картометрический метод
	5,00
	-

	2
	390422,33
	1401249,18
	Картометрический метод
	5,00
	-

	3
	390440,22
	1401314,46
	Картометрический метод
	5,00
	-

	4
	390460,84
	1401364,96
	Картометрический метод
	5,00
	-

	5
	390412,86
	1401408,51
	Картометрический метод
	5,00
	-

	6
	390366,87
	1401441,07
	Картометрический метод
	5,00
	-

	7
	390109,18
	1401608,47
	Картометрический метод
	5,00
	-

	8
	390025,70
	1401663,92
	Картометрический метод
	5,00
	-

	9
	389951,70
	1401708,72
	Картометрический метод
	5,00
	-

	10
	389863,09
	1401765,16
	Картометрический метод
	5,00
	-

	11
	389828,56
	1401793,97
	Картометрический метод
	5,00
	-

	12
	389803,89
	1401809,56
	Картометрический метод
	5,00
	-

	13
	389760,91
	1401834,15
	Картометрический метод
	5,00
	-

	14
	389733,31
	1401773,14
	Картометрический метод
	5,00
	-

	15
	389726,01
	1401733,76
	Картометрический метод
	5,00
	-

	16
	389688,25
	1401749,21
	Картометрический метод
	5,00
	-

	17
	389662,09
	1401754,09
	Картометрический метод
	5,00
	-

	18
	389636,28
	1401754,27
	Картометрический метод
	5,00
	-

	19
	389613,44
	1401738,40
	Картометрический метод
	5,00
	-

	20
	389580,65
	1401702,82
	Картометрический метод
	5,00
	-

	21
	389515,43
	1401609,00
	Картометрический метод
	5,00
	-

	22
	389443,93
	1401461,12
	Картометрический метод
	5,00
	-

	23
	389463,58
	1401445,92
	Картометрический метод
	5,00
	-

	24
	389497,75
	1401396,70
	Картометрический метод
	5,00
	-

	25
	389508,75
	1401386,85
	Картометрический метод
	5,00
	-

	26
	389519,17
	1401383,96
	Картометрический метод
	5,00
	-

	27
	389526,70
	1401385,12
	Картометрический метод
	5,00
	-

	28
	389510,97
	1401338,22
	Картометрический метод
	5,00
	-

	29
	389579,82
	1401287,22
	Картометрический метод
	5,00
	-

	30
	389600,94
	1401315,07
	Картометрический метод
	5,00
	-

	31
	389609,67
	1401309,08
	Картометрический метод
	5,00
	-

	32
	389620,51
	1401326,42
	Картометрический метод
	5,00
	-

	33
	389613,68
	1401331,52
	Картометрический метод
	5,00
	-

	34
	389634,98
	1401360,22
	Картометрический метод
	5,00
	-

	35
	389673,77
	1401422,18
	Картометрический метод
	5,00
	-

	36
	389691,14
	1401412,91
	Картометрический метод
	5,00
	-

	37
	389729,94
	1401471,39
	Картометрический метод
	5,00
	-

	38
	389753,68
	1401503,82
	Картометрический метод
	5,00
	-

	39
	389782,63
	1401525,24
	Картометрический метод
	5,00
	-

	40
	389802,90
	1401526,40
	Картометрический метод
	5,00
	-

	41
	389817,37
	1401525,82
	Картометрический метод
	5,00
	-

	42
	389826,64
	1401530,46
	Картометрический метод
	5,00
	-

	43
	389841,11
	1401543,19
	Картометрический метод
	5,00
	-

	44
	389972,56
	1401456,92
	Картометрический метод
	5,00
	-

	45
	390075,05
	1401372,38
	Картометрический метод
	5,00
	-

	46
	390250,80
	1401232,69
	Картометрический метод
	5,00
	-

	47
	390233,12
	1401217,20
	Картометрический метод
	5,00
	-

	48
	390231,96
	1401206,77
	Картометрический метод
	5,00
	-

	49
	390240,65
	1401185,93
	Картометрический метод
	5,00
	-

	50
	390280,60
	1401133,82
	Картометрический метод
	5,00
	-

	51
	390361,09
	1401180,72
	Картометрический метод
	5,00
	-

	52
	390370,70
	1401170,25
	Картометрический метод
	5,00
	-

	1
	390409,06
	1401200,78
	Картометрический метод
	5,00
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат: МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные)

координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность

положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4

План границ объекта

Граница деревни Липяги Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

С

Масштаб 1:5 000

Используемые условные знаки и обозначения

- граница объекта

· 1
- характерная точка границы объекта

58:18:0840101
- номер кадастрового квартала

- граница кадастрового квартала

Подпись
Дата «_30 »     03
2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Текстовое описание местоположения границы деревни Липяги

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	

	1
	2
	3

	1
	4
	172,4 м на северо-восток по полевой дороге

	4
	13
	843,9 м на юго-восток по сельскохозяйственным угодьям и по границе дачного массива

	13
	15
	105,9 м на юго-запад по полевой дороге

	15
	18
	93,2 м на юго-восток по полевой дороге, часть границы проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:249

	18
	22
	354,7 м на юго-запад по полевой дороге, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:249

	22
	26
	110,3 м на северо-запад по полевой дороге, часть границы проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:96

	26
	27
	7,6 м на северо-восток по полевой дороге, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:96

	27
	28
	49,5 м на юго-запад по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:96

	28
	29
	85,7 м на северо-запад по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:96

	29
	43
	413,9 м в общем направлении на северо-восток по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:96

	43
	46
	514,6 м на северо-запад по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:96

	46
	48
	34,0 м на юго-запад по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:96

	48
	50
	88,2 м на северо-запад по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:96

	50
	51
	93,2 м на северо-восток по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:96

	51
	52
	14,2 м на северо-запад по полевой дороге

	52
	1
	49,0 м на северо-восток по сельскохозяйственным угодьям


ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

деревни Отрада Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
(наименование объекта, местоположение которого описано (далее – объект)

Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	Пензенская область, Мокшанский район, Нечаевский сельсовет,

деревня Отрада

	2
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P)
	-

	3
	Иные характеристики объекта
	-


Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат: МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	
	Координаты, м
	
	Средняя
	Описание

	
	
	
	
	
	

	Обозначение характерных точек границ
	Х
	Y
	Метод определения координат характерной точки
	квадратическая погрешность положения

характерной
	обозначения точки на местности

(при

	
	
	
	
	точки (Мt), м
	наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	385334,32
	1388555,26
	Картометрический метод
	5,00
	-

	2
	385341,20
	1388565,58
	Картометрический метод
	5,00
	-

	3
	385367,68
	1388612,18
	Картометрический метод
	5,00
	-

	4
	385372,84
	1388663,82
	Картометрический метод
	5,00
	-

	5
	385381,45
	1388699,96
	Картометрический метод
	5,00
	-

	6
	385413,57
	1388763,65
	Картометрический метод
	5,00
	-

	7
	385417,59
	1388803,81
	Картометрический метод
	5,00
	-

	8
	385453,74
	1388837,08
	Картометрический метод
	5,00
	-

	9
	385452,59
	1388901,34
	Картометрический метод
	5,00
	-

	10
	385443,41
	1388904,21
	Картометрический метод
	5,00
	-

	11
	385438,25
	1388903,64
	Картометрический метод
	5,00
	-

	12
	385427,34
	1388899,05
	Картометрический метод
	5,00
	-

	13
	385412,43
	1388895,03
	Картометрический метод
	5,00
	-

	14
	385399,23
	1388893,31
	Картометрический метод
	5,00
	-

	15
	385379,72
	1388893,31
	Картометрический метод
	5,00
	-

	16
	385368,25
	1388896,75
	Картометрический метод
	5,00
	-

	17
	385336,09
	1388895,09
	Картометрический метод
	5,00
	-

	18
	385299,55
	1388869,51
	Картометрический метод
	5,00
	-

	19
	385266,66
	1388849,41
	Картометрический метод
	5,00
	-

	20
	385240,46
	1388848,68
	Картометрический метод
	5,00
	-

	21
	385217,33
	1388843,93
	Картометрический метод
	5,00
	-

	22
	385192,59
	1388848,45
	Картометрический метод
	5,00
	-

	23
	385172,38
	1388846,21
	Картометрический метод
	5,00
	-

	24
	385142,36
	1388868,95
	Картометрический метод
	5,00
	-

	25
	385115,73
	1388883,13
	Картометрический метод
	5,00
	-

	26
	385049,24
	1388889,61
	Картометрический метод
	5,00
	-

	27
	385001,53
	1388887,24
	Картометрический метод
	5,00
	-

	28
	384981,29
	1388896,80
	Картометрический метод
	5,00
	-

	29
	384938,03
	1388894,80
	Картометрический метод
	5,00
	-

	30
	384880,97
	1388883,45
	Картометрический метод
	5,00
	-

	31
	384839,15
	1388871,81
	Картометрический метод
	5,00
	-

	32
	384788,80
	1388867,28
	Картометрический метод
	5,00
	-

	33
	384743,39
	1388876,72
	Картометрический метод
	5,00
	-

	34
	384717,85
	1388880,17
	Картометрический метод
	5,00
	-

	35
	384697,29
	1388875,07
	Картометрический метод
	5,00
	-

	36
	384678,83
	1388882,14
	Картометрический метод
	5,00
	-

	37
	384643,73
	1388879,47
	Картометрический метод
	5,00
	-

	38
	384626,67
	1388895,12
	Картометрический метод
	5,00
	-

	39
	384601,85
	1388895,00
	Картометрический метод
	5,00
	-

	40
	384589,29
	1388953,94
	Картометрический метод
	5,00
	-

	41
	384584,03
	1388973,33
	Картометрический метод
	5,00
	-

	42
	384560,10
	1389018,47
	Картометрический метод
	5,00
	-

	43
	384544,62
	1389063,79
	Картометрический метод
	5,00
	-

	44
	384537,49
	1389112,47
	Картометрический метод
	5,00
	-

	45
	384437,95
	1389087,58
	Картометрический метод
	5,00
	-

	46
	384364,79
	1389074,03
	Картометрический метод
	5,00
	-

	47
	384217,35
	1389067,15
	Картометрический метод
	5,00
	-

	48
	384091,12
	1389049,94
	Картометрический метод
	5,00
	-

	49
	384094,57
	1389032,15
	Картометрический метод
	5,00
	-

	50
	384101,45
	1389008,06
	Картометрический метод
	5,00
	-

	51
	384116,94
	1388978,22
	Картометрический метод
	5,00
	-

	52
	384143,91
	1388942,08
	Картометрический метод
	5,00
	-

	53
	384163,41
	1388927,16
	Картометрический метод
	5,00
	-

	54
	384211,03
	1388931,75
	Картометрический метод
	5,00
	-

	55
	384222,95
	1388831,11
	Картометрический метод
	5,00
	-

	56
	384231,69
	1388757,33
	Картометрический метод
	5,00
	-

	57
	384234,25
	1388703,74
	Картометрический метод
	5,00
	-

	58
	384288,49
	1388694,22
	Картометрический метод
	5,00
	-

	59
	384285,62
	1388646,03
	Картометрический метод
	5,00
	-

	60
	384290,78
	1388584,64
	Картометрический метод
	5,00
	-

	61
	384297,09
	1388487,68
	Картометрический метод
	5,00
	-

	62
	384412,41
	1388494,57
	Картометрический метод
	5,00
	-

	63
	384728,54
	1388508,91
	Картометрический метод
	5,00
	-

	64
	385293,09
	1388541,61
	Картометрический метод
	5,00
	-

	65
	385319,72
	1388545,85
	Картометрический метод
	5,00
	-

	1
	385334,32
	1388555,26
	Картометрический метод
	5,00
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат: МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность

положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4

План границ объекта

Граница деревни Отрада Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

С

Масштаб 1:5 000

Используемые условные знаки и обозначения

- существующая граница объекта

· 1
- характерная точка границы объекта

58:18:0880101
- номер кадастрового квартала

· граница кадастрового квартала

Подпись
Дата «_30 »     03
2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Текстовое описание местоположения границы деревни Отрада

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	

	1
	2
	3

	1
	8
	315,9 м на северо-восток по сельскохозяйственным угодьям

	8
	9
	64,3 м на восток по сельскохозяйственным угодьям

	9
	16
	86,9 м в общем направлении на юг по берегу пруда

	16
	39
	807,2 м в общем направлении на юг по ручью

	39
	44
	229,4 м на юго-восток по сельскохозяйственным угодьям до лесного массива

	44
	48
	177,0 м на юго-запад по границе леса и далее 275,0 м по сельскохозяйственным угодьям

	48
	53
	146,4 м на северо-запад по сельскохозяйственным угодьям

	53
	54
	47,8 м на северо-восток по сельскохозяйственным угодьям

	54
	61
	491,4
м
в
общем
направлении
на
северо-запад
по сельскохозяйственным угодьям, пересекая ручей

	61
	1
	1042,0 м на северо-восток по сельскохозяйственным угодьям, вдоль дороги


ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

поселка Краснополье Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
(наименование объекта, местоположение которого описано (далее – объект)

Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	Пензенская область, Мокшанский район, Нечаевский сельсовет,

поселок Краснополье

	2
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P)
	-

	3
	Иные характеристики объекта
	-


Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат: МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	
	Координаты, м
	
	Средняя
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	квадратическа
	Описание

	Обозначение
	
	
	Метод определения
	я
	обозначения

	характерных

точек границ
	Х
	Y
	координат характерной

точки
	погрешность

положения
	точки на

местности (при

	
	
	
	
	характерной
	наличии)

	
	
	
	
	точки (Мt), м
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	392883,58
	1401464,55
	Картометрический метод
	5,00
	-

	2
	392955,89
	1401606,63
	Картометрический метод
	5,00
	-

	3
	392990,76
	1401741,30
	Геодезический метод
	0,20
	Закрепление отсутствует

	4
	392992,68
	1401748,72
	Геодезический метод
	0,20
	Закрепление отсутствует

	5
	392977,46
	1401788,21
	Геодезический метод
	0,20
	Закрепление отсутствует

	6
	392945,74
	1401848,93
	Геодезический метод
	0,20
	Закрепление отсутствует

	7
	392930,10
	1401865,02
	Геодезический метод
	0,20
	Закрепление отсутствует

	8
	392915,29
	1401900,95
	Геодезический метод
	0,20
	Закрепление отсутствует

	9
	392893,56
	1401958,61
	Геодезический метод
	0,20
	Закрепление отсутствует

	10
	392883,87
	1402034,68
	Геодезический метод
	0,20
	Закрепление отсутствует

	11
	392858,21
	1402092,50
	Геодезический метод
	0,20
	Закрепление отсутствует

	12
	392847,70
	1402123,79
	Геодезический метод
	0,20
	Закрепление отсутствует

	13
	392832,96
	1402141,92
	Геодезический метод
	0,20
	Закрепление отсутствует

	14
	392827,76
	1402148,32
	Картометрический метод
	5,00
	-

	15
	392798,85
	1402169,65
	Картометрический метод
	5,00
	-

	16
	392754,48
	1402177,11
	Картометрический метод
	5,00
	-

	17
	392747,23
	1402174,51
	Картометрический метод
	5,00
	-

	18
	392732,95
	1402169,41
	Картометрический метод
	5,00
	-

	19
	392688,22
	1402153,40
	Картометрический метод
	5,00
	-

	20
	392617,17
	1402081,09
	Картометрический метод
	5,00
	-

	21
	392542,69
	1401926,54
	Картометрический метод
	5,00
	-

	22
	392425,62
	1401710,66
	Картометрический метод
	5,00
	-

	23
	392383,75
	1401657,38
	Картометрический метод
	5,00
	-

	24
	392360,92
	1401609,17
	Картометрический метод
	5,00
	-

	25
	392608,29
	1401510,22
	Картометрический метод
	5,00
	-

	1
	392883,58
	1401464,55
	Картометрический метод
	5,00
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат: МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные)

координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя

квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4

План границ объекта

Граница поселка Краснополье Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

С

Масштаб 1:5 000

Используемые условные знаки и обозначения

- граница объекта

· 1
- характерная точка границы объекта

58:18:0810201
- номер кадастрового квартала

· граница кадастрового квартала

Подпись
Дата «_30 »
03
2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Текстовое описание местоположения границы поселка Краснополье

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	

	1
	2
	3

	1
	4
	306,2 м на северо-восток по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0960701:49 и часть границы проходит по части границы земельного участка 58:18:0810201:33

	4
	16
	519,2 м на юго-восток по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0960701:49 и часть границы проходит по части границы земельного участка 58:18:0810201:33

	16
	24
	710,0 м на юго-запад по сельскохозяйственным угодьям, пересекая

полевую дорогу, часть границы проходит по части границы земельного участка 58:18:0960701:49

	24
	1
	545,5 м на северо-запад по сельскохозяйственным угодьям, часть границы проходит по части границы земельного участка 58:18:0960701:49


ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

поселка Мокрые Вражки Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
(наименование объекта, местоположение которого описано (далее – объект)

Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	Пензенская область, Мокшанский район, Нечаевский сельсовет,

поселок Мокрые Вражки

	2
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P)
	-

	3
	Иные характеристики объекта
	-


Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат: МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	
	Координаты, м
	
	Средняя
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	квадратическа
	Описание

	Обозначение
	
	
	Метод определения
	я
	обозначения

	характерных

точек границ
	Х
	Y
	координат характерной

точки
	погрешность

положения
	точки на

местности (при

	
	
	
	
	характерной
	наличии)

	
	
	
	
	точки (Мt), м
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	394174,74
	1395285,69
	Геодезический метод
	0,10
	-

	2
	394160,09
	1395299,57
	Картометрический метод
	5,00
	-

	3
	394174,60
	1395313,78
	Картометрический метод
	5,00
	-

	4
	394178,32
	1395320,61
	Картометрический метод
	5,00
	-

	5
	394177,70
	1395326,20
	Картометрический метод
	5,00
	-

	6
	394166,52
	1395337,38
	Картометрический метод
	5,00
	-

	7
	394145,16
	1395349,14
	Картометрический метод
	5,00
	-

	8
	394134,98
	1395421,18
	Картометрический метод
	5,00
	-

	9
	394150,38
	1395423,70
	Картометрический метод
	5,00
	-

	10
	394186,39
	1395441,71
	Картометрический метод
	5,00
	-

	11
	394262,78
	1395501,95
	Картометрический метод
	5,00
	-

	12
	394236,08
	1395547,90
	Картометрический метод
	5,00
	-

	13
	394160,93
	1395648,51
	Картометрический метод
	5,00
	-

	14
	394103,80
	1395723,65
	Картометрический метод
	5,00
	-

	15
	394087,25
	1395743,07
	Картометрический метод
	5,00
	-

	16
	394076,86
	1395753,08
	Картометрический метод
	5,00
	-

	17
	393989,83
	1395699,53
	Картометрический метод
	5,00
	-

	18
	393964,06
	1395708,32
	Картометрический метод
	5,00
	-

	19
	393901,18
	1395657,88
	Геодезический метод
	0,10
	-

	20
	393900,12
	1395659,00
	Геодезический метод
	0,10
	-

	21
	393768,60
	1395527,16
	Геодезический метод
	0,10
	-

	22
	393769,82
	1395525,68
	Геодезический метод
	0,50
	-

	23
	393764,29
	1395520,10
	Геодезический метод
	0,50
	-

	24
	393705,11
	1395452,67
	Картометрический метод
	5,00
	-

	25
	393771,38
	1395387,10
	Картометрический метод
	5,00
	-

	26
	393849,03
	1395394,79
	Картометрический метод
	5,00
	-

	27
	393894,00
	1395388,68
	Картометрический метод
	5,00
	-

	28
	393940,34
	1395405,23
	Картометрический метод
	5,00
	-

	29
	394013,28
	1395431,56
	Картометрический метод
	5,00
	-

	30
	394046,26
	1395442,30
	Картометрический метод
	5,00
	-

	31
	394062,06
	1395408,98
	Картометрический метод
	5,00
	-

	32
	394068,41
	1395357,25
	Картометрический метод
	5,00
	-

	33
	394036,73
	1395345,71
	Картометрический метод
	5,00
	-

	34
	393990,42
	1395322,55
	Картометрический метод
	5,00
	-

	35
	393909,72
	1395320,38
	Картометрический метод
	5,00
	-

	36
	393929,69
	1395285,16
	Геодезический метод
	0,20
	Закрепление отсутствует

	37
	393954,75
	1395264,09
	Картометрический метод
	5,00
	-

	38
	394004,80
	1395222,58
	Геодезический метод
	0,10
	-

	39
	394030,74
	1395193,50
	Геодезический метод
	0,10
	-

	40
	394071,13
	1395215,91
	Геодезический метод
	0,10
	-

	41
	394128,49
	1395254,71
	Геодезический метод
	0,10
	-

	1
	394174,74
	1395285,69
	Геодезический метод
	0,10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат: МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность

положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4

План границ объекта

Граница поселка Мокрые Вражки Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

С

Масштаб 1:3 000

Используемые условные знаки и обозначения

- граница объекта

· 1
- характерная точка границы объекта

· граница муниципального образования

58:18:0810101
- номер кадастрового квартала

· граница кадастрового квартала

Подпись
Дата «_30 »
03
2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Текстовое описание местоположения границы поселка Мокрые Вражки

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	

	1
	2
	3

	1
	2
	20,18 м на юго-восток по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:96

	2
	4
	28,1 м на северо-восток по сельскохозяйственным угодьям, часть границы проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:96

	4
	8
	118,6 м на юго-восток по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:96

	8
	11
	153,2 м на северо-восток по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:96

	11
	16
	313,1 м на юго-восток по сельскохозяйственным угодьям, часть

границы
проходит
по
части
границы
земельного
участка 58:18:0000000:96

	16
	17
	102,2 м на юго-запад по сельскохозяйственным угодьям

	17
	18
	27,2 м на юго-восток по сельскохозяйственным угодьям

	18
	24
	367,9 м в общем направлении на юго-запад вдоль автодороги р.п.Мокшан-с.Нечаевка, часть границы проходит по части границ земельных участков 58:18:0810101:11, 58:18:0000000:1046,

58:18:0000000:1051

	24
	27
	216,6 м в общем направлении на северо-запад по сельскохозяйст- венным угодьям, часть границы проходит по части границы земельного участка 58:18:0810101:11

	27
	30
	161,4 м на северо-восток по сельскохозяйственным угодьям вдоль

пруда, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0810101:11

	30
	32
	89,0 м на северо-запад по плотине пруда

	32
	35
	166,2 м на юго-запад по границе пруда

	35
	39
	177,2 м на северо-запад по сельскохозяйственным угодьям, часть границы проходит по части границы земельного участка 58:18:0800202:347

	39
	1
	171,1 м на северо-восток по сельскохозяйственным угодьям, граница проходит по части границ земельных участков 58:18:0800202:347, 58:18:0000000:96


ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

разъезда Пословка Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
(наименование объекта, местоположение которого описано (далее – объект)

Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	Пензенская область, Мокшанский район, Нечаевский сельсовет,

разъезд Пословка

	2
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P)
	-

	3
	Иные характеристики объекта
	-


Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат: МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	
	Координаты, м
	
	Средняя
	Описание

	
	
	
	
	
	

	Обозначение характерных точек границ
	Х
	Y
	Метод определения координат характерной точки
	квадратическая погрешность положения

характерной
	обозначения точки на местности

(при

	
	
	
	
	точки (Мt), м
	наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	392862,83
	1402961,95
	Картометрический метод
	5,00
	-

	2
	392854,29
	1402973,31
	Геодезический метод
	0,30
	-

	3
	392762,04
	1402894,57
	Картометрический метод
	5,00
	-

	4
	392748,08
	1402914,27
	Геодезический метод
	0,10
	-

	5
	392768,14
	1402931,95
	Геодезический метод
	0,10
	-

	6
	392799,58
	1402959,66
	Геодезический метод
	0,10
	-

	7
	392838,60
	1402994,05
	Геодезический метод
	0,10
	-

	8
	392816,93
	1403022,87
	Геодезический метод
	0,10
	-

	9
	392778,48
	1402986,46
	Геодезический метод
	0,10
	-

	10
	392742,73
	1402952,63
	Геодезический метод
	0,10
	-

	11
	392729,66
	1402940,26
	Геодезический метод
	0,10
	-

	12
	392721,94
	1402951,97
	Картометрический метод
	5,00
	-

	13
	392563,65
	1402814,59
	Картометрический метод
	5,00
	-

	14
	392605,78
	1402761,25
	Картометрический метод
	5,00
	-

	15
	392363,36
	1402554,26
	Картометрический метод
	5,00
	-

	16
	392333,38
	1402594,21
	Картометрический метод
	5,00
	-

	17
	392292,77
	1402560,29
	Картометрический метод
	5,00
	-

	18
	392330,53
	1402509,76
	Картометрический метод
	5,00
	-

	19
	392614,50
	1402753,26
	Картометрический метод
	5,00
	-

	1
	392862,84
	1402961,95
	Картометрический метод
	5,00
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат: МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность

положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4

План границ объекта

Граница разъезда Пословка Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

С

Масштаб 1:3 000

Используемые условные знаки и обозначения

· граница объекта

· 1
- характерная точка границы объекта

· граница муниципального образования

58:18:0160101
- номер кадастрового квартала

· граница кадастрового квартала

Подпись
Дата «_30 »     03
2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Текстовое описание местоположения границы разъезда Пословка

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	

	1
	2
	3

	1
	2
	14,2 м на юго-восток по сельскохозяйственным угодьям

	2
	3
	121,3 м на юго-запад по полосе отвода железной дороги, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:6

	3
	4
	24,1 м на юго-восток по полосе отвода железной дороги, граница проходит

по части границы земельного участка 58:18:0000000:6

	4
	7
	120,7 м на северо-восток по полосе отвода железной дороги, граница

проходит по части границ земельных участков 58:18:0000000:6, 58:18:0160101:44, 58:18:0160101:43

	7
	8
	36,1 м на юго-восток по полосе отвода железной дороги, граница проходит по части границ земельных участков 58:18:0160101:8, 58:18:0160101:43

	8
	11
	120,2 м на юго-запад по полосе отвода железной дороги, граница проходит по части границ земельных участков 58:18:0000000:6, 58:18:0160101:44, 58:18:0160101:43

	11
	12
	14,03 м на юго-восток по полосе отвода железной дороги, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:6

	12
	13
	209,6 м на юго-запад по полосе отвода железной дороги, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:6

	13
	14
	68,0 м на северо-запад по полосе отвода железной дороги, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:6

	14
	15
	318,8 м на юго-запад по полосе отвода железной дороги, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:6

	15
	16
	49,9 м на юго-восток по полосе отвода железной дороги, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:6

	16
	17
	52,9 м на юго-запад по полосе отвода железной дороги, граница проходит по части границы земельного участка 58:18:0000000:6

	17
	18
	63,1 м на северо-запад по жилой застройке

	18
	1
	698,5 м на северо-восток по сельскохозяйственным угодьям


Приложение №2

к Генеральному плану территории Нечаевского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области
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Приложение №3

к Генеральному плану территории Нечаевского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

[image: image10.png]MATEPUANSL NO OBEOCHOBAHU ‘e
rowepanuuoro nnana e paiona oGnacTu
KapTa nnanupyemoro pasmewenus 06uekToB GeAepPanbHoro, PernoHanbLHoOro 1 MeCTHOrO 3HAYeHWA nNocenenus &

M 30H C 0COGLIMKW YCNOBUAMNW MCNONL3IOBAHUA TEppPUTORPUM =

FEEEFRAHS [ (] R

&

\F [EEEIATEEED AR





Приложение №4

к Генеральному плану территории Нечаевского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области
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Приложение №5

к Генеральному плану территории Нечаевского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области
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Приложение №6

к Генеральному плану территории Нечаевского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области
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Приложение №7

к Генеральному плану территории Нечаевского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области
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� По данным администрации Нечаевского сельсовета


� По данным администрации Нечаевского сельсовета


� Постановление Правительства Пензенской области от 30.04.2008 N 269-пП «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области» (с изменениями на 14 февраля 2019 года №88-пП)


� По данным администрации Мокшанского района (письмо от 29.01.2020 №357)


� По данным администрации Нечаевского сельсовета


� СТП Мокшанского района
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Лист1

				2005		2006		2007		2008		2009

		число родившихся		5		7		11		7		5

		число умерших		15		14		9		9		14





Лист1

		



число родившихся

число умерших



Лист2

						2013		2014		2015		2016

		число прибывших				22		26		30		52

		число выбывших				64		55		42		73

				2011		2012		2013		2014		2015

		дети до 18 лет		419		425		407		416		384

		трудоспособный возраст		1242		1209		1179		1156		1125

		старше трудоспособного		320		327		339		345		350

				2011		2012		2013		2014		2015

		мужчины		534		532		542		520		492

		женщины		396		391		375		383		399

		сельское хозяйство		85

		медицина		34

		культура		3

		социальная сфера		9

		другие отрасли		7

				2008		2009		2010		2011		2012

		дети до 18 лет		84		87		84		84		85

		трудоспособный возраст		300		295		301		301		322

		старше трудоспособного		186		183		178		180		200

				2008		2009		2010		2011		2012

		мужчины		265		265		260		260		250

		женщины		305		300		303		305		357

		сельское хозяйство		387

		медицина		2

		образование и культура		28

				2008		2009		2010		2011		2012

		дети до 18 лет		84		87		84		84		85

		трудоспособный возраст		300		295		301		301		322

		старше трудоспособного		186		183		178		180		200

				2013		2014		2015		2016

		число родившихся		23		8		16		12

		число умерших		47		25		25		37

		серые лесные		3050

		черноземы		61452

		аллювиальные и пойменно-луговые		20940

		луговые		11146

		овраги и балки		25476

				25476

		Земли с/х назначения		119043

		Земли населенных пунктов		10930.6

		Земли промышленности		1320.8

		Земли лесного фонда		78841.8

		Земли водного фонда		187.7

				2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		число родившихся		12		11		8		12		11		7		8

		число умерших		18		14		13		6		9		7		5

				2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		число выбывших		5		7		6		24		18		15		11

		число прибывших		12		14		30		13		11		4		7

																																				9

				2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021

		численность населения		2268		2236		2246		2235		2025		1945		1871

				2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		моложе трудоспособного возраста		139		141		145		150		144		147		158

		трудоспособный возраст		446		471		484		503		462		447		434

		старше трудоспособного возраста		175		187		172		182		193		180		179

				2011		2012		2013		2014		2015

		мужчины		692		682		668		654		641

		женщины		550		527		511		502		484

		Здравоохранение		15

		образование		33

		культура		10

		органы управления		20

		сельское хозяйство		116

		торговля, социальная сфера		44

		промышленность		20

		прочие виды деятельности		45

		Земли с/н назначения		31448.7

		Земл населенных пунктов		1270.1

		Земли промышленности		354.8

		Земли ООТ		8.7

		Земли лесного фонда		847

		Земли водного вонда		15.3

		Земли с/х назначения		9648.8

		Земли населенных пунктов		386.9

		Земли промышленности		16.4

		Земли лесного фонда		239.6

		земли сельскохозяйственного назначения		9805.7

		земли населенных пунктов		486.5

		земли промышленности		81.4

		земли лесного фонда		320.4

		сельское хозяйство		19

		обрабатывающие производства		17

		производство и рапределениетэлектроэнергии, газа воды		5

		строительство		9

		торговля, ремонт транспортных средств, бытовые услуги		26

		гостиницы и рестораны		2

		транспорт и связь		5

		финансовая деятельность		1

		здравоохранение		1

		образование		15

		сахарная		69

		молочная		8

		машиностроение		13

		производство безалкогольных напитков		6

		хлебопекарная		4

		2013		12.5

		2014		13.1

		2015		14.3

		2016		14.4

		2017		15.9

		2014		5512.8

		2015		5704

		2016		5772.3

		2017		6266.4

		2014		1343.5

		2015		1443.3

		2016		1443.9

		2017		1497.8

		Динамика ввода в действие жилья		2010		6.88

				2011		7.35

				2012		7.7

				2013		9.3

				2014		9.5

				2015		10.5

				2016		10.6

				2017		10.6

				2018		9.5

		динамика ввода в действие жилья		2010		6.88

				2011		7.35

				2012		7.7

				2013		9.3

				2014		9.5

				2015		10.5

				2016		10.6

				2017		10.6

				2018		9.5

		Земли с/х назначения		45.6

		Земли населенных пунктов		3.1

		земли промышленности		1.6

		земли особо охраняемых территорий и объектов		3.1

		Земли лесного фонда		46.4

		Земли водного фонда		0.03

		Земли запаса		0.3

		индивидуальный жилой фонд		15400

		муниципальный жилой фонд		300
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дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного
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дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



число родившихся

число умерших



		



число прибывших

число выбывших



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



мужчины

женщины



		





		





		





		



число родившихся

число умерших
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Прочие виды деятельности

прочие виды деятельности



		



число выбывших

число прибывших



		





		





		





		





		





		



динамика ввода в действие жилья в кв. м

Динамика ввода в действие жилья



		





		





		





		



динамика ввода в действие жилья

динамика ввода в действие жилья



		



Динамика ввода в действие жилья

Динамика ввода в действие жилья



		





		



Жилой фонд

индивидуальный жилой фонд

муниципальный жилой фонд



		



Жилой фонд

индивидуальный жилой фонд

муниципальный жилой фонд



				пашня		многолетние насаждения		кормовые угодья		залежь

				6528.41		128		1017.8		14





		



Структура земельного фонда муниципального образования (га)
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Лист1

				2005		2006		2007		2008		2009

		число родившихся		5		7		11		7		5

		число умерших		15		14		9		9		14





Лист1

		



число родившихся

число умерших



Лист2

						2013		2014		2015		2016

		число прибывших				22		26		30		52

		число выбывших				64		55		42		73

				2011		2012		2013		2014		2015

		дети до 18 лет		419		425		407		416		384

		трудоспособный возраст		1242		1209		1179		1156		1125

		старше трудоспособного		320		327		339		345		350

				2011		2012		2013		2014		2015

		мужчины		534		532		542		520		492

		женщины		396		391		375		383		399

		сельское хозяйство		85

		медицина		34

		культура		3

		социальная сфера		9

		другие отрасли		7

				2008		2009		2010		2011		2012

		дети до 18 лет		84		87		84		84		85

		трудоспособный возраст		300		295		301		301		322

		старше трудоспособного		186		183		178		180		200

				2008		2009		2010		2011		2012

		мужчины		265		265		260		260		250

		женщины		305		300		303		305		357

		сельское хозяйство		387

		медицина		2

		образование и культура		28

				2008		2009		2010		2011		2012

		дети до 18 лет		84		87		84		84		85

		трудоспособный возраст		300		295		301		301		322

		старше трудоспособного		186		183		178		180		200

				2013		2014		2015		2016

		число родившихся		23		8		16		12

		число умерших		47		25		25		37

		серые лесные		3050

		черноземы		61452

		аллювиальные и пойменно-луговые		20940

		луговые		11146

		овраги и балки		25476

				25476

		Земли с/х назначения		119043

		Земли населенных пунктов		10930.6

		Земли промышленности		1320.8

		Земли лесного фонда		78841.8

		Земли водного фонда		187.7

				2016		2017		2018		2019		2020		2021

		число родившихся		23		14		14		20		15		6

		число умерших		39		44		30		21		23		68

				2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		число выбывших		5		7		6		24		18		15		11

		число прибывших		12		14		30		13		11		4		7

																																				9

				2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021

		численность населения		2268		2236		2246		2235		2025		1945		1871

				2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021

		моложе трудоспособного возраста		449		445		454		406		402		408		375

		трудоспособный возраст		1246		1184		1214		1252		1070		1003		989

		старше трудоспособного возраста		573		607		578		577		553		534		507

				2011		2012		2013		2014		2015

		мужчины		692		682		668		654		641

		женщины		550		527		511		502		484

		Здравоохранение		15

		образование		33

		культура		10

		органы управления		20

		сельское хозяйство		116

		торговля, социальная сфера		44

		промышленность		20

		прочие виды деятельности		45

		Земли с/н назначения		31448.7

		Земл населенных пунктов		1270.1

		Земли промышленности		354.8

		Земли ООТ		8.7

		Земли лесного фонда		847

		Земли водного вонда		15.3

		Земли с/х назначения		9648.8

		Земли населенных пунктов		386.9

		Земли промышленности		16.4

		Земли лесного фонда		239.6

		земли сельскохозяйственного назначения		9805.7

		земли населенных пунктов		486.5

		земли промышленности		81.4

		земли лесного фонда		320.4

		сельское хозяйство		19

		обрабатывающие производства		17

		производство и рапределениетэлектроэнергии, газа воды		5

		строительство		9

		торговля, ремонт транспортных средств, бытовые услуги		26

		гостиницы и рестораны		2

		транспорт и связь		5

		финансовая деятельность		1

		здравоохранение		1

		образование		15

		сахарная		69

		молочная		8

		машиностроение		13

		производство безалкогольных напитков		6

		хлебопекарная		4

		2013		12.5

		2014		13.1

		2015		14.3

		2016		14.4

		2017		15.9

		2014		5512.8

		2015		5704

		2016		5772.3

		2017		6266.4

		2014		1343.5

		2015		1443.3

		2016		1443.9

		2017		1497.8

		Динамика ввода в действие жилья		2010		6.88

				2011		7.35

				2012		7.7

				2013		9.3

				2014		9.5

				2015		10.5

				2016		10.6

				2017		10.6

				2018		9.5

		динамика ввода в действие жилья		2010		6.88

				2011		7.35

				2012		7.7

				2013		9.3

				2014		9.5

				2015		10.5

				2016		10.6

				2017		10.6

				2018		9.5

		Земли с/х назначения		45.6

		Земли населенных пунктов		3.1

		земли промышленности		1.6

		земли особо охраняемых территорий и объектов		3.1

		Земли лесного фонда		46.4

		Земли водного фонда		0.03

		Земли запаса		0.3

		индивидуальный жилой фонд		15400

		муниципальный жилой фонд		300
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дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



Лист4

		



мужчины

женщины



		



95%

1%

4%



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



число родившихся

число умерших



		



число прибывших

число выбывших



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



мужчины

женщины



		





		





		





		



число родившихся

число умерших



		



численность населения



		



моложе трудоспособного возраста

трудоспособный возраст

старше трудоспособного возраста



		



мужчины

женщины



						1		1
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Прочие виды деятельности

прочие виды деятельности



		



число выбывших

число прибывших



		





		





		





		





		





		



динамика ввода в действие жилья в кв. м

Динамика ввода в действие жилья



		





		





		





		



динамика ввода в действие жилья

динамика ввода в действие жилья



		



Динамика ввода в действие жилья

Динамика ввода в действие жилья



		





		



Жилой фонд

индивидуальный жилой фонд

муниципальный жилой фонд



		



Жилой фонд

индивидуальный жилой фонд

муниципальный жилой фонд



				пашня		многолетние насаждения		кормовые угодья		залежь

				6528.41		128		1017.8		14





		



Структура земельного фонда муниципального образования (га)



		






