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АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2017 № 122

с. Богородское

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016-2026 годы

             В соответствии с, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 204  «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Уставом Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (с последующими изменениями),-

Администрация Богородского сельсовета  Мокшанского района Пензенской области постановляет:

       1. Утвердить  Программу  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016-2026 годы.

       2.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

     3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вести Богородского сельсовета».

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

         5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

И. о. главы администрации                                                      В.М. Корезин

Богородского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области                                                                       
Приложение

УТВЕРЖДЕНА

  постановлением администрации

Богородского сельсовета

 Мокшанского района

Пензенской области

от 01.06.2017 № 122

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 – 2027 ГОДЫ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

	 Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2017-2027 годы

	Основание для разработки Программы
	- Распоряжение Главы администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;

- Договор на выполнение работ по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2017-2027 годы;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

	Ответственный исполнитель
Программы 
	Администрация Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	Соисполнители
Программы
	Общество с ограниченной ответственностью «Пензенский энергосервисный центр»

	Цели Программы
	Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Богородского сельсовета Мокшанского района и муниципальных целевых программ.
Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях:

повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

	Задачи Программы
	Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем;

Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Целевые индикаторы и показатели
	Снижение потерь коммунальных ресурсов:
- теплоснабжение до 5%;

- водоснабжение до 12%;
- водоотведение до 12%;

- электроснабжение до 3%.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2017-2027 годы.
1 этап – 2017 год;

2 этап – 2018 год;

3 этап – 2019 год;

4 этап – 2020 год;

5 этап – 2021 год;

6 этап – с 2022 по 2027 год;

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Объем финансирования Программы составляет 4200,0 тыс. руб. в т.ч. по видам коммунальных услуг:

Электроснабжение – 100,0 тыс. руб.;
Водоснабжение – 3200,0 тыс. руб.;

Газоснабжение – 200,0 тыс. руб.;

Утилизация (захоронение) ТБО – 700,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

Предложения по созданию эффективной системы контроля за исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса.

Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры.

Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов.

Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. 


ВВЕДЕНИЕ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2017-2027 годы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2017-2027 годы является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2017-2027 годы представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Богородского сельсовета.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2017-2027 годы являются:

инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;
обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;
повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;
совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;
повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2017-2027 годы.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2017-2027 годы базируются на следующих принципах:

– системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

– комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богородского сельсовета.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Богородского сельсовета, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган Богородского сельсовета Мокшанского района осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

2. Глава администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2017-2027 годы, утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации сельского поселения или сторонней организации.

Глава администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области имеет право:

– запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Богородского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области:

– выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2017-2027 годы;

– организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2017-2027 годы;

– организует экспертизу Программы;

– организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Богородского сельсовета имеет право:

– запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Богородского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Богородского сельсовета, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2017-2027 годы реализуется по этапам:

1 этап – 2017 год;

2 этап – 2018 год;

3 этап – 2019 год;

4 этап – 2020 год;

5 этап – 2021 год;

6 этап – с 2022 года по 2027 год.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2017-2027 годы:

Общая площадь сельсовета составляет – 9875,3 га.
Численность населения, проживающего на территории сельсовета (на 01.01.2017г.) – 1458 человек .

Темп роста численности населения (2012/2016 гг.) – снижение численности на 5%.

Общая площадь жилищного фонда (на 2016 г.) – 35,0 тыс. м2, из них в с. Богородское – 20570 м2, в с. Симбухово – 13900 м2, в п. Плодовый – 530 м2. Средняя обеспеченность общей площадью по сельсовету составляет 24,0 м2 на человека.

Количество объектов (источников) инженерной инфраструктуры (2016 г.):

– теплоснабжения – 6;
– электроснабжения (ТП) – 17;
– водоснабжения – 4;
– газоснабжения – 4 (1 – АГРС, 3 – ГРС).
Протяженность сетей:

– тепловых в двухтрубном исчислении – 0,2 км;

– электрических – 22,6 (ЛЭП 110 кВ – 11,0 км, ЛЭП 35 кВ – 11,6 км);
– водоснабжения – 11,800 км;

– газоснабжения – 12891,8 п.м.

Территория

Муниципальное образование Богородский сельсовет Мокшанского района Пензенской области образован в 1918 году. Сельсовет расположен в южной части Мокшанского района Пензенской области.

Границы Богородского сельсовета установлены Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области».

Территория сельсовета состоит из единого массива и граничит:

- на юго-западе с Подгорненским сельсоветом Мокшанского района Пензенской области;

- на юге с Нечаевским сельсоветом Мокшанского района Пензенской области;

- на юге, юго-востоке, северо-востоке с Юровским сельсоветом Мокшанского района Пензенской области;

- на востоке с р.п. Мокшан Мокшанского района Пензенской области;

- на северо-востоке с Засечным сельсоветом Мокшанского района Пензенской области;

- на западе, северо-западе, севере с Плесским сельсоветом Мокшанского района Пензенской области;

Расстояние от села Богородское до административного центра – р.п. Мокшан 7 км, до областного центра – г. Пенза 47 км. Ближайшая железнодорожная станция Симанщино расположена в с. Нечаевка на расстоянии 29 км от с. Богородское.

На территории сельсовета находятся три населенных пункта: с. Богородское, с. Симбухово, п. Плодовый. Административным центром сельсовета является село Богородское.

Климат

Климат на территории Богородского сельсовета умеренно-континентальный. Средняя температура летом составляет +19 оС., зимой -13 оС. Переход от зимы к лету сопровождается непродолжительной, но дружной весной, с резким колебанием температуры. Годовая сумма осадков в среднем составляет 480-500 мм, за вегетационный период для большинства сельскохозяйственных культур составляет 144 дня.

Преобладающее направление ветров юго-восточное и юго-западное.

Время начала ледостава – последняя декада ноября и первая декада декабря.

Время вскрытия рек – первая декада апреля.

Продолжительность снежного покрова – 141 день.

Преобладающие ветры – юго-восточного направления.

Грунт зимой промерзает на глубину 0,8 м.

Снежный покров достигает до 29 см и более.

В целом климатические условия сельсовета благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.

Вывод:

Местоположение Богородского сельсовета обусловливает умеренно-континентальный климат с умеренно тёплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

Территория поселения относится к зоне достаточного увлажнения.

Климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений.

Рельеф

Территория Богородского сельсовета расположена в пределах Сурско-Мокшанской возвышенности и характеризуется более возвышенным положением платообразных участков, имеющих глубокое расчленение.

Склоны, спускающиеся от водоразделов к речным долинам, изрезаны оврагами, балками и лощинами. Густота овражно-балочной сети более 0,4 км/км2.

Рельеф в основном носит явно выраженный эрозионный характер и тем самым способствует интенсивному развитию линейной эрозии.

Вывод:
1. Несмотря на то, что территория Богородского сельсовета в значительной степени расчленена овражно-балочной сетью, в целом, по условиям рельефа, почвы пригодны для механизированной обработки и при правильном их использовании могут давать высокие и устойчивые урожаи всех районированных сельскохозяйственных культур.

2. Территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства.

Гидрология и гидрография

Гидрографическая сеть представлена реками Мокша, Азясь и Саранка.

Самой крупной рекой, протекающей по территории сельсовета, является река Мокша, которая протекает по центральной части сельсовета с востока на запад, имеющая хорошо развитую пойму. Русло глубокое, заросшее по краям ивой. Более мелкие реки: Азясь, протекающая с юга на северо-восток, Саранка, протекающая с северо-востока на юго-запад. Реки Азясь и Саранка впадают в реку Мокша.

Вода во всех реках используется для хозяйственных нужд и водопоя скота.

Питание водных объектов смешанное с преобладанием снегового. Средняя продолжительность половодья составляет 20-30 дней.

Земельные ресурсы

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.

Таблица 1 – Наличие и распределение земельного фонда сельсовета по категориям земель

	Наименование показателей
	Общая площадь земель
	Сельхозугодья,

га
	Из них пашни

	
	га
	(
	
	

	Земли с/х назначения
	9279,3
	94,0
	8832,2
	7053,0

	Земли населённых пунктов
	337,8
	3,4
	210,7
	133,0

	Земли промышленности, транспорта, энергетики
	75,0
	0,8
	9,6
	-

	в том числе 
	-
	-
	-
	-

	промышленности
	9,7
	-
	-
	-

	энергетики
	-
	-
	-
	-

	транспорта из них:
	58,5
	-
	7,7
	-

	железнодорожного
	-
	-
	-
	-

	автомобильного
	58,5
	-
	7,7
	-

	трубопроводного
	-
	-
	-
	-

	иного специального назначения
	6,8
	-
	1,9
	-

	Земли лесного фонда
	174,2
	1,7
	1,53
	0,25

	Земли водного фонда
	9,0
	0,1
	-
	-

	Итого земель в границах сельсовета
	9875,3
	100
	9060,03
	7186,25
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Рисунок 1 – Структура земельного фонда по категориям земель
С 01.01.2006г. введены новые, рассчитанные на основе кадастровой стоимости земельных участков, ставки земельного налога. Сведения о кадастровой стоимости по всем земельным участкам вводятся в Единый государственный реестр земель, который ведет Земельная кадастровая палата по району.

Принятие Федерального Закона «О разграничении государственной собственности на землю» от 17 июля 2001 года № 101-ФЗ позволило в 2004 году в установленном Правительством Российской Федерации порядке продолжить подготовку перечней земельных участков, на которые соответственно у Российской Федерации, Пензенской области, муниципальных образований возникает право собственности.

К земельным участкам федеральной собственности на территории сельсовета, в соответствии с действующим законодательством, были отнесены территории при нахождении на них объектов:

- федерального автомобильного транспорта;

- федерального лесного фонда.
Население и трудовые ресурсы

На территории Богородского сельсовета расположены три населенных пункта. Численность населения на территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской на 01.01.2017 составляет 1458 человек, в том числе трудоспособного 757 человек.

Численность населения, проживающего на территории Богородского сельсовета на начало года, представлена в таблице 2.

Таблица 2
	Населенный пункт
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.

	с. Богородское
	879
	881
	885
	886
	839

	с. Симбухово
	635
	612
	617
	618
	591

	п. Плодовый
	31
	32
	32
	32
	28

	Итого:
	1545
	1525
	1534
	1536
	1458


Анализ факторов экономического роста на территории сельских поселений, в качестве одной из наиболее важных составляющих, включает в себя анализ демографической ситуации. На демографические прогнозы, как правило, опирается планирование всех сельских поселений, их планы социально-экономического развития. Целью демографического прогноза сельского поселения является оценка его численности на перспективу, соответствующую расчетным срокам. Без этого не могут быть определены перспективы производства, развития социальной инфраструктуры, занятости населения, безработицы и так далее.

Демографическая структура Богородского сельсовета представлена в таблице 3.

Таблица 3
	Население, чел.
	01.01.2017
	01.01.2016
	01.01.2015
	01.01.2014
	01.01.2013

	Всего
	1458
	1536
	1534
	1525
	1545

	Трудоспособных
	757
	834
	836
	827
	835

	Работающих
	639
	802
	802
	793
	800

	Неработающие
	107
	23
	25
	20
	23

	Безработных
	11
	4
	9
	14
	12

	Пенсионеров
	438
	410
	403
	406
	409

	Инвалиды
	46
	60
	58
	56
	56

	Инвалиды-дети до 18 лет
	1
	3
	3
	4
	3

	Дети дошкольного возраста
	99
	79
	82
	97
	77

	Дети школьного возраста
	164
	253
	260
	117
	139

	Число родившихся
	18
	5
	17
	6
	13

	Число умерших
	22
	22
	22
	8
	26

	Естественный прирост
	-4
	-17
	-5
	-2
	-13


Целью демографической политики на срок реализации генерального плана должно стать рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.

Демографический прогноз выполнен с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» и Закона Пензенской области от 4 сентября 2007 г. № 1367-ЗПО «Стратегия социально-экономического развития пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)».

Прогноз численности населения выполнен на первый этап реализации генерального плана до 2020 года. При внесении изменений в генеральный план, данный прогноз необходимо корректировать при увеличении общей продолжительности прогноза в соответствии с экономическими и социальными реалиями, сложившимися на момент корректировок генерального плана.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2016 год. Расчет основных показателей демографической ситуации сельсовета проводился на основе анализа процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов. В прогнозе численности населения сельсовета заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением эффективной демографической и миграционной политики:

рост уровня рождаемости;

снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции.

В результате прогнозируется увеличение численности зарегистрированного населения на 65 человек к 2020 году.

При сохранении ключевых положительных тенденций в улучшении демографической ситуации и развития среднеэтажного жилищного строительства на территории поселения прогнозируется увеличение численности населения до 1650 человек к 2035 году.

Заложенный в прогнозной оценке рост численности населения обусловлен необходимостью реализации стратегической задачи в достижении высокого уровня социально-экономического развития, и соответственно потребностями в трудовых ресурсах. Рост численности населения будет достигнут как за счет улучшения демографической ситуации, так и за счет проведения эффективной миграционной политики.

Экономический потенциал Богородского сельсовета
Промышленность

Промышленных предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, на территории сельсовета нет, промышленная продукция не выпускается.

Сельское хозяйство

К зоне объектов сельхозназначения относятся фермы, мастерские, различные склады, которые находятся в непосредственной близости населенных пунктов.

Растениеводство

На современном этапе использование сельхозугодий осуществляется в полном объеме. Существенная территория Богородского сельсовета используется сельхозпредприятиями и крестьянскими хозяйствами.

Сельское хозяйство (растениеводство) Богородского сельсовета специализируется на производстве зерна.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 9279,3 га, из них сельскохозяйственных угодий 8832,2 га, пашни 7053,0 га.

Деятельность в сфере сельского хозяйства осуществляет ООО "Сервис-Агро".

Животноводство

Специализация животноводства – производство мяса крупного рогатого скота, производство молока.

Производством мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы, производством молока занимается население.

Таблица 4 – Наличие скота у населения на территории Богородского сельсовета

	 Виды и группы скота
	Количество 

	Крупный рогатый скот, всего
	51

	Коровы
	28

	Нетели
	2

	Телки до 6 мес.
	4

	Телки от 6 до 18 мес.
	4

	Бычки на выращивании и откорме
	13

	Свиньи, всего
	470

	Свиноматки основные
	11

	Хряки – производители
	1

	Поросята до 4 мес.
	-

	Молодняк на выращивании и откорме
	458

	Овцы всех пород, всего
	26

	Овцематки и ярки старше 1 года
	6

	Бараны – производители
	2

	Ярочки до 1 года
	11

	Баранчики на выращивании и откорме
	7

	Козы, всего
	46

	Козоматки
	38

	Козлы
	2

	Козочки до 1 года
	4

	Козлики
	2

	Лошади, всего
	-

	Жеребцы
	-

	Кобылы от 3х лет и старше
	-

	Молодняк до 3х лет
	-

	Птица, всего
	4100

	Куры
	2316

	Утки
	535

	Гуси
	345

	Кролики, всего
	780

	Кроликоматки 
	39

	Пчелосемьи, всего
	830


Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству сельсовета специализироваться на производстве зерна, мяса свиней, крупного рогатого скота, птицы, молока.

Основными причинами спада производства в животноводстве является ликвидация поголовья КРС, снижение численности сельского населения, низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию и существующие проблемы по её сбыту.

Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции (в хозяйствах всех категорий), в натуральном выражении, представлено в таблице 5.
Таблица 5
	Показатель
	Единица измерения
	2008г.
	2009г.
	2010г.
	2011г.
	2012г.

	ООО " Сервис – Агро"

	Зерновые культуры
	тн
	8595
	8600
	8800
	8900
	9000


Богородский сельсовет имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако уровень сельскохозяйственного производства не полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах питания. На самом деле, потенциальные возможности сельсовета позволяют увеличить производство сельскохозяйственной продукции, но решение проблем, стоящих перед сельским хозяйством, зависит от положений дел в стране.

Отмечается недостаток рабочих мест на территории сельсовета, и часть населения выезжает на работу в областной центр, большая же часть трудоспособного населения занимается личным подсобным хозяйством.
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

Централизованная система теплоснабжения в населённых пунктах Богородского сельсовета отсутствует.

В с. Богородское здание администрации сельсовета по ул. Центральная, 31А, в котором расположены ФАП и библиотека, отапливается от собственной встроенной котельной, здание СДК по ул. Центральная, 31В, отапливается от собственной отдельно стоящей котельной, здание, в котором расположена Администрация Борогодского сельсовета, отапливается от индивидуального котла, установленного во встроенном помещении, здание филиала МБОУ ООШ п. Красное Польцо в с. Богородское, по ул. Центральная, 64а, отапливается от модуля, расположенного в здании школы, здание ООО «Сервис-Агро» в с. Богородское, ул. Производственная, 1, отапливается от собственной отдельно стоящей котельной. Здание филиала МБДОУ д/с "Малышок" р.п. Мокшан детский сад "Ягодка" с. Симбухово по ул. Школьная, 12 б, отапливается от встроенного электрического модуля. Индивидуальная жилая застройка отапливается от индивидуальных теплогенераторов. Теплоснабжающей организации на территории сельсовета нет. Тарифы на теплоснабжение не утверждаются, оплата производится за потребление котельного топлива – природного газа. Договор на поставку природного газа заключается отдельно каждой организацией и домовладением с ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

В п. Плодовый – индивидуальный жилищный фонд обеспечен теплоснабжением от индивидуальных газовых печей (теплогенераторов). Договор на поставку природного газа заключен между жителями и ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

Источники тепловой энергии

Существующие источники теплоснабжения на территории Богородского сельсовета, а также основные параметры установленной тепловой мощности котельных, расположенных на территории с. Богородское, приведены в таблице 6.
Таблица 6
	Название
	Населенный пункт, адрес
	Характеристика котельной
	Характеристика котла
	Схема поставки топлива
	Протяж. сетей, км
	Отаплив. объекты (соц. знач.), шт.

	
	
	Кол-во котлов
	Темп-ра на выходе
	Режимы работы при аномальн. темп-рах

(Темп-ра)
	Тип котла
	Год ввода в экспл.
	% износа
	Установ. мощн.
	Вид топлива
	Среднесут. расход, т
	Время вывода на рабочий режим, ч
	
	
	

	Богородский СДК
	с. Богородское ул. Центральная, 31 В
	2
	60
	70
	КС-ГВ-31,5; КС-ГВ-40
	2002
	80
	90 кВт
	Прир. газ
	200

куб м.
	1,5
	Газопровод низкого давления с. Богородское
	0,02
	1

	Здание Администрации
	с. Богородское ул. Центральная, 31 А
	1
	60
	70
	АОГВ-29-1
	2002
	80
	90 кВт
	Прир. газ
	200

куб м.
	1,5
	Газопровод низкого давления с. Богородское
	0,02
	1

	Филиал МБОУ ООШ п. Кр.Польцо в с. Богородское
	с. Богородское, ул. Центральная, 64а
	-
	60
	70
	АОГВ
	-
	-
	-
	Прир. газ
	-
	1,5
	Газопровод низкого давления с. Богородское
	-
	1

	Филиал МБДОУ д/с "Малышок" р. п. Мокшан "Ягодка"
	с. Симбухово, ул. Школьная, 
12 б
	-
	60
	70
	АОГВ
	-
	-
	-
	Прир. газ
	-
	1,5
	Газопровод низкого давления с. Богородское
	-
	1

	ООО «Сервис-Агро»
	с. Богородское, ул. Производст-венная, 1
	-
	60
	70
	АОГВ
	-
	-
	-
	Прир. газ
	-
	1,5
	Газопровод низкого давления с. Богородское
	-
	1

	Здание где расположена Администрация
	с. Богородское ул. Центральная, 32 А
	1
	60
	70
	АОГВ
	-
	-
	-
	Прир. газ
	-
	1,5
	Газопровод низкого давления с. Богородское
	-
	1


В эксплуатации в котельных находятся только приборы учета расхода природного газа, электроэнергии, воды.
В котельных отсутствуют приборы учета: тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети. Весь отпуск тепла является расчетной величиной.

Индивидуальные отдельно стоящие котельные Администрации, школы, детского сада, СДК, ООО «Сервис-Агро», встроенная котельная в здании по ул. Центральная, 32А, в с. Богородское, находятся в исправном состоянии и не выработали свой нормативный срок эксплуатации.

Тепловые сети систем теплоснабжения

 Котельные Администрации, школы, детского сада, СДК, ООО «Сервис-Агро» отдельно стоящие, и тепловая энергия в здания поступает по тепловым сетям. Котельная, в которой расположена администрация сельсовета, встроенная.

Теплоснабжение от отдельно стоящих котельных осуществляется по тепловым сетям в двухтрубном исполнении, проложенным над землей по низким опорам. Система теплоснабжения закрытая. В качестве теплоносителя используется вода с параметрами 95-70 0С. Конструкция теплоизоляции – минеральная вата с защитным покрытием.
Горячее водоснабжение зданий осуществляется от электрических водонагревателей.

Новое строительство тепловых сетей на территории Богородского сельсовета не планируется. В перспективных районах поселения теплоснабжение предусматривается от автономных источников тепла.

Индивидуальное квартирное отопление

Теплоснабжение индивидуального жилищного фонда в Богородском сельсовете осуществляется от индивидуальных газовых печей (теплогенераторов). Данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не предоставляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Основные проблемы в теплоснабжении

Организации качественного теплоснабжения присущи следующие проблемы:

Системные:

недостаточность данных по фактическому состоянию систем теплоснабжения;

завышенные оценки тепловых нагрузок потребителей;
несоблюдение температурного графика систем теплоснабжения.

Источники тепла:

избыток мощностей источников теплоснабжения;

низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования;

низкая насыщенность приборным учетом тепла.

Тепловые сети:

высокий уровень фактических потерь в тепловых сетях за счет обветшания тепловых сетей и роста доли сетей, нуждающихся в замене;

высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей (около 50% всех затрат в системах теплоснабжения);

нарушение гидравлических режимов тепловых сетей и сопутствующие ему избыточное (высокие потери от перетопов, превышающие 30%) или недостаточное отопление.

Потребители услуг теплоснабжения:

низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов;

отсутствие у организаций стимулов к повышению эффективности использования ресурсов.

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

Централизованное водоснабжение на территории Богородского сельсовета осуществляется в следующих населенных пунктах: с. Богородское, с. Симбухово.

Инженерные системы и сети водоснабжения находятся в собственности Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области. Услуги водоснабжения оказываются СПОК «Родничок» в с.Богородское и ООО «Силвер» в с. Симбухово, предоставляющими холодное водоснабжение, а также эксплуатирующим централизованные системы водоснабжения.

В качестве водоснабжения населенных пунктов используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины.

Источником водоснабжения с. Богородское и с. Симбухово являются 3 артезианские скважины и 3 водонапорные башни. Артезианские скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ. Источником водоснабжения в п. Плодовый является водопровод, проложенный от водопровода р.п. Мокшан. Протяженность основных водопроводных сетей составляет 11,8 км.
На сегодняшний день обеспеченность населения Богородского сельсовета системой централизованного водоснабжения с подводом к жилым домам составляет 98%, 2% населения сельсовета получают воду из колодцев.

Характеристика существующих источников водоснабжения, расположенных на территории Богородского сельсовета, приведена в таблице 7.

Таблица 7
	№ п/п
	Место нахождения объекта
	Год бурения
	Глубина, м
	Тип фильтра
	Дебит
	Насос. оборуд.
	Закреплено трубами, мм

	1
	Артезианская скважина № 160, с. Богородское, к юго-востоку от дома №145 по ул. Советская
	1987
	105
	Бесфильт-ровая
	4,4 л/сек, 100м3/сут
	ЭЦВ 10-6,3-110
	325, 168

	2
	Артезианская скважина 1, с. Симбухово, в 110м по направлению на север от ориентира нежилое здание по ул. Школьная, 1А
	1972
	130
	Бесфильт-ровая
	10м3/час
	ЭЦВ 6-10-110
	250, 100

	3
	Артезианская скважина 2, с. Симбухово, в 110м по направлению на север от ориентира нежилое здание по ул. Школьная, 1А
	1972
	130
	Бесфильт-ровая
	10м3/час
	ЭЦВ 6-10-110
	250, 100


Характеристика существующих водонапорных башен, расположенных на территории Богородского сельсовета, приведена в таблице 8.

Таблица 8

	№ п/п
	Место нахождения объекта
	Год бурения
	Краткая характеристика
	Высота башни, м
	Емкость бака, м3

	1
	Водонапорная башня, с. Богородское, ул. Советская, 149
	1972
	Металлическая, системы Рожновского
	12 м
	20 м3

	2
	Водонапорная башня 1, с. Симбухово, в 110м по направлению на север от ориентира нежилое здание по ул. Школьная, 1А
	1972
	Металлическая, системы Рожновского
	10 м
	25 м3

	3
	Водонапорная башня 2, с. Симбухово, в 110м по направлению на север от ориентира нежилое здание по ул. Школьная, 1А
	1972
	Металлическая, системы Рожновского
	10 м
	25 м3


Техническое состояние скважин в целом удовлетворительное, однако требуется ремонт артезианских скважин.

Основное развитие строительства скважин на территории Богородского сельсовета Мокшанского района пришлось на семидесятые - восьмидесятые годы прошлого столетия. К настоящему времени износ скважин достиг 70-80%, а иногда и 100%. Срок эксплуатации многих водозаборных скважин составляет 25 лет, в связи с чем они уже практически выработали нормативный срок эксплуатации. Многие скважины требуют реконструкции, что значительно дешевле, чем бурение новых скважин. Источники водоснабжения и насосные станции не оснащены системами частотно-регулируемого электропривода (ЧРП) и приборами учета подачи воды, что отрицательно сказывается на работе сетей и сооружений водоснабжения в целом.

Водопотребление по СПОК «Родничок» Мокшанского района (с. Богородское), представлено в таблице 9.

Таблица 9
	Потребители
	Ед. изм.
	Кол. раб. дней
	Кол. потреб.
	Водопотребление

	
	
	
	
	Норма л/сут.
	Питьевые и хоз.быт. нужды
	Произв. нужды

	
	
	
	
	
	м3/сут.
	тыс. м3/год 
	м3/сут.
	тыс. м3/год 

	Население из колонок
	чел.
	365
	20
	30
	0,60
	0,22
	-
	-

	Водопровод и канализ. в доме, без ванн
	чел.
	365
	380
	60
	22,80
	8,32
	-
	-

	С водопров., канализ., ванной, с газовыми водонагрев.
	чел.
	365
	499
	190
	94,81
	34,61
	-
	-

	Скот КРС
	гол.
	365
	42
	60
	2,52
	0,92
	-
	-

	Молодняк
	гол.
	365
	54
	30
	1,62
	0,59
	-
	-

	Овцы, козы
	гол.
	365
	68
	10
	0,68
	0,25
	-
	-

	Свиньи
	гол.
	365
	235
	15
	3,53
	1,29
	-
	-

	Птица (куры)
	гол.
	365
	3415
	0,8
	2,73
	1,00
	-
	-

	Полив приусад. участка
	м2
	90
	11780
	3
	35,34
	3,18
	-
	-

	Школа
	чел.
	270
	125
	10
	1,25
	0,34
	-
	-

	Столовая школы
	
	270
	450
	12
	5,40
	1,46
	-
	-

	ФАП
	чел.
	300
	28
	13
	0,36
	0,11
	-
	-

	Продовольственный магазин
	чел.
	300
	6
	250
	1,50
	0,45
	-
	-

	Отделение почты России
	чел.
	300
	2
	12
	0,02
	0,01
	-
	-

	Узел связи
	чел.
	300
	5
	12
	0,06
	0,02
	-
	-

	Библиотека
	чел.
	300
	3
	12
	0,04
	0,01
	-
	-

	Филиал сбербанка
	чел.
	250
	4
	12
	0,05
	0,01
	-
	-

	Административное здание
	чел.
	250
	6
	12
	0,07
	0,02
	-
	-

	Котельная «Универсал-6М»
	шт.
	210
	4
	0,323
	-
	-
	0,41
	0,09

	Мойка автомобиля: легковые
	шт.
	24
	118
	100
	11,80
	0,28
	-
	-

	Мойка автомобиля: грузовые
	шт.
	24
	18
	250
	4,50
	0,11
	-
	-

	Итого по селу Богородское:
	
	
	
	
	190,09
	53,29
	0,41
	0,09


Нормативное расчетное водопотребление, согласно лицензии ПНЗ № 1197 ВЭ на право пользования недрами выданной СПОК «Родничок» (с. Богородское, 1 арт. скважина, бассейн р. Мокша), составляет 190,09 м3/сутки, 53,29 тыс. м3/год, в том числе:

- питьевые и хозяйственные нужды населения – 180,93 м3/сутки, 50,77 тыс. м3/год;

- нужды соцкультбыта – 9,16 м3/сутки, 2,52 тыс. м3/год.

Фактическое водопотребление на территории Богородского сельсовета составляет 25,0 тыс. м3/год.
Водопроводные сети системы водоснабжения

В с. Богородское протяженность водопроводных сетей составляет 6,3 км. Водопроводные сети проложены от артезианской скважины и водонапорной башни (расположенных в 100м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом по адресу с. Богородское, ул. Советская, 145) по ул. Советская, ул. Центральная, ул. Набережная. Строительство водопроводов и ввод в эксплуатацию происходили в 1985 году. Диаметр труб 110 мм. Материал трубопроводов – полиэтилен. Исполнение – подземная прокладка, на глубине 2 м. На водопроводных сетях имеются 5 смотровых колодцев, 5 задвижек, 3 пожарных гидранта. Процент износа – 67%. Централизованным водоснабжением охвачено 98% территории жилой застройки.

В с. Симбухово протяженность водопроводных сетей составляет 5,5 км. Водопроводные сети проложены от 2-х артезианских скважин и 2-х водонапорных башен, расположенных в 110 м по направлению на север от ориентира нежилое здание по адресу с. Симбухово, ул. Школьная, 1А, до жилых домов по улицам Садовая, Нагорная, Школьная, Заречная, к нежилым зданиям мастерских, хранилища и к летнему лагерю МТФ. Строительство водопровода и ввод в эксплуатацию происходили в 1972 году. Диаметр труб 100, 159, 50 мм. Материал трубопроводов – полиэтилен, сталь. Исполнение – подземная прокладка, на глубине 2 м. На водопроводных сетях имеются 3 смотровых колодца, 8 задвижек, 5 пожарных гидрантов, 4 водоразборные колонки. Процент износа – 80%.
Централизованным водоснабжением охвачено 98% территории жилой застройки.

Ремонт ответвлений водопроводных сетей от центрального водопровода до водопроводных вводов в здания потребителей осуществляется за счет средств потребителей воды.

Данные лабораторных анализов качества воды

Химический состав подземных вод преимущественно гидрокарбонатный, магниево-кальциевый, минерализация до 0,6 г/л, жесткость до 5,0 мг-экв/л. По качеству подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

По гидрогеологическим условиям комплекс относится к защищенным от поверхностного загрязнения.

Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области и Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском, Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах» утвержден протокол лабораторных исследований № 5.1142 от 1 июня 2016 года.

Цель отбора – производственный анализ.

Юридическим лицом, у которого отбирались пробы, является СПОК «Родничок», Пензенская область, Мокшанский район, с. Богородское, ул. Центральная, 32А.

Объект, где производился отбор пробы (образца): Колодец, ул. Советская.
Код образца (пробы): 1/1.2/1.15.400 5.
В соответствии с протоколом лабораторных исследований получены заключения бактериологических исследований, представленные в таблице 10.

Таблица 10

	№ п/п
	Определяемые показатели
	Результат исследования
	Гигиенический норматив
	НД на методы исследований

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	Соответствует НД
	Не > 50
	МУК 4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК 4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК 4.2.1018-01


В соответствии с протоколом лабораторных исследований получены заключения огранолептического анализа воды, представленные в таблице 11.

Таблица 11
	№ п/п
	Определяемые показатели, ед. измерения
	Результаты исследования
	Допустимые уровни
	НД на методы исследования

	1
	Запах, баллы
	0
	Не более 2
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус, баллы
	0
	Не более 2
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность, градусы Cr-Co шкалы
	21,4 ± 2,1
	Не более 20
	ПНД Ф 14.1:2.4.2007-04

	4
	Мутность, мг/л
	1,00 ± 0,20
	Не более 2,6
	ГОСТ 3351-74


В соответствии с протоколом лабораторных исследований получены заключения количественного химического анализа воды, представленные в таблице 12.

Таблица 12
	№ п/п
	Определяемые показатели, ед. измерения
	Результаты исследования
	Допустимые уровни
	НД на методы исследования

	1
	Водородный показатель, единицы рН
	6,56 ± 0,20
	В пределах 6-9
	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

	2
	Общая жесткость, мг-экв/дм3
	6,0 ± 09
	Не более 7
	ГОСТ 31954-2012

	3
	Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3
	0,98 ± 0,29
	Не более 5
	ПНДФ 14.1:2:4.154-99

	4
	Железо (включая хлорное) по Fe, мг/дм3
	Менее 0,1
	Не более 0,3
	ГОСТ 4011-72


Средства измерений, применяемые при отборе и исследовании, представлены в таблице 13.

Таблица 13
	Наименование средства измерения
	Номер
	Свидетельство о поверке
	Поверено до

	Колориметр нефелометр ФЭК-56м
	770436
	Т-14-373126
	27.03.17 г.

	Колориметр фотоэлектрический КФК-2
	8502638
	Т-14-380897
	06.05.17 г.

	Колориметр фотоэлектрический КФК-2
	8707694
	Т-15-448136
	20.01.17г.

	Фотометр фотоэлектрический КФК-3
	9205/59
	Т-15-450332
	24.03.17 г.

	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 «ЗОМЗ»
	0801115
	Т-14-431421
	26.11.17 г.


Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области и Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском, Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах» утвержден протокол лабораторных исследований № 5.1142 от 01июня 2016 года.

Цель отбора – производственный контроль .

Юридическим лицом, у которого отбирались пробы, является СПОК «Родничок», Пензенская область, Мокшанский район, с. Богородское, ул. Центральная, 32А.

Объект, где производился отбор пробы (образца): Артезианская скважина в с. Богородское.

Наименование, код образца (пробы): Вода питьевая подземного источника, 1/1.2/1.15.397 5.

В соответствии с протоколом лабораторных исследований получены заключения бактериологических исследований, представленные в таблице 14.

Таблица 14
	№ п/п
	Определяемые показатели
	Результат исследования
	Гигиенический норматив
	НД на методы исследований

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	Соответствует НД
	Не > 50
	МУК 4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК 4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК 4.2.1018-01


В соответствии с протоколом лабораторных исследований получены заключения огранолептического анализа воды, представленные в таблице 15.

Таблица 15
	№ п/п
	Определяемые показатели, ед. измерения
	Результаты исследования
	Допустимые уровни
	НД на методы исследования

	1
	Запах, баллы
	0
	Не более 2
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус, баллы
	0
	Не более 2
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность, градусы Cr-Co шкалы
	14,3 ± 2,9
	Не более 20
	ГОСТ31868-2012

	4
	Мутность, мг/л
	1,00 ± 0,20
	Не более 2,6
	ГОСТ 3351-74


В соответствии с протоколом лабораторных исследований получены заключения количественного химического анализа воды, представленные в таблице 16.

Таблица 16
	№ п/п
	Определяемые показатели, ед. измерения
	Результаты исследования
	Допустимые уровни
	НД на методы исследования

	1
	Водородный показатель, единицы рН
	6,35 ± 0,20
	В пределах 6-9
	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

	2
	Общая жесткость, мг-экв/дм3
	7,3 ± 1,1
	Не более 7
	ГОСТ 31954-2012

	3
	Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3
	1,0 ± 0,3
	Не более 5
	ПНДФ 14.1:2:4.154-99

	4
	Железо (включая хлорное) по Fe, мг/дм3
	0,112 ± 0,028
	Не более 0,3
	ГОСТ 4011-72


Средства измерений, применяемые при отборе и исследовании, представлены в таблице 17.

Таблица 17
	Наименование средства измерения
	Номер
	Свидетельство о поверке
	Поверено до

	Колориметр фотоэлектрический КФК-2
	8502638
	Т-16-514964
	30.03.17 г.

	рН-метр анализатор воды Н1 8314
	08331329
	Т-14-392187
	17.07.17 г.


Из выше описанного следует, что длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб, отсутствие фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

В целях охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, согласно Водному кодексу Российской Федерации, утвержденному 03.06.2006г. № 74-ФЗ (статья 65), для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны (ВОЗ). В границах ВОЗ устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП). В соответствии с Водным кодексом ширина ВОЗ рек устанавливается в зависимости от протяженности, ширина ПЗП в зависимости от уклона местности.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Минимальная ширина водоохранной зоны озер и болот принимается при площади акватории до 2 кв. км – 300 м, от 2 кв. км и более – 500 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или левого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Основные проблемы, связанные с необходимостью решения проблем развития и содержания систем централизованного водоснабжения на территории Богородского сельсовета

В течение длительного времени инженерные системы водоснабжения развивались недостаточно, состояние ряда объектов основного фонда сетей и сооружений систем неудовлетворительное, т.к. они достигли износа 50% и более.

Источники водоснабжения и насосные станции не оснащены системами частотно-регулируемого электропривода (ЧРП) и приборами учета подачи воды, что отрицательно сказывается на работе сетей и сооружений водоснабжения в целом. Нерегулируемый электропривод насосов практически не снижает электропотребление при снижении нагрузки. Во время снижения нагрузки (расхода) водопотребления резко повышается напор насосов, что является причиной повышенных утечек воды в магистральных, квартальных и внутридомовых водяных сетях, повышенных затрат на электроэнергию, стимулирует аварийные ситуации, приводит к повышению эксплуатационных затрат. 

При установке ЧРП на артезианских скважинах и насосных станциях водопровода адаптируется давление и расход в соответствии с необходимым на момент потребления, исключаются гидроудары, исключаются аварийные ситуации в сетях, связанные с повышенным давлением, значительно сокращаются потери воды, снижается уровень электромагнитных помех, повышается надежность электроснабжения.

Причинами проблем, кроме физического и морального износа сооружений, является неэффективность деятельности коммунальных служб, неэффективное использование природных ресурсов (подземных вод) и загрязнение окружающей среды неочищенными и недостаточно очищенными сточными водами.

Выявленный комплекс проблем может быть решен только программно-целевым методом. Программно-целевое решение проблем развития и содержания систем централизованного водоснабжения обусловлено также необходимостью координации деятельности предприятий всех форм собственности, муниципальных служб, общественных организаций и жителей поселения в создании условий, обеспечивающих комфортную и безопасную окружающую среду.

Ресурсы длительного пользования и резервы для решения проблем развития и содержания систем централизованного водоснабжения на территории Богородского сельсовета

Проведенная в 2008 году инвентаризация объектов коммунальной сферы и жизнеобеспечения населенных пунктов, расположенных на территории Богородского сельсовета, позволила выявить наиболее проблемные объекты, ремонт и реконструкцию которых необходимо произвести в ближайшее время для обеспечения дальнейшей эксплуатации систем водоснабжения с наибольшей эффективностью.
На территории Богородского сельсовета действуют специализированные организации, занимающиеся эксплуатацией систем централизованного водоснабжения. Сформирован определенный материально-технический потенциал для решения проблем в сфере водопотребления.
Предоставляются субсидии из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области на реализацию Программы в сфере водоснабжения и водоотведения.
Основные проблемы в водоснабжении

Централизованным водоснабжением не охвачена часть жилой застройки сельсовета.

Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и отсутствие фильтрующих элементов ухудшают показатели качества питьевой воды.

Имеются источники водоснабжения, требующие обследования и капитального ремонта.

Водопроводные сети на территории Богородского сельсовета, проложенные в 1972 году, имеют высокий уровень износа. Имеются сети, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и требующие поэтапной замены.

Существует необходимость строительства зон санитарной охраны (ЗСО) на объектах водоснабжения.
2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

В настоящее время на территории Богородского сельсовета централизованная система канализации отсутствует.

Основные потребители воды – это население с частными домовладениями. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

Отсутствие в жилой застройке централизованного бытового канализования (за исключением жилой застройки и бюджетных учреждений со сбросом в выгребы) и использование дворовых выгребных уборных отягощает процессы загрязнения водотоков и подземных вод фекальными стоками.

Неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки являются основным источником загрязнения водоемов на территории сельсовета. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды населенных пунктов.
В населенных пунктах требуется создавать выгребные ямы, отвечающие современным требованиям, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды.

Нормы водоотведения от населения соответствуют нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности, согласно СНиП 2.01.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», в неканализованных населенных пунктах принимается удельное водоотведение 25 л/сут на 1 человека (п. 2.4).

Общий суточный расход сточных вод, Q, м3/сут., которые должны поступать на канализационные очистные сооружения, с учетом собственных нужд рассчитывается:

Q = Qх.б. + Q ^ + Qot ,

где: Qх.б. - расход хозяйственно-бытовых сточных вод от населения, м3/сут.;

Q ^ - расход производственных сточных вод, м3/сут.;

Qot - расход сточных вод на собственные нужды.

Перспективные расчетные показатели расхода сточных вод муниципального образования рассчитываются на основании фактического водопотребления.
Водоотведение по СПОК «Родничок» Мокшанского района (с. Богородское), представлено в таблице 18.
Таблица 18
	Потребители
	Ед. изм.
	Кол. раб. дней
	Кол. потреб.
	Водопотребление

	
	
	
	
	Норма л/сут.
	Хоз.-быт. стоки
	Место сброса

	
	
	
	
	
	м3/сут.
	тыс. м3/год 
	

	Население из колонок
	чел.
	365
	20
	25
	0,50
	0,18
	пр. уч-ки

	Водопровод и канализ. в доме, без ванн
	чел.
	365
	380
	60
	22,80
	8,32
	выгреб

	С водопров., канализ., ванной, с газовыми водонагрев.
	чел.
	365
	499
	190
	94,81
	34,61
	выгреб

	Скот КРС
	гол.
	365
	42
	48
	2,02
	0,74
	пр. уч-ки

	Молодняк
	гол.
	365
	54
	25
	1,35
	0,49
	пр. уч-ки

	Овцы, козы
	гол.
	365
	68
	8
	0,54
	0,20
	пр. уч-ки

	Свиньи
	гол.
	365
	235
	12
	2,82
	1,03
	пр. уч-ки

	Птица (куры)
	гол.
	365
	3415
	0,189
	0,65
	0,24
	пр. уч-ки

	Полив приусад. участка
	м2
	90
	11780
	-
	-
	-
	-

	Школа
	чел.
	270
	125
	10
	1,25
	0,34
	выгреб

	Столовая школы
	
	270
	450
	12
	5,40
	1,46
	выгреб

	ФАП
	чел.
	300
	28
	13
	0,36
	0,11
	выгреб

	Продовольственный магазин
	чел.
	300
	6
	250
	1,50
	0,45
	выгреб

	Отделение почты России
	чел.
	300
	2
	12
	0,02
	0,01
	выгреб

	Узел связи
	чел.
	300
	5
	12
	0,06
	0,02
	выгреб

	Библиотека
	чел.
	300
	3
	12
	0,04
	0,01
	выгреб

	Филиал сбербанка
	чел.
	250
	4
	12
	0,05
	0,01
	выгреб

	Административное здание
	чел.
	250
	6
	12
	0,07
	0,02
	выгреб

	Котельная «Универсал-6М»
	шт.
	210
	4
	-
	-
	-
	-

	Мойка автомобиля: легковые
	шт.
	24
	118
	100
	11,80
	0,28
	мест.

	Мойка автомобиля: грузовые
	шт.
	24
	18
	250
	4,50
	0,11
	мест.

	Итого по селу Богородское:
	
	
	
	
	150,54
	48,63
	


Нормативное расчетное водоотведение (общее) стоков, согласно лицензии ПНЗ № 1197 ВЭ на право пользования недрами выданной СПОК «Родничок» (с. Богородское, 1 арт. скважина, бассейн р.Азясь), составляет 150,54 м3/сутки, 48,63 тыс. м3/год.

Фактическое водоотведение на территории Богородского сельсовета составляет 25,0 тыс. м3/год.

Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

Состояние системы электроснабжения удовлетворительное, требует планового капитального ремонта.

По территории сельсовета проходят линии электропередач 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ. На территории сельсовета находятся трансформаторные подстанции с различной мощностью и загруженностью, которые обеспечивают электроэнергией населенные пункты и производственные центры. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок.

Нормы электропотребления должны приниматься на основании приложения №10 Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.08.2011 № 525-пП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).
Таблица 19 – Электроснабжение сельсовета

	Электроснабжение
	тыс. кВт. ч.

	Потребление электроэнергии с. Богородское 
	12,300

	Потребление электроэнергии с. Симбухово
	36,000


Все населенные пункты сельсовета электрифицированы. Резервное питание отсутствует.

Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ, с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ.

Объекты электроснабжения, расположенные на территории Богородского сельсовета, представлены в таблице 20.

Таблица 20
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Величина показателя

	Протяженность линий электропередачи 110 кВ
	км
	11,0

	Протяженность линий электропередачи 35 кВ
	км
	11,6

	Количество - ТП
	объект
	17


В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на зем​лях, прилегающих к этим объектам, могут устанавливаться охран​ные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) накладывают планировочные ограничения на размещение объектов капитального строительства в виде охранных зон. В охранных зонах, в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения ЛЭП и иных объектов электросетевого хозяйства, устанавливаются особые условия использования территорий. Согласно постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных ЛЭП – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при неотклонённом их положении на следующем расстоянии:

охранная зона электрических сетей напряжением 110 кВ – 20 м от крайнего провода;

охранная зона электрических сетей напряжением 35 кВт – 15 м от крайнего провода;

охранная зона электрических сетей напряжением 10 кВ – 10 м от крайнего провода.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

Одной из важнейших составляющих инфраструктуры Богородского сельсовета является состояние газификации. По территории сельсовета проходит межпоселковый газопровод высокого давления. Источником газоснабжения является газопровод среднего давления от существующей АГРС, расположенной на северо-западе от с. Симбухово. От АГРС газ подается на ГРП. Существующие ГРП служат для снижения давления газа до низкого.

Объекты газоснабжения, расположенные на территории Богородского сельсовета, представлены в таблице 21.

Таблица 21
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Величина показателя

	АГРС
	объект
	1

	ГРС
	объект
	3

	ГРП
	объект
	1

	Газовые сети низкого давления Д 25-159
	км
	12891,8


Таблица 22 – Газоснабжение сельсовета
	Газоснабжение
	тыс. куб.м.

	Всего, в том числе:
	20,0

	-объем сетевого газоснабжения
	20,0


На территории Богородского сельсовета к системе сетевого газоснабжения подключены все населенные пункты. Сетевым газом обеспечено 98,7 % жилищного фонда населенных пунктов Богородского сельсовета.

Максимальный охват газификацией населенных пунктов Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области является одной из приоритетных задач района. Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области" разработана в целях реализации национальных программ развития агропромышленного комплекса области, реализации национального проекта по социальному развитию села, улучшению демографической ситуации на селе, создания рабочих мест, выращивания скота и птицы, переработки сельскохозяйственной продукции, улучшения условий проживания граждан.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, ис​ключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопро​водов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным.
В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9, охранная зона магистрального трубопровода составляет 25 м от оси трубопровода.

Магистральные трубопроводы, в том числе газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, а также КС, ГРС, НПС имеют зоны минимально допустимых расстояний до объектов, зданий и сооружения (техническая зона). В соответствии с СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

2.6. Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, выявление проблем функционирования

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован во всех населенных пунктах сельсовета.

Вывоз ТБО на утилизацию производится силами и средствами ООО «Радикс».

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования не имеется.
Сведения о заключенных договорах на сбор и вывоз ТБО по Богородскому сельсовету, на 01.01.2017г., представлены в таблице 23.

Таблица 23
	№ п/п
	Населенный пункт
	Кол-во домовладений (квартир), ед.
	Кол-во проживающих, чел.
	Заключено договоров на сбор и вывоз ТБО, ед.

	
	
	
	
	Текущее состояние
	Заключ. договоров, %

	1
	с. Богородское
	313
	648
	265
	84,7

	2
	с. Симбухово
	221
	627
	187
	84,6

	
	Всего:
	534
	1275
	452
	84,6


Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов на территории Богородского сельсовета, производится специализированной организацией на полигон в 2,5 км от р.п. Мокшан. Сбор и вывоз отходов с территории сёл Богородское и Симбухово осуществляется по графику и происходит по средам. Сбор и вывоз ТБО с территории п. Плодовый отсутствует, утилизация отходов происходит путем сжигания на дворовой территории.
Сложившаяся в Богородском сельсовете ситуация в области обращения с отходами может привести к опасному загрязнению окружающей природной среды и создать реальную угрозу здоровью населения. В настоящее время около 85% населения Богородского сельсовета включено в систему сбора и вывоза ТБО для захоронения на специализированных объектах. Остро стоит проблема возникновения несанкционированных свалок из-за недостатков системы сбора отходов потребления и в связи с недостаточной экологической культурой населения.
Требуется ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок. В рамках исполнения органами местного самоуправления своих полномочий для решения указанных проблем в настоящей программе предусмотрены мероприятия по предотвращению и ликвидации вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду.
Информация о жителях, заключивших договора на вывоз ТБО в с. Богородское, представлена в таблице 24.
Таблица 24

	№

п/п
	Адрес
	№

п/п
	Адрес

	1
	с. Богородское, ул. Советская, 3
	26
	с. Богородское, ул. Советская, 103

	2
	с. Богородское, ул. Советская, 9
	27
	с. Богородское, ул. Советская, 105

	3
	с. Богородское, ул. Советская, 11
	28
	с. Богородское, ул. Советская, 113

	4
	с. Богородское, ул. Советская, 13
	29
	с. Богородское, ул. Советская, 119

	5
	с. Богородское, ул. Советская, 15
	30
	с. Богородское, ул. Советская, 129

	6
	с. Богородское, ул. Советская, 17
	31
	с. Богородское, ул. Советская, 137

	7
	с. Богородское, ул. Советская, 19
	32
	с. Богородское, ул. Советская, 4

	8
	с. Богородское, ул. Советская, 21
	33
	с. Богородское, ул. Советская, 18 кв.1

	9
	с. Богородское, ул. Советская, 23
	34
	с. Богородское, ул. Советская, 18 кв.2

	10
	с. Богородское, ул. Советская, 25
	35
	с. Богородское, ул. Советская, 26

	11
	с. Богородское, ул. Советская, 29
	36
	с. Богородское, ул. Советская, 32

	12
	с. Богородское, ул. Советская, 37
	37
	с. Богородское, ул. Советская, 50

	13
	с. Богородское, ул. Советская, 39
	38
	с. Богородское, ул. Советская, 52

	14
	с. Богородское, ул. Советская, 41
	39
	с. Богородское, ул. Советская, 54

	15
	с. Богородское, ул. Советская, 41а
	40
	с. Богородское, ул. Советская, 64

	16
	с. Богородское, ул. Советская, 47
	41
	с. Богородское, ул. Советская, 72

	17
	с. Богородское, ул. Советская, 57
	42
	с. Богородское, ул. Советская, 76

	18
	с. Богородское, ул. Советская, 61а
	43
	с. Богородское, ул. Советская, 80

	19
	с. Богородское, ул. Советская, 63
	44
	с. Богородское, ул. Советская, 82

	20
	с. Богородское, ул. Советская, 65
	45
	с. Богородское, ул. Советская, 84

	21
	с. Богородское, ул. Советская, 73
	46
	с. Богородское, ул. Советская, 86

	22
	с. Богородское, ул. Советская, 79
	47
	с. Богородское, ул. Советская, 88

	23
	с. Богородское, ул. Советская, 81
	48
	с. Богородское, ул. Советская, 90

	24
	с. Богородское, ул. Советская, 83
	49
	с. Богородское, ул. Советская, 110

	25
	с. Богородское, ул. Советская, 89
	50
	с. Богородское, ул. Советская, 116

	51
	с. Богородское, ул. Советская, 134
	102
	с. Богородское, ул. Центральная, 39

	52
	с. Богородское, ул. Центральная, 2 кв.1
	103
	с. Богородское, ул. Центральная, 39а

	53
	с. Богородское, ул. Центральная, 2 кв.2
	104
	с. Богородское, ул. Центральная, 45 кв.2

	54
	с. Богородское, ул. Центральная, 4 кв.1
	105
	с. Богородское, ул. Центральная, 47 кв.1

	55
	с. Богородское, ул. Центральная, 4 кв.2
	106
	с. Богородское, ул. Центральная,49 кв.1

	56
	с. Богородское, ул. Центральная, 8 кв.1
	107
	с. Богородское, ул. Центральная, 51 кв.1

	57
	с. Богородское, ул. Центральная, 10 кв.1
	108
	с. Богородское, ул. Центральная, 53 кв.2

	58
	с. Богородское, ул. Центральная, 12 кв.1
	109
	с. Богородское, ул. Центральная, 53 кв.1

	59
	с. Богородское, ул. Центральная, 14 кв.1
	110
	с. Богородское, ул. Набережная, 1

	60
	с. Богородское, ул. Центральная, 16 кв.1
	111
	с. Богородское, ул. Набережная, 9

	61
	с. Богородское, ул. Центральная, 16 кв.2
	112
	с. Богородское, ул. Набережная, 15

	62
	с. Богородское, ул. Центральная, 18 кв.2
	113
	с. Богородское, ул. Набережная, 17

	63
	с. Богородское, ул. Центральная, 22
	114
	с. Богородское, ул. Набережная, 21

	64
	с. Богородское, ул. Центральная, 24
	115
	с. Богородское, ул. Набережная, 29

	65
	с. Богородское, ул. Центральная, 26
	116
	с. Богородское, ул. Набережная, 33

	66
	с. Богородское, ул. Центральная, 28
	117
	с. Богородское, ул. Набережная, 45

	67
	с. Богородское, ул. Центральная, 30
	118
	с. Богородское, ул. Набережная, 53

	68
	с. Богородское, ул. Центральная, 32
	119
	с. Богородское, ул. Набережная, 55

	69
	с. Богородское, ул. Центральная, 34 кв.1
	120
	с. Богородское, ул. Набережная, 61

	70
	с. Богородское, ул. Центральная, 34 кв.2
	121
	с. Богородское, ул. Набережная, 63

	71
	с. Богородское, ул. Центральная, 36 кв.1
	122
	с. Богородское, ул. Набережная, 65

	72
	с. Богородское, ул. Центральная, 44
	123
	с. Богородское, ул. Набережная, 67

	73
	с. Богородское, ул. Центральная, 36 кв.2
	124
	с. Богородское, ул. Набережная, 83

	74
	с. Богородское, ул. Центральная, 38 кв.1
	125
	с. Богородское, ул. Набережная, 85

	75
	с. Богородское, ул. Центральная, 38 кв.2
	126
	с. Богородское, ул. Набережная, 89

	76
	с. Богородское, ул. Центральная, 40 кв.1
	127
	с. Богородское, ул. Набережная, 91

	77
	с. Богородское, ул. Центральная, 42
	128
	с. Богородское, ул. Набережная, 101

	78
	с. Богородское, ул. Центральная, 56 кв.1
	129
	с. Богородское, ул. Набережная, 105

	79
	с. Богородское, ул. Центральная, 56 кв.2
	130
	с. Богородское, ул. Набережная, 115

	80
	с. Богородское, ул. Центральная, 60 кв.1
	131
	с. Богородское, ул. Набережная, 117

	81
	с. Богородское, ул. Центральная, 60 кв.2
	132
	с. Богородское, ул. Набережная, 121

	82
	с. Богородское, ул. Центральная, 62 кв.1
	133
	с. Богородское, ул. Набережная, 131

	83
	с. Богородское, ул. Центральная, 62 кв.2
	134
	с. Богородское, ул. Набережная, 4

	84
	с. Богородское, ул. Центральная, 64 кв.1
	135
	с. Богородское, ул. Набережная, 12

	85
	с. Богородское, ул. Центральная, 1 кв.1
	136
	с. Богородское, ул. Набережная, 16

	86
	с. Богородское, ул. Центральная, 1 кв.2
	137
	с. Богородское, ул. Набережная, 34

	87
	с. Богородское, ул. Центральная, 3 кв.1
	138
	с.Богородское, ул. Набережная, 38

	88
	с. Богородское, ул. Центральная, 3 кв.2
	139
	с. Богородское, ул. Набережная, 46

	89
	с. Богородское, ул. Центральная, 5 кв.1
	140
	с. Богородское, ул. Набережная, 52

	90
	с. Богородское, ул. Центральная, 7 кв.1
	141
	с. Богородское, ул. Набережная, 62

	91
	с. Богородское, ул. Центральная, 7 кв.2
	142
	с. Богородское, ул. Набережная, 68

	92
	с. Богородское, ул. Центральная, 9 кв.2
	143
	с. Богородское, ул. Набережная, 72

	93
	с. Богородское, ул. Центральная, 13 кв.1
	144
	с. Богородское, ул. Набережная, 76

	94
	с. Богородское, ул. Центральная, 13 кв.2
	145
	с. Богородское, ул. Набережная, 86

	95
	с. Богородское, ул. Центральная, 15 кв.1
	146
	с. Богородское, ул. Набережная, 100

	96
	с. Богородское, ул. Центральная, 17
	147
	с. Богородское, ул. Набережная, 112

	97
	с. Богородское, ул. Центральная, 19
	148
	с. Богородское, ул. Набережная, 116

	98
	с. Богородское, ул. Центральная, 23а
	149
	с. Богородское, ул. Набережная, 120

	99
	с. Богородское, ул. Центральная, 27
	150
	с. Богородское, ул. Набережная, 126

	100
	с. Богородское, ул. Центральная, 31
	151
	с. Богородское, ул. Набережная, 144

	101
	с. Богородское, ул. Центральная, 33 кв.2
	152
	с. Богородское, ул. Набережная, 166


Информация о жителях, заключивших договора на вывоз ТБО в с. Симбухово, представлена в таблице 25.
Таблица 25
	№

п/п
	Адрес
	№

п/п
	Адрес

	1
	с. Симбухово ул. Заречная д.2
	46
	с. Симбухово ул. Заречная д.43-3

	2
	с.Симбухово ул. Заречная д.6
	47
	с. Симбухово ул. Заречная д.43-5

	3
	с.Симбухово ул. Заречная д.12
	48
	с. Симбухово ул. Заречная д.43-6

	4
	с. Симбухово ул. Заречная д.14
	49
	с. Симбухово ул. Заречная д.43-8

	5
	с. Симбухово ул. Заречная д.26
	50
	с. Симбухово ул. Заречная д.47-2

	6
	с. Симбухово ул. Заречная д.30
	51
	с. Симбухово ул. Заречная д.57

	7
	с. Симбухово ул. Заречная д.34
	52
	с. Симбухово ул. Заречная д.65

	8
	с. Симбухово ул. Заречная д.40
	53
	с. Симбухово ул. Заречная д.71

	9
	с. Симбухово ул. Заречная д.42
	54
	с. Симбухово ул. Заречная д.87

	10
	с. Симбухово ул. Заречная д.44
	55
	с. Симбухово ул. Заречная д.101

	11
	с. Симбухово ул. Заречная д.52
	56
	с. Симбухово ул. Заречная д.109

	12
	с. Симбухово ул. Заречная д.60
	57
	с. Симбухово ул. Заречная д.121

	13
	с. Симбухово ул. Заречная д.66
	58
	с. Симбухово ул. Заречная д.131

	14
	с. Симбухово ул. Заречная д.68
	59
	с. Симбухово ул. Заречная д.139

	15
	с. Симбухово ул. Заречная д.70
	60
	с. Симбухово ул. Заречная д.139а

	16
	с. Симбухово ул. Заречная д.72
	61
	с. Симбухово ул. Заречная д.143

	17
	с. Симбухово ул. Заречная д.74
	62
	с. Симбухово ул. Заречная д.147

	18
	с. Симбухово ул. Заречная д.78
	63
	с. Симбухово ул. Школьная д.5

	19
	с. Симбухово ул. Заречная д.80
	64
	с. Симбухово ул. Школьная д.9

	20
	с. Симбухово ул. Заречная д.86
	65
	с. Симбухово ул. Школьная д.17

	21
	с. Симбухово ул. Заречная д.90
	66
	с. Симбухово ул. Школьная д.19

	22
	с. Симбухово ул. Заречная д.92
	67
	с. Симбухово ул. Школьная д.21

	23
	с. Симбухово ул. Заречная д.98
	68
	с. Симбухово ул. Школьная д.23

	24
	с. Симбухово ул. Заречная д.100
	69
	с. Симбухово ул. Школьная д.31

	25
	с. Симбухово ул. Заречная д.114
	70
	с. Симбухово ул. Школьная д.35

	26
	с. Симбухово ул. Заречная д.120
	71
	с. Симбухово ул. Школьная д.39-2

	27
	с. Симбухово ул. Заречная д.122
	72
	с. Симбухово ул. Школьная д.43-2

	28
	с. Симбухово ул. Заречная д.124
	73
	с. Симбухово ул. Школьная д.20-2

	29
	с. Симбухово ул. Заречная д.128
	74
	с. Симбухово ул. Школьная д.24-1

	30
	с. Симбухово ул. Заречная д.142
	75
	с. Симбухово ул. Школьная д.26-2

	31
	с. Симбухово ул. Заречная д.146
	76
	с. Симбухово ул. Школьная д.28-2

	32
	с. Симбухово ул. Заречная д.7(дача)
	77
	с. Симбухово ул. Нагорная д.13-1

	33
	с. Симбухово ул. Заречная д.11
	78
	с. Симбухово ул. Нагорная д.15-1

	34
	с. Симбухово ул. Заречная д.15
	79
	с. Симбухово ул. Нагорная д.17

	35
	с. Симбухово ул. Заречная д.17(дача)
	80
	с. Симбухово ул. Нагорная д.19

	36
	с. Симбухово ул. Заречная д.19
	81
	с. Симбухово ул. Нагорная д.25

	37
	с. Симбухово ул. Заречная д.23
	82
	с. Симбухово ул. Нагорная д.10 -1

	38
	с. Симбухово ул. Заречная д.25
	83
	с. Симбухово ул. Нагорная д.12

	39
	с. Симбухово ул. Заречная д.31
	84
	с. Симбухово ул. Нагорная д.14

	40
	с. Симбухово ул. Заречная д.33
	85
	с. Симбухово ул. Нагорная д.16

	41
	с. Симбухово ул. Заречная д.35
	86
	с. Симбухово ул. Нагорная д.20

	42
	с. Симбухово ул. Заречная д.37
	87
	с. Симбухово ул. Нагорная д.24-1

	43
	с. Симбухово ул. Заречная д.39а
	88
	с. Симбухово ул. Нагорная д.24-2

	44
	с. Симбухово ул. Заречная д.41
	89
	с. Симбухово ул. Нагорная д.28-1

	45
	с. Симбухово ул. Заречная д.43-2
	90
	с. Симбухово ул. Садовая д.3


Основным направлением деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства сельсовета являются качественное обеспечение эксплуатации жилищного фонда и предоставление коммунальных услуг.

ООО «Радикс» производит вывоз создаваемых в процессе жизнедеятельности абонентами и проживающими в домовладениях членами семьи и другими лицами твердых бытовых отходов (ТБО), согласно договорам на предоставление услуг по вывозу бытовых отходов от населения, проживающего в частных домовладениях, заключенным с каждым домовладением (с описанием количества жителей). Объем создаваемых отходов определяется в соответствии с нормами накопления, в количестве 0,178 куб. м по нормам накопления в месяц с одного человека.

Мусор и накопившиеся ТБО от частных домовладений для вывоза складируются в жесткую тару или пакеты, предотвращающие его растаскивание, и выставляются на придорожной полосе. Не допускается складирование крупногабаритных отходов – старой мебели, веток деревьев и кустарников, строительных отходов, металлолома и другого негабаритного мусора.

Также для сбора отходов на территории Богородского сельсовета необходимо установить металлические контейнеры объемом 0,75 куб.м. Контейнеры должны быть установлены на бетонных площадках в удобных для подъезда транспортных средств местах.

Транспортировка и захоронение отходов осуществляется транспортом ООО «Радикс». Для сбора и вывоза ТБО используются мусоровозы кузовного типа на базе ГАЗ-53, ЗИЛ, в том числе с задней загрузкой. Дополнительно для вывоза мусора используется 2 трактора Т-40, с телегой и без.

Сбор и транспортировка отходов от населения и организаций осуществляется мусоровозами по утвержденным графикам и маршрутам движения специализированного автотранспорта. Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта выполнена для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию по заключенным договорам.

Стоимость сбора и вывоза ТБО для населения Богородского сельсовета согласно тарифу, утвержденному в ООО «Радикс», составляет 51,88 рубля с 1 человека.

В соответствии с приказом № 66-о от 13.12.2016 утверждены тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов (руб./м3), осуществляемое ООО «Радикс», от населения Богородского сельсовета в размере 415,00 руб. за 1 м3 (НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ).
Зимнее содержание дорог (проезжих частей, выездов, обочин) выполняется согласно муниципальному контракту и предполагает устранение гололеда, снегоочистку, заготовку противогололедных материалов и выполнение противопаводковых мероприятий. Гололед и скользкость устраняются в период снегопадов или гололедицы с интервалом 3-4 часа, в период между снегопадами производится выборочная подсыпка пескосоляной смеси, по состоянию покрытия.

Снегоочистка осуществляется в период снегопадов с интервалом 4-4,5 часа, между снегопадами по состоянию покрытия, если толщина снежной шуги создает помехи движению транспорта (3-5 см). Противопаводковые мероприятия осуществляются в период зимних оттепелей и при аварийных ситуациях, производится уборка снега безвывозным и вывозным способом.

Система сбора и удаления отходов на сегодняшний день охватывает не всю территорию Богородского сельсовета Мокшанского района.

Нормы накопления твердых бытовых отходов – величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от изменения численности проживающего в населенном пункте населения, уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов.

Основные проблемы и недостатки системы санитарной очистки:

Вывоз отходов осуществляется на санкционированную свалку, которая не обустроена в соответствии с санитарными нормами. Это приводит к проникновению загрязняющих веществ в почву и грунтовые воды;

В системе обращения с отходами не уделено особое внимание опасным отходам, в т.ч. ртутьсодержащим (люминесцентные лампы, термометры, прочие приборы);

Отсутствует разработанная система снижения объема отходов, поступающих на захоронение (раздельный сбор, сортировка, вторичное использование).

Существенным недостатком нынешней системы обращения с отходами является неэффективная организация раздельного сбора отходов, вторичного использования сырья, сбора и вывоза жидких бытовых отходов от неблагоустроенного жилого фонда. Кроме того, актуальной проблемой остается стихийное образование несанкционированных свалок.

2.7. Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

В настоящее время приборы учета тепловой энергии на территории сельсовета отсутствуют. Отопление всего индивидуального жилого фонда осуществляется от индивидуальных квартирных теплогенераторов, а объектов соцкультбыта – от собственных встроенных и отдельно стоящих котельных, работающих на природном газе.
Счетчиками газа оборудованы 80% потребителей, использующих природный газ в целях приготовления пищи, а также в котельных и индивидуальных теплогенераторах в качестве топлива.

Приборами учета потребляемой воды оборудованы 80% потребителей воды. Учет канализационных стоков не производится.
Приборами учета потребления электрической энергии оборудованы 100% потребителей.

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона от 23.11.2009 г.
Таблица 26 – Количество жилых домов с установленными приборами учета
	Электроэнергия
	Газоснабжение
	Водоснабжение
	Тепловая энергия

	585
	433
	318
	-


В таблице 27 представлены домовладения расположенные на территории Богородского сельсовета, оборудованные приборами учета всех потребляемых ресурсов.
Таблица 27
	Адрес домовладения
	Число жителей в доме, чел
	Усредненный объем потребления (за 3 года)

	
	
	Водоснабжение, м3
	Водоотведе-ние, м3
	Отопление, Гкал
	Электро-снабжение, тыс. кв.ч
	Газоснаб-жение, м3

	
	
	ХВС
	ГВС
	
	
	
	

	с.Богородское ул.Советская,9
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Советская,11
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Советская,19
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Советская,25
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Советская,27
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Советская,29
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Советская,31
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Богородское ул.Советская,33
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Советская,35
	4
	97,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Советская,37
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Советская,39
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Советская,41а
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Советская,53
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Советская,55
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Советская,59
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Советская,61а
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Богородское ул.Советская,67
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Советская,69
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Советская,71
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Богородское ул.Советская,73
	5
	145,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Советская,75
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Советская,77
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Советская,79
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Советская,81
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Советская,83
	4
	102,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Советская,109
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Советская,30
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Богородское ул.Советская,32
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Советская,62
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Советская,66
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Советская,68
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Советская,72
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Советская,78
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Советская,80
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Советская,82
	5
	145,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Советская,86
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Советская,108
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Советская,116
	6
	145,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Советская,118
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Советская,132
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Богородское ул.Советская,134
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Богородское ул.Центральная,1-2
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Центральная,3-1
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Богородское ул.Центральная,3-2
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Центральная,5-1
	5
	145,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Центральная,7-1
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Центральная,7-2
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,9-2
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,9б
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,13-1
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Богородское ул.Центральная,13-2
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Богородское ул.Центральная,15-1
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Богородское ул.Центральная,15-2
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,17
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,19
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Богородское ул.Центральная,21
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Центральная,23
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	3,8
	11050

	с.Богородское ул.Центральная,29
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Центральная,31
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,33-2
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	3,8
	11050

	с.Богородское ул.Центральная,35-1
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,39
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,41
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,43
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,45-1
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	3,8
	11050

	с.Богородское ул.Центральная,45-2
	4
	110,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Центральная,47-1а
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,47-1
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	3,8
	11050

	с.Богородское ул.Центральная,47-2
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,49-1
	6
	145,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Центральная,49-2
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	3,8
	11050

	с.Богородское ул.Центральная,51-1
	5
	145,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Центральная,51-2
	6
	145,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Центральная,53-1
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,53-2
	4
	110,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Центральная,55-1
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	3,8
	11050

	с.Богородское ул.Центральная,55-2
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	3,8
	11050

	с.Богородское ул.Центральная,2-2
	4
	110,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Центральная,4-1
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	3,8
	11050

	с.Богородское ул.Центральная,4-2
	4
	110,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Центральная,6-1
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,6-2
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,8-1
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,8-2
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	3,8
	11050

	с.Богородское ул.Центральная,10-1
	4
	110,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Центральная,10-2
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,12-1
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	3,8
	11050

	с.Богородское ул.Центральная,12-2
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	3,8
	11050

	с.Богородское ул.Центральная,12-3
	4
	110,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Центральная,12-4
	4
	110,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Центральная,14-1
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	3,8
	11050

	с.Богородское ул.Центральная,14-2
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	3,8
	11050

	с.Богородское ул.Центральная,16-1
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,16-2
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,18-1
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,18-2
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,22
	4
	110,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Центральная,24
	4
	110,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Центральная,26
	5
	145,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Центральная,28
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	3,8
	11050

	с.Богородское ул.Центральная,30
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	3,8
	11050

	с.Богородское ул.Центральная,32
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,34-1
	4
	110,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Центральная,34-2
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	3,8
	11050

	с.Богородское ул.Центральная,36-1
	4
	110,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Центральная,36-2
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,38-1
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,38-2
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,40-1
	4
	110,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Центральная,40-2
	4
	110,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Центральная,42
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,44
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	3,8
	11050

	с.Богородское ул.Центральная,46
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,48
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,50
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	3,8
	11050

	с.Богородское ул.Центральная,52
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	3,8
	11050

	с.Богородское ул.Центральная,54-1
	4
	110,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Центральная,54-2
	5
	145,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Центральная,56-1
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,56-2
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,58-1
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,60-1
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,60-2
	4
	110,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Центральная,62-1
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,62-2
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Центральная,64-1
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	3,8
	11050

	с.Богородское ул.Центральная,64-2
	5
	145,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Набережная,4
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,6
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,8
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,10-1
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,12
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,16
	4
	110,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Набережная,18
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,6
	10000

	с.Богородское ул.Набережная,24
	3
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,26
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	3,8
	11050

	с.Богородское ул.Набережная,28
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,6
	10000

	с.Богородское ул.Набережная,36
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,5
	10000

	с.Богородское ул.Набережная,42
	3
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,46
	3
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,50
	3
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,52
	4
	110,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Набережная,54
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,56
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,58
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,62
	3
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,64
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,66
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,74
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,76
	5
	145,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Набережная,78
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,80
	4
	110,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Набережная,82
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,86
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,90
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,92-1
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,94
	3
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,100-1
	3
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,100-2
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,106
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,110
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,112
	3
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,116
	4
	110,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Набережная,120-2
	4
	110,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Набережная,124
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,140
	6
	145,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Набережная,142
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,148
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,214
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,156-а
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,160
	3
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,166
	4
	110,0
	нет
	нет
	нет
	4,3
	10000

	с.Богородское ул.Набережная,5
	3
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,13
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,15
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,17
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,19
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,21
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,29
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,35
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,37
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,47
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,53
	3
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,55
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,61
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,63
	3
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,65
	5
	145,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Богородское ул.Набережная,69
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,77
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,85
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,87
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,89
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,91
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,99
	3
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,95
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,109а
	3
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,113
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,115
	3
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,117
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,121
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,105
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,203
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,129
	3
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,131
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Богородское ул.Набережная,133
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Симбухово, ул.Школьная,1
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Симбухово, ул.Школьная,3
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Симбухово, ул.Школьная,5
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Симбухово, ул.Школьная,7
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Школьная,9
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Школьная,9а
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Школьная,11
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Школьная,15
	6
	148,0
	нет
	нет
	нет
	4,8
	12060

	с.Симбухово, ул.Школьная,17
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Школьная,19
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Симбухово, ул.Школьная,23
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Школьная,25
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Школьная,31а
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Школьная,31
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Школьная,33
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Симбухово, ул.Школьная,35
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Школьная,37-2
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Школьная,37-3
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Симбухово, ул.Школьная,39-1
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Школьная,39-2
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Симбухово, ул.Школьная,39-3
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Школьная,41-1
	5
	145,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Школьная,41-2
	5
	145,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000


	с.Симбухово, ул.Школьная,43-1
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Школьная,2
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Школьная,4
	6
	148,0
	нет
	нет
	нет
	4,8
	12300

	с.Симбухово, ул.Школьная,6-1
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Симбухово, ул.Школьная,10-1
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Школьная,10-2
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Симбухово, ул.Школьная,10-3
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Симбухово, ул.Школьная,12
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Школьная,14
	5
	145,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Школьная,16
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Школьная,18
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Симбухово, ул.Школьная,20-1
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Школьная,22-1
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Школьная,22-2
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Школьная,24-1
	5
	145,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Школьная,24-2
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Симбухово, ул.Школьная,26-1
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Школьная,26-2
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Школьная,28-1
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Школьная,30
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Нагорная,5
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Нагорная,7
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Нагорная,15-2
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Симбухово, ул.Нагорная,19
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Нагорная,21
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Нагорная,3
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Симбухово, ул.Нагорная,2
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Нагорная,8-1
	5
	145,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Нагорная,8-2
	5
	145,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Нагорная,10-2
	5
	145,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Нагорная,24-2
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Нагорная,26-1
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Нагорная,26-2
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Симбухово, ул.Нагорная,28-2
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Нагорная,30
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с. Симбухово, ул.Садовая,3
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с. Симбухово, ул. Садовая,1
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	п.Плодовый ул.Садовая,д.1 кв.1
	7
	148,0
	нет
	нет
	нет
	4,8
	12400

	п.Плодовый ул.Садовая,д.1 кв.2
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	п.Плодовый ул.Садовая,д.1 кв.4
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	п.Плодовый ул.Садовая,д.1 кв.5
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	п.Плодовый ул.Садовая,д.1 кв.8
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	п.Плодовый ул.Садовая,д.5
	6
	148,0
	нет
	нет
	нет
	4,8
	12300

	с.Симбухово, ул.Заречная,2
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Заречная,4
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Заречная,6
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Заречная,8а
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,14
	5
	145,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Заречная,24
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Заречная,26
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,30
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,32
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Заречная,34
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Заречная,50
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,56
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Заречная,68
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Заречная,70
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Заречная,78
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,84
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Заречная,86
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,100
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Заречная,102
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Заречная,104
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Заречная,114
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Заречная,122
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,126
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,136
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,160
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Заречная,11
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,15
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Заречная,21
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Заречная,23
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,31
	5
	145,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Заречная,33
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,35
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,37
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,41
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Заречная,43-2
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Заречная,43-6
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Заречная,43-8
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Заречная,39
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Заречная,47-3
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Заречная,55
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,63
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,65
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,67
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Заречная,69
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,71
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,73
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,79
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,81а
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,87
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,81
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,91
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,93
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,93а
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Заречная,125
	1
	40,0
	нет
	нет
	нет
	2,8
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,121
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Заречная,135
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,137
	2
	70,0
	нет
	нет
	нет
	3,6
	10500

	с.Симбухово, ул.Заречная,143
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Заречная,145
	4
	108,0
	нет
	нет
	нет
	4,5
	12000

	с.Симбухово, ул.Заречная,147
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Заречная,159-2
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050

	с.Симбухово, ул.Заречная,159-3
	3
	90,0
	нет
	нет
	нет
	4,0
	11050


3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Численность населения на территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 01.01.2017 составляет 1458 человек, в том числе трудоспособного 757 человек.
Динамика численности населения по населенным пунктам представлена в таблице 28.

Таблица 28
	Населенный пункт
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.

	с. Богородское
	879
	881
	885
	886
	839

	с. Симбухово
	635
	612
	617
	618
	591

	п. Плодовый
	31
	32
	32
	32
	28

	Итого:
	1545
	1525
	1534
	1536
	1458


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Рисунок 2 – Динамика численности населения Богородского сельсовета

За период с 2012 по 2016 годы наблюдается снижение численности населения, на 5 %.

За последние годы намечена тенденция уменьшения численности населения в трудоспособном возрасте и превышении смертности над рождаемостью.

Постоянный уровень численности населения поддерживается за счет миграции прибывших семей со статусом и без статуса.

Численность населения изменяется не только за счет естественного движения, но, в основном, в результате миграции сельского населения.

На расчетный период ожидается приток жителей сельского поселения, который обусловлен спросом на усадебные участки под строительство индивидуальных жилых домов.

Расчет основных показателей демографической ситуации муниципального образования проводился на основе анализа процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов. В прогнозе численности населения муниципального образования заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением эффективной демографической и миграционной политики:

рост уровня рождаемости;

снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции.

Заложенный в прогнозной оценке рост численности населения обусловлен необходимостью реализации стратегической задачи в достижении высокого уровня социально-экономического развития, и, соответственно, потребностями в трудовых ресурсах. Рост численности населения будет достигнут как за счет улучшения демографической ситуации, так и за счет проведения эффективной миграционной политики.

На улучшение демографической ситуации, стимулирования рождаемости, обеспечения доступности жилья для молодых, работает программа ипотечных кредитов, программа строительства жилья для молодых семей.

Проектная численность населения на расчетный срок производится по следующей формуле:

 n

 n = Н o х 1+(Кобщ.пр)

 1000

Нn – численность населения через n лет;

Но – численность населения в исходный период;

К(общ.пр) – среднегодовой коэффициент общего прироста;

n – число лет от исходной даты.

Согласно расчетам и в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования ожидается увеличение численности населения муниципального образования:

к 2018 г. – до 1565 чел;

к 2021 г. – до 1595 чел;

к 2025 г. – до 1620 чел.
Жилищный фонд
На территории Богородского сельсовета существующий на данный момент жилищный фонд составляет 35000 кв.м. общей площади, из них в с. Богородское – 20570 кв.м., в с. Симбухово – 13900 кв.м., в п. Плодовый – 530 кв.м. Средняя обеспеченность общей площадью по сельсовету составляет 22,9 кв.м. на человека.

Размещение нового строительства предусматривается на свободной от застройки территории в границах населенных пунктов.

Под строительство жилья предусматриваются площадки общей площадью 34,0 га. В селе Богородское площадью 6,0 га, в с. Симбухово общей площадью 28,0 га.

По генеральному плану меняется граница села Симбухово, соответственно увеличится площадь населенного пункта. Увеличение произойдет за счет земель сельхозназначения на площади 3,4 га.

Развитие сети культурно-бытового обслуживания населения неразрывно связано со сложившей системой расселения и перспективами её развития.

Село Богородское и село Симбухово обеспечены объектами социальной и инженерной инфраструктуры. В п. Плодовый социальных объектов не имеется.

Большая часть жилищного строительства осуществлялась за счет средств населения.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, выполняется в соответствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие села», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 года № 858.

Таблица 29 – Существующий жилищный фонд
	Населенный
пункт
	Численность населения
	Жилой фонд всего
	Средняя обеспеч., м²/чел

	
	
	Кол-во домов
	м² общей площади
	

	с. Богородское
	839
	355
	20570
	24,5

	с. Симбухово
	591
	245
	13900
	23,5

	п. Плодовый
	28
	4
	530
	18,9

	Всего
	1458
	604
	35000
	24,0


Комитет местного самоуправления Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

решение № 99 от 02.05.2006 «Об установлении  учетной нормы  и нормы предоставления жилого помещения по договору социального найма в Богородском сельсовете».

По состоянию на 01.01.2017г. в сельских поселениях Богородского сельсовета функционируют:

- 1 общеобразовательная школа на 320 ученических мест;

- 1 детский сад на 40 мест;

- 2 фельдшерско-акушерских пункта;

- 1 учреждение культурно-досугового типа на 200 мест;

- плоскостные спортивные сооружения общей площадью 1000 кв.м.
Объекты федеральной собственности:

1) ФГУП «Почта России» (почтовое отделение);

2) Лесной фонд;

3) автодорога федерального значения «М5 «Урал»»;

Объекты региональной собственности:

1) ГБУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области»:

- а/д «Подъезд к с. Богородское»;

- а/д «Мокшан-Нечаевка»;
- а/д «Михайловка-Юлово-Беликово-Муратовка».

2) Межпоселковый газопровод высокого давления.

Объекты муниципальной собственности:

1) Филиал МБОУ ООШ п. Красное Польцо в с. Богородское;

2) филиал МБДОУ «Детский сад «Малышок» р.п.Мокшан» «Детский сад «Ягодка» с.Симбухово»;

3) МБУК «Богородский поселенческий культурно-досуговый центр»;

4) Администрация сельсовета.
Социальная инфраструктура

Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.

Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне сельсовета обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципальных образований и по большей части непосредственный характер взаимодействия их жителей.

В современном градостроительстве проблема обеспечения сельского населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано с многообразием видов такого обслуживания, удален​ностью сельских поселений, их разнообразием по функциям и количеству жителей. На данный момент применяется ступенчатая система обслужи​вания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг сельского населения остаётся не решённой. В зарубежных странах с развитой сетью дорог и высоким уровнем автомобилизации и малыми расстояниями эта проблема решается успеш​нее. В настоящее время в нашей стране проводится приватизация объектов обслуживания, создаются на конкурсной основе новые, в основном, неболь​шие объекты инфраструктуры – частные детские сады и ясли, школы и т.п. По-видимому, со временем разумное сочетание различных видов собствен​ности и конкуренция среди учреждений обслуживания позволят создать стабильную новую систему, гибко реагирующую на запросы сельского насе​ления.

В любом случае, обслуживание сельского населения будет осуществлять​ся в учреждениях 3-х ступеней:

1) обслуживающих население всего района – больница, техникум, банк и др.;

2) обслуживающих поселение (сельсовет) – администрация, клуб, школа-интернат, универмаг и т.д.;

3) обслуживающих жителей одного населённого пункта – детсад, начальная школа, баня, столовая, аптека, спортплощадки и т.д.

Количество и объем культурно-бытовых учреждений для каждого насе​ленного пункта определяются в схемах территориального планирования района. При проекти​ровании генерального плана сельсовета эти данные уточняют.

Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня.

Согласно Постановлению правительства Пензенской области от 08.08.2011 № 525-пП
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования пензенской области», в таблице 30 приведены перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания в сельских поселениях.

Таблица 30
	Организации, учреждения и предприятия повседневного обслуживания
	Единица измерения
	Минимальная обеспеченность

	Дошкольные образовательные организации
	мест на 1000 жителей
	35 - 42

	Общеобразовательные организации
	мест на 1000 жителей
	109

	Продовольственные магазины повседневного обслуживания
	кв. м торговой площади на 1000 жителей
	70

	Магазины непродовольственных товаров первой необходимости
	кв. м торговой площади на 1000 жителей
	30

	Аптечные пункты
	объект на жилую группу
	1

	Отделения банков
	объект на жилую группу
	1

	Отделения связи
	объект на жилую группу
	1

	Предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские и т.п.)
	рабочих мест на 1000 жителей
	2

	Приемные пункты прачечных, химчисток
	объект на жилую группу
	1

	Общественные туалеты
	прибор на 1000 жителей
	1

	Учреждения культуры
	кв. м общей площади на 1000 жителей
	50

	Закрытые спортивные сооружения
	кв. м общей площади на 1000 жителей
	30

	Пункты охраны порядка
	кв. м общей площади на жилую группу
	10


Общественно-деловая зона. Образование

Филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения основная общеобразовательная школа п. Красное Польцо в с. Богородское на 192 места.

Согласно нормам для сельской местности для начальных школ радиус пешеходной доступности установлен в размере 2 км. Для средних школ этот радиус не должен превышать 4 км.

Всего детей в возрасте от 7 до 18 лет 117 человек. Наполняемость в школе составляет около 61%. Анализ показал, что сельсовет полностью обеспечен учебными заведениями.

Дошкольное образование

Филиал МБДОУ Детский сад «Малышок» Детский сад «Ягодка» с. Симбухово.на 40 мест.
Всего детей в возрасте до 7 лет - 97 человек, детский сад посещают 20-22 детей. Это связано с укладом сельской жизни и географической разбросанностью населенных пунктов.

Наполняемость в дошкольном учреждении составляет около 55 %. Анализ показал, что сельсовет полностью обеспечен дошкольным образованием.

Здравоохранение

На территории Богородского сельсовета находятся 2 ФАПа, которые оказывают первую медицинскую помощь населению, организуют прохождение населением диспансеризации.

Одной из негативных сторон снижения уровня и качества жизни сельского населения является ухудшение показателей здоровья граждан, в том числе в связи со снижением качества и доступности медицинской помощи. Растет объем платных медицинских услуг на душу населения в сопоставимых ценах, при этом снижается доступность медицинских услуг для населения с низкими доходами.

Культура

Главной целью отрасли культуры на территории Богородского сельсовета является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни.

На территории сельсовета свою деятельность осуществляет МБУК «Богородский поселенческий КДЦ» на 200 посадочных мест. Строительство новых учреждений культуры не требуется.

В КДЦ проходят тематические вечера, встречи с интересными людьми, концерты, историко-краеведческие уроки, выставки, конкурсы, фестивали.

Работают кружки, клубы по интересам, любительские объединения.

Учреждениями культуры ежегодно проводятся разные мероприятий, из них около 50% - для детей.

В библиотеках оформлены фотоматериалы о людях района, участвующих в областных Программах, таких как «Дом для молодой семьи», «Социальное развитие села», а именно «Газификация», «Дороги», «Жилье», Программах по развитию и поддержке малого предпринимательства и КФХ.

Делая акцент на закреплении положительного опыта в развитии культурно-досуговой деятельности, учреждения культуры нацеливают свою работу на расширении видов творческой деятельности для наиболее полного удовлетворения интересов населения.

Физическая культура и спорт

Из спортивных сооружении на территории сельсовета имеются спортивный зал, стадион в с. Богородское. Проектируется строительство ФОКа в с. Богородское.

Социальная защита

В сельсовете проживают граждане различных социальных групп и категорий, в чьих интересах проводится работа по различным направлениям, цель которой - оказание адресной социальной поддержки пожилым, инвалидам, многодетным, малообеспеченным гражданам.

Сфера торговли

На территории сельсовета имеются предприятия торговли, расположенные в с. Богородское и с. Симбухово. Уровень торгового обслуживания удовлетворяет жителей поселения. В п. Плодовый магазины отсутствуют. Предлагается дополнительное строительство магазинов в с. Симбухово.

Зоны специального назначения. Кладбища

На территории Богородского сельсовета размещены 3 кладбища.

Скотомогильники

На территории сельсовета расположен один скотомогильник: месторасположение –восточнее с. Богородское. Расположение скотомогильника не соответствуют стандартным требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1.1200–03, согласно которому размер нормативной санитарно-защитной зоны составляет 1000 м. Санитарно-защитная зона доходит до жилых домов. В связи с этим, настоящий скотомогильник необходимо ликвидировать с обязательным выполнением природоохранных мероприятий, в том числе с проведением рекультивационных работ.

Зона рекреационного назначения

Ландшафтно-рекреационные условия сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Наличие рек является предпосылкой для развития инфраструктуры отдыха.

Особую привлекательность представляет р. Мокша, приспособленная для рыболовства и отдыха местного и привлеченного населения.

В границах с. Симбухово вдоль р. Мокша располагается зона отдыха.

Транспортная инфраструктура

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории Богородского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом. Сложившаяся транспортная инфраструктура является относительно благоприятной по транспортному обслуживанию территории Богородского сельсовета.

Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному вывозу сельскохозяйственной продукции и обеспечению субъектов сельскохозяйственной деятельности и обеспечению сельсовета необходимыми ресурсами.

В транспортную инфраструктуру Богородского сельсовета входят автомобильные дороги (федерального и регионального значений), соединяющие сельсовет с районным центром, областным центром, соседними регионами, соседними районами и сельсоветами.

Богородский сельсовет имеет достаточно выгодное территориальное положение. Сложившийся в нем транспортный комплекс играет важную роль в осуществлении межрегиональных грузовых и пассажирских связей. Многие участки сети и дорожные искусственные сооружения требуют капитального ремонта, строительства и ремонта.
3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

а) Теплоснабжение:
– место расположения объекта;

– характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя (Гкал/ч);

– пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

– сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

– источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

– параметры (давление и температура) теплоносителей.

б) Водоснабжение и водоотведение:

– наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

– максимальный объем водопотребления (куб.м/час) объекта капитального строительства;

– требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

– диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

в) Электроснабжение:

– наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения муниципального образования в результате перспективного строительства;

– целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

г) Газоснабжение:

– наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемого количества газового топлива от существующих газопроводов в результате перспективного строительства и подключения к газоснабжению новых населенных пунктов;

– целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов газовых сетей.

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

а) Теплоснабжение:

– год ввода в эксплуатацию;

– подключенная нагрузка Гкал/ч;

– пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

– параметры (давление и температура) теплоносителей;

– данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

б) Водоснабжение и водоотведение:

– год ввода в эксплуатацию;

– подключенная нагрузка л/с;

– наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

– максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

– требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

– данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

в) Электроснабжение:

– год ввода в эксплуатацию;

– наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих источниках системы электроснабжения МО;

– пропускная способность электрических сетей;

– подключаемые нагрузки (кВт);

– целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей.

г) Газоснабжение:

– год ввода в эксплуатацию;

– наличие резерва/дефицита отпускаемого количества газового топлива от существующих источников;

– пропускная способность газопроводов;

– требуемое количество топлива;

– целесообразность модернизации существующих объектов газовых сетей.
Перечень объектов нового строительства, которые могут быть подключены к системам коммунальной инфраструктуры в период реализации Программы, представлен в таблице 31.
Таблица 31
	№ п/п
	Наименование объекта нового строительства
	Характеристика объекта
	Период строит-ва
	Планируемое подключение к СКИ

	
	
	Площадь, тыс. м²
	Кол-во
	
	

	1
	Застройка индивидуальными жилыми домами в населенных пунктах сельсовета
	11,59
	
	2017-2027гг.
	2017-2027гг.

	2
	Замена светильников с ЛН на энергосберегающие осветительные приборы и их установка
	
	ед.
	2017-2021гг.
	2017-2021гг.

	3
	Капитальный ремонт водонапорной башни БР-25 в с. Богородское (1 шт.)
	
	шт.
	2017-2021гг.
	2017-2021гг.

	4
	Строительство локальных водопроводов протяженностью 1,0 км в с. Богородское, с. Симбухово
	
	км
	2020-2025гг.
	2020-2025гг.

	5
	Реконструкция локальных водопроводов протяженностью 0,5 км в с. Богородское, с. Симбухово
	
	км
	2020-2025гг.
	2020-2025гг.

	6
	Капитальный ремонт локальных водопроводов протяженностью 2,0 км в с. Богородское
	
	км
	2020-2025гг.
	2020-2025гг.

	7
	Текущий ремонт локальных водопроводов протяженностью 2,0 км в с. Симбухово
	
	км
	2020-2025гг.
	2020-2025гг.

	8
	Строительство газопроводов в населенных пунктах Богородского сельсовета
	
	км
	2017-2027гг.
	2017-2027гг.


4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богородского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богородского сельсовета и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 32 – Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

	№ п/п
	Ожидаемые результаты программы
	Целевые индикаторы

	1.
	Теплоэнергетическое хозяйство

	1.1
	Технические показатели

	1.1.1
	Надежность обслуживания систем теплоснабжения.
Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год

	
	
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность сетей нуждающихся в замене

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей

	
	
	Уровень потерь и неучтенных расходов ТЭ

	1.1.2
	Сбалансированность системы теплоснабжения.
Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального и промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	1.1.3
	Ресурсная эффективность теплоснабжения.
Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	Удельный расход электроэнергии

	
	
	Удельный расход топлива

	2.
	Водопроводно-канализационное хозяйство

	2.1
	Технические показатели

	2.1.1
	Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения.

Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год

	
	
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность сетей нуждающихся в замене

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей

	
	
	Уровень потерь и неучтенных расходов воды

	2.1.2
	Сбалансированность системы водоснабжения и водоотведения.

Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального и промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	
	
	Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, стоков)

	
	
	Обеспеченность потребителей приборами учета

	2.1.3
	Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения.

Повышение эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения
	Удельный расход электроэнергии

	3.
	Электроснабжение

	3.1
	Технические показатели

	3.1.1
	Надежность обслуживания систем электроснабжения.

Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год

	
	
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность сетей нуждающихся в замене

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей

	
	
	Уровень потерь электрической энергии

	3.1.2
	Сбалансированность системы электроснабжения.

Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального и промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	
	
	Обеспеченность потребителей приборами учета

	3.1.3
	Ресурсная эффективность электроснабжения.

Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	Удельные нормативы потребления

	4.
	Газоснабжение

	4.1
	Технические показатели

	4.1.1
	Надежность обслуживания систем газоснабжения.

Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность газопроводов нуждающихся в замене

	4.1.2
	Сбалансированность системы газоснабжения.

Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального и промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	
	
	Обеспеченность потребителей приборами учета

	4.1.3
	Ресурсная эффективность газоснабжения.

Повышение эффективности работы системы газоснабжения
	Удельные нормативы потребления


В соответствии с действующим законодательством администрация Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяют определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.
Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса Богородского сельсовета и в целом по Российской Федерации, и разделены на группы:

1. Технические индикаторы. Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Богородского сельсовета без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей; протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.
Уровень износа водопроводных сетей на территории Богородского сельсовета составляет 67% в с. Богородское, 80% – в с. Симбухово.
5. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Численность населения в поселении не имеет больших темпов роста, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим, потребностей в строительстве новых тепловых сетей с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения нет, так как фактическая мощность котельных используется потребителями на 50%.

Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рассчитываются исходя из:

– базового уровня энергопотребления зданий с учетом требований энергоэффективности в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». Показатели, полностью идентичные опубликованным в постановлении, представлены также в СНиП 23-02, РД 10 ВЭП, в региональных ТСН 23 серии и др.

– сроков введения и уровня снижения энергопотребления новых и реконструируемых зданий относительно базового уровня – в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

– возможного максимального увеличения мощности систем отопления (вентиляции) зданий нового строительства, обеспечивающих требования энергоэффективности при их оснащении средствами автоматизации – на основе методики расчета годового потребления тепловой энергии на отопление (вентиляцию) СНиП 23-02, Руководства АВОК-8-2005, учитывающих максимальное использование внутренних тепловыделений и инсоляции;

– предельной плотности застройки перспективного строительства – на основе нормативных показателей плотности застройки территориальных зон по СП 42.13330.2011;

– предельной плотности застройки перспективного строительства – на основе нормативных показателей плотности застройки территориальных зон по Региональным нормативам градостроительного проектирования Пензенской области.

Проектные решения генерального плана на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения новых площадок жилищного строительства и крупных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и производственных зон.

Генеральным планом развития Богородского сельсовета предусмотрено развитие жилой зоны, с увеличением индивидуальной жилой застройки, а также строительство объектов общественно-деловой зоны. В связи с этим прогнозируется общий прирост спроса на тепловую мощность.

Мероприятия на 2020 год:
– Строительство индивидуальных жилых домов в границах с. Богородское на общей площади 2,1 га.

– Строительство индивидуальных жилых домов в границах с. Симбухово на общей площади 16,4 га.

Мероприятия на 2025 год:
– Строительство индивидуальных жилых домов в границах с. Богородское на общей площади 3,9 га.

– Строительство индивидуальных жилых домов в границах с. Симбухово на общей площади 11,6 га.

Развитие общественно-деловой зоны:
– Строительство магазинов в с. Симбухово;

– Строительство объекта спортивного значения (ФОК) в с. Богородское.
Так как перспективные нагрузки потребителей будут покрываться за счет индивидуальных источников тепловой энергии (теплогенераторов), рост перспективных нагрузок на существующих котельных не произойдет.

В настоящий момент не существует планов расширения зон действия существующих котельных, расположенных на территории сельсовета, или увеличения мощности их производства.

Перспективное развитие системы теплоснабжения потребителей Богородского сельсовета
К расчетному периоду (до 2025г.) на территории Богородского сельсовета планируется ввод в эксплуатацию 11,59 тыс. м2 площадей жилой застройки, но это не приведет к увеличению суммарной присоединенной тепловой нагрузки источников теплоснабжения, так как новые потребители будут снабжаться тепловой энергией от индивидуальных источников теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Богородского сельсовета не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Индивидуальное отопление частной жилой застройки, а также строящейся и планируемой многоэтажной жилой застройки осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче теплоэнергии, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. При децентрализованной системе отпадает необходимость в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии. Данные о среднегодовой выработке тепла индивидуальными источниками теплоснабжения (жилой фонд и объекты социальной сферы) отсутствуют.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств данные по характеристике индивидуальных теплогенерирующих установок размещены в таблице 33.

Таблица 33
	Тип теплогенерирующей установки
	Вид

топлива
	Средний КПД теплогенерирующих установок
	Теплотворная способность,

Гкал/ед.

	электрокотлы
	электроэнергия,1000 кВт
	 99%
	0,84

	твердотопливный котел
	бурый уголь,1000 кг
	72%
	3,70

	твердотопливный котел
	дрова,1000 кг
	68%
	2,15

	газовый котел
	магистральный газ, 1000 м3
	90%
	8,60

	газовый котел
	сжиженный газ,

1000 кг
	90%
	8,60


Проведем сравнительный анализ стоимости 1 Гкал тепла, при различных вариантах источника энергии:

При стоимости 1 кВт/ч электроэнергии для населения в сельской местности - 2,10 руб., стоимость 1 Гкал тепла составит 2500 руб.

Цена угля в зависимости от его качества составляет примерно 5-7 руб. за 1 кг, получается, что 1 Гкал будет стоить 1622 руб.

Назвать точную стоимость "дров" практически невозможно. Существует масса факторов, влияющих на этот параметр, среди которых, порода дерева, влажность, колотые дрова или нет и т.д. Приведем усредненные данные. Средняя стоимость дров без доставки составляет 1400 руб. за 1 м3. Масса 1 м3 дров равна примерно 650 кг. Таким образом, стоимость 1 Гкал составит 1001 руб.

Стоимость природного газа в Пензенской области в 2013 году составляла 4023,31 за 1000 м3, следовательно, стоимость 1 Гкал – 468 руб.

Стоимость сжиженного газа в 2013 году составляла 23,40 за кг, следовательно, стоимость 1 Гкал – 2720 руб.

Сравнительный анализ показал, что магистральный газ является наиболее экономичным видом топлива.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселений, указанная тенденция будет сохраняться. По территории Богородского сельсовета проходит газопровод высокого давления, что также создает благоприятные условия для газификации поселения, поэтому необходимо разработать план поэтапного перевода жилого фонда и объектов социальной сферы, использующих электроэнергию и твердое топливо, на газовые источники теплоснабжения.

В графической части Программы показаны газифицированные поселения, расположение индивидуальных источников теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения потребителей Богородского сельсовета позволяет сделать следующие выводы: в системах теплоснабжения от котельных большая часть технологических нарушений возникает в тепловых сетях. Для увеличения надежности теплоснабжения потребителей необходимы:

– замена теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет;

– использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае недостаточного ремонта, превышать его;

– эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания, ремонтов и испытаний. При этом особое внимание должно уделяться строгому соответствию установленного регламента на проведение тех или иных операций по обслуживанию фактической их реализации, а также автоматизации технологических процессов эксплуатации;

– организации аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы;

– использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей. Отдельное внимание при этом должно уделяться решению вопросов резервирования по направлениям топливо-, электро- и водоснабжения.

В системе теплоснабжения Богородского сельсовета присутствует «живучесть» – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) ситуациях, а так же после длительных (более 54 ч) остановок.

Для организации теплоснабжения в новых жилых домах предлагается устройство автономного теплоснабжения, чтобы обеспечить теплом и горячей водой каждый конкретный объект.

Котельные и существующие трубопроводы теплотрассы находятся в удовлетворительном состоянии, однако требуются периодические ремонтные работы объектов теплоснабжения. Безаварийная работа достигается проведением плановых профилактических работ и мероприятий, предусмотренных эксплуатацией.

5.2. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Необходима разработка проекта системы электроснабжения Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Потребителями электроэнергии в Богородском сельсовете являются:

промышленные предприятия;
жилищно-коммунальный сектор;
сельскохозяйственное производство;
прочие потребители.

Нормы электропотребления должны приниматься на основании приложения №10 Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.08.2011 № 525-пП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).

По территории сельсовета проходят высоковольтные линии электропередач: ВЛ-110 кВ, 35 кВ, 10 кВ.

Все населенные пункты сельсовета электрифицированы. Резервное питание отсутствует.

Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ, с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ.

Состояние системы электроснабжения удовлетворительное, требует планового капитального ремонта.

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей осуществляется по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (табл.2.4.34.). Нормы составят для сельских населенных пунктов 0,4 кВт/чел.

Электрическая нагрузка промышленности, сельскохозяйственного производства и прочих потребителей принимается на основании экспертных оценок в размере 35-40% от потребления коммунального сектора.

При создании комфортных условий для проживания населения и развития промышленности, необходимо предусмотреть рост электрических нагрузок для обеспечения покрытия прироста электрических нагрузок Богородского сельсовета.
Основные направления модернизации системы электроснабжения

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

Снижение потерь и затрат электрической энергии при транспортировке до потребителя обеспечивается реконструкцией существующих электрических сетей.

Потребителями электрической энергии в жилищно-коммунальном комплексе являются системы наружного освещения. Качество и уровень энергоэффективности уличного освещения часто не соответствует современным требованиям. КПД светильников не более 40-50%. Вследствие полного износа светильников (или их отсутствия) и использования низкоэффективных ламп накаливания (светоотдача не более 15 Лм/Вт) или ртутных лам ДРЛ (50 Лм/Вт), затраты на эксплуатацию уличного освещения неоправданно велики.

Для снижения затрат на энергопотребление и эксплуатацию необходимо реконструировать систему уличного освещения населенных пунктов с использованием энергоэффективных светильников со светодиодными лампами (КПД более 70%, 110 Лм/Вт и более) с высоким показателем срока эксплуатации (по данным заводов-изготовителей – до 15 лет).
Таблица 34 – Перечень мероприятий по реконструкции объектов электроснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятия (объем выполненных работ)
	Ед. изм.
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Замена устаревших светильников с лампами накаливания на энергосберегающие осветительные приборы и их установка
	ед.
	2017-2021гг.
	100,0

	
	Итого:
	
	
	100,0


5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Генеральным планом развития Богородского сельсовета предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.

Система водоснабжения Богородского сельсовета едина для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд.

Для водоснабжения населенных пунктов Богородского сельсовета, на участках, где предусматривается новая жилая застройка, планируется строительство новых разводящих водопроводных сетей. Существующая и планируемая жилая и общественная застройка будут 
по-прежнему запитываться от существующих водозаборных сооружений, при этом часть существующих водопроводных сетей для обеспечения надежной работы системы водоснабжения требует заменены на новые, как исчерпавшие свой срок службы и имеющие значительный износ.

На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов Богородского сельсовета не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей, составляет на территории Богородского сельсовета более 80%, более 30% объектов водоснабжения требуют замены.

Сложная обстановка сложилась и с противопожарным водоснабжением. Имеющиеся источники противопожарного водоснабжения, в большинстве своём, находятся в исправном состоянии. Требуется капитальный ремонт водопроводных сетей в части наружного противопожарного водоснабжения (водозаборы).

Для надежного и качественного водоснабжения всех населенных пунктов сельсовета требуется провести обследование и поэтапный капитальный ремонт или реконструкцию водозаборных сооружений, устраиваемых с учетом зон санитарной охраны, которые выработали свой нормативный срок, заменить изношенные трубопроводы. Для увеличения надежности снабжения холодной водой потребителей необходимо предусмотреть изменение существующей схемы водоснабжения путем ее закольцовывания.

Для бесперебойного обеспечения водой населения Богородского сельсовета необходим капитальный ремонт водонапорной башни системы Рожновского БР-25, расположенной в с. Богородское. В период 2016-2025 годов требуется осуществить мероприятия по:

- строительству локальных водопроводов протяженностью 1,0 км в с. Богородское, с. Симбухово;

- реконструкции локальных водопроводов протяженностью 0,5 км в с. Богородское, с. Симбухово;

- капитальному ремонту локальных водопроводов протяженностью 2,0 км в с. Богородское;

- текущему ремонту локальных водопроводов протяженностью 2,0 км в с. Симбухово.

Перспективная схема системы водоснабжения выполнена таким образом, что строительство её может вестись постепенно и поэтапно. Одним из необходимых вопросов является решение о строительстве автоматизированной системы управления объектами водоснабжения.

Необходимо предусматривать установку в жилой застройке приборов индивидуального учёта воды.

Для организации системы водоснабжения необходимо бурение скважин не менее двух в каждом населенном пункте с использованием фильтрационных установок для умягчения, обезжелезивания, сорбционной и механической очистки воды.

Водозаборы снабжаются резервуарами чистой воды по 50 м3 каждый. Местоположение резервуаров должно быть определено после проведения работ по изысканию месторождений подземных вод и выполнения схемы водоснабжения села.

Для оборудования новых водозаборных сооружений потребуется проведение проектно-изыскательских работ, оборудование новых источников (артезианских скважин) и строительство новых сетей от этих источников до потребителей. Кроме этого необходимо оборудовать установки для очистки воды, поступающей потребителям, что позволит повысить качество питьевой воды и привести ее показатели к требуемым нормативам.

Жилые дома в населенных пунктах Богородского сельсовета оборудуются внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями.

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,3.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут./чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 20 % от расхода воды на нужды населения.

Расходы воды на пожаротушение
В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

На первый этап развития и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

Где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.
Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Предлагается рассмотреть возможность реконструкции (технического перевооружения) действующих объектов водоснабжения, а также работ по реконструкции и новому строительству водопроводных сетей для обеспечения перспективной подачи воды, для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения поселения, в соответствии с программой комплексного развития.

Таблица 35 – Перечень мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) действующих объектов и строительства новых объектов

	№ п/п
	Наименование мероприятия (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Капитальный ремонт водонапорной башни БР-25 в с. Богородское (1 шт.)
	шт.
	2017-2021гг.
	700,0

	2
	Строительство локальных водопроводов протяженностью 1,0 км в с. Богородское, с. Симбухово
	км
	2020-2025гг.
	500,0

	3
	Реконструкция локальных водопроводов протяженностью 0,5 км в с. Богородское, с. Симбухово
	км
	2020-2025гг.
	300,0

	4
	Капитальный ремонт локальных водопроводов протяженностью 2,0 км в с. Богородское
	км
	2020-2025гг.
	1000,0

	5
	Текущий ремонт локальных водопроводов протяженностью 2,0 км в с. Симбухово
	км
	2020-2025гг.
	700,0

	
	Всего:
	
	
	3200,0


Стоимость строительно-монтажных работ уточняется на основании проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу на соответствующий финансовый год. Ожидаемым результатом выполнения мероприятий по реконструкции и модернизации линейных объектов системы водоснабжения являются: снижение износа водопроводных сетей и снижение потерь и неучтенного расхода воды в водопроводных сетях, а также экономия энергетических ресурсов.

Капитальные вложения в новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения могут составлять порядка 3200,0 тыс. руб. в долгосрочной перспективе (10 лет). Система водоснабжения Богородского сельсовета нуждается в постоянных капитальных вложениях для выполнения основных поставленных задач – для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения сельсовета.

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Существующее положение по водоотведению на территории Богородского сельсовета неудовлетворительное, что связано с отсутствием централизованной канализационной сети. Использование выгребных ям или надворных уборных, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, может привести к загрязнению территории.

В населенных пунктах требуется создавать выгребные ямы, отвечающие современным требованиям, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды.

Сточные воды (при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сутки на одного жителя п. 2.4 СНиП 2.04.03-85) населенных пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях «Биокси» из водонепроницаемых материалов фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие канализационные очистные сооружения, объем накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда «БИОКСИ» зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

При необходимости строительства централизованной системы канализации на территории сельсовета, в случае увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров, целесообразно организовать централизованную систему водоотведения в населенных пунктах, где присутствует система водоснабжения. Система централизованного водоснабжения на территории Богородского сельсовета организована в следующих населенных пунктах: с. Богородское, с. Симбухово.

Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения

Частная жилая застройка поселения может быть оборудована надворными уборными с бетонными выгребами или локальными очистными сооружениями (ЛОС) (системами глубокой очистки сточных вод).

Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил стабилизируется в аэробных условиях и один раз в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэрлифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и может использоваться в качестве удобрения.

Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

ЛОС могут использоваться как для отдельных домов, так и для группы домов, а так же и для объектов социально-бытового назначения.

Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков определяется при рабочем проектировании в зависимости от местных условий.

Также возможно строительство централизованной системы водоотведения на территории поселений, имеющих централизованную систему водоснабжения. Для этого необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

строительство биологических очистных сооружений (БОС);

строительство новых сетей канализации;

присоединение жилых домов к централизованной системе водоотведения на основе рекомендаций ДЕЗа и заявлений граждан.

5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Все населенные пункты Богородского сельсовета полностью газифицированы.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, ис​ключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопро​водов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9, охранная зона магистрального трубопровода составляет 25 м от оси трубопровода.

Магистральные трубопроводы, в том числе газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, а также КС, ГРС, НПС имеют зоны минимально допустимых расстояний до объектов, зданий и сооружения (техническая зона). В соответствии с СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

Наличие системных проблем в газификации населенных пунктов требует использования программно-целевого метода для ее решения.

Конечными целями реализации программных мероприятий в области газификации являются:

– выравнивание уровней газификации природным газом сельских муниципальных образований и дальнейшее повышение доли газового топлива в общем объеме энергопотребления села;

– сокращение отставания социально-экономического уровня жизни, комфортности труда и быта в сельской местности и создание современной среды обитания для сельского населения.

Реализация предусмотренных мероприятий будет проводиться, в первую очередь, на основе увеличения загрузки существующих магистральных газопроводов - отводов высокого давления, реконструкции существующих систем газоснабжения.

Выполнение мероприятий позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта сельского населения. Уровень газификации домов (квартир) природным газом по сельсовету повысится до 99%. 

Объемы газопотребления должны определяться на основании приказа Управления цен и тарифов Пензенской области от 19 января 2007 г. № 4 «Об утверждении нормативов (норм) потребления природного газа населением Пензенской области при отсутствии приборов учета газа» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).

Целью настоящей программы является создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного содержания объектов инфраструктуры газоснабжения, формирования коммунальной инфраструктуры на территориях, отводимых под новое строительство, повышение качества жизни сельского населения, а также эффективное использование выделяемых для реализации программных мероприятий целевых ассигнований из бюджета Богородского сельсовета Мокшанского района и других источников.

Основной задачей программы является выполнение установленных заданий по развитию газовых сетей на территории Богородского сельсовета.

Таблица 36 – Перечень мероприятий по реконструкции и строительству объектов газоснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятия (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Строительство 
газопроводов в населенных пунктах Богородского сельсовета
	км
	2017-2027гг.
	200,0

	
	Всего:
	
	
	200,0


5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронение и утилизацию ТБО

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов на территории Богородского сельсовета, производится специализированной организацией на полигон в 2,5 км от р.п. Мокшан. Сбор и вывоз отходов с территории сёл Богородское и Симбухово осуществляется по графику и происходит по средам. Сбор и вывоз ТБО с территории п. Плодовый отсутствует, утилизация отходов происходит путем сжигания на дворовой территории.

В настоящее время около 85% населения Богородского сельсовета включено в систему сбора и вывоза ТБО для захоронения на специализированных объектах. Остро стоит проблема возникновения несанкционированных свалок из-за недостатков системы сбора отходов потребления, и в связи с недостаточной экологической культурой населения.

Требуется строительство новых контейнерных площадок. В рамках исполнения органами местного самоуправления своих полномочий для решения указанных проблем в настоящей программе предусмотрены мероприятия по предотвращению и ликвидации вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду.

Услуги по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов на территории сельсовета осуществляет ООО «Радикс». Сбор и вывоз осуществляется по графику.

На вывоз ТБО с физическими лицами заключено всего 452 договора, из них – 265 договоров с жителями с. Богородское, 187 договоров в с. Симбухово.

Очистка территории сельсовета – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

– подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

– организацию временного хранения отходов в домовладениях;

– сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

– обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

При использовании рекомендуемой для муниципального образования контейнерной системы сбора отходов выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д.

Применение системы сменяемых сборников целесообразно при дальности вывоза не более 8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов и сезонных объектов (летние кафе и павильоны, ярмарки, места с большим скоплением людей). При системе сменяемых сборников отходов заполненные контейнеры следует погружать на мусоровоз, а взамен оставлять порожние чистые контейнеры. В этой системе применяются контейнерные мусоровозы.

Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зон, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типоразмеров контейнеров - от 0,3 до 1,1 м3. При системе несменяемых сборников отходов твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. В этой системе применяются кузовные мусоровозы.

В жилых домах 5 этажей и более следует устраивать мусоропроводы в соответствии с требованиями СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений» введенным в действие с 1 января 2003 г.

Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на территории домовладений. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не далее 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Вокруг площадки устраивают зеленые насаждения. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта при вывозе накопленных отходов. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному жилищной организацией.

Число площадок для сбора крупногабаритных отходов, обслуживающих район, определяют с учетом нормы накопления, плотности крупногабаритных отходов и периодичности вывоза. На начальном этапе предлагается частично использовать существующие на настоящий момент контейнерные площадки, имеющие асфальтовое покрытие.

Организация сбора и вывоза прочих отходов

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается самими предприятиями в соответствии с настоящей схемой санитарной очистки, утвержденной в Богородском сельсовете Мокшанского района. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки, имеющие необходимую разрешительную документацию.

Отходы предприятий вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Уборкой муниципального образования от ТБО и уличного смета, а также благоустройством занимается предприятие ООО «Радикс». В его ведении имеются мусоровозы, контейнеровозы, трактора на колёсах.

Уборка территории

Уборка улично-дорожной сети в Богородском сельсовете в летнее и зимнее время производится преимущественно с использованием ручного труда. Уборку территорий осуществляют специализируемые организации, а также жители населенных пунктов. Специализированная техника для уборки территории: тракторы с плужно-щеточным оборудованием, пескоразбрасыватель.

Производственные отходы

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2ТП-отходы» и размещаются в соответствии с нормативами отраслевых ведомств.

В области в целом остро стоит необходимость раздельного сбора, сортировки отходов, использования компонентов отходов в качестве вторсырья.

Существующая система сбора твердых бытовых отходов не обеспечивает отделение из них вторичного сырья и, что особенно важно, опасных промышленных отходов, образующихся в бытовых условиях (ртутьсодержащие изделия, токсичные металлы, источники тока, нефтепродукты, лакокрасочные материалы, поливинилхлорид и другие опасные вещества). Такие виды отходов при складировании их на полигонах или при сжигании приводят к загрязнению окружающей среды опасными токсикантами.

Существующие кладбища Богородского сельсовета на перспективу сохраняются.

Для прогнозирования объемов образующихся отходов были использованы установленные нормы накопления ТБО, а также данными по перспективному развитию сельского поселения, т.е. сведениями о численности населения, муниципальных учреждениях, предприятиях и т.п.

Согласно современным исследованиям, удельное годовое накопление отходов на одного жителя населенных пунктов (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту. Прогнозирование образования отходов обычно производится на основе использования коэффициента годового прироста объемов ТБО на одного человека. Однако, учитывая, что действующие на текущий момент нормы накопления являются завышенными (по отношению к фактическим объемам образования отходов), расчеты проводились с использованием неизменных норм.

Для улучшения экологического и санитарного состояния Богородского сельсовета и решения комплекса работ по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, следует предусмотреть следующие мероприятия (на расчетный срок):

– Организация сбора и вывоза жидких отходов с неканализованных территорий на расположенные вблизи канализационные очистные сооружения.

– Организация полива дорог для осаждения пыли в теплый сезон года.

– Разработка схемы озеленения муниципального образования.

Для дальнейшего развития Богородского сельсовета в долгосрочной перспективе необходимо предусмотреть следующие мероприятия программы комплексного развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов жителей муниципального образования:

Недопущение образования несанкционированных свалок;

Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

Таблица 37 – Перечень мероприятий в области сбору и вывозу ТБО
	№ п/п
	Наименование мероприятия (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Проведение санитарной очисткой территории Богородского сельсовета
	км
	2017-2021гг.
	100,0

	2
	Установка новых контейнеров для мусора на территориях общего пользования Богородского сельсовета
	км
	2017-2021гг.
	100,0

	3
	Содержание и благоустройство кладбищ в с. Богородское и с. Симбухово
	км
	2017-2020гг.
	200,0

	4
	Организация работы по озеленению территорий, закреплённых за торговыми точками, киосками, павильонами
	км
	2017-2027гг.
	100,0

	5
	Благоустройство и озеленение дворовых территорий детского сада, школ, ФАП-ов
	км
	2017-2027гг.
	100,0

	6
	Благоустройство и озеленение территорий, прилегающих к предприятиям всех форм собственности
	км
	2017-2027гг.
	100,0

	
	Всего:
	
	
	700,0


Финансовые потребности для реализации Программы
Совокупные потребности в капитальных вложениях для реализации программы инвестиционных проектов представлены в таблице 38.
Таблица 38
	№ п/п
	Наименование
	Период реализации
	Стоимость, мероприятий, тыс. руб.

	1
	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
	2017-2020 гг.
	100,0

	2
	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
	2017-2027 гг.
	3200,0

	3
	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
	2017-2027 гг.
	200,0

	4
	Программа инвестиционных проектов в захоронении и утилизации ТБО
	2017-2027 гг.
	700,0

	
	Итого:
	
	4200,0


6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, газоснабжения). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в т.ч. заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора.

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией Богородского сельсовета (в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) или Региональной службы по тарифам (электроснабжение, теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

– реализация мероприятий Программы;

– подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

– осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

– организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

– организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

– сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

– осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

– обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;
– обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Региональной службы по тарифам по вопросам по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

– мониторинг и анализ реализации Программы;

– осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

– подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

– подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

– участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

– организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры.

4. Основными функциями финансового отдела по реализации Программы являются:

– оценка эффективности использования финансовых средств;

– вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

5. Контроль исполнения Программы осуществляется Главой администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

На территории Богородского сельсовета нет теплоснабжающих организаций, поставляющих тепловую энергию (мощность) потребителям тепла. В связи с этим отсутствуют установленные тарифы на тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих организаций на территории сельсовета.

Имеющиеся в муниципальном образовании котельные находятся в собственности и эксплуатации предприятий и бюджетных учреждений.

Расчеты с потребителями, присоединенными к тепловым сетям, производятся согласно дополнительному соглашению к договору поставки газа о порядке платежей за совместно используемый газ, количество использованного газа, потребленного каждым потребителем за расчетный период, определяется расчетным путем, исходя из размера занимаемой площади. Потребители совместно используют результаты переработки газа (тепловую энергию, вырабатываемую котельной) и обязуются софинансировать потребление газа, исходя из следующего расчета: данные об объемах и стоимости закупки газа, согласно данным приборов учета, установленных на вводе в котельную, делятся на общее количество отапливаемых помещений и умножаются на отапливаемую площадь каждого потребителя.

На основании приказа №10 от 26.02.2013года Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области на территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области установлен тариф на питьевую воду с 1 июля 2015г. по 31 декабря 2015г. в размере 20,29 руб. за 1 куб. м.

По состоянию на 01.07.2014 г. установлены следующие тарифы на коммунальные услуги для населения, проживающего в благоустроенном жилищном фонде:

– Холодное водоснабжение – 20,29 руб./м3;

– Водоотведение – 18,0 руб./м3;

– Горячее водоснабжение – 108,24 руб./м3;

– Отопление – 1350,19 руб./Гкал;

– Газоснабжение – 5,49 руб./м3;

– Электроснабжение – 3,2 руб./кВт ч.

Капитальные вложения (инвестиционные затраты) для реализации программы инвестиционных проектов и источники их финансирования, тыс. руб. приведены в таблице 39.

Таблица 39
	№ п/п
	Наименование
	Объект инвестирования
	Инвест. затраты
	Источник финансирования капитальных вложений

	
	
	
	
	Собств. капитал инвестора
	Бюджет мун. обр.
	Бюджет Пенз. обл.

	1
	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
	Замена светильников с ЛН на энергосберегающие осветительные приборы и их установка
	100,0
	
	70,0
	30,0

	2
	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
	Капитальный ремонт водонапорной башни БР-25 в с. Богородское (1 шт.)
	700,0
	
	490,0
	210,0

	
	
	Строительство локальных водопроводов протяженностью 1,0 км в с. Богородское, с. Симбухово
	500,0
	
	350,0
	150,0

	
	
	Реконструкция локальных водопроводов протяженностью 0,5 км в с. Богородское, с. Симбухово
	300,0
	
	210,0
	90,0

	
	
	Капитальный ремонт локальных водопроводов протяженностью 2,0 км в с. Богородское
	1000,0
	
	700,0
	300,0

	
	
	Текущий ремонт локальных водопроводов протяженностью 2,0 км в с. Симбухово
	700,0
	
	490,0
	210,0

	3
	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
	Строительство газопроводов в населенных пунктах Богородского сельсовета
	200,0
	
	140,0
	60,0

	4
	Программа инвестиционных проектов в ТБО
	Проведение санитарной очисткой территории сельсовета
	100,0
	
	70,0
	30,0

	
	
	Установка новых контейнеров для мусора на территориях общего пользования сельсовета
	100,0
	
	70,0
	30,0

	
	
	Содержание и благоустройство кладбищ в с. Богородское и с. Симбухово
	200,0
	
	140,0
	60,0

	
	
	Организация работы по озеленению территорий, закреплённых за торговыми точками, киосками, павильонами
	100,0
	100,0
	
	

	
	
	Благоустройство и озеленение дворовых территорий детского сада, школ, ФАП-ов
	100,0
	100,0
	
	

	
	
	Благоустройство и озеленение территорий, прилегающих к предприятиям всех форм собственности
	100,0
	100,0
	
	

	Итого:
	4200,0
	300,0
	2730,0
	1170,0


Согласно Приказу Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 26.02.2013 №7 "Об утверждении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории Пензенской области", установить следующую систему критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В качестве критерия, используемого для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, используется коэффициент роста действующего в декабре текущего периода регулирования тарифа организации коммунального комплекса (без учета надбавки к тарифу), не превышающий показателя инфляции по услугам ЖКХ в декабре планового периода регулирования по отношению к декабрю текущего периода регулирования.

В качестве критерия, используемого для определения доступности товаров и услуг организаций для лиц, обращающихся за подключением вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системам коммунальной инфраструктуры, предельную максимальную долю расходов в виде платы за подключение к соответствующим системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости, не превышающую 12% от норматива стоимости 1 квадратного метра общей стоимости жилья на территории сельского поселения, в том числе к системам:

– теплоснабжения – 5 %;

– холодного водоснабжения и водоотведения – 5 %;

– очистки сточных вод – 2 %.
При проведении оценки доступности расчет размера платы за подключение на 1 квадратный метр производить исходя из среднестатистической площади жилого помещения, приходящейся на 1 человека в городском поселении и норматива потребления соответствующего вида коммунальных услуг.

Максимальная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не должна превышать 22 %.

Индекс роста совокупных расходов на коммунальные услуги, не должен превышать индекса роста среднедушевого дохода.
7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
7.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богородского сельсовета являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богородского сельсовета включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богородского сельсовета предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

В случае несоответствия рассчитанных тарифов на коммунальные услуги одному или более критериям доступности осуществляется корректировка программы одним или несколькими из указанных способов:

– изменение порядка реализации проектов долгосрочной инвестиционной программы с целью снижения совокупных затрат на ее реализацию;

– изменение источников финансирования долгосрочной инвестиционной программы за счет увеличения доли бюджетных источников;

– изменение состава долгосрочной инвестиционной программы.

Программа не считается обоснованной, если ее параметры не соответствуют критериям доступности.

7.2. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой:

– система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

– система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

– порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления Богородского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры осуществляется Муниципальным заказчиком-координатором Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:
[image: image3.png]



КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:
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КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:
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ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Богородского сельсовета.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти Богородского сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Богородского сельсовета.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления Богородского сельсовета и утвержденного главой администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством, с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры подготовлена на основании:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ (ред. от 06.12.2011);

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ (ред. от 18.07.2011);

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ (ред. от 18.07.2011);

Федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон РФ от 17.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Постановление Правительства России от 23.05.2006г. №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

Постановление «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;
Методические указания по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. №520;

Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

Методические указания по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378;

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»;

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Раздел 2 (изм.) «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94;

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. – М.: РАО «ЕЭС России», 2003.

Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ видам строительства и пусконаладочных работ, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 2-ой квартал 2012 г.

Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808.

Прогноз сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.

Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2025 года. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.

Генеральный план муниципального образования Богородский сельсовет Мокшанского района Пензенской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 – 2027 ГОДЫ
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