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	АДМИНИСТРАЦИЯ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	от
	            08.07.2020
	№
	71

	с. Успенское


Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 
Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
В соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом  Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.  

Администрация Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области постановляет:

              1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Успенского сельсовета     Мокшанского района Пензенской области. (прилагается).

           2. Считать утратившим силу постановление № 64 от 18.06.2014 г. «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 гг.»

     3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вести Успенского сельсовета»

          Глава администрации Успенского сельсовета

          Мокшанского района Пензенской области                         Е.А.Козлова
ООО «Пензенский энергосервисный центр»
	УТВЕРЖДАЮ:

 Глава администрации

Успенского сельсовета 

Мокшанского района Пензенской области
______________Козлова  Е. А.

	« ______ » ______________ 2020 г.


СХЕМА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
УСПЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА  МОКШАНСКОГО  РАЙОНА    ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Директор





И.В. Рожнов

Инженер





З.В. Леонтьева
[image: image1.png]



Пенза 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ
	
	
	стр.

	ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………………………
	4

	Общие положения………………………………………………………………………
	7

	Общие сведения о МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ Успенский сельсовет МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
	10

	1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ..
	16

	1
	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения…………………………………………………………………………………..
	16

	2
	Направления развития централизованных систем водоснабжения……………………
	25

	3
	Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды………………………................
	28

	
	3.1
	Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление…………..
	28

	
	3.2
	Нормативы водопотребления……………………………………………………
	29

	
	3.3
	Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета……………...
	32

	
	3.4
	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельсовета………………………………………………………
	33

	
	3.5
	Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения……………………………………………………………………
	33

	4
	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения……………………………………………...
	36

	
	4.1
	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения……………………………………..
	36

	
	4.2
	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения………………………….
	37

	5
	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения………………………...............................
	39

	6
	Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения………................
	44

	7
	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения…………...
	46

	8
	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения…………………………………………………………………………….
	447

	2 ВОДООТВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………
	48

	1
	Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования
	48

	2
	Перспективные расчетные расходы сточных вод……………………………................
	48

	3
	Балансы сточных вод в системе водоотведения
	49

	4
	Прогноз объема сточных вод
	50

	5
	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения
	50

	6
	Целевые показатели централизованной системы водоотведения
	52

	7
	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
	52

	8
	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения……………………………………………………………………………..
	52

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………………..........
	53


вВЕДЕНИЕ
Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Успенского сельсовета  Мокшанского  района Пензенской области являются:

· Федеральный закон Российской Федерации от 7.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

·  Постановление Правительства РФ от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения  и водоотведения».

· Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

· Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

· СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330;

· СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной   инфраструктуры  муниципальных  образований»;

·  Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2017-2020 с перспективой до 2025год, утвержденная Постановлением администрации Успенского  сельсовета Мокшанского района Пензенской области от  27. 11. 2017г. №98.

·  Генеральный план территории Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области утвержден решением Комитета местного самоуправления Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области  от 19.06.2009г. №28-12/5.

· В соответствии с  ФЗ Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), во исполнение постановления Правительства Пензенской области от 29.10.2010 № 680-п об утверждении долгосрочной целевой  Программы Пензенской области «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2015-2025 годы», руководствуясь постановлением  Правительства РФ от 14.06.2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», в соответствии с Уставом Успенского сельсовета  Мокшанского района Пензенской области   утвержден «Генеральный план развития территории Успенского  сельсовета Мокшанского района Пензенской области» решением Комитета местного самоуправления Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области  от 19.06.2009г. №28-12/5.

Основные цели Программы:
· модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, комплексное улучшение условий проживания граждан и развитие населенных пунктов Пензенского  района,

· привлечение инвестиций, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

· строительства и реконструкции систем водоснабжения

· реконструкции источников электроснабжения
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

· повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения

· улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг

· снижение нерациональных эксплуатационных затрат

· комфортность и безопасность проживания населения

· создание условий для приведения существующего жилищного фонда к нормам, обеспечивающим комфортные условия проживания

· повышение уровня благоустройства и санитарного содержания  муниципального образования Успенский сельсовет Мокшанского  района Пензенской области.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Разработка и последующая реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства  Мокшанского района Пензенской области на 2017-2025 годы»  должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и возможность подключения объектов нового строительства к сетям водоснабжения в соответствии с генеральным планом развития  Успенского  сельсовета Мокшанского района  Пензенской области.

На основании  Федерального закона  от 07 декабря 2011 г.  № 416-ФЗ                               «О водоснабжении и водоотведении»,  для создания долгосрочной целевой программы разработаны схемы водоснабжения и  водоотведения,  представляющие собой комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий по основным направлениям, отражающий  технические, правовые  и экономические проблемы с предложением путей их решения.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«Схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок.
В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения Успенского сельсовета  Мокшанского района Пензенской области используются следующие термины и определения:
· «водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

· «источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

· «расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

· «система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

· «зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

· «зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» – часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

· «зона действия канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» – часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

· «схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

· «электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

· определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

· определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

· повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· обеспечение жителей Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области водоснабжением и водоотведением;

· строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается на срок не менее 10 лет.

Схема водоснабжения и водоотведения должна содержать:

1. основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

2. прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод, сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

3. зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и  нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

4. карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, определение в соответствии со схемой подключения объектов к централизованным системам горячего водоснабжения и водоотведения;

5. границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

6. перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации;

7. сведения о выводе объектов централизованной системы горячего водоснабжения из эксплуатации.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О  УСПЕНСКОМ сельсовете МОКШАНСКОГО района  пензенской области.
Характеристика Успенского   сельсовета Мокшанского  района                       Пензенской области
Общие сведения
        Территория сельсовета состоит из единого массива и граничит с Подгорненским, Богородским, Нечаевским сельсоветами Мокшанского района, Федоровским, Блиновским сельсоветами Каменского района Пензенской области. 

      Муниципальное образование – Успенский сельсовет расположен в южной части Мокшанского района Пензенской области. Общая площадь сельсовета составляет 16289,1 га. 

          Границы муниципального образования утверждены Законом Пензенской области № 690 от 02.11.2004 г.
На территории сельсовета находятся населенные пункты: село Успенское, село Фатуевка, с. Азясь, деревня Кера, п. Отрадный, п. Заречный.  
Центром муниципального образования является с. Успенское.
             По состоянию на 2019 год на территории Успенского сельсовета проживает 463 человека.

          Ближайшая железнодорожная станция Симанщина расположена в с. Нечаевка  Мокшанского района Пензенской области на расстоянии 9 км от с. Успенское.  Расстояние от  села Успенское до административного центра  района – р.п. Мокшан 29 км, до областного центра – г. Пенза  73 км.

Демографическое состояние Успенского сельсовета Мокшанского района  Пензенской области

Одним из основных критериев развития сельских поселений, является демографическая устойчивость.  Динамику численности населения определяет три показателя: рождаемость, смертность и миграция.
Целью демографического прогноза является оценка его численности на перспективу, соответствующую расчетным срокам. Без этого не могут быть определены перспективы производства, развития социальной инфраструктуры, занятости населения, безработица и другое.

   На 2019г. численность  постоянного населения  Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области составляла 463 человека. На протяжении периода с 2016г. по 2018год на территории Успенского сельсовета наблюдалось постепенное снижение численности населения. Спад рождаемости и естественного прироста отражает сложность переходного периода в нашей стране. Генпланом развития территории Успенского сельсовета  на расчетный срок прогнозируется небольшое увеличение численности населения. Следует отметить, что численность населения может увеличиться при создании более благоприятной экономической ситуации как в целом по району, так и в данном сельсовете  изменится в сторону наибольшего увеличения.

В настоящее время проблемой для сельсовета остается снижение численности населения, так же основные угрозы связаны со старением населения, миграцией и несоответствием квалификации работников требованиям развития производительных сил.
Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать увеличение показателей естественной прибыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни.
Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:

· снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;

· укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;

· повышение уровня рождаемости укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания;

· проведение активной миграционной политики, направленной на переселение жителей из других регионов Российской Федерации и соотечественников, проживающих за рубежом.
        В структуре современного расселения доминирует административный центр – село Успенское и п. Отрадный. В этих поселениях сосредоточены все социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.

Планировочная организация территории Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

Жилая зона

Жилье – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития муниципального образования  Успенский сельсовет. Жилищный фонд представлен индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. 
           На территории Успенского сельсовета жилищный фонд составляет 19215,0 кв.м. общей площади. Средняя обеспеченность общей площадью по сельсовету составляет                        21,6  кв.м. на человека.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жильем, плотности заселения.  Качественный аспект -  это обеспечение жилого фонда достаточным уровнем инженерного обустройства.
Жилой фонд имеет инженерное обеспечение:
 - 100% - подключение к электроснабжению.  

  - Газифицированы все населенные пункты Успенского сельсовета. 

- Система централизованного водоснабжения существует в селах Успенское,                                Фатуевка, Азясь, в п. Отрадный, д. Кера. Централизованного водоотведения в муниципальном образовании нет. Незначительное количество жилых зданий и зданий культурно-бытового назначения канализовано посредством выгребов с удалением нечистот ассенизационным транспортом. Население, проживающее в частном секторе, пользуется дворовыми уборными.
- Централизованного теплоснабжения в Успенском сельсовете нет. Здания общественного и производственного назначения отапливаются от автономных котельных, работающих на газе и угле.
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа. 

Анализ современного состояния градостроительной ситуации  и жилищного фонда выявил ряд проблем на территории Успенского сельсовета:
- недостаточный уровень инженерного обустройства,

 – тротуары, преимущественно, в грунтовом  исполнении,

      -  не все дороги имеют твердое покрытия и уличное освещение. 

Проблемы в области системы водоснабжения:

Износ оборудования и трубопроводов системы централизованного водоснабжения.  

  Развитие поселения в целом зависит от создания благоприятных инвестиционных условий для развития  малого бизнеса, в том числе, придорожного сервиса, сельскохозяйственного производства.  
Производственная  и сельскохозяйственная базы.

Производственный сектор выполняет одну из самых важных функций в решении социальных проблем, налаживании устойчивого развития сельских территорий, обеспечении занятости и поддержания доходов сельского населения.
В целом экономическое развитие поселения носит удовлетворительный характер, при определенных обстоятельствах может иметь все предпосылки к дальнейшему экономическому росту.

В условиях рыночной экономики перспективы развития муниципального образования все больше зависят от малого и среднего предпринимательства, формирующего оптимальную структуру рынка и являющегося надежной налогооблагаемой базой.  Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест и производственных мощностей. Предприятия малого и среднего предпринимательства генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной структуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши».
Градообразующим предприятием муниципального образования является  сельское хозяйство. 
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 13729,0 га.
Основными землепользователями в сельсовете являются сельскохозяйственные предприятия. Сельское хозяйство (растениеводство) Успенского сельсовета специализируется на производстве зерна и овощей.  На полях преобладают посевы яровой и озимой пшеницы, озимой ржи, моркови, картофеля, капусты.

Специализация животноводства у населения – производство мяса крупного рогатого скота, лошадей, овец, птицы, производство молока.

Главными проблемами, сдерживающими рост промышленного производства,  являются устаревшая материальная база и нехватка квалифицированных кадров, как рабочих специальностей, так и инженерно-технического состава.

Малые предприятия, функционирующие на территории муниципального образования, в основном задействованы в сфере розничной торговли и оказания бытовых услуг населению. Производственные предприятия изначально находятся в более сложных финансовых условиях, особенно в части необходимого первоначального капитала.

Потребительский рынок, являющийся составной частью экономики обеспечивает потребности населения  в услугах торговли, общественного питания и бытовом обслуживании.

Зона специального назначения

В  зоны специального назначения включают территории, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, участками бытовых отходов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.
Оценка природных условий и ресурсов
Рельеф
Территория Успенского сельсовета расположена в пределах Сурско-Мокшанской возвышенности, и характеризуется более возвышенным положением платообразных участков, имеющих глубокое расчленение. 

Склоны, спускающиеся от водоразделов к речным долинам изрезаны оврагами, балками и лощинами. Густота овражно-балочной сети более 0,4 км/кв.км.

Рельеф в  основном носит явно выраженный эрозионный характер и тем самым способствует интенсивному развитию  линейной эрозии.

Климат
Климат на территории Успенского сельсовета умеренно-континентальный. Средняя температура летом составляет +19 град. С., зимой –13 град. С. Переход от зимы к лету сопровождается непродолжительной, но дружной весной, с резким колебанием температуры. Годовая сумма осадков в среднем составляет 480-500 мм, за вегетационный период для большинства сельскохозяйственных культур составляет 144 дня.



Продолжительность снежного покрова — 141 день.


Преобладающие ветры – юго-восточного направления. 

Грунт зимой промерзает на глубину 0,8 м.

Снежный покров достигает до 29 см. и более. 

Водные ресурсы
Гидрографическая сеть представлена рекой Азясь и прудами.

 Река Азясь протекает по территории сельсовета в его восточной части. Вода в реке  и в водоемах используется для хозяйственных  нужд и водопоя скота. 

Питание водных объектов смешанное с преобладанием снегового. Средняя продолжительность половодья составляет 20-30 дней.               

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

В разделе содержится следующая информация:

1) описание структуры системы водоснабжения муниципального образования;

2) описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

3) описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей;

4) описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.

Информация о системе централизованного водоснабжения Успенского сельсовета Мокшанского района   представлена администрацией сельсовета.         

Система централизованного водоснабжения существует в селах Успенское, Фатуевка, Азясь, в п. Отрадный, д. Кера. 
Инженерные системы и сети водоснабжения,  находятся на балансе и в управлении администрации муниципального образования Успенский сельсовет  Мокшанского района Пензенской области:

Село Успенское – 2 артезианские скважины, 2 водонапорные башни и водопроводные сети.

Село Фатуевка   –  артезианская скважина, две башни, водопроводные сети.

Поселок Отрадный  – артезианская скважина, водонапорная башня и водопроводные сети

Деревня  Кера- артезианская скважина, водонапорная башня и водопроводные сети.
Эксплуатирующей и обслуживающей  централизованные системы водоснабжения организации в  Успенском сельсовете нет. 
Система централизованного водоснабжения Успенского сельсовета  введена в эксплуатацию в 1975,1976 годы и состоит из  5 скважин,  5 водонапорных башен и водопроводных сетей общей протяжённостью 27 км, выполненных из  полиэтиленовых и  труб  диаметром 90, 110мм. Прокладка водопровода – подземная.  Износ водопроводных сетей составляет от 85 %. Аварии на водопроводных сетях приводят к потерям воды  14% от объема воды подаваемой в сеть. 

Разработка и последующая реализация новых мероприятий долгосрочной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2017-2025г.г.», утвержденной Постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2010г. №680-пП» должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и возможность подключения объектов нового строительства к сетям  водоснабжения в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования  Успенский сельсовет Мокшанского района.

Источником централизованного  водоснабжения Успенского сельсовета  служат подземные воды.
Инженерное оборудование системы водоснабжения муниципального образования  

Успенский сельсовет Мокшанского района Пензенской области

         На территории села Успенское,  ул. Заречная имеется 2 артезианских скважины,                   2  водонапорных башни. 

         На территории села Фатуевка, ул. Набережная -  артезианская скважина,  водонапорная башня.


На территории п. Отрадный - артезианская скважина и водонапорная башня.
На территории п. Кера - артезианская скважина и водонапорная башня.          
Артезианские скважины и водонапорные башни в селах введены в эксплуатацию  в 1975, 1976 годы и требуют капитального ремонта. 
Сеть поливочных технических водопроводов в населенных пунктах сельсовета отсутствует, что ведет к использованию питьевой воды для иных целей, в том числе для полива огородов, зеленых насаждений и т.д., создавая вторичный дефицит питьевой воды в летний сезон.

	Таблица 1 - Сведения об артезианских скважинах

	№

п/п
	Номер арт. скважины
	Место нахождения объекта
	Вид скважины
	Год ввода в эксплуатацию
	Глубина залегания скважины, м
	Диаметр обсадной трубы, мм
	Диаметр водозаборной трубы, мм
	Производительность  скважины, м3/час.

	1
	
	Артскважина 

с. Успенское     
	бесфильтровая
	1976
	120
	-
	
	10,0

	2
	
	Артскважина 

с. Успенское,     ул. Заречная
	бесфильтровая
	1976
	120
	-
	
	10,0

	3
	
	Артскважина             с. Фатуевка с.Азясь
	бесфильтровая
	1976
	120
	-
	
	10,0

	4
	
	Артскважина             п. Отрадный
	бесфильтровая
	1975
	120
	-
	
	10,0

	5
	
	Артскважина
д. Кера
	бесфильтровая
	н/д
	-
	-
	
	10,0


Таблица 2 - Сведения о водонапорных башнях

	 №

п/п
	Место нахождения объекта
	Краткая характеристика
	Высота башни, м
	Емкость бака, куб. м.
	Год ввода в эксплуатацию
	Процент износа, %

	1
	Водонапорная башня с. Успенское,                     ул. Заречная 
	металлическая
	9
	25
	1976
	100

	2
	Водонапорная башня с. Успенское
	металлическая
	9
	25
	1976
	100

	3
	Водонапорная башня
с.Фатуевка, ул.Набережная
	металлическая
	9
	25
	1976
	100

	4
	Водонапорная башня
п. Отрадный
	металлическая
	9
	25
	1975
	100


	5
	Водонапорная башня д.Кера
	металлическая
	9
	25
	н/д
	100


                                                                       Таблица 3 – Установленное насосное оборудование

	Место нахождения объекта
	Насосное оборудование
	Количество, шт.
	Мощность, кВт
	Производительность, м3/час

	с. Успенское,                     ул. Заречная 
	ЭЦВ6-10-110
	1
	6
	10



	с. Успенское
	ЭЦВ6-10-110
	1
	6
	10

	с.Фатуевка, ул.Набережная
	ЭЦВ6-10-110
	1
	6
	10

	п.Отрадный
	ЭЦВ6-10-110
	1
	6
	10

	д.Кера
	ЭЦВ6-10-110
	1
	6
	10


Водопроводные сети системы водоснабжения муниципального образования                      Успенский  сельсовет Мокшанского района Пензенской области

В муниципальном образовании Успенского сельсовета протяженность водопроводных сетей составляет около 27,0км. Строительство водоводов и ввод в эксплуатацию происходил в 1975,1976 годах.  Материал трубопроводов – чугун,  полиэтилен. Исполнение - подземная прокладка.  Основной группой потребителей услуг централизованного водоснабжения является население  муниципального образования. 

В с. Успенское протяженность водопроводных сетей составляет 13,0 км. Водопроводные сети проложены по ул. Садовая, ул. Новая, ул. Ермакова, ул. Полевая,                  ул. Заречная. Строительство и ввод в эксплуатацию происходили в 1985 и 2010 годах. Материал – из чугунных труб  Ø200 и  Ø110- полиэтилен.  Износ составляет 60 %.
В п. Отрадный протяженность водопроводных сетей составляет 9,0 км. Водопроводные сети проложены по ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Полевая, ул. Южная, ул. Красивая,              ул. Огородная, ул. Садовая, ул. Запрудная. Строительство и ввод в эксплуатацию происходили в 1975 году. Материал – из чугунных труб Ø200. Износ составляет 60 %.

В с. Фатуевка и с. Азась протяженность водопроводных сетей составляет 3298,67 м: в т.ч. подземной прокладки – 3268,67 м, воздушной прокладки – 30 м. Водопроводные сети проложены от артезианской скважины до водонапорной башни, далее до водоразборной колонки в с. Фатуевка и к водоразборной колонке в с. Азясь. Исполнение – подземная прокладка, на глубине 1,5 – 2,0 м. Строительство и ввод в эксплуатацию происходили в 1971 году. Материал - стальные трубы Ø89 мм,  чугунные трубы Ø110. Водоразборных колонок – 17 шт., пожарных гидрантов – 1 шт., колодцев – 1 шт. Износ составляет 78 %.

В д. Кера протяженность водопроводных сетей составляет 1,0 км. Исполнение – подземная прокладка, на глубине 2,0 м.

Эксплуатирующей организации централизованные сети водоснабжения в Успенском сельсовете Мокшанского района нет. Ремонт ответвлений водопроводных сетей от центрального водопровода до водопроводных вводов в здания потребителей осуществляется за счет средств потребителей воды.
За время эксплуатации некоторые участки водопроводных сетей износились и требуют ремонта или замены. В сельсовете ведётся работа по реконструкции отдельных участков водопроводной сети, с заменой участков сетей с наиболее высокой степенью износа.
Уровень износа водопроводных сетей в населенных пунктах  Успенского сельсовета составляет около 85%.  Потери передаваемой воды при транспортировке и достигают 14,0%. Ремонт  магистральных сетей водоснабжения  производится   за счет средств муниципального образования. 
Аварийность  систем водоснабжения Засечного сельсовета приведена в      таблице 4.
                                                                                                        Таблица 4 

	№
	Наименование населенного пункта (можно по сельсовету)
	2017
	2018
	2019

	1
	Успенский сельсовет
	1
	2
	1


Данные лабораторных анализов качества воды

Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Мокшанском районе» проведены микробиологические исследования и санитарно-гигиенические исследования воды питьевой  централизованных систем питьевого водоснабжения в целях установления соответствия (несоответствия) санитарным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». ГН2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно – бытового водопользования».

Протокол лабораторных исследований (испытаний) и измерений                          №5.1136 от 17 апреля 2019г.
Проведен анализ системы питьевого водоснабжения Успенского сельсовета Мокшанского района, Пензенской области.  Вода подземного источника централизованного водоснабжения. Скважина, Пензенская область, Мокшанский район, п. Отрадный,                           ул. Центральная,3

 - Результаты органолептического анализа показали, что вода в образце  по цветности и мутности не превышает величины допустимого уровня.

- Результаты бактериологического исследования показали, что общих колиформных бактерий и термотолерантных  колиформных бактерий не обнаружено.

- Результат по количественному химическому анализу показал, что содержание аммиака, нитратов (по NO2), (по NO3), сульфатов (по(SO4), хлоридов (по Cl), железа (по Fe) не превышает  величины  допустимого уровня.

- Результаты бактериологического исследования показали, что общих колиформных бактерий и термотолерантных  колиформных бактерий не обнаружено.
Протокол лабораторных исследований (испытаний) и измерений                          №5.1137 от 17 апреля 2019г.
Проведен анализ воды в системе питьевого водоснабжения. Вода подземного источника централизованного водоснабжения. Скважина, Пензенская область, Мокшанский район,                   с. Успенское, ул. Ермакова

- Результаты органолептического анализа воды показали, что вода в скважине не превышает величины допустимого уровня по цветности и мутности. 

- Результат по количественному химическому анализу показал, что содержание аммиака, нитратов (по NO2), (по NO3), сульфатов (по(SO4), хлоридов (по Cl), железа (по Fe) не превышает  величину  допустимого уровня.

- Результаты бактериологического исследования показали, что общих колиформных бактерий и термотолерантных  колиформных бактерий не обнаружено.
Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования
1. Централизованным водоснабжением  охвачено  78% площади жилищного фонда Успенского сельсовета, 20% пользуются услугами уличной водопроводной сети (колонками), 2 % населения пользуются водой из колодцев. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и отсутствие фильтрующих элементов ухудшают показатели качества питьевой воды.
2. Водопроводные сети на территории  муниципального образования,  проложенные в 1975, 1976 годах находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют поэтапной перекладки.

3. Оборудование муниципального образования Успенского   сельсовета Мокшанского района  требует  реконструкции  или капитального ремонта.
4. Низкая оснащенность приборами учета потребителей воды.
2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
Генеральным планом развития Успенского сельсовета предусматривается новое строительство на свободной от застройки территории в границах  населенных пунктов и на прилегающих  к ним территории.

Под строительство жилья предусматривается пять площадок общей площадью 12,1 га. В селе Успенское две площадки общей площадью 6,0 га, в поселке Отрадный площадью 3,4 га, селе Азясь – 2,2 га, в селе Фатуевка – 0,5 га.

Развитие сети культурно-бытового обслуживания населения неразрывно связано со сложившейся системой расселения и перспективами её развития.
      Для создания  благоприятных условий проживания в населенных пунктах Успенского сельсовета, Мокшанского района стимулирования нового строительства в них  необходимо выполнить в больших объёмах работы по инженерному обеспечению и благоустройству территории, предоставлять земельные участки по мере востребования для развития малого предпринимательства.
В настоящее время общая площадь жилищного фонда Успенского сельсовета Мокшанского района составляет 19215,0кв.м. Обеспеченность населения общей площадью – 21,6кв. м. Нормативная жилая площадь, приходящаяся на 1 человека, 18 м².
Перспективным в отношении создания качественно новой жилищной среды является                            село Успенское. 
В целом экономическое развитие поселения носит удовлетворительный характер, при определенных обстоятельствах может иметь все предпосылки к дальнейшему экономическому  росту.

В условиях рыночной экономики перспективы развития муниципального образования все больше зависят от малого и среднего предпринимательства, формирующего оптимальную структуру рынка и являющегося надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест и производственных мощностей. Предприятия малого и среднего предпринимательства генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной структуры, занимают недоступные крупным предприятиям  «ниши».

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 14096,2 га. 
Существенную территорию Успенского сельсовета используется сельхозпредприятиями и крестьянскими хозяйствами. 
Направлением перспективы экономического развития сельсовета является развитие объектов сельскохозяйственного производства:

- расширение агропромышленного комплекса, привлечение в аграрный сектор предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, вовлечение граждан в экономическую деятельность,
- создание предприятий по переработке растениеводческой продукции, в том числе путем кооперации.
Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от численности населения.          В данной ситуации численность населения на проектный срок (согласно ГП) должна увеличиться, но это возможно при создании более благоприятной экономической ситуации как в целом по району, так  и по сельсовету. 
Освоение земельных участков с целью жилищного строительства должно вестись после подготовки проекта планировки и последующего межевания территории.
Анализ динамики услуг водоснабжения  в селах Успенское, Фатуевка, Азясь,                            п. Отрадное, д. Кера показал, что к 2024 году общий объем потребления воды не увеличится, т.к. численность  населения в поселениях Успенского сельсовета увеличится незначительно. 

Генеральным планом развития Успенского сельсовета предусматривается дальнейшее развитие  централизованной системы водоснабжения. 
Для водоснабжения населенных пунктов Успенского сельсовета, на участках где предусматривается новая жилая застройка, необходимо строительство новых разводящих водопроводных сетей. Существующая и планируемая жилая и общественная застройка будут по - прежнему запитываться от существующих водозаборных сооружений, при этом часть существующих водопроводных сетей для обеспечения надежной работы системы водоснабжения требуют замены на новые. 

В период 2020-2030 годов требуется осуществить следующие мероприятия:

- капитальный ремонт системы водоснабжения с заменой трубопроводов протяженностью  3 км,  диаметром 110мм  в  с. Успенское,                     

- капитальный ремонт системы водоснабжения с заменой трубопроводов протяженностью  3 км, диаметром 110мм в  с. Фатуевка, с. Азясь,

- капитальный ремонт системы водоснабжения с заменой трубопроводов  протяженностью 4,0 км,  диаметром 110мм в  п. Отрадный, 
-  капитальный ремонт системы водоснабжения  с заменой трубопроводов в д. Кера, протяженностью 3 км, диаметром 100мм,
-капитальный ремонт водонапорной   башни с заменой металлической части в                       п. Отрадный, 

- капитальный ремонт артезианских скважин  в с. Фатуевка,  п. Отрадный, с. Успенское.
С целью обеспечения населения качественной питьевой водой для источников подземного водоснабжения (водозаборов) необходимо разработать проекты организации зон санитарной охраны с определением границ составляющих их поясов и разработать комплекс необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Располагаемые производственные площадки должны иметь самостоятельную систему водоснабжения, не закольцованную с хозяйственно-питьевой системой во избежание различных загрязнений.
Улучшить качество хозяйственно-питьевого водоснабжения можно реализацией следующих направлений:

- устройство поливочных водопроводов, как решение проблемы более экономичного расходования питьевой воды из подземных источников;

- проведение своевременных и качественных планово-предупредительных ремонтов систем водоснабжения, а также работ по их модернизации с заменой устаревшего технологического оборудования; 

- своевременное и качественное хлорирование водозаборных скважин, водопроводных сетей после замены насосов, ликвидации аварийных ситуаций, планово-предупредительных ремонтов, при неудовлетворительных анализах питьевой воды;

- своевременное ограждение скважин (ЗСО 1-го пояса), ремонт ограждений зон строгой санитарной охраны водозаборов, обеспечение правильного и безопасного режима их эксплуатации.

- доочистка и доведение качества воды до питьевого состояния потребителями, в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ Р 51232-98 (2002) «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».
Оснащение насосов частотными преобразователями имеет следующие преимущества по сравнению с использованием водонапорных башен:

- экономия  электроэнергии, в результате изменения частоты вращения ротора  электродвигателя, в зависимости от водоразбора,

  - регулирование давления в водопроводной сети, 

  - снижение потерь воды  (утечек) в результате устранения ненужных избытков давления в сети, 

 - бесперебойность подачи воды в холодный период,  

  - плавная работа насоса в режимах пуска и останова,

  - устройство частотного регулятора  дешевле, чем устройство новой водонапорной  башни.

Недостаток использования частотных преобразователей заключается в том, что при отключении электроэнергии не пополняется запас воды   в водонапорной башне. При установке насосов с частотными  преобразователями  необходимо имеет дизельный генератор.

Необходимо предусматривать установку в жилой застройке приборов индивидуального учёта воды.
Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

Строительство централизованно горячего водоснабжения нецелесообразно, и экономически не выгодно.
3.  Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды. 

3.1. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

В разделе содержится следующая информация:

1) общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке;

2) территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия источников (годовой и в сутки максимального водопотребления);

3) структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей;

4) сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения);

5) описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета;

6) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.
Водоснабжение, как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселений, требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения  Успенского сельсовета Мокшанского района  являются артезианские воды.

Таблица 5
	Муниципальное образование
	Установленная мощность источников водоснаб.

м3/сут.
	Фактическое потребление

(среднесут), м3/сутки (по данным администрации сельсовета) 

	Успенский сельсовет
	1200,0
	21,0


Основным потребителем воды является население, использующее воду для питья, хозяйственных нужд и полива зеленых насаждений в летний период. 

Фактическое суточное (м3/сут.)  потребление воды занижено, т. к. в Успенском сельсовете на скважинах,  в индивидуальных домах, на производстве не установлены приборы учета воды. Количество потребляемой воды в поселениях рассчитывается по мощности насосов.
3.2 Нормативы водопотребления
В муниципальном образовании Успенского сельсовета Мокшанского района  приборы учета количества отбираемой воды на артскважинах не установлены. 

Нормативы потребления коммунальных услуг для населения Пензенской области по холодному водоснабжению и водоотведению установлены Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", Положением об Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, утвержденным постановлением правительства Пензенской области от 04.08.2010  № 440-пП.

Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях представлены в таблице 6.
Таблица 6

	N  
п/п
	Вид степени благоустройства
	Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях, куб. м на 1 человека, в месяц

	
	
	холодное водоснабжение
	горячее водоснабжение

	1  
	2 
	3      
	4      

	1.   
	Для населения, пользующегося водой из водоразборных колонок
	1,22
	-            

	2.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, без канализации
	1,72
	-            

	3.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных раковиной и мойкой, без туалета
	2,05
	-            

	4.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных раковиной и мойкой, с водонагревателем (электрическим или газовым), без туалета
	2,50
	-            

	5.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом и канализацией (либо сливом в выгребную яму), без ванн
	3,35
	-            

	6.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом и канализацией (либо сливом в выгребную яму), без ванн, с водонагревателем (электрическим или газовым)
	4,05
	-            

	7.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванной, без обогрева
	4,15
	-            

	8.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванными, с водонагревателем на твердом топливе
	4,55         
	-            

	9.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванной, с водонагревателем (электрическим или газовым), без туалета
	4,38         
	-            

	10.  
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванной, с водонагревателем (электрическим или газовым) при наличии туалета
	5,23         
	-            

	11.  
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванной с душем, с водонагревателем (электрическим или газовым), без туалета  
	5,77         
	-            

	12.  
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных душем с водонагревателем (электрическим или газовым)
	6,35         
	-            

	13.  
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), с водонагревателем (электрическим или газовым),           
оборудованных:
	
	-            

	13.1.
	ванной длиной 1200 мм с душем
	6,57         
	-            

	13.2.
	ванной длиной 1500 - 1700 мм с душем   
	6,63         
	-            

	13.3.
	ванной длиной 1650 - 1700 мм с душем   
	6,67         
	-            

	14.  
	Для жилых и многоквартирных домов с централизованным горячим водоснабжением, оборудованных душем    
	3,58         
	2,35         

	15.  
	Для жилых и многоквартирных домов с централизованным горячим водоснабжением, оборудованных:
	
	

	15.1.
	ванной длиной 1200 мм с душем
	4,18         
	2,82         

	15.2.
	ванной длиной 1500 - 1700 мм с душем
	4,4          
	3,2          

	16.  
	Для многоквартирных домов, построенных по типу общежитий, с централизованным горячим водоснабжением, в том числе:
	
	

	16.1.
	с общими душевыми
	1,96         
	0,65         

	16.2.
	с душем при всех жилых комнатах
	2,27         
	1,03         

	16.3.
	с общими кухнями и общими блоками на этажах
	2,63         
	1,49         

	16.4.
	с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания
	2,8          
	1,69         

	17.  
	Для многоквартирных домов, построенных по типу общежитий, с холодным водоснабжением при наличии туалета
	2,32         
	-            

	18.  
	Для многоквартирных домов, построенных по типу общежитий, с холодным водоснабжением при отсутствии туалета
	1,43         
	-            


Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка представлены в таблице 7.
Таблица 7

	N  
п/п 
	Наименование направления потребления воды
	Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка, куб. м на 1 кв. м земельного участка, в месяц

	1  
	2 
	3 

	1.  
	Полив земельного участка ручным методом
(при наличии воды из водоразборной колонки) 
	0,05                        

	2.  
	Полив земельного участка дождевальным методом (при наличии воды в доме или летнего водопровода)
	0,07                        


Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных представлены в таблице 8.
Таблица 8

	N  
п/п 
	Наименование сельскохозяйственного животного
	Норматив потребления коммунальной услуги по
холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для
водоснабжения и приготовления пищи для
сельскохозяйственного животного, куб. м на 1 голову такого животного, в месяц

	1  
	2
	3

	1.  
	Крупный рогатый скот:
	

	1.1.
	Коровы
	2,13                  

	1.2.
	Молодняк
	0,73                  

	2.  
	Свиньи на откорме
	0,55                  

	3.  
	Овцы
	0,17                  

	4.  
	Лошади
	1,82                  

	5.  
	Козы
	0,08                  

	6.  
	Кролики
	0,06                  

	7.  
	Куры (мясных и яичных пород)
	0,01                  

	8.  
	Индейки
	0,015                 

	9.  
	Утки
	0,06                  

	10. 
	Гуси
	0,05                  


В Успенском сельсовете Мокшанского района тариф потребления воды устанавливается на основании принятых решений на общепоселковых собраниях. 
Стоимость1м3 воды  в 2018- 2019годах составил- 35,0 руб. 

Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах-15л/сек;   для коммунально - производственных  –  объектов – 15л/сек.

Наружное пожаротушение осуществляется: в  с. Успенское от пожарных гидрантов,  в       п. Отрадный, д. Керра - из пруда,  в селах Фатуевка и Азясь  - от башни и пруда. 

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении – 1(1- в жилых зонах, 1- в коммунально - производственной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5л/с.  Продолжительность тушения пожара – 3часа. 

3.3. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Постановлением администрации  Мокшанского района Пензенской области утверждена целевая программа «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в муниципальном образовании Успенский   сельсовет Мокшанского  района на 2010-2020г». 

Программа утверждена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями), Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с последующими изменениями), Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

 Одной из задач данной Программы является 100%-е оснащение приборами учета всех потребителей воды.

В Успенском сельсовете Мокшанского района приборы учета воды установлены только  на скважинах,  в бюджетных организациях, в индивидуальных домах, на производственных предприятиях счетчиков воды нет.
Для обеспечения 100% оснащённости потребителей воды приборами учета, необходимо выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

На вводах в здания, подключенные к централизованному водоснабжению, проектируется устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85*                         « Внутренний водопровод и канализация здания».

Для учета расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом. Водомерным узлом планируется также оснастить все объекты водоснабжения, каждую действующую и планируемую артезианские скважины.
3.4 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельсовета

Все потребители централизованной системы водоснабжения обеспечены водоснабжением.  Данные потребления  воды предоставлены администрацией Успенского сельсовета в таблице 9.                                    

                                                                                           Таблица 9

	№

п/п
	Наименование 
	2016
	2017
	2018

	
	Добыча воды по

Успенскому сельсовету,                  м3 /год
	7600
	7400
	7300


В таблице 10 представлен анализ производственных мощностей системы водоснабжения в Успенском сельсовете в зонах действия источников водоснабжения. 

                                                           Таблица 10
	Муниципальное образование
	Установленная мощность источников водоснабжения,
тыс. м3/год.
	Фактическое потребление,
 тыс. м3/год

	Успенский сельсовет
	432,000
	7,300


Показатели  производственных  мощностей системы водоснабжения   в Успенском сельсовете Мокшанского района Пензенской области свидетельствуют о том, что источники централизованного водоснабжения имеют процент неиспользованных мощностей. 
За последние годы численность населения в Успенском сельсовете снизилась и, соответственно, уменьшилось потребление воды.  Данные потребления воды занижены и  считаются по оплате за потребление энергии. 
Резервы производственных мощностей системы водоснабжения сел Успенское, Фатуевка,  п. Отрадный, д. Кера Успенского сельсовета позволяют производить подключения новых потребителей в населенных пунктах при условии проведения капитального ремонта водозаборных сооружений.

Централизованная система горячего водоснабжения в Успенском сельсовете  отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных водонагревателей. Строительство централизованно горячего водоснабжения нецелесообразно и экономически не выгодно.
3.5 Перспективное  потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения
В разделе содержится следующая информация:

1) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

2) описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по зонам водопроводных станций;

3) оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза изменения удельных расходов воды питьевого качества, в том числе: на водоснабжение жилых зданий; на водоснабжение объектов общественно-делового назначения; на водоснабжение промышленных объектов;

4) сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке;

5) перспективные водные балансы (общий, территориальный по водопроводным станциям, а также структурный по группам потребителей);

6) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок (в том числе, с учетом подачи воды ведомственными сооружениями водоподготовки.

Прогнозный водный баланс представлен в таблице 11. 

 Баланс спрогнозирован на основе фактического водопотребления в селах, прогноза численности населения на срок до 2030 года, расчета на снижение потерь воды в сетях,  за счет капитального ремонта объектов водоснабжения и сетей водопровода, строительства новых сетей для вновь подключаемых потребителей.
                                                       Таблица 11 – Прогнозный водный баланс с. Успенское

	Показатели /год
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2024 
	2025 
	2027 
	2030 

	Численность населения, чел
	300
	300
	300
	300
	304
	305
	310
	318

	Добыча воды, тыс. м3
	14,36
	14,36
	14,11
	14,11
	14,05
	13,83
	13,67
	14,03

	Полезный отпуск всего, тыс. м3
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,77
	12,81
	13,02
	13,36

	Потери воды всего, тыс. м3
	1,76
	1,176
	1,51
	1,51
	1,28
	1,02
	0,65
	0,66

	%потерь
	14,0
	14,0
	12,0
	12,0
	10,0
	8,0
	5,0
	5,0


                                                 Таблица 12 – Прогнозный водный баланс с. Фатуевка, Азясь
	Показатели / год
	2018 
	2019
	2020
	2021
	2024
	2025 
	2027
	2030

	Численность населения, чел
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	56
	60

	Добыча воды, тыс. м3
	2,54
	2,54
	2,50
	2,50
	2,45
	2,41
	2,47
	2,65

	Полезный отпуск всего, тыс. м3
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,35
	2,52

	Потери воды всего, тыс. м3
	0,31
	0,31
	0,27
	0,27
	0,22
	0,18
	0,12
	0,13

	%потерь
	14,0
	14,0
	12,0
	12,0
	10,0
	8,0
	5,0
	5,0


                                                          Таблица 13 – Прогнозный водный баланс п. Отрадный
	Показатели / год
	2018 
	2019
	2020
	2021
	2024
	2025 
	2027
	2030

	Численность населения, чел
	87
	90
	90
	92
	92
	95
	100
	106

	Добыча воды, тыс. м3
	4,16
	4,31
	4,23
	4,32
	4,24
	4,31
	4,41
	4,67

	Полезный отпуск всего, тыс. м3
	3,65
	3,78
	3,78
	3,86
	3,86
	3,99
	4,20
	4,45

	Потери воды всего, тыс. м3
	0,51
	0,53
	0,45
	0,46
	0,38
	0,32
	0,21
	0,22

	%потерь
	14,0
	14,0
	12,0
	12,0
	10,0
	8,0
	5,0
	5,0


Численность населения предоставлена администрацией Успенского сельсовета, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчётный срок в населенных пунктах Успенского сельсовета Мокшанского района  и его обеспеченности на одного человека.

Оценка перспективных расходов на водоснабжение следующая: к прогнозному периоду произойдет небольшое увеличение водопотребления в населенных пунктах Успенского сельсовета за счет небольшого увеличения численности  населения и уменьшения потерь  воды. 

Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства жилой застройки.

Для обеспечения противопожарных требований во всех населенных пунктах при необходимости предусматривается строительство пожарных водоёмов или резервуаров, привести в рабочее состояние существующие пожарные гидранты. Места расположения пожарных водоёмов и резервуаров решается при рабочем проектировании.

 Существующие водозаборы обеспечат требуемую мощность водоснабжения в селах Успенского сельсовета  Мокшанского района.   Для надежного и качественного водоснабжения  населенного пункта требуется провести обследование и поэтапный капитальный ремонт водозаборных сооружений, которые выработали свой нормативный срок, заменить изношенные трубопроводы, запорную арматуру на магистральных сетях, установить приборы учета воды.
Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.
4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
4.1 Предложения по строительству, реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения
В разделе содержится следующая информация:

1) сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления,

2) сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

На сегодняшний день обеспеченность населения Успенского сельсовета  Мокшанского района централизованной системой водоснабжения составляет 78% - подключены к водопроводным сетям, 20% сельских  поселений пользуются услугами уличной водопроводной  сети - колонками, часть населения (2%) пользуется водой из колодцев. 

Для обеспечения перспективной подачи воды, для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения поселений, в соответствии с программой комплексного развития необходимо провести капитальный ремонт, реконструкцию (техническое перевооружение) действующих объектов.

Таблица 14– Перечень мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) действующих объектов и строительства новых объектов

	
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Капитальный ремонт артезианской скважины  в  с. Фатуевка 
	шт.
	2021-2022
	950,0

	2
	Капитальный ремонт артезианской скважины  в    п. Отрадный
	шт.
	2023-2025
	950,0

	3
	Капитальный ремонт артезианской скважины  в    с. Успенское
	шт.
	2028
	950,0

	4
	Капитальный ремонт водонапорной башни с заменой металлической части в п. Отрадный
	шт.
	2021
	200,0

	
	Итого: 
	
	
	2050,0


4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

В разделе содержится следующая информация:

1) сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих абонентов);

2) сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки);

3) сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусматривается увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства, уплотненной застройкой поселения);

4) сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения зон влияния источников воды;

5) сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды;

6) сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

7) сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

8) сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен;

9) сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоснабжения;

10) сведения о применяемых приборах коммерческого учета водопотребления.

Предлагается выполнение работ по реконструкции линейных объектов системы водоснабжения  Успенского сельсовета  Мокшанского района Пензенской области.

 Таблица 15 – План работ по реконструкции и ремонту линейных объектов системы водоснабжения.

	Наименование работ
	Сумма (тыс. руб.)

	Капитальный ремонт системы водоснабжения с заменой трубопроводов Ф 110мм L=3км
[image: image2.wmf]
	450,0

	Капитальный ремонт системы водоснабжения с заменой трубопроводов Ф 110мм L=3км в селах Фатуевка и Азясь
[image: image3.wmf]
	450,0

	Капитальный ремонт системы водоснабжения с заменой трубопроводов Ф 110мм L=4км в п. Отрадный
[image: image4.wmf]
	550,0

	Капитальный ремонт системы водоснабжения с заменой трубопроводов Ф 110мм L=1км в д. Кера
	120,0

	 Итого
	1570,0


5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения
В разделе содержится следующая информация:

1) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  на водный бассейн    предлагаемых  к  новому  строительству  и  реконструкции  объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

2) сведения  о  мерах  по  предотвращению  вредного    воздействия    на окружающую среду  при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

На территории  Успенского   сельсовета Мокшанского района промышленных предприятий, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду, не имеется.

Земельные участки, обремененные ограничениями по их хозяйственному использованию в сельсовете, состоят из территорий: водоохранных зон и прибрежных полос рек, охранных зон линий электропередач, газопроводов, кабеля связи, санитарно-защитных  зон охраны источников водоснабжения, производственных зон, ветеринарных объектов, свалок.

Земельные участки водоохранных зон размещены вдоль рек и водоёмов. Ширина водоохранной зоны рек от 50 - 200 м. Водоохранные зоны установлены согласно Водному кодексу Российской Федерации, утвержденного 03.06.2006г. № 74-ФЗ (статья 65).

В водоохранных зонах запрещается:
1. использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение  кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам  и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Минимальная ширина водоохранной зоны озер и болот принимается при площади акватории до 2 кв.км – 300 м, от 2 кв.км и более – 500 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или левого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, ванн.
Согласно санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25.09.2007г. №74:

Санитарно-защитная зона – 50м для кладбищ;

Санитарно-защитная зона – 100м для автозаправочной станции;

Санитарно-защитная зона  – 50м - 300м для производственных зон; 

Санитарно-защитная зона предназначена для:
· обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

· создания санитарно-защитного барьера между территорий предприятия и территорией предприятия и территорией жилой застройки;

· организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих   фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.
Согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1110 – 02 (дата введения 14.03. 2002 г.), зона санитарной охраны подземных водозаборов – 30метров.

В зоне санитарной охраны подземных водозаборов запрещается:
· применение удобрений и ядохимикатов;

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтраций, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.
В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995г.  №578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 2 метра с каждой стороны.

Согласно правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992г. №9, для исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ по 25метров от оси трубопровода с каждой стороны.

Согласно СНиП 2.05.06-85 для газопроводов давлением от 3 до 6 кгс/см² охранная зона равна 7 м, от 6 до 12 кгс/см² - 10м.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением Настоящих Правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:
· перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

· открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки;

· устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
Согласно «Правилам охраны электрических сетей свыше 1000вольт», утвержденных Постановлением Правительства от 26.03.84г.№255 охранная зона с учетом усредненных расстояний между крайними проводами равна:
· 110кВ – 23,0м;

· 35кв – 17,5м;

· 10кв – 10,5м.
Охранные зоны устанавливаются в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи.
Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения

ЗСО объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с целью:

· обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения;

· предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов.

Таблица 16 – Регламенты использования  территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

	Наименование зон и поясов
	Запрещается
	Допускается

	I пояс ЗСО
	- Все виды строительства;         - Выпуск любых стоков;                  - Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;                  - Проживание людей;                 - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров
	- Ограждение и охрана;                                            - Озеленение;                                                               - Отвод поверхностного стока  на очистные  сооружения;                                                              - Твердое покрытие на дорожках;                           - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС;                                                    - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д.;           - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита

	II и III пояса
	- Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;                                           - Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ
	- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов;                                              - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока);          - В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов,  накопителей промстоков, шламохранилищ и др.


Предложения по установлению зоны санитарной охраны источников подземных вод
Гидрографическая сеть представлена рекой Азясь и прудами.

 Река Азясь протекает по территории сельсовета в его восточной части. Вода в реке  и в водоемах используется для хозяйственных  нужд и водопоя скота. 
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» зоны санитарной охраны источников подземных вод устанавливается из трех поясов:

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважины принимается 30 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 40 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны. Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом. 

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водотоков – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

· от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

· от водонапорных башен – не менее 10 м;

· от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.
6. Оценка объемов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В разделе содержится следующая информация:
1) Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненная в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости (либо принятую по объектам - аналогам), по видам капитального строительства и видам работ;

2) Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах, установленных территориальными справочниками (либо в ценах, принятых по объектам аналогам) на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.

Предварительный расчет стоимости выполнения работ
Общие положения
В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.
В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно письму Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2018, изданным Министерством регионального развития РФ.
Объемы работ и капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 17

Таблица 17
	№
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Капитальный ремонт артезианской скважины  в  с. Фатуевка 
	шт.
	2021-2022
	950,0

	2
	Капитальный ремонт артезианской скважины  в    п. Отрадный
	шт.
	2023-2025
	950,0

	3
	Капитальный ремонт артезианской скважины  в    с. Успенское
	шт.
	2028
	950,0

	4
	Капитальный ремонт водонапорной башни с заменой металлической части в п. Отрадный
	шт.
	2021
	200,0

	5
	Капитальный ремонт системы водоснабжения с заменой трубопроводов Ф 110мм L=3км
[image: image5.wmf]в с. Успенское
	
	2028
	450,0

	6
	Капитальный ремонт системы водоснабжения с заменой трубопроводов Ф 110мм L=3км в селах Фатуевка и Азясь
[image: image6.wmf]
	
	2024
	450,0

	7
	Капитальный ремонт системы водоснабжения с заменой трубопроводов Ф 110мм L=4км в            п. Отрадный
[image: image7.wmf]
	
	2026
	550,0

	8
	Капитальный ремонт системы водоснабжения с заменой трубопроводов Ф 110мм L=1км в            д. Кера
	
	2029
	120,0

	
	Итого
	
	
	4620,0


Капитальные вложения в капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения могут составить порядка 4620,0 тыс. рублей. Система  водоснабжения муниципального образования Успенский   сельсовет Мокшанского района нуждается в постоянных капитальных вложениях для выполнения основных поставленных задач - для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения поселений.
7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Принципами развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования Успенский сельсовет Мокшанского  района Пензенской области   является:
- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям,

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов.

Основными задачами по развитию систем централизованного водоснабжения являются:

- реконструкция и модернизация артскважин, водонапорных башен, водопроводной сети, в том числе замена изношенных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышение надежности водоснабжения и снижение аварийности,

Замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, бесперебойной подачи воды потребителям,  в том числе на нужды пожаротушения.

Целевые показатели, используемые для оценки развития централизованных систем водоснабжения  Успенского сельсовета Мокшанского района и их фактические и перспективные  значения   представлены в таблице 18.
                                                                                                  


 Таблица 18
	Показатель
	Ед. изм.
	Базовый показатель 2019г. 
	Целевые показатели

	
	
	
	2020
	2030

	Показатели качества воды

	Доля проб питьевой воды, соответствующей требованиям подаваемой арт. скважиной в распределительную сеть
	%
	-
	-
	100

	Показатели надежности и бесперебойности услуг

	Удельное количество повреждений на водопроводных  сетях сельсовета 
	ед./10км
	3
	1
	1

	Доля уличной сети, нуждающей в замене
	%
	75
	50
	10

	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг: в  с. Успенское,                             п. Отрадный

  с. Фатуевка, с. Азясь, 

д. Кера


	час./сут.
	12,0

6,0

2,0
	12,0

6,0

2,0
	12,0

6,0

2,0

	Износ системы коммунальной инфраструктуры (в среднем по сельсовету)
	%
	85
	80
	15

	Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды

	Энергоэффективность водоснабжения 
	кВт ч/м3
	н/д
	1,15
	0,95

	Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими расходомерами 
	%
	5
	5
	90

	Уровень потерь питьевой воды
	%
	14
	14
	5

	Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	       60
	       60
	      80

	Обеспечение доступа населения к услугам централизованного водоснабжения

	Доля населения, проживающего в индивидуальных домах, подключенных к центральному водоснабжению.
	%
	78
	78
	90

	Показатели качества обслуживания абонентов.

	Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов.
	%
	н/д

	86
	90


8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения.

 На момент разработки схем водоснабжения в Успенском сельсовете Мокшанского района  выявлены в  д. Кера    бесхозяйные сети  централизованного  водоснабжения протяженностью 1000м, артезианская скважина, водонапорная башня и   поставлены на учет как бесхозяйные. 

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ.

2. Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

2.1 Описание структуры системы сбора очистки и отведения сточных вод на территории поселения
Информация о системе водоотведения предоставлена администрацией Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

На территории сельсовета централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Основные потребители воды – это население с частными домовладениями. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. 

2.2  Описание  результатов технического обследования централизованной системы
водоотведения.
Централизованное  водоотведение в  Успенском сельсовете Мокшанского района отсутствует.
         2.3 Описание технологических зон водоотведения

Технологические зоны водоотведения в Успенском сельсовете отсутствуют. Во всех населенных пунктах сельсовета  нет системы централизованного водоотведения.

2.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.
Очистные сооружения в Успенском сельсовете отсутствуют и утилизация осадков не производится.
 2.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей.
Централизованное водоотведение в  населенных пунктах отсутствует. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом индивидуально населением.

2.6  Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.
Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом индивидуально населением. В настоящее время очистные сооружения в сельсовете отсутствуют.
Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах сельсовета создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь приведёт к заболеваниям среди местных жителей.

2.7 Описание территории муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.
Территория Успенского сельсовета Мокшанского района  не охвачена централизованной системой водоотведения.
          2.8 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения.
Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:
· отсутствие централизованной системы водоотведения,
· отсутствие очистки сточных вод,
· недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.
    3.  Балансы сточных вод в системе водоотведения.
            3.1
Баланс поступления сточных вод в централизованную систему
водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.
Централизованное водоотведение в Успенском сельсовете отсутствует и учет поступления сточных вод не ведется.

3.2 Оценка 
фактического  притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.
На территории  Успенского сельсовета отсутствуют ливневые канализации и дренажные системы.
    3.3 Сведения об
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.

 В  Успенском сельсовете отсутствует  централизованная система водоотведения и, соответственно,  отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод.

3.4  Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев развития поселений.

В связи с недостаточной численностью населения, строительство централизованной канализации в с. Успенское, п. Отрадный, с. Азясь, с. Фатуевка, д. Кера на расчетный срок нерационально. В населенных пунктах сельсовета рекомендуется установка септиков заводского изготовления. 
          4. Прогноз объема сточных вод 

    
4.1
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в
централизованную систему водоотведения.
Сведения о фактическом поступлении сточных вод отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения.
            4.2.
Расчет требуемой мощности очистных сооружений.
Очистные   сооружения   не   планируются   на   территории      Успенского сельсовета, так как строительство канализации не целесообразно.
                5.   Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

                  5.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития
централизованной системы водоотведения.
Строительство централизованной  системы водоотведения в Успенском сельсовете на расчетный срок нецелесообразно  из- за  низкой численности населения.
                 5.2 Организация централизованного  водоотведения на территориях поселений, где оно отсутствует. 
Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе в Успенском сельсовете Мокшанского района не планируется. 

Использование выгребных ям или надворных уборных, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, может привести к загрязнению территории. 

Сточные воды (при норме удельного водоотведения в неканализованных  районах                     25 л/сут на одного жителя  по СП 32.13330.2012г.) населенных  пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях «Биокси» из водонепроницаемых материалов фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной  сточной воде,  либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие канализационные очистные сооружения, объем накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. 

Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда «БИОКСИ» зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).
Частная жилая застройка муниципального образования может быть оборудована надворными уборными с бетонными выгребами или локальными очистными сооружениями (ЛОС) (системами глубокой очистки сточных вод).

Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил стабилизируется в аэробных условиях и один раз в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэрлифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и может использоваться в качестве удобрения.

Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

ЛОС могут использоваться как для отдельных домов, так и для группы домов, а так же и для объектов социально-бытового назначения.

Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков определяется при рабочем проектировании в зависимости от местных условий.

Также возможно строительство централизованной системы водоотведения на территории сел имеющих централизованную систему водоснабжения. Для этого необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

· строительство биологических очистных сооружений (БОС);

· строительство новых сетей канализации;

· присоединение жилых домов к централизованной системе водоотведения на основе рекомендаций ДЕЗа и заявлений граждан.
6 . Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Централизованной канализации в муниципальном образовании Успенский сельсовет Мокшанского района Пензенской области нет.

  7. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
При выборе площадок под размещение новых сооружений централизованной системы водоотведения необходимо обеспечение соблюдения санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков.

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.

 Бесхозяйных сетей  централизованного  водоотведения в сельсовете  нет.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Информация о системе водоснабжения и водоотведения Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области предоставлена администрацией сельсовета.  На сегодняшний день централизованным водоснабжением на территории сельсовета обеспечены  села Успенское,  Фатуевка, с. Азясь, п. Отрадный, д. Кера.
Износ инженерного оборудования составляет  85-95%.
 Прогнозный водный баланс муниципального образования  в таблицах 19-21
                                                       Таблица 19 – Прогнозный водный баланс с. Успенское

	Показатели /год
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2024 
	2025 
	2027 
	2030 

	Численность населения, чел
	300
	300
	300
	300
	304
	305
	310
	318

	Добыча воды, тыс. м3
	14,36
	14,36
	14,11
	14,11
	14,05
	13,83
	13,67
	14,03

	Полезный отпуск всего, тыс. м3
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,77
	12,81
	13,02
	13,36

	Потери воды всего, тыс. м3
	1,76
	1,176
	1,51
	1,51
	1,28
	1,02
	0,65
	0,66

	%потерь
	14,0
	14,0
	12,0
	12,0
	10,0
	8,0
	5,0
	5,0


                                                 Таблица 20 – Прогнозный водный баланс с. Фатуевка, Азясь
	Показатели / год
	2018 
	2019
	2020
	2021
	2024
	2025 
	2027
	2030

	Численность населения, чел
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	56
	60

	Добыча воды, тыс. м3
	2,54
	2,54
	2,50
	2,50
	2,45
	2,41
	2,47
	2,65

	Полезный отпуск всего, тыс. м3
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,35
	2,52

	Потери воды всего, тыс. м3
	0,31
	0,31
	0,27
	0,27
	0,22
	0,18
	0,12
	0,13

	%потерь
	14,0
	14,0
	12,0
	12,0
	10,0
	8,0
	5,0
	5,0


                                                          Таблица 21 – Прогнозный водный баланс п. Отрадный
	Показатели / год
	2018 
	2019
	2020
	2021
	2024
	2025 
	2027
	2030

	Численность населения, чел
	87
	90
	90
	92
	92
	95
	100
	106

	Добыча воды, тыс. м3
	4,16
	4,31
	4,23
	4,32
	4,24
	4,31
	4,41
	4,67

	Полезный отпуск всего, тыс. м3
	3,65
	3,78
	3,78
	3,86
	3,86
	3,99
	4,20
	4,45

	Потери воды всего, тыс. м3
	0,51
	0,53
	0,45
	0,46
	0,38
	0,32
	0,21
	0,22

	%потерь
	14,0
	14,0
	12,0
	12,0
	10,0
	8,0
	5,0
	5,0


Численность населения предоставлена администрацией сельсовета, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчётный срок в селах  Успенское, Фатуевка, с. Азясь,   п. Отрадный и  его обеспеченности на одного человека.
Из таблиц видно, что к 2030 году водопотребление населением Успенского сельсовета Мокшанского района увеличится за счет увеличения численности населения и  уменьшения потерь воды в результате ремонтных работ относительно водопотребления в 2018-2019годах.
 Существующие водозаборы обеспечат требуемую мощность, но для надежного и качественного водоснабжения необходимо поэтапно провести капитальный ремонт водозаборных сооружений, водонапорных башен, заменить изношенные водопроводные сети, установить приборы учета воды  в Успенском сельсовете Мокшанского района Пензенской области.

Графическая часть

Схема системы водоснабжения с. Успенское, Мокшанского района, Пензенской области
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Схема системы водоснабжения ул. Заречная, Мокшанского района, Пензенской области
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Схема водоснабжения п. Отрадный Успенского сельсовета Мокшанского района, Пензенской области.
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