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	АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОРНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ



	от
	28.12.2020
	№
	117

	с.Подгорное






Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом Подгорненского  сельсовета  Мокшанского района Пензенской области,

администрация Подгорненского  сельсовета 
Мокшанского района Пензенской области  постановляет:
 
1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Подгорненского  сельсовета Мокшанского района Пензенской области, прилагается.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Подгорненского  сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 19.06.2014 № 49  «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Подгорненского  сельсовета Мокшанского района Пензенской области».
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене
«Вести Подгорненского  сельсовета» и на официальном сайте администрации Подгорненского  сельсовета Мокшанского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http:// podgornoe.pnzreg.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу администрации Подгорненского  сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
 
 Глава администрации Подгорненского сельсовета                                              
Мокшанского района Пензенской области                                  О.Н. Левашова
ООО «Пензенский энергосервисный центр»


 
	УТВЕРЖДАЮ:
 Глава администрации
Подгорненского сельсовета 
Мокшанского района Пензенской области
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ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Подгорненского сельсовета  Мокшанского  района Пензенской области являются:
· Федеральный закон Российской Федерации от 7.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
·  Постановление Правительства РФ от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения  и водоотведения».
· Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
· Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;
· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
· СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330;
· СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;
· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной   инфраструктуры  муниципальных  образований»;
·  Генеральный план территории Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области утвержден решением Комитета местного самоуправления Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области  от 19.08.2009г. №50-6/5.

В соответствии с  ФЗ Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), во исполнение постановления Правительства Пензенской области от 29.10.2010 № 680-п об утверждении долгосрочной целевой Программы Пензенской области «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2015-2025 годы», руководствуясь постановлением  Правительства РФ от 14.06.2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», в соответствии с Уставом Подгорненского сельсовета  Мокшанского района Пензенской области   утвержден «Генеральный план развития территории Подгорненского  сельсовета Мокшанского района Пензенской области» решением Комитета местного самоуправления от 19.08.2009г. №50-6/5.

Основные цели Программы:
· модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, комплексное улучшение условий проживания граждан и развитие населенных пунктов Пензенского  района,
· привлечение инвестиций, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
· строительства и реконструкции систем водоснабжения
· реконструкции источников электроснабжения

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
· повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения
· улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
· снижение нерациональных эксплуатационных затрат
· комфортность и безопасность проживания населения
· создание условий для приведения существующего жилищного фонда к нормам, обеспечивающим комфортные условия проживания
· повышение уровня благоустройства и санитарного содержания  муниципального образования Подгорненский сельсовет Мокшанского  района Пензенской области.


Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Разработка и последующая реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства  Мокшанского района Пензенской области на 2017-2025 годы»  должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и возможность подключения объектов нового строительства к сетям водоснабжения в соответствии с генеральным планом развития  Подгорненского  сельсовета Мокшанского района  Пензенской области.
На основании  Федерального закона  от 07 декабря 2011 г.  № 416-ФЗ                               «О водоснабжении и водоотведении»,  для создания долгосрочной целевой программы разработаны схемы водоснабжения и  водоотведения,  представляющие собой комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий по основным направлениям, отражающий технические, правовые  и экономические проблемы с предложением  путей их решения.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«Схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок.
В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения Подгорненского сельсовета  Мокшанского района Пензенской области используются следующие термины и определения:
· «водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;
· «источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;
· «расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;
· «система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;
· «зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);
· «зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» – часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;
· «зона действия канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» – часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;
· «схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;
· «электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:
· определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;
· определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
· повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
· минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
· обеспечение жителей Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области водоснабжением и водоотведением;
· строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается на срок не менее 10 лет.










Схема водоснабжения и водоотведения должна содержать:

1. основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
2. прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод, сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;
3. зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и  нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
4. карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, определение в соответствии со схемой подключения объектов к централизованным системам горячего водоснабжения и водоотведения;
5. границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
6. перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации;
7. сведения о выводе объектов централизованной системы горячего водоснабжения из эксплуатации.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О  ПОДГОРНЕНСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ МОКШАНСКОГО РАЙОНА  ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Характеристика  Подгорненского    сельсовета Мокшанского  района                       Пензенской области
Общие сведения
                   Территория сельсовета состоит из единого массива и граничит с Широкоисским, Плесским, Богородским, Успенским сельсоветами Мокшанского района, Блиновским, Андреевским сельсоветами Каменского района, Виргинским сельсоветом Нижнеломовского района Пензенской области.
На территории сельсовета находятся пять населенных пунктов: село Подгорное, деревня Большая Хомяковка, село Дмитриевка, село Озерки, поселок Решительный.
 Административным центром сельсовета является село Подгорное.
                    По состоянию на 2018 год на территории Подгорненского сельсовета численность населения  составила  893 человека. 
          Ближайшая железнодорожная станция Симанщина расположена в с. Нечаевка  Мокшанского района Пензенской области на расстоянии 43 км от с. Подгорное.  Расстояние от  с. Подгорное до  административного центра  района – р.п. Мокшан 21 км, до областного центра – г. Пенза  65 км.

        В структуре современного расселения доминирует административный центр – село Подгорное. В нем сосредоточены все социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.
       Основная транспортная магистраль, проходит по дороге с твердым покрытием   
«Москва-Самара», соединяет село Подгорное  с административным центром  района                        р.п. Мокшан.
Одним из основных критериев развития сельских поселений, является демографическая устойчивость.  Динамику численности населения определяет три показателя: рождаемость, смертность и миграция.
Целью демографического прогноза является оценка его численности на перспективу, соответствующую расчетным срокам. Без этого не могут быть определены перспективы производства, развития социальной инфраструктуры, занятости населения, безработица и другое.
   На 2018г. численность  постоянного населения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области составила 893  человека. На протяжении последних лет на территории Подгорненского сельсовета наблюдается постепенное снижение численности населения. Спад рождаемости и естественного прироста отражает сложность переходного периода в нашей стране. Генпланом развития территории Подгорненского сельсовета  на расчетный срок прогнозируется небольшое увеличение численности населения, в основном, в с. Подгорное.  Следует отметить, что численность населения может увеличиться при создании более благоприятной экономической ситуации как в целом по району, так и в данном сельсовете  изменится в сторону наибольшего увеличения.
В настоящее время проблемой для сельсовета остается снижение численности населения, так же основные угрозы связаны со старением населения, миграцией и несоответствием квалификации работников требованиям развития производительных сил.
Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать увеличение показателей естественной прибыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни.
Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:
· снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;
· укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;
· повышение уровня рождаемости укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания;
· проведение активной миграционной политики, направленной на переселение жителей из других регионов Российской Федерации и соотечественников, проживающих за рубежом.
        В структуре современного расселения доминирует административный центр – село Подгорное. В нем сосредоточены все социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.

                                                                                                                          
Планировочная организация территории Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
Жилая зона
       Проектом  предусматривается,  строительство на территории поселений будет осуществляться  за счет резервных территорий внутри населенных пунктов.
        Главным планировочным центром муниципального образования является село Подгорное. Существующая застройка в основном организованна индивидуальными жилыми домами и общественными зданиями, расположенными вдоль улиц. Центральной улицей села Подгорное является улица Подгорная, на которой находятся в основном общественные организации, жилые дома малоэтажной застройки.
       Второстепенными планировочными центрами являются село Дмитриевка, село Озерки, деревня Большая Хомяковка, поселок Решительный. В селе Дмитриевка имеются социально-значимые объекты клуб, магазин, школа + фап, контора. Село имеет водопроводную сеть, газифицировано, телефонизировано. В других населенных пунктах социально-значимых объектов нет.
Жилье – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития муниципального образования  Подгорненский сельсовет. Жилищный фонд представлен индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. 
Жилищный фонд различной формы собственности на территории муниципального образования  составляет 24444,0 кв.м. Средняя обеспеченность общей  площадью по сельсовету составляет  24,2 кв.м.
Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жильем, плотности заселения.  Качественный аспект -  это обеспечение жилого фонда достаточным уровнем инженерного обустройства.         Село  Подгорное  и село  Дмитриевка обеспечены  объектами социальной и инженерной  инфраструктуры.
Жилой фонд имеет инженерное обеспечение:
 - 100% - подключение к электроснабжению.  
  - Газифицированы села с. Подгорное, с. Дмитриевка.  В с. Озерки  и пос. Решительный газа нет.
 - Система централизованного водоснабжения существует в селах Подгорное и Дмитриевка. Жители остальных населенных пунктов используют для водоснабжения шахтные колодцы. 
- Централизованного водоотведения в муниципальном образовании нет. Незначительное количество жилых зданий и зданий культурно-бытового назначения канализовано посредством выгребов с удалением нечистот ассенизационным транспортом. Население, проживающее в частном секторе, пользуется дворовыми уборными.
- Централизованным теплоснабжением обеспечено образовательное учреждение МБОУ НШ-ДС  с. Широкоис филиал в с. Подгорное. 
Здания общественного и производственного назначения отапливаются от автономных котельных, работающих на газе.
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива- дрова.  
Анализ современного состояния градостроительной ситуации  и жилищного фонда выявил ряд проблем на территории Подгорненского сельсовета.
- недостаточный уровень инженерного обустройства,
 – тротуары, преимущественно, в грунтовом  исполнении,
      -  не все дороги имеют твердое покрытия и уличное освещение. 
Проблемы в области системы водоснабжения:
Износ оборудования и трубопроводов системы централизованного водоснабжения.  
  Развитие поселения в целом зависит от создания благоприятных инвестиционных условий для развития  малого бизнеса, в том числе, придорожного сервиса, сельскохозяйственного производства.  

Производственная  и сельскохозяйственная базы.
Производственный сектор выполняет одну из самых важных функций в решении социальных проблем, налаживании устойчивого развития сельских территорий, обеспечении занятости и поддержания доходов сельского населения.
В целом экономическое развитие поселения носит удовлетворительный характер, при определенных обстоятельствах может иметь все предпосылки к дальнейшему экономическому росту.
В условиях рыночной экономики перспективы развития муниципального образования все больше зависят от малого и среднего предпринимательства, формирующего оптимальную структуру рынка и являющегося надежной налогооблагаемой базой.  Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест и производственных мощностей. Предприятия малого и среднего предпринимательства генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной структуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши».
Градообразующим предприятием муниципального образования является  сельское хозяйство. На современном этапе использование сельхозугодий осуществляется не в полном объеме. Существенную территорию Подгорненского сельсовета используется сельхозпредприятиями и крестьянскими хозяйствами. 
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 13322,0 га.
Освоенность территории сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 12582,2 га, или 94,4 % территории, в том числе 7351,2 га пашни.      Основными землепользователями в сельсовете являются сельскохозяйственные предприятия. Сельское хозяйство (растениеводство) Подгорненского сельсовета специализируется на производстве зерна.
Специализация животноводства – производство мяса крупного рогатого скота, производство молока.
Главными проблемами, сдерживающими рост промышленного производства,  являются устаревшая материальная база и нехватка квалифицированных кадров, как рабочих специальностей, так и инженерно-технического состава.
Малые предприятия, функционирующие на территории муниципального образования, в основном задействованы в сфере розничной торговли и оказания бытовых услуг населению. Производственные предприятия изначально находятся в более сложных финансовых условиях, особенно в части необходимого первоначального капитала.
Потребительский рынок, являющийся составной частью экономики обеспечивает потребности населения  в услугах торговли, общественного питания и бытовом обслуживании.

Зона специального назначения
В  зоны специального назначения включают территории, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, участками бытовых отходов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.
Оценка природных условий и ресурсов
Рельеф
Территория Подгорненского сельсовета расположена в пределах Сурско-Мокшанской возвышенности, и характеризуется более возвышенным положением платообразных участков, имеющих глубокое расчленение. 
Склоны спускающиеся от водоразделов к речным долинам изрезаны оврагами, балками и лощинами. Густота овражно-балочной сети более 0,4 км/кв.км.
       Климат
Климат на территории Подгорненского сельсовета умеренно-континентальный. Средняя температура летом составляет +19 град. С., зимой –13 град. С. Переход от зимы к лету сопровождается непродолжительной, но дружной весной, с резким колебанием температуры. Годовая сумма осадков в среднем составляет 480-500 мм, за вегетационный период для большинства сельскохозяйственных культур составляет 144 дня.
	Преобладающее направление ветров юго-восточное и юго-западное.
		Время вскрытия рек — первая декада апреля.
	Продолжительность снежного покрова — 141 день.
	Грунт зимой промерзает на глубину 0,8 м.
Снежный покров достигает до 29 см. и более. 
В целом климатические условия района благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
Водные ресурсы
Гидрографическая сеть представлена реками Скачки, Озерки и пруды.
 Самой крупной рекой протекающая по территории  сельсовета является  река Скачки,  которая протекает по территории сельсовета в его центральной части в направлении с юга на северо-восток. Река Озерки протекает в направлении с юго-запада на восток и впадает в реку Скачки. Вода во всех реках  используется для хозяйственных  нужд и водопоя скота. 
Питание водных объектов смешанное с преобладанием снегового. Средняя продолжительность половодья составляет 20-30 дней.               
1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 

1.1 Описание  системы и структуры системы водоснабжения поселения
Информация о системе централизованного водоснабжения Подгорненского сельсовета Мокшанского района   представлена администрацией сельсовета.         
Система централизованного водоснабжения существует в селах Подгорное и Дмитриевка, а жители села Озерки, деревни Большая Хомяковка, пос. Решительный пользуются колодцами, частными скважинами.
Инженерные системы и сети водоснабжения,  находятся на балансе и в управлении администрации муниципального образования Подгорненский сельсовет  Мокшанского района Пензенской области:
Село Подгорное – две артезианских скважины, две водонапорные башни и водопроводные сети,
Село Дмитриевка    –  каптаж, водонапорная башня, водопроводные сети,
Эксплуатирующей и обслуживающей  централизованные системы водоснабжения организации в Подгорненском сельсовете Мокшанского района нет. 
Система централизованного водоснабжения Подгорненского сельсовета  введена в эксплуатацию в 1985,1986 годы и состоит из  2 скважин, каптажа, водонапорных башен и водопроводных сетей общей протяжённостью 16,436км, выполненных из  полиэтиленовых и  труб  диаметром 110, 130мм. Прокладка водопровода – подземная.  Износ водопроводных сетей составляет от 30-90 %. Аварии на водопроводных сетях приводят к потерям воды от  10-  14% от объема воды подаваемой в сеть. 
Разработка и последующая реализация новых мероприятий долгосрочной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2017-2025г.г.», утвержденной Постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2010г. №680-пП» должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и возможность подключения объектов нового строительства к сетям  водоснабжения в соответствии с Генеральным планом развития муниципального образования  Подгорненский сельсовет Мокшанского района.
Источником централизованного  водоснабжения Подгорненского сельсовета  служат подземные воды.

Инженерное оборудование системы водоснабжения муниципального образования  
Подгорненский сельсовет Мокшанского района Пензенской области

         На территории села Подгорное имеются две артезианские скважины и две водонапорных башни. 
         На территории села Дмитриевка - каптаж,  водонапорная башня.         
Жители села Озерки, пос. Решительный,   деревни Большая Хомяковка используют для водоснабжения колодцы, частные скважины.
Артезианские скважины и водонапорные башни в селах введены в эксплуатацию  в 1985, 1986 годы и требуют капитального ремонта. 
Сеть поливочных технических водопроводов в населенных пунктах сельсовета отсутствует, что ведет к использованию питьевой воды для иных целей, в том числе для полива огородов, зеленых насаждений и т.д., создавая вторичный дефицит питьевой воды в летний сезон.
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Таблица 1 - Сведения об артезианских скважинах

	№
п/п
	Номер арт. скважины
	Место нахождения объекта
	Вид скважины
	Год ввода в эксплуатацию
	Глубина залегания скважины, м
	Диаметр обсадной трубы, мм
	Диаметр водозаборной трубы, мм
	Производительность  скважины, м3/сут.

	1
	
	Артскважина
с. Подгорное, ул. Усадьба
	бесфильтровая
	
1985
	
50
	-
	-
	н/д

	2
	
	Артскважина
с. Подгорное, ул. Ломовка
	бесфильтровая
	
1985
	
50
	-
	-
	н/д

	3
	
	Каптаж                        с. Дмитриевка,
ул. Ждановская
	бесфильтровая
	
1986
	
50
	-
	-
	н/д
	
240



                               








Таблица 2 - Сведения о водонапорных башнях
	 №
п/п
	Место нахождения объекта
	Краткая характеристика
	Высота башни, м
	Емкость бака, куб. м.
	Год ввода в эксплуатацию
	Процент износа, %

	1
	Водонапорная башня с. Подгорное,                  ул. Усадьба
	
металлическая
	
14,0
	
15,0
	
1985
	
н/д

	2
	Водонапорная башня с.Подгорное,                   ул. Ломовка
	
металлическая
	
14,0
	
15,0
	
1985
	
45

	3
	Водонапорная башня с. Дмитриевка,               ул. Ждановская
	
металлическая
	
14,0
	
15,0
	
1986
	
20




                                                                       Таблица 3 – Установленное насосное оборудование
	Место нахождения объекта
	Насосное оборудование
	Количество, шт.
	Мощность, кВт
	Производительность, м3/час

	Артскважина
с. Подгорное, ул. Усадьба
	
ЭЦВ 6-10-110
	
1
	
5,5
	
10

	Артскважина
с. Подгорное,                           ул. Ломовка
	
ЭЦВ 6-10-110
	
1
	
5,5
	
10

	Каптаж с. Дмитриевка
ул. Ждановская
	
ЭЦВ 6-10-110
	
1
	
5,5
	
10



В с. Подгорное режим работы насосов на скважине от 12 - 24 часа, в зависимости  от времени года.
В с. Дмитриевка режим работы насосов 8 часов.



Водопроводные сети системы водоснабжения муниципального образования                      Подгорненский   сельсовет Мокшанского района Пензенской области

В муниципальном образовании Подгорненский сельсовет протяженность водопроводных сетей составляет около 16,436км. Строительство водоводов и ввод в эксплуатацию происходил в 1985,1986 годах.  Материал трубопроводов – полиэтилен. Исполнение - подземная прокладка.  Основной группой потребителей услуг централизованного водоснабжения является население  муниципального образования. Централизованные сети водоснабжения находятся в собственности Подгорненского сельсовета.
В с. Подгорное централизованное водоснабжение от артезианских скважин  проходит по улицам: Усадьба, Малая Хомяковка, Подгорная, Луневка, Ломовка. Протяженность водопроводных  сетей составляет  11454м.
Строительство водопровода и ввод в эксплуатацию происходил в 1985год. Материал труб – полиэтилен ПЭ Ø110,130мм. На сети установлено 7 пожарных гидрантов и пять водоразборных колонок.   Износ водопроводных сетей составляет 70 %.
В с. Дмитриевка централизованное  водоснабжение от каптажа проложено по улицам: Ждановская, Скачковская. Материал труб – полиэтилен Ø110. Протяженность водопроводных  сетей составляет  4982м.  Водоразборных колонок – 3шт.   Износ составляет 85 %. 
За время эксплуатации некоторые участки водопроводных сетей износились и требуют ремонта или замены.
Уровень износа водопроводных сетей в селах Подгорненского сельсовета составляет около 75%.  Потери передаваемой воды при транспортировке и достигают от 10 - 14% от объема воды подаваемой в сеть. Согласно сведениям,   представленным администрацией сельсовета в 2019г. на сетях водопровода муниципального образования было 2 аварии. Ремонт магистральных сетей производится   за счет средств муниципального образования, а   ремонт ответвлений водопроводных  сетей от центрального водопровода до водопроводных вводов в здания потребителей  осуществляется за счет средств  потребителей воды. 
Аварийность  систем водоснабжения Засечного сельсовета приведена в      таблице 4.
                                                                                                        Таблица 4 
	№
	Наименование населенного пункта (можно по сельсовету)
	
2017
	
2018
	
2019

	1
	с.Подгорное
	1
	1
	2

	2
	с.Дмитриевка
	2
	1
	2




1.2.Описание территорий поселений, неохваченных централизованными системами водоснабжения
Обеспеченность жилого фонда Подгорненского сельсовета  водопроводом с подводом к жилым домам составляет  85%. 
На данный момент в Подгорненском сельсовете централизованное  водоснабжение отсутствует в с. Озерки, Большая Хомяковка,  поселок Решительный.  Застройка этих населенных пунктов – частные индивидуальные дома. Снабжение питьевой водой осуществляется от частных колодцев и собственных скважин.
           1.3. Описание технологических зон водоснабжения.
Хозяйственно- питьевой водопровод сел  Подгорное и Дмитриевка. 
Основным источником централизованного хозяйственно-питьевого  водоснабжения села Подгорное являются артезианские  скважины, расположенные  на ул. Усадьба и Ломовка.
 	В с. Дмитриевка основным источником централизованного хозяйственно-питьевого  водоснабжения служит каптаж по ул. Ждановская. 
Вода из источников водоснабжения подается в водонапорные башни и далее по сети к потребителям.
	                   1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.
Данные лабораторных анализов качества воды
Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Мокшанском районе» проведены микробиологические исследования и санитарно-гигиенические исследования воды питьевой  централизованных систем питьевого водоснабжения в целях установления соответствия (несоответствия) санитарным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». ГН2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно – бытового водопользования».
Протокол лабораторных исследований (испытаний) и измерений                          №5.1839 от 14 июня 2019г.
Проведен анализ воды в скважине в с. Подгорное, Мокшанского района,  Пензенской области – подземный источник централизованного водоснабжения. Скважина2 в                             с. Подгорное , ул. Ломовка. 
- Результаты органолептического анализа воды показали, что вода в скважине не превышает величины допустимого уровня по цветности и мутности. 
- Результат по количественному  химическому анализу показал, что содержание аммиака, нитратов (по NO2), (по NO3), сульфатов (по(SO4), хлоридов (по Cl), железа (по Fe) не превышает  величины  допустимого уровня.
- Результаты бактериологического исследования показали, что общих колиформных бактерий и термотолерантных  колиформных бактерий не обнаружено.

Протокол лабораторных исследований (испытаний) и измерений                          №5.1838 от 14 июня 2019г.
Проведен анализ воды в скважине в с. Подгорное, Мокшанского района,  Пензенской области – подземный источник централизованного водоснабжения. Скважина 1 в                             с. Подгорное , ул. Усадьба. 
- Результаты органолептического анализа воды показали, что вода в башне не превышает величины допустимого уровня по цветности и мутности. 
- Результат по количественному химическому анализу показал, что содержание аммиака, нитратов (по NO2), (по NO3), сульфатов (по(SO4), хлоридов (по Cl), железа (по Fe) не превышает  величину допустимого уровня.
Результаты бактериологического исследования показали, что общих колиформных бактерий и термотолерантных  колиформных бактерий не обнаружено.


1.5. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

1. Централизованным водоснабжением  охвачена  85% площади жилищного фонда Подгорненского сельсовета. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и отсутствие фильтрующих элементов ухудшают показатели качества питьевой воды.
2. Водопроводные сети на территории  муниципального образования,  проложенные в 1985, 1986 годах находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют поэтапной перекладки.
3. Оборудование муниципального образования  Подгорненского сельсовета Мокшанского района  требует  реконструкции  и капитального ремонта.
4. Низкая оснащенность приборами учета потребителей воды.



2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Новое строительство Генеральным планом предусматривается:  в границах села Подгорное на площади 6,6 га,  в границах села Дмитриевка индивидуальных жилых домов на площади 7,2 га,  в границах села Озерки предусматривается строительство индивидуальных жилых домов на площади 7,6 га, строительство индивидуальных жилых домов на площади 7,2 га,     в     границах деревни Большая Хомяковка. 
 Основной вид новой жилой застройки – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком. 
В настоящее время общая площадь жилищного фонда Подгорненского сельсовета Мокшанского района составляет 24444,0кв.м. Изменение функционального зонирования территории муниципального образования, в части создания планируемых жилых зон ГП не предусмотрено. Размещение нового строительства генпланом  предусматривается на свободной от застройки территории, в границах населенных пунктов поселения.
Обеспеченность населения общей площадью – 24,2кв. м. Нормативная жилая площадь, приходящаяся на 1 человека, 18 м².
Перспективными в отношении создания качественно новой жилищной среды являются                            село Подгорное. 
В целом экономическое развитие поселения носит удовлетворительный характер, при определенных обстоятельствах может иметь все предпосылки к дальнейшему экономическому  росту.
В условиях рыночной экономики перспективы развития муниципального образования все больше зависят от малого и среднего предпринимательства, формирующего оптимальную структуру рынка и являющегося надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест и производственных мощностей. Предприятия малого и среднего предпринимательства генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной структуры, занимают недоступные крупным предприятиям  «ниши».
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 12525,0 га. 
Существенную территорию Подгорненского сельсовета используется сельхозпредприятиями и крестьянскими хозяйствами. 
Направлением перспективы экономического развития сельсовета является развитие объектов сельскохозяйственного производства:
- расширение агропромышленного комплекса, привлечение в аграрный сектор предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, вовлечение граждан в экономическую деятельность,
- создание предприятий по переработке растениеводческой продукции, в том числе путем кооперации.
Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от численности населения.          В данной ситуации численность населения на проектный срок               ( по данным администрации сельсовета) увеличилась незначительно. 
Освоение земельных участков с целью жилищного строительства должно вестись после подготовки проекта планировки и последующего межевания территории.
Анализ динамики услуг водоснабжения  в селах Подгорное  и Дмитриевка показал, что к 2022 году общий объем потребления воды немного увеличится за счет  уменьшения потерь воды при транспортировке  и увеличения численности населения  в селах Подгорное и Дмитриевка. 
В с. Озерки, деревни Большая Хомяковка, поселке Решительный централизованного водоснабжения нет,  и строительство водопровода не  планируется в ближайшее время. 
В части развития централизованного водоснабжения предусматриваются мероприятия:
Реконструкция и капитальный ремонт  водонапорных башен и  артезианских скважин:
· Капитальный ремонт  артезианских скважин в селе  Подгорное, 
· замена водопроводных труб в селах Подгорное и Дмитриевка, 
· установка приборов учета воды на скважинах и у потребителей воды.
С целью обеспечения населения качественной питьевой водой для источников подземного водоснабжения (водозаборов) необходимо разработать проекты организации зон санитарной охраны с определением границ составляющих их поясов и разработать комплекс необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Располагаемые производственные площадки должны иметь самостоятельную систему водоснабжения, не закольцованную с хозяйственно-питьевой системой во избежание различных загрязнений.
Улучшить качество хозяйственно-питьевого водоснабжения можно реализацией следующих направлений:
- устройство поливочных водопроводов, как решение проблемы более экономичного расходования питьевой воды из подземных источников;
- проведение своевременных и качественных планово-предупредительных ремонтов систем водоснабжения, а также работ по их модернизации с заменой устаревшего технологического оборудования; 
- своевременное и качественное хлорирование водозаборных скважин, водопроводных сетей после замены насосов, ликвидации аварийных ситуаций, планово-предупредительных ремонтов, при неудовлетворительных анализах питьевой воды;
- своевременное ограждение скважин (ЗСО 1-го пояса), ремонт ограждений зон строгой санитарной охраны водозаборов, обеспечение правильного и безопасного режима их эксплуатации.
- доочистка и доведение качества воды до питьевого состояния потребителями, в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ Р 51232-98 (2002) «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».
Оснащение насосов частотными преобразователями имеет следующие преимущества по сравнению с использованием водонапорных башен:
- экономия  электроэнергии, в результате изменения частоты вращения ротора  электродвигателя, в зависимости от водоразбора,
  - регулирование давления в водопроводной сети, 
  - снижение потерь воды  (утечек) в результате устранения ненужных избытков давления в сети, 
 - бесперебойность подачи воды в холодный период,  
  - плавная работа насоса в режимах пуска и останова,
  - устройство частотного регулятора  дешевле, чем устройство новой водонапорной  башни.
Недостаток использования частотных преобразователей заключается в том, что при отключении электроэнергии не пополняется запас воды   в водонапорной башне. При установке насосов с частотными  преобразователями  необходимо имеет дизельный генератор.


3.  Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды. 

3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке

Водоснабжение, как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселений, требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.
В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и водоснабжения Подгорненского сельсовета Мокшанского района  являются артезианские воды. Общий водный баланс потребления воды в 2017-2019г.г. по данным администрации сельсовета представлен в таблице 5
                                                                                                Таблица 5
	Населенный пункт
	2017
	2018
	2019

	с.Подгорное
	35000
	30320
	30700

	с.Дмитриевка
	9200
	9070
	9110



Для сокращения и устранения непредвиденных затрат и потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления и устанавливается  плановая величина потерь воды. Наибольшую сложность при выявлении  аварийности определение скрытых утечек из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб ит.д. 

Потери из  водопроводной сети:
- потери из водопроводной сети в результате аварии, 
- скрытые утечки из водопроводной сети,
- утечки из водопроводной колонки, 
- утечки на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам, 
- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов. 
На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, к снижению объемов реализации всем категориям потребителям холодной воды.  
Основным потребителем воды является население, использующее воду для питья, хозяйственных нужд и полива зеленых насаждений в летний период. 
В селах Подгорное и Дмитриевка в индивидуальных домах, на скважинах, на производстве не установлены приборы учета воды. Потребление воды считается по расходу электроэнергии насосами при подъеме воды.  

3.2 Нормативы водопотребления
В муниципальном образовании Подгорненский сельсовет Мокшанского района  приборы учета количества отбираемой воды (водомеры) и устройство для замеров уровня подземных вод (пьезометры) на артскважинах отсутствуют. Учет водоотбора ведется по расходу электроэнергии и фактической производительности насосного оборудования. 
Нормативы потребления коммунальных услуг для населения Пензенской области по холодному водоснабжению и водоотведению установлены Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", Положением об Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, утвержденным постановлением правительства Пензенской области от 04.08.2010  № 440-пП.
Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях представлены в таблице 6.
Таблица 6
	N  
п/п
	Вид степени благоустройства
	Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях, куб. м на 1 человека, в месяц

	
	
	холодное водоснабжение
	горячее водоснабжение

	1  
	2 
	3      
	4      

	1.   
	Для населения, пользующегося водой из водоразборных колонок
	1,22
	-            

	2.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, без канализации
	1,72
	-            

	3.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных раковиной и мойкой, без туалета
	2,05
	-            

	4.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных раковиной и мойкой, с водонагревателем (электрическим или газовым), без туалета
	2,50
	-            

	5.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом и канализацией (либо сливом в выгребную яму), без ванн
	3,35
	-            

	6.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом и канализацией (либо сливом в выгребную яму), без ванн, с водонагревателем (электрическим или газовым)
	4,05
	-            

	7.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванной, без обогрева
	4,15
	-            

	8.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванными, с водонагревателем на твердом топливе
	4,55         
	-            

	9.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванной, с водонагревателем (электрическим или газовым), без туалета
	4,38         
	-            

	10.  
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванной, с водонагревателем (электрическим или газовым) при наличии туалета
	5,23         
	-            

	11.  
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванной с душем, с водонагревателем (электрическим или газовым), без туалета  
	5,77         
	-            

	12.  
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных душем с водонагревателем (электрическим или газовым)
	6,35         
	-            

	13.  
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), с водонагревателем (электрическим или газовым),           
оборудованных:
	
	-            

	13.1.
	ванной длиной 1200 мм с душем
	6,57         
	-            

	13.2.
	ванной длиной 1500 - 1700 мм с душем   
	6,63         
	-            

	13.3.
	ванной длиной 1650 - 1700 мм с душем   
	6,67         
	-            

	14.  
	Для жилых и многоквартирных домов с централизованным горячим водоснабжением, оборудованных душем    
	3,58         
	2,35         

	15.  
	Для жилых и многоквартирных домов с централизованным горячим водоснабжением, оборудованных:
	
	

	15.1.
	ванной длиной 1200 мм с душем
	4,18         
	2,82         

	15.2.
	ванной длиной 1500 - 1700 мм с душем
	4,4          
	3,2          

	16.  
	Для многоквартирных домов, построенных по типу общежитий, с централизованным горячим водоснабжением, в том числе:
	
	

	16.1.
	с общими душевыми
	1,96         
	0,65         

	16.2.
	с душем при всех жилых комнатах
	2,27         
	1,03         

	16.3.
	с общими кухнями и общими блоками на этажах
	2,63         
	1,49         

	16.4.
	с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания
	2,8          
	1,69         

	17.  
	Для многоквартирных домов, построенных по типу общежитий, с холодным водоснабжением при наличии туалета
	2,32         
	-            

	18.  
	Для многоквартирных домов, построенных по типу общежитий, с холодным водоснабжением при отсутствии туалета
	1,43         
	-            



Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка представлены в таблице 7.
Таблица 7
	N  
п/п 
	Наименование направления потребления воды
	Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка, куб. м на 1 кв. м земельного участка, в месяц

	1  
	2 
	3 

	1.  
	Полив земельного участка ручным методом
(при наличии воды из водоразборной колонки) 
	0,05                        

	2.  
	Полив земельного участка дождевальным методом (при наличии воды в доме или летнего водопровода)
	0,07                        



Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных представлены в таблице 8.


Таблица 8
	N  
п/п 
	Наименование сельскохозяйственного животного
	Норматив потребления коммунальной услуги по
холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для
водоснабжения и приготовления пищи для
сельскохозяйственного животного, куб. м на 1 голову такого животного, в месяц

	1  
	2
	3

	1.  
	Крупный рогатый скот:
	

	1.1.
	Коровы
	2,13                  

	1.2.
	Молодняк
	0,73                  

	2.  
	Свиньи на откорме
	0,55                  

	3.  
	Овцы
	0,17                  

	4.  
	Лошади
	1,82                  

	5.  
	Козы
	0,08                  

	6.  
	Кролики
	0,06                  

	7.  
	Куры (мясных и яичных пород)
	0,01                  

	8.  
	Индейки
	0,015                 

	9.  
	Утки
	0,06                  

	10. 
	Гуси
	0,05                  



В Подгорненском сельсовете Мокшанского района тариф потребления воды устанавливается на основании принятых решений на общепоселковых собраниях. 
Стоимость 1м3 воды  в 2018- 2019годах составил- 35,00 руб. 
Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.
Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах-15л/сек;   для коммунально - производственных  –  объектов – 15л/сек.
Наружное пожаротушение в селе Подгорное осуществляется от пожарных гидрантов в количестве семи штук, а в с. Дмитриевка, с. Озерки, д. Большая Хомяковка, пос. Решительный  -  из колодцев и водоемов. 
Расчетное количество одновременных пожаров в поселении – 1(1- в жилых зонах, 1- в коммунально - производственной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5л/с.  Продолжительность тушения пожара – 3часа. 

3.3. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Постановлением администрации  Мокшанского района Пензенской области утверждена целевая программа «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в муниципальном образовании Подгорненский   сельсовет Мокшанского  района на 2010-2020г». 
Программа утверждена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями), Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с последующими изменениями), Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
 Одной из задач данной Программы является 100%-е оснащение приборами учета всех потребителей воды.
В Подгорненском сельсовете Мокшанского района приборы учета воды не установлены: на скважинах, в индивидуальных домах,    в бюджетных организациях, на производственных предприятиях. 
Для обеспечения 100% оснащённости потребителей воды приборами учета, необходимо выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
На вводах в здания, подключенные к централизованному водоснабжению, проектируется устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85*                         « Внутренний водопровод и канализация здания».
Для учета расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом. Водомерным узлом планируется также оснастить все объекты водоснабжения, каждую действующую и планируемую артезианские скважины.
3.4 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельсовета
Все потребители централизованной системы водоснабжения обеспечены водоснабжением. Установленная мощность источников водоснабжения в сельсовете составляет 240,0м3/сут.
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения выявить не представляется возможным, в связи с отсутствием в Подгорненском сельсовете фактического потребления воды населением. 
Следует отметить, что в населенных пунктах сельсовета с централизованным водоснабжением  не установлены приборы учета воды и оплата производится за потребление электроэнергии насосами при подъеме воды из скважины. 
Производственные мощности системы водоснабжения сел Подгорное и  Дмитриевка Подгорненского сельсовета позволят производить подключения новых потребителей в населенном пункте при условии проведения капитального ремонта водозаборных сооружений.
3.5 Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения в Подгорненском сельсовете отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных газовых колонок и электрических водонагревателей. 
Строительство централизованно горячего водоснабжения нецелесообразно и экономически не выгодно.  
3.6 Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10лет с учетом различных сценариев развития поселений 
Прогнозный водный баланс представлен в таблице 9-10 
 Баланс спрогнозирован на основе фактического водопотребления в селах, прогноза численности населения на срок до 2030 года, расчета на снижение потерь воды в сетях,  за счет капитального ремонта объектов водоснабжения и сетей водопровода. 
                                                       Таблица 9 – Прогнозный водный баланс с. Подгорное

	Показатели /год
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2024 
	2027 
	2030 

	Численность населения, чел
	722
	731
	733
	735
	737
	739
	739
	742

	Добыча воды, тыс. м3
	33,35
	33,77
	33,87
	33,32
	33,43
	32,59
	32,59
	32,71

	Полезный отпуск всего, тыс. м3
	30,32
	30,70
	30,79
	30,87
	30,95
	31,04
	31,04
	31,16

	Потери воды всего, тыс. м3
	3,03
	3,07
	3,08
	2,45
	2,48
	1,55
	1,55
	1,55

	%потерь
	10
	10
	10
	8
	8
	5
	5
	5


                                                        Таблица 10 – Прогнозный водный баланс с. Дмитриевка
	Показатели / год
	2018 
	2019
	2020
	2021
	2022
	2024 
	2027
	2030

	Численность населения, чел
	216
	217
	218
	218
	218
	218
	218
	220

	Добыча воды, тыс. м3
	9,98
	10,02
	10,08
	9,90
	9,90
	9,61
	9,61
	9,70

	Полезный отпуск всего, тыс. м3
	9,07
	9,11
	9,16
	9,16
	9,16
	9,16
	9,16
	9,24

	Потери воды всего, тыс. м3
	0,90
	0,91
	0,91
	0,73
	0,73
	0,45
	0,45
	0,46

	%потерь
	10
	10
	10
	8
	8
	5
	5
	5




Численность населения предоставлена администрацией Подгорненского сельсовета, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчётный срок в селах Подгорное, Дмитриевка Подгорненского  сельсовета  Мокшанского района  и его обеспеченности на одного человека.
Оценка перспективных расходов воды на водоснабжение следующая: к прогнозному периоду произойдет незначительное увеличение   водопотребления в селах  Подгорное, Дмитриевка за счет увеличения численности населения и уменьшения потерь воды при транспортировке. 
Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства жилой застройки.
Для обеспечения противопожарных требований во всех населенных пунктах при необходимости предусматривается строительство пожарных водоёмов или резервуаров, привести в рабочее состояние существующие пожарные гидранты. Места расположения пожарных водоёмов и резервуаров решается при рабочем проектировании.
 Существующие водозаборы обеспечат требуемую мощность водоснабжения в селах Подгорненского сельсовета  Мокшанского района.   Для надежного и качественного водоснабжения  населенного пункта требуется провести обследование и поэтапный капитальный ремонт водозаборных сооружений, которые выработали свой нормативный срок, заменить изношенные трубопроводы, запорную арматуру на магистральных сетях, установить приборы учета воды.
Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

3.7. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.
Организации, осуществляющей холодное водоснабжение и эксплуатирующей водопроводные сети в Подгорненском сельсовете нет.







4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1 Предложения по строительству, реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения
На сегодняшний день обеспеченность населения Подгорненского  сельсовета  Мокшанского района централизованной системой водоснабжения составляет 90%.  Часть населения сельсовета пользуется водой из колодцев и индивидуальных скважин. Горячее водоснабжение в населенных пунктах Подгорненского сельсовета осуществляется от газовых или электрических водонагревателей. 
Для обеспечения перспективной подачи воды, для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения поселений, в соответствии с программой комплексного развития необходимо провести капитальный ремонт, реконструкцию (техническое перевооружение) действующих объектов, установить приборы учета воды.
Таблица 11– Перечень мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) действующих объектов и строительства новых объектов
	
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Капитальный ремонт артезианской скважины в   с. Подгорное  по      ул. Усадьба. 
	шт.
	2024-2025
	950,0

	2
	Капитальный ремонт артезианской скважины ул. Ломовка
	шт.
	2026-2027
	950,0

	
	Итого: 
	
	
	1900,0




4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

В разделе содержится следующая информация:
1) сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих абонентов);
2) сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки);
3) сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусматривается увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства, уплотненной застройкой поселения);
4) сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения зон влияния источников воды;
5) сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды;
6) сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;
7) сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;
8) сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен;
9) сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоснабжения;
10) сведения о применяемых приборах коммерческого учета водопотребления.


Предлагается выполнение работ по реконструкции линейных объектов системы водоснабжения  Подгорненского сельсовета  Мокшанского района Пензенской области.

 Таблица 12 – План работ по реконструкции и ремонту линейных объектов системы водоснабжения.
	Наименование работ
	Сумма (тыс. руб.)

	
Капитальный ремонт существующих систем водоснабжения с заменой трубопроводов Ф110, протяженностью 300м в  с. Подгорное                 

	250,0

	Капитальный ремонт существующих систем водоснабжения с заменой трубопроводов Ф110, протяженностью 200м в  с.Дмитриевка                 

	200,0

	 Итого
	450,0



5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения
В разделе содержится следующая информация:
1) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  на водный бассейн    предлагаемых  к  новому  строительству  и  реконструкции  объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;
2) сведения  о  мерах  по  предотвращению  вредного    воздействия    на окружающую среду  при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

На территории  Подгорненского   сельсовета Мокшанского района промышленных предприятий, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду, не имеется.
Земельные участки, обремененные ограничениями по их хозяйственному использованию в сельсовете, состоят из территорий: водоохранных зон и прибрежных полос рек, охранных зон линий электропередач, газопроводов, кабеля связи, санитарно-защитных  зон охраны источников водоснабжения, производственных зон, ветеринарных объектов, свалок.
Земельные участки водоохранных зон размещены вдоль рек и водоёмов. Ширина водоохранной зоны рек от 50 - 200 м. Водоохранные зоны установлены согласно Водному кодексу Российской Федерации, утвержденного 03.06.2006г. № 74-ФЗ (статья 65).
В водоохранных зонах запрещается:
1. использование сточных вод для удобрения почв;
2. размещение  кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам  и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.
Минимальная ширина водоохранной зоны озер и болот принимается при площади акватории до 2 кв.км – 300 м, от 2 кв.км и более – 500 м.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или левого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещается:
1. распашка земель;
2. размещение отвалов размываемых грунтов;
3. выпас сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, ванн.
Согласно санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25.09.2007г. №74:
Санитарно-защитная зона – 50м для кладбищ;
Санитарно-защитная зона – 100м для автозаправочной станции;
Санитарно-защитная зона  – 50м - 300м для производственных зон; 
Санитарно-защитная зона предназначена для:
· обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;
· создания санитарно-защитного барьера между территорий предприятия и территорией предприятия и территорией жилой застройки;
· организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих   фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.
Согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1110 – 02 (дата введения 14.03. 2002 г.), зона санитарной охраны подземных водозаборов – 30метров.
В зоне санитарной охраны подземных водозаборов запрещается:
· применение удобрений и ядохимикатов;
· размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтраций, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.
В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995г.  №578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 2 метра с каждой стороны.
Согласно правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992г. №9, для исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ по 25метров от оси трубопровода с каждой стороны.
Согласно СНиП 2.05.06-85 для газопроводов давлением от 3 до 6 кгс/см² охранная зона равна 7 м, от 6 до 12 кгс/см² - 10м.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением Настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается:
· перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;
· открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки;
· устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
Согласно «Правилам охраны электрических сетей свыше 1000вольт», утвержденных Постановлением Правительства от 26.03.84г.№255 охранная зона с учетом усредненных расстояний между крайними проводами равна:
· 110кВ – 23,0м;
· 35кв – 17,5м;
· 10кв – 10,5м.
Охранные зоны устанавливаются в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения

ЗСО объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с целью:
· обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения;
· предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов.
Таблица 13 – Регламенты использования  территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

	Наименование зон и поясов
	Запрещается
	Допускается

	I пояс ЗСО
	- Все виды строительства;         - Выпуск любых стоков;                  - Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;                  - Проживание людей;                 - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров
	- Ограждение и охрана;                                            - Озеленение;                                                               - Отвод поверхностного стока  на очистные  сооружения;                                                              - Твердое покрытие на дорожках;                           - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС;                                                    - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д.;           - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита

	II и III пояса
	- Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;                                           - Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ
	- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов;                                              - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока);          - В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов,  накопителей промстоков, шламохранилищ и др.




Предложения по установлению зоны санитарной охраны источников подземных вод

Гидрографическая сеть представлена реками Скачки, Озерки и пруды.
   Реки используются для хозяйственно-питьевых нужд. Поселение располагает также запасом подземных вод, которые могут быть использованы для хозяйственно-питьевых целей.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» зоны санитарной охраны источников подземных вод устанавливается из трех поясов:
1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважины принимается 30 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.
2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 40 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны. Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом. 
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водотоков – санитарно-защитной полосой.
Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
· от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;
· от водонапорных башен – не менее 10 м;
· от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.
6. Оценка объемов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
В разделе содержится следующая информация:
1) Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненная в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости (либо принятую по объектам - аналогам), по видам капитального строительства и видам работ;
2) Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах, установленных территориальными справочниками (либо в ценах, принятых по объектам аналогам) на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.
Предварительный расчет стоимости выполнения работ
Общие положения
В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.
В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.
Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно письму Министерства регионального развития Российской Федерации.
Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2018, изданным Министерством регионального развития РФ.
Объемы работ и капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 14
Таблица 14
	№
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Капитальный ремонт артезианской скважины в   с. Подгорное  по      ул. Усадьба. 
	шт.
	2024-2025
	950,0

	2
	Капитальный ремонт артезианской скважины с. Подгорное  ул. Ломовка
	шт.
	2026-2027
	950,0

	3
	
Капитальный ремонт существующих систем водоснабжения с заменой трубопроводов Ф110, протяженностью 300м в  с. Подгорное                 

	пм
	2022
	250,0

	4
	Капитальный ремонт существующих систем водоснабжения с заменой трубопроводов Ф110, протяженностью 200м в  с. Дмитриевка                 

	пм
	2023
	200,0

	
	Итого
	
	
	2250,0



Капитальные вложения в капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения могут составить порядка 2250,0 тыс. рублей. Система  водоснабжения муниципального образования Подгорненский   сельсовет Мокшанского района нуждается в постоянных капитальных вложениях для выполнения основных поставленных задач - для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения поселений.

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.
Принципами развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования Подгорненский сельсовет Мокшанского  района Пензенской области   является:
- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям,
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов.
Основными задачами по развитию систем централизованного водоснабжения являются:
- реконструкция и модернизация артскважин, водонапорных башен, водопроводной сети, в том числе замена изношенных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышение надежности водоснабжения и снижение аварийности,
Замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, бесперебойной подачи воды потребителям,  в том числе на нужды пожаротушения.
Целевые показатели, используемые для оценки развития централизованных систем водоснабжения  Подгорненского сельсовета Мокшанского района и их фактические и перспективные значения  представлены в таблице 15.
                                                                                                  			 Таблица 15
	
Показатель
	
Ед. изм.
	Базовый показатель 2019г. 
	Целевые показатели

	
	
	
	2019
	2030

	Показатели качества воды

	Доля проб питьевой воды, соответствующей требованиям подаваемой арт. скважиной в распределительную сеть
	
%
	
-
	
-
	
100

	Показатели надежности и бесперебойности услуг

	

Удельное количество повреждений на водопроводных  сетях сельсовета 
	   

ед./10км
	

7
	

5
	

3

	Доля уличной сети, нуждающей в замене
	%
	75
	70
	15

	
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг в  селах Подгорное,  Дмитриевка


	

час./сут.
	


24
8
	


24
8
	


24
8

	Износ системы коммунальной инфраструктуры (в среднем по сельсовету)
	
%
	
85
	
85
	
15

	Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды

	Энергоэффективность водоснабжения 
	кВт ч/м3
	н/д
	1,15
	0,95

	Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими расходомерами 
	%
	-
	-
	90

	Уровень потерь питьевой воды
	%
	12
	12
	5

	Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	       45
	       55
	      80

	Обеспечение доступа населения к услугам централизованного водоснабжения

	Доля населения, проживающего в индивидуальных домах, подключенных к центральному водоснабжению.
	
%
	
80
	
80
	
90

	Показатели качества обслуживания абонентов.

	Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов.
	
%
	
н/д

	
86
	
90



8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения.
 На момент разработки схем водоснабжения в Подгорненском сельсовете Мокшанского района не выявлены   бесхозяйные сети  централизованного  водоснабжения. 

ВОДООТВЕДЕНИЕ.

1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

1.1 Описание структуры системы сбора очистки и отведения сточных вод на территории поселения
Информация о системе водоотведения предоставлена администрацией Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
На территории сельсовета централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Основные потребители воды – это население с частными домовладениями. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. 
1.2  Описание  результатов технического обследования централизованной системы
водоотведения.
Централизованное  водоотведение в  Подгорненском сельсовете Мокшанского района отсутствует.
         1.3 Описание технологических зон водоотведения
Технологические зоны водоотведения в Подгорненском сельсовете отсутствуют. Во всех населенных пунктах сельсовета  нет системы централизованного водоотведения.
1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.
Очистные сооружения в Подгорненском сельсовете отсутствуют и утилизация осадков не производится.
 1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей.
Централизованное водоотведение в  населенных пунктах отсутствует. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом индивидуально населением.
	1.6  Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.
В настоящее время очистные сооружения в сельсовете отсутствуют.
Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах сельсовета создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь приведёт к заболеваниям среди местных жителей.
1.7 Описание территории муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.
Территория  Подгорненского сельсовета Мокшанского района  не охвачена централизованной системой водоотведения.
          1.8 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения.
Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:
· отсутствие централизованной системы водоотведения,
· отсутствие очистки сточных вод,
· недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.
   2.   Балансы сточных вод в системе водоотведения.
            2.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему
водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.
Централизованное водоотведение в Подгорненском сельсовете отсутствует и учет поступления сточных вод не ведется.
2.2 Оценка 	фактического  притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.
На территории  Подгорненского сельсовета отсутствуют ливневые канализации и дренажные системы.
    2.3 Сведения об	оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.
	 В  Подгорненском сельсовете отсутствует  централизованная система водоотведения и, соответственно,  отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод.


2.4  Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев развития поселений.
В связи с недостаточной численностью населения, строительство централизованной канализации в с. Подгорное и с. Дмитриевка на расчетный срок не предусматривается. В населенных пунктах сельсовета рекомендуется установка септиков заводского изготовления. 
          3. Прогноз объема сточных вод 
    	3.1	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в
централизованную систему водоотведения.
Сведения о фактическом поступлении сточных вод отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения.
            3.2.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений.
Строительство очистных  сооружений   на   территории Подгорненского сельсовета  не   планируется.     
     4 . Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.
                  4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития
централизованной системы водоотведения.
Строительство централизованной  системы водоотведения в Подгорненском сельсовете на расчетный срок нецелесообразно  из- за  низкой численности населения.
                 4.2 Организация централизованного  водоотведения на территориях поселений, где оно отсутствует. 
Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе в Подгорненском сельсовете Мокшанского района не планируется. 
Использование выгребных ям или надворных уборных, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, может привести к загрязнению территории. 
Сточные воды (при норме удельного водоотведения в неканализованных  районах                     25 л/сут на одного жителя  по СП 32.13330.2012г.) населенных  пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях «Биокси» из водонепроницаемых материалов фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной  сточной воде,  либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие канализационные очистные сооружения, объем накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. 
Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда «БИОКСИ» зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.
При использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

Частная жилая застройка муниципального образования может быть оборудована надворными уборными с бетонными выгребами или локальными очистными сооружениями (ЛОС) (системами глубокой очистки сточных вод).
Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил стабилизируется в аэробных условиях и один раз в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэрлифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и может использоваться в качестве удобрения.
Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.
ЛОС могут использоваться как для отдельных домов, так и для группы домов, а так же и для объектов социально-бытового назначения.
Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков определяется при рабочем проектировании в зависимости от местных условий.
Также возможно строительство централизованной системы водоотведения на территории сел имеющих централизованную систему водоснабжения. Для этого необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
· строительство биологических очистных сооружений (БОС);
· строительство новых сетей канализации;
· присоединение жилых домов к централизованной системе водоотведения на основе рекомендаций ДЕЗа и заявлений граждан.

5 . Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Централизованной канализации в муниципальном образовании Подгорненский сельсовет Мокшанского района Пензенской области нет.
   
  6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

При выборе площадок под размещение новых сооружений централизованной системы водоотведения необходимо обеспечение соблюдения санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков.

7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.
 Бесхозяйных сетей  централизованного  водоотведения в  Подгорненском сельсовете Мокшанского района Пензенской области  нет.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Информация о системе водоснабжения и водоотведения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области предоставлена администрацией сельсовета.  На сегодняшний день централизованным водоснабжением на территории сельсовета обеспечены  села Подгорное,  Дмитриевка.
Существующая демографическая ситуация в Подгорненском  сельсовете  не позволяет обеспечить все население качественными услугами. Доступность услуг централизованных сетей водоснабжения  зависит от территориальной и географической составляющей. Прокладка коммунального хозяйства к отдаленным объектам в перспективе возможна только при обосновании  экономической эффективности соответствующих  инвестиционных проектов.
Износ инженерного оборудования составляет  80%.
 Прогнозный водный баланс муниципального образования  в таблицах 16-17
                                                  Таблица 16 – Прогнозный водный баланс с. Подгорное

	Показатели /год
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2024 
	2027 
	2030 

	Численность населения, чел
	722
	731
	733
	735
	737
	739
	739
	742

	Добыча воды, тыс. м3
	33,35
	33,77
	33,87
	33,32
	33,43
	32,59
	32,59
	32,71

	Полезный отпуск всего, тыс. м3
	30,32
	30,70
	30,79
	30,87
	30,95
	31,04
	31,04
	31,16

	Потери воды всего, тыс. м3
	3,03
	3,07
	3,08
	2,45
	2,48
	1,55
	1,55
	1,55

	%потерь
	10
	10
	10
	8
	8
	5
	5
	5


                                                      
                                              Таблица 17 – Прогнозный водный баланс с. Дмитриевка
	Показатели / год
	2018 
	2019
	2020
	2021
	2022
	2024 
	2027
	2030

	Численность населения, чел
	216
	217
	218
	218
	218
	218
	218
	220

	Добыча воды, тыс. м3
	9,98
	10,02
	10,08
	9,90
	9,90
	9,61
	9,61
	9,70

	Полезный отпуск всего, тыс. м3
	9,07
	9,11
	9,16
	9,16
	9,16
	9,16
	9,16
	9,24

	Потери воды всего, тыс. м3
	0,90
	0,91
	0,91
	0,73
	0,73
	0,45
	0,45
	0,46

	%потерь
	10
	10
	10
	8
	8
	5
	5
	5






                                                       
Численность населения предоставлена администрацией сельсовета, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчётный срок в селах Подгорное, Дмитриевка и его обеспеченности на одного человека.
Из таблиц видно, что к 2030 году водопотребление населением Подгорненского сельсовета Мокшанского района увеличится за счет уменьшения потерь воды в результате ремонтных работ относительно водопотребления в 2018-2019годах.
[bookmark: _GoBack] Существующие водозаборы обеспечат требуемую мощность, но для надежного и качественного водоснабжения необходимо поэтапно провести капитальный ремонт водозаборных сооружений, водонапорных башен, заменить изношенные водопроводные сети, установить приборы учета воды  в Подгорненском сельсовете Мокшанского района Пензенской области.
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