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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕССКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от
	30.06.2017 
	№  
	       46


с. Плесс

Об утверждении Программы Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области  на период 2017-2021 годы  с перспективой до 2026 года

      В соответствии с, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 204  «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Уставом Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (с последующими изменениями),-

Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области постановляет:

           1. Утвердить  Программу  Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период 2017-2021 годы с перспективой до 2026 года,  согласно приложению.

  2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вести Плесского сельсовета».

 3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

 4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   и. о главы администрации Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
 И. о Главы администрации

Плесского сельсовета  

Мокшанского района 

Пензенской области                                                                                   Е.М.Чижикова     

Приложение

 к постановлению администрации

Плесского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

 от 30.06.2017 №  46

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЛЁССКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2017-2021 ГОДЫ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2026 ГОДА
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЛЁССКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2021 ГОДЫ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2026 ГОДА 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плёсского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период 2017-2021 годы с перспективой до 2026 года

	Основание для разработки Программы
	- Распоряжение Главы администрации Плёсского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;

- Договор на выполнение работ по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плёсского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период 2017 - 2021годы с перспективой до 2026 года;

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

	Ответственный исполнитель
Программы 
	Администрация Плёсского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	Соисполнители
Программы
	Общество с ограниченной ответственностью «Пензенский энергосервисный центр»

	Цели Программы
	1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Плёсского сельсовета Мокшанского района и муниципальных целевых программ.

2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях:

· повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

· обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем;

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Целевые индикаторы и показатели
	Снижение потерь коммунальных ресурсов:

- теплоснабжение до 5%;

- водоснабжение до 12%;

- водоотведение до 12%;

- газоснабжение до 4%;

- электроснабжение до 3%.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2017-2026 годы.

1 этап – 2017 год;

2 этап – 2018 год;

3 этап – 2019 год;

4 этап – 2020 год;

5 этап – 2021 год;

6 этап – с 2022 по 2026 год;

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Объем финансирования Программы составляет 34020,0 тыс. руб. в т.ч. по видам коммунальных услуг:

Электроснабжение – 360,0 тыс. руб.;

Водоснабжение – 17140,0 тыс. руб.;

Водоотведение – 13750,0 тыс. руб.;

Газоснабжение – 2500,0 тыс. руб.;

Утилизация (захоронение) ТБО – 270,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

Предложения по созданию эффективной системы контроля за исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса.

Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры.

Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов.

Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. 


ВВЕДЕНИЕ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плёсского сельсовета Мокшанского района Пензенской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плёсского сельсовета является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плёсского сельсовета представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Плёсского сельсовета.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плёсского сельсовета Мокшанского района Пензенской области являются:

· инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

· взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

· обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

· повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

· совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

· повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

· обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плёсского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плёсского сельсовета Мокшанского района Пензенской области базируются на следующих принципах:

– системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

– комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плёсского сельсовета.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Плёсского сельсовета, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Администрация Плёсского сельсовета Мокшанского района осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

2. Глава администрации Плёсского сельсовета Мокшанского района Пензенской области осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плёсского сельсовета, утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации сельского поселения или сторонней организации.

Глава администрации Плёсского сельсовета Мокшанского района Пензенской области имеет право:

– запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Плёсского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Плёсского сельсовета Мокшанского района Пензенской области:

– выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плёсского сельсовета;

– организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плёсского сельсовета;

– организует экспертизу Программы;

– организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Плёсского сельсовета имеет право:

– запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Плёсского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Плёсского сельсовета, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плёсского сельсовета на 2017-2020 годы с перспективой до 2025 г., реализуется по этапам:

1 этап – 2017 год;

2 этап – 2018 год;

3 этап – 2019 год;

4 этап – 2020 год;

5 этап -2021 год;

6 этап – с 2022 года по 2026 год.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛЁССКОГО сельсоветА Мокшанского района пензенской области
Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

Общая площадь сельсовета составляет – 22587,98 га.

Численность населения проживающего на территории сельсовета (на 01.01.2017 г.) – 1571 человека.

Темп роста численности населения (2006/2017 гг.) – снижение численности на 8%.

Общая площадь жилищного фонда (на 2017 г.) – 54757,0 м2, из них в с. Плёсс – 12640,0 м2, в с. Михайловка – 12067,0 м2, в с. Марфино – 5400,0 м2, в с. Скачки – 10492,0 м2, в с. Знаменское – 6484,0 м2, в д. Николаевка – 2017,0 м2, в д. Пичуевка – 520,0 м2, в п. Дачный – 2090 м2, в п. Мокрый – 440 м2, в п. Замокшенский – 585 м2, в с. Русская Муромка – 1978,0 м2, в п. Бездонный – 45 м2. Средняя обеспеченность общей площадью по сельсовету составляет 32,0 м2 на человека.

Количество объектов (источников) инженерной инфраструктуры (2016 г.):

– теплоснабжения – 3;

– электроснабжения (ПС) – 1;

– водоснабжения – 6;

– газоснабжения – 6 (1 – АГРС, 5 – ГРС).
Протяженность сетей:

– тепловых в двухтрубном исчислении – 0,2 км;

– электрических – н/д;

– водоснабжения – 26,6 км;

– газоснабжения – 25768 м.

Территория

Плёсский сельсовет расположен в центральной части Мокшанского района Пензенской области.

Границы Плёсского сельсовета установлены Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области».

Территория сельсовета состоит из одного единого массива и граничит с Юловским, Засечным, Богородским, Подгорненским, Широкоисским, Чернозерским сельсоветами Мокшанского района Пензенской области.

Территория Плёсского сельсовета составляет 22587,98 га.

Расстояние от села Плёсс до административного центра – р.п. Мокшан 16 км, до областного центра – г. Пенза 12 км. Ближайшая железнодорожная станция Симанщина расположена в селе Нечаевка Мокшанского района на расстоянии 34 км от села Плёсс.
На территории сельсовета находятся двенадцать населенных пунктов: с. Плёсс, поселок Бездонный, поселок Дачный, село Знаменское, поселок Замокшанский, село Михайловка, село Марфино, поселок Мокрый, деревня Николаевка, деревня Пичуевка, село Скачки, село Русская Муромка.

Административным центром сельсовета является село Плёсс.

Климат

 Климат на территории Плёсского сельсовета умеренно-континентальный. Средняя температура летом составляет +19 оС, зимой – 13 оС. Переход от зимы к лету сопровождается непродолжительной, но дружной весной, с резким колебанием температуры. Годовая сумма осадков в среднем составляет 480-500 мм, за вегетационный период для большинства сельскохозяйственных культур составляет 144 дня.

Преобладающее направление ветров юго-восточное и юго-западное.

Время начала ледостава – последняя декада ноября и первая декада декабря.

Время вскрытия рек – первая декада апреля.

Продолжительность снежного покрова – 141 день.

Преобладающие ветры – юго-восточного направления.

Грунт зимой промерзает на глубину 0,8 м.

Снежный покров достигает до 29 см и более.

В целом климатические условия района благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.

Рельеф

Территория Плёсского сельсовета расположена в пределах Сурско-Мокшанской возвышенности, и характеризуется более возвышенным положением платообразных участков, имеющих глубокое расчленение.

Склоны спускающиеся от водоразделов к речным долинам изрезаны оврагами, балками и лощинами. Густота овражно-балочной сети более 0,4 км/кв.км.
Рельеф в основном носит явно выраженный эрозионный характер и тем самым способствует интенсивному развитию линейной эрозии.

Гидрология и гидрография

Гидрографическая сеть представлена реками Мокша, Юловка, Скачки, Муромка.

Самой крупной рекой протекающая по территории сельсовета является река Мокша, которая протекает по центральной части сельсовета с юго-востока на северо-запад, имеющая хорошо развитую пойму. Более мелкие реки Юловка, протекающая с севера на северо-запад, Скачки и Муромка, протекающие с юга на север. Реки Юловка, Скачки и Муромка впадают в реку Мокша.

Вода в реках используется для хозяйственных нужд и водопоя скота.

Питание водных объектов смешанное с преобладанием снегового. Средняя продолжительность половодья составляет 20-30 дней.

Земельные ресурсы

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.

Таблица 1 – Наличие и распределение земельного фонда сельсовета по категориям земель

	Наименование показателей
	Общая площадь земель
	Сельхозугодья,

га
	Из них пашни

	
	га
	(
	
	

	Земли с/х назначения
	13345,1
	59,1
	12731,0
	9729,0

	Земли населённых пунктов
	665,09
	2,9
	530,2
	251,0

	Земли промышленности, транспорта, энергетики
	82,6
	0,4
	5,7
	-

	в том числе промышленности
	-
	-
	-
	-

	промышленности
	-
	-
	-
	-

	энеогетики
	-
	-
	-
	-

	транспорта из них:
	82,6
	-
	5,7
	-

	железнодорожного
	-
	-
	-
	-

	автомобильного
	82,6
	-
	5,7
	-

	трубопроводного
	-
	-
	-
	-

	иного специального назначения
	-
	-
	-
	-

	Земли особо охраняемых территории и объектов
	-
	-
	-
	-

	Земли лесного фонда
	8473,29
	37,5
	114,94
	19,02

	Земли водного фонда
	21,9
	0,1
	-
	-

	Итого земель в границах сельсовета
	22587,98
	100
	13381,84
	9999,02
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Рисунок 1 – Структура земельного фонда по категориям земель

Принятие Федерального Закона «О разграничении государственной собственности на землю» от 17 июля 2001 года № 101-ФЗ, позволило в 2004 году, в установленном Правительством Российской Федерации порядке, продолжить подготовку перечней земельных участков, на которые соответственно у Российской Федерации, Пензенской области, муниципальных образований возникает право собственности.

К земельным участкам федеральной собственности на территории сельсовета, в соответствии с действующим законодательством, были отнесены территории при нахождении на них объектов:

-  федерального автомобильного, трубопроводного транспорта;

-  федерального лесного фонда.

-  федерального водного фонда.

Население и трудовые ресурсы
На территории Плёсского сельсовета расположены двенадцать населенных пунктов. Сведения о численности постоянного населения Плёсского сельсовета на 01.01.2017 г. представлены в таблице 2.

Таблица 2

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Число хозяйств
	Численность зарегистрированного населения

	1
	с. Плёсс
	197
	471

	2
	с. Марфино
	54
	146

	3
	с. Знаменское
	77
	163

	4
	с. Михайловка
	135
	187

	5
	д. Николаевка
	21
	41

	6
	п. Дачный
	22
	45

	7
	с. Русская Муромка
	20
	33

	8
	п. Мокрый
	9
	8

	9
	п. Замокшинский
	2
	0

	10
	с. Скачки
	128
	335

	
	Итого:
	665
	1529


Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется следующими данными:

· сельскохозяйственное производство – 71 человек (9%);

· организации бюджетной сферы – 36 человек (4%);

· организации несельскохозяйственной сферы – 245 человек (29%);

· личное подсобное хозяйство – 81 человека (10%);

· работает за пределами территории сельсовета – 345 человек (42%);

· не обеспечено работой – 41 человек (5%).

Дефицит кадров в сфере АПК Плёсского сельсовета составляет 9 человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы – 4 человека.

Анализ факторов экономического роста на территории сельских поселений, в качестве одной из наиболее важных составляющих, включает в себя анализ демографической ситуации. На демографические прогнозы, как правило, опирается планирование всех сельских поселений, их планы социально-экономического развития. Целью демографического прогноза сельского поселения является оценка его численности на перспективу, соответствующую расчетным срокам. Без этого не могут быть определены перспективы производства, развития социальной инфраструктуры, занятости населения, безработицы и так далее.

Демографическая характеристика населения представлена в таблице 3.

Таблица 3

	Показатели
	Количество

	Численность населения всего, в том числе:
	1571 человек

	Трудоспособных
	823 человека

	Работающих
	774 человека

	Безработных
	42 человека

	Пенсионеры
	520 человек

	Инвалиды
	73 человека

	Дети дошкольного возраста
	83 человека

	Дети школьного возраста
	139 человек

	Пенсионеры старше 80 лет
	77 человек


Целью демографической политики на срок реализации генерального плана должно стать рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.

По прогнозам ожидается замедление естественной убыли населения с 2017 года за счёт улучшения качества жизни. Рекомендуется сохранить количество трудоспособного населения.

В структуре современного расселения доминирует административный центр – село Плёсс. В нем сосредоточены все социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.

Основная транспортная магистраль, проходит по дороге с твердым покрытием «Москва-Самара», соединяет села с административным центром селом Мокшан.

На улучшение демографической ситуации, стимулирования рождаемости, обеспечения доступности жилья для молодых, работает программа ипотечных кредитов, программа строительства жилья для молодых людей.

Экономический потенциал Плёсского сельсовета
Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные ископаемые, а также полезные элементы, используемые растениями.

Общая площадь Плёсского сельсовета составляет 22587,98 га. Освоенность территории сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 13381,84 га, или 59,2 % территории, в том числе 9999,02 га пашни.

Основными землепользователями в сельсовете являются сельскохозяйственные предприятия.

Растениеводство
Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Плёсского сельсовета является производство сельскохозяйственной продукции.
На территории Плёсского сельсовета осуществляют производственную деятельность 1 сельскохозяйственная организация, 3 крестьянских (фермерских) хозяйств и 256 личных подсобных хозяйств.

На современном этапе использования сельхозугодий осуществляется в полном объеме. Существенную территорию Плёсского сельсовета используется сельхозпредприятиями.

Сельское хозяйство (растениеводство) Плёсского сельсовета специализируется на производстве зерна, подсолнечника.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в границах Плёсского сельсовета представлено в таблице 4.

Таблица 4

	№ п/п
	Наименование с/х продукции
	Всего по с/админ., тн.

	1
	Зерно
	2886,0

	2
	Мясо
	51,0

	3
	Молоко
	698,4


Животноводство

Специализация животноводства – производство мяса крупного рогатого скота, производство молока.
Специализация животноводства у населения – производство мяса крупного рогатого скота, лошадей, овец, птицы, производство молока.

Таблица 5 – Поголовье животных

	Виды с/х животных
	с/х предприятия


	Население

	КРС - всего
	526
	417

	в том числе коровы
	305
	237

	Свиньи
	52
	391

	Овцы
	-
	191

	Лошади
	11
	12

	Птицы
	-
	4000


Основные производственные фонды

Размещенные на территории Плёсского сельсовета сельскохозяйственная техника, зерновые склады и склад ГСМ, представленные в таблице 6, используется для развития растениеводства.

Таблица 6

	Наименование с/х техники
	Кол-во

	Тракторы/комбайны
	17/5

	Автомобили грузовые
	10

	Автобусы
	-

	Автомобили легковые
	185

	Спецмашины
	-


ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

Централизованная система теплоснабжения в населённых пунктах Плёсского сельсовета отсутствует.

Здание администрации сельсовета расположенное в с. Плёсс, ул. Центральная, 42, отапливается от индивидуального газового котла установленного во встроенном помещении, здание МБОУ ООШ имени Н.М. Новикова с. Плёсс, по ул. Садовая, 4, отапливается от собственной отдельно стоящей газовой котельной, здание МБУК «Плёсский КДЦ» отапливается от автономной модульной котельной расположенной в с. Скачки, ул. Демин Конец, 3. Индивидуальная жилая застройка отапливается от индивидуальных газовых теплогенераторов (котлов, печей). Теплоснабжающей организации на территории сельсовета нет. Тарифы на теплоснабжение не утверждаются, оплата производится за потребление котельного топлива – природного газа. Договор на поставку природного газа заключается отдельно каждой организацией и домовладением с ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

Источники тепловой энергии
Существующие источники теплоснабжения на территории Плёсского сельсовета, а также основные параметры установленной тепловой мощности котельных, расположенных на территории сельсовета, приведены в таблице 7.

Таблица 7

	Наименование объекта, адрес
	Характеристика котельной
	Характеристика котла
	Схема поставки топлива
	Отапл. объекты, шт.

	
	Кол-во котлов
	Темп-ра  на выходе
	Тип котла
	Установ. мощн.
	Вид топлива
	Расход топлива, м3/ч
	
	

	с. Скачки, ул. Демин Конец, 3 (МБУК «Плёсский КДЦ»)
	2
	60
	«КСУВ-40»
	36 кВт
	Прир. газ
	5,1
	Газопровод низкого давления с. Скачки
	1

	с. Плёсс, ул. Садовая, 4 (МБОУ ООШ им. Н.М. Новикова)
	2
	60
	«Микро-100»
	100 кВт
	Прир. газ
	10,9
	Газопровод низкого давления с. Плёсс
	1

	с. Плёсс, ул. Центральная, 42 (Администрация Плёсского сельсовета)
	1
	60
	АОГВ-29
	29 кВт
	Прир. газ
	3,18
	Газопровод низкого давления с. Плёсс
	1


Котельная в здании администрации по адресу с. Плёсс, ул. Центральная, 42, имеет 1 котел АОГВ-29 производительностью 29 кВт. Общая мощность котельной – 0,025 Гкал/ч. Потребление природного газа котельной на производство тепловой энергии, согласно договору поставки газа, составляет 1,516 тыс.м3 в год, что эквивалентно 11,773 Гкал/год.

В котельной МБУК «Плёсский КДЦ» по адресу с. Скачки, ул. Демин Конец, 3 установлены 2 котла «КСУВ-40» производительностью 72 кВт. Общая мощность котельной – 0,062 Гкал/ч. Потребление природного газа котельной для отопления здания КДЦ, согласно договору поставки газа, составляет 8,667 тыс.м3 в год, что эквивалентно 67,306 Гкал/год.

В котельной МБОУ ООШ им. Н.М. Новикова по адресу с. Плёсс, ул. Садовая, 4, установлены 2 котла «Микро-100», производительностью 200 кВт. Общая мощность котельной – 0,172 Гкал/ч.

В эксплуатации в котельных находятся только приборы учета расхода природного газа, электроэнергии, воды.

В котельных отсутствуют приборы учета: тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети. Весь отпуск тепла является расчетной величиной.

Индивидуальные отдельно стоящие и встроенные газовые котельные Администрации, школы и КДЦ находятся в исправном состоянии и не выработали свой нормативный срок эксплуатации.

Тепловые сети систем теплоснабжения
Котельные школы и культурно-досугового центра отдельно стоящие и тепловая энергия в здания поступает по тепловым сетям. Котельная администрации сельсовета встроенная.

Теплоснабжение от отдельно стоящих котельных осуществляется по тепловым сетям в двухтрубном исполнении, проложенным над землей по низким опорам. Система теплоснабжения закрытая. В качестве теплоносителя используется вода с параметрами 95-70 0С. Конструкция теплоизоляции – минеральная вата с защитным покрытием.

Горячее водоснабжение зданий осуществляется от электрических водонагревателей.

Новое строительство тепловых сетей на территории Плёсского сельсовета не планируется. В перспективных районах поселения теплоснабжение предусматривается от автономных источников тепла.

Индивидуальное квартирное отопление
Теплоснабжение индивидуального жилищного фонда в Плёсском сельсовете осуществляется от индивидуальных газовых печей (теплогенераторов). Данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не предоставляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Основные проблемы в теплоснабжении
Организации качественного теплоснабжения присущи следующие проблемы:

Системные:

· недостаточность данных по фактическому состоянию систем теплоснабжения;

· завышенные оценки тепловых нагрузок потребителей;

· несоблюдение температурного графика систем теплоснабжения.

Источники тепла:

· избыток мощностей источников теплоснабжения;

· низкая насыщенность приборным учетом тепла.

Тепловые сети:

· высокий уровень фактических потерь в тепловых сетях за счет обветшания тепловых сетей и роста доли сетей, нуждающихся в замене;

· высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей (около 50% всех затрат в системах теплоснабжения);

· нарушение гидравлических режимов тепловых сетей и сопутствующие ему избыточное (высокие потери от перетопов превышающие 30%) или недостаточное отопление.

Потребители услуг теплоснабжения:

· низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов;

· отсутствие у организаций стимулов к повышению эффективности использования ресурсов.

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования
Централизованное водоснабжение на территории Плёсского сельсовета осуществляется в следующих населенных пунктах: с. Плёсс, с. Знаменское, с. Михайловка, с. Марфино, с. Скачки. В остальных населенных пунктах водопровода нет, водоснабжение осуществляется из придомовых колодцев и родников.

Система водоснабжения Плёсского сельсовета едина для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. Инженерные системы и сети водоснабжения находятся в муниципальной собственности Плёсского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и эксплуатируются самими жителями населенных пунктов, которые пользуются системой водоснабжения, на основании принятых решений на общепоселковых собраниях. Гарантирующей организацией является администрация сельсовета, помимо с. Скачки, водопровод которого находится на балансе у хозяйства ООО «Полевое», в связи с этим на территории сельсовета сформировались две технологические зоны.

В качестве водоснабжения населенных пунктов используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины.

Распределительная система водоснабжения населенных пунктов Плёсского сельсовета включает в себя 5 артезианских скважин, 1 открытый водозабор, 6 водопроводных башен, 26,6 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов Плёсского сельсовета обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа уличных водопроводных сетей на территории Плёсского сельсовета составляет около 50%.

На текущий момент более 30 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 54% жилищного фонда в сельских поселениях Плёсского сельсовета подключены к водопроводным сетям. Еще 20% населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 26% населения используют воду из колодцев.

В период 2017-2021 годов требуется осуществить следующие мероприятия:

- реконструкция локальных водопроводов протяженностью 2 км в населенных пунктах: с. Марфино, с. Знаменское.

- текущий ремонт локальных водопроводов протяженностью 2 км в населенных пунктах: с. Марфино, с. Знаменское.

Характеристика артезианской скважины расположенной в с. Плёсс приведена в таблице 8.

Таблица 8

	№ п/п
	Место нахождения объекта
	Год ввода в экспл.
	Глубина, м
	Тип фильтра
	Диаметр труб, мм
	Износ, %

	1
	Артезианская скважина, с. Плёсс, ул. Совхозная
	1986
	200
	Бесфильтровая
	300
	68


Насосные станции, расположенные в населенных пунктах Плёсского сельсовета, представлены в таблице 9.

Таблица 9

	Насосные станции, насосы

	Насосная станция
	Насос (тип, модель)
	Производительность, м3/ч
	Режим работы, ч
	Расход эл. энергии кВт*ч

	с. Плёсс
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	6
	21836

	с. Марфино
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	3
	6052

	с Знаменское
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	3
	5964

	с. Михайловка
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	6
	11089


Основные характеристики насосов приведены в таблице 10.

Таблица 10

	Марка

насоса
	Номин.

подача,

м3/ч
	Номин.

напор,

м
	Мощность

э/дв,

кВт
	Ток,

А
	Габаритные размеры

агрегата, мм
	Масса агрегата, кг

	
	
	
	
	
	диаметр
	длина
	

	ЭЦВ 6-10-140
	10
	140
	6.3
	13,5
	144
	1470
	72


Источники водоснабжения и насосные станции не оснащены системами частотно-регулируемого электропривода (ЧРП) и приборами учета подачи воды, что отрицательно сказывается  на работе сетей и сооружений водоснабжения в целом.

Водопроводные сети системы водоснабжения
В с. Плёсс протяженность водопроводных сетей составляет 5,050 км. Строительство водопровода и ввод в эксплуатацию происходили в 1986 и 1990 году.

В с. Марфино протяженность водопроводных сетей составляет 2,614 км. Строительство водопровода и ввод в эксплуатацию происходили в 1989 году.

В с. Михайловка протяженность водопроводных сетей составляет 5,433 км. Строительство водопровода и ввод в эксплуатацию происходили в 1989 году.

В с. Знаменское протяженность водопроводных сетей составляет 4,627 км. Строительство водопровода и ввод в эксплуатацию происходили в 1990 году.

В с. Скачки протяженность водопроводных сетей составляет 8,876 км. Строительство водопровода и ввод в эксплуатацию происходили в 1990 году.

Исполнение – подземная прокладка, на глубине 2 м. На водопроводных сетях имеются смотровые колодцы, задвижки, пожарные гидранты, водоразборные колонки.

Ремонт ответвлений водопроводных сетей от центрального водопровода до водопроводных вводов в здания потребителей осуществляется за счет средств потребителей воды.

В с. Плёсс и с. Михайловка водопровод заменен, установлены пластиковые трубы. В с. Марфино и с. Знаменское водопроводные трубы металлические.

Сведения о существующих водопроводных сетях представлены в таблице 11.

Таблица 11

	Населенный пункт
	Протяженность водопровода, м
	Износ %

	с. Плёсс
	5050
	10

	с. Марфино
	2614
	90

	с. Знаменское
	4627
	90

	с. Михайловка
	5433
	10

	с. Скачки
	8876
	50

	Итого:
	26600
	


Данные лабораторных анализов качества воды
Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области и Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском, Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах» утвержден протокол лабораторных исследований № 420 от 4 апреля 2012 года.

Цель отбора – Государственный санитарно-эпидемиологический надзор, предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области № 68 от 24.02.2012 г.

Юридическим лицом, у которого отбирались пробы, является Администрация сельского совета, с. Плёсс, Мокшанский район, Пензенская область.

Объект, где производился отбор пробы (образца): Родник, с. Плёсс.

Код образца (пробы): 1/2.609.12. Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения.

В соответствии с протоколом лабораторных исследований получены заключения микробиологических исследований, представленные в таблице 12.

Таблица 12

	№ п/п
	Определяемые показатели
	Результат исследования
	Гигиенический норматив
	НД на методы исследований

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	Роста нет
	Не > 100
	МУК  4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	4
	Колифаги
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01


Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области и Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском, Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах» утвержден протокол лабораторных исследований № 419 от 4 апреля 2012 года.

Цель отбора – Государственный санитарно-эпидемиологический надзор, предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области № 68 от 24.02.2012 г.

Юридическим лицом, у которого отбирались пробы, является Администрация сельского совета с. Михайловка, Мокшанский район, Пензенская область.

Объект, где производился отбор пробы (образца): Родник, с. Михайловка.

Код образца (пробы): 1/2.608.12. Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения.

В соответствии с протоколом лабораторных исследований получены заключения микробиологических исследований, представленные в таблице 13.

Таблица 13

	№ п/п
	Определяемые показатели
	Результат исследования
	Гигиенический норматив
	НД на методы исследований

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	Роста нет
	Не > 100
	МУК  4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	4
	Колифаги
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01


Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области и Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском, Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах» утвержден протокол лабораторных исследований № 422 от 4 апреля 2012 года.

Цель отбора – Государственный санитарно-эпидемиологический надзор, предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области № 68 от 24.02.2012г.

Юридическим лицом, у которого отбирались пробы, является Администрация сельского совета с. Плёсс, Мокшанский район, Пензенская область.

Объект, где производился отбор пробы (образца): МБОУ ООШ им. Н.М. Новикова, с. Плёсс, ул. Садовая, 4.

Код образца (пробы): 1/2.611.12. Вода питьевая централизованного водоснабжения. Кран в школе.

В соответствии с протоколом лабораторных исследований получены заключения микробиологических исследований, представленные в таблице 14.

Таблица 14

	№ п/п
	Определяемые показатели
	Результат исследования
	Гигиенический норматив
	НД на методы исследований

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	Роста нет
	Не > 50
	МУК  4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	4
	Колифаги
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01


Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб, отсутствие фильтрующих элементов  ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

В целях охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, согласно Водному кодексу Российской Федерации, утвержденному 03.06.2006г. № 74-ФЗ (статья 65), для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны (ВОЗ). В границах ВОЗ устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП). В соответствии с Водным кодексом ширина ВОЗ рек устанавливается в зависимости от протяженности, ширина ПЗП в зависимости от уклона местности.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Минимальная ширина водоохранной зоны озер и болот принимается при площади акватории до 2 кв. км – 300 м, от 2 кв. км и более – 500 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или левого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.
Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке.

Таблица 15 

	Показатели
	Количество за год

	Поднято воды, тыс. м3/год 
	55,67

	Вода, использованная потребителем, тыс. м3/год 
	50,61

	Потери воды, тыс. м3/год 
	5,06

	Население, тыс. м3/год 
	40,88

	Бюджетные организации, тыс. м3/год 
	0,57

	Прочие организации, тыс. м3/год 
	1,32

	Прочие, тыс. м3/год 
	7,84


Территориальный нормативный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 16.

Таблица 16 

	Технологическая зона
	Населенные пункты
	Потребление воды

	Плёсский сельсовет
	с. Плёсс, с. Марфино, с. Михайловка. с. Знаменское
	138,67 м3/сутки 50,61 м3/год


Таблица 17 – Структурный баланс реализации воды по группам абонентов

	№ п/п
	Группы абонентов
	Норма потребления, л/сут. на чел.
	Современное состояние

	
	
	
	потребителей
	м3/сут.

	1
	Жилая застройка с уличными колонками 
	50
	80
	4,0

	2
	Жилая застройка с водопроводом и без канализации
	90
	198
	17,82

	3
	Жилая застройка с 

водопроводом и сливной ямой 
	110
	820
	90,2

	
	Итого
	
	
	112.02

	4
	Общеобразовательные школы
	18
	85
	1,53

	
	Итого
	
	
	1,53

	5
	Прочие организации
	
	
	2,88/0,75

	6
	Прочие нужды
	
	
	21,49

	
	Суммарное потребление 

(нормативное) м3сутки
	
	
	138,67


Сведения о фактическом потреблении воды, исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг, представлены в таблице 18.

Таблица 18

	№ 

п/п
	Группа абонентов
	Норма потребления

л/сут на чел.
	Современное состояние

	
	
	
	потребителей
	м3/сут.

	1
	Жилая застройка с уличными колонками
	37,5
	80
	3,0

	2
	Жилая застройка с водопроводом и без канализации
	50,5
	198
	10,0

	3
	Жилая застройка с водопроводом и сливной ямой
	32,9
	820
	27,0

	
	Итого 
	
	
	40,0

	4
	Общеобразовательные школы
	18
	85
	1,53

	
	Итого
	
	
	1,53

	
	Прочие организации
	
	
	2,88/0,75

	
	Прочие нужды
	
	
	21,49

	
	Суммарное потребление (нормативное) м3сутки
	
	
	66,65


При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных групп потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельсовете. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с Постановлением Региональной службы по тарифам Пензенской области от 24.08.2012 г. №19/17 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования, приняты следующие нормы водопотребления:

– жилой застройки с уличными колонками – 50 л/чел. в сутки;

– жилой застройки с водопроводом и без канализации – 90 л/чел. в сутки;

– жилой застройки с водопроводом и сливной ямой – 110 л/чел. в сутки;

– жилая застройка со всеми удобствами – 230 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для планируемых объектов капитального строительства производственно коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

– общественные учреждения – 12 л на одного работника;

– предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;

– предприятия медицинского обслуживания населения – 12 л на одного работника;

– дошкольные образовательные учреждения – 75 л на одного ребенка;

– общеобразовательные учреждения – 18 л на одного учащегося;

– объекты спортивного назначения – 8 л на одного человека в смену.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельсовета принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Таблица 19 – Статистические данные о фактическом потреблении воды

	Показатели
	Кол-во

	Среднесуточное потребление воды, м3/сут
	66,65

	Максимальное суточное потребление воды, м3/сут.
	79,98


Основные проблемы в водоснабжении

Централизованным водоснабжением не охвачена часть жилой застройки сельсовета.

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и отсутствие фильтрующих элементов ухудшают показатели качества питьевой воды.

2. Имеются источники водоснабжения, требующие обследования и капитального ремонта.

3. Водопроводные сети на территории Плёсского сельсовета проложенные в 1986 году имеют высокий уровень износа. Имеются сети находящиеся в неудовлетворительном состоянии и требующие поэтапной замены, с заменой регуляторов давления, с обустройством водопроводных колодцев во всех населенных пунктах.

4. Низкая оснащенность приборами учета потребителей воды.
2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

В настоящее время на территории Плёсского сельсовета централизованная система канализации отсутствует.

Основные потребители воды – это население с частными домовладениями. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

Отсутствие в жилой застройке централизованного бытового канализования (за исключением жилой застройки и бюджетных учреждений со сбросом в выгребы) и использование дворовых выгребных уборных отягощает процессы загрязнения водотоков и подземных вод фекальными стоками.
Неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки являются основным источником загрязнения водоемов на территории сельсовета. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды населенных пунктов.
В населенных пунктах требуется создавать выгребные ямы, отвечающие современным требованиям, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды.

Нормы водоотведения от населения соответствуют нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности, согласно СНиП 2.01.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», в неканализованных населенных пунктах принимается удельное водоотведение 25 л/сут на 1 человека (п. 2.4).

Общий суточный расход сточных вод, Q, м3/сут., которые должны поступать на канализационные очистные сооружения, с учетом собственных нужд рассчитывается:

Q = Qх.б. + Q ^ + Qot ,

где: Qх.б. - расход хозяйственно-бытовых сточных вод от населения, м3/сут.;

Q ^ - расход производственных сточных вод, м3/сут.;

Qot - расход сточных вод на собственные нужды.

Перспективные расчетные показатели расхода сточных вод муниципального образования рассчитываются на основании фактического водопотребления.

В связи с недостаточной численностью населения, строительство централизованной канализации в с. Плёсс, с. Марфино, с. Знаменское, с. Михайловка, с. Скачки на расчетный срок нерационально. На данных территориях рекомендуется локальная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения.

Планируется строительство очистных сооружений биологической очистки вод.

Сброс очищенных стоков намечается по уклону рельефа с последующим выпуском в близлежащие водоемы, балки и пониженные места.

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе сельского поселения при обеспечении его в полном объеме локальной системой канализования принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403 85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,37 тыс. м3/сутки и соответственно 135,05 тыс. м3/год.

В остальных населенных пунктах сельсовета не рациональна даже локальная система канализации, рекомендуется установка септиков полной заводской готовности.

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

На территории Плёсского сельсовета проходят линии электропередач высокого и среднего напряжения. Все села электрофицированы. На территории сельсовета находятся электроподстанция и трансформаторные подстанции с различной мощностью и загруженностью, которые обеспечивают электроэнергией населенные пункты и производственные центры. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок.

Состояние системы электроснабжения удовлетворительное, требует планового капитального ремонта.

По территории сельсовета проходят линии электропередач 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ. На территории сельсовета находятся трансформаторные подстанции с различной мощностью и загруженностью, которые обеспечивают электроэнергией населенные пункты и производственные центры. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок.

Нормы электропотребления должны приниматься на основании приложения №10 Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.08.2011 № 525-пП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).

Все населенные пункты сельсовета электрифицированы. Резервное питание отсутствует.

Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ, с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на зем​лях, прилегающих к этим объектам, могут устанавливаться охран​ные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) накладывают планировочные ограничения на размещение объектов капитального строительства в виде охранных зон. В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения ЛЭП и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. Согласно постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных ЛЭП – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при неотклонённом их положении на следующем расстоянии:

· охранная зона электрических сетей напряжением 110 кВ – 20 м от крайнего провода;

· охранная зона электрических сетей напряжением 35 кВт – 15 м от крайнего провода;

· охранная зона электрических сетей напряжением 10 кВ – 10 м от крайнего провода.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования
Одной из важнейших составляющих инфраструктуры Плёсского сельсовета является состояние газификации. По территории сельсовета проходят сеть газопроводов высокого и среднего давления. На 01.01.2015 года на территории Плёсского сельсовета к системе сетевого газоснабжения подключены 5 из 12 населенных пунктов. Газифицированы сёла Плёсс, Знаменское, Михайловка, Марфино и Скачки. В остальных населенных пунктах газоснабжение отсутствует, в качестве топлива для отопления и приготовления пищи используются дрова.

Источником газоснабжения является газопровод среднего давления от существующей АГРС. От АГРС газ подается на ГРП. Существующие ГРП служат для снижения давления газа до низкого.

Сведения о существующих газопроводных сетях расположенных на территории Плёсского сельсовета представлены в таблице 20.

Таблица 20

	Населенный пункт
	Протяженность газопровода, м
	Год завершения строительства сооружения

	с. Плёсс
	6693
	2004 г.

	с. Марфино
	3417
	2005 г.

	с. Знаменское
	5210
	2005 г.

	с. Михайловка
	5818
	2005 г.

	с. Скачки
	4630
	1999 г.

	Итого:
	25768
	


На сегодняшний день сетевым газом обеспечено 63 % жилищного фонда населенных пунктов Плёсского сельсовета.

Максимальный охват газификацией населенных пунктов Плёсского сельсовета Мокшанского района Пензенской области является одной из приоритетных задач района. Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Мокшанского района Пензенской области" разработана в целях реализации национальных программ развития агропромышленного комплекса области, реализации национального проекта по социальному развитию села, улучшению демографической ситуации на селе, создания рабочих мест, выращивания скота и птицы, переработки сельскохозяйственной продукции, улучшения условий проживания граждан.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, ис​ключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопро​водов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9, охранная зона магистрального трубопровода составляет 25 м от оси трубопровода.

Магистральные трубопроводы, в том числе газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, а также КС, ГРС, НПС имеют зоны минимально допустимых расстояний до объектов, зданий и сооружения (техническая зона). В соответствии с СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

2.6. Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, выявление проблем функционирования
Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован в следующих населенных пунктах Плёсского сельсовета: с. Плёсс, с. Марфино, с. Михайловка, с. Скачки.

Вывоз ТБО на утилизацию производится силами и средствами ООО «Радикс» на полигон р.п. Мокшан.

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования не имеется.

Сведения о заключенных договорах на сбор и вывоз ТБО по Плёсскому сельсовету, на 04.09.2016 г., представлены в таблице 21.

Таблица 21

	№ п/п
	Населенный пункт
	Кол-во домовладений (квартир), ед.
	Кол-во проживающих, чел.
	Заключено договоров на сбор и вывоз ТБО, ед.

	
	
	
	
	Текущее состояние
	Заключ. договоров, %

	1
	с. Плёсс
	168
	324
	140
	83,3

	2
	с. Знаменское
	58
	91
	0
	0

	3
	с. Марфино
	46
	90
	14
	30,4

	4
	с. Михайловка
	110
	216
	97
	88,2

	5
	с. Скачки
	112
	258
	12
	10,7

	
	Всего:
	494
	979
	263
	53,2


Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов на территории Плёсского сельсовета, производится специализированной организацией на полигон в 2,5 км от р.п. Мокшан. Сбор и вывоз отходов осуществляется по графику и происходит по средам еженедельно. В селе Марфино сбор и вывоз ТБО осуществляется через неделю.

В остальных населенных пунктах сбор и вывоз ТБО отсутствует, утилизация отходов происходит путем сжигания на дворовой территории.

Сложившаяся в Плёсском сельсовете ситуация в области обращения с отходами может привести к опасному загрязнению окружающей природной среды и создать реальную угрозу здоровью населения. В настоящее время около 53% населения Плёсского сельсовета включено в систему сбора и вывоза ТБО для захоронения на специализированных объектах. Остро стоит проблема возникновения несанкционированных свалок из-за недостатков системы сбора отходов потребления, и в связи с недостаточной экологической культурой населения. Для решения указанных проблем в настоящей программе предусмотрены мероприятия по предотвращению и ликвидации вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду в рамках исполнения органами местного самоуправления своих полномочий.

Требуется ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок. В рамках исполнения органами местного самоуправления своих полномочий для решения указанных проблем в настоящей программе предусмотрены мероприятия по предотвращению и ликвидации вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду.

Основным направлением деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства сельсовета являются качественное обеспечение эксплуатации жилищного фонда и предоставление коммунальных услуг.

ООО «Радикс» производит вывоз создаваемых в процессе жизнедеятельности абонентами и проживающими в домовладениях членами семьи и другими лицами твердых бытовых отходов (ТБО), согласно договорам на предоставление услуг по вывозу бытовых отходов от населения, проживающего в частных домовладениях, заключенным с каждым домовладением (с описанием количества жителей). Объем создаваемых отходов определяется в соответствии с нормами накопления, в количестве 0,178 куб. м по нормам накопления в месяц с одного человека.

Мусор и накопившиеся ТБО от частных домовладений для вывоза складируются в жесткую тару или пакеты, предотвращающие его растаскивание и выставляются на придорожной полосе. Не допускается складирование крупногабаритных отходов – старой мебели, веток деревьев и кустарников, строительных отходов, металлолома и другого негабаритного мусора.

Также для сбора отходов на территории Плёсского сельсовета установлены металлические контейнеры объемом 0,75 куб.м. Контейнеры установлены на двух бетонных площадках, по 5 контейнеров на каждой, в удобных для подъезда транспортных средств местах.

Транспортировка и захоронение отходов осуществляется транспортом ООО «Радикс». Для сбора и вывоза ТБО используются мусоровозы кузовного типа на базе ГАЗ-53, ЗИЛ, в том числе с задней загрузкой. Дополнительно для вывоза мусора используется 2 трактора Т-40, с телегой и без.

Сбор и транспортировка отходов от населения и организаций осуществляется мусоровозами по утвержденным графикам и маршрутам движения специализированного автотранспорта. Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта выполнена для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию по заключенным договорам.

Стоимость сбора и вывоза ТБО для населения Плёсского сельсовета согласно тарифу, утвержденному в ООО «Радикс», составляет 50 рублей с 1 человека.

Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, в соответствии с приказом № 79 от 26.11.2013 утверждены тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов (руб./м3), осуществляемое ООО «Радикс», от населения Плёсского сельсовета, с календарной разбивкой:

· с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года в размере 72,54 руб. за 1 м3 (НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ);

· с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 74,57 руб. за 1 м3 (НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ).

Зимнее содержание дорог (проезжих частей, выездов, обочин) выполняется согласно муниципальному контракту и предполагает устранение гололеда, снегоочистку, заготовку противогололедных материалов и выполнение противопаводковых мероприятий. Гололед и скользкость устраняются в период снегопадов или гололедицы с интервалом 3-4 часа, в период между снегопадами производится выборочная подсыпка пескосоляной смеси, по состоянию покрытия.

Снегоочистка осуществляется в период снегопадов с интервалом 4-4,5 часа, между снегопадами по состоянию покрытия, если толщина снежной шуги создает помехи движению транспорта (3-5 см). Противопаводковые мероприятия осуществляются в период зимних оттепелей и при аварийных ситуациях, производится уборка снега безвывозным и вывозным способом.

Система сбора и удаления отходов на сегодняшний день охватывает не всю территорию Плёсского сельсовета Мокшанского района.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от изменения численности проживающего в населенном пункте населения, уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов.

Основные проблемы и недостатки системы санитарной очистки:

· Вывоз отходов осуществляется на Полигон ТБО Мокшанского района, который  обустроен в соответствии с санитарными нормами и лицензирован. В системе обращения с отходами не уделено особое внимание опасным отходам, в т.ч. ртутьсодержащим (люминесцентные лампы, термометры, прочие приборы);

· В стадии внедрения система снижения объема отходов, поступающих на захоронение (раздельный сбор, сортировка, вторичное использование).

· Существенным недостатком нынешней системы обращения с отходами является неэффективная организация раздельного сбора отходов, вторичного использования сырья, сбора и вывоза жидких бытовых отходов от неблагоустроенного жилого фонда. Кроме того, актуальной проблемой остается стихийное образование несанкционированных свалок.

2.7. Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей
Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2017 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

В настоящее время, приборы учета тепловой энергии на территории сельсовета отсутствуют. Отопление всего индивидуального жилого фонда осуществляется от индивидуальных квартирных теплогенераторов работающих на природном газе или осуществляется печное отопления на дровах, а объектов соцкультбыта от собственных встроенных и отдельно стоящих котельных, работающих на природном газе.

Счетчиками газа оборудованы 80% потребителей, использующих природный газ в целях приготовления пищи, а также в котельных и индивидуальных теплогенераторах в качестве топлива.

Приборами учета потребляемой воды оборудованы 90% потребителей воды. Учет канализационных стоков не производится.

Приборами учета потребления электрической энергии оборудованы 100% потребителей.

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона от 23.11.2009 г.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Численность населения на территории Плёсского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 01.01.2017 составляет 1529 человек, в том числе трудоспособного – 823 человека.

Динамика численности населения Плёсского сельсовета представлена в таблице 22.

Таблица 22

	Муниципальное образование
	2012 г.
	2014 г.
	2016 г.

	Плёсский сельсовет Мокшанского р-на
	1605
	1567
	1529


[image: image2.emf]1605

1529

1567

0

70

140

210

280

350

420

490

560

630

700

770

840

910

980

1050

1120

1190

1260

1330

1400

1470

1540

1610

1680

1750

2011г. 2013г. 2015г.

Человек


Рисунок 2 – Динамика численности населения Плёсского сельсовета

За период с 2012 по 2017 годы наблюдается снижение численности населения, на 5 %.

За последние годы намечена тенденция уменьшения численности населения в трудоспособном возрасте и превышении смертности над рождаемостью.

Постоянный уровень численности населения поддерживается за счет миграции прибывших семей со статусом и без статуса.

Численность населения изменяется не только, за счет естественного движения, но в основном,  в результате миграции сельского населения.

На расчетный период ожидается приток жителей сельского поселения, который обусловлен спросом на усадебные участки под строительство индивидуальных жилых домов.
Расчет основных показателей демографической ситуации муниципального образования проводился на основе анализа процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов. В прогнозе численности населения муниципального образования заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением эффективной демографической и миграционной политики:

· рост уровня рождаемости;

· снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

· рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

· рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции.

Заложенный в прогнозной оценке рост численности населения обусловлен необходимостью реализации стратегической задачи в достижении высокого уровня социально-экономического развития, и соответственно потребностями в трудовых ресурсах. Рост численности населения будет достигнут как за счет улучшения демографической ситуации, так и за счет проведения эффективной миграционной политики.

На улучшение демографической ситуации, стимулирования рождаемости, обеспечения доступности жилья для молодых, работает программа ипотечных кредитов, программа строительства жилья для молодых семей.

Проектная численность населения на расчетный срок производится по следующей формуле:                                                          

                   n = Н o  х  1+(Кобщ.пр)
                                              1000

Нn – численность населения через n лет;

Но – численность населения в исходный период;

К(общ.пр) – среднегодовой коэффициент общего прироста;

n – число лет от исходной даты.
Согласно расчетам и в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования ожидается увеличение численности населения муниципального образования:

· к  2018  г.  –  до  1570  чел;

· к  2021  г.  –  до  1595  чел;

· к  2025  г.  –  до  1620  чел.
Жилищный фонд

На территории Плёсского сельсовета существующий на данный момент жилищный фонд составляет 54757,0 м2 общей площади, из них в с. Плёсс – 12640,0 м2, в с. Михайловка – 12067,0 м2, в с. Марфино – 5400,0 м2, в с. Скачки – 10492,0 м2, в с. Знаменское – 6484,0 м2, в д. Николаевка – 2017,0 м2, в д. Пичуевка – 520,0 м2, в п. Дачный – 2090 м2, в п. Мокрый – 440 м2, в п. Замокшанский – 585 м2, в с. Русская Муромка – 1978,0 м2, в п. Бездонный – 45 м2. Средняя обеспеченность общей площадью по сельсовету составляет 32,0 м2 на человека.

Размещение нового строительства проектом предусматривается на свободной от застройки территории в границах населенных пунктов. Увеличение границы с. Знаменское предусматривается за счет существующей жилой застройки на 6,2 га.

Под строительство жилья предусматривается площадки общей площадью 9,4 га. В селе Плёсс площадью 1,0 га, в с. Марфино общей площадью 8,4 га.

Развитие сети культурно-бытового обслуживания населения неразрывно связано со сложившейся системой расселения и перспективами её развития.

Строительство на территории сел будет осуществляться за счет резервных территорий внутри населенных пунктов.

Главным планировочным центром муниципального образования является село Плёсс. Существующая застройка в основном организована индивидуальными жилыми домами и общественными зданиями, расположенными вдоль улиц. В центре села Плёсс находятся в основном общественные организации, жилые дома малоэтажной застройки.

Второстепенными планировочными центрами являются п. Бездонный, п. Дачный, с. Знаменское, п. Замокшанский, с. Михайловка, с. Марфино, п. Мокрый, д. Николаевка, д. Пичуевка, с. Скачки, с. Русская Муромка. В с. Знаменское, с. Михайловка, с. Марфино, д. Николаевка, с. Скачки, п. Дачный имеются социально-значимые объекты, имеются водопроводные сети, газифицированы. В п. Бездонный, п. Замокшанский, п. Мокрый, д. Пичуевка, с. Русская Муромка социально-значимых объектов нет, не газифицированы, нет водопровода.

Обеспеченность жилищного фонда на территории Плёсского сельсовета коммунальными услугами отображена в таблице 23.

Таблица 23

	Населенный пункт
	Кол-во домовладений с индивидуальным отоплением
	Кол-во домовладений с центральным водоснабжением
	Кол-во домовладений с центральным газоснабжением
	Кол-во домовладений с электроснабжением

	с. Плёсс
	197
	194
	172
	197

	с. Скачки
	128
	96
	63
	128

	с. Михайловка
	135
	132
	129
	135

	с. Марфино
	54
	48
	40
	54

	с. Знаменское
	77
	68
	54
	77

	с. Русская Муромка
	20
	-
	-
	20

	д. Пичуевка
	3
	-
	-
	3

	д. Николаевка
	21
	-
	-
	21

	п. Бездонный
	1
	-
	-
	1

	п. Дачный
	22
	-
	-
	22

	п. Мокрый
	9
	-
	-
	9

	п. Замокшинский
	2
	-
	-
	2

	Итого:
	669
	538
	458
	669


Социальная инфраструктура
По состоянию на 01.01.2017 года в населенных пунктах Плёсского сельсовета функционируют:

- общеобразовательная школа на 300 ученических мест;

- детские сады – нет;

- фельдшерско-акушерские пункты и офисы врача общей практики – 5;

- учреждения культурно-досугового типа на 250 мест;

- плоскостные спортивные сооружения общей площадью 1000 м2.

Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.
Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне сельсовета обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципальных образований и по большей части непосредственный характер взаимодействия их жителей.

В современном градостроительстве проблема обеспечения сельского населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано с многообразием видов такого обслуживания, удален​ностью сельских поселений, их разнообразием по функциям и количеству жителей. На данный момент применяется  ступенчатая система обслужи​вания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг сельского населения остаётся не решённой. В зарубежных странах с развитой сетью дорог и высоким уровнем автомобилизации и малыми расстояниями эта проблема решается успеш​нее. В настоящее время в нашей стране проводится приватизация объектов обслуживания, создаются на конкурсной основе новые, в основном, неболь​шие объекты инфраструктуры – частные детские сады и ясли, школы и т.п. По-видимому, со временем разумное сочетание различных видов собствен​ности и конкуренция среди учреждений обслуживания позволят создать стабильную новую систему, гибко реагирующую на запросы сельского насе​ления.

В любом случае, обслуживание сельского населения будет осуществлять​ся в учреждениях 3-х ступеней:

1) обслуживающих население всего района – больница, техникум, банк и др.;

2) обслуживающих поселение (сельсовет) – администрация, клуб, школа-интернат, универмаг и т.д.;

3) обслуживающих жителей одного населённого пункта – детсад, начальная школа, баня, столовая, аптека, спортплощадки и т.д.

Количество и объем культурно-бытовых учреждений для каждого насе​ленного пункта определяются в схемах территориального планирования района. При проекти​ровании генерального плана сельсовета эти данные уточняют.

Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня.

Согласно Постановлению правительства Пензенской области от 08.08.2011 № 525-пП
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования пензенской области», в таблице 24 приведены перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания в сельских поселениях.

Таблица 24

	Организации, учреждения и предприятия повседневного обслуживания
	Единица измерения
	Минимальная обеспеченность

	Дошкольные образовательные организации
	мест на 1000 жителей
	35 - 42

	Общеобразовательные организации
	мест на 1000 жителей
	109

	Продовольственные магазины повседневного обслуживания
	кв. м торговой площади на 1000 жителей
	70

	Магазины непродовольственных товаров первой необходимости
	кв. м торговой площади на 1000 жителей
	30

	Аптечные пункты
	объект на жилую группу
	1


	Отделения банков
	объект на жилую группу
	1

	Отделения связи
	объект на жилую группу
	1

	Предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские и т.п.)
	рабочих мест на 1000 жителей
	2

	Приемные пункты прачечных, химчисток
	объект на жилую группу
	1

	Общественные туалеты
	прибор на 1000 жителей
	1

	Учреждения культуры
	кв. м общей площади на 1000 жителей
	50

	Закрытые спортивные сооружения
	кв. м общей площади на 1000 жителей
	30

	Пункты охраны порядка
	кв. м общей площади на жилую группу
	10


Производственная зона

Производственные и хозяйственные сооружения в селах находятся за чертой населенных пунктов. В производственные зоны входят фермы, мастерские и различные склады.

Зоны специального назначения
Согласно Градостроительному кодексу территория специального назначения включает зоны, занятые кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящее время на территории муниципального образования располагаются шесть кладбищ, один скотомогильник. Санитарно-защитная зона не доходит до жилых домов.

Скотомогильник находится юго-восточнее с. Скачки.

Зона рекреационного назначения
В селах не предусмотрена территория для отдыха людей. По муниципальному образованию протекают  р. Мокша, р.Юловка, р.Скачки, р.Муромка. Рекомендуется благоустроить участки для отдыха населения  около рек вблизи населенных пунктов.

Функциональное зонирование территории
Основой архитектурно-планировочного решения населенного пункта являются его зонирование, т.е. четкое разграничение территорий по их функциональному назначению. Рациональное размещение зон способствует удобной их связи, между собой и определяет основу пространственной структуры села.

Территория сел четко делится на селитебную и производственную зоны. Селитебная зона включает жилую застройку, общественный центр. Общественный центр является ядром, вокруг которого организована вся застройка села.

Размещение общественных зданий в центре села способствует удобной связи с жилыми кварталами и производственными  комплексами.

Общественный центр села служит одновременно и центром его архитектурно-планировочной композиции.

Транспортная инфраструктура

Сложившаяся транспортная инфраструктура является относительно благоприятной по транспортному обслуживанию территории Плёсского сельсовета.

По территории сельсовета проходит автомобильные дороги «Москва-Самара» с асфальтовым покрытием, которая относятся к Федеральному Управлению автодорог «Большая Волга», «Плёсс-Голицино-Н-Ломов», «Михайловка-Юлово-Беликово-Муратовка», по ним осуществляется связь с областным и районным центрами.

Подъезды ко всем населенным пунктам осуществляются через дороги с твердым покрытием.

Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному вывозу сельскохозяйственной продукции и обеспечению субъектов сельскохозяйственной деятельности и обеспечению сельсовета необходимыми ресурсами.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

а) Теплоснабжение:

– место расположения объекта;

– характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя (Гкал/ч);

– пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

– сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

– источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

– параметры (давление и температура) теплоносителей.

б) Водоснабжение и водоотведение:

– наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

– максимальный объем водопотребления (куб.м/час) объекта капитального строительства;

– требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

– диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

в) Электроснабжение:

– наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения муниципального образования в результате перспективного строительства;

– целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

г) Газоснабжение:

– наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемого количества газового топлива от существующих газопроводов в результате перспективного строительства и подключения к газоснабжению новых населенных пунктов;

– целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов газовых сетей.

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

а) Теплоснабжение:

– год ввода в эксплуатацию;

– подключенная нагрузка Гкал/ч;

– пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

– параметры (давление и температура) теплоносителей;

– данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

б) Водоснабжение и водоотведение:

– год ввода в эксплуатацию;

– подключенная нагрузка л/с;

– наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

– максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

– требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

– данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

в) Электроснабжение:

– год ввода в эксплуатацию;

– наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих источниках системы электроснабжения МО;

– пропускная способность электрических сетей;

– подключаемые нагрузки (кВт);

– целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей.

г) Газоснабжение:

– год ввода в эксплуатацию;

– наличие резерва/дефицита отпускаемого количества газового топлива от существующих источников;

– пропускная способность газопроводов;

– требуемое количество топлива;

– целесообразность модернизации существующих объектов газовых сетей.

Перечень объектов нового строительства, которые могут быть подключены к системам коммунальной инфраструктуры в период реализации Программы, представлен в таблице 25.

Таблица 25

	№ п/п
	Наименование объекта нового строительства
	Характеристика объекта
	Период  строит-ва
	Планируемое подключение к СКИ

	1
	Реконструкция уличного освещения, установка светильников уличного освещения в с. Плёсс (15 шт.)
	15 шт.
	2017-2021гг.
	2017-2021гг.

	2
	Реконструкция уличного освещения, установка светильников уличного освещения в с. Скачки (15 шт.)
	15 шт.
	2017-2021гг.
	2017-2021гг.

	3
	Реконструкция уличного освещения, установка светильников уличного освещения в с. Знаменское (15 шт.)
	15 шт.
	2017-2021гг.
	2017-2021гг.

	4
	Реконструкция уличного освещения, установка светильников уличного освещения в с. Михайловка (15 шт.)
	15 шт.
	2017-2021гг.
	2017-2021гг.

	5
	Замена устаревших светильников с лампами накаливания на энергосберегающие осветительные приборы и их установка
	ед.
	2017-2021гг.
	2017-2021гг.

	6
	Устройство элементов защиты в условиях ЧС
	ед.
	2017-2020гг.
	2017-2020гг.

	7
	Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей
	км
	2017-2026г.
	2017-2026гг.

	8
	Реконструкция водоснабжающего оборудования
	ед.
	2017-2026гг.
	2017-2026гг.

	9
	Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты
	ед.
	2017-2026гг.
	2017-2026гг.

	10
	Строительство трубопроводной системы, для подключения всех потребителей к системам водоотведения
	км
	2017-2026гг.
	2017-2026гг.

	11
	Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод
	км
	2017-2026гг.
	2017-2026гг.

	12
	Строительство       
газопроводов в населенных пунктах Плёсского сельсовета
	км
	2017-2026гг.
	2017-2026гг.

	13
	Устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов. Обустройство асфальтобетонного основания площадью 10 м² в с. Михайловка
	10 м²
	2017-2026гг.
	2017-2026гг.

	14
	Устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов. Обустройство асфальтобетонного основания площадью 10 м² в с. Марфино
	10 м²
	2017-2026гг.
	2017-2026гг.

	15
	Устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов. Обустройство асфальтобетонного основания площадью 10 м² в с. Скачки
	10 м²
	2017-2026гг.
	2017-2026гг.

	16
	Устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов. Обустройство асфальтобетонного основания площадью 10 м² в с. Знаменское
	10 м²
	2017-2026гг.
	2017-2026гг.


4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плёсского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плёсского сельсовета и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 26 – Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

	№  п/п
	Ожидаемые результаты программы
	Целевые индикаторы

	1.
	Теплоэнергетическое хозяйство

	1.1
	Технические показатели

	1.1.1
	Надежность обслуживания систем теплоснабжения.

Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год

	
	
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность сетей нуждающихся в замене

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей

	
	
	Уровень потерь и неучтенных расходов ТЭ

	1.1.2
	Сбалансированность системы теплоснабжения.

Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального и промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	1.1.3
	Ресурсная эффективность теплоснабжения.

Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	Удельный расход электроэнергии

	
	
	Удельный расход топлива

	2.
	Водопроводно-канализационное хозяйство

	2.1
	Технические показатели

	2.1.1
	Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения.

Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год

	
	
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность сетей нуждающихся в замене

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей

	
	
	Уровень потерь и неучтенных расходов воды

	2.1.2
	Сбалансированность системы водоснабжения и водоотведения.

Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального и промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	
	
	Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, стоков)

	
	
	Обеспеченность потребителей приборами учета

	2.1.3
	Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения.

Повышение эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения
	Удельный расход электроэнергии

	3.
	Электроснабжение

	3.1
	Технические показатели

	3.1.1
	Надежность обслуживания систем электроснабжения.

Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год

	
	
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность сетей нуждающихся в замене

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей

	
	
	Уровень потерь электрической энергии

	3.1.2
	Сбалансированность системы электроснабжения.

Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального и промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	
	
	Обеспеченность потребителей приборами учета

	3.1.3
	Ресурсная эффективность электроснабжения.

Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	Удельные нормативы потребления

	4.
	Газоснабжение

	4.1
	Технические показатели

	4.1.1
	Надежность обслуживания систем газоснабжения.

Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность газопроводов нуждающихся в замене

	4.1.2
	Сбалансированность системы газоснабжения.

Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального и промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	
	
	Обеспеченность потребителей приборами учета

	4.1.3
	Ресурсная эффективность газоснабжения.

Повышение эффективности работы системы газоснабжения
	Удельные нормативы потребления


В соответствии с действующим законодательством администрация Плёсского сельсовета Мокшанского района Пензенской области вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

· Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

· Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса Плёсского сельсовета и в целом по Российской Федерации, разделены на группы:

1. Технические индикаторы. Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Плёсского сельсовета без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

5. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Численность населения в поселении не имеет больших темпов роста, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения нет, так как фактическая мощность котельных используется потребителями на 50%.

Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рассчитываются исходя из:

– базового уровня энергопотребления зданий с учетом требований энергоэффективности в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». Показатели, полностью идентичные опубликованным в постановлении, представлены также в СНиП 23-02, РД 10 ВЭП, в региональных ТСН 23 серии и др.

– сроков введения и уровня снижения энергопотребления новых и реконструируемых зданий относительно базового уровня – в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

– возможного максимального увеличения мощности систем отопления (вентиляции) зданий нового строительства, обеспечивающих требования энергоэффективности при их оснащении средствами автоматизации – на основе методики расчета годового потребления тепловой энергии на отопление (вентиляцию) СНиП 23-02, Руководства АВОК-8-2005, учитывающих максимальное использование внутренних тепловыделений и инсоляции;

– предельной плотности застройки перспективного строительства – на основе нормативных показателей плотности застройки территориальных зон по СП 42.13330.2011;

– предельной плотности застройки перспективного строительства – на основе нормативных показателей плотности застройки территориальных зон по Региональным нормативам градостроительного проектирования Пензенской области.

Проектные решения генерального плана на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения новых площадок жилищного строительства и крупных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и производственных зон.
Генеральным планом развития Плёсского сельсовета предусмотрено развитие жилой зоны, с увеличением индивидуальной жилой застройки, а также строительство объектов общественно-деловой зоны. В связи с этим прогнозируется общий прирост спроса на тепловую мощность.

Для создания благоприятных условий проживания в населенных пунктах, стимулирования нового строительства в них необходимо выполнить в больших объёмах работы по инженерному обеспечению и благоустройству территории.

В селе Плёсс предусматривается:

1. Изменение границы населенного пункта на 0,8 га за счет уже существующей застройки из земель сельхозназначения.

2. Строительство индивидуальных жилых домов на общей площади 1,0 га в границах населенного пункта.

3. Строительство объектов газоснабжения (газопровод).

В с. Марфино предусматривается:

1. Строительство индивидуальных жилых домов на общей площади 8,4 га. 

В с. Знаменское предусматривается:

1. Изменение границы населенного пункта на 6,2 га за счет уже существующей застройки из земель сельхозназначения.

Так как перспективные нагрузки потребителей будут покрываться за счет индивидуальных источников тепловой энергии (теплогенераторов), рост перспективных нагрузок на существующих котельных не произойдет.

В настоящий момент не существует планов расширения зон действия существующих котельных, расположенных на территории сельсовета или увеличения мощности их производства.

Перспективное развитие системы теплоснабжения потребителей Плёсского сельсовета

Ввод в эксплуатацию новых площадей жилой застройки не приведет к увеличению суммарной присоединенной тепловой нагрузки источников теплоснабжения, так как новые потребители будут снабжаться тепловой энергией от индивидуальных источников теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Плёсского сельсовета не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Индивидуальное отопление частной жилой застройки, а также строящейся и планируемой многоэтажной жилой застройки осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче теплоэнергии, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. При децентрализованной системе отпадает необходимость в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии. Данные о среднегодовой выработке тепла индивидуальными источниками теплоснабжения (жилой фонд и объекты социальной сферы) отсутствуют.
На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств данные по характеристике индивидуальных теплогенерирующих установок размещены в таблице 27.

Таблица 27

	Тип теплогенерирующей установки
	Вид

топлива
	Средний КПД теплогенерирующих установок
	Теплотворная способность,

Гкал/ед.

	электрокотлы
	электроэнергия,1000 кВт
	 99%
	0,84

	твердотопливный котел
	бурый уголь,1000 кг
	72%
	3,70

	твердотопливный котел
	дрова,1000 кг
	68%
	2,15

	газовый котел
	магистральный газ,    1000 м3
	90%
	8,60

	газовый котел
	сжиженный газ,

1000 кг
	90%
	8,60


Проведем сравнительный анализ стоимости 1 Гкал тепла, при различных вариантах источника энергии:

При стоимости 1 кВт/ч электроэнергии для населения в сельской местности - 2,10 руб., стоимость 1 Гкал тепла составит 2500 руб.

Цена угля в зависимости от его качества составляет примерно 5-7 руб. за 1 кг, получается, что 1 Гкал будет стоить 1622 руб.

Назвать точную стоимость "дров" практически невозможно. Существует масса факторов, влияющих на этот параметр, среди которых, порода дерева, влажность, колотые дрова или нет и т.д. Приведем усредненные данные. Средняя стоимость дров без доставки составляет 1400 руб. за 1 м3. Масса 1 м3 дров равна примерно 650 кг. Таким образом, стоимость 1 Гкал составит 1001 руб.

Стоимость природного газа в Пензенской области в 2013 году составляла 4023,31 за 1000 м3, следовательно, стоимость 1 Гкал – 468 руб.

Стоимость сжиженного газа в 2013 году составляла 23,40 за кг, следовательно, стоимость 1 Гкал – 2720 руб.

Сравнительный анализ показал, что магистральный газ является наиболее экономичным видом топлива.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселений указанная тенденция будет сохраняться. По территории Плёсского сельсовета проходит газопровод высокого давления, что также создает благоприятные условия для газификации поселения, поэтому необходимо разработать план поэтапного перевода жилого фонда и объектов социальной сферы, использующих электроэнергию и твердое топливо на газовые источники теплоснабжения.

В графической части Программы показаны газифицированные поселения, расположение индивидуальных источников теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения потребителей Плёсского сельсовета позволяет сделать следующие выводы: в системах теплоснабжения от котельных большая часть технологических нарушений возникает в тепловых сетях. Для увеличения надежности теплоснабжения потребителей необходимы:

– замена теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет;

– использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае недостаточного ремонта, превышать его;

– эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания, ремонтов и испытаний. При этом особое внимание должно уделяться строгому соответствию установленного регламента на проведение тех или иных операций по обслуживанию фактической их реализации, а также автоматизации технологических процессов эксплуатации;

– организации аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы;

– использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей. Отдельное внимание при этом должно уделяться решению вопросов резервирования по направлениям топливо-, электро- и водоснабжения.

В системе теплоснабжения Плёсского сельсовета присутствует «живучесть» – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) ситуациях, а так же после длительных (более 54 ч) остановок.

Для организации теплоснабжения в новых жилых домах предлагается устройство автономного теплоснабжения, чтобы обеспечить теплом и горячей водой каждый конкретный объект.

Котельные и существующие трубопроводы теплотрассы находятся в удовлетворительном состоянии, однако требуются периодические ремонтные работы объектов теплоснабжения. Безаварийная работа достигается проведением плановых профилактических работ и мероприятий, предусмотренных эксплуатацией.

5.2. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Необходима разработка проекта системы электроснабжения Плёсского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Потребителями электроэнергии в Плёсском сельсовете являются:

· промышленные предприятия;

· жилищно-коммунальный сектор;

· сельскохозяйственное производство;

· прочие потребители.

Нормы электропотребления должны приниматься на основании приложения №10 Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.08.2011 № 525-пП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).

По территории сельсовета проходят высоковольтные линии электропередач: ВЛ-110 кВ, 35 кВ, 10 кВ.

Все населенные пункты сельсовета электрифицированы. Резервное питание отсутствует.

Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ, с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ.

Состояние системы электроснабжения удовлетворительное, требует планового капитального ремонта.

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей осуществляется по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (табл.2.4.34.). Нормы составят для сельских населенных пунктов 0,4 кВт/чел.

Электрическая нагрузка промышленности, сельскохозяйственного производства и прочих потребителей принимается на основании экспертных оценок в размере 35-40% от потребления коммунального сектора.

При создании комфортных условий для проживания населения и развития промышленности, необходимо предусмотреть рост электрических нагрузок, для обеспечения покрытия прироста электрических нагрузок Плёсского сельсовета.

Основные направления модернизации системы электроснабжения

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

Снижение потерь и затрат электрической энергии при транспортировке до потребителя обеспечивается реконструкцией существующих электрических сетей.

Потребителями электрической энергии в жилищно-коммунальном комплексе являются системы наружного освещения. Качество и уровень энергоэффективности уличного освещения часто не соответствует современным требованиям. КПД светильников не более 40-50%. Вследствие полного износа светильников (или их отсутствия) и использования низкоэффективных ламп накаливания (светоотдача не более 15 Лм/Вт) или ртутных лам ДРЛ (50 Лм/Вт) затраты на эксплуатацию уличного освещения неоправданно велики.

Для снижения затрат на энергопотребление и эксплуатацию необходимо реконструировать систему уличного освещения населенных пунктов с использованием энергоэффективных светильников со светодиодными лампами (КПД более 70%, 110 Лм/Вт и более) с высоким показателем срока эксплуатации (по данным заводов-изготовителей – до 15 лет).

Таблица 28 – Перечень мероприятий по реконструкции объектов электроснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятия (объем выполненных работ)
	Ед. изм.
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Реконструкция уличного освещения, установка светильников уличного освещения в с. Плёсс (15 шт.)
	шт.
	2017-2021гг.
	65,0

	2
	Реконструкция уличного освещения, установка светильников уличного освещения в с. Скачки (15 шт.)
	шт.
	2017-2021гг.
	65,0

	3
	Реконструкция уличного освещения, установка светильников уличного освещения в с. Знаменское (15 шт.)
	шт.
	2017-2021гг.
	65,0

	4
	Реконструкция уличного освещения, установка светильников уличного освещения в с. Михайловка (15 шт.)
	шт.
	2017-2021гг.
	65,0

	5
	Замена устаревших светильников с лампами накаливания на энергосберегающие осветительные приборы и их установка
	ед.
	2017-2021гг.
	100,0

	
	Итого:
	
	
	360,0


5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Генеральным планом развития Плёсского сельсовета предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.

Для водоснабжения населенных пунктов Плёсского сельсовета, на участках где предусматривается новая жилая застройка, планируется строительство новых разводящих водопроводных сетей. Существующая и планируемая жилая и общественная застройка будут по прежнему запитываться от существующих водозаборных сооружений, при этом часть существующих водопроводных сетей для обеспечения надежной работы системы водоснабжения требуют заменены на новые, как исчерпавшие свой срок службы и имеющие значительный износ.

На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов Плёсского сельсовета не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа уличных водопроводных сетей на территории Плёсского сельсовета составляет около 50%. На текущий момент более 30 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Сложная обстановка сложилась и с противопожарным водоснабжением. Имеющиеся источники противопожарного водоснабжения в большинстве своём находятся в исправном состоянии. Требуется капитальный ремонт водопроводных сетей в части наружного противопожарного водоснабжения (водозаборы).

Для надежного и качественного водоснабжения всех населенных пунктов сельсовета требуется провести обследование и поэтапный капитальный ремонт или реконструкцию водозаборных сооружений устраиваемых с учетом зон санитарной охраны, которые выработали свой нормативный срок, заменить изношенные трубопроводы. Для увеличения надежности снабжения холодной водой потребителей необходимо предусмотреть изменение существующей схемы водоснабжения путем ее закольцовывания.

Перспективная схема системы водоснабжения выполнена таким образом, что строительство её может вестись постепенно и поэтапно. Одним из необходимых вопросов является решение о строительстве автоматизированной системы управления объектами водоснабжения.

Необходимо предусматривать установку в жилой застройке приборов индивидуального учёта воды.

Для организации системы водоснабжения необходимо бурение скважин не менее двух в каждом населенном пункте с использованием фильтрационных установок для умягчения, обезжелезивания, сорбционной и механической очистки воды.

Водозаборы снабжаются резервуарами чистой воды по 50 м3 каждый. Местоположение резервуаров должно быть определено после проведения работ по изысканию месторождений подземных вод и выполнения схемы водоснабжения села.

Для оборудования новых водозаборных сооружений потребуется проведение проектно-изыскательских работ, оборудование новых источников (артезианских скважин) и строительство новых сетей от этих источников до потребителей. Кроме этого необходимо оборудовать установки для очистки воды, поступающей потребителям, что позволит повысить качество питьевой воды и привести ее показатели к требуемым нормативам.

Жилые дома в населенных пунктах Плёсского сельсовета оборудуются внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями.

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,3.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут./чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 20 % от расхода воды на нужды населения.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам:

- 2017-2021гг. – проект реконструкции систем водоснабжения населенных пунктов Плёсского сельсовет;

- 2017-2022гг. – реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей;

- 2017-2017 гг. – строительство очистных сооружений;

- 2017-2017 гг. – оснащение всех абонентов приборами учета воды;

- 2017-2022 гг. – ремонт водоснабжающего оборудования;

- 2017-2022 г. – проектирование и строительство новых разводящих сетей водопровода в соответствии с мероприятиями генплана по расширению территорий населенных пунктов сельсовета.

Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения.

Таблица 29

	Наименование
	2025

	
	Установленная мощность источников водоснабжения, м3/сут.
	Планируемое потребление норм. (среднесуточное) м3/сут.
	Планируемое потребление норм. (максимальное суточное) м3/сут.
	Резерв/ дефицит, м3/сут.

	Горячей
	-
	-
	-
	-

	Питьевой
	180
	293,9
	352,68
	-172,68


Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то баланс останется без изменения.

Централизованная система горячего водоснабжения в Плёсского сельсовета отсутствует.

Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

Строительство централизованно горячего водоснабжения нецелесообразно, и экономически не выгодно.

Таблица 30 – Фактическое и ожидаемое потребление воды
	Показатель
	Фактическое потребление воды
	Ожидаемое потребление воды

	
	Годовое тыс. м3
	Суточное норм тыс. м3
	Макс. суточное, тыс. м3 норм
	Годовое тыс. м3
	Суточное норм., тыс. м3
	Макс. суточное норм тыс. м3

	Горячая
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Питьевая
	-
	-
	-
	107,27
	0,293
	0,352

	Техническая
	50,61
	0,138
	0,166
	-
	-
	-


Ожидаемое потребление превысит существующее, согласно нормативным расчётам приблизительно в 2 раз с учётом подключения всех абонентов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (перспективных).

Максимальные расходы воды на водоснабжение до 2025 г., представлены в таблице 31.

Таблица 31 

	№ п/п
	Застройка
	Ед. изм.
	Кол-во
	Максимальная норма водопотребления в л/сут.
	Максимальный суточный расход воды в м3сут.

	1
	Жилая застройка с водопроводом и канализацией 
	чел
	1048
	230
	241,04

	2
	Бюджетные организации 
	чел
	
	
	1,59

	3
	Прочие организации
	чел
	
	
	3,63

	4
	Прочие
	
	
	
	20,95

	5
	Неучтенные расходы
	%
	
	
	26,72

	
	Итого
	
	
	
	293,9


Таблица 32 – Перспективный баланс водоснабжения Плёсского сельсовета (м/сут.) 

	№ п/п
	Группы абонентов
	Норма потребления л/сут. на 1 чел.
	Прогноз

	
	
	
	потребителей
	м3/сутки

	1
	Жилая застройка с водопроводом и 

канализацией
	230
	1048
	241,04

	
	Итого
	
	
	241,04

	2
	МБОУ ООШ с. Плёсс
	18
	85
	1,53

	3
	ФАП
	12
	5
	0,06

	
	Итого
	
	
	1,59

	
	Прочие организации
	
	
	

	4
	ООО « Автостоп»
	150
	5
	0,75

	
	
	36
	80
	2,88

	
	итого
	
	
	3,63

	5
	Прочие
	
	
	20,95

	6
	Неучтенные расходы
	%
	10
	26,72

	
	Суммарное потребление м3 сутки
	
	
	293,9


Таблица 33 – Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

	Показатели
	Подача

тыс. м3 год
	Реализация

тыс. м3 год
	Потери

тыс. м3 год
	Треб. мощность

	
	
	
	
	Водозабор

тыс. м3 год
	Очистные

тыс. м3 год

	Плёсский сельсовет

	Горячая
	-
	-
	-
	-
	-

	Питьевая, техническая
	109,41
	109,41
	107,27
	110
	110


Расходы воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

На первый этап развития и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

Где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Предлагается рассмотреть возможность реконструкции (технического перевооружения) действующих объектов водоснабжения, а также работ по реконструкции и новому строительству водопроводных сетей, для обеспечения перспективной подачи воды, для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения поселения, в соответствии с программой комплексного развития.

Таблица 34 – Перечень мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) действующих объектов и строительства новых объектов

	№ п/п
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Разработка проекта строительства сетей питьевого водоснабжения
	ед.
	2017-2020гг.
	110,0

	2
	Устройство элементов защиты в условиях ЧС
	ед.
	2017-2020гг.
	1000,0

	3
	Затраты на неучтенные и дополнительные работы
	ед.
	2017-2025гг.
	4800,0

	4
	Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей
	км
	2017-2025гг.
	7130,0

	5
	Реконструкция водоснабжающего оборудования
	ед.
	2017-2025гг.
	4100,0

	
	Всего:
	
	
	17140,0


Стоимость строительно-монтажных работ уточняется на основании проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу на соответствующий финансовый год. Ожидаемым результатом выполнения мероприятий по реконструкции и модернизации линейных объектов системы водоснабжения являются: снижение износа водопроводных сетей и снижение потерь и неучтенного расхода воды в водопроводных сетях, а также экономия энергетических ресурсов.

Капитальные вложения в новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения могут составлять порядка 17140,0 тыс. руб. в долгосрочной перспективе (10 лет). Система водоснабжения Плёсского сельсовета нуждается в постоянных капитальных вложениях для выполнения основных поставленных задач – для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения сельсовета.

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении
Существующее положение по водоотведению на территории Плёсского сельсовета неудовлетворительное, что связано с отсутствием централизованной канализационной сети. Использование выгребных ям или надворных уборных, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, может привести к загрязнению территории.

В населенных пунктах требуется создавать выгребные ямы, отвечающие современным требованиям, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды.

Сточные воды (при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сутки на одного жителя п. 2.4 СНиП 2.04.03-85) населенных пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях «Биокси» из водонепроницаемых материалов фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие канализационные очистные сооружения, объем накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда «БИОКСИ» зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

При необходимости строительства централизованной системы канализации на территории сельсовета, в случае увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров, целесообразно организовать централизованную систему водоотведения в населенных пунктах, где присутствует система водоснабжения. Система централизованного водоснабжения на территории Плёсского сельсовета организована в следующих населенных пунктах: с. Плёсс, с. Знаменское, с. Михайловка, с. Марфино, с. Скачки.

Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения

Частная жилая застройка поселения может быть оборудована надворными уборными с бетонными выгребами или локальными очистными сооружениями (ЛОС) (системами глубокой очистки сточных вод).

Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил стабилизируется в аэробных условиях и один раз в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэрлифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и может использоваться в качестве удобрения.

Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

ЛОС могут использоваться как для отдельных домов, так и для группы домов, а так же и для объектов социально-бытового назначения.

Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков определяется при рабочем проектировании в зависимости от местных условий.

Также возможно строительство централизованной системы водоотведения на территории поселений имеющих централизованную систему водоснабжения. Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений. Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. На территории сельского поселения предлагается строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, развитие канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах.

Перечень мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) действующих объектов и строительства новых объектов водоотведения, представлен в таблице 35.

Таблица 35

	№ п/п
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты
	ед.
	2017-2025гг.
	1350,0

	2
	Строительство трубопроводной системы, для подключения всех потребителей к системам водоотведения
	км
	2017-2025гг.
	8200,0

	3
	Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод
	км
	2017-2025гг.
	3100,0

	4
	Дополнительные расходы
	ед.
	2017-2025гг.
	1000,0

	5
	Разработка проекта систем водоотведения в сельском поселении
	ед.
	2017-2025гг.
	100,0

	
	Всего:
	
	
	13750,0


Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к вновь построенным очистным сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельсовета предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- строительство очистных сооружений малой производительности 10-50 куб.м./сут.

- подключение всей существующей и планируемой застройки к новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации.

5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
На 01.01.2015 года на территории Плёсского сельсовета к системе сетевого газоснабжения подключены 5 из 12 населенных пунктов. Газифицированы сёла Плёсс, Знаменское, Михайловка, Марфино и Скачки. В остальных населенных пунктах газоснабжение отсутствует, в качестве топлива для отопления и приготовления пищи используются дрова.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, ис​ключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопро​водов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9, охранная зона магистрального трубопровода составляет 25 м от оси трубопровода.

Магистральные трубопроводы, в том числе газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, а также КС, ГРС, НПС имеют зоны минимально допустимых расстояний до объектов, зданий и сооружения (техническая зона). В соответствии с СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

Наличие системных проблем в газификации населенных пунктов требует использования программно-целевого метода для ее решения.

Конечными целями реализации программных мероприятий в области газификации являются:

– выравнивание уровней газификации природным газом сельских муниципальных образований и дальнейшее повышение доли газового топлива в общем объеме энергопотребления села;

– сокращение отставания социально-экономического уровня жизни, комфортности труда и быта в сельской местности и создание современной среды обитания для сельского населения.

Реализация предусмотренных мероприятий будет проводиться, в первую очередь, на основе увеличения загрузки существующих магистральных газопроводов - отводов высокого давления, реконструкции существующих систем газоснабжения.

Выполнение мероприятий позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта сельского населения. Повысится уровень газификации домов (квартир) природным газом по сельсовету. 

Объемы газопотребления должны определяться на основании приказа Управления цен и тарифов Пензенской области от 19 января 2007 г. № 4 «Об утверждении нормативов (норм) потребления природного газа населением Пензенской области при отсутствии приборов учета газа» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).

Целью настоящей программы является создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного содержания объектов инфраструктуры газоснабжения, формирования коммунальной инфраструктуры на территориях, отводимых под новое строительство, повышение качества жизни сельского населения, а также эффективное использование выделяемых для реализации программных мероприятий целевых ассигнований из бюджета Плёсского сельсовета Мокшанского района и других источников.

Основной задачей программы является выполнение установленных заданий по развитию газовых сетей на территории Плёсского сельсовета.

Таблица 36 – Перечень мероприятий по реконструкции и строительству объектов газоснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Строительство       
газопроводов в населенных пунктах Плёсского сельсовета
	км
	2017-2025гг.
	2500,0

	
	Всего:
	
	
	2500,0


5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронение и утилизацию ТБО

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов на территории Плёсского сельсовета, производится специализированной организацией на полигон в 2,5 км от р.п. Мокшан. Сбор и вывоз отходов с территории с. Плёсс, с. Марфино, с. Михайловка, с. Скачки осуществляется по графику и происходит по средам еженедельно. В селе Марфино сбор и вывоз ТБО осуществляется через неделю.

Сбор и вывоз ТБО с территории остальных населенных пунктов сельсовета отсутствует, утилизация отходов происходит путем сжигания на дворовой территории.

В настоящее время 53,2% населения Плёсского сельсовета включено в систему сбора и вывоза ТБО для захоронения на специализированных объектах. Остро стоит проблема возникновения несанкционированных свалок из-за недостатков системы сбора отходов потребления, и в связи с недостаточной экологической культурой населения.

Требуется строительство новых контейнерных площадок. В рамках исполнения органами местного самоуправления своих полномочий для решения указанных проблем в настоящей программе предусмотрены мероприятия по предотвращению и ликвидации вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду.

Услуги по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов на территории сельсовета осуществляет ООО «Радикс». Сбор и вывоз осуществляется по графику.

На вывоз ТБО с физическими лицами заключено всего 263 договора, 140 договоров в с. Плёсс, 14 договоров в с. Марфино, 97 договоров в с. Михайловка, 12 договоров в с. Скачки.

Очистка территории сельсовета – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

– подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

– организацию временного хранения отходов в домовладениях;

– сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

– обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

При использовании рекомендуемой для муниципального образования контейнерной системы сбора отходов выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д.

Применение системы сменяемых сборников целесообразно при дальности вывоза не более 8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов и сезонных объектов (летние кафе и павильоны, ярмарки, места с большим скоплением людей). При системе сменяемых сборников отходов заполненные контейнеры следует погружать на мусоровоз, а взамен оставлять порожние чистые контейнеры. В этой системе применяются контейнерные мусоровозы.

Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зон, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типоразмеров контейнеров – от 0,3 до 1,1 м3. При системе несменяемых сборников отходов твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. В этой системе применяются кузовные мусоровозы.

В жилых домах 5 этажей и более следует устраивать мусоропроводы в соответствии с требованиями СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений» введенным в действие с 1 января 2003 г.

Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на территории домовладений. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не далее 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Вокруг площадки устраивают зеленые насаждения. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта при вывозе накопленных отходов. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному жилищной организацией.

Число площадок для сбора крупногабаритных отходов, обслуживающих район, определяют с учетом нормы накопления, плотности крупногабаритных отходов и периодичности вывоза. На начальном этапе предлагается частично использовать существующие на настоящий момент контейнерные площадки, имеющие асфальтовое покрытие.

Организация сбора и вывоза прочих отходов

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается самими предприятиями в соответствии с настоящей схемой санитарной очистки, утвержденной в Плёсском сельсовете Мокшанского района. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки, имеющие необходимую разрешительную документацию.

Отходы предприятий вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Уборкой муниципального образования от ТБО и уличного смета, а также благоустройством занимается предприятие ООО «Радикс». В его ведении имеются мусоровозы, контейнеровозы, трактора на колёсах.

Уборка территории

Уборка улично-дорожной сети в Плёсском сельсовете в летнее и зимнее время производится преимущественно с использованием ручного труда. Уборку территорий осуществляют специализируемые организации, а также жители населенных пунктов. Специализированная техника для уборки территории: тракторы с плужно-щеточным оборудованием, пескоразбрасыватель.

Производственные отходы

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2ТП-отходы» и размещаются в соответствии с нормативами отраслевых ведомств.

В области в целом остро стоит необходимость раздельного сбора, сортировки отходов, использования компонентов отходов в качестве вторсырья.

Существующая система сбора твердых бытовых отходов не обеспечивает отделение из них вторичного сырья и, что особенно важно, опасных промышленных отходов, образующихся в бытовых условиях (ртутьсодержащие изделия, токсичные металлы, источники тока, нефтепродукты, лакокрасочные материалы, поливинилхлорид и другие опасные вещества). Такие виды отходов при складировании их на полигонах или при сжигании приводят к загрязнению окружающей среды опасными токсикантами.

Существующие кладбища Плёсского сельсовета на перспективу сохраняются.

Для прогнозирования объемов образующихся отходов были использованы установленные нормы накопления ТБО, а также данными по перспективному развитию сельского поселения, т.е. сведениями о численности населения, муниципальных учреждениях, предприятиях и т.п.

Согласно современным исследованиям, удельное годовое накопление отходов на одного жителя населенных пунктов (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту. Прогнозирование образования отходов обычно производится на основе использования коэффициента годового прироста объемов ТБО на одного человека. Однако, учитывая, что действующие на текущий момент нормы накопления являются завышенными (по отношению к фактическим объемам образования отходов), расчеты проводились с использованием неизменных норм.

Для улучшения экологического и санитарного состояния Плёсского сельсовета и решения комплекса работ по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, следует предусмотреть следующие мероприятия (на расчетный срок):

– Организация сбора и вывоза жидких отходов с неканализованных территорий на расположенные вблизи канализационные очистные сооружения.

– Организация полива дорог для осаждения пыли в теплый сезон года.

– Разработка схемы озеленения муниципального образования.

Для дальнейшего развития Плёсского сельсовета в долгосрочной перспективе необходимо предусмотреть следующие мероприятиями программы комплексного развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов жителей муниципального образования:

1. Недопущение образования несанкционированных свалок;

2. Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

3. Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

Таблица 37 – Перечень мероприятий в области сбору и вывозу ТБО

	№ п/п
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов. Обустройство асфальтобетонного основания площадью 10 кв.м в с. Михайловка
	ед.
	2017-2026гг.
	50,0

	2
	Устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов. Обустройство асфальтобетонного основания площадью 10 кв.м в с. Марфино
	ед.
	2017-2026гг.
	50,0

	3
	Устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов. Обустройство асфальтобетонного основания площадью 10 кв.м в с. Скачки
	ед.
	2017-2025гг.
	50,0

	4
	Устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов. Обустройство асфальтобетонного основания площадью 10 кв.м в с. Знаменское
	ед.
	2017-2026гг.
	50,0

	5
	Приобретение контейнеров для ТБО
	ед.
	2017-2026гг.
	25,0

	6
	Обкос высокой травы в населенных пунктах входящих в состав территории Плёсского сельсовета
	ед.
	2017-2021гг.
	45,0

	
	Всего:
	
	
	270,0


Финансовые потребности для реализации Программы
Совокупные потребности в капитальных вложениях для реализации программы инвестиционных проектов представлены в таблице 38.

Таблица 38

	№ п/п
	Наименование
	Период реализации
	Стоимость, мероприятий, тыс. руб.

	1
	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
	2017-2021гг.
	360,0

	2
	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
	2017-2026 гг.
	17140,0

	3
	Программа инвестиционных проектов в водоотведении
	2017-2026 гг.
	13750,0

	4
	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
	2017-2026гг.
	2500,0

	5
	Программа инвестиционных проектов в захоронении и утилизации ТБО
	2017-2026 гг.
	270,0

	
	Итого:
	
	34020,0


6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, газоснабжения). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в т.ч. заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора.

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией Плёсского сельсовета (в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) или Региональной службы по тарифам (электроснабжение, теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

– реализация мероприятий Программы;

– подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

– осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

– организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

– организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

– сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

– осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

– обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

– обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Региональной службы по тарифам по вопросам по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

– мониторинг и анализ реализации Программы;

– осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

– подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

– подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

– участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

– организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры.

4. Основными функциями финансового отдела по реализации Программы являются:

– оценка эффективности использования финансовых средств;

– вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

5. Контроль исполнения Программы осуществляется Главой администрации Плёсского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

На территории Плёсского сельсовета нет теплоснабжающих организаций, поставляющих тепловую энергию (мощность) потребителям тепла. В связи с этим отсутствуют установленные тарифы на тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих организаций на территории сельсовета.

Имеющиеся в муниципальном образовании котельные находятся в собственности и эксплуатации предприятий и бюджетных учреждений.

Также на территории Плёсского сельсовета отсутствуют водоснабжающие организации. В связи с этим отсутствуют установленные тарифы на водоснабжение для потребителей воды на территории сельсовета.

По состоянию на 01.01.2015 г. установлены следующие тарифы на коммунальные услуги для населения, проживающего в благоустроенном жилищном фонде:

– Холодное водоснабжение – 20,29 руб./м3;

– Водоотведение – 18,0 руб./м3;

– Горячее водоснабжение – 108,24 руб./м3;

– Отопление – 1350,19 руб./Гкал;

– Газоснабжение – 5,49 руб./м3;

– Электроснабжение – 3,2 руб./кВт ч.

Капитальные вложения (инвестиционные затраты) для реализации программы инвестиционных проектов и источники их финансирования, тыс. руб. приведены в таблице 39.

Таблица 39

	№ п/п
	Наименование
	Объект инвестирования
	Инвест. затраты, тыс. руб.
	Источник финансирования капитальных вложений

	
	
	
	
	Бюджет Мокшан. района
	Бюджет мун. обр.
	Бюджет Пенз. обл.

	1
	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
	Установка 15 шт. светильников уличного освещения в с. Плёсс
	65,0
	
	21,645
	43,355

	
	
	Установка 15 шт. светильников уличного освещения в с. Скачки
	65,0
	
	21,645
	43,355

	
	
	Установка 15 шт. светильников уличного освещения в с. Знаменское
	65,0
	
	21,645
	43,355

	
	
	Установка 15 шт. светильников уличного освещения в с. Михайловка
	65,0
	
	21,645
	43,355

	
	
	Замена устаревших светильников с лампами накаливания на энергосберегающие осветительные приборы и их установка
	100,0
	
	66,7
	33,3

	2
	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
	Разработка проекта строительства сетей питьевого водоснабжения
	110,0
	
	110,0
	

	
	
	Устройство элементов защиты в условиях ЧС
	1000,0
	610
	40
	350

	
	
	Затраты на неучтенные и дополнительные работы
	4800,0
	2928
	192
	1680

	
	
	Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей
	7130,0
	6239,3
	285,2
	605,5

	
	
	Реконструкция водоснабжающего оборудования
	4100,0
	2501
	164
	1435

	3
	Программа инвестиционных проектов в водоотведении
	Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты
	1350,0
	823,5
	54
	472,5

	
	
	Строительство трубопроводной системы, для подключения всех потребителей к системам водоотведения
	8200,0
	5002
	328
	2870

	
	
	Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод
	3100,0
	1891
	124
	1085

	
	
	Дополнительные расходы
	1000,0
	
	1000,0
	

	
	
	Разработка проекта систем водоотведения в сельском поселении
	100,0
	
	100,0
	

	4
	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
	Строительство       
газопроводов в населенных пунктах Плёсского сельсовета
	2500,0
	832,5
	917,5
	750,0

	5
	Программа инвестиционных проектов в ТБО
	Обустройство асфальтобетонного основания под ТБО площадью 10 кв.м в с. Михайловка
	50,0
	
	20,0
	30,0

	
	
	Обустройство асфальтобетонного основания под ТБО площадью 10 кв.м в с. Марфино
	50,0
	
	20,0
	30,0

	
	
	Обустройство асфальтобетонного основания под ТБО площадью 10 кв.м в с. Скачки
	50,0
	
	20,0
	30,0

	
	
	Обустройство асфальтобетонного основания под ТБО площадью 10 кв.м в с. Знаменское
	50,0
	
	20,0
	30,0

	
	
	Приобретение контейнеров для ТБО
	25,0
	
	25,0
	

	
	
	Обкос высокой травы в населенных пунктах входящих в состав территории Плёсского сельсовета
	45,0
	
	45,0
	

	Итого:
	34020,0
	20827,3
	3617,98
	9574,72


Согласно Приказу Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 26.02.2013 № 7 "Об утверждении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории Пензенской области", установить следующую систему критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В качестве критерия, используемого для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, используется коэффициент роста действующего в декабре текущего периода регулирования тарифа организации коммунального комплекса (без учета надбавки к тарифу), не превышающий показателя инфляции по услугам ЖКХ в декабре планового периода регулирования по отношению к декабрю текущего периода регулирования.

В качестве критерия, используемого для определения доступности товаров и услуг организаций для лиц, обращающихся за подключением вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системам коммунальной инфраструктуры, предельную максимальную долю расходов в виде платы за подключение к соответствующим системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости, не превышающую 12% от норматива стоимости 1 квадратного метра общей стоимости жилья на территории сельского поселения, в том числе к системам:

– теплоснабжения – 5 %;

– холодного водоснабжения и водоотведения – 5 %;

– очистки сточных вод – 2 %.

При проведении оценки доступности расчет размера платы за подключение на 1 квадратный метр производить исходя из среднестатистической площади жилого помещения, приходящейся на 1 человека в городском поселении и норматива потребления соответствующего вида коммунальных услуг.

Максимальная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не должна превышать 22 %.

Индекс роста совокупных расходов на коммунальные услуги, не должен превышать индекса роста среднедушевого дохода.

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1. Мониторинг и корректировка программы
Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плёсского сельсовета являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плёсского сельсовета включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плёсского сельсовета предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

В случае несоответствия рассчитанных тарифов на коммунальные услуги одному или более критериям доступности осуществляется корректировка программы одним или несколькими из указанных способов:

– изменение порядка реализации проектов долгосрочной инвестиционной программы с целью снижения совокупных затрат на ее реализацию;

– изменение источников финансирования долгосрочной инвестиционной программы за счет увеличения доли бюджетных источников;

– изменение состава долгосрочной инвестиционной программы.

Программа не считается обоснованной, если ее параметры не соответствуют критериям доступности.

7.2. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой:

– система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

– система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

– порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления Плёсского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры осуществляется Муниципальным заказчиком-координатором Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:
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КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:
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КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:
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ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Плёсского сельсовета.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой администрации Плёсского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти Плёсского сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Плёсского сельсовета.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления Плёсского сельсовета и утвержденного главой администрации Плёсского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством, с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры подготовлена на основании:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ (ред. от 06.12.2011);

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ (ред. от 18.07.2011);

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ (ред. от 18.07.2011);

4. Федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

5. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

6. Федеральный закон РФ от 17.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

7. Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

8. Постановление Правительства России от 23.05.2006г. №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

9. Постановление «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

10. Методические указания по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. №520;

11. Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

12. Методические указания по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378;

13. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

14. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

15. СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

16. СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

17. СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»;

18. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

19. Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Раздел 2 (изм.) «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94;

20. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. – М.: РАО «ЕЭС России», 2003.

21. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ видам строительства и пусконаладочных работ, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 2-ой квартал 2012 г.

22. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808.

23. Прогноз сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.

24. Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2025 года. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.

Генеральный план муниципального образования Плёсский сельсовет Мокшанского района Пензенской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЛЁССКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2021 ГОДЫ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2026 ГОДА
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