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КОМИТЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ЦАРЕВЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МОКШАНСКОГО РАЙОНА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
от   24.06.2022 №  211-100/3
с. Царевщино

О внесении изменений в Генеральный план территории муниципального образования Царевщинский сельсовет   Мокшанского района Пензенской области
 
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Уставом Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, на основании итогового заключения о результатах проведения публичных слушаний от 24.05.2022,

Комитет местного самоуправления Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области решил:
1. Внести в Генеральный план территории муниципального образования  Царевщинский сельсовет  Мокшанского района Пензенской области,  утвержденный решением Комитета местного самоуправления Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от    09.11.2011 №65-26/1 изменения, изложив его в новой редакции согласно приложения.
2.Признать утратившим силу Решение комитета местного самоуправления Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 28.09.2015 №99-48/1 «О внесении изменений в генеральный план территории муниципального образования Царевщинский сельсовет   Мокшанского района Пензенской области».
3.Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вести Царевщинского сельсовета» Мокшанского района Пензенской области и на официальном сайте Администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://carevshino.mokshan.pnzreg.ru/.
4.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
 главу Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Глава Царевщинского сельсовета
Мокшанского района 	
Пензенской области                                                         А.А.Богаткин
 

Приложение
			УТВЕРЖДЕНО
решением 
Комитета местного самоуправления 
Царевщинского сельсовета 
Мокшанского района
Пензенской области
от 24.06.2022 №211-100/3
 
Генеральный план муниципального образования Царевщинский сельсовет Мокшанского района Пензенской области
[bookmark: _Toc18065657][bookmark: _Toc53743526](НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)
 
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. [bookmark: _Toc18065658][bookmark: _Toc53743527]Краткая характеристика
Муниципальное образование Царевщинский сельсовет расположен в северной части Мокшанского района Пензенской области. Территория сельсовета состоит из двух массивов (участок запредельного пользования, который расположен на территории Инсарского района Республики Мордовия), вытянутого с севера на юг на 15 км, а с востока на запад на 38 км. 
Численность населения на 01.01.2020 года составляет 788 человек.
Территория Царевщинского сельсовета граничит:
· на севере – с Республикой Мордовия и Иссинским районом Пензенской области;
·  на востоке – с Лунинским районом Пензенской области;
· на юге – с Засечным и Плесским сельсоветами Мокшанского района Пензенской области;
· на западе  – с Чернозерским сельсоветом Мокшанского района Пензенской области.
Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлена граница Царевщинского сельсовета и перечислены населенные пункты, входящие в его состав. В состав Царевщинского сельсовета входят следующие населенные пункты: село Белогорка, 
село Беликово, поселок Берёзовка, поселок Войково, село Елизино, село Лопатино, 
поселок Малиновка, село Муратовка, деревня Панкратовка, деревня Порецкое, 
село Царевщино, село Юлово.
Административный центр сельсовета – с. Царевщино. Расстояние до районного центра 
(р.п. Мокшан) – 25 км, до областного центра (г. Пенза) – 62 км, ближайшая железнодорожная станция Симанщина расположена в с. Нечаевка Мокшанского района Пензенской области на расстоянии 46 км.
Описание границы Царевщинского сельсовета
Мокшанского района Пензенской области
От точки А до точки Б Царевщинский сельсовет граничит с Инсарским районом Республики Мордовия.
 От точки А граница проходит в восточном направлении 1,8 км по северной стороне 1, 2, 3 кварталов Мокшанско-Чернозерского лесничества, далее граница проходит по суходолу на северо-запад 0,3 км, на северо-восток 0,4 км, 0,3 км на юго-восток до безымянного ручья, 0,5 км вниз по течению ручья, далее на северо-восток 0,7 км по северной стороне 162 квартала Чернозерского лесничества, в том же направлении 1,2 км по суходолу до реки Юловка, вниз по течению реки Юловка 2,6 км до слияния с ручьем безымянным, вверх по течению ручья 4,2 км до восточного угла 3 квартала Чернозерского лесничества, далее граница проходит на юг 0,8 км по восточной стороне 3,7 кварталов, на восток по северной стороне 16 квартала 0,5 км, на юг по восточной стороне того же квартала 1,3 км, на северо-восток 0,5 км по северной стороне 17, 18 кварталов Чернозерского лесничества, далее граница проходит по суходолу на север 0,6 км, далее в северо-восточном направлении по суходолу 0,5 км, затем 0,5 км по западной стороне 162 квартала Чернозерского лесничества 0,6 км, по суходолу 1,1 км, далее по суходолу граница проходит на северо-запад 0,7 км, на восток 2,1 км пересекая реку Юловка, на юго-восток 0,7 км, на северо-восток 1,0 км, на север 2,4 км, далее граница проходит в восточном направлении вдоль оврага Могилище 1,1 км, далее по суходолу на восток 1,0 км, на северо-восток 0,7 км до лесополосы, далее на восток по северной стороне лесополосы 1,2 км до пересечения с дорогой на село Беликово, далее по суходолу в том же направлении 0,7 км, на юго-восток 0,5 км до пересечения с полевой дорогой, на восток 1,9 км, пересекая реку Шадам, на юго-восток 1,4 км до пересечения с межселенной дорогой на село Беликово, на юг 0,2 км до точки Б.
От точки В (узловая точка N 21) до точки Г (узловая точка N 43) Царевщинский сельсовет граничит с Уваровским сельсоветом Иссинского района Пензенской области.
От точки В (узловая точка N 21) граница проходит по лесополосе в юго-восточном направлении 3,2 км, далее по суходолу на северо-восток 3,6 км, пересекая автодорогу Мокшан - Исса до безымянного ручья, вверх по течению ручья 1,6 км до слияния с другим безымянным ручьем, 1,1 км вверх по течению этого ручья до 52 квартала Иссинского лесничества Лунинского лесхоза, далее на северо-восток 1,2 км по западной стороне 52 квартала Иссинского лесничества и 0,8 км по суходолу, далее граница проходит на юго-восток по суходолу 0,1 км до западного угла 51 квартала Иссинского лесничества, далее 0,3 км по северной стороне 51 квартала Иссинского лесничества и 1,1 км по суходолу до западного угла 54 квартала Иссинского лесничества, далее в том же направлении проходит 0,3 км по северной стороне 54 квартала Иссинского лесничества, 1,5 км по суходолу до лесополосы, далее по лесополосе в северо-восточном направлении 1,4 км до безымянного ручья, пересекает ручей и проходит по суходолу: на восток 0,2 км и на северо-восток 1,2 км до точки Г (узловая точка N 43).
От точки Г (узловая точка N 43) до точки Д Царевщинский сельсовет граничит с Сытинским сельсоветом Лунинского района Пензенской области.
От точки Г (узловая точка N 43) граница проходит с западной стороны полосы отвода железной дороги Пенза - Рузаевка 3,9 км до точки Д.

От точки Д до точки Е Царевщинский сельсовет граничит с Болотниковским сельсоветом Лунинского района Пензенской области.
От точки Д граница проходит по суходолу на юго-запад 1,6 км до безымянного ручья, 2,5 км вниз по течению ручья, далее граница идет по суходолу на юго-восток 0,4 км, на юго-запад 1,8 км, на юго-восток 4,2 км до реки Шукша, вверх по течению реки Шукша 9,1 км до точки Е.
От точки Е до точки Ж Царевщинский сельсовет граничит с Засечным сельсоветом Мокшанского района Пензенской области.
От точки Е граница проходит на северо-запад по суходолу 0,2 км, на северо-запад 1,0 км, на северо-запад 0,1 км (непонятно прохождение) до реки Липлейка, затем вверх по течению реки Липлейка 5,0 км до слияния с ручьем безымянным, пересекая газопровод Саратов - Нижний Новгород, далее вверх по течению ручья безымянного 4,6 км до точки Ж.
От точки Ж до точки З Царевщинский сельсовет граничит с Засечным сельсоветом Мокшанского района Пензенской области.
От точки Ж граница проходит на юго-запад по восточной стороне 20, по восточной и южной сторонам 33, по южной стороне 45, 44, 43, на северо-запад по южной стороне 42, 30, 29 кварталов Мокшанского лесничества общей протяженностью 10,5 км, далее на юго-запад по суходолу 0,4 км до угла 41 квартала и точки З.
От точки З до точки И Царевщинский сельсовет граничит с Плесским сельсоветом Мокшанского района Пензенской области.
От точки З граница проходит на северо-запад по северной стороне, на юг по западной стороне 41 квартала Мокшанского лесничества Мокшанского лесхоза 1,8 км, далее на юго-запад по суходолу 0,4 км, далее на северо-запад граница проходит по северной стороне 54 квартала, по восточной стороне 40 квартала, по восточной и северной сторонам 26 квартала, по просеке 25 квартала, по северной стороне 24, 23, 12 кварталов, по восточной стороне 11 квартала, далее на запад по северной стороне 11 квартала, затем на юго-запад по западной стороне 11 квартала Мокшанского лесничества Мокшанского лесхоза общей протяженностью 14,0 км, далее на северо-запад по суходолу 0,7 км, пересекая реку Юловка, до угла 69 квартала Чернозерского лесничества Мокшанского лесхоза, далее на юго-запад по восточной и южной стороне 69 квартала, по восточной стороне 68, 72 кварталов, по восточной и южной сторонам 76 квартала, по южной стороне 75 квартала, по восточной стороне 77, 78 кварталов, по северной, восточной, и южной сторонам 79 квартала, далее на северо-запад по южной и западной стороне сторонам 78 квартала, по западной стороне 77 квартала, по южной и западной сторонам 73 квартала, по западной стороне 70, 65 кварталов, на юго-запад по южной стороне 64, 63 кварталов Чернозерского лесничества Мокшанского лесхоза, общей протяженностью 25,5 км до точки И.
От точки И до точки К Царевщинский сельсовет граничит с Чернозерским сельсоветом Мокшанского района Пензенской области.
От точки Ж на северо-запад граница проходит по западной стороне 63, 57, 50 кварталов, далее на северо-восток по северной стороне 43, 44 кварталов, по западной стороне 35 квартала, на северо-запад по южной стороне 34, 33, 32 кварталов Чернозерского лесничества Мокшанского лесхоза общей протяженностью 12,5 км до точки К.
От точки К до точки А Царевщинский сельсовет граничит с Чернозерским сельсоветом Мокшанского района Пензенской области.
От точки К на север граница проходит по южной и западной стороне 31 квартала, по западной 22, 8 кварталов, на северо-восток по северной 8, 9, 10, 11 кварталов по западной стороне 12, 4, 1 кварталов, на северо-запад по западной стороне 1 квартала Чернозерского лесничества 12,5 км до точки А.
Местоположение Царевщинского сельсовета в границах Мокшанского района Пензенской области представлено на рис. 1.
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Рис.1. Местоположение Царевщинского сельсовета в границах 
Мокшанского района Пензенской области


2. Оценка природных условий и ресурсов
[bookmark: _Toc18913372][bookmark: _Toc53743529]2.1. Климат
Климат на территории Царевщинского сельсовета умеренно-континентальный. Средняя температура летом составляет +19°С, зимой –13°С. Переход от зимы к лету сопровождается непродолжительной, но дружной весной, с резким колебанием температуры. Годовая сумма осадков в среднем составляет 480 – 500 мм, а вегетационный период для большинства сельскохозяйственных культур составляет 144 дня. Преобладающее направление ветров юго-восточное и юго-западное. 	Время начала ледостава — последняя декада ноября и первая декада декабря. Время вскрытия рек — первая декада апреля. 	Продолжительность снежного покрова — 141 день. Преобладающие ветры – юго-восточного направления. Грунт зимой промерзает на глубину 0,8 м. Снежный покров достигает до 29 см и более. 
В целом климатические условия района благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
Территория поселения относится к зоне достаточного увлажнения. Климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений. 
[bookmark: _Toc89164196]2.2. Почвенные ресурсы
Почвенный покров территории Царевщинского сельсовета неоднороден. Выделены черноземы выщелоченные и оподзоленные (в различной степени), темно-серые лесные почвы, серые лесные. По механическому составу почвы  встречаются тяжелосуглинистые, глинистые.
Наиболее плодородные почвы на территории сельсовета – черноземы  выщелоченные и оподзоленные. Менее плодородные почвы – темно-серая, серая лесная почвы. Аллювиально-луговые почвы располагаются в основном в поймах рек. 
Почвы Царевщинского сельсовета в основном плодородны и весьма интенсивно используются под все сельскохозяйственные культуры, за исключением смытых и намытых почв оврагов и балок и заболоченных участков речных пойм. 
Для сохранения плодородия почв необходимо проведение ряда мероприятий как агротехнических, так и мелиоративных.

[bookmark: _Toc89164197]2.3. Рельеф
Территория Царевщинского сельсовета расположена в пределах Сурско-Мокшанской возвышенности, и характеризуется более возвышенным положением платообразных участков, имеющих глубокое расчленение. 
Склоны, спускающиеся от водоразделов к речным долинам, изрезаны оврагами, балками и лощинами. Густота овражно-балочной сети более 0,4 км/км2.
Территория сельсовета в значительной степени расчленена овражно-балочной сетью, в целом, по условиям рельефа почвы пригодны для механизированной обработки и при правильном их использовании могут давать высокие и устойчивые урожаи всех районированных сельскохозяйственных культур.
Царевщинский сельсовет можно считать благоприятным для производственного и гражданского строительства.
[bookmark: _Toc89164198]2.4. Природно - сырьевые ресурсы
Полезные ископаемые - минеральные образования земной коры, химический состав которых позволяет использовать их в сфере материального производства поселения, связанные с осадочными породами, разрабатываются главным образом для строительных целей карьерным способом. В границах муниципального образования нет промышленных эксплуатируемых месторождений полезных ископаемых.
[bookmark: _Toc89164199]2.5. Лесные ресурсы
Территория сельсовета обладает запасами лесных ресурсов, которые занимают около 32 территории сельсовета.
Леса на территории Царевщинского сельсовета распределены неравномерно. Древесно-кустарниковая растительность представлена смешанными широколиственными дубово-березовыми изреженными лесами и кустарниками в поймах рек. Общая площадь лесов и древесно-кустарниковой растительности Царевщинского сельсовета составляет 11482 га.
К землям лесного фонда относятся  земли, покрытые лесом, а также не покрытые лесом, но используемые для ведения лесного хозяйства и лесной промышленности.
За счет лесов в значительной степени удовлетворяются местные потребности в деловой и дровяной древесине. В лесах проводятся рубки, направленные на улучшение состояния древостоя, усиление природоохранных и рекреационных функций, а также на своевременное и рациональное использование спелых и перестойных насаждений. 
На территории сельсовета располагаются Лунинское лесничество Иссинское участковое лесничество и Мокшанское лесничество Мокшанское - Чернозерское участковое лесничество.
В Лунинском лесничестве по рекреационной деятельности леса относятся к зоне умеренного пользования. В Мокшанском лесничестве по рекреационной деятельности леса относятся к зоне умеренного пользования.
При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках (беседок, пунктов хранения инвентаря и др.) и осуществление благоустройства лесных участков (размещение дорожно - тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов по природоохранной тематике, скамей, навесов от дождя, указателей направления движения, контейнеров для сбора и хранения мусора и др.).
[bookmark: _Toc89164200]2.6. Гидрология и гидрография
Гидрографическая сеть представлена реками Рысевка, Юловка, Ольшанка, Березовка, Шукша и многочисленными ручьями и прудами. Все реки относятся к типу равнинных со смешанным питанием. 
Подъем уровня воды в реках начинается в среднем в начале апреля и заканчивается в мае.
Зимний режим характеризуется устойчивым ледяным покровом, ледостав устанавливается во второй половине ноября и сохраняется до середины марта, продолжительность его 130 - 150 дней.
 Питание водных объектов смешанное с преобладанием снегового. Средняя продолжительность половодья составляет 20 - 30 дней.      
Самой крупной рекой протекающей по территории  сельсовета является  река Юловка, которая протекает по центральной части сельсовета. Вода в реке  используется для хозяйственных  нужд и водопоя скота. 
Гидрографические характеристики основных рек Царевщинского сельсовета приведены в таблице:
	№ п/п
	Название
	Бассейн
	Длина реки, км
	Площадь водосбора, км2

	1
	р. Рысевка
	бассейн р. Сура
	18
	157

	2
	р. Юловка
	бассейн р. Сура
	48
	390

	3
	р. Ольшанка
	бассейн р. Сура
	14
	53

	4
	р. Березовка
	бассейн р. Сура
	7
	-

	5
	р. Шукша
	бассейн р. Сура
	84
	946



2.7. Растительный и животный мир
Территория Царевщинского сельсовета по ландшафтным особенностям относится к  лесостепной зоне, для которой характерно присутствие широколиственных лесов и лугово-степной растительности.
Из злаков встречаются: мятлик узколистный, типчак, ковыль, пырей ползучий; из бобовых: клевер луговой, чина луговая; из разнотравья: герань луговая, конский щавель, лютики, тысячелистник благородный, цикорий, одуванчик.
В поймах рек травянистая растительность представлена пойменными разнотравно-злаковыми группировками. Из злаков преобладают: мятлик луговой, пырей ползучий, типчак. Из разнотравья: полынь горькая или степная, тысячелистник, одуванчик, осока ранняя.
Пойма рек представляет собой сенокосные угодья среднего качества, при усиленном выпасе переходят в низко-продуктивные сообщества с господством костра берегового.
Древесная и кустарниковая растительность произрастает в лесах, лесополосах, оврагах и поймах рек и представлена кленом, осиной, березой, дубом, липой, сосной, кустарниками, жимолостью.
Преобладающие формации суходольных лугов – разнотравно-клеверный с типчаком, кострово - разнотравный, типчаково-разнотравный, этот тип лугов - малопродуктивен и используется как пастбища.   
Согласно данным основного раздела Красной книги Пензенской области (том I Растения, том II Животные) на территории Мокшанского района обитает один вид растений и шесть видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации: головчатка Литвинова, пахучий красотел Calosoma sycophanta, пахучий отшельник Osmoderma barnabita Motschulsky, белоглазая чернеть Aythya nyroca, змееяд Circaetus gallicus, берку Беркут Aquila chrysaetos, филин Bubo bubo.

[bookmark: _Toc18913379][bookmark: _Toc53743535]3. Объекты культурного наследия

Вопросы сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия достаточно подробно регулирует Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями). На региональном уровне действует Закон Пензенской области от 22.12.2005 №934-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области» (с последующими изменениями).
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 
Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:
[bookmark: sub_401]объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;
[bookmark: sub_402]объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;
объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.
Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. 
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: а) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов; б) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; в) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения. Кроме того, они принимают решение об информационных надписях и обозначениях, которые выполняются на русском языке и на государственных языках республик – субъектов РФ, Порядок установки таких надписей и обозначений определяется муниципальным правовым актом.
Согласно сведениям из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области объекты культурного наследия отсутствуют.
4. Особо охраняемые природные территории
Законодательство РФ об особо охраняемых природных территориях основывается на положениях Конституции РФ и состоит из норм федерального законодательства, законов и нормативных правовых актов субъектов РФ, в том числе: Федеральный закон от 14.03.1995 
№33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями); Постановление Правительства Пензенской области от 16.04.2008 №248-пП «О памятниках природы регионального значения» (с последующими изменениями); Постановление Правительства Пензенской области от 07.05.2018 №252-пП «Об утверждении Положения о памятниках природы регионального значения Пензенской области» (с последующими изменениями).
Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния, и могут иметь федеральное, региональное или местное значение. Сведения об ООПТ содержатся в Государственном кадастре особо охраняемых природных территорий. Посещение физическими лицами особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с установленным для таких территорий режимом особой охраны. 
С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:
[bookmark: sub_3010]а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;
[bookmark: sub_222]б) национальные парки;
[bookmark: sub_223]в) природные парки;
[bookmark: sub_2014]г) государственные природные заказники;
[bookmark: sub_3015]д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады.
Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения. 
Государственные природные заповедники и национальные парки относятся к особо охраняемым природным территориям федерального значения. Государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады могут быть отнесены к особо охраняемым природным территориям федерального значения или особо охраняемым природным территориям регионального значения. Природные парки относятся к особо охраняемым природным территориям регионального значения. Органы местного самоуправления создают особо охраняемые природные территории местного значения на земельных участках, находящихся в собственности соответствующего муниципального образования.
Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяются положением об особо охраняемой природной территории. Положением об особо охраняемой природной территории могут быть также предусмотрены вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков. В случае зонирования особо охраняемой природной территории основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков предусматриваются положением об особо охраняемой природной территории применительно к каждой функциональной зоне особо охраняемой природной территории.
В случаях, если разрешенное использование земельных участков в границах особо охраняемой природной территории допускает строительство на них, в положении об особо охраняемой природной территории устанавливаются предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Указанные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не распространяются на случаи размещения линейных объектов. При этом не допускается размещение линейных объектов в границах особо охраняемых природных территорий в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, а в случае зонирования особо охраняемой природной территории - в границах ее функциональных зон, режим которых, установленный в соответствии с настоящим Федеральным законом, запрещает размещение таких линейных объектов.
Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.
На территории Царевщинского сельсовета находится особо охраняемая природная территория регионального значения – Государственный памятник природы «Белогорская степь».
Ботанический памятник природы находится на окраине с. Белогорка Мокшанского района по левому склону долины реки Шукши. Участок занимает южный склон долины 
р. Шукши с овражно - балочными и оползневыми формами рельефа. Представляет собой полосу шириной порядка 500 м, длиной около 1200 м, западная граница которой проходит от заброшенной стоянки скота на восточном крае с. Белогорка. С востока участок ограничен глубоким оврагом, начинающимся от лесного массива, с севера - полями СПК «Зареченский», в настоящее время заброшенными, с юга - поймой р. Шукши. 

[bookmark: _Toc18913381][bookmark: _Toc53743537]5.Земельный фонд и категории земель
Генеральным планом предусмотрено распределение территорий по категориям земель (см. таблица 1 и «Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения») с учетом данных Единого государственного реестра недвижимости.
	Таблица 1. Наличие и распределение земельного фонда Царевщинского сельсовета по категориям земель.
	Наименование
показателей
	Общая площадь
земель*

	
	га
	%

	Земли населенных пунктов
	941,75
	2,61

	в том числе:
	
	

	с. Белогорка
	50,51
	0,14

	с. Беликово
	103,45
	0,29

	п. Березовка
	15,34
	0,04

	п. Войково
	26,35
	0,07

	с. Елизино
	6,01
	0,02

	с. Лопатино
	50,54
	0,14

	п. Малиновка
	17,65
	0,05

	с. Муратовка
	155,91
	0,43

	д. Панкратовка
	46,23
	0,13

	д. Порецкое
	22,67
	0,06

	с. Царевщино
	285,54
	0,79

	с. Юлово
	161,52
	0,45

	Земли сельскохозяйственного назначения
	23514,11
	65,18

	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	57,74
	0,16

	Земли лесного фонда
	11478,83
	31,82

	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	81,5
	0,23

	Общая площадь территории поселения
	36073,93
	100


* (данные по площадям получены по картографическим  материалам М 1:10000 с учетом программного  обеспечения MapInfo).



[bookmark: _Toc18913382][bookmark: _Toc53743538]6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования



[bookmark: _Toc89164249]7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

В разделе приведен перечень земельных участков, которые включаются и исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Таблица 2. Площадь планируемого развития населенных пунктов поселения.
	Название населенного пункта
	Общая площадь территории населенного пункта, га (существующее положение)
	Общая площадь территории населенного пункта, га (на проект)
	Площадь планируемого развития населенного пункта, включаемые (вкл.) и исключаемые (искл.) зем.уч. га
	Существующая категория земель
	Планируемая категория земель
	Примечание

	            1
	              2
	3
	4
	5
	6
	7

	с. Белогорка
	50,89
	50,51
	2,63 (вкл.)
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	корректировка /уточнение границы

	
	
	
	3,01 (искл.)
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	с. Беликово
	103,52
	103,45
	3,66 (вкл.)
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	корректировка /уточнение границы

	
	
	
	3,23 (искл.)
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	
	
	
	 0,5 (искл.)
	Земли населенных пунктов
	Земли промышленности, энергетики,…..
	корректировка /уточнение границы

	п. Березовка
	25,16
	15,34
	0,044 (вкл.)
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	корректировка /уточнение границы

	
	
	
	7,15 (искл.)
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	
	
	
	2,72 (искл.)
	Земли населенных пунктов
	Земли лесного фонда
	корректировка /уточнение границы

	п. Войково
	27,42
	26,35
	1,07 (искл.)
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	с. Елизино
	6,7
	6,02
	0,68 (искл.)
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	с. Лопатино
	57,66
	50,54
	7,63 (искл.)
	Земли населенных пунктов
	Земли лесного фонда
	корректировка /уточнение границы

	
	
	
	3,96 (искл.)
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	
	
	
	4,47 (вкл.)
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	корректировка /уточнение границы

	п. Малиновка
	18,64
	17,65
	0,04 (вкл.)
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	корректировка /уточнение границы

	
	
	
	1,04 (искл.)
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	с. Муратовка
	151,55
	155,91
	0,091 (искл.)
	Земли населенных пунктов
	Земли промышленности, энергетики,…..
	корректировка /уточнение границы

	
	
	
	5,22 (искл.)
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	
	
	
	9,67 (вкл.)
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	корректировка /уточнение границы

	д. Панкратовка
	47,59
	46,23
	 0,25 (искл.)
	Земли населенных пунктов
	Земли промышленности, энергетики,…..
	корректировка /уточнение границы

	
	
	
	4,53 (искл.)
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	
	
	
	0,67 (искл.)
	Земли населенных пунктов
	Земли лесного фонда
	корректировка /уточнение границы

	
	
	
	4,09 (вкл.)
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	корректировка /уточнение границы

	д. Порецкое
	23,25
	22,67
	1,91 (вкл.)
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	корректировка /уточнение границы

	
	
	
	2,27 (искл.)
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	
	
	
	0,22 (искл.)
	Земли населенных пунктов
	Земли промышленности, энергетики,…..
	корректировка /уточнение границы

	с. Царевщино
	292,93
	285,54
	14,68 (вкл.)
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	корректировка /уточнение границы

	
	
	
	1,04 (искл.)
	Земли населенных пунктов
	Земли промышленности, энергетики,…..
	корректировка /уточнение границы

	
	
	
	21,03 (искл.)
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	с. Юлово
	161,29
	161,52
	1,94 (искл.)
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	
	
	
	0,13 (искл.)
	Земли населенных пунктов
	Земли промышленности, энергетики,…..
	корректировка /уточнение границы

	
	
	
	2,3 (вкл.)
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	корректировка /уточнение границы



Перечень земельных участков включаемых и исключаемых в границы/из границ населенных пунктов Царевщинского сельсовета представлен в таблице 3. 
Таблица 3. Перечень земельных участков включаемых/исключаемых в/из границ(ы) населенных пунктов поселения
	Наименование населенного пункта
	Кадастровый номер земельного участка
	Категория земель  (по действующему генеральному плану)
	Категория земель, в которую переводится земельный участок
	Площадь,
(вид площади)
	Адрес (местополо-
жение)
	Примечание

	
	Включается в границы населенного пункта
	Исключается из границ населенного пункта
	
	
	
	
	

	с. Царевщино
	58:18:0290103:126
	-
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	0,55 га
	обл. Пензенская, р-н Мокшанский, с. Царевщино, 
ул. Центральная, дом 2
	Земельный участок включен в черту населенного пункта по заявлению Администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района 
от 11.11.2021 №514

	
	58:18:0290103:131

	-
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	0,55 га
	Пензенская обл, р-н Мокшанский, с Царевщино, 
ул Центральная, 2
	Земельный участок включен в черту населенного пункта по заявлению Администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района 
от 11.11.2021 №514

	
	58:18:0290103:8

	-
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	0,55 га
	обл. Пензенская, р-н Мокшанский, с. Царевщино,
 ул. Центральная, дом 4
	Земельный участок включен в черту населенного пункта по заявлению Администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района 
от 11.11.2021 №514

	
	-
	58:18:0290102:129

	Земли населенных пунктов
	Земли промышленности, энергетики, …
	1,04 га
	в границах с. Царевщино Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	Земельный участок исключается из границы населенного пункта по разрешенному использованию - Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов (под федеральную дорогу Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов).

	
	-
	Несформированный земельный участок
	Земли населенных пунктов
	Земли промышленности, энергетики, …
	20,99 га
	-
	Корректировка границы населенного пункта по фактическому землепользованию

	
	Несформированный земельный участок
	-
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	13,33 га
	-
	Корректировка границы населенного пункта по фактическому землепользованию

	д.Панкратовка
	-
	Несформированный земельный участок
	Земли населенных пунктов
	Земли промышленности, энергетики, …
	0,25 га
	-
	Исключение из границы населенного пункта дороги регионального значения

	
	-
	Несформированный земельный участок
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	4,53 га
	-
	Корректировка границы населенного пункта по фактическому землепользованию

	
	-
	Несформированный земельный участок
	Земли населенных пунктов
	Земли лесного фона
	0,52 га
	-
	Корректировка границы населенного пункта по фактическому землепользованию. В действующей редакции генерального плана от 28.09.2015 №99-48/2, утв. Комитетом местного самоуправления Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области данные земли были включены в черту населенного пункта

	
	Несформированный земельный участок
	-
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	4,09 га
	-
	Корректировка границы населенного пункта по фактическому землепользованию

	с. Юлово
	-
	Несформированный земельный участок
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	1,94 га
	-
	Корректировка границы населенного пункта по фактическому землепользованию

	
	-
	Несформированный земельный участок
	Земли населенных пунктов
	Земли промышленности, энергетики, …
	0,13 га
	-
	Исключение из границы населенного пункта дороги регионального значения

	
	Несформированный земельный участок
	-
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	2,3 га
	-
	Корректировка границы населенного пункта по фактическому землепользованию

	с. Беликово
	-
	часть земельного участка 58:18:0000000:1039(6)
	Земли населенных пунктов
	Земли промышленности, энергетики
	0,5 га
	Пензенская область, р-н Мокшанский
	Корректировка границы в соответствии со сведениями ЕГРН и исключение пересечение границы населенного пункта с данным земельным участком

	
	-
	Несформированный земельный участок
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	3,23 га
	-
	Корректировка границы населенного пункта по фактическому землепользованию

	
	Несформированный земельный участок
	-
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	3,71 га
	-
	Корректировка границы населенного пункта по фактическому землепользованию

	д. Порецкое
	Несформированный земельный участок
	-
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	1,91 га
	-
	Корректировка границы населенного пункта по фактическому землепользованию

	
	-
	Несформированный земельный участок
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	2,27 га
	-
	Корректировка границы населенного пункта по фактическому землепользованию

	
	-
	Несформированный земельный участок
	Земли населенных пунктов
	Земли промышленности, энергетики, …
	0,15 га
	-
	Корректировка границы населенного пункта по фактическому землепользованию


	с. Муратовка
	-
	Несформированный земельный участок
	Земли населенных пунктов
	Земли промышленности, энергетики, …
	0,091 га
	-
	Корректировка границы населенного пункта по фактическому землепользованию

	
	-
	Несформированный земельный участок
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	5,22 га
	-
	Корректировка границы населенного пункта по фактическому землепользованию

	
	Несформированный земельный участок
	-
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	9,67 га
	-
	Корректировка границы населенного пункта по фактическому землепользованию

	с. Белогорка
	-
	Несформированный земельный участок
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	3,01 га
	-
	Корректировка границы населенного пункта по фактическому землепользованию

	
	Несформированный земельный участок
	-
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	2,63 га
	-
	Корректировка границы населенного пункта по фактическому землепользованию

	п. Березовка
	-
	58:18:0000000:242(11)
	Земли населенных пунктов
	Земли лесного фонда
	0,38 га
	Пензенская обл., р-н Мокшанский, Мокшаское лесничество
	Корректировка границы населенного пункта по фактическому землепользованию, приведение в соответствии категории земель данного участка со сведениями ЕГРН и исключение пересечения с границей населенного пункта 

	
	-
	58:18:0000000:242(13)
	Земли населенных пунктов
	Земли лесного фонда
	0,0097 га
	Пензенская обл., р-н Мокшанский, Мокшаское лесничество
	Корректировка границы населенного пункта по фактическому землепользованию, приведение в соответствии категории земель данного участка со сведениями ЕГРН и исключение пересечения с границей населенного пункта



	
	-
	часть земельного участка 58:18:0000000:242(10)
	Земли населенных пунктов
	Земли лесного фонда
	2,24 га
	Пензенская обл., р-н Мокшанский, Мокшаское лесничество
	Корректировка границы населенного пункта по фактическому землепользованию, приведение в соответствии категории земель данного участка со сведениями ЕГРН и исключение пересечения с границей населенного пункта

	
	-
	Несформированный земельный участок
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	7,15 га
	-
	Корректировка границы населенного пункта по фактическому землепользованию

	
	Несформированный земельный участок
	-
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	0,044 га
	-
	Корректировка границы населенного пункта по фактическому землепользованию

	с. Лопатино
	-
	часть земельного участка 58:18:0000000:242(10)
	Земли населенных пунктов
	Земли лесного фонда
	7,3 га
	Пензенская обл., р-н Мокшанский, Мокшаское лесничество
	Корректировка границы населенного пункта по фактическому землепользованию, приведение в соответствии категории земель данного участка со сведениями ЕГРН и исключение пересечения с границей населенного пункта

	
	-
	Несформированный земельный участок
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	3,96 га
	-
	

	
	Несформированный земельный участок
	-
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	4,47 га
	-
	Корректировка границы населенного пункта по фактическому землепользованию
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[bookmark: _Toc53743539]7. Демографическая ситуация и трудовые ресурсы
[bookmark: _Toc18913384][bookmark: _Toc53743540]7.1 Население и трудовые ресурсы
Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня является динамика численности населения. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими она выступает в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории.
Анализ факторов экономического роста на территории сельских поселений, в качестве одной из наиболее важных составляющих, включает в себя анализ демографической ситуации. На демографические прогнозы, как правило, опирается планирование всех сельских поселений, их планы социально-экономического развития. Целью демографического прогноза сельского поселения является оценка его численности на перспективу, соответствующую расчетным срокам. Без этого не могут быть определены перспективы производства, развития социальной инфраструктуры, занятости населения, безработицы и так далее.
Целью демографической политики на срок реализации генерального плана должно стать снижение темпов естественной убыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.
Таблица 4. Динамика изменения численности населения по населенным пунктам сельсовета.
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Число жителей, чел.*

	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1
	с. Белогорка
	10
	9
	9
	9
	9

	2
	с. Беликово
	41
	43
	45
	47
	32

	3
	п. Березовка
	6
	4
	4
	4
	4

	4
	п. Войково
	4
	3
	3
	4
	4

	5
	с. Елизино
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	с. Лопатино
	35
	31
	29
	26
	24

	7
	п. Малиновка
	3
	4
	4
	5
	4

	8
	с. Муратовка
	153
	150
	146
	144
	138

	9
	д. Панкратовка
	33
	36
	34
	22
	20

	10
	д. Порецкое
	9
	9
	9
	9
	9

	11
	с. Царевщино
	469
	474
	466
	443
	446

	12
	с. Юлово
	131
	124
	121
	109
	98

	
	Итого
	894
	887
	870
	822
	788


Примечание* Численность населения взята из официального ответа о предоставлении информации территориального органа федеральной службы государственной статистики по Пензенской области (Пензастат).

Рис. 2. Численность населения Царевщинского сельсовета за период с 2016 по 2020 гг.
Базовым периодом для прогнозирования численности населения является 2020 год. Расчет перспективной численности населения можно провести демографическим методом, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:
Sh+t=Sh·(1+Кобщ.пр.)t,	(1)

где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;
t – число лет, на которое производится расчет;
Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, определяется как отношение среднегодового прироста населения к среднегодовой численности населения.
На территории Царевщинского сельсовета наблюдается неблагоприятная тенденция превышения показателей смертности над показателями рождаемости и неблагоприятная тенденция миграционной убили населения. 
Для расчета перспективной численности населения использовались несколько вариантов: 
1) пессимистичный вариант. Отражает снижение естественного прироста населения (низкая рождаемость в сочетании с высокой смертностью) и высокий миграционный отток. В качестве пессимистического прогноза взят прирост в размере Кобщ.пр.= -0,0414. При таком прогнозе численность населения рассчитаем по формуле (1), она составит:
S2030=788*(1-0,0414)10= 516 чел.
S2045=788*(1-0,0414)25= 274 чел.
2) оптимистический вариант. В качестве оптимистического прогноза взят прирост в размере Кобщ.пр.= 0,0414. При таком прогнозе численность населения рассчитаем по формуле (1), она составит:
S2030=788*(1+0,0414)10= 1182 чел.
S2045=788*(1+0,0414)25= 2173 чел.
Для оценки потребности Царевщинского сельсовета в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства поселения к рассмотрению принимается оптимистический прогноз численности: 
к 2030 году – 1182 чел. (прирост на 394 чел. по сравнению с концом 2020 года).
к 2045 году – 2173 чел. (прирост на 1385 чел. по сравнению с концом 2020 года).
На расчетный период основные усилия должны быть направлены как на обеспечение положительного естественного прироста, в первую очередь путём снижения уровня смертности, так и на привлечение мигрантов.
Так же для улучшения демографической ситуации в Царевщинском сельсовете Мокшанского района необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации. 
Принимаемые меры по улучшению демографической ситуации, в том числе успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости, программ направленных на поддержку семей с детьми и молодых семей, приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения позволят на расчетный срок обеспечить положительную динамику коэффициента естественного прироста, хотя существует опасность снижения коэффициента естественного прироста в случае ухудшения экономической ситуации в стране.
[bookmark: _Toc89164205]7.2. Жилищный фонд
   На территории Царевщинского сельсовета жилой фонд состоит из частной собственности. Общая площадь жилых помещений Царевщинского сельсовета Мокшанского района составляет 40,4 тыс. кв.м. Частный жилой фонд составляет 460 индивидуальных жилых домов и 46 многоквартирных домов. Население в основном проживает в жилых домах частной застройки с большими приусадебными участками. В среднем на одного жителя приходится 51,3 кв.м общей площади жилых помещений. 
Индивидуальный жилой фонд имеет частичное инженерное обеспечение: 
во всех населенных пунктах имеется электроснабжение, газоснабжение есть в с. Царевщино, 
с. Юлово, с. Муратовка, с. Беликово, с. Лопатино, водопроводная сеть имеется в с. Царевщино, с. Юлово, с. Муратовка, с. Беликово, д. Панкратовка, водоотведение жилых домов частного сектора осуществляется в местные выгреба.

8. Социальная инфраструктура
Социальная инфраструктура – совокупность учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.
[bookmark: _Toc89164207]8.1. Система образования и воспитания
Полномочия органов местного самоуправления сельсовета имеют ограниченную сферу влияния и контроля, носят довольно локальный характер. Основные полномочия в данной сфере закреплены за органами исполнительной власти муниципального района, в соответствии с действующим законодательством.
Сведения о дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях представлены в соответствии с данными администрации сельского поселения Царевщинский сельсовет Мокшанского района Пензенской области.
Существующие объекты образования и воспитания:
Таблица 5. Перечень образовательных учреждений Царевщинского сельсовета
	№
	Наименование объекта
	Местоположение

	Дошкольные образовательные учреждения

	1
	-
	-

	Общеобразовательные учреждения

	2
	Филиал МБОУ СОШ с. Нечаевка в 
с. Царевщино
	Пензенская область, Мокшанский район,
    с. Царевщино, ул. Центральная, д.86



[bookmark: _Toc89164208]8.2. Объекты здравоохранения
На территории сельсовета расположены следующие объекты здравоохранения:
Таблица 6. Перечень объектов здравоохранения Царевщинского сельсовета
	№
	Наименование объекта
	Местоположение

	1
	Фельдшерский здравпункт
	Пензенская область, Мокшанский район,
    с. Муратовка, ул. Центральная, д.14 кв.1

	2
	Фельдшерский здравпункт
	442374   Пензенская область Мокшанский район с. Юлово, ул. Авангардная д. 1а


Согласно схеме территориального планирования Пензенской области на территории Царевщинского сельсовета Мокшанского района планируется к размещению фельдшерско-акушерский пункт в с. Царевщино.
[bookmark: _Toc89164209]8.3. Система культуры, в том числе физической культуры и спорта
На территории Царевщинского сельсовета работает МБУК «Царевщинский поселенческий культурно-досуговый центр», который находится по адресу: с. Царевщино, 
ул. Центральная, д.72. 
[bookmark: _Toc89164210]8.4.  Система торгово-бытового и административного обслуживания
Системы торгово-бытового и административного обслуживания поселения представлены следующими объектами.
Таблица 7. Перечень объектов торгового назначения на территории Царевщинского сельсовета.
	№
	Магазины
	Местоположение

	1
	ИП Танаева С.В.
	с. Царевщино, ул. Центральная, д.72

	2
	ООО «Гармония»
	с. Царевщино, ул. Советская, д. 20

	3
	ИП Вишняков Н.А.
	с. Юлово, ул. Центральная, д. 47

	4
	ИП Вишняков Н.А.
	с. Муратовка, ул. Центральная, д. 12

	5
	ИП Вишняков Н.А.
	с. Беликово, ул. Новая, д. 2


В остальных населенных пунктах с. Белогорка, п. Березовка, п. Войково, с. Елизино, 
п. Малиновка, д. Панкратовка, д. Порецкое объекты торгово-бытового и административного обслуживания отсутствуют.

[bookmark: _Toc53743547]9. Производственная и сельскохозяйственная база
[bookmark: _Toc19107165][bookmark: _Toc53743548]Промышленное и сельскохозяйственное производство
На территории Царевщинского сельсовета производственные и хозяйственные сооружения находятся за чертой населенных пунктов. В производственные зоны входят фермы, мастерские и различные склады.
На современном этапе использование сельскохозяйственных угодий осуществляется в полном объеме. Существенная территория Царевщинского сельсовета используется сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими хозяйствами. Сельское хозяйство (растениеводство) Царевщинского сельсовета специализируется на производстве зерна.
На территории сельсовета действуют следующие сельскохозяйственные предприятия: 
1. ООО «Биокор Авангард» - производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов;
2. ООО  «Биокор - С» - выращивание зерновых культур. ООО Агрофирма «Биокор-С» создана в составе группы компаний «Биокор», которая уже более 20 лет специализируется на разработке и производстве биологически активных добавок к пище и продуктов здорового питания. В настоящее время на площади 10 000 га Агрофирмы «Биокор-С» выращиваются озимые, яровые, масличные растения. При возделывании сельскохозяйственных культур применяются современные технологии с минимальным применением средств химической защиты растений, что обеспечивает высокое качество продукции, выпускаемой фирмой 
ООО «Биокор». 
Так же на территории сельсовета работают 7 крестьянско-фермерских хозяйств.
Таблица 8. Перечень КФХ на территории Царевщинского сельсовета.
	№
п/п
	Наименование КФХ, ФИО главы КФХ
	Населенный пункт
	Направление деятельности
	с/х угодья (га)
	Поголовье скота
	Кол-во раб.мест, чел.

	1
	Вишняков Николай Афанасьевич
	с. Юлово
	Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина
	Пашня 50 (аренда)
	
	2

	2
	Богаткин Александр Анатольевич
	с. Муратовка, ул. Школьная
	Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина
	Пашня 94 (48собст, 46 аренда)
	
	1

	3
	Ванина Ольга Вячеславовна
	с. Беликово, ул. Выглядовка, 
д. 14
	Выращивание зерновых культур
	Пашня 35,97 (аренда 5 лет)
	КРС 33
	0

	4
	Тимохин Иван Александрович
	с. Юлово
	Разведение овец и коз
	Пашня 0,4
	
	3

	5
	Богаткин Андрей Александрович
	с. Муратовка
	Выращивание картофеля
	Пашня 46,5
	
	1

	6
	Вишняков Алексей Николаевич
	с. Юлово
	Выращивание картофеля
	Пашня 115
	
	1

	7
	Цыбочкин Александр Николаевич
	с. Муратовка, ул. Школьная, 16
	Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей
	Пашня 116 (аренда)
	
	1




[bookmark: _Toc53743549]10. Рекреационная и туристическая инфраструктура
Рекреационно-значимые объекты на территории поселения отсутствуют.

[bookmark: _Toc19107168][bookmark: _Toc53743550]11. Транспортная инфраструктура
Транспортная инфраструктура – это совокупность путей сообщения, транспортных сооружений и устройств различных видов транспорта, как выполняющих перевозки, так и обеспечивающих их выполнение и обслуживание, в пределах определенной территории.
[bookmark: _Toc89164214]Автомобильный транспорт
В соответствии со ст.3 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), автомобильная дорога – это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
Согласно положениям ст. 5 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» автомобильные дороги в зависимости от их назначения подразделяются на:
1) автомобильные дороги федерального значения;
2) автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения;
3) автомобильные дороги местного значения;
4) частные автомобильные дороги.
Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего пользования.
Автомобильные дороги общего пользования в зависимости от условий проезда по ним и доступа на них транспортных средств подразделяются на автомагистрали, скоростные автомобильные дороги и обычные автомобильные дороги. 
По территории сельсовета проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения:
Таблица 9. Автомобильные дороги общего пользования федерального значения
	№
п/п
	Наименование автомобильной дороги общего пользования федерального значения
	Идентификационный номер
	Кадастровый номер сооружения

	1
	Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов
	00 ОП ФЗ Р-158
	58:00:0000000:449


Категория автомобильной дороги общего пользования федерального значения 
Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов – III.
В соответствии с действующей схемой территориального планирования РФ в области 
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р (с последующими изменениями), согласно сведениям о видах, наименованиях, назначении планируемых для размещения объектов федерального значения 2-го этапа (до 2030 года) планируются мероприятия по реконструкции автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов. 
Схема основных мероприятий на дорожной сети Пензенской области представлена на рис.3
[image: ]
Рис. 3 Схема основных мероприятий на дорожной сети Пензенской области
Согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 30.04.2008 №269-пП «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального  значения, относящихся к собственности Пензенской области» 
(с последующими изменениями) на территории Царевщинского сельсовета проходят следующие автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения.
Таблица 10. Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения
	№
п/п
	Наименование автомобильной дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения*
	Идентификационный номер
	Кадастровый номер сооружения

	1
	Автодорога «с. Михайловка - с. Юлово - с. Беликово - с. Муратовка»
	58-ОП-МЗ-Н-188
	58:18:0000000:1018

	2
	Автодорога «Подъезд к с. Царевщино»
	58-ОП-МЗ-Н-203
	58:18:0000000:1003


*Наименование автомобильной дороги общего пользования регионального значения приведено дословно из Постановления Правительства Пензенской области от 30.04.2008 №269-пП.
Постановлением администрации сельского поселения Царевщинский сельсовет Мокшанского района Пензенской области от 19.05.2021 №40 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» утвержден перечень следующих автомобильных дорог местного значения:
 Таблица 11. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
	№
п/п
	Наименование населенного пункта
	Наименование автомобильной дороги общего пользования местного значения
	Протяженность (км)
	Ширина (м)

	1
	с. Царевщино
	ул. Центральная
	0,2
	4

	2
	
	ул. Южная
	1,459
	4

	3
	
	ул. Советская
	0,94
	2

	4
	
	ул. Садовая
	0,57
	2

	5
	
	ул. Набережная
	0,64
	2

	6
	
	ул. Заречная
	0,43
	2

	7
	
	
	4,239
	

	8
	с. Муратовка
	ул. Школьная
	0,72
	2

	9
	
	ул. Центральная
	0,23
	2

	10
	
	ул.Свистовка
	1,28
	2

	11
	
	ул.Потловка
	1,15
	2

	12
	
	ул.Нахаловка
	0,129
	2

	13
	
	ул.Лапшовка
	0,28
	2

	14
	
	ул.Заречная
	0,39
	2

	15
	
	
	4,179
	

	16
	с.Юлово
	ул.Авангардная
	0,62
	2

	17
	
	ул.Воробьевка
	0,12
	2

	18
	
	ул. Луковая Гора
	0,16
	2

	19
	
	ул.Молодежная
	0,32
	2

	20
	
	ул.Хинева Гора
	0,34
	2

	21
	
	ул.Центральная
	1,05
	2

	22
	
	
	2,61
	

	23
	с. Лопатино
	ул. Центральная
	0,69
	2

	24
	
	ул. Садовая
	0,61
	2

	25
	
	ул. Заречная
	1,22
	2

	26
	
	
	2,52
	

	27
	с. Елизино
	ул. Елизино
	0,35
	2

	28
	
	
	0,35
	

	29
	с. Белогорка
	ул.Белая Гора
	0,49
	2

	30
	
	
	0,49
	

	31
	с. Беликово
	ул.Центральная
	0,12
	4

	32
	
	ул.Пересекино
	0,77
	2

	33
	
	Ул.Новая
	0,24
	2

	34
	
	ул.Молодежная
	0,42
	2

	35
	
	ул.Выглядовка
	1,1
	2

	36
	
	
	2,65
	

	37
	п. Малиновка
	ул.Малиновая
	0,64
	2

	38
	
	
	0,64
	

	39
	п. Войково
	ул.Запрудная
	0,48
	2

	40
	п. Березовка
	ул.Березовая
	1,2
	2

	41
	
	
	1,68
	

	42
	д. Порецкое
	ул.Порецкая
	0,56
	2

	43
	
	ул.Барская усадьба
	0,25
	2

	44
	
	
	0,81
	

	45
	с. Панкратовка
	ул.Панкратовка
	1,632
	2

	
	Итого:
	
	21,8
	



Основные мероприятия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности: 
· в границах населенных пунктов строительство автомобильных дорог с твердым покрытием;
· при организации кварталов нового жилищного строительства проведение строительства дорожной сети, с параллельной прокладкой инженерных коммуникаций;
· разработка основных долгосрочных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;
· создание конкурентно-способной, широко-развитой системы придорожного сервиса и на территориях, примыкающих к дорогам федерального и регионального значения;
· содействие оперативным службам в ликвидации последствий и предупреждении чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
· информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения сельсовета.
[bookmark: _Toc47969046][bookmark: _Toc89164215]Железнодорожный транспорт
На территории Царевщинского сельсовета объектов железнодорожного транспорта нет. Граница Царевщинского сельсовета проходит с западной стороны полосы отвода железной дороги Пенза - Рузаевка.
[bookmark: _Toc47969047][bookmark: _Toc89164216]Трубопроводный транспорт 
По территории сельсовета проходят следующие магистральные газопроводы:
· магистральный газопровод «Саратов – Горький» (характеристики: общая протяженность – 435 км, диаметр – 820 мм, давление на составных участках 36 атм. и 44 атм);
·  газопровод – отвод «Починки – Пенза» (характеристики: общая протяженность – 199 км, диаметр – 720 мм, давление на составных участках 55 атм.);
· магистральный газопровод «Починки - Саранск» (характеристики: общая протяженность – 75,3 км, диаметр – 720 мм, давление на составных участках 55 атм. и 75 атм).
В соответствии с действующей схемой территориального планирования РФ в области 
трубопроводного транспорта (трубопроводный транспорт газа) на территории Царевщинского сельсовета планируется для размещения магистральный газопровод расширение единой системы газоснабжения для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор) (характеристики: проектный объем транспортировки газа - до 63 млрд. куб. метров в год, протяженность - 1622,3 км, диаметр труб от 800 мм до 1400 мм). 
[bookmark: _Toc19107172][bookmark: _Toc53743554]12. Инженерно-коммунальная инфраструктура
Органы местного самоуправления сельсовета осуществляют полномочия в сфере инженерно-коммунального обслуживания по вопросам местного значения.
Согласно ст. 9.2 Закона Пензенской области от 14.11.2006 №1164-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области» (с последующими изменениями), к объектам местного значения, подлежащим отображению на генеральном плане поселения, относятся:
1) объекты инженерной инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения и объекты электроснабжения, газоснабжения в границах поселения, за исключением объектов, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к существующим электрическим сетям, сетям газоснабжения, при условии, что такое подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства не требует строительства и (или) реконструкции существующих электрических сетей, сетей газоснабжения:
а) линии электропередачи (воздушные и кабельные), подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых находится в диапазоне от 6 (10) киловольт до 35 киловольт;
б) газопроводы высокого давления I категории, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа включительно и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,6 МПа до 1,6 МПа включительно;
в) газопроводы высокого давления II категории, предназначенные для транспортировки природного и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа включительно;
г) газопроводы среднего давления, предназначенные для транспортировки природного и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно;
2) места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, создание и содержание которых отнесено к полномочиям органов местного самоуправления поселения.
В организации инженерно-коммунального обслуживания важны нормативы потребления коммунальных услуг, которые регулируются Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 №306 (с последующими изменениями), и отражают минимальный, необходимый для поддержания жизнедеятельности уровень потребления услуг населением. Указанные нормативы на практике могут использоваться для определения объема услуг, предоставляемых населению, отдельно по каждому виду услуг и экономически обоснованных тарифов, размера субсидий и потребности в бюджетных средствах. 
Нормативы потребления коммунальных услуг включают группу показателей, характеризующих необходимый минимальный объем потребления коммунальных услуг, оказываемых населению. Они определяются исходя из социальной нормы площади жилья, объемов воды, газа, электрической и тепловой энергии, приходящихся на одного человека, в среднем по территории. Уровень нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг является динамичным показателем и зависит от множества факторов. Поэтому его необходимо периодически пересматривать. 
[bookmark: _Toc89164218]Водоснабжение
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), водопроводная сеть – это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения. 
Водоснабжение – это водоподготовка (т.е. обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды), транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения.
В качестве водоснабжения в населенных пунктах используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины.
В с. Царевщино, с. Муратовка, с. Юлово, с. Беликово, д. Панкратовка, с. Лопатино источником водоснабжения  являются  артезианские скважины.  В остальных населенных пунктах водопровода нет, источником водоснабжения являются колодцы.
Техническое состояние скважин в основном не удовлетворительное и требуется их ремонт.
[bookmark: _Toc89164219]Водоотведение
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения (т.е. для приема, транспортировки и очистки сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения).
Централизованная система водоотведения поселения – это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения.
В Царевщинском сельсовете канализационные сети отсутствуют. В некоторых  населенных пунктах  сброс  сточных вод осуществляется в выгребные ямы. Требуется создавать выгребные ямы, отвечающие современным требованиям, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды.
[bookmark: _Toc89164220]Газоснабжение

Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» дано понятие газоснабжения и газораспределительных систем. Газоснабжение - это одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в т.ч. деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставке газа. В свою очередь газораспределительная система – это имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически связанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям.
В соответствии с классификацией, приведенной в Своде правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 №780,
 с последующими изменениями), на территории Царевщинского сельсовета находятся следующие сети газораспределения и газопотребления:
· высокого давления (рабочее давление в газопроводе свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа включительно);
· низкого давления (рабочее давление в газопроводе до 0,005 МПа включительно);
· пункты редуцирования газа (далее - ПРГ).
Основные населенные пункты с. Царевщино, с. Муратовка, с. Юлово, с. Беликово, где проживает более 80% населения - газифицированы,  остальные населенные пункты не газифицированы. 
[bookmark: _Toc89164221]Теплоснабжение

	Согласно Своду правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 №280), система централизованного теплоснабжения – это система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты. Различают магистральные, распределительные и квартальные тепловые сети.
Тепловой пункт – это сооружение с комплектом оборудования, позволяющее изменить температурный и гидравлический режимы теплоносителя, обеспечить учет и регулирование расхода тепловой энергии и теплоносителя. Тепловые пункты могут быть индивидуальным и централизованным. Индивидуальный предназначен для присоединения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок одного здания или его части, а централизованный тепловой пункт – тоже, только для двух зданий или более. 
[bookmark: _Toc89164222]Централизованная система теплоснабжения на территории Царевщинского сельсовета отсутствует. 
[bookmark: _Toc89164223]Электроснабжение
	В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), объекты электросетевого хозяйства – это линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрическое энергии оборудование. 
По территории Царевщинского сельсовета проходят следующие высоковольтные линии электропередач:
· ВЛ-35 кВ «Царевщино - Уварово»;
· ВЛ-35 кВ «Мокшан - Царевщино»;
· ВЛ-10 кВ МТФ фидер №15 от ПС «Царевщино»;
· ВЛ-10 кВ «Суворовская» фидер №2 от ПС «Царевщино»;
· ВЛ-10-6-0,4 кВ электросетевого комплекса №1926 фидер №8 от ПС 35/10 кВ «Царевщино»;
· ВЛ-10-6-0,4 кВ электросетевого комплекса №1924 фидер №7 от ПС 35/10 кВ «Царевщино»;
· ВЛ-10-6-0,4 кВ электросетевого комплекса №1929 фидер №7 от ПС 35/10 кВ «Чернозерье»;
· ВЛ-10-6-0,4 кВ электросетевого комплекса №1918 фидер №12 от ПС 35/10 кВ «Царевщино»;
· ВЛ-10-6-0,4 кВ электросетевого комплекса №1922 фидер №16 от ПС 35/10 кВ «Царевщино»;
· ВЛ-10-6-0,4 кВ электросетевого комплекса №1925 фидер №5 от ПС 35/10 кВ «Царевщино»;
· ВЛ-10-6-0,4 кВ электросетевого комплекса №1912 фидер №8 от ПС 110/35/10 кВ «Мокшан».
Все населенные пункты сельсовета электрифицированы, дефицита в электроэнергии нет. 
На территории сельсовета расположена электрическая подстанция ПС 35/10 кВ «Царевщино».
Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ.
На территории сельсовета находятся  трансформаторные подстанции с различной мощностью и загруженностью от 30 до 100%, которые обеспечивают электроэнергией населенные пункты и производственные центры. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок.
[bookmark: _Toc89164224]Связь
В Федеральном законе от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» (с последующими изменениями) приводятся следующие понятия:
Сооружения связи – это объекты инженерной инфраструктуры (в том числе линейно-кабельные сооружения связи), созданные или приспособленные для размещения средств связи, кабелей связи. 
Средства связи - технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с измерительными функциями.
Линии связи - линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи. 
Линейно-кабельные сооружения связи - объекты инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей связи.
В с. Юлово существующая АТС  обеспечивает абонентов на 21 номер, в с. Беликово 6 номеров, в д. Панкратовка 1 номер, в с. Царевщино существующая АТС обеспечивает абонентов на 100 номеров, в с. Муратовка 50 абонентов. На территории сельсовета есть вышки сотовой связи. 
Объекты связи, расположенные на территории сельсовета: почтовое отделение ФГУП «Почта России» (УФПС Пензенской области – филиал ФГУП «Почта России») в
с. Юлово, ул. Центральная, д. 44 и с. Царевщино, ул. Центральная, д. 72.
[bookmark: _Toc89164225]Объекты коммунального хозяйства и санитарной очистки территории
На территории сельского поселения расположено восемь кладбищ: 
	№п/п
	Местоположение
	Площадь, га
	Кадастровый номер земельного участка

	1
	севернее с. Царевщино
	2,4
	58:18:0290101:184

	2
	восточнее с. Юлово
	2,45
	58:18:0930202:20

	3
	северо-восточнее с. Муратовка
	0,56
	58:18:0930601:80

	4
	восточнее с. Белогорка
	0,52
	58:18:0940103:159

	5
	западнее  с. Беликово
	0,74
	58:18:0920901:47

	6
	северо-западнее с.Беликово
	0,4
	-


На территории Царевщинского сельсовета участки складирования твердых бытовых отходов отсутствуют, твердые бытовые отходы вывозят в соседний Засечный сельсовет Мокшанского района Пензенской области.
На территории сельсовета действующие скотомогильники отсутствуют. По данным администрации сельсовета западнее с. Беликово есть законсервированный скотомогильник (закрыт в 1995 г.).  
Согласно постановлению Правительства Пензенской области от 09.08.2017 №378-пП «Об утверждении Порядка ликвидации неиспользуемых скотомогильников на территории Пензенской области» все неиспользованные скотомогильники подлежат ликвидации в целях недопущения несанкционированного захоронения в них биологических отходов, нераспространения возбудителей заразных болезней животных, защиты населения от заразных и иных болезней, общих для человека и животных, охраны окружающей среды от загрязнения.
Под неиспользуемым скотомогильником понимается скотомогильник (биотермическая яма, яма Беккари), которые принадлежат на праве собственности Пензенской области или собственник которых неизвестен (по согласованию с собственником земельного участка), имеющий одну или несколько биотермических ям или земляных ям, срок последнего захоронения биологических отходов в которые составляет не менее двух лет для биотермических ям и не менее 25 лет для земляных ям.
[bookmark: _Toc53743562]13. Зоны с особыми условиями использования территорий
Согласно Градостроительному кодексу РФ, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно ст. 106 главы XIX Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(с последующими изменениями) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории осуществляется на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления. Порядок подготовки и принятия решений об установлении, изменении, о прекращении существования зон с особыми условиями использования территории определен в положениях в отношении каждого вида зон, которые утверждаются Правительством РФ. Для зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные (рыбоохранные) зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия), такие положения не утверждаются. До утверждения Правительством РФ положения о зоне с особыми условиями использования территории соответствующего вида решение об установлении такой зоны принимается или ее установление путем согласования границ осуществляется в соответствии с требованиями ст. 106 Земельного кодекса РФ в порядке, установленном до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 
№ 342-ФЗ, Правительством РФ для зоны с особыми условиями использования территории соответствующего вида. 
Градостроительная и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования территорий должны осуществляться:
1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральными, региональными и местными нормативно-правовыми актами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;
2) с соблюдением требований градостроительных регламентов правил землепользования и застройки сельсовета, утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными применительно к конкретным зонам с особыми условиями использования территорий; 
3) с учетом историко-культурных, социальных, природно-климатических, экономических, иных региональных и местных условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий.
В соответствии с п. 24 статьи 106 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(с последующими изменениями) зоны с особыми условиями использования территории, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территории считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Согласно ч. 8 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» до 01.01.2025 зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 01.01.2022 одним из следующих способов:
1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;
2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования, в случае, если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;
3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;
4) решением суда.
В случае если зона с особыми условиями использования территории, требование об установлении которой предусмотрено в соответствии с федеральным законом, не была установлена до 01.01.2022, либо не были установлены границы такой зоны, такая зона и ее границы должны быть установлены в срок не позднее 01.01.2025, за исключением случая, предусмотренного ч. 13 и ч. 15 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».
На территории муниципального образования Царевщинский сельсовет Мокшанского района Пензенской области должны устанавливаться следующие зоны с особыми условиями использования территории:
	№
	Вид зоны с особыми условиями использования территории

	1
	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

	2
	Придорожные полосы автомобильных дорог

	3
	Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов)

	4
	Охранная зона линий и сооружений связи

	5
	Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)

	6
	Водоохранная зона

	7
	Прибрежная защитная полоса

	8
	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

	9
	Санитарно-защитная зона

	10
	Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов)


Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на карте «Карта использования территории муниципального образования с отображением зон с особыми условиями использования территории».
[bookmark: _Toc89164227]Охранная зона объектов электроэнергетики
Порядок установления, изменения, прекращения существования зон с особыми условиями использования территории установлен статьей 106 Земельного кодекса РФ. Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, утвержден Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с последующими изменениями) (далее – Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства). Данный документ применяется до 01.01.2022 с учетом особенностей ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями). Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства, и считается установленной с даты внесения в Единый государственный реестр прав сведений о ее границах.
В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо выше перечисленных действий, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства также содержатся в постановлении Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с последующими изменениями). Согласно указанным требованиям охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице 12;
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 12, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Таблица 12. Параметры охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	До 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1-20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20

	220
	25

	500
	30
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В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которой устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги. 
Придорожные полосы устанавливаются (ст. 26 Федерального закона № 257-ФЗ 
от 08.11.2007) для автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов) в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития в размере: 
- 75 метров для автомобильных дорог первой и второй категорий; 
- 50 метров для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 
- 25 метров для автомобильных дорог пятой категории;
- 100 метров для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;
- 150 метров для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.
Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог определен ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями).
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.
Ширина придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального значения, установленных распоряжениями Росавтодора: 
1) от 29 октября 2020 г.  № 3279-р Р-158 «Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов» – 50 м; 
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Охранная зона газопроводов
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), охранная зона газопровода – зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждений.  
Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или пользователями указанных земельных участков:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Охранная зона объектов магистральных газопроводов
	Правила охраны магистральных газопроводов утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 №1083 «Об утверждении правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в положение о предоставлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством  РФ на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведения единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах» (с последующими изменениями), далее – Правила охраны магистральных газопроводов.
Согласно правилам охраны магистральных газопроводов охранные зоны объектов магистральных газопроводов устанавливаются:
а) вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны;
б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода;
в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды - в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны;
г) вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей газопроводов с каждой стороны;
д) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны;
е) вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.
В охранных зонах запрещается:
а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;
б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;
в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;
г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;
д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;
е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;
ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;
з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;
и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом "ж" пункта 6 Правил охраны магистральных газопроводов, разводить костры и размещать источники огня;
к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 Правил охраны магистральных газопроводов, за исключением объектов, указанных в подпунктах "д" - "к" и "м" пункта 6 Правил охраны магистральных газопроводов;
м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.
В охранных зонах собственник или иной законный владелец земельного участка может производить полевые сельскохозяйственные работы и работы, связанные с временным затоплением орошаемых сельскохозяйственных земель, предварительно письменно уведомив собственника магистрального газопровода или организацию, эксплуатирующую магистральный газопровод.
В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод, допускается:
а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;
б) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;
в) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;
г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта;
[bookmark: Par26]д) сооружение запруд на реках и ручьях;
е) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота;
[bookmark: Par28]ж) размещение туристских стоянок;
з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;
и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;
[bookmark: Par31]к) прокладка инженерных коммуникаций;
л) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов;
[bookmark: Par33]м) устройство причалов для судов и пляжей;
н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны;
о) проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.
[bookmark: _Toc72762174][bookmark: _Toc89164230]Охранная зона линий и сооружений связи
В соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 (далее – Правила охраны), на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования территории:
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;
- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;
- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.
Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.
Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации.
Согласно п.48 Правил охраны, в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
- производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
- производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи;
Согласно п. 49 Правил охраны, юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения;
- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
[bookmark: _Toc28589337][bookmark: _Toc89164231]Охранная зона особо охраняемой природной территории
	В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями), для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны. Положение об охранных зонах указанных особо охраняемых природных территорий утверждается Правительством Российской Федерации. Ограничения использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны устанавливаются решением об установлении охранной зоны особо охраняемой природной территории.
Решения об установлении, изменении, о прекращении существования охранных зон особо охраняемых природных территорий, принимаются в отношении:
[bookmark: sub_200111]а) охранных зон государственных природных заповедников, национальных парков и памятников природы федерального значения федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся указанные особо охраняемые природные территории;
[bookmark: sub_200112]б) охранных зон природных парков и памятников природы регионального значения высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).
Постановлением Правительства РФ от 19.02.2015 №138 (с последующими изменениями) утверждены Правила создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон (далее – Правила охраны ООПТ). Данные правила определяют порядок создания охранных зон государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков и памятников природы, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон.
Режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранных зон устанавливается положением о соответствующей охранной зоне, которое утверждается органом государственной власти, принимающим решение о ее создании.
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2013 №406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями), особо охраняемые природные территории и их охранные зоны, созданные до дня вступления в силу данного Федерального закона (30.12.2013), сохраняются в границах, определенных соответствующими органами государственной власти или органами местного самоуправления в порядке, установленном до дня вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 №406-ФЗ. 
Охранные зоны памятников природы
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.02.2015 №138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон» (с последующими изменениями), решения о создании охранных зон природных парков и памятников природы регионального значения и об установлении их границ принимаются высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).
Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации готовит решение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации о создании охранной зоны памятника природы регионального значения, об установлении ее границ и утверждении положения о ней в виде соответствующего проекта, а также пояснительную записку к проекту решения с обоснованием необходимости создания такой охранной зоны и установления ее границ.
Документом, определяющим режим хозяйственного использования является постановление Правительства Пензенской области от 07.05.2018 №252-пП «Об утверждении Положения о памятниках природы регионального значения Пензенской области» 
(с последующими изменениями). Действие данного постановления не распространяется на особо охраняемые природные территории регионального значения, созданные после 30.12.2013.
На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы, в том числе:
· проведение геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых и выполнение иных связанных с пользованием недрами работ;
· производство взрывных работ;
· формирование и предоставление новых земельных участков под разработку карьеров, строительство промышленных объектов;
· строительство объектов капитального строительства, прокладка дорог и иных коммуникаций, линейных сооружений без учета требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
· проведение всех видов рубок, кроме противопожарных и санитарных, в целях предупреждения распространения вредных организмов в соответствии с лесным законодательством, а также в случае возможного причинения вреда жизни и здоровью граждан;
· пуск палов;
· выпас скота;
· сенокошение;
· распашка и коренное улучшение лугов;
· проведение мелиоративных работ;
· [bookmark: sub_2112]любительское и спортивное рыболовство;
· капитальный ремонт объектов капитального строительства без согласования с Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области;
· проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог с твердым покрытием;
· устройство вне специально отведенных мест бивуаков, разведение костров;
· устройство свалок, загрязнение территории отходами производства и потребления;
· применение ядохимикатов, гербицидов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, инсектицидов, минеральных удобрений;
· пользование объектами растительного и животного мира, отнесенными к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
· уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей;
· сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций, кроме сбора для научных исследований;
· иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного и растительного мира и среде их обитания.
[bookmark: _Toc89164232]Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
В соответствии с Водным кодексом РФ устанавливается ширина водоохраной зоны рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для рек или ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.
Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
Согласно ст. 106 Земельного кодекса РФ водоохранные (рыбоохранные) зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п. 19 ст. 106 Земельного кодекса РФ, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется. 
В границах водоохранных зон запрещаются (в соответствии с п.15 ст. 65 Водного кодекса РФ):
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со ст.19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-I «О недрах»).
В соответствии с п.17 ст. 65 Водного кодекса РФ в границах прибрежных защитных полос запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются (п. 16 ст. 65 Водного кодекса РФ): проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
В материалах внесения изменений в генеральный план, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены на основании приказа Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Пензенской области от 30.10.2009 № 64/3 «Об одобрении сведений о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Пензенской области» и ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации.
Таблица 13. Водоохранные и прибрежные защитные полосы водных объектов, расположенных на территории муниципального образования Царевщинский сельсовет.
	Наименование водного объекта
	Протяженность реки/водосборная площадь, км/кв.км
	Ширина водоохраной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной полосы, м
	Примечание

	р. Рысевка
	18/157
	100
	30
	-

	р. Юловка
	48/390
	100
	50
	-

	р. Ольшанка
	14/53
	100
	30
	-

	р. Березовка
	7/-
	50
	50
	-

	р. Шукша
	84/946
	200
	50
	-

	прочее
	-
	50
	-
	Примечание: отображены в соответствии со ст.65 Водного Кодекса РФ
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В соответствии со ст. 43 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями) для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В границе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в водные объекты запрещается сброс сточных, в том числе дренажных вод. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 вводятся в действие санитарные правила и нормы (далее - СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02. (документ утрачивает силу с 01.01.2022 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 3)[footnoteRef:1]. Данные санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее - ЗСО).  [1:  Срок действия правил, утвержденных данным документом, ограничен 01.03.2027.] 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места забора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 
Определение границ поясов ЗСО подземного источника
Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 
Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.
Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:  
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 
Согласно п. 5 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями),  зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.
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Согласно Земельному кодексу РФ и Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 
№ 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) – это зона с особыми условиями использованиями территории, устанавливаемая в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Правовые нормы, регулирующие вопрос по установлению, изменению и прекращения существования санитарно-защитных зон содержатся в следующих нормативно-правовых актах:
-   Земельный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
-  Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), далее – Правила установлении СЗЗ;
-   Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с последующими изменениями). Настоящий документ утрачивает силу с 01.01.2022 в связи с изданием Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм САНПИН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 № 222, санитарно-защитные зоны могут быть установлены, изменены или прекратить свое существование на основании решения уполномоченного органа, которое принимается на основании заявления, приложенных к нему документов: проекта санитарно-защитной зоны и экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны. 
Правила установления СЗЗ не распространяются на случай установления зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
Ориентировочные размеры санитарно-защитной зоны устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Размер санитарно-защитной зоны для предприятий может быть изменен в зависимости от характеристики выбросов и устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.). 
Режим территории санитарно-защитной зоны определен в разделе 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
В границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: 
· размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
· размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
На территории сельсовета в соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2 1121.1.1200-03 отображены следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ): для кладбищ – 50 м, для промышленного парка «Отвель» –
 300 м. Генеральным планом данные санитарно-защитные зоны не устанавливаются, а сведения о них, как в материалах по обоснованию в текстовой форме, так и в материалах по обоснованию в графической форме приводятся в информационных целях. 
Для остальных объектов, расположенных в производственной зоне сельскохозяйственных предприятий и производственной зоне, ориентировочные санитарно-защитные зоны на картах обоснования в материалах настоящего проекта не отображены, т.к. в Едином государственном реестре недвижимости сведений об установлении таких СЗЗ нет. С целью установления для таких объектов санитарно-защитных зон должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. 
В  соответствии с ч. 13 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», с 01.01.2022 определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 01.10.2021 обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов. До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение прав за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.
Согласно ч. 16.1 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» 
(с последующими изменениями), до 01.01.2022 в целях установления, изменения, прекращения существования санитарно-защитных зон не требуются:
[bookmark: sub_2601611]1) представление застройщиком в орган, уполномоченный на принятие решения об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, заявления об установлении или изменении такой зоны до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в связи со строительством, реконструкцией которого подлежит установлению или изменению санитарно-защитная зона;
[bookmark: sub_2601612]2) внесение сведений о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. В этом случае санитарно-защитная зона считается установленной, измененной или прекратившей существование со дня принятия решения об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны органом, уполномоченным на принятие данного решения.
Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов) 
Согласно ст. 105 Земельного кодекса зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) является зоной с особыми условиями использования территорий.
Правительство РФ в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий утверждает положение (ч.1 ст. 106 Земельного кодекса РФ). В отношении данного вида зоны с особыми условиями использования территорий такое положение на момент разработки генерального плана утверждено не было. 
В соответствии с ч. 19, 20, 21 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями) до 01.06.2019 собственники магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в целях, предупреждения негативного воздействия которых до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ установлены минимальные расстояния до данных трубопроводов, если в отношении данных трубопроводов не установлены зоны минимальных расстояний в соответствии со ст. 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ), обеспечивают подготовку графического описания местоположения границ указанных минимальных расстояний, устанавливаемых исходя из наибольшего из минимальных расстояний до соответствующего трубопровода, ближе которых не допускается размещать объекты капитального строительства различного назначения, и границ территорий в пределах таких минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и направляют эти описание и перечень координат в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. Данный федеральный орган исполнительной власти проверяет соответствие описания и перечня координат характерных точек границ указанных минимальных расстояний и границ территорий установленным к таким расстояниям и территориям требованиям, утверждает указанные описание и перечень координат и направляет их в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, для внесения сведений о границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в Единый государственный реестр недвижимости в целях обеспечения внесения таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости в срок не позднее 01.09.2019.
В отношении магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), указанных в ч. 19 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ, решения об установлении зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со ст. 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 
№ 342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне должны быть приняты не позднее 01.01.2022. Со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости предусмотренные ч. 19 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ решения об утверждении описания местоположения границ минимальных расстояний до данных трубопроводов и границ территорий в пределах указанных минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ утрачивают силу, а в отношении земельных участков, зданий, сооружений, расположенных в границах такой зоны, границах минимальных расстояний, не применяются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, предусмотренные в пределах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) и сводами правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
До дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со ст. 106 Земельного кодекса Российской Федерации 
(в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организацией - собственником системы газоснабжения, собственником нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода, собственником аммиакопровода или уполномоченной ими организацией.
Характеристики санитарных разрывов (санитарных полос отчуждения) магистральных трубопроводов
Для магистральных трубопроводов, в том числе газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов,  создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в соответствии со Сводом правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 №108/ГС), с последующими изменениями.
 Таблица 14. Рекомендуемые минимальные расстояния от оси магистральных газопроводов до городов и других населенных пунктов.
	
	Класс трубопровода

	
	I
	II

	Номинальный диаметр газопровода DN
	300 и менее
	св.300 до 600
	св. 600 до 800
	св. 800 до 1000
	св. 1000 до 1200
	св. 1200 до 1400
	300 и менее
	Св. 300

	Минимальные расстояния, м,
по оси
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	75
	125



Расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 Свода правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.
Таблица 15. Рекомендуемые минимальные расстояния от газораспределительных станций до городов и других населенных пунктов.
	
	Класс трубопровода

	
	I
	II

	Номинальный диаметр газопровода DN
	300 и менее
	св.300 до 600
	св. 600 до 800
	св. 800 до 1000
	св. 1000 до 1200
	св. 1200 до 1400
	300 и менее
	Св. 300

	Минимальные расстояния, м,
от ограды станций
	150
	175
	200
	250
	300
	350
	100
	125



[bookmark: _Toc53743571]14. Экология
Отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду как важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся основой жизни на Земле, в пределах территории РФ регулируются Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Окружающая среда – это совокупность компонентов природной среды, природных и природно-анторопогенных объектов, а также антропогенных объектов. 
Охрана окружающей среды – это деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее - природоохранная деятельность).
Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности являются:
· компоненты природной среды (земля, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле);
· природные объекты (естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства);
· природные комплексы (комплекс функционально и естественно связанных между собой природных объектов, объединенных географическими и иными соответствующими признаками).
Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня такого воздействия подразделяются на четыре категории: объекты I категории (объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий); объекты II категории (объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду); объекты III категории (объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду), объекты IV категории (объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду). Критерии отнесения объектов к I, II, III и IV категориям утверждены Постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».
Согласно ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», к полномочиям органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды относится следующее: к вопросам местного значения муниципального района относится организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды.
Управление в области охраны окружающей среды осуществляется органами местного самоуправления в соответствии федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Экологическая   ситуация   в   сельсовете,   в   целом,   благоприятная, имеющиеся загрязнения  среды  обитания  носят  локальный  характер  и,  как  правило,  не  достигают опасных значений. 
Отходы производства и потребления
Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями), отходы производства и потребления – это вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению. 
В соответствии с положениями ст. 4.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями), отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 04.12.2014 № 536, на пять классов опасности: 
I класс – чрезвычайно опасные отходы;
II класс – высокоопасные отходы;
III класс – умеренно опасные отходы;
IV класс – малоопасные отходы;
V класс – практически неопасные отходы.
Очистка территории Царевщинского сельсовета – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.
На территории Царевщинского сельсовета расположено шесть кладбищ.
Твердые коммунальные отходы
Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Отходы производства (промышленные отходы)
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.06.2003 №144 «О введении в действие СП 2.1.7.1386-03», отходы по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека распределяются на четыре класса опасности:
1 класс – чрезвычайно опасные;
2  класс – высокоопасные;
3 класс – умеренно опасные;
4 класс – мало опасные.
Определение класса опасности отхода осуществляется аккредитованными в установленном порядке организациями. 
Отходы производства представлены в основном 4 классом опасности. Существенный вклад в образование отходов 4 класса опасности (навоз, осадок сточных вод, лом черных и цветных металлов) вносят сельскохозяйственные предприятия. В составе нетоксичных отходов наибольший объем занимают строительные, древесные отходы, смет с территорий и отходы, приравненные к твердым коммунальным отходам.
Одним из основных факторов негативного воздействия на окружающую среду являются отходы производства и потребления (далее - отходы). Проблема отходов является комплексной, охватывает все области экономики и жизнедеятельности населения Царевщинского сельсовета Мокшанского района. 
Обращение с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, регламентируется Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» и Постановлением Правительства Пензенской области от 10.04.2020 № 226-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».
Атмосферный воздух
Качество атмосферного воздуха является одним из основных показателей окружающей среды, влияющим на здоровье людей. Его показатели меняются в зависимости от сезона и от приземных инверсий. В переходные сезоны (весной и осенью) устанавливается устойчивый перенос воздуха. Поэтому весной и осенью (апрель - май, октябрь - ноябрь) повторяемость умеренных и сильных ветров значительно увеличивается, застойных процессов не происходит и, как следствие, не накапливаются загрязняющие вещества в воздухе. Зимой (особенно в декабре - январе) преобладает антициклональный тип погоды со слабыми ветрами, инверсиями и, как следствие, туманами. Такие процессы препятствуют перемешиванию воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Летом, несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции не приводят к устойчивым периодам загрязнения приземного воздуха. Днем термическая конвекция создает турбулентность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Дожди также способствуют очищению воздуха.
Состояние воздушного бассейна зависит от количества выбросов загрязняющих веществ и их химического состава, а также от климатических условий, определяющих перенос, рассеивание и преобразование выбрасываемых веществ. Территория Царевщинского сельсовета  по совокупности климатических параметров (мощности и интенсивности приземных инверсий, повторяемости застоев воздуха) не характеризуется повышенным потенциалом загрязнения атмосферы. Средняя за год концентрация формальдегида не превышала предельно допустимую норму.

Поверхностные воды
Основным фактором загрязнения открытых водоемов на территории сельсовета является техногенное воздействие на них  человека (антропогенное воздействие). В результате сельскохозяйственной деятельности, а также в процессе бытового использования, открытые водоемы подвергаются систематическому, техногенному и антропогенному загрязнению,  как органическими компонентами (навоз от животноводческих ферм, личных подворий, бытовой мусор,  продукты жизнедеятельности человека), так и химическими соединениями - (минеральные удобрения, средства защиты растений, ГСМ). Основными загрязнителями открытых водоемов органическими отходами являются животноводческие фермы, летние стойбища - гурты и выпас скота на прибрежных летних пастбищах, водопой скота, летние доильные площадки, расположенные, как правило,  в поймах и на берегах водоемов и  малых рек.
Второй причиной загрязнения водоемов является несоблюдение землепользователями правил охраны  прибрежных зон малых рек, других поверхностных водоемов. Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства, частные лица продолжают практику  повсеместной и бесконтрольной  распашки земель вплотную  до уреза малых рек и озер, не занимаются их рекультивацией, при этом могут с нарушениями использоваться различные  химические средства защиты растений,  действующие в этом случае как  химические загрязнители.
Планировочные решения, предлагаемые проектом (проведение противоэрозионных мероприятий, ограничения во внесении минеральных удобрений и химикатов в сельскохозяйственном производстве и т.д.) направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков,  на улучшение экологического состояния природной среды.
Дальнейшее использование  водных ресурсов должно основываться на результатах расчетов   водохозяйственного баланса по рекам и их отдельным участкам для более оперативного и правильного планирования использования  водных ресурсов.
Чрезвычайно важным мероприятиям по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон  и прибрежных защитных полос вдоль рек. Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они имеют существенное значение в борьбе с эрозией, природным фактором, оказывающим  существенное влияние на формирование природного ландшафта.
В целях охраны и рационального использования поверхностных водных ресурсов предусматривается:
· развитие систем автономной канализации с локальными очистными сооружениями, особо строго должен осуществляться контроль над новым жилищным строительством, в части организации канализации;
· благоустройство и расчистка русел рек и озер;
· организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
· организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;
· полная очистка стоков животноводческих и птицеводческих комплексов на локальных очистных системах до нормативных показателей, разрешенных к сбросу  в водные объекты;
· внедрение технологии  использования стоков от животноводческих ферм, после специальной обработки, для орошения.
Питьевые и хозяйственные воды
Одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье населения,  является качество питьевой воды, ее бактериологические (биологические) и приоритетные   химические показатели. Качество, в том числе, во многом зависит от  санитарно-технического состояния водопроводных сетей и сооружений. 
Улучшение санитарно-технического состояния систем водоснабжения – водозаборных сооружений, водопроводных сетей, повышение качества подаваемой населению питьевой  воды - обязанность владельцев водопроводов, - это требования  санитарного законодательства РФ. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также к водным объектам устанавливаются Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3.
 Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются:
· ветхость и изношенность водопроводных сетей во всех населенных пунктах района, включая райцентр;
· отсутствие целевых бюджетных инвестиций,  федеральных, областных программных капиталовложений и т.д.;
· отсутствие  специализированных организаций и квалифицированных специалистов по обслуживанию и ремонту водопроводных сетей в населенных пунктах;
· отсутствие организованных надлежащим образом  зон санитарной охраны источников водоснабжения;
· несоблюдение водоохранного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения водопользователями; 
· несвоевременное проведение планово-профилактических ремонтов и устранение аварий на водопроводах;
· отсутствие регулярной  дезинфекции водопроводных сооружений (скважин, резервуаров, водонапорных башен, водопроводной сети) после периодической чистки, после ремонтно-аварийных работ.  
	Источниками хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения являются артезианские воды.
Основные мероприятия генерального плана, направленные на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод:
· на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации и качеством воды);
· установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;
· проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;
· проведение ликвидационного тампонажа бездействующих скважин;
· сокращение использования пресных подземных вод для технических целей и полива приусадебных участков, с последующим переходом на две системы водоснабжения хозяйственно-питьевую и техническую;
· организация вокруг каждой скважины зоны санитарной охраны (ЗСО) строго режима  – I пояса (радиус 50 м);
· вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения.
Земельные ресурсы
В соответствии с действующим законодательством использование земель может осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной деятельности.
Охрана земельных ресурсов представляет собой систему правовых, организационных, экономических и других мероприятий, направленных на их рациональное использование, предотвращение необоснованных изъятий земли из сельскохозяйственного оборота, защиту земель от вредных воздействий, а также на восстановление их продуктивности, на воспроизводство и повышение плодородия почв.
Мероприятия по охране земельных ресурсов проводятся с целью предотвращения:
- деградации земельных ресурсов, характеризуемой их состоянием, отражающим ухудшение состава и свойств;
- загрязнения земель - ухудшения качества земель, наступившего в результате антропогенной деятельности, в том числе лишение их плодородного слоя почвы (карьеры, каменистые поверхности). Загрязнение земель характеризуется появлением или увеличением количества химических веществ. Загрязнение земель применяемыми в сельском и лесном хозяйстве средствами химизации характеризуется увеличением их содержания свыше предельных или ориентировочно допускаемых концентраций в почве;
- захламления земель, характеризуемого размещением в неустановленных местах предметов хозяйственной деятельности, твердых производственных и коммунальных отходов (металлолом, стеклобой, строительный мусор, древесные остатки и т.п.);
- нарушения земель - основного типа деградации земельных ресурсов, представляющего собой механическое разрушение почвенного покрова и характеризуемого: различными видами разработок полезных ископаемых, строительными и геологоразведочными работами. К нарушенным землям относятся земли со снятым или перекрытым гумусовым горизонтом и непригодные для использования без предварительного восстановления плодородия.
Мероприятия по охране земельных ресурсов должны обеспечивать улучшение и восстановление земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению.
Под другими вредными воздействиями хозяйственной деятельности на земельные ресурсы понимают такие виды деградации:
- порча и уничтожение плодородного слоя почвы - частичное или полное его разрушение в результате действия антропогенных и природных факторов, характеризуемое утратой плодородного слоя почвы или ухудшением его физических и биологических свойств, а также снижением природно-хозяйственной ценности земель;
- нерациональное использование сельскохозяйственных земель - экономически малоэффективное и экологически необоснованное использование земельных ресурсов, приводящее к снижению плодородия почв и ухудшению состояния окружающей природной среды.
Мероприятия по охране земель можно разделить на две группы:
Первая группа - мероприятия по защите земель от негативных воздействий, в результате которых происходит деградация земель:
а) мероприятия по защите земель от водной и ветровой эрозии:
- агротехнические мероприятия - надлежащие способы обработки почвы и возделывания сельскохозяйственных культур, внедрение противоэрозионных севооборотов;
- лесомелиоративные мероприятия - устройство защитных лесонасаждений, облесение площадей, опасных в эрозионном отношении;
- гидротехнические мероприятия - регулирование поверхностного стока воды путем устройства мелких плотин, дамб, террас, бетонированных оголовков оврагов и балок, дренажных систем;
б) мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий и других земель:
- от подтопления, заболачивания, иссушения - проведение мелиоративных работ по устройству оросительных и осушительных систем;
- от селей, вторичного засоления, уплотнения - проведение химической мелиорации земель, направленной на улучшение химических и физических свойств почв;
- от зарастания сорными растениями, кустарником, мелколесьем - проведение расчистки земель от мелколесья, кустарника, другой древесной и травянистой растительности, мха, кочек, пней, камней.
Вторая группа - мероприятия по ликвидации последствий негативного воздействия на землю (загрязнения и захламления земель) - восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот, сохранению плодородного слоя почв и его использованию; по рекультивации нарушенных земель - приведению земель в состояние, пригодное для использования в сельском и лесном хозяйстве, когда почвенный покров этих земель нарушен при разработке полезных ископаемых, проведении геологоразведочных, изыскательских, строительных работ. Рекультивация предполагает использование снятого при проведении указанных работ плодородного слоя почвы в соответствии с разработанным и утвержденным в установленном порядке проектом.
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Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.
Функциональное зонирование территории поселения выполняется на основе комплексного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры территории.
Основной задачей функционального зонирования территории населенных пунктов поселения является обеспечение целесообразного использования территории для создания оптимальных условий комфортности проживания населения, привлечения дополнительных капиталовложений. Для выполнения этой задачи в документах территориального планирования необходимо определить функциональные зоны и их границы с учетом историко-культурной и планировочной специфики территории населенных пунктов, требований охраны объектов природного и культурного наследия, фактического использования земель.
Функциональное зонирование территории Царевщинского сельсовета формируется на основе сложившейся структуры функционального зонирования.
Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон поселения», в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 
№ 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
На территории сельсовета выделены следующие функциональные зоны:
Таблица 16. Функциональное зонирование территории согласно генерального плана.
	Код зоны*
	Наименование

	Жилые зоны

	701010100
	Жилые зоны

	Общественно-деловые зоны

	701010300
	Общественно-деловые зоны

	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	701010401
	Производственная зона

	Зона сельскохозяйственного использования

	701010503
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

	Зоны специального назначения

	701010701
	Зона кладбищ


Примечание * Код зоны указан в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. №793».

Жилые зоны
Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. 
В жилых зонах размещаются:
· жилые дома разных типов (многоквартирные многоэтажные, средней и малой этажности);
· блокированные;
· усадебные с приквартирными и приусадебными участками;
· отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом требований раздела 10 СП 42.13330.2016 «Градостроительство»;
· гаражи (гаражи – стоянки) и стоянки автомобилей для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам;
· культовые объекты.
Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов.
К жилым зонам относятся также территории для садоводства и огородничества, а также в сфере крестьянского (фермерского) хозяйства, расположенных в пределах границ (черты) поселений. Развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в отношении этих зон необходимо предусматривать в объемах, обеспечивающих на перспективу возможность постоянного проживания.
Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан и обеспеченных пространственной доступностью для маломобильных групп населения.
Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам и нормативным требованиям СП 160.1325800 и 
СП 306.1325800.
В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, хостелы, общежития, подземные или многоэтажные гаражи (гаражи-стоянки).
В общественно-деловых зонах, предназначенных для формирования системы общественных центров с наиболее широким составом функций, высокой плотностью застройки при минимальных размерах земельных участков размещаются предприятия торговли и общественного питания, учреждения управления, бизнеса, науки, культуры и другие объекты городского и районного значения, жилые здания с необходимыми учреждениями обслуживания, а также места приложения труда и другие объекты.
В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 в общественно-деловой зоне могут быть размещены объекты делового, общественного и коммерческого назначения, объекты торговли, объекты общественного питания, объекты коммунально-бытового назначения, объекты, необходимые для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.


Производственная зона
Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предусмотренными для этих целей производственными объектами согласно градостроительным регламентам.
В состав производственных зон могут включаться индустриальный парк или промышленный кластер в соответствии с СП 348.1325800.
В производственных зонах размещаются промышленные предприятия, объекты капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, а также изготовления вещей промышленным способом.
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
В функциональной зоне следует размещать животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады твердых минеральных удобрений и мелиорантов, склады жидких средств химизации и пестицидов, предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательные станции, машинотехнологические станции, инновационные центры, ветеринарные учреждения, теплицы, тепличные комбинаты для выращивания овощей и рассады, парники, промысловые цехи, материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми предприятиями, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов производственной зоны.
Зона кладбищ
Функциональная зона предназначена для размещения кладбищ, крематориев и мест захоронения, а так же для размещения соответствующих культовых сооружений и осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.

Изменение границ функциональных зон в генеральном плане предусмотрено в соответствии с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также со сложившимися на местности границами землепользований и землевладений. 
В редакции генерального плана от 28.09.2015 № 99-48/2, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Царевщинского сельсовета Мокшанского района, в границах населенных пунктах сельсовета имелись территории, не отнесенные к какой-либо функциональной зоне, в связи с чем, функциональное зонирование данных территорий в настоящем проекте, предложено с учетом фактического их использования. Также часть территории в существующих границах населенного пункта (согласно генеральному плану, утвержденному решением Комитета местного самоуправления Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 28.09.2015 №99-48/2) была отнесена к зоне сельскохозяйственного использования (зона объектов сельхозпроизводства) и рекреационной зоне (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), настоящим проектом предлагается изменение данных функциональных зон на жилую зону, с целью более рационального использования территории населенного пункта и для соблюдения требования законодательства об отнесении земельного участка к одной территориальной зоне. С целью охраны окружающей среды на территории жилых зон следует обеспечить сохранность существующих озелененных территорий общего пользования.
Таблица 17. Изменения  функционального зонирования территории поселения
	  №
	Кадастровый номер земельного участка
	Наименование функциональной зоны, в которой находится земельный участок по действующей редакции генерального плана
	Наименование функциональной зоны, в которую включается земельный участок, согласно проекту
	Примечание

	с. Царевщино

	1
	58:18:0290103:9
	Общественно-деловая зона
	Производственная зона
	Функциональное зонирование изменено с целью обеспечения возможности фактического (сложившегося на местности) использования данных территорий, а также отнесения данного земельного участка к функциональной зоне, соответствующей его виду разрешенного использования и категории земель

	2
	58:18:0290103:8
	-
	Жилая зона
	Функциональное зонирование изменено по ходатайству Администрации от 11.11.2021 №514

	3
	58:18:0290103:131
	-
	Жилая зона
	Функциональное зонирование изменено по ходатайству Администрации от 11.11.2021 №514

	4
	58:18:0290103:126
	-
	Жилая зона
	Функциональное зонирование изменено по ходатайству Администрации от 11.11.2021 №514

	5
	58:18:0290103:197
	-
	Общественно-деловая зона
	Функциональное зонирование изменено с целью обеспечения возможности фактического (сложившегося на местности) использования данных территорий, а также отнесения данного земельного участка к функциональной зоне, соответствующей его виду разрешенного использования. В редакции генерального плана от 28.09.2015 №99-48/2 данная территория не была отнесена к какой-либо функциональной зоне

	6
	58:18:0290103:341
	-
	Общественно-деловая зона
	Функциональное зонирование изменено с целью обеспечения возможности фактического (сложившегося на местности) использования данных территорий, а также отнесения данного земельного участка к функциональной зоне, соответствующей его виду разрешенного использования. В редакции генерального плана от 28.09.2015 №99-48/2 данная территория не была отнесена к какой-либо функциональной зоне

	7
	58:18:0290103:101
	-
	Общественно-деловая зона
	Функциональное зонирование изменено с целью обеспечения возможности фактического (сложившегося на местности) использования данных территорий, а также отнесения данного земельного участка к функциональной зоне, соответствующей его виду разрешенного использования. В редакции генерального плана от 28.09.2015 №99-48/2 данная территория не была отнесена к какой-либо функциональной зоне

	8
	58:18:0290103:198
	-
	Общественно-деловая зона
	Функциональное зонирование изменено с целью обеспечения возможности фактического (сложившегося на местности) использования данных территорий, а также отнесения данного земельного участка к функциональной зоне, соответствующей его виду разрешенного использования. В редакции генерального плана от 28.09.2015 №99-48/2 данная территория не была отнесена к какой-либо функциональной зоне

	9
	58:18:0290103:127
	-
	Общественно-деловая зона
	Функциональное зонирование изменено с целью обеспечения возможности фактического (сложившегося на местности) использования данных территорий, а также отнесения данного земельного участка к функциональной зоне, соответствующей его виду разрешенного использования. В редакции генерального плана от 28.09.2015 №99-48/2 данная территория не была отнесена к какой-либо функциональной зоне

	10
	58:18:0290104:183
	-
	Общественно-деловая зона
	Функциональное зонирование изменено с целью обеспечения возможности фактического (сложившегося на местности) использования данных территорий, а также отнесения данного земельного участка к функциональной зоне, соответствующей его виду разрешенного использования. В редакции генерального плана от 28.09.2015 №99-48/2 данная территория не была отнесена к какой-либо функциональной зоне

	11
	58:18:0290104:196
	-
	Общественно-деловая зона
	Функциональное зонирование изменено с целью обеспечения возможности фактического (сложившегося на местности) использования данных территорий, а также отнесения данного земельного участка к функциональной зоне, соответствующей его виду разрешенного использования. В редакции генерального плана от 28.09.2015 №99-48/2 данная территория не была отнесена к какой-либо функциональной зоне

	12
	58:18:0290104:201
	-
	Общественно-деловая зона
	Функциональное зонирование изменено с целью обеспечения возможности фактического (сложившегося на местности) использования данных территорий, а также отнесения данного земельного участка к функциональной зоне, соответствующей его виду разрешенного использования. В редакции генерального плана от 28.09.2015 №99-48/2 данная территория не была отнесена к какой-либо функциональной зоне

	13
	58:18:0290103:213
	-
	Общественно-деловая зона
	Функциональное зонирование изменено с целью обеспечения возможности фактического (сложившегося на местности) использования данных территорий, а также отнесения данного земельного участка к функциональной зоне, соответствующей его виду разрешенного использования. В редакции генерального плана от 28.09.2015 №99-48/2 данная территория не была отнесена к какой-либо функциональной зоне

	с. Юлово

	14
	58:18:0280101:121

	Жилая зона
	Общественно-деловая зона
	Функциональное зонирование изменено с целью обеспечения возможности фактического (сложившегося на местности) использования данных территорий, а также отнесения данного земельного участка к функциональной зоне, соответствующей его виду разрешенного использования

	В границах Царевщинского сельсовета

	15
	58:18:0290101:157
	-
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 
	Функциональное зонирование изменено с целью обеспечения возможности фактического (сложившегося на местности) использования данных территорий, а также отнесения данного земельного участка к функциональной зоне, соответствующей его виду разрешенного использования

	16
	58:18:0290101:156
	-
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 
	Функциональное зонирование изменено с целью обеспечения возможности фактического (сложившегося на местности) использования данных территорий, а также отнесения данного земельного участка к функциональной зоне, соответствующей его виду разрешенного использования

	17
	58:18:0000000:1192
	-
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 
	Функциональное зонирование изменено с целью обеспечения возможности фактического (сложившегося на местности) использования данных территорий, а также отнесения данного земельного участка к функциональной зоне, соответствующей его виду разрешенного использования

	18
	58:18:0220101:144
	-
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 
	Функциональное зонирование изменено с целью обеспечения возможности фактического (сложившегося на местности) использования данных территорий, а также отнесения данного земельного участка к функциональной зоне, соответствующей его виду разрешенного использования

	19
	58:18:0220101:145
	-
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 
	Функциональное зонирование изменено с целью обеспечения возможности фактического (сложившегося на местности) использования данных территорий, а также отнесения данного земельного участка к функциональной зоне, соответствующей его виду разрешенного использования

	20
	58:18:0220101:20
	-
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 
	Функциональное зонирование изменено с целью обеспечения возможности фактического (сложившегося на местности) использования данных территорий, а также отнесения данного земельного участка к функциональной зоне, соответствующей его виду разрешенного использования

	21
	58:18:0220101:21
	-
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 
	Функциональное зонирование изменено с целью обеспечения возможности фактического (сложившегося на местности) использования данных территорий, а также отнесения данного земельного участка к функциональной зоне, соответствующей его виду разрешенного использования



[bookmark: _Toc53743573]16. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района, утвержденные документами территориального планирования муниципального района 
Согласно Схеме территориального планирования Мокшанского района Пензенской области, утвержденной решением Собрания представителей Мокшанского района от 03.07.2012 № 45-7/3 «Об утверждении схемы территориального планирования Мокшанского района Пензенской области» (с последующими изменениями) на территории Царевщинского сельсовета Мокшанского района не планируются к размещению объекты местного значения муниципального района.

17. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
17.1. Чрезвычайные ситуации
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций регулируется Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями).
Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.
Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.
Специализированные технические средства оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей - это специально созданные технические устройства, осуществляющие прием, обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения населения.
Режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - это определяемые в зависимости от обстановки, прогнозирования угрозы чрезвычайной ситуации и возникновения чрезвычайной ситуации порядок организации деятельности органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, проводимые указанными органами и силами в режиме повседневной деятельности, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагирования) - это состояние готовности органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к ликвидации чрезвычайной ситуации, требующее от органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации.
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.
Информирование населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения через средства массовой информации и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности.
Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций - это элемент системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляющий собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах.
Зона экстренного оповещения населения - это территория, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей.
Территория, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, - это участок земельного, водного или воздушного пространства либо критически важный или потенциально опасный объект производственного и социального значения, отнесенные к указанной территории путем прогнозирования угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и оценки социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций.
Быстроразвивающиеся опасные природные явления и техногенные процессы - это негативные явления и процессы, определенные в ходе прогнозирования угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, локализация и ликвидация которой требуют заблаговременной подготовки сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Критически важный объект - это объект, нарушение или прекращение функционирования которого приведет к потере управления экономикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или административно-территориальной единицы субъекта Российской Федерации, ее необратимому негативному изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения.
Потенциально опасный объект - это объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек.
Органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - это органы, создаваемые для координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и сил, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций - это система мероприятий по обучению населения действиям при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
[bookmark: _Toc89164243]6.2 Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию.
Чрезвычайная ситуация природного характера – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 22.0.06-97, ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 20.06.1995 № 308) на территории сельсовета возможны следующие источники природных чрезвычайных ситуаций: 
Таблица 20. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Опасные метеорологические явления и процессы.
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	1. Опасные геологические процессы - отсутствуют

	2. Опасные гидрологические явления и процессы 

	2.1.Подтопление
	Гидростатический
	Повышение уровня грунтовых вод

	
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока грунтовых вод

	
	Гидрохимический
	Загрязнение (засоление) почв, грунтов

	
	
	Коррозия подземных металлических конструкций

	2.2 Русловая эрозия
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока воды

	
	
	Деформация речного русла

	2.3 Наводнение
Половодье
Паводок
Катастрофический паводок
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды

	
	Гидрохимический
	Загрязнение гидросферы, почв, грунтов

	2.4 Затор
Зажор
	Гидродинамический
	Подъем уровня воды

	
	
	Гидродинамическое давление воды

	3. Опасные метеорологические явления и процессы

	3.1. Сильный ветер

	Аэродинамический
	Ветровой поток

	
	
	Ветровая нагрузка

	
	
	Аэродинамическое давление

	
	
	Вибрация

	3.2. Сильные осадки
	
	

	3.2.1. Продолжительный дождь (ливень)
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды

	
	
	Затопление территории

	3.2.2. Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка

	
	
	Снежные заносы

	3.2.3. Сильная метель
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка

	
	
	Ветровая нагрузка

	
	
	Снежные заносы

	3.2.4. Гололед
	Гравитационный
	Гололедная нагрузка

	
	Динамический
	Вибрация

	3.2.5.Град
	Динамический
	Удар

	3.3. Туман
	Теплофизический
	Снижение видимости (помутнение воздуха)

	3.4. Заморозок
	Тепловой
	Охлаждение почвы, воздуха

	3.5. Засуха
	Тепловой
	Нагревание почвы, воздуха

	3.6. Гроза
	Электрофизический
	Электрические разряды

	4. Природные пожары

	4.1. Пожар ландшафтный, степной, лесной
	Теплофизический
	Пламя

	
	
	Нагрев тепловым потоком

	
	
	Тепловой удар

	
	
	Помутнение воздуха

	
	
	Опасные дымы

	
	Химический
	Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы



На основании результатов зонирования, проведенного в соответствии с постановлением  Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления», населенные пункты, подверженные риску затопления, подтопления на территории Царевщинского сельсовета Мокшанского района отсутствуют.
В соответствии с Постановлением Правительства Пензенской области от 08.04.2021 
№ 178-пП «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2021 года» населенные пункты Царевщинского сельсовета Мокшанского района не включены в Перечень населенных пунктов Пензенской области, подверженных угрозе лесных пожаров.
Возникновение природных опасных явлений зависит в большей степени от природно-климатических условий. Поэтому масштабы их возникновения будут определяться погодными условиями.
17.2. Перечень источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории.

Техногенная чрезвычайная ситуация – обстановка на территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 22.0.05-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.09.2020 №644-ст), источниками техногенной чрезвычайной ситуации являются: аварии, катастрофы или иное бедствие.
Авария – это опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде.
Опасное техногенное происшествие – это аварии в зданиях, сооружениях как производственного, так и непроизводственного назначения или на транспорте, пожары, взрывы, высвобождение различных видов энергии и/или выбросы в окружающую среду радиоактивных веществ, материалов или опасных химических веществ.
Катастрофа – это крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, а также приведшая к серьезному ущербу окружающей среде.
На территории Царевщинского сельсовета возможно возникновение следующих техногенных чрезвычайных ситуаций:
Таблица 21. Возможные источники техногенной чрезвычайной ситуации.
	№ п/п
	Источник техногенной ЧС
	Характеристика источника ЧС
	Возможные последствия ЧС для населения и территорий
	Объект/ территория на которой возможно возникновение ЧС в границах муниципального образования

	1
	АВАРИИ
	
	
	

	1.1
	Авария на трубопроводе
	Авария на трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации
	Нарушение условий жизнедеятельности, травматизм и гибель людей, пожары, загрязнение окружающей среды
	Газопроводы

	1.2
	Гидродинамическая авария
	Авария в гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации
	Повреждение  и разрушения гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение ими своих функций, поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения
	На территории муниципального образования отсутствуют крупные гидротехнические сооружения и объекты

	1.3
	Транспортная авария
	Авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей 
среде.
	Травматизм и гибель людей, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств, ущерб окружающей среде
	Автомобильные дороги федерального, регионального и местного значений



	
	
	Транспортные аварии разделяют по видам транспорта, на которых они произошли, и/или по поражающим факторам опасных грузов
	
	

	1.4
	Железнодорожная авария
	Авария на железнодорожном транспорте, повлекшая за собой повреждение одной или нескольких единиц подвижного состава до степени капитального ремонта и/или гибель одного или нескольких человек, причинение пострадавшим телесных повреждений различной степени тяжести либо полный перерыв движения на аварийном участке, превышающий нормативное время
	Травматизм и гибель людей
Пожары
Загрязнение окружающей среды
Ущерб транспортным средствам
	На территории муниципального образования отсутствуют объекты железнодорожного транспорта

	1.5
	Химическая авария
	Авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом аварийно химически опасных веществ, способная привести к массовому поражению людей, животных и растений
	
	На территории муниципального образования химически опасные объекты отсутствуют

	2
	ПОЖАР
	Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства
	Травматизм и гибель людей, загрязнение окружающей среды, разрушение сооружений или технических устройств
	На территории муниципального образования данные объекты отсутствуют

	3
	ВЗРЫВ
	Быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов
	Травматизм и гибель людей, загрязнение окружающей среды, разрушение сооружений или технических устройств
	На территории муниципального образования данные объекты отсутствуют



17.3. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на проектируемой территории.
Согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 22.0.04-97/ГОСТ 22.0.04-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 25.01.1995 №16), биолого-социальная чрезвычайная ситуация - это состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
Наступление биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на рассматриваемой территории возможно в осенне-зимний период при заболеваниях гриппом, а также иными инфекционными заболеваниями. 
В результате аварий на водопроводных сетях и связанным с ними нарушением снабжения населения доброкачественной водой возможно возникновение вспышек острых кишечных инфекций.
Также источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).
На территории поселения скотомогильники отсутствуют.

17.4. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
Разработка и осуществление мероприятий по повышению устойчивости функционирования планируемой территории осуществляется заблаговременно, за исключением мероприятий, исполнение которых предусмотрено в режиме ЧС. Они планируются в режиме повседневной деятельности, а выполняются в условиях угрозы и после введения режима ЧС (нападения противника). Повышение устойчивости функционирования планируемой территории достигается заблаговременным проведением комплекса организационных, инженерно-технических и технологических мероприятий, направленных на максимальное снижение воздействия поражающих факторов при ЧС мирного и военного времени.
Организационные мероприятия предусматривают планирование действий руководящего состава, дежурных служб и дежурного персонала объектов планируемой территории, штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований, аварийно-восстановительных работ. Инженерно-технические мероприятия осуществляются преимущественно заблаговременно и включают в себя комплекс работ, обеспечивающих повышение устойчивости функционирования планируемой территории к воздействию поражающих факторов ЧС.
Технологические мероприятия обеспечивают повышение устойчивости работы объектов планируемой территории путем изменения технологического процесса, способствующего упрощению производственного процесса объектов, обеспечивающих жизнедеятельность планируемой территории и исключающего возможность образования вторичных поражающих факторов.
Основными этапами планирования мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций являются:
· определение учреждений и организаций, которые могут быть задействованы при планировании и организации мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
· оценка состояния безопасности населения и территорий (оформление паспорта безопасности сельсовета);
· оценка риска возникновения чрезвычайных ситуаций на опасных производственных объектах и в поселении;
· выявление наиболее опасных источников чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, биолого-социального и иного характера;
· выбор и технико-экономическое обоснование организационных и инженерно-технических мероприятий по предотвращению (снижению риска) возникновения источников техногенных чрезвычайных ситуаций (совершенствование основных фондов, повышение надежности производственных процессов в интересах обеспечения безаварийности производства и локализации зон воздействия поражающих факторов и др.);
· выбор и технико-экономическое обоснование мероприятий по смягчению последствий воздействия источников чрезвычайных ситуаций на население, объекты экономики и природную среду по следующим направлениям: защита населения и его первоочередное жизнеобеспечение в условиях чрезвычайных ситуаций; рациональное размещение производительных сил на территории субъекта Российской Федерации: рациональное природопользование; инженерная защита территории; локализация зон воздействия поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций; подготовка объектов и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций; подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ; создание фонда страховой документации; подготовка системы управления, сил и средств территориальных и функциональных подсистем РСЧС к ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий: информирование населения о возможных опасностях и подготовка его к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
· разработка целевых программ. При этом может осуществляться долгосрочное целевое программное планирование комплексов мероприятий; текущее (среднесрочное) планирование и реализация мероприятий по отдельным этапам целевых комплексных программ; оперативное (краткосрочное) планирование и реализация мероприятий при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.
На территории Царевщинского сельсовета возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с ДТП на федеральной трассе Р-158 «Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов». 

17.5. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера 
Биосоциальная ЧС - состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.
Источником биолого-социальной ЧС является особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная ЧС.
Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера характеризуются: количеством пострадавших (в том числе погибших), материальным ущербом, зонами распространения. 
Перечень мероприятий по предотвращению ЧС биолого-социального характера:
· санитарно-гигиенический и противоэпидемический надзор за состоянием кладбищ;
· контроль за качеством питьевой воды по химическим и бактериологическим показателям из централизованных и децентрализованных источников водоснабжения;
· надзор за проведением ремонта, профилактической дезинфекции водопроводных сетей;
· контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием населенных мест, своевременным удалением твердых коммунальных отходов в зонах подтопления в период паводка;
отстрел диких животных с целью отбора проб материала для мониторинговых исследований за циркуляцией вируса бешенства животных, вируса чумы свиней.

17.6. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Система обеспечения пожарной безопасности – это совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ (Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», 
с изменениями и дополнениями). В соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ 
от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями), пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со ст. 63 Федерального закона № 123-ФЗ
от 22.07.2008.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 
1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
4) разработку плана привлечения сил и средств, для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль над его выполнением;
5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.
Общие требования пожарной безопасности к сельским поселениям по размещению подразделений пожарной охраны регламентируются главой 17 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
(с последующими изменениями). Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности (Свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 181 с изменениями и дополнениями). 
На территории сельских поселений должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. К таким источникам относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; противопожарные резервуары. Согласно ст. 53 Водного кодекса РФ использование водных объектов для обеспечения пожарной безопасности осуществляется в соответствии со следующими положениями: 
- забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве;
- использование водных объектов, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности, для иных целей запрещается. 
 Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым водопроводом. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 чел.
Требования пожарной безопасности к источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории поселений устанавливаются Сводом правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 178).
Царевщинский сельсовет расположен в северной части Мокшанского района Пензенской области. Административный центр сельсовета - с. Царевщино. Расстояние до районного центра (р.п. Мокшан) – 25 км, до областного центра (г. Пенза) – 62 км. 
Площадь территории Царевщинского сельсовета составляет 36074 га.
Численность населения на 01.01.2020 года составляет 788 человек.
Территория Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области находится в районе выезда муниципального казенного учреждения «Муниципальная пожарная охрана Мокшанского района», дислоцирующего по адресу: Мокшанский район, с. Царевщино, ул. Садовая, д.1:
· до с. Белогорка составит около 30 км, что с учетом загруженности дорог приблизительно 34 мин следования; 
· до с. Беликово составит около 12 км, что с учетом загруженности дорог приблизительно 17 мин следования;
· до п. Березовка составит около 23 км, что с учетом загруженности дорог приблизительно 31 мин следования; 
· до п. Войково составит около 3 км, что с учетом загруженности дорог приблизительно 6 мин следования;
· до с. Елизино составит около 29 км, что с учетом загруженности дорог приблизительно 35 мин следования;
· до с. Лопатино составит около 21 км, что с учетом загруженности дорог приблизительно 28 мин следования;
· до п. Малиновка составит около 18 км, что с учетом загруженности дорог приблизительно 23 мин следования;
· до с. Муратовка составит около 6 км, что с учетом загруженности дорог приблизительно 9 мин следования;
· до д. Панкратовка составит около 24 км, что с учетом загруженности дорог приблизительно 25 мин следования;
· до д. Порецкое составит около 10 км, что с учетом загруженности дорог приблизительно 14 мин следования;
· до с. Юлово составит около 18 км, что с учетом загруженности дорог приблизительно 22 мин следования.
Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлены общие требования пожарной безопасности к поселениям и городским округам по размещению подразделений пожарной охраны. В частности, ст. 76 главы 17 данного Федерального закона предусматривает, что дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. Исходя из этого, необходимо разработать комплекс мероприятий, направленных на снижение времени прибытия к населенным пунктам с. Белогорка, 
п. Березовка, с. Елизино, с. Лопатино, п. Малиновка, д. Панкратовка, с. Юлово первого подразделения к месту вызова, которыми предусматривается провести работу с органами местного самоуправления по созданию формирований муниципальной и добровольной пожарной охраны и обеспечение этих населённых пунктов общедоступными средствами связи для сообщения о пожаре и других чрезвычайных ситуациях в МЧС.
На территории Царевщинского сельсовета находятся 4 пожарных гидранта, 3 водонапорных башни, 5 пожарных водоемов.
Для улучшения противопожарного водоснабжения необходимо предусмотреть:
- развитие систем водоснабжения;
- ремонт и обслуживание сетей водоснабжения;
- ремонт существующих пожарных водных источников;
- строительство подъезда с площадками (пирса) к водоемам.
18. Основные технико-экономические показатели
	№
п/п
	Наименование
показателей
	Ед. изм.
	Современное
состояние 
	Расчетный
срок 

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Территория

	1
	Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе:
	га
	36073,93
	36073,93

	1.1
	земли сельскохозяйственного назначения
	га
	23928,19
	23549,82

	1.2
	земли населенных пунктов
	га
	966,61
	924,02

	1.3
	с. Белогорка
	га
	50,89
	50,51

	1.4
	с. Беликово
	га
	103,52
	103,45

	1.5
	пос. Березовка
	га
	25,16
	15,34

	1.6
	пос. Войково
	га
	27,42
	26,35

	1.7
	с. Елизино
	га
	6,7
	6,02

	1.8
	с. Лопатино
	га
	57,66
	50,54

	1.9
	пос. Малиновка
	га
	18,64
	17,65

	1.10
	с. Муратовка
	га
	151,55
	155,91

	1.11
	д. Панкратовка
	га
	47,59
	46,23

	1.12
	д. Порецкое
	га
	23,25
	22,67

	1.13
	с. Царевщино
	га
	292,93
	285,54

	1.14
	с. Юлово
	га
	161,29
	161,52

	1.15
	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	га
	8,11
	57,74

	1.16
	земли лесного фонда
	га
	11110,59
	11478,83

	1.17
	земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	81,5
	81,5

	2
	Функциональные зоны

	2.1
	Жилые  зоны
	га
	479,12
	935,04

	2.2
	Общественно - деловая зона
	га
	5,62
	6,24

	2.3
	Производственная зона
	га
	2,35
	0,39

	2.4
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 
	га
	57,62
	62,81

	2.5
	Зона рекреационного назначения
	га
	698,43
	-

	2.6
	Зона кладбищ
	га
	6,48
	7,06

	2.7
	Зона складирования и захоронения отходов
	га
	1,01
	-

	2.8
	Зоны сельскохозяйственного использования (зона объектов сельскохозяйственных угодий)
	га
	444,05
	-

	II
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения:

	1
	Детское дошкольное учреждение
	ед.
	-
	-

	2
	Общеобразовательные школы
	ед.
	1
	1

	3
	Клубные учреждения
	ед.
	1
	1

	4
	Библиотека
	ед.
	1
	1

	5
	ФАП
	ед.
	2
	3

	6
	Поликлиника (амбулатория)
	ед.
	-
	-

	7
	Объекты торговли
	ед.
	5
	5

	III
	Транспортная инфраструктура

	1
	Протяженность автомобильных дорог (в границах поселения)
	
	
	

	1.1
	федерального значения
	км
	7,8
	7,8

	1.2
	регионального значения
	км
	25
	25

	1.3
	местного значения 
	км
	4,2
	4,2

	2
	Протяженность железной дороги           (в границах поселения)
	км
	1,12
	1,12

	IV
	Инженерная инфраструктура

	1
	Водоснабжение:
	
	
	

	
	Артезианские скважины
	ед.
	1
	1

	
	Водонапорные башни
	ед.
	2
	2

	2
	Электроснабжение:
	
	
	

	
	Электроподстанции
	ед.
	1
	1

	3
	Связь:
	
	
	

	
	АТС
	ед.
	3
	3

	
	Отделение почты
	ед.
	2
	2

	V
	Санитарная очистка территории

	1
	Кладбище
	ед.
	9
	6

	2
	Скотомогильники
	ед.
	2
	-

	3
	Полигон ТКО
	ед.
	-
	-

	VI
	Обеспечение пожарной безопасности

	1
	Пожарные гидранты
	ед.
	4
	4

	2
	Пожарная часть (пожарная охрана)
	ед.
	-
	-

	3
	Пожарный водоем
	ед.
	5
	5

	4
	Водонапорные башни
	ед.
	3
	3




II. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
[bookmark: _Toc65077475]1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
Данный раздел содержит сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территории в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.
На территории Царевщинского сельсовета не планируются к размещению объекты местного значения поселения. 
[bookmark: _Toc65077476]2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения, за исключением линейных объектов
Наименование, состав, параметры и особенности установления функциональных зон определяются с учетом положений Градостроительного кодекса РФ (далее - Кодекс), приказа Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» (далее – Приказ от 26.05.2011 № 244), приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями) (далее – Приказ от 09.01.2018 № 10).
  На карте функциональных зон поселения, в соответствии с Кодексом, Приказом от 26.05.2011 № 244 и Постановлением Правительства Пензенской области от 17.10.2011 № 728-пП «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями), отображены границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, объектов местного значения.
Настоящим проектом определены следующие функциональные зоны: 
Таблица 1. Функциональное зонирование Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
	№
п/п
	Наименование функциональной зоны
	Назначение функциональной зоны

	1
	Жилые зоны
	Размещение жилой застройки

	2
	Общественно-деловые зоны
	Размещение объектов общественно-делового, коммерческого назначения и предпринимательской деятельности

	3
	Производственная зона
	Размещение объектов промышленности и объектов коммунально-складского назначения

	4
	Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий
	Размещение объектов сельскохозяйственного назначения

	5
	Зона кладбищ
	Размещение кладбищ


Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения, за исключением линейных объектов представлены в таблице 2. 
Таблица 2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения, за исключением линейных объектов.
	Функциональная зона
	Площадь га
	Этажность
	Коэффициент застройки*
	Коэффициент плотности застройки*
	Плотность населения, чел/га**
	Планируемый объект

	Жилые зоны
	935,04
	1-4
	0,2
	0,4
	0,84
	-

	Общественно-деловые зоны
	6,24
	1-4
	1,0
	3,0
	-
	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (ФАП)

	Производственная зона
	0,39
	-
	0,8
	2,4
	-
	-

	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	62,81
	-
	-
	-
	-
	-

	Зона кладбищ
	7,06
	-
	-
	-
	-
	-


*коэффициенты приняты  согласно СП 42.13330.2016, Приложение Б.
**плотность населения рассчитана как отношение численности населения к площади функциональной зоны
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Приложение №8 к Генеральному плану территории 
Царевщинского сельсовета
Мокшанского района Пензенской области

[image: ]

Приложение 9 к Генеральному плану территории 
Царевщинского сельсовета
Мокшанского района Пензенской области
[image: ]






[bookmark: _GoBack]
	Учредители:  Комитет местного самоуправления Царевщинского  сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
Отпечатано: В администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района  Пензенской области.
 Тираж:   30 экз.	
Адрес редакции ,издателя, типографии (совпадает):    442376, Пензенская область, Мокшанский 
район, с. Царевщино, ул. Центральная, д. 72

Численность населения
2016 г.	с. Белогорка	с. Беликово	п. Березовка	п. Войково	с. Елизино	с. Лопатино	п. Малиновка	с. Муратовка	д. Панкратовка	д. Порецкое	с. Царевщино	с. Юлово	10	41	6	4	0	35	3	153	33	9	469	131	2017 г.	с. Белогорка	с. Беликово	п. Березовка	п. Войково	с. Елизино	с. Лопатино	п. Малиновка	с. Муратовка	д. Панкратовка	д. Порецкое	с. Царевщино	с. Юлово	9	43	4	3	0	31	4	150	36	9	474	124	2018 г.	с. Белогорка	с. Беликово	п. Березовка	п. Войково	с. Елизино	с. Лопатино	п. Малиновка	с. Муратовка	д. Панкратовка	д. Порецкое	с. Царевщино	с. Юлово	9	45	4	3	0	29	4	146	34	9	466	121	2019 г.	с. Белогорка	с. Беликово	п. Березовка	п. Войково	с. Елизино	с. Лопатино	п. Малиновка	с. Муратовка	д. Панкратовка	д. Порецкое	с. Царевщино	с. Юлово	9	47	4	4	0	26	5	144	22	9	443	109	2020 г.	с. Белогорка	с. Беликово	п. Березовка	п. Войково	с. Елизино	с. Лопатино	п. Малиновка	с. Муратовка	д. Панкратовка	д. Порецкое	с. Царевщино	с. Юлово	9	32	4	4	0	24	4	138	20	9	446	98	
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