Приложение № 1
к Генеральному плану территории
 муниципального образования
 рабочий поселок Мокшан
 Мокшанского района Пензенской области
УТВЕРЖДЕНО

Решением Комитета местного самоуправления

рабочего поселка Мокшан

Мокшанского района Пензенской области
от 22.10.2021 № 250-59/7 

Положение о территориальном планировании

Мокшан, 2021 год
Содержание

31. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны),  а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов


52. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения за исключением линейных объектов




1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны),  а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.
Внесением изменений в генеральный план муниципального образования рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области планируются для размещения объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения (таблица 1-1). Объекты отображены на карте «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения».

Планируемые для размещения объектов местного значения поселения, относящиеся к областям:

а) электро-, тепло- и газоснабжения населения;
б) и иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, внесением изменений в генеральный план на территории рабочего поселка Мокшан не предусматриваются.

Для объектов местного значения, планируемых для размещения в области водоснабжения, требуется установление зон с особыми условиями использования территории.
Таблица 1-1
Перечень планируемых объектов местного значения муниципального образования рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области, их основные характеристики и местоположение 
	№п/п
	Наименование объекта местного значения
	Краткая характеристика объекта


	Очередность

застройки
	Местоположение 

планируемого объекта
	Функциональная зона
	Наличие зон с особыми условиями использования территории

	1
2
3
4
5
	водопроводные сети 

(реконструкция)

водопроводные сети 
(строительство)
КОС 
(реконструкция)
КОС
(строительство) 
пожарные гидранты
	протяженность 240 м
протяженность 700 м
6 шт.
	1 очередь
1 очередь

1 очередь

1 очередь
1 очередь


	р. п. Мокшан, 

ул. Победа
р. п. Мокшан, 

ул. Андрея Гусака
р. п. Мокшан

ул. Милосердия
р. п. Мокшан

ул. Победы
р. п. Мокшан,
п. Красное Польцо
	-
-
Зона инженерной инфраструктуры
Зона инженерной инфраструктуры
-
	Расстояние по гори-зонтали (в свету) до зданий и сооружений – 5 м СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
-
Санитарно-защитная зона 200 м

по проекту
не требуется


2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения за исключением линейных объектов
Наименование, состав функциональных зон и особенности их установления определены в Методических рекомендациях по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244, а так же в  соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями). 
На карте «Карта функциональных зон поселения» отображаются границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. 
Границы функциональных зон скорректированы с учетом предложений о внесении изменений в генеральный план рабочего поселка Мокшан от заинтересованных физических и юридических лиц, границ земельных участков, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, зон с особыми условиями использования территорий.

На территории рабочего поселка Мокшан определены следующие функциональные зоны:
Таблица 2-1

Наименование и назначение функциональных зон

	Наименование функциональной зоны
	Функциональное назначение

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	 Для застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки, для ведения личного подсобного хозяйства, для размещения блокированной жилой застройки.

	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный
	Для застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).

	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Для застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный).

	Общественно-деловая зона 
	Размещение объектов общественно-делового

назначения

	Производственная зона
	Размещение объектов промышленного и объектов коммунально-складского назначения 

	Зона инженерной инфраструктуры
	Размещение объектов инженерной инфраструктуры

	Зон транспортной инфраструктуры
	Размещение объектов транспортной инфраструктуры

	Зона сельскохозяйственных угодий 
	Сельскохозяйственные угодья в границах населенного пункта

	Производственная зона сельскохо-зяйственных предприятий
	Размещение объектов сельскохозяйственного

назначения

	Зона рекреационного назначения
	Размещение мест отдыха населения, объектов туризма

	Зона кладбищ
	Размещение кладбищ, крематориев, мест захоро-нения и культовых сооружений 


Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:

·  территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;

·  территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства. 

При установлении границ функциональных зон учитывалось то, что они могут устанавливаться по:
· линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений; 

· красным линиям;
· границам земельных участков;
· границам населенных пунктов;
· границам муниципальных образований;
· естественным границам природных объектов;
· иным границам.
Границы функциональных зон отображены на карте генерального плана рабочего поселка Мокшан – «Карта функциональных зон поселения».

Основными параметрами функциональных зон на территории рабочего поселка Мокшан приняты показатели с учетом, установленных в пункте 9.8 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона Российской Федерации от 26.05.2011 N 244.
На территории рабочего поселка Мокшан планируется для размещения объекты регионального значения и местного значения муниципального района.
Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов представлены в таблице 2-2.

Таблица 2-2
Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов
	Функциональные зоны 
	Площадь, в т.ч. проектная, га
	Этажность
	(Коэффициент застройки


	Коэффициент плотности застройки
	((Плотность населения, чел./га

	Зона застройки индиви-дуальными жилыми домами
	1004,33
	(((1-3
	0,2
	0,4
	25

	
	

	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	38,84
	1-4
	0,4
	0,8
	-

	
	

	Зона застройки средне-этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	2,09
	5-8
	0,4
	0,8
	-

	
	

	Общественно-деловая зона 
	76,05/0,50
	1-5
	1,0
	3,0
	-

	
	Объекты регионального значения:

- фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) п. Красное Польцо
Объекты местного значения муниципального района: 

- реконструкция МБОУ СОШ № 1 р. п. Мокшан, ул. 1-ая Разведка, д. 2;
- строительство дошкольного образования р. п. Мокшан, ул. Пензенская (кадастровые номера земельных участков: 58:18:0010612:179, 58:18:0010612:79, 58:18:0010612:81;

- строительство дошкольного образования р. п. Мокшан ул. Планская (кадастровый номер земельного участка 58:18:0010708:18); 
- реконструкция МБУК «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры», р. п. Мокшан, ул. Советская 46
-



	Производственная зона 
	60,52/15,20
	-
	0,8
	2,4
	-

	
	

	Зона инженерной инфраструктуры
	30,31
	-
	-
	-
	-

	
	Объекты местного значения поселения:

- реконструкция КОС р. п. Мокшан, ул. Милосердия;
- строительство КОС р. п. Мокшан, ул. Победы (кадастровые номера земельных участков 58:18:0000000:1458 (земельный участок 38е), 58:18:0010722:822 (земельный участок 38е), 
58:18:0010722:822 (земельный участок 38г)

	Зона транспортной инфраструктуры
	30,07/0,65
	- 
	 -
	-
	-

	
	

	Зона сельскохо-зяйственных угодий 
	7,86
	-
	-
	-
	-

	
	

	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 
	99,97
	-
	-
	-
	-

	
	

	Зона рекреационного назначения
	14,00
	-
	-
	-
	-

	
	

	Зона кладбищ
	21,04
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	


(за исключением зон инженерной и транспортной инфраструктур и зон сельскохозяйственного использования

((для функциональных зон, в которых возможно размещение жилья

((( для нового жилищного строительства

коэффициент застройки определяется как отношение суммарной площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала) согласно СП 42.13330.2016, Приложение Б. 
1

