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	3.8
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	4.7
	Гостиничное обслуживание

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования


Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальная площадь земельных участков – 600 м²; максимальная площадь земельных участков – не установлена. Размеры земельных участков - не подлежат установлению.
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,5м.
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальная площадь земельных участков  - 4м2; максимальная площадь земельных участков – не подлежат установлению. Размеры земельных участков - не подлежат установлению.
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка –  80 %.
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