	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков.

	2.1
	Для индивидуального жилищного строительства

	2.1.1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

	2.2
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	2.3
	Блокированная жилая застройка

	2.7
	Обслуживание жилой застройки

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	3.4.1
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

	3.7
	Религиозное использование

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешённого использования

	2.7.1
	Объекты гаражного назначения

	13.1
	Ведение огородничества

	13.2
	Ведение садоводства

	Код
	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	4.0
	Предпринимательство

	4.4
	Магазины

	4.6
	Общественное питание

	5.1
	Спорт


[bookmark: _GoBack]Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования 
0. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальная площадь земельных участков – 600 м²; максимальная площадь земельных участков – 2500 м². Размеры земельных участков - не подлежат установлению.
1. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.
1. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3, предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м.
1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальная площадь земельных участков  - 4м2; максимальная площадь земельных участков – не установлена. Размеры земельных участков - не подлежат установлению.
1. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м. 
1. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка –  80 %.

