Раздел 11.   Градостроительный регламент. ОД-1. Зона размещения объектов общественной и предпринимательской деятельности
Зона административно-делового назначения выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства объектов недвижимости с широким спектром административных, деловых и общественных видов разрешенного использования.
	 Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	3.3
	Бытовое обслуживание

	3.4
	Здравоохранение

	3.5
	Образование и просвещение

	3.6
	Культурное развитие

	3.7
	Религиозное использование

	3.8
	Общественное управление

	3.9
	Обеспечение научной деятельности

	4.1
	Деловое управление

	4.3
	Рынки

	4.4
	Магазины

	4.5
	Банковская и страховая деятельность

	4.6
	Общественное питание

	4.10
	Выставочно-ярмарочная деятельность

	5.1
	Спорт

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешённого использования

	2.7.1
	Объекты гаражного назначения

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	4.9
	Служебные гаражи

	Код
	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	4.7
	Гостиничное обслуживание

	4.8
	Развлечения

	4.9.1
	Объекты дорожного сервиса


[bookmark: _GoBack] Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 25 м²; максимальная площадь земельных участков не подлежит установлению.
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м для строений, размещенных вдоль улиц и дорог и 3 м по другим сторонам земельного участка.
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2,  предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков –не подлежит установлению.
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м.
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.
 
В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации:
· санитарно-защитные зоны водопроводов,
· санитарно-защитные зоны кладбищ
· санитарно-защитные зоны скотомогильников
· охранные зоны электросетевого хозяйства,
· охранные зоны газораспределительных сетей.
· охранные зоны линий связи

