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ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	Публичный сервитут, устанавливаемый в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 58:18:0250102,а также земельного участка с кадастровым номером 58:18:0000000:1033 для эксплуатации линейного объекта "Газопровод высокого и низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, с. Долгоруково, ул. Буровка, двлд.21", протяженностью 22 м.

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	

	Раздел 1

	[bookmark: _GoBack]Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	442392, Пензенская область, район Мокшанский, село Долгоруково

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	421 кв.м ± 4.11 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	–



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	428729.54
	1377340.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	428733.20
	1377350.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	428714.48
	1377357.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	428707.44
	1377338.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	5
	428726.16
	1377331.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	6
	428728.13
	1377336.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	7
	428733.13
	1377334.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	8
	428734.59
	1377338.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	428729.54
	1377340.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	–
	–
	–
	–
	–
	–

	9
	428719.52
	1377336.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	10
	428719.29
	1377336.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	11
	428719.22
	1377336.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	12
	428719.45
	1377336.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	9
	428719.52
	1377336.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–






