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ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	Публичный сервитут, устанавливаемый в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 58:18:0450101 для эксплуатации линейного объекта "Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская обл., Мокшанский р-н, с. Сумароково, ул. Вазилевка,16", протяженностью 227 м.

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	442379, Пензенская область, район Мокшанский, село Сумароково

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	1352 кв.м ± 7.35 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	–



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	420026.77
	1413892.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	420041.85
	1413906.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	420016.27
	1413942.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	420036.82
	1413963.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	5
	420032.92
	1413966.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	6
	420012.95
	1413945.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	7
	419958.95
	1413992.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	8
	419915.10
	1414024.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	9
	419889.03
	1414047.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	10
	419885.69
	1414044.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	11
	419911.94
	1414020.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	12
	419953.34
	1413990.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	13
	419942.76
	1413977.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	14
	419946.53
	1413974.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	15
	419957.29
	1413987.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	16
	420010.84
	1413941.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	17
	420035.30
	1413907.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	18
	420023.92
	1413896.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	420026.77
	1413892.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–






