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ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	Публичный сервитут, устанавливаемый в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 58:18:0250102 для эксплуатации линейного объекта "Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, с. Долгоруково, ул. Киселевка,4", протяженностью 40 м.

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	442392, Пензенская область, район Мокшанский, село Долгоруково

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	158 кв.м ± 2.63 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	–



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	429967.59
	1378896.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	429964.43
	1378894.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	429956.52
	1378904.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	429954.62
	1378916.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	5
	429945.51
	1378925.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	6
	429945.52
	1378928.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	7
	429949.52
	1378928.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	8
	429949.51
	1378926.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	9
	429958.36
	1378918.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	10
	429960.32
	1378906.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	429967.59
	1378896.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–






