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ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	[bookmark: _GoBack]Публичный сервитут, устанавливаемый в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале  58:18:0250102 для эксплуатации газопровода  "Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская обл., Мокшанский р-н, с. Долгоруково,ул. Сенькина,14", протяженностью 372 м.

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	442392, Пензенская область, район Мокшанский, село Долгоруково

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	1845 кв.м ± 13.89 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	429658.59
	1378952.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	429668.65
	1379030.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	429671.05
	1379072.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	429674.67
	1379102.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	5
	429682.56
	1379139.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	6
	429706.88
	1379238.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	7
	429719.24
	1379235.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	8
	429720.34
	1379240.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	9
	429708.08
	1379243.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	10
	429717.82
	1379282.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	11
	429693.49
	1379287.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	12
	429692.77
	1379283.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	13
	429711.74
	1379278.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	14
	429677.68
	1379140.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	15
	429669.73
	1379103.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	16
	429666.06
	1379072.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	17
	429663.67
	1379030.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	18
	429653.64
	1378952.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	429658.59
	1378952.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–






