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ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	Публичный сервитут, устанавливаемый в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 58:18:0250103 для эксплуатации газопровода «Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, с. Долгоруково, ул.Миневка, дом 54», протяженностью 24 м.

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	442392, Пензенская область, район Мокшанский, село Долгоруково

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	120 кв.м ± 2.62 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	–



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	428843.34
	1379780.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	428847.18
	1379783.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	428845.08
	1379786.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	428841.87
	1379805.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	5
	428836.94
	1379804.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	6
	428840.37
	1379784.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	428843.34
	1379780.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–






