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ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	[bookmark: _GoBack]

	Публичный сервитут, устанавливаемый в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 58:18:0320204 для эксплуатации линейного объекта "Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, с.Чернозерье, ул. Потапова,59", протяженностью 6 м.

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	442391, Пензенская область, район Мокшанский, село Чернозерье

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	22 кв.м ± 0.95 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	–


	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	425375.66
	1385680.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	425377.29
	1385685.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	425374.56
	1385687.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	425373.59
	1385687.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	5
	425371.86
	1385682.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	425375.66
	1385680.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–






