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ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	Публичный сервитут, устанавливаемый в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 58:18:0320204 для эксплуатации линейного объекта "Газопровод высокого и низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, с.Чернозерье, ул. Базарная Площадь,18,2", протяженностью 119 м.

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	442391, Пензенская область, район Мокшанский, село Чернозерье

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	945 кв.м ± 6.22 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	–



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	425608.02
	1385220.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	425580.52
	1385216.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	425519.03
	1385160.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	425517.44
	1385157.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	5
	425511.13
	1385161.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	6
	425500.64
	1385143.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	7
	425518.08
	1385133.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	8
	425528.57
	1385151.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	9
	425521.74
	1385155.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	10
	425523.17
	1385157.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	11
	425556.57
	1385187.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	12
	425558.03
	1385188.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	13
	425568.41
	1385198.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	14
	425581.37
	1385210.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	15
	425582.75
	1385211.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	16
	425600.35
	1385213.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	425608.02
	1385220.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	–
	–
	–
	–
	–
	–

	17
	425509.99
	1385147.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	18
	425509.00
	1385147.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	19
	425509.00
	1385148.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	20
	425509.99
	1385148.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	17
	425509.99
	1385147.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–






