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ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	Публичный сервитут, устанавливаемый в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 58:18:0320204 для эксплуатации газопровода «Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, с.Чернозерье, ул. Потаповова,5», протяженностью 41 м.

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	442391, Пензенская область, район Мокшанский, село Чернозерье

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	138 кв.м ± 2.91 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	–



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	425715.64
	1385543.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	425688.15
	1385550.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	425686.98
	1385546.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	425683.10
	1385547.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	5
	425684.33
	1385552.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	6
	425685.23
	1385555.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	7
	425711.31
	1385549.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	425715.64
	1385543.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–






