
	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	Публичный сервитут устанавливаемый в отношении части земель, расположенных в кадастровых кварталах 58:18:0950601, 58:18:0700201, для эксплуатации газопровода «Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Мокшанский р-н, с. Дмитриевка ул. Ждановская 83», протяженностью 145 м.

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	442363, Пензенская область, район Мокшанский, село Дмитриевка

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	581 кв.м ± 5.06 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	–


	
Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	400242.50
	1380360.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	400243.61
	1380362.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	400259.60
	1380381.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	400267.03
	1380389.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	5
	400283.42
	1380401.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	6
	400298.59
	1380416.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	7
	400301.29
	1380424.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	8
	400302.35
	1380428.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	9
	400299.72
	1380432.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	10
	400284.18
	1380445.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	11
	400272.48
	1380455.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	12
	400267.25
	1380459.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	13
	400256.54
	1380459.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	14
	400256.42
	1380455.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	15
	400265.81
	1380455.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	16
	400269.96
	1380451.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	17
	400281.60
	1380442.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	18
	400296.82
	1380429.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	19
	400298.03
	1380427.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	20
	400297.43
	1380425.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	21
	400295.11
	1380418.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	22
	400280.82
	1380404.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	23
	400264.41
	1380392.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	24
	400256.66
	1380384.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	25
	400240.33
	1380365.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	26
	400239.04
	1380362.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	400242.50
	1380360.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	[bookmark: _GoBack]3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–






