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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МОКШАН МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.02.2026 № 92-1 

р.п. Мокшан

О внесении изменений в актуализированную Схему водоснабжения 

и водоотведения  рабочего поселка Мокшан Мокшанского района

 Пензенской области  на период с 2021 года до 2032 года (по состоянию на 2026 год),
 утвержденную постановлением  Администрации рабочего посёлка Мокшан

 Мокшанского района Пензенской области от 28.03.2025 № 171

     В соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» ( с посл. изм.), на основании статьи 23 Устава городского поселения рабочего поселка Мокшан муниципального района Мокшанский район Пензенской области,
Администрация рабочего поселка Мокшан  Мокшанского района Пензенской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

           1. Внести в схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования рабочий посёлок Мокшан Мокшанского района Пензенской области на период с 2021 по 2032 годы (по состоянию на 2026 год) (Книга II. Водоотведение Раздел 1. Система водоотведения) (далее - Схема) Приложение 1, утвержденное постановлением администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области от 28.03.2025 № 171 «Об утверждении актуализированной Схемы водоснабжения и водоотведения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на период с 2021 года до 2032 года (по состоянию на 2026 год)» следующие изменения:


1.1. Таблицу 1.4.1. Характеристика канализационных сетей ООО «Очистные сооружения» Схемы изложить в новой редакции:

« 
	Протяженность сетей, м
	Диаметр сетей, мм
	Год строительства
	Материалы труб
	Физический износ

	4162,2
	100 - 130
	1976 - 1985
	Цементо-асбест
	100%


 »;

1.2. Пункт 1.1.8 Схемы изложить в новой редакции:
«1.1.8. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения рабочего посёлка Мокшан

Одной из важнейших проблем коммунального хозяйства рабочего посёлка Мокшан в настоящее время является неудовлетворительное состояние системы водоотведения. 

В результате анализа системы водоотведения рабочего посёлка Мокшан, выявлены следующие проблемы: 

•
малый охват территории поселения централизованной системой водоотведения;

•
износ основных самотечных коллекторов, напорных трубопроводов, канализационных сетей составляет 100 %;

•
износ основного оборудования очистных сооружений составляет 100%;

•
отсутствие очистных сооружений полной биологической очистки с обеззараживанием;

•
отсутствуют системы сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах, что ведет к загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории;

•
отсутствует система дождевой канализации.»;

1.3. Пункт 3.4 Схемы изложить в новой редакции:

«Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Для приема сточных вод с учетом перспективных водопотребителей в количестве 2107,8 м3/сут. и очистки сточных вод до нормативных требований необходимо выполнить корректировку проекта реконструкции существующих очистных сооружений с увеличением производительности.»;

1.4. Пункт 4.2. Схемы изложить в новой редакции:

«4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
В перспективе водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок, существующих и новых очистных сооружений канализации с учетом их необходимой производительности.

Основные необходимые мероприятия для оптимизации развития системы водоотведения:
На 1 этап 2026г.: 

1. проектирование реконструкции (капитального ремонта) очистных сооружений по адресу: Пензенская обл., р.п. Мокшан, ул. Милосердия, 4;

2. Модернизация изношенных канализационных сетей (Пензенская обл., Мокшанский м.р-н, рабочий поселок Мокшан г.п., Мокшан рп, от дома №3 по переулку Засечный до врезки в канализационную сеть примерно в 40 метрах от дома №19 по ул. Засечная (год ввода в эксплуатацию 1980), протяженность 110 м (Обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества аварий. Замена цементо- асбестовых канализационных сетей диаметром 120 мм на канализационные поливинилхлоридные трубы диаметром 160мм. Повышение надежности и увеличение пропускной способности системы водоотведения р.п.Мокшан Пензенской области);

3. установка и ремонт ограждения территории ООО «Очистные сооружения»;

4. оснащение территории системами охранной, пожарной сигнализацией, видеонаблюдением ООО «Очистные сооружения»;

5. оснащение территории освещением ООО «Очистные сооружения»;

6. оснащение частотно-регулируемыми приводами насосов в системах водоотведения ООО «Радикс».

На 2 этап 2027г.:
1. установка приборов автоматического управления насосами ООО «Радикс» – 1 шт.;

2. замена ветхих канализационных сетей 300 пм и запорной арматуры ООО «Радикс»;

3. Модернизация изношенных канализационных сетей Российская Федерация, Пензенская обл., Мокшанский м.р-н, рабочий поселок Мокшан г.п., Мокшан рп, от дома №1 по ул. Студенческая до врезки в канализационную сеть примерно в 30 метрах от дома № 37 по ул. Засечная (год ввода в эксплуатацию 1976), протяженность 671 м. (Обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества аварий. Замена цементо- асбестовых канализационных сетей диаметром 120 мм на канализационные поливинилхлоридные трубы диаметром 160мм. Повышение надежности и увеличение пропускной способности системы водоотведения р.п.Мокшан Пензенской области);

4. проектирование реконструкции (капитального ремонта) очистных сооружений по адресу: Пензенская обл., р.п. Мокшан, ул. Милосердия, 4, прохождение государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации;

На 3 этап 2028 г.:
1. Разработка проекта на реконструкцию (капитальный ремонт) очистных сооружений по адресу: Пензенская обл., р.п. Мокшан, ул. Милосердия, 4; 

2. Модернизация изношенных канализационных сетей Российская Федерация, Пензенская область, Мокшанский муниципальный район, рабочий поселок Мокшан городское поселение, Мокшан рабочий поселок, от дома №1 по переулку Засечный до врезки в канализационную сеть примерно в 1 метре от южной границы земельного участка с кадастровым номером 58:18:0010202:32, расположенного по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, ул. Студенческая, 2в (год ввода в эксплуатацию 1976), протяженностью 134 м (Обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества аварий. Замена цементо- асбестовых канализационных сетей диаметром 120 мм на канализационные поливинилхлоридные трубы диаметром 160мм. Повышение надежности и увеличение пропускной способности системы водоотведения р.п.Мокшан Пензенской области);

3. Модернизация изношенных канализационных сетей Российская Федерация, Пензенская обл., Мокшанский м.р-н, рабочий поселок Мокшан г.п., Мокшан рп, от дома №17 по ул. Засечная до врезки в канализационную сеть по ул. Засечная (год ввода в эксплуатацию 1979), протяженность 70 м (Обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества аварий. Замена цементо- асбестовых канализационных сетей диаметром 120 мм на канализационные поливинилхлоридные трубы диаметром 160мм. Повышение надежности и увеличение пропускной способности системы водоотведения р.п.Мокшан Пензенской области);

4. строительство канализационных сетей в районах планируемой застройки населенных пунктов для отвода бытовых сточных вод на существующие и планируемые очистные сооружения общей протяженностью 2,5 км ООО «Радикс»;

5. строительство очистных сооружений малой производительности 10 – 50 куб.м/сут на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах ООО «Радикс».

Необходимо отметить, что организация в районах усадебной застройки очистных автономных систем канализации может привести к загрязнению подземных вод, которые в поселке имеют повсеместное распространение и широко используются для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения.
В этих районах временно до строительства централизованной канализации рекомендуется оборудование отдельных домовладений биотуалетами заводского изготовления.

При выборе площадок под размещение новых сооружений необходимо обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков.»;

1.5. Таблицу 6.1. Финансирование работ по развитию системы водоотведения за счет обслуживающих организаций Схемы изложить в новой редакции:

	№ п/п
	Планирование работ и затрат
	Местонахождение объекта
	Ед.

изм.
	Кол.во
	Затраты на строительство, тыс. руб.
	Срок реализации, год

	ООО «Очистные сооружения»

	1
	Разработка проекта на реконструкцию (капитальный ремонт очистных сооружений.
	Пензенская обл., р.п. Мокшан, ул. Милосердия, 4
	усл.ед.
	1
	22 000,00
	2026-2027

	2
	Модернизация изношенных канализационных сетей
	Пензенская обл., Мокшанский м.р-н, рабочий поселок Мокшан г.п., Мокшан рп, от дома №3 по переулку Засечный до врезки в канализационную сеть примерно в 40 метрах от дома №19 по ул. Засечная (год ввода в эксплуатацию 1980)
	м
	110
	75,7
	2026

	3
	Модернизация изношенных канализационных сетей
	Российская Федерация, Пензенская обл., Мокшанский м.р-н, рабочий поселок Мокшан г.п., Мокшан рп, от дома №1 по ул. Студенческая до врезки в канализационную сеть примерно в 30 метрах от дома № 37 по ул. Засечная (год ввода в эксплуатацию 1976) 
	м
	671
	458,3
	2027

	4
	Модернизация изношенных канализационных сетей
	Российская Федерация, Пензенская область, Мокшанский муниципальный район, рабочий поселок Мокшан городское поселение, Мокшан рабочий поселок, от дома №1 по переулку Засечный до врезки в канализационную сеть примерно в 1 метре от южной границы земельного участка с кадастровым номером 58:18:0010202:32, расположенного по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, ул. Студенческая, 2в (год ввода в эксплуатацию 1976)
	м
	134


	276,2
	2028

	5
	Модернизация изношенных канализационных сетей
	Российская Федерация, Пензенская обл., Мокшанский м.р-н, рабочий поселок Мокшан г.п., Мокшан рп, от дома №17 по ул. Засечная до врезки в канализационную сеть по ул. Засечная (год ввода в эксплуатацию 1979)
	м
	70
	49,1
	2028

	6
	Установка и ремонт ограждения территории очистных сооружений
	Пензенская обл., р.п. Мокшан, ул. Милосердия, 4
	усл.ед.
	1
	1 000,0
	2026

	7
	Оснащение территории системами охранной, пожарной сигнализацией, видеонаблюдением
	Пензенская обл., р.п. Мокшан, ул. Милосердия, 4
	усл.ед.
	1
	200,00
	2026

	8
	Оснащение территории освещением
	Пензенская обл., р.п. Мокшан, ул. Милосердия, 4
	усл.ед.
	1
	100,00
	2026

	Итого:
	24 159,3
	

	ООО «Радикс»

	2
	Реконструкция сети водоотведения 2000 м
	рабочий посёлок Мокшан
	км
	
	1000,0
	2029-

2030 гг.

	Итого:
	1000,0
	


 »;

1.6. Таблицу 6.2. Планируемые объемы финансирования работ по развитию системы водоотведения за счет всех источников Схемы изложить в новой редакции:

«

	Наименование 
	Объемы финансирования по источникам, тыс. руб.

	
	Обслуживающая организация
	Бюджет муниципального образования
	Население
	Внебюджетные источники
	Плата за негативное воздействие н а работу централизованной системы водоотведения (НВС)

	Разработка проекта на реконструкцию (капитальный ремонт очистных сооружений
	-
	-
	-
	-
	22 000,00

	Модернизация изношенных канализационных сетей
	-
	-
	-
	-
	75,7

	Модернизация изношенных канализационных сетей
	-
	-
	-
	-
	458,3

	Модернизация изношенных канализационных сетей
	-
	-
	-
	-
	276,2

	Модернизация изношенных канализационных сетей
	-
	-
	-
	-
	49,1

	Установка и ремонт ограждения территории очистных сооружений
	-
	-
	-
	-
	1 000,0

	Оснащение территории системами охранной, пожарной сигнализацией, видеонаблюдением
	-
	-
	-
	-
	200,00

	Оснащение территории освещением
	-
	-
	-
	-
	100,00

	Итого:
	-
	-
	-
	-
	24 159,3

	ООО «Радикс»

	Реконструкция сети водоотведения 2000 м
	3000,0
	5000,0
	300,0
	1500,0
	-

	Итого:
	3000,0
	5000,0
	300,0 
	1500,0
	-


 ».

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области».

3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   главу Администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района.

Глава  Администрации рабочего поселка Мокшан 

Мокшанского района Пензенской  области   С.В. Гурина 
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