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КОМИТЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

	РЕШЕНИЕ



	от

       19.07.2019
№

402-127/6
с. Успенское




О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  территории Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные решением Комитета местного самоуправления Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 

от 18.11.2016 № 182-61/6
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области,-

Комитет местного самоуправления   решил:

      Внести в Правила землепользования и застройки территории Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные решением Комитета местного самоуправления Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 18.11.2016 № 182-61/6 следующие изменения:

      1.статью 22 изложить в новой редакции:

Статья 22.  Жилая зона.

Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов, размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей)

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков.

	2.1
	Для индивидуального жилищного строительства

	2.1.1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

	2.2
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	2.3
	Блокированная жилая застройка

	2.7
	Обслуживание жилой застройки

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	3.4.1
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

	3.7
	Религиозное использование

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешённого использования

	2.7.1
	Хранение автотранспорта

	13.1
	Ведение огородничества

	13.2
	Ведение садоводства

	Код
	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	4.4
	Магазины

	4.6
	Общественное питание

	5.1
	Спорт


Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования 

· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальная площадь земельных участков – 600 м²; максимальная площадь земельных участков – 2500 м². Размеры земельных участков - не подлежат установлению.

· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.

· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3, предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м.

· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:

· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальная площадь земельных участков  - 4м2; максимальная площадь земельных участков – не установлена. Размеры земельных участков - не подлежат установлению.

· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м. 

· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.

· Максимальный процент застройки в границах земельного участка –  80 %.

В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

· санитарно-защитные зоны водопроводов, 

· санитарно-защитные водозаборов,

· санитарно-защитные зоны кладбищ,

· санитарно-защитные зоны скотомогильников,

· водоохранные зоны,

· охранные зоны электросетевого хозяйства,

· охранные зоны газораспределительных сетей,

· охранные зоны линий связи

Статья 23.  Общественно-деловая зона
Зона административно-делового назначения выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства объектов недвижимости с широким спектром административных, деловых и общественных видов разрешенного использования.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков.

	3.3
	Бытовое обслуживание

	3.4
	Здравоохранение

	3.5
	Образование и просвещение

	3.6
	Культурное развитие

	3.7
	Религиозное использование

	3.8
	Общественное управление

	3.9
	Обеспечение научной деятельности

	4.1
	Деловое управление

	4.3
	Рынки

	4.4
	Магазины

	4.5
	Банковская и страховая деятельность

	4.6
	Общественное питание

	4.10
	Выставочно-ярмарочная деятельность 

	5.1
	Спорт

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешённого использования

	2.7.1
	Хранение автотранспорта

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	4.9
	Служебные гаражи

	Код
	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	4.7
	Гостиничное обслуживание

	4.8
	Развлечения


Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 300 м²; максимальная площадь земельных участков – 3000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м для строений, размещенных вдоль улиц и дорог и 3 м по другим сторонам земельного участка.

· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5, предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м.

· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 

· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.

· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

· санитарно-защитные зоны водопроводов, 

· санитарно-защитные зоны кладбищ

· санитарно-защитные зоны скотомогильников

· охранные зоны электросетевого хозяйства,

· охранные зоны газораспределительных сетей.

· охранные зоны линий связи
Статья 24.  Зона сельскохозяйственного использования. 

Зона выделена для ведения сельского хозяйства, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков.

	
	

	1.1
	Растениеводство

	1.2
	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур

	1.3
	Овощеводство

	1.4
	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур

	1.5
	Садоводство

	1.6
	Выращивание льна и конопли

	1.7
	Животноводство

	1.8
	Скотоводство

	1.9
	Звероводство

	1.10
	Птицеводство

	1.11
	Свиноводство

	1.12
	Пчеловодство

	1.13
	Рыбоводство

	1.14
	Научное обеспечение сельского хозяйства

	1.15
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

	1.16
	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках

	1.17
	Питомники

	1.18
	Обеспечение сельскохозяйственного производства

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	13.1
	Ведение огородничества

	13.2
	Ведение садоводства

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	Код
	Вспомогательные вид разрешенного использования

	4.9
	Служебные гаражи

	Код
	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	4.4
	Магазины


Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальная площадь земельных участков – 150 м²; максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению. Размеры земельных участков - не подлежат установлению.
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,5м.

· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.

· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:

· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальная площадь земельных участков  - 4м2; максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению. Размеры земельных участков - не подлежат установлению.
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м. 

· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.

· Максимальный процент застройки в границах земельного участка –  80 %.
В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

· санитарно-защитные зоны, 

· водоохранные зоны,
· санитарно-защитные зоны кладбищ

· санитарно-защитные зоны скотомогильников
· охранные зоны электросетевого хозяйства,

· охранные зоны газораспределительных сетей.

Статья 25.   Рекреационная зона 
Зона выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства объектов недвижимости с широким спектром культурных и спортивных видов разрешенного использования.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков.

	4.8
	Развлечения

	5.0
	Отдых (рекреация)

	5.1
	Спорт

	5.2
	Природно-познавательный туризм

	5.3
	Охота и рыбалка

	11.0
	Водные объекты

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешённого использования

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	3.8
	Общественное управление

	4.1
	Деловое управление

	4.9
	Служебные гаражи

	Код
	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	4.4
	Магазины

	4.6
	Общественное питание


Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 300 м²; максимальная площадь земельных участков – 3000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м для строений, размещенных вдоль улиц и дорог и 3 м по другим сторонам земельного участка.

· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5, предельная высота зданий, строений, сооружений – 25 м.

· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не полежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 

· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.

· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.
В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

· водоохранные зоны,
· охранные зоны газораспределительных сетей.

Статья 26.  Зона специального назначения
Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий для размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещения объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки.
	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков.

	
	

	12.1
	Ритуальная деятельность

	12.2
	Специальная деятельность

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	4.9
	Служебные гаражи

	Код
	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	
	Не установлены


Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальная площадь земельных участков – 100 м²; максимальная площадь земельных участков – не полежат установлению. Размеры земельных участков - не подлежат установлению.
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2м.

· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений –2, предельная высота зданий, строений, сооружений – 10 м.

· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:

· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальная площадь земельных участков  - 4м2; максимальная площадь земельных участков – не полежат установлению. Размеры земельных участков - не подлежат установлению.
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м. 

· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не полежат установлению, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.

· Максимальный процент застройки в границах земельного участка –  80 %.
В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

· санитарно-защитные зоны, 

· водоохранные зоны,

· охранные зоны электросетевого хозяйства,

· охранные зоны газораспределительных сетей.

2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вести Успенского сельсовета».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня  его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  Успенского  сельсовета Мокшанского района.
Глава Успенского сельсовета 

Мокшанского района 


Пензенской области



 
           О.И.Дурнева

