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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОРНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2023 № 35
с. Подгорное
О внесении изменений в схему теплоснабжения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденную постановлением администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 28.12.2020 № 116
   В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», -

администрация Подгорненского сельсовета  постановляет:
1. Внести изменения в схему теплоснабжения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденную постановлением администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 28.12.2020 № 116, изложив её в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вести Подгорненского сельсовета».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
Глава администрации 

Подгорненского сельсовета

Мокшанского района
Пензенской области                                                             О.Н.Левашова
Приложение

к постановлению администрации

Подгорненского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области

от 19.06.2023 № 35
Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Подгорненского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области

от 28.12.2020  № 92

(новая редакция)

Схема теплоснабжения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

I. Общие положения

    Схема теплоснабжения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (далее по тексту - схема теплоснабжения) – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учётом правового регулирования в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности, разработана на основании Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии  с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

II. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Целями разработки схемы теплоснабжения являются:


1. Анализ существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для теплоснабжения объектов жилищного фонда, предприятий и социальной сферы;

2. Удовлетворение спроса на тепловую энергию и теплоноситель, возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства;

3. Повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

4. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя с соблюдением качества предоставляемых услуг;
5. Обеспечение жителей муниципального образования Подгорненский сельсовет тепловой энергией.

   Схема теплоснабжения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надёжности теплоснабжения потребителей.

   Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения являются:

     1. Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении.

    2. Выявление дефицита и профицита тепловой энергии и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данной ситуации.

    3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения.

III. Краткая характеристика Подгорненского сельсовета 

География Подгорненского сельсовета
 Муниципальное образование – Подгорненский сельсовет расположено в западной части Мокшанского района Пензенской области. 
Территория сельсовета состоит из одного участка и граничит с Широкоисским , Плесским, Богородским, Успенским сельсоветами Мокшанского района Пензенской области, Блиновским, Андреевским сельсоветами Каменского района Пензенской области, Виргинским сельсоветом Нижнеломовского район Пензенской области. .
Территория Подгорненского сельсовета составляет 13322,32 га.
На территории сельсовета находятся пять населенных пунктов: село Подгорное, село Дмитриевка, село Озерки, поселок Решительный, д. Большая Хомяковка.

 Административным центром сельсовета является  село Подгорное.
Демография муниципального образования Подгорненский сельсовет
   Население муниципального образования Подгорненский сельсовет составляет 810 человек. Наиболее крупным населённым пунктом является с. Подгорное.

Климат сельсовета
Климат на территории Подгорненского сельсовета умеренно-континентальный. Средняя температура летом составляет +19 град. С., зимой –13 град. С. Переход от зимы к лету сопровождается непродолжительной, но дружной весной, с резким колебанием температуры. Годовая сумма осадков в среднем составляет 480-500 мм, за вегетационный период для большинства сельскохозяйственных культур составляет 144 дня.

Преобладающее направление ветров юго-восточное и юго-западное.

IV. Комплексный план развития систем теплоснабжения
1.1. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров схемы теплоснабжения муниципального образования Подгорненский сельсовет:

1.Общая площадь населённых пунктов – 693,81 га.
2.Численность населения – 810 чел.

3.Число постоянных хозяйств –396
4.Общая площадь жилищного фонда – 24444,00 тыс. кв.м

5.Число источников теплоснабжения – котельные –1 шт.

6.Водопроводные сети – 11 454 кв. м.

Населённые пункты, входящие в состав муниципального образования «Подгорненский  сельсовет»:  с. Подгорное, с. Дмитриевка газифицированы.  Не газифицированные населенные пункты; с. Озерки, п. Решительный,д Большая Хомяковка, домовладения имеют печное отопление, вид топлива – дрова.

Газифицировано  320 домовладений. Газифицированные домовладения используют индивидуальные источники тепловой энергии:

  - газовые котлы, газовые горелки обслуживаемые ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» филиал Мокшанский эксплуатационный газовый участок.
На территории сельсовета функционирует одна котельная: в МБОУ НШ-ДС с . Широкоис  (филиал с.Подгорное) отдельно стоящая,  с  двумя водогрейными котлами марки «Микро - 100» теплопроизводительностью по  100кВт каждый. Один котел резервный.  Общая мощность котельной – 0,172Гкал/час. 
1. Схема теплоснабжения от котельной 
МБОУ НШ-ДС с . Широкоис (филиал с.Подгорное)
       Ш – здание МБОУ НШ-ДС с. Широкоис 
(филиал с.Подгорное)
                                                                              К - котельная
                                                             
                                           

 - диаметр трубопроводов  50 мм;

   - протяжённость в однотрубном исчислении 100 м;

   - способ прокладки – воздушный.

2.Основные направления модернизации системы теплоснабжения
На территории муниципального образования Подгорненский сельсовет предприятия, объекты социальной сферы,  жилой фонд имеют индивидуальную систему отопления и водоснабжения. 
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