№ 7 (596)                                       от 07.03.2023 г.                                                                                                                   с. Широкоис                                          Бесплатно
ВЕСТИ
ШИРОКОИССКОГО
СЕЛЬСОВЕТА
Издание официальных документов.
Средство массовой информации органов местного самоуправления Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
_____________________________________________________________________________
КОМИТЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ШИРОКОИССКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 07.03.2023 № 227-77/3
с. Широкоис
О внесении изменений в Генеральный план территории Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской областиот 09.11.2011 № 65-25/1
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области,-

Комитет местного самоуправления решил:

1.Внести в Генеральный план территории Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 09.11.2011 № 65-25/1 изменения, изложив его в новой редакции согласно приложения.
2. Признать утратившим силу решение Комитета местного самоуправления Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 21.07.2017 № 224-68/2 «О внесении изменений в Генеральный план территории Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 09.11.2011 № 65-25/1».
3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вести Широкоисского сельсовета».
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Широкоисского сельсовета Мокшанского района.

Глава Широкоисского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области С.Н. Колесникова

УТВЕРЖДЕН
решением Комитета местного самоуправления
Широкоисского сельсовета
Мокшанского района
Пензенской области
от 07.03.2023 № 227-77/3
(новая редакция)
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Мокшанского района Пензенской области
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I. Положение о территориальном планировании
[bookmark: _Toc47100464]1. Общие положения
Генеральный план Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 09.11.2011 № 65-25/1 «Об утверждении генерального плана территории Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – Генеральный план), является документом территориального планирования поселения.
Генеральный план разработан в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, регулирующих отношения в области территориального планирования, нормативных правовых актов органов исполнительной власти Пензенской области, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом нормативов проектирования, действующих до принятия соответствующих технических регламентов по размещению объектов капитального строительства (нормативно-правовая база использовалась в редакции, действующей на момент заключения договора).

Цели Генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения; 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий; 
- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия; 
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.

Задачи Генерального плана:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации сельского поселения;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории сельского поселения, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- установление границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Генеральный план состоит из двух частей:
- часть первая – Положение о территориальном планировании;
- часть вторая – Карты.
Приложением к Генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Описание местоположения границ населенных пунктов подготовлено в форме текстового описания. Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. 
К Генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Положение о территориальном планировании включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
[bookmark: dst101684]2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Генеральный план содержит следующие Карты:
- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения;
- Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;
- Карта функциональных зон поселения.

Расчетные периоды Генерального плана:
- первый этап реализации – 2030 г.;
- расчетный период планирования – 2042 г.;
- срок действия документа – 20 лет.

1. сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

1.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов 
Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения поселения представлены в таблице 1.1-1.
Таблица 1.1-1
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта

	Назначение объекта
	Местоположение объекта
	Статус объекта
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Параметры объекта
	Срок реализации
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	Улично-дорожная сеть

	1
	Главная улица
	ул. Мирная
	Улучшение условий проживания населения
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
с. Широкоис
	планируемый к реконструкции
	-
	1,2 км
	2030
	Не устанавливается

	2
	Улица в жилой застройке
	ул. Опоково
	Улучшение условий проживания населения
	
	планируемый к реконструкции
	-
	1,7 км
	2030
	Не устанавливается

	3
	Улица в жилой застройке
	ул. Техменевка
	Улучшение условий проживания населения
	
	планируемый к реконструкции
	-
	0,9 км
	2030
	Не устанавливается

	4
	Улица в жилой застройке
	ул. Мази-Мор
	Улучшение условий проживания населения
	
	планируемый к реконструкции
	-
	2,4 км
	2030
	Не устанавливается

	5
	Улица в жилой застройке
	ул. Советская
	Улучшение условий проживания населения
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
с. Потьма
	планируемый к реконструкции
	-
	0,55 км
	2030
	Не устанавливается

	6
	Улица в жилой застройке
	ул. Промысловая
	Улучшение условий проживания населения
	
	планируемый к реконструкции
	-
	0,75 км
	2030
	Не устанавливается

	7
	Улица в жилой застройке
	ул. Первомайская
	Улучшение условий проживания населения
	
	планируемый к реконструкции
	-
	0,42 км
	2030
	Не устанавливается

	8
	Улица в жилой застройке
	ул. Ленинская
	Улучшение условий проживания населения
	
	планируемый к реконструкции
	-
	0,65 км
	2030
	Не устанавливается

	9
	Улица в жилой застройке
	ул. Ленина
	Улучшение условий проживания населения
	
	планируемый к реконструкции
	-
	1,7 км
	2030
	Не устанавливается

	10
	Улица в жилой застройке
	ул. 2 Ленинская
	Улучшение условий проживания населения
	
	планируемый к реконструкции
	-
	0,55 км
	2030
	Не устанавливается

	Водоснабжение и водоотведение

	1
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Улучшение условий проживания населения
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Широкоис, в 722 м на юго-запад от ориентира жилое здание, по ул. Техменевка, 22
	планируемый к реконструкции
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	-
	2030
	Зона
санитарной
охраны
устанавливается
проектом
соответствующ
ей
документации,
но не менее
30 м

	2
	Артезианская скважина
	Артезианская скважина
	Улучшение условий проживания населения
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Потьма, в 226 м на юго-запад от ориентира жилое здание по ул. Ленина, 13
	планируемый к реконструкции
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	2030
	Зона
санитарной
охраны
устанавливается
проектом
соответствующ
ей
документации,
но не менее
30 м

	Электроснабжение

	1
	Линии электропередачи
10 кВ
	ВЛ 10 кВ
	Обеспечение территории электроснабжением
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
с. Широкоис,
до участка 58:18:0910801:16
	планируемый к размещению
	-
	0,6 км
	2023
	Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м

	2
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	ТП 10/04 кВ
	Обеспечение территории электроснабжением
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
с. Широкоис,
участок 58:18:0910801:16
	планируемый к размещению
	Зона транспортной инфраструктуры
	-
	2023
	Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м

	Рекреация и туризм

	1
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Пляж на пруду
	Создание благоприятных условий для отдыха населения
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, пруд «Широкоисский», северо-восточнее с. Широкоис
	планируемый к размещению
	Зона сельскохозяйственных угодий
	0,01 га
	2042
	Не устанавливается

	2
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Пляж на пруду
	Создание благоприятных условий для отдыха населения
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, пруд «Манторовский», юго-восточнее с. Потьма
	планируемый к размещению
	Зона сельскохозяйственных угодий
	0,01 га
	2042
	Не устанавливается

	Общественные пространства

	1
	Пешеходная зона
	Сквер
	Создание благоприятных условий для отдыха населения
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Широкоис
	планируемый к размещению
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	0,41 кв. м
	2042
	Не устанавливается

	2
	Пешеходная зона
	Сквер
	Создание благоприятных условий для отдыха населения
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Потьма
	планируемый к размещению
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	0,29 кв. м
	2042
	Не устанавливается

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
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2. параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

2.1. Функциональные зоны и параметры их развития
Функциональные зоны - значительные по площади территории, имеющие общую функционально-планировочную структуру и отделенные от других подобных территорий ясно определяемыми границами (естественными границами природных объектов и искусственными границами (железные и автомобильные дороги, урбанизированные/освоенные территории, красные линии, границы земельных участков) и т.п.).
Границы функциональных зон определены с учетом границ Широкоисского сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений.
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства.
Выделены следующие группы функционального зонирования: 
1) жилые зоны;
2) зоны смешанной и общественно-деловой застройки;
3) зоны инженерной и транспортной инфраструктур;
4) зоны сельскохозяйственного использования;
5) зоны рекреационного назначения;
6) зоны специального назначения.
Таблица 2.1-1
Перечень функциональных зон*
	№ п/п
	Показатели
	Параметры

	
	
	Площадь, га
	%

	1
	Жилые зоны, всего
	821,4
	3,8

	1.1
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	821,4
	3,8

	2
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	9,0
	0,04

	3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	61,42
	0,3

	3.2
	зона инженерной инфраструктуры
	0,9
	0,004

	3.3
	зона транспортной инфраструктуры
	47,3
	0,2

	4
	Зоны сельскохозяйственного использования
	19344,0
	89,4

	4.1
	зона сельскохозяйственных угодий (за границами н.п.)
	18828,53
	87,0

	4.2
	производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	409,5
	1,9

	4.3
	иная зона сельскохозяйственного назначения
	106,0
	0,4

	5
	Зоны рекреационного назначения
	1408,1
	6,5

	5.3
	зона лесов
	1408,1
	6,5

	6
	Зоны специального назначения
	6,79
	0,03

	6.1
	зона кладбищ
	6,76
	0,03

	6.2
	зона складирования и захоронения отходов
	0,03
	0,0001

	
	Всего
	21640,12
	100


* Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели генерального плана

В границах Широкоисского сельсовета устанавливаются следующие функциональные зоны:
1. Жилые зоны 
В жилых зонах могут размещаться жилые дома разных типов (многоквартирные многоэтажные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками); отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (в том числе дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные учреждения), гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объекты.
В границах Широкоисского сельсовета выделены следующие жилые зоны:
- зона застройки индивидуальными жилыми домами (коэффициент застройки - 0,2, коэффициент плотности застройки - 0,4).

2. Зоны смешанной и общественно-деловой застройки
Зоны смешанной и общественно-деловой застройки предназначены для размещения индивидуальных жилых домов, объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, объектов бизнеса, промышленных предприятий и других производственных объектов (площадь участка не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не являющимися источниками шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих излучений, загрязнений атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, превышающих установленные для жилой и общественной застройки нормы, не требующие устройства санитарно-защитных зон более 50 м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200), подъездных железнодорожных путей, а также не требующие большого потока грузовых автомобилей (не более 50 автомобилей в сутки в одном направлении).
Общественно-деловые зоны следует формировать как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральных частях населенных пунктов на территориях, прилегающих к основным улицам.
При развитии указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.
Общественно-деловые зоны предполагается развивать с учетом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчетной мощности объектов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.
Для указанной зоны устанавливается коэффициент застройки - 1, коэффициент плотности застройки – 3.

3. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития и потребностей в инженерном благоустройстве.
Развитие данных зон планируется в контексте поддержания в необходимом техническом состоянии объектов инженерного обеспечения и транспортной инфраструктуры с учетом технических регламентов и нормативных требований относительно объектов расположенных в данных зонах.
В границах Широкоисского сельсовета выделены следующие зоны:
- зона инженерной инфраструктуры;
- зона транспортной инфраструктуры.
Для зоны инженерной и транспортной инфраструктур предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, за исключением площади, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов, правил землепользования и застройки территории в соответствии с назначением объекта.

4. Зоны сельскохозяйственного использования
Зоны сельскохозяйственного использования могут включать в себя территории сельскохозяйственных угодий - пашни, пастбища, сенокосы, предназначенные для садоводства и огородничества, территории сельскохозяйственного производства.
Развитие данных зон планируется в целях сохранения и поддержания соответствующего уровня ценных сельскохозяйственных участков, в том числе в целях предотвращения замещения данного вида функциональной зоны иными видами деятельности.
При развитии данных зон следует руководствоваться действующим земельным законодательством, а в отношении объектов сельхозпроизводства следует учитывать технические регламенты и нормативные требования.
В границах Широкоисского сельсовета выделены следующие зоны:
- зона сельскохозяйственных угодий;
- производственная зона сельскохозяйственных предприятий;
- иная зона сельскохозяйственного назначения.
 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, за исключением площади, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов, правил землепользования и застройки территории в соответствии с назначением объекта.

5. Зоны рекреационного назначения
В состав зон рекреационного назначения могут включаться территории, занятые лесами в границах населенных пунктов, открытыми озелененными и ландшафтными пространствами, скверами, парками, благоустроенными садами, прудами, озерами, пляжами, в том числе могут включаться объекты, используемые и предназначенные для массового долговременного и кратковременного отдыха населения, всех видов туризма, занятий физической культурой и спортом.
Развитие зон рекреационного назначения предусматривается для создания комфортной и эстетически привлекательной среды для отдыха населения, организации благоустроенных прогулочных пространств, сохранения и развития, существующих и перспективных домов отдыха в границах населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии скверов в центральной части населенных пунктов.
Развитие зон рекреационного назначения предусматривается для создания экологически чистой и эстетически привлекательной среды для отдыха населения, организации благоустроенных пляжей и набережных, вместе с сопутствующими объектами туризма сохранения и развития, баз отдыха вне границ населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии лесных массивов.
В границах Широкоисского сельсовета выделена зона лесов.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, за исключением площади, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов, правил землепользования и застройки территории в соответствии с назначением объекта.

6. Зоны специального назначения
В состав зон специального назначения включаются территории ритуального назначения, места захоронения биологических отходов, а также территории режимных объектов, с ограниченным доступом.
Зоны выделяются в целях содержания и развития территорий ритуального назначения, с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований технических регламентов, относительно мест захоронения, выделения и содержания территории режимных объектов с ограниченным доступом и объектов по хранению и консервации биологических отходов.
В границах Широкоисского сельсовета выделены следующие зоны:
- зона кладбищ;
- зона складирования и захоронения отходов.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, за исключением площади, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов, правил землепользования и застройки территории в соответствии с назначением объекта.

2.2. Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, регионального значения и местного значения, за исключением линейных объектов
Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, регионального значения и местного значения, за исключением линейных объектов представлены в таблице 2.2-1.
Таблица 2.2-1
	№ п/п
	Функциональная зона
	Параметры функциональной зоны
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Значение объекта/
статус объекта/
срок реализации

	1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Коэффициент застройки - 0,2, коэффициент плотности застройки - 0,4.
Площадь – 821,4 га.
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Пункт редуцирования газа
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Мордовскакя Муромка
	Местного значения района/планируемый к размещению/2030

	2
	
	
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Пункт редуцирования газа
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Синцево
	Местного значения района/планируемый к размещению/2030

	3
	
	
	Объекты обеспечения пожарной безопасности
	Межхозяйственная профессиональная пожарная часть Мокшанского района
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Широкоис
	Местного значения района/планируемый к размещению/2025

	4
	
	
	Артезианская скважина
	Артезианская скважина
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Потьма, в 226 м на юго-запад от ориентира жилое здание по ул. Ленина, 13
	Местного значения поселения/планируемый к реконструкции/2030

	5
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Для застройки индивидуальными жилыми домами коэффициент застройки - 0,2, коэффициент плотности застройки - 0,4. Для многофункциональной застройки коэффициент застройки - 1, коэффициент плотности застройки – 3. Для специализированной общественной застройки коэффициент застройки - 0,8, коэффициент плотности застройки – 2,4
Площадь – 9,0 га.
	Пешеходная зона
	Сквер
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Широкоис
	Местного значения поселения/планируемый к размещению/2042

	6
	
	
	Пешеходная зона
	Сквер
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Потьма
	Местного значения поселения/планируемый к размещению/2042

	7
	Зона инженерной инфраструктуры
	Площадь – 0,9 га.
	-
	-
	-
	-

	8
	Зона транспортной инфраструктуры
	Площадь – 47,3 га.
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	ТП 10/04 кВ
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
с. Широкоис,
участок 58:18:0910801:16
	Местного значения поселения/планируемый к размещению/2023

	9
	Зона сельскохозяйственных угодий
	Площадь – 18828,53 га.
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Пляж на пруду
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, пруд «Широкоисский», северо-восточнее с. Широкоис
	Местного значения поселения/планируемый к размещению/2042

	10
	
	
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Пляж на пруду
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, пруд «Манторовский», юго-восточнее с. Потьма
	Местного значения поселения/планируемый к размещению/2042

	11
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	Площадь – 409,5 га.
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Широкоис, в 722 м на юго-запад от ориентира жилое здание, по ул. Техменевка, 22
	Местного значения поселения/планируемый к реконструкции/2030

	12
	Иная зона сельскохозяйственного назначения
	Площадь – 106,0 га.
	-
	-
	-
	-

	13
	Зона лесов
	Площадь – 1408,1 га.
	-
	-
	-
	-

	14
	Зона кладбищ
	Площадь – 6,76 га.
	-
	-
	-
	-

	15
	Зона складирования и захоронения отходов
	Площадь – 0,03 га.
	-
	-
	-
	-

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).



[bookmark: _Toc110497564]Введение
Генеральный план Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области утвержден решением Комитета местного самоуправления Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 09.11.2011 № 65-25/1 (с последующими изменениями). 
Основанием для проведения работ по подготовке проекта изменений в генеральный план Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (далее – проект генерального плана, проект изменений в генеральный план) является:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями); 
- Постановление администрации Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 19.04.2022 № 35 «О внесении изменений в генеральный план Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области».
Разработчик проекта - государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт территориального планирования и урбанистики» г. Пенза (ГБУ «НИИТПУ»). 
Расчетные периоды проекта генерального плана:
- первый этап реализации – 2030 г.;
- расчетный период планирования – 2042 г.;
- срок действия документа – 20 лет.
Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально- экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исходные материалы и предложения для подготовки проекта генерального плана предоставлены Администрацией Мокшанского района Пензенской области, Администрацией Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.
Проектные решения проекта генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории сельского поселения муниципального района.
Проект изменений в генеральный план выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 29.12.2004 № 191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 19.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»);
- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
- Закона Пензенской области от 14.11.2006 № 1164-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 09.03.2005 № 774-ЗПО «Об административно территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года»;
- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования.

При разработке проекта генерального плана были учтены следующие документы территориального планирования:
- Схема (проект схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;
- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);
- Схема территориального планирования Мокшанского района Пензенской области, утвержденная решением Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 03.07.2012 № 45-7/3 «Об утверждении Схемы территориального планирования Мокшанского района Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее - СТП Мокшанского района);
- Документы территориального планирования территорий муниципальных образований, граничащих с территорией Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП);
- Генеральный план территории Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 09.11.2011 № 65-25/1 (с последующими изменениями) (далее – Генеральный план Широкоисского сельсовета);
- Правила землепользования и застройки территории Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные решением Комитета местного самоуправления Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 04.06.2012 № 110-45/1 (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Пензенской области от 17.10.2011 № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями);
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);
- Местные нормативы градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области, утвержденные решением Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 29.04.2020 № 451-40/4 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – МНГП Мокшанского района);
- Местные нормативы градостроительного проектирования Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные постановлением Администрации Мокшанского района Пензенской области от 26.10.2021 № 908 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Мокшанского района Пензенской области» (далее – МНГП Широкоисского сельсовета);
- Иная градостроительная документация (правила землепользования и застройки поселения, документация по планировке территории), планы и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры поселения.
Цели и задачи выполнения работы по подготовке проекта генерального плана

Цели работы по подготовке проекта генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения;
- обеспечение устойчивого развития территорий;
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;
-отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий;
-размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия;
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.
Задачи работы:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации сельского поселения;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории сельского поселения, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- установление границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, государственных программах, национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:
[bookmark: _Toc36207830][bookmark: _Toc36131459][bookmark: _Toc7108897]Документы стратегического планирования Российской Федерации,
Приволжского федерального округа и Пензенской области
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 165-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 1535-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года» (вместе с «Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 165-р») (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 21.04.2010 № 1889-ЗПО
«Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП «Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями).
Национальные проекты
- Национальный проект «Демография», паспорт которого утвержден Минтрудом России;
- Национальный проект «Здравоохранение», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Образование», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Жилье и городская среда», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Экология», паспорт которого утвержден Минприроды России;
- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», паспорт которого утвержден Минтрансом России;
- Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Наука», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 № 7;
- Национальный проект «Культура», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», паспорт которого утвержден Минэкономразвития России;
- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», паспорт которого утвержден Ростуризмом;
- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16.
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Промышленность
- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области на 2014 - 2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc36207833][bookmark: _Toc36131462][bookmark: _Toc7108900]Агропромышленный комплекс
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc36207834][bookmark: _Toc36131463][bookmark: _Toc7108901]Транспорт
- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc36207835][bookmark: _Toc36131464][bookmark: _Toc7108902]Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc36207836][bookmark: _Toc36131465]Электроснабжение
- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» от 09.06.2020 № 1523-р;
- Распоряжение Губернатора Пензенской области «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2022-2026 годы» от 28.04.2021 № 213-р.
[bookmark: _Toc36207837][bookmark: _Toc36131466]Газоснабжение
[bookmark: _Toc36207838][bookmark: _Toc36131467][bookmark: _Toc7108903]- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).
Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП (с последующими изменениями);
[bookmark: _Toc36207839][bookmark: _Toc36131468][bookmark: _Toc7108904]- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014 - 2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП (с последующими изменениями). Действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
Демография
[bookmark: _Toc36207840][bookmark: _Toc36131469][bookmark: _Toc7108905]- Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года»;
- Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 № 344-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).
Жилье
[bookmark: _Toc36207841][bookmark: _Toc36131470][bookmark: _Toc7108906]- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).
Образование
[bookmark: _Toc36207842][bookmark: _Toc36131471][bookmark: _Toc7108907]- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года»;
- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями).
Здравоохранение
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями).
- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011 - 2017 годы», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 05.03.2011 № 135-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc36207843][bookmark: _Toc36131472][bookmark: _Toc7108908]Культура
- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральная целевая программа «Культура России (2012 - 2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
[bookmark: _Toc36207844][bookmark: _Toc36131473][bookmark: _Toc7108909]- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
Физическая культура и спорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 812-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc36207845][bookmark: _Toc36131474][bookmark: _Toc7108910]Туризм, охрана объектов культурного наследия
- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 22.12.2005 № 934-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области» (вместе с «Порядком установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения») (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями).

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Мокшанского района
1. Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Мокшанского района Пензенской области на 2021-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Мокшанского района Пензенской области от 28.08.2020 № 560.
2. Муниципальная программа «Стимулирование развития индивидуального жилищного строительства на территории Мокшанского района Пензенской области в 2020-2024 годах», утвержденная постановлением администрации Мокшанского района Пензенской области от 31.10.2019 № 946.
3. Муниципальная программа «Развитие образования в Мокшанском районе на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Мокшанского района от 23.12.2013 № 1557 (с последующими изменениями).
4. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Мокшанского района Пензенской области от 24.12.2013 № 1565 (с последующими изменениями).
5. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и развитие физической культуры и спорта в Мокшанском районе Пензенской области на 2014 – 2024 годы», утвержденная постановлением администрации Мокшанского района Пензенской области от 09.12.2013 №1461 (с последующими изменениями).
6. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Мокшанского района Пензенской области от 09.12.2013 №1460 (с последующими изменениями).
7. Муниципальная программа «Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Мокшанского района Пензенской области от 31.12.2013 № 1633 (с последующими изменениями).
8. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2022 годы», утвержденная постановлением администрации Мокшанского района Пензенской области от 25.12.2013 №1583.
9. Муниципальная программа «Пожарная безопасность Мокшанского района на 2014-2024 годы», утверждённая постановлением администрации Мокшанского района от 19.12.2013 №1538 (с последующими изменениями).
10. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Мокшанского района на 2014–2024 годы», утвержденная постановлением администрации Мокшанского района Пензенской области от 09.12.2013 № 1442.
11. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Мокшанском районе Пензенской области на 2014 – 2022 годы», утвержденная постановлением администрации Мокшанского района от 29.11.2013 № 1429 (с последующими изменениями).
12. Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Мокшанском районе на 2014-2022 годы», утвержденная постановлением администрации Мокшанского района от 18.12.2013 № 1537 (с последующими изменениями).
13. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Мокшанского района от 09.12.2013 № 1459 (с последующими изменениями).
14. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Мокшанского района Пензенской области от 08.11.2013 № 1332 (с последующими изменениями).
15. «Стратегия социально-экономического развития Мокшанского района Пензенской области до 2035 года», утвержденная решением Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области от 22.12.2017 № 79-6/4 (с последующими изменениями).

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Широкоисского сельсовета
1. Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период 2016-2026 годы», утвержденная постановлением администрации Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 28.11.2016 № 58 (далее - муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период 2016-2026 годы»).
2. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2017-2020 годы с перспективой до 2025 года», утвержденная постановлением администрации Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 02.08.2017 № 49 (далее - муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2017-2020 годы с перспективой до 2025 года»).
3. Муниципальная программа «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период 2016-2026 годы», утвержденная постановлением администрации Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 28.11.2016 № 57.
4. Муниципальная программа «Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы», утвержденная постановлением администрации Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 18.12.2013 № 83.
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[bookmark: _Toc110497567]2.1. Местоположение в системе расселения 
Муниципальное образование Широкоисский сельсовет Мокшанского района Пензенской области (далее - Широкоисский сельсовет, сельсовет) расположено в западной части Мокшанского района Пензенской области. Территория Широкоисского сельсовета состоит из одного массива, вытянутого с запада на восток. Общая площадь территории Широкоисского сельсовета составляет 21640,12 га.
Широкоисский сельсовет граничит: на юго-западе с Виргинским сельсоветом Нижнеломовского района Пензенской области, на западе с Атмисским и Новопятинским сельсоветами Нижнеломовского района Пензенской области, на северо-западе с Голицынским сельсоветом Нижнеломовского района Пензенской области; на севере с Чернозерским сельсоветом Мокшанского района Пензенской области; на востоке с Плесским сельсоветом Мокшанского района Пензенской области; на юго-востоке и юге с Подгорненским сельсоветом Мокшанского района Пензенской области.
Основные внешние транспортные связи Широкоисского сельсовета осуществляются по автомобильным дорогам общего пользования федерального и регионального значения.
Расстояние от села Широкоис до административного центра р.п. Мокшан - 32 км, до областного центра г. Пенза - 76 км. Ближайшая железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги Симанщина расположена в селе Нечаевка Мокшанского района на расстоянии 54 км от села Широкоис.
На территории сельсовета находятся семь населенных пунктов: село Широкоис, село Потьма, село Синцево, село Новоникольское, село Кульмановка, село Мордовская Муромка, поселок Октябрь.
Административным центром сельсовета является село Широкоис.
Местоположение Широкоисского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области представлено на рисунке 1.

Рисунок 1
Местоположение Широкоисского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области 
[image: Широкоисский сельсовет в Пензенской области]


	


Широкоисский сельсовет расположен удаленно от административного центра Мокшанского района (около 30 км).
Основные внешние транспортные связи Широкоисского сельсовета осуществляются по автомобильным дорогам общего пользования федерального и местного значения.
По территории Широкоисского сельсовета проходят: 
- автодорога М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, протяженностью 5,5 км;
- «с. Русская Муромка - с. Синцево - с. Широкоисс»;
- «с. Широкоис - с. Потьма»;
- автодорога «М-5 «Урал» - с. Широкоис»;
- автодорога «Подъезд к с. Новоникольское».
Наличие сети автомобильных дорог создает потенциал для развития производства, агропромышленного комплекса сельсовета и улучшения социальных условий жизни сельского населения в границах Широкоиского сельсовета. Последнему способствует размещение населенных пунктов в непосредственной близости от автодороги федерального значения. Все это, с учетом природных факторов может способствовать развитию населенных пунктов и сельсовета в целом.
Модель проектной системы расселения Пензенской области представлена на рисунке 2.
Рисунок 2
Модель проектной системы расселения Пензенской области
[image: ]


Местоположение Широкоисского сельсовета в системе расселения Мокшанского района представлено на рисунке 3.
Рисунок 3
Схема расположения Широкоисского сельсовета в Мокшанском районе
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По численности населения Мокшанский район Пензенской области находится на 9 месте из 27 муниципальных районов Пензенской области (рисунок 4).
Рисунок 4
Численность населения в муниципальных районах Пенезенской области на 2021 г.
(по данным Пензастат)


По численности населения Широкоисский сельсовет в разрезе Мокшанского района Пензенской области находится на восьмом месте (рисунок 5), среднегодовая численность населения Широкоисского сельсовета составляет 798 человек.
Рисунок 5
Численность населения в сельских поселениях Мокшанского района Пензенской области на 2020 г. (по данным Росстат)
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2.2. Административно-территориальное устройство
В соответствии с Законом Пензенской области от 09.03.2005 № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями) в состав Широкоисского сельсовета входят 7 населенных пунктов, административным центром является с. Широкоис (таблица 2.2-1).
Таблица 2.2-1
	№ п/п
	Тип населенного пункта
	Наименование населенного пункта

	1
	село
	Широкоис

	2
	село
	Кульмановка

	3
	село
	Мордовская Муромка

	4
	село
	Новоникольское

	5
	село
	Потьма

	6
	село
	Синцево

	7
	поселок
	Октябрь


Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы Широкоисского сельсовета с их описанием.
Сведения о границах населенных пунктов с. Мордовская Муромка, п. Октябрь и с. Новоникольское внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) (таблица 2.2-2).
Таблица 2.2-2
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Сведения о границах населенных пунктов, внесенных в ЕГРН

	
	
	реестровый номер
	уведомление о внесении сведений

	1
	с. Мордовская Муромка
	58:18-4.113
	от 20.11.2018
№ КУВД-001/2018-5901514/1

	2
	с. Новоникольское
	58:18-4.111
	от 20.11.2018
№ КУВД-001/2018-5896830/1

	3
	п. Октябрь
	58:18-4.112
	от 20.11.2018
№ КУВД-001/2018-5900548/1



[bookmark: _Toc110497569]2.3. Природно-климатические условия
Климат 
Широкоисский сельсовет входит в зону лесостепи с умеренно-континентальным климатом. Самым жарким месяцем является июль (+19º), а самым холодным – январь (-13°), нередки понижения температур и до -25 - -27. Минимум января составил -35°. Продолжительность безморозного периода до 150 дней. Заморозки в среднем начинаются в третьей декаде сентября (23) и заканчиваются в начале второй декады мая (11).
Вегетационный период для большинства сельскохозяйственных культур составляет 144 дня. 
Среднегодовое количество осадков колеблется от 480 до 500 мм. Летние осадки имеют ливневый характер, что обуславливает развитие водной эрозии. В холодный период осадки выпадают в виде снега, устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября. Число дней со снежным покровом - 141, мощность его в среднем 29 см. Глубина промерзания почвы 81 см. Полное оттаивание почвы - 24 апреля. Продолжительность перехода от устойчивого покрова до наступления спелости почвы - 17 дней.
Преобладающее направление ветра в летний период - юго-восточное, юго-западное, в зимний период юго-восточное, суховейных ветров - юго-восточное с периодом с мая по август.
В целом климатические условия благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, в целом благоприятны для возделывания озимых и яровых культур, особенно пшеницы, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние. 
Геологическое и гидрологическое строение территории 
Территория сельсовета расположена в пределах Сурско-Мокшанской возвышенности, в верховьях реки Мокша и характеризуется более возвышенным положением платообразных участков, имеющих глубокое расчленение. 
Склоны, спускающиеся от водоразделов к речным долинам изрезаны оврагами, балками и лощинами. Густота овражно-балочной сети более 0,4 кв. км.
Несмотря на то, что территория сельсовета в значительной степени расчленена овражно-балочной сетью, в целом, по условиям рельефа почвы пригодны для механизированной обработки и при правильном их использовании могут давать высокие и устойчивые урожаи всех районированных сельскохозяйственных культур.
Территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства
Минерально-сырьевые ресурсы в Широкоисском сельсовете не представлены. 
Гидрографическая сеть сельсовета представлена реками Сухой Широкоис, Муромка, Керка многочисленными ручьями и прудами (таблица 2.3-1, таблица 2.3-2). Все эти реки относятся к типу равнинных со смешанным питанием, среднегодовые расходы в них менее 1 м в секунду. Берут начало на территории Мокшанского района, питаются грунтовыми водами и водами поверхностного стока. Для всех рек Широкоисского сельсовета характерно неравномерное распределение стока в году, наибольшая часть его наблюдается в период весеннего половодья и составляет 60% от всего годового стока.
Подъем уровня воды в реках начинается в среднем в начале апреля и заканчивается в начале мая. За время половодья уровень воды в реках повышается в среднем до 3 м, вода в это время заливает всю пойму.
Зимний режим характеризуется устойчивым ледяным покровом, ледостав устанавливается во второй половине ноября и сохраняется до середины марта, продолжительность его 130-150 дней, толщина льда 30-80 см. Цветность воды рек значительна, наибольшая мутность рек приходится на апрель. Вода в реках пресная с преобладанием в химическом составе гидрокорбонатов.
Температурный режим рек меняется в зависимости от сезона года, наиболее интенсивный нагрев водной поверхности в июле-августе и колеблется от + 19 до 21ºС. Максимум наступает в июле +23ºС. Продолжительность купального сезона на реках со среднесуточной температурой выше + 17ºС-90 дней.
На территории сельсовета созданы искусственные водоемы, вода которых используется для хозяйственных нужд. Перечень прудов и их гидрографическя характерика приведены в таблице 2.3-2.
Гидрографическая характеристика рек приведена в таблице 2.3-1.
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	№ п/п
	Название
	Речная система
(куда впадает)
	Длина водотока,
км
	Площадь
водосбора,
кв. км

	1
	р. Сухой Широкоис
	река Исса в 114 км от устья
	33
	219

	2
	р. Муромка
	река Мокша в 596 км от устья
	29
	151

	3
	р. Керка
	река Мокша в 553 км от устья
	20
	68,8
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Гидрографическая характеристика прудов приведена в таблице 2.3-2.
Таблица 2.3-2
	№ п/п
	Наименование водоёма
(местонахождение)
	Площадь зеркала воды, га

	1
	Пруд «Широкоисский», северо-восточнее с. Широкоис
	37,6

	2
	Пруд «Опоковский», южнее с. Широкоис
	0,7

	3
	Пруд «Бугорский», юго-западнее с. Потьма
	1,7

	4
	Пруд «Манторовский», юго-восточнее с. Потьма
	2,5

	5
	Пруд «Мордово-Муромский», восточнее с. Мордовская Муромка
	3,4

	6
	Пруд «Покосный», южнее с. Потьма
	1,9

	7
	Пруд «Авьюновка», севернее с. Потьма
	0,9

	8
	Пруд «На Курятнике», севернее с. Широкоис
	1,9

	9
	Пруд «Стройка»
	2,7



Территория Широкоисского сельсовета, относится к территориям, обеспеченным водными ресурсами. 
Население для питьевых целей пользуется водой артезианских скважин и водопроводом. 
Река Широкоис служит для хозяйственных нужд и водопоя скота. 
Почвенные ресурсы
Территория сельсовета расположена в лесостепной зоне Среднерусской провинции в подзоне выщелочных черноземов. Почвенный покров неоднороден. Выделены черноземы выщелоченные (в различной степени), темно-серые лесные почвы, аллювиально-луговые, серые лесные. По механическому составу почвы встречаются тяжелосуглинистые, легкоглинистые, среднесуглинистые.
Наиболее плодородные почвы на территории сельсовета - черноземы выщелоченные и черноземы оподзоленные. Менее плодородные почвы - светло-серая лесная почва. Аллювиально-луговые почвы располагаются в основном в поймах рек. 
Содержание гумуса в пахотном слое 4 – 6 см.
Почвы Широкоисского сельсовета в основном плодородны и весьма интенсивно используются под все сельскохозяйственные культуры, за исключением смытых и намытых почв оврагов и балок и заболоченных участков речных пойм.
Для сохранения плодородия почв необходимо проведение ряда мероприятий как агротехнических, так и мелиоративных.
Почвенный покров Широкоисского сельсовета в целом можно определить, как вполне характерный для Среднерусской почвенно-географической провинции лесостепной зоны.
Лесосырьевые ресурсы
Территория сельсовета обладает запасами лесных ресурсов, которые занимают около 7,1 территории сельсовета.
Леса на территории сельсовета распределены неравномерно. Древесно-кустарниковая растительность представлена смешанными широколиственными дубово-березовыми изреженными лесами и кустарниками в поймах рек. Общая площадь лесов и древено-кустарниковой растительности Широкоисского сельсовета составляет 1539,33 га, из них к землям лесного фонда относится 1408,1 га.
Леса Широкоисского сельсовета относятся к Мокшанскому-Чернозерскому, Голицинскому-Долгоруковскому участковым лесничествам Мокшанского лесничества. (рисунок 5). Разделение лесничества произведено в соответствии с приказом Федерального Агентства лесного хозяйства от 22.12.2008 № 402, с приказом Управления лесами Пензенской области от 28.09.2007 № 67 «Об определении количества участковых лесничеств на территории Пензенской области, установления границ и кадастровых номеров лесных участков».

Рисунок 5
[image: с границей сс]
Поквартальная карта-схема подразделения лесов Мокшанского лесничества

Леса имеют большое экологическое и эстетическое значение. На территории Широкоисского сельсовета лесоперебатывающая инфраструктура отсутствует.
По целевому назначению леса сельсовета относятся к ценным:
 - лесам, расположенным в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях;
- эксплуатационным, в соответствии с лесохозяйственным регламентом Мокшанского лесничества Государственного казенного учреждения Пензенской области «Мокшанского лесничество» (далее - лесохозяйственный регламент).
Разрешенные виды использования лесов установлены лесохозяйственным регламентом.
Весь лесной фонд Мокшанского лесничества может использоваться в рекреационных целях – для оздоровительного, активного и тихого прогулочного отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Леса для осуществления рекреационной деятельности используются способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека. Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду (п. 4 ст. 41 Лесного кодекса Российской Федерации).
Ресурсы флоры и фауны
Территория Широкоисского сельсовета по ландшафтным особенностям относится к лесостепной зоне, для которой характерно присутствие широколиственных лесов и лугово-степной растительности.
Из злаков встречаются: мятлик узколистный, типчак, ковыль, пырей ползучий; из бобовых: клевер луговой, чина луговая; из разнотравья: герань луговая, конский щавель, лютики, тысячелистник благородный, цикорий, одуванчик.
В поймах рек травянистая растительность представлена пойменными разнотравно-злаковыми группировками. Из злаков преобладают: мятлик луговой, пырей ползучий, типчак. Из разнотравья: полынь горькая или степная, тысячелистник, одуванчик, осока ранняя.
Пойма рек представляет собой сенокосные угодья среднего качества, при усиленном выпасе переходят в низко-продуктивные сообщества с господством костра берегового.
Преобладающие формации суходольных лугов – разнотравно-клеверный с типчаком, кострово - разнотравный, типчаково-разнотравный. Этот тип лугов - малопродуктивен и используется как пастбища.
В связи с хозяйственной деятельностью человека и высокой распаханностью земель, значительно сократилась численность всех видов животных и птиц. 
Для нераспаханных участков характерны представители фауны: обыкновенная полевка, суслик крапчатый, крот, большой тушканчик, а так же заяц-русак и лисица. 
Из птиц встречаются луговой чекан, желтая трясогузка, чибисы, коростель, жаворонки, перепела, утки, цапля.
В реках и водоёмах распространены окунь, лещ, щука, карп.
Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения на территории Широкоисского сельсовета отсутствуют. 
На основе анализа сельсовета, территорий, предлагаемых к созданию памятников природы местного значения, не выявлено.
Минерально-сырьевые ресурсы
По данным ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» месторождения полезных ископаемых федерального и регионального значения на территории сельсовета отсутствуют, минерально-сырьевых ресурсов местного значения не имеется. 

[bookmark: _Toc110497570]2.4. Современное использование территории
Широкоисский сельсовет характеризуется рассредоточенной системой расселения, малой плотностью населения, с преимущественно сельскохозяйственным использованием территории (около 89% территории сельсовета).
На территории Широкоисского сельсовета расположены 7 населенных пунктов. По состоянию на 01.01.2021 г. в сельсовете проживает 786 человек.
Существующий жилищный фонд представлен индивидуальными жилыми домами и насчитывает - 289 домов, общей площадью - 14450 кв. м. 
С юго-востока на северо-запад по территории Широкоисского сельсовета проходят объекты трубопроводного транспорта: распределительный газопровод высокого давления через с. Широкоис, к с. Потьма. Газораспределительная станция федерального значения находится на территории Плесского сельсовета (ГРС «Михайловка»).
Существующая инженерная инфраструктура представлена объектами электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, связи и электросвязи.
Социальная инфраструктура Широкоисского сельсовета характеризуется неравномерностью размещения объектов культурно-бытового обслуживания в населенных пунктах.
Большую часть территории Широкоисского сельсовета занимают сельскохозяйственные угодья. Ведущей сельскохозяйственной отраслью является растениеводство. Сельскохозяйственные предприятия на территории сельсовета отсутствуют. Растениеводством и животноводством занимаются личные подсобные хозяйства и крестьянско-фермерские хозяйства.
Территория Широкоисского сельсовета достаточно богата открытыми водными источниками. Гидрографическая сеть представлена реками: р. Сухой Широкоис, р. Муромка, р. Керка. Ручьи, протекающие по днищам оврагов и балок неширокие, пойм не образуют. На территории Широкоисского сельсовета расположено девять прудов. 
На территории Широкоисского сельсовета расположены объекты специального назначения: 1 скотомогильник и 7 сельских кладбищ. 
По сведениям Администрации Широкоисского сельсовета на территории расположена одна добровольная пожарная охрана, пожарного депо на территории нет.
В границах Широкоисского сельсовета объектов культурного наследия не зарегистрировано.

[bookmark: _Toc110497571]2.5. Планировочные ограничения использования территории
На территории Широкоисского сельсовета располагаются объекты, для которых устанавливаются следующие виды зон с особыми условиями использования территории:
- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);
- охранная зона магистральных трубопроводов;
- охранная зона сетей газораспределения;
- охранная зона линий и сооружений связи; 
- придорожные полосы автомобильных дорог;
- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;
- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;
- санитарно-защитные зоны;
- зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);
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Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) 
[bookmark: _Hlk6830092]Охранные зоны для объектов электросетевого хозяйства устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с последующими изменениями), утвердившему Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. 
По территории Широкоисского сельсовета проходят линии высокого и среднего класса напряжения ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ, а так же располагается ПС 35/10 кВ и трансформаторные подстанции мощностью, 10/04 кВ - 18 шт. 
Согласно требованиям к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице 2.5-1. 
[bookmark: _Toc36132715][bookmark: _Toc36131787][bookmark: _Toc45096685]Таблица 2.5-1
[bookmark: _Toc36132716][bookmark: _Toc36131788]Охранные зоны воздушных линий электропередач
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	Линии электропередач местного значения

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	Линии электропередач регионального значения

	35
	15


б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 2.5.1 применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
[bookmark: Par13]В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
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Охранные зоны сетей газораспределения
Охранные зоны сетей газораспределения проектируются в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
По территории Широкоисского сельсовета проходит распределительный газопровод регионального значения:
- в северной части распределительный газопровод высокого давления через с. Подгорное (до с. Потьма).
По территории Широкоисского сельсовета проходит газопровод местного значения муниципального района:
- газопровод высокого давления к площадкам комплекса по выращиванию и откорму индеек в юго-восточной части сельсовета.
Для газораспредельных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; 
- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 метров (по 3 метра с каждой стороны газопровода). Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, нарушающие нормальную эксплуатацию трубопроводов, приводящую к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах.
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.
Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается: подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ. В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам. Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток; устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя; вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.
В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.

[bookmark: _Toc36132717][bookmark: _Toc36131789]Охранные зоны линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации
Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи».
На территории Широкоисского сельсовета расположены:
- АТСК на 50 номеров в с. Потьма;
- АТСК на 25 номеров в с. Широкоис.
- вышка сотовой связи в с. Широкоис (МТС, Теле2);
- вышка сотовой связи в с. Потьма (Теле2).
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;
- регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.
Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.
Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.
При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.
Придорожные полосы автомобильных дорог
Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.
Статья 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) устанавливает придорожные полосы в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития в размере:
- 75 метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
- 50 метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
- 25 метров - для автомобильных дорог пятой категории.
Распоряжением Росавтодора от 13.03.2014 № 399-р «Об установлении границ придорожных полос автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 562+194 - км 616+1009 (Мокшанский муниципальный район, Пензенская область)» установлена граница придорожной полосы автомобильной дороги федерального значения, проходящей по территории сельского поселения.
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. 
Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального значения определяется приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения» (с последующими изменениями). В пределах придорожных полос автомобильных дорог федерального значения устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития, который предусматривает, что в придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением: объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания; объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации; объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей; инженерных коммуникаций.
Санитарно-защитные зоны 
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.
Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25.09.2007 № 74 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с последующими изменениями).
На территории Широкоисского сельсовета имеются объекты, для которых генеральным планом установлены ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:
Класс II - 500 м: 
- скотомогильники с биологическими камерами. 
Класс III - 300 м: 
- гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники. 
Класс IV - 100 м: 
- автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом; 
- ГРС; 
- карьеры; 
- мусороперегрузочная станция. 
Класс V - 50 м: 
- станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ); 
- сельские кладбища. 
Класс III-V - 300 м-50 м: 
- производственные и с/х предприятия. 
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. 
В соответствии с данными ЕГРН на территории сельского поселения установлена граница санитарно-защитной зоны сельскохозяйственного предприятия ООО «ПензаМолИнвест» ОСП «Широкоисс» (реестровый номер 58:00-6.553).
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий ведения гражданами садоводства или огородничества, коттеджной застройки, садовые и огородные земельные участки, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.
Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Параметры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в Водном кодексе Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями).
За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев представлены в таблице 2.5-2.
[bookmark: _Toc36132739][bookmark: _Toc36131811][bookmark: _Toc45096686]Таблица 2.5-2
[bookmark: _Toc36132740][bookmark: _Toc36131812]Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Широкоисского сельсовета
	№
п/п
	Наименование бассейнов и рек
	Протяженность, км
	Водосборная площадь,
кв. км
	Ширина водоохранной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной полосы, м

	1
	р. Сухой Широкоис
	33
	219
	100
	30-50

	2
	р. Муромка
	29
	151
	100
	30-50

	3
	р. Керка
	20
	68,8
	100
	30-50



Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озер, водохранилищ, за исключением озер, расположенных внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
В границах водоохранных зон запрещаются: использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с последующими изменениями).
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Береговая полоса
Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.[footnoteRef:1] [1:  «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями)] 

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.
Необходимо установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос для рек Пензенской области, соблюдение водоохранного законодательства при освоении прибрежных территорий. 
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
Критерии установления зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и условия использования их территории определены в СанПиН 2.1.4.1110-02 от 14.03.2002 № 10 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее - ЗСО).
ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников, и организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
В границах первого пояса санитарной охраны запрещаются: все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
В границах второго пояса санитарной охраны запрещаются: размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения поверхностных и подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.
Необходимо установление зон санитарной охраны для всех источников питьевого водоснабжения в населенных пунктах Широкоисского сельсовета.

[bookmark: _Toc110497572]2.6. Сведения о мероприятиях в отношении расположенных (планируемых к размещению) на территории поселения объектов федерального, регионального, местного значения муниципального района из схем территориального планирования Российской Федерации, Пензенской области, муниципального района
Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с последующими изменениями)
- предусматривается строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 466 - км 487 в обход г. Спасск, Пензенская область (2019 - 2024 гг.) (работы проводятся на участке км 466 - км 487 в обход г. Спасск);
- предусматривается реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 645 - км 649, Пензенская область (2027 - 2029 гг.) (работы проводятся на участке км 645 - км 649).
Данные мероприятия на территории Широкоисского сельсовета не предусматриваются и приведены в информационных целях.

Схема территориального планирования Пензенской области:
- строительство модульной конструкции здания фельдшерско-акушерского пункта, площадью 54,1 кв.м., расположенного по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Потьма (срок реализации - 2021 г.) (мероприятие реализовано);
- строительство модульной конструкции здания фельдшерско-акушерского пункта, площадью 54,1 кв.м., расположенного по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Широкоис (срок реализации - 2021 г.) (мероприятие реализовано).

Схема территориального планирования Мокшанского района:
- обеспечение централизованным газоснабжением с. Мордовская Муромка (2020-2030 гг.);
- обеспечение централизованным газоснабжением с. Синцево (2020-2030 гг.); 
- строительство межхозяйственной профессиональной пожарной части Мокшанского района в с. Широкоис (2020-2025 гг.).

[bookmark: _Toc110497573]2.7. Анализ реализации предыдущего генерального плана Широкоисского сельсовета и другой планировочной документации
[bookmark: _Toc495916856][bookmark: _Toc469398934]Генеральный план Широкоисского сельсовета был разработан ООО «Альянс» (г. Пенза) и утвержден решением Комитета местного самоуправления Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 09.11.2011 № 65-25/1 «Об утверждении Генерального плана территории Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области». Внесение изменений в генеральный план было принято Решением Комитета местного самоуправления Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области второго созыва от 21.07.2017 № 224-68/2 «О внесении изменений в Генеральный план территории Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденный решением КМС Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 09.11.2011 № 65-25/1». Проектировщик: ООО ЦИиТЭ «Согласие».
[bookmark: _Toc45096689]Генеральный план охватывает период градостроительного развития до 2030 года, с выделением первой очереди до 2020 года.
Необходимо отметить, что территория Широкоисского сельсовета развивалась в соответствии с планами действующего генерального плана, однако, предусмотренные проектные решения, в целом, не реализованы (таблица 2.7-1). В настоящем проекте генерального плана проведен анализ проектных решений и мероприятий, предусмотренных предыдущим генеральным планом Широкоисского сельсовета и часть их принята с некоторой корректировкой и уточнением.
Таблица 2.7-1
	Наименование мероприятия
	Степень реализации
(дата)

	Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Широкоисского сельсовета, утвержденным Решением Комитета местного самоуправления Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области второго созыва от 21.07.2017 № 224-68/2

	1. Жилищное строительство:

	- Жилищное строительство в южной части с. Потьма на площади 8,8 га
	(не реализован)

	- Жилищное строительство в юго-западной части с. Широкоис на площади 5,8 и 0,7 га
	(не реализован)

	- Жилищное строительство в п. Октябрь на площади 0,4 га
	(не реализован)

	2. Социальная инфраструктура:

	- Строительство ФОКа в с. Широкоис
	2020
(не реализован)

	3. Инженерная инфраструктура:

	- Строительство газопровода
	2020
(не реализован)

	- Установка пожарных гидрантов
	2020
(не реализован)

	- Создание полной инфраструктуры инженерных сетей и сооружений на участках новой застройки индивидуальными домами в селах Потьма и Широкоис
	2020
(не реализован)

	4. Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления:

	- Проектом предлагается строительство площадки ТБО в 1500 м юго-западнее с. Широкоис
	реализован

	5. Коммерческая деятельность:

	- Строительство двух магазинов в с. Потьма
	2020
(не реализован)

	- Строительство объекта придорожного сервиса
	2020
(перенос плана мероприятия на 2030 г.)

	6. Рекреация и туризм:
	

	- Предлагается площадка отдыха севернее с. Широкоис около пруда
	2020
(перенос плана мероприятия на 2030 г.)



[bookmark: _Toc110497574]2.8. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории
Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов), с целью выявления оптимального использования территории сельсовета, для различных видов хозяйственной деятельности: производственного и сельскохозяйственного производства, отдыха населения, жилищного строительства. Из архитектурно - планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизированности территории, её транспортное обслуживание, энергообеспечение, строительная база.
[bookmark: _Toc45096691]Оценка территории по природным условиям
Местоположение Широкоисского сельсовета обусловливает умеренно-континентальный климат с умеренно жарким и сухим летом и холодной зимой с устойчивым снежным покровом.
Территория Широкоисского сельсовета относится к зоне достаточного увлажнения.
Климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений.
Ветровой режим Широкоисского сельсовета умеренный. Преобладающее направление ветра в летний период - юго-восточное, юго-западное, в зимний период юго-восточное, суховейных ветров - юго-восточное с периодом с мая по август.
[bookmark: _Toc45096692]Опасные метеорологические явления, приводящие к чрезвычайным ситуациям (главным образом на дорогах) - сильные дожди и ливни, мокрый снег, дождь со снегом, крупный град, жара, пыльные бури, туман, мороз, снегопад, метель, гололёд, налипание мокрого снега. А также комплексы неблагоприятных метеорологических явлений: сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом), сопровождаемый сильным ветром (или шквалом), ливень, сопровождаемый сильным ветром, гололёд в сочетании с сильным ветром, налипание мокрого снега в сочетании с сильным ветром.
В целом климатические условия сельсовета благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
Оценка территории для ведения сельского хозяйства
Территория в значительной степени расчленена овражно-балочной сетью, в целом, по условиям рельефа почвы пригодны для механизированной обработки и при правильном их использовании могут давать высокие и устойчивые урожаи всех районированных сельскохозяйственных культур.
Большая часть территории сельсовета используется в сельскохозяйственных целях. Часть территории, расположенная в отрогах балок используется как выгон.
В границах Широкоисского сельсовета имеются территории, занятые заброшенными объектами сельского хозяйства (животноводческие фермы, зернохранилища).
Территории условно-благоприятные занимают черноземы выщелоченные и черноземы оподзоленные. Менее плодородные почвы - светло-серая лесная почва.
Территории ограниченно-благоприятные занимают смытые и намытые почвы оврагов и балок и аллювиальные почвы заболоченных участков речных пойм.

Оценка градостроительного потенциала территории
В целях градостроительного развития Широкоисского сельсовета его территорию условно следует разделять в зависимости от степени ограничений для целей строительства (таблица 2.8-1).
Таблица 2.8-1
	Наименование ограничений
	Параметры градостроительного потенциала
	Рекомендуемые функции и режимы использования

	1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения
	отсутствует
	запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02

	санитарно-защитные зоны,
придорожные полосы
	низкий
	запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03)

	водоохранные зоны
	пониженный
	запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТКО

	экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования
	высокий
	в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством


К благоприятным территориям для градостроительного освоения относятся все семь населенных пунктов Широкоисского сельсовета: село Кульмановка, село Мордовская Муромка, село Новоникольское, поселок Октябрь, село Потьма, село Синцево, село Широкоис, за границами зон с особыми условиями использования.
К территориям относительно благоприятным для градостроительного освоения относится территория водоохранных зон рек Сухой Широкоис, Муромка, Керка.
К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся санитарно защитные зоны объектов и придорожные полосы.
[bookmark: _Toc45096696][bookmark: _Toc45096697]Оценка архитектурно-планировочной организации территории
Территория Широкоисского сельсовета, расположена в западной части Мокшанского района Пензенской области. Территория сельсовета включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Главной планировочной осью является автомобильная дорога М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск.
В структуре современного расселения доминируют административный центр – село Широкоис и село Потьма. В них сосредоточены социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.
Главным планировочным центром является с. Широкоис.
с. Широкоис
Территория села представляет собой компактное образование, центральная улица имеет выход на автодорогу IV категории «М-5 «Урал» - с. Широкоис».
Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа) и малоэтажными многоквартирными домами.
Населенный пункт состоит из 8 улиц, из которых 1 улица Луговая имеет переходное покрытие. Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Общественный центр и общественно-деловая застройка сформирована по ул.Мирная и ул. Луговая, где размещены объекты социальной инфраструктуры и комунально-бытового обслуживания: школа, фельдшерский пункт, библиотечно-досуговый центр, спортивная площадка, администрация, магазины. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо- и газоснабжением. Система централизованного водоотведеня и теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла.
Объекты и территории для рекреации и отдыха населения на территории с. Широкоис отсутствуют.
с. Потьма
Территория с. Потьма представляет собой компактное образование, с южной стороны к селу подходит автодорога IV категории «с. Широкоис - с. Потьма». Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Населенный пункт состоит из 14-ти улиц, из которых 1 улица Советская имеет переходное покрытие. Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Общественный центр сформирован по ул. Промысловая и ул. Ленинская, где размещены объекты социальной инфраструктуры и комунально-бытового обслуживания: школа, фельдшерский пункт, библиотечно-досуговый центр, спортивная площадка, магазины. 
Планировка существующего села представляет замкнутую структуру свободного начертания с выходом к местам приложения труда. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо- и газоснабжением. Система централизованного водоотведеня и теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. 
Объекты и территории для рекреации и отдыха населения на территории села отсутствуют.
с. Синцево
Территория с. Синцево представляет собой компактное образование, по территории села проходит автодорога V категории «с. Русская Муромка - с. Синцово - с. Широкоисс». Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Населенный пункт состоит из 2-х улиц, не имеющих твердого покрытия. Сформированного общественного центра нет. Объекты социальной инфраструктуры и комунально-бытового обслуживания отсутствуют. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена электроснабжением. Система централизованного газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. Население обеспечено питьевой водой через колодцы.
Объекты и территории для рекреации и отдыха населения на территории села отсутствуют.
с. Мордовская Муромка
Территория села представляет собой компактное образование. Подъезд к селу осуществляется по проселочной дороге, не имеющей твердого покрытия. Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Населенный пункт состоит из 5-ти улиц, не имеющих твердого покрытия. Сформированного общественного центра нет. Объекты социальной инфраструктуры и комунально-бытового обслуживания отсутствуют.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена электроснабжением. Система централизованного газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует.
Объекты и территории для рекреации и отдыха населения на территории села отсутствуют.
с. Кульмановка
Территория села представляет собой компактное образование. Подъезд к селу осуществляется по проселочной дороге, не имеющей твердого покрытия. Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Населенный пункт состоит из одной улицы, не имеющей твердого покрытия. Сформированного общественного центра нет. Объекты социальной инфраструктуры и комунально-бытового обслуживания отсутствуют.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена электроснабжением. Система централизованного газоснабжения, водоснабжения, водоотведеня и теплоснабжения отсутствует. Постоянно проживающее население отсутствует.
Объекты и территории для рекреации и отдыха населения на территории села отсутствуют.
п. Октябрь
Территория поселка представляет собой компактное образование. Подъезд к селу осуществляется по проселочной дороге, не имеющей твердого покрытия. Селитебная застройка расположена по всей территории села.
Населенный пункт состоит из одной улицы, не имеющей твердого покрытия. Сформированного общественного центра нет. Объекты социальной инфраструктуры и комунально-бытового обслуживания отсутствуют.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена электроснабжением. Система централизованного газоснабжения, водоснабжения, водоотведеня и теплоснабжения отсутствует. Постоянно проживающее население отсутствует.
с. Новоникольское
Территория села представляет собой компактное образование. Подъезд к селу осуществляется по автодороге V категории «с. Русская Муромка - с. Синцево - с. Широкоисс». Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Населенный пункт состоит из 3-х улиц, не имеющих твердого покрытия. Сформированного общественного центра нет. Объекты социальной инфраструктуры и комунально-бытового обслуживания отсутствуют. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена электроснабжением. Система централизованного газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. Население обеспечено питьевой водой через колодцы.
Объекты и территории для рекреации и отдыха населения на территории села отсутствуют.

Оценка территории для рекреации
По совокупности природных факторов на территории Широкоисского сельсовета можно выделить территории для отдыха и рекреации.
К благоприятным территориям для освоения относятся:
- водоемы;
- лесные массивы.
К территориям ограниченно-благоприятым - относятся:
- овражно-балочный рельеф.
[bookmark: _Toc45096698]На территории сельсовета на пруду «Манторовский», расположенном юго-восточнее с. Потьма и на пруду «Широкоисский», расположенном северо-восточнее с. Широкоис находятся неблагоустроенные территории, которые местные жители используют для отдыха и купания в летний период. 
[bookmark: _Toc45096699]Оценка территории по транспортному фактору
При оценке территории по транспортному фактору выделены следующие зоны:
1. Железнодорожный транспорт:
На территории Широкоисского сельсовета железнодорожные станции отсутствуют. Ближайшая железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги Симанщина расположена в селе Нечаевка Мокшанского района на расстоянии 54 км от села Широкоис.
2. Воздушный транспорт:
Ближайший аэропорт находится примерно в 92 км, в областном центре городе Пенза.
3. Водный транспорт:
Водный транспорт на территории Широкоисского сельсовета отсутствует. 
4. Автомобильный транспорт:
Основные населенные пункты располагаются в непосредственной близости от сети федеральных и местных дорог.
Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой
Сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой на территории Широкоисского сельсовета представлены в таблице 2.8-2.
Таблица 2.8-2
	№ п/п
	Наименование
населенных пунктов
	
	Наличие инженерной инфраструктуры

	
	
	Численность
населения на 01.01.2021, чел.
	сетевой газ
	централизованное
теплоснабжение
	централизованное
водоснабжение
	электроснабжение

	централизованная канализация
	телефонизация

	1
	с. Широкоис
	447
	есть
	-
	есть
	есть
	-
	есть

	2
	с. Мордовская Муромка
	0
	-
	-
	-
	есть
	-
	-

	3
	с. Новоникольское
	4
	-
	-
	-
	есть
	-
	-

	4
	с. Синцево
	9
	-
	-
	-
	есть
	-
	-

	5
	с. Потьма
	326
	есть
	-
	есть
	есть
	-
	есть

	6
	с. Кульмановка
	0
	-
	-
	-
	есть
	-
	-

	7
	п. Октябрь
	0
	-
	-
	-
	есть
	-
	-


[bookmark: _Toc45096702]Выводы:
Комплексный анализ современного состояния территории выявил историко-культурный, природный, сельскохозяйственный потенциалы и возможности использования территории, а также основные проблемы.
Градостроительный потенциал:
- Широкоиский сельсовет имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако уровень сельскохозяйственного производства не полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах питания;
- территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства;
 - наличие неосвоенных участков живописных местных пейзажей и ландшафтов в прибрежных зонах рек и прудов в с. Широкоис и возле с. Потьма.
Проблемы:
- неэффективное использование территорий, занятых объектами сельского хозяйства;
- отсутствие подъезда с твердым покрытием к местам погребения;
- недостаточное использование природного потенциала в части развития туристической отрасли;
- отсутствие полезных ископаемых, пригодных для использования в промышленности и строительстве;
- нехватка мест приложения труда в границах Широкоисского сельсовета, результатом является маятниковая трудовая миграция.
В проекте генерального плана Широкоисского сельсовета конкретизируются предложения СТП Мокшанского района, программ комплексного социально-экономического развития Мокшанского района Пензенской области и Широкоисского сельсовета, учитываются предложения органов местного самоуправления поселения.
Изменения в структуре землепользования, а также освоение территорий предполагается постепенным, в зависимости от развития инженерной и транспортной инфраструктуры, потребностей населения и интересов со стороны инвесторов.

[bookmark: _Toc110497575]3. Анализ использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

[bookmark: _Toc110497576]3.1. Баланс территории. Функциональное зонирование
Баланс территории
Общая площадь в административных границах Широкоисского сельсовета составляет 21640,12 га (таблица 3.1-1).
Таблица 3.1-1
Наличие и распределение земельного фонда Широкоисского сельсовета по категориям земель (2022 г.)*
	№
п/п
	Категории земель
	Единица измерения
	Общая площадь

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе:
	га
	19187,5

	1.1
	фонд перераспределения земель
	га
	-

	2
	Земли поселения
	га
	986,82

	2.1
	Земли населенных пунктов
	га
	986,82

	
	с. Широкоис
	га
	249,9

	
	с. Кульмановка
	га
	63,8

	
	с. Мордовская Муромка
	га
	144,5

	
	с. Новоникольское
	га
	67,3

	
	п. Октябрь
	га
	16,8

	
	с. Потьма
	га
	317,6

	
	с. Синцево
	га
	126,9

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	га
	61,42

	3.1
	Земли промышленности
	га
	-

	3.2
	Земли энергетики
	га
	-

	3.3
	Земли транспорта в том числе:
	га
	-

	3.3.1
	железнодорожного
	га
	-

	3.3.2
	автомобильного
	га
	-

	3.3.3
	морского, внутреннего водного
	га
	-

	3.3.4
	воздушного
	га
	-

	3.3.5
	трубопроводного
	га
	-

	3.4
	Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики
	га
	-

	3.5
	Земли для обеспечения космической деятельности
	га
	-

	3.6
	Земли обороны и безопасности
	га
	-

	3.7
	Земли иного специального назначения
	га
	-

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	-

	4.1
	Земли особо охраняемых природных территорий в том числе:
	га
	-

	4.1.1
	земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов
	га
	-

	4.2
	Земли рекреационного назначения
	га
	-

	4.3
	Земли историко-культурного назначения
	га
	-

	5
	Земли лесного фонда
	га
	1408,1

	6
	Земли водного фонда
	га
	-

	7
	Земли запаса
	га
	-

	8
	Итого земель в административных границах
	га
	21640,12

	9
	Из всех земель: земли природоохранного назначения
	га
	-

	10
	Из всех земель: особо ценные земли
	га
	-

	* Расчет выполнен на основе данных администрации сельсовета и пространственных данных векторной модели


Из общей площади территории Широкоисского сельсовета 87% занимают земли сельскохозяйственного назначения, 4,5% - земли населенных пунктов.
Освоенность территории Широкоисского сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая. Основными землепользователями в сельсовете являются сельскохозяйственные предприятия.
[bookmark: _Toc495916859][bookmark: _Toc469398937]
Функциональное зонирование
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.
Границы функциональных зон определены с учетом границ сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений.
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства.
В настоящее время на территории Широкоисского сельсовета можно выделить следующие основные функциональные зоны, представленные в таблице 3.1-2.
Таблица 3.1-2
Перечень функциональных зон*
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2022)
	Расчетный срок (2042)

	1
	Жилые зоны, всего
	га
	821,4
	821,4

	1.1
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	821,4
	821,4

	1.2
	зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	-
	-

	2
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	га
	9,0
	9,0

	3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	61,42
	61,42

	3.1
	производственная зона
	га
	0
	0

	3.2
	зона инженерной инфраструктуры
	га
	0,9
	0,9

	3.3
	зона транспортной инфраструктуры
	га
	47,3
	47,3

	4
	Зоны сельскохозяйственного использования
	га
	19333,3
	19344,0

	4.1
	зона сельскохозяйственных угодий (за границами н.п.)
	га
	18812,2
	18828,53

	4.2
	производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	409,5
	409,5

	4.3
	иные зоны сельскохозяйственного назначения
	га
	111,68
	106,0

	5
	Зоны рекреационного назначения
	га
	1408,1
	1408,1

	5.1
	зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	га
	-
	-

	5.2
	зона отдыха
	га
	0
	0

	5.3
	зона лесов
	га
	1408,1
	1408,1

	6
	Зоны специального назначения
	га
	6,29
	6,29

	6.1
	зона кладбищ
	га
	6,26
	6,26

	6.2
	зона складирования и захоронения отходов
	га
	0,03
	0,03

	7
	Иные зоны
	га
	-
	-

	
	Водные поверхности
	га
	-
	-

	* Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели


Проектом генерального плана скорректированы границы зон в соответствии с проектными границами населенных пунктов, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также с измененными смежными функциональными зонами.
Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон поселения» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (последующими изменениями).

Планируемое развитие
Проектом генерального плана предлагается развитие и совершенствование сложившейся системы функциональных зон:
- освоение свободных территорий в границах населённых пунктов;
- выделение зон для размещения объектов рекреации, туризма и массового отдыха населения для повышения качества жилой, производственной, социально-культурной и рекреационной среды, обеспечивая рост экономики сельского поселения.

Территории общего пользования
Территория общего пользования - территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). Границы территорий общего пользования устанавливаются в документации по планировке территории.
На территории Широкоисского сельсовета территории общего пользования отсутствуют.

[bookmark: _Toc110497577]3.2. Особые экономические зоны
Особая экономическая зона - ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории государства. Часто особый статус выражается в льготных налоговых или таможенных условиях для национальных или иностранных предпринимателей. Главная цель создания таких зон - решение задач социально-экономического развития государства, отдельных регионов или отраслей.
На территории Широкоисского сельсовета особые экономические зоны отсутствуют.

[bookmark: _Toc110497578]3.3. Население и трудовые ресурсы
[bookmark: _Toc110497579]3.3.1. Современное положение и демографические тенденции развития
Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории.
Численность населения
На территории Широкоисского сельсовета расположено 7 населенных пунктов. Численность населения на 01.01.2021 г. составляет 786 человека (таблица 3.3.1-1), в том числе трудоспособного 712 человек, старше трудоспособного возраста - 46 человек (таблица 3.3.1-3).
Населенных пунктов, предлагаемых к ликвидации на территории Широкоисского сельсовета нет.
[bookmark: _Toc45096710]Таблица 3.3.1-1
Численность населения по населенным пунктам Широкоисского сельсовета на 01.01.2021 г.
	№
п/п
	Территориальная единица
	Площадь территории, га
	Численность населения, чел.

	
	Широкоисский сельсовет, в том числе:
	21640,12
	786

	1
	с. Широкоис
	249,9
	447

	2
	с. Кульмановка
	63,8
	0

	3
	с. Мордовская Муромка
	144,5
	0

	4
	с. Новоникольское
	67,3
	4

	5
	с. Потьма
	317,6
	326

	6
	с. Синцево
	126,9
	9

	7
	п. Октябрь
	16,8
	0


Демографическая ситуация
В настоящее время демографическая ситуация - одна из важнейших социально-экономических проблем страны и Широкоисского сельсовета.
[bookmark: _Toc45096711]Характеристика существующей демографической ситуации производились на основе данных по общей численности населения, сведений о естественной и механической динамике и структуре численности населения.
Необходимо отметить, что численность населения с 2011 г. по 2021 г. (за последние десять лет) значительно уменьшилась с 1004 человек до 786 человек (таблица 3.3.1-2), это уменьшение произошло за счет оттока и естественной убыли населения. В 2021 году смертность превышала рождаемость в 21 раз, в результате чего наблюдается естественная убыль населения (таблица 3.3.1-3).
Таблица 3.3.1-2
Динамика численности населения Широкоисского сельсовета*
	Наименование
	Годы

	
	Единица измерения
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
на
01.01

	Широкоисский
сельсовет, всего
	человек
	1004
	1002
	1002
	998
	987
	987
	944
	838
	812
	793
	786

	* На основании данных Широкоисского сельсовета на 2021 г.


Таблица 3.3.1-3
Динамика возрастной структуры населения Широкоисского сельсовета*
	Численность населения по возрастным группам

	Наименование
	Единица измерения
	2020
	2021

	младше трудоспособного возраста
	человек
	35
	28

	в трудоспособном возрасте
	человек
	714
	712

	старше трудоспособного возраста
	человек
	44
	46

	Рождаемость
	человек
	1
	0

	Смертность
	человек
	25
	21

	* На основании данных администрации Широкоисского сельсовета на 2021 г.


Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории (рисунок 9, рисунок 10).
Рисунок 9
Динамика численности населения Широкоисского сельсовета

Рисунок 10
Возрастная структура населения Широкоисского сельсовета на 2021 г. 
[image: ]
Сведения о динамике численности населения по населенным пунктам по годам представлены на рисунке 11 (не представлены населенные пункты с отсутствием постоянно проживающего населения на 01.01.2021). Рисунок 11 [image: ]


Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.

Планируемое развитие
Меры, принимаемые на государственном уровне, дают основания прогнозировать рост рождаемости в ближайшей перспективе. Однако, исходя из нынешней ситуации, для того, чтобы только стабилизировать численность населения, рождаемость должна увеличиться в 2,4 раза. Наряду с принятием мер по стимулированию роста рождаемости, демографическая политика должна быть направлена на решение другой важнейшей проблемы: увеличения продолжительности жизни и сокращения смертности. Прежде всего, детской и людей в трудоспособном возрасте. 
Проблемы увеличения рождаемости и низкого долголетия должны решаться путем сочетания экономического роста с целенаправленной политикой по улучшению жизни людей, повышению ее качества. Наиболее важными являются вопросы расширения доступности медицинских и социальных услуг, образования и его связи с рынком труда, стимулирования эффективной занятости, поддержки малоимущего и социально уязвимого населения, обеспечения экологической безопасности.
Динамика соотношения жителей младших и старших возрастов свидетельствует о старении населения. В связи со старением населения увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, обостряются проблемы социальной защиты, а также дефицит рабочей силы. Сокращение численности детей и подростков становится одной из основных проблем пополнения трудовых ресурсов.
Увеличение общего количества жителей младших возрастов и пенсионного возраста ведет к росту нагрузки на трудоспособное население. Проблему, как увеличения численности населения, так и роста трудовых ресурсов необходимо решать также за счет обеспечения положительной динамики миграционных процессов, в том числе за счет сведения до минимума маятниковой миграции. Стратегическим направлением, должно стать создание новых высокотехнологичных предприятий и производств, с большим количеством высокооплачиваемых рабочих мест и масштабное строительство комфортного, благоустроенного жилья.

[bookmark: _Toc110497580]3.3.2. Прогноз перспективной численности населения
Среднегодовая численность населения Широкоисского сельсовета за последние 12 лет составляет 930 человек. Средний прирост населения за счет рождаемости составляет 1,0 (Кр) человека. Средняя ежегодная естественная убыль численности населения составляет 19,3 (Ксм) человек в год.
На основании указанных показателей коэффициент естественного прироста/убыли (Кеп) населения Широкоисского сельсовета при расчете прогноза численности населения принимается равным -18,3 (Кеп=Кр-Ксм).
Коэффициент миграционного прироста (Кмп) принимается равным 0,33 (Кмп=Кприбыв-Квыбыв=1,5-1,17=0,33).
Коэффициент общего прироста (Коп) равен -17,97 (Коп =Кеп + Кмп=-18,3+0,33=-17,97)
Прогнозная численность населения Широкоисского сельсовета на основе указанных показателей составит:
Nt+n= Nn  t , где
Nn - численность населения на начало планируемого периода;
t - число лет, на которое прогнозируется расчет;
Коп– коэффициент общего прироста населения.

8= 930 * (0,982)8 = 930*0,865= 805 чел. (на 1 очередь до 2030 года)
20 =  930 * (0,982)20 = 930*0,695= 646 чел. (на расчетный срок до 2042 года)

Особо заметен процесс «старения» населения, так как удельный вес групп моложе трудоспособного и трудоспособного населения ниже среднероссийских. В динамике численности населения Широкоисского сельсовета прослеживается тенденция к уменьшению. Причинами уменьшения численности населения в Широкоисском сельсовете является, главным образом, неблагополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения: число умерших значительно превышает число родившихся. Вместе с тем в последние 2 года темпы уменьшения численности населения снижаются. Это связано с положительными миграционными процессами.
Реализация мероприятий демографической политики Российской Федерации, предусмотренных Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 (с последующими изменениями), направленной на увеличение продолжительности жизни населения, сокращения уровня смертности, роста рождаемости, регулирования внутренней и внешней миграции, сохранения и укрепления здоровья населения и улучшения на этой основе демографической ситуации в стране, а также реализация федеральных и региональных планов, программ и проектов по стабилизации и улучшению демографического, социального и экономического состояния будет способствовать снижению смертности и росту рождаемости, и как следствие снижение темпов уменьшения численности населения. 

[bookmark: _Toc110497581]3.3.3. Трудовые ресурсы и занятость
[bookmark: _Toc45096713]Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории.
Численность трудоспособного населения Широкоисского сельсовета на 01.01.2021 год составляет 712 человек или 90,6 % от численности населения (таблица 3.3.3-1). 
Таблица 3.3.3-1
Трудовые ресурсы сельского поселения, чел.
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2021 г.

	Численность постоянного населения, всего, из нее:
	чел.
	786

	моложе трудоспособного возраста
	чел.
	28

	трудоспособного возраста
	чел.
	712

	старше трудоспособного возраста
	чел.
	46

	Численность безработных, стоящих на учете в службе занятости
	чел.
	0

	Численность населения, работающего
за пределами муниципального образования, всего, из них:
	чел.
	121

	работающих за пределами Пензенской области
	чел.
	21


Основными отраслями использования рабочей силы является сельское хозяйство, образование, культура, сфера обслуживания. Численность занятых в экономике насчитывает 46 человек или 21 % от общей численности трудовых ресурсов (таблица 3.3.3-2).
Таблица 3.3.3-2
Занятость трудоспособного населения по видам экономической деятельности, чел.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2021 г.

	1
	Занято в экономике муниципального образования по разделам – всего
	чел.
	33

	2
	сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
	чел.
	0

	3
	рыболовство, рыбоводство
	чел.
	0

	4
	добыча полезных ископаемых
	чел.
	0

	5
	обрабатывающие производства
	чел.
	0

	6
	производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	чел.
	2

	7
	строительство
	чел.
	0

	8
	оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
	чел.
	3

	9
	гостиницы и рестораны
	чел.
	0

	10
	транспорт и связь
	чел.
	0

	11
	финансовая деятельность
	чел.
	

	12
	операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
	чел.
	0

	13
	государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
	чел.
	3

	14
	образование
	чел.
	16

	15
	здравоохранение и предоставление социальных услуг
	чел.
	2

	16
	предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
	чел.
	9

	17
	прочие виды экономической деятельности
	чел.
	0



Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- 15% трудоспособного населения осуществляет трудовые миграции за пределы Широкоисского сельсовета и Мокшанского района в наиболее развитые и привлекательные места приложения труда в системе рыночных отношений, а также из-за нехватки мест приложения труда в границах Широкоисского сельсовета и Мокшанского района;
- сложность трудоустройства специалистов, не задействованных в сфере сельского хозяйства;
- снижение объемов сельскохозяйственного производства, увеличение числа убыточных сельскохозяйственных предприятий, свертывание социальной сферы и других секторов сельской экономики ведет к сокращению рабочих мест и к быстрому росту безработицы, разбалансированности региональных рынков аграрного труда по объему и составу трудовых ресурсов.
Выводы:
- управление социальной инфраструктурой и трудовыми ресурсами сельских территорий должно быть направлено на формирование эффективной миграции, сохранение и привлечение молодежи на село и в целом повышение качества жизни сельского населения. 
- необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в Широкоисском сельсовете с целью создания условий для закрепления молодежи, создание центров экономического роста для обеспечения ускорения экономического роста, повышение предпринимательской активности населения, производительных и высокотехнологичных производств в структуре экономики, сокращение отставания уровня жизни значительной части населения от уровня жизни жителей городов.

[bookmark: _Toc110497582]3.4. Жилищный фонд (жилищное строительство)
[bookmark: _Toc110497583]3.4.1. Современное положение
[bookmark: _Toc45096715]В границах Широкоисского сельсовета, существующий жилищный фонд, на данный момент, составляет 14450 кв. м общей площади. Весь жилой фонд находится в индивидуальной собственности, жилые дома муниципальной собственности на территории сельсовета не зарегистрированы (таблица 3.4.1-1).
Средняя обеспеченность общей жилой площадью по Широкоисскому сельсовету составляет 18,4 кв. м/чел. Жилищное строительство осуществляется за счет средств населения.
На территории населенных пунктов сельсовета в основном принимаются следующие типы жилых домов:
- индивидуальные жилые дома (усадебный тип);
- малоэтажные многоквартирные жилые дома.
Структура существующего жилого фонда приведена в таблице 3.4.1-2.
Таблица 3.4.1-1
Характеристика существующего жилого фонда на 01.01.2022 г.
	Населенный пункт
	Жилой фонд,
всего
	В том числе:
	Средняя обеспеченность общ. площ. кв. м /чел

	
	кол-во
домов (квартир)
	общая площадь, кв. м
	муниципальный
	частный
	ветхий и аварийный фонд
	

	
	
	
	кол-во домов
	площадь, кв. м
	кол-во домов
	общая площадь, кв. м
	общая площадь, кв. м
	

	
	
	
	2-3 эт.
	1 эт.
	2-3 эт.
	1 эт.
	
	
	
	

	с. Широкоис
	88 (58)
	8350
	29
	-
	3950
	-
	88
	4400
	-
	18,7

	с. Кульмановка
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Мордовская Муромка
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Новоникольское
	4
	200
	-
	-
	-
	-
	4
	200
	-
	50,0

	п. Октябрь
	2
	100
	-
	-
	-
	-
	2
	100
	-
	-

	с. Потьма
	67 (40)
	5350
	20
	-
	2000
	-
	67
	3350
	-
	16,4

	с. Синцево
	9
	450
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50

	Итого
	268
	14450
	0
	0
	0
	0
	289
	14450
	0
	18,4



[bookmark: _Toc45096716]Таблица 3.4.1-2
Структура существующего жилого фонда на 01.01.2022 г.
	Наименование,
тип застройки
	Общая площадь
	Количество единиц жилья

	
	кв. м
	%
	ед.
	%

	Всего:
	14450
	100
	289
	100

	- индивидуальная
	8500
	58,8
	170
	58,8

	- блокированная
	0
	0
	0
	0

	- многоквартирная
	5950
	41,2
	98
	41,2



Динамика жилого фонда по времени постройки приведена в таблице 3.4.1-3.
Таблица 3.4.1-3
Динамика жилого фонда по времени постройки
	Год постройки
	Общая площадь жилых помещений, кв. м
	Количество единиц жилья
	%

	1946-1970 гг.(74-50 лет)
	5750
	122
	63%

	1971-1995 гг.(49-25 лет)
	5500
	103
	36%

	после 1995 г. (25 лет)
	100
	2
	0,6%


Из таблицы следует, что основная часть жилого фонда Широкоисского сельсовета была построена 50-70 лет назад. За последние 25 лет в населенных пунктах строительная деятельность в отношении индивидуального жилищного строительства фактически отсутствует.

[bookmark: _Toc110497584]3.4.2. Прогноз развития жилищного комплекса
[bookmark: _Toc45096719]Жилищное строительство и улучшение жилищных условий жителей Широкоисского сельсовета является приоритетной задачей социально-экономического развития.
Расчет требуемого объема жилья произведен в соответствии с проектной численностью населения на первый этап реализации проекта генерального плана - 2030 год и расчетный период планирования - 2042 год.
В соответствии с Законом Пензенской области от 30.04.2019 № 3323-ЗПО «О стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» обеспеченность жильем в 2030 году – 33,0 кв. м. В среднем на одного жителя на первую очередь (2030 г.) должно приходиться не менее 33,0 кв. м общей площади, на расчетный срок (2042 г.) - 35 кв. м общей площади.
Расчет приводится в соответствии с проектной численностью населения на расчетный срок и Законом Пензенской области от 30.04.2019 № 3323-ЗПО «О стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» в таблице 3.4.2-1.
Таблица 3.4.2-1
Расчет требуемого объема жилья для территории Широкоисского сельсовета
	Наименование,
тип застройки
	Существующее положение по расчету
	На первую очередь
(2030 г.)
	Расчётный срок
(2042 г.)

	
	количество единиц жилья, ед.
	общая площадь, кв. м
	количество единиц жилья, ед.
	общая площадь, кв. м
	количество единиц жилья, ед.
	общая площадь, кв. м

	Жилая застройка
	268
	14450
	298
	26565
	240
	22610

	с.Широкоис
	146
	8350
	181
	16170
	126
	11900

	с.Потьма
	107
	5350
	112
	9999
	101
	8505

	с.Синцево
	9
	450
	10
	891
	8
	770

	с.Новоникольское
	4
	200
	4
	132
	4
	140

	п. Октябрь
	2
	100
	1
	1
	1
	1

	с.Кульмановка
	0
	0
	
	
	
	

	с.Мордовская Муромка
	0
	0
	3
	3
	2
	2


Нормативная потребность населения в жилом фонде Широкоисского сельсовета на расчетный срок составляет 22610 кв. м при существующем жилом фонде 14450 кв. м. На расчетный срок требуется увеличение общей площади жилья на 8160 кв. м. Предлагается достичь указанного показателя за счет реконструкции существующего жилья его собственниками, а также строительство нового жилья на свобдных участках в существующей застройке. 

[bookmark: _Toc110497585]3.5. Транспортная инфраструктура

[bookmark: _Toc110497586]3.5.1. Железнодорожный транспорт
Существующее положение
На территории Широкоисского сельсовета объекты железнодорожного транспорта отсутствуют. Ближайшая железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги Симанщина расположена в селе Нечаевка Мокшанского района на расстоянии 54 км от села Широкоис.
Анализ сложившейся ситуации железнодорожного транспорта выявил следующее:
- относительная удалённость от железнодорожных узлов замедляет экономический рост, развитие производства, бизнеса и социальной сферы, существенно влияет на качество жизни населения.
Выводы:
Принятие решений по развитию железнодорожной инфраструктуры, в том числе и организацию пассажирских перевозок, находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.

[bookmark: _Toc110497587]3.5.2. Водный транспорт
Существующее положение
[bookmark: _Toc45096725]Судоходные реки и внутренний водный транспорт на территории Широкоисского сельсовета отсутствуют.
Анализ сложившейся ситуации водного транспорта выявил следующее:
- речные и морские транспортные узлы расположены на относительной удаленности;
- существующая сеть водотоков и водоемов не пригодна для использования перевозки пассажиров и грузов.
Выводы:
Отсутствие возможности использования сети существующих водотоков и водоемов в целях перевозки пассажиров и грузов.
В целях развития рекреационного потенциала возможно обустройство использование облегченных видов водных транпортных средств для отдыха населения.
Принятие решений по развитию водного транспорта находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.

[bookmark: _Toc110497588]3.5.3. Воздушный транспорт
Существующее положение
[bookmark: _Toc45096727]На территории Широкоисского сельсовета объекты воздушного транспорта отсутствуют. Ближайший аэропорт находится примерно в 92 км, в областном центре городе Пенза.
Анализ сложившейся ситуации воздушного транспорта выявил следующее:
- авиационные транспортные узлы расположены на относительной удаленности;
- вертолетные площадки, предназначенные для обслуживания населения, на территории сельсовета отсутствуют.
Выводы:
Принятие решений по развитию воздушного транспорта находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.

[bookmark: _Toc110497589]3.5.4. Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги
Существующее положение
Основной транспортный каркас, обеспечивающий внешние и внутренние связи Широкоисского сельсовета, составляют автомобильные дороги общего пользования федерального и местного значения (таблица 3.5.4-1).
Автомобильные дороги за границами населенных пунктов в картографических материалах отображены в информационных целях. Подъезд к населенным пунктам осуществляется по автомобильным дорогам местного значения муниципального района.
По состоянию на 01.01.2021 г. на территории Широкоисского сельсовета протяженность автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием 16,2 км, в том числе:
- федерального значения с усовершенствованным покрытием 5,4 км;
- местного значения с усовершенствованным покрытием 10,8 км.

Таблица 3.5.4-1
Перечень существующих автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Широкоисского сельсовета, обеспечивающие внешние и внутренние связи**
	№п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта 
	Характеристика объекта
	Вид покрытия

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	Автомобильные дороги федерального значения

	1
	Автомобильные дороги федерального значения
	М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет
	Протяженность, км
	5,4
	Усовершенствованный

	
	
	
	
	Категория
	II
	

	Автомобильные дороги местного значения муниципального района

	1
	Автомобильные дороги местного значения
	«с. Русская Муромка - с. Синцево - с. Широкоис»
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет
	Протяженность, км
	14,2
	Переходный

	
	
	
	
	Категория
	V
	

	2
	Автомобильные дороги местного значения
	«с. Широкоис - с. Потьма»
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет
	Протяженность, км
	9,1
	Усовершенствованный

	
	
	
	
	Категория
	IV
	

	3
	Автомобильные дороги местного значения
	автодорога «М-5 «Урал» - с. Широкоис»
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет
	Протяженность, км
	1,7
	Усовершенствованный

	
	
	
	
	Категория
	IV
	

	4
	Автомобильные дороги местного значения
	автодорога «Подъезд к с. Новоникольское»
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет
	Протяженность, км
	0,7
	Переходный

	
	
	
	
	Категория
	V
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** Данные по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения района значения приведены в информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе.



Таблица 3.5.4-2
Перечень существующих искусственных дорожных сооружений на территории Широкоисского сельсовета
	№п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта
	Вид покрытия
	Значение объекта

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	

	1
	Мостовое сооружение
	Мост возле с. Синцево
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Синцево
	Протяженность, км
	20
	Переходное
	Местного значения района

	2
	
	Мост в с. Широкоис
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Широкоис
	Протяженность, км
	30
	Усовершенствованный
	Местного значения района

	3
	
	Мост в с. Потьма
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Потьма
	Протяженность, км
	25
	Усовершенствованный
	Местного значения района

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).



На территории Широкоисского сельсовета расположено три бесхозных мостовых сооружения в с. Потьма с отсутствием покрытия.
В соответствии с РНГП Пензенской области (раздел 1.2, таблица 1.2.1 (п. 1.1)) минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами местного значения муниципального района с твердым покрытием в границах Широкоисского сельсовета не соответствует нормативным требованиям (80% в общей протяженности автодорог). Автодороги до населенных пунктов п. Октябрь, с. Кульмановка, с. Мордовская Муромка отсутствуют. Автодорога до населенных пунктов с. Синцево, с. Новоникольское не имеют твердого покрытия, находятся в неудовлетворительном состоянии
Анализ сложившейся сети автомобильных дорог Широкоисского сельсовета выявил следующее:
- не обеспечиваются подъезды к трем из семи населенных пунктов сельсовета;
- минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами местного значения муниципального района с твердым покрытием не соответствует нормативным требованиям;
- подъезды к местам массового отдыха, производственным объектам, сельским кладбищам не имеют твердого покрытия;
- на территории Широкоисского сельсовета имеются мостовые сооружения, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, не учтенные в реестре муниципальной собственности.
Выводы:
- необходимо приведение в нормативное состояние сети дорог для повышения транспортной доступности и возрастанию экономической связанности территорий, в том числе с центрами экономического роста;
- необходимо строительство подъездов с твердым покрытием к существующим и планируемым объектам рекреации и туризма, к производственным территориям, местам погребения и складирования твердых коммунальных отходов;
- мостовые сооружения в границах Широкоисского сельсовета, не учтенные в реестре муниципального имущества, рекомендуются к включению в состав муниципальной собственности.

Улично-дорожная сеть
Существующее положение
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой.
По состоянию на 01.01.2022 г. общая протяженность улично-дорожной сети по населенным пунктам Широкоисского сельсовета составляет 24,2 км (таблица 3.5.4-3), из которых улицы с усовершенствованным покрытием отсутствуют. Улица Мирная в с. Широкоис (рис.12) имеет переходное покрытие (1,2 км), улица Советская в с. Потьма имеет переходное покрытие (1,2 км). Остальные улицы в населенных пунктах Широкоисского сельсовета покрытия не имеют (рисунок 13).
 Исходя из общей протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов (24,2 км) и площади всех населенных пунктов (986,82 кв. км), плотность улично-дорожной сети составляет 0,02 км/ кв. км.
Таблица 3.5.4-3
	Населенные пункты, входящих в состав поселения
	Площадь населенного пункта фактическая
(кв. км)
	Протяженность улично-дорожной сети
(км)
	Расчетный показатель плотности улично- дорожной сети
(км/кв. км)

	с. Широкоис
	249,9
	9,25
	0,03

	с. Потьма
	317,6
	9,50
	0,03

	с. Синцево
	126,9
	1,49
	0,01

	с. Мордовская Муромка
	144,5
	1,11
	160,4

	с. Кульмановка
	63,8
	0,2
	0,03

	п. Октябрь
	16,8
	0,2
	0,01

	с. Новоникольское
	67,3
	2,45
	0,03

	Итого:
	986,82
	24,2
	0,02


В соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования, показатель плотности улично-дорожной сети не обеспечивает нормативную потребность.
Пешеходные тротуары на территории сельсовета не предусмотрены.
В настоящее время на территории Широкоисского сельсовета велосипедные дорожки отсутствуют. 
Для обеспечения возможности размещения объектов транспортной инфраструктуры установлены зоны их планируемого размещения, которые являются ограничением использования данной территории в градостроительной деятельности до установления красных линий объектов транспортной инфраструктуры.
Перечень существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Широкоисского сельсовета представлен в таблице 3.5.4-4.


Рисунок 12 
Схема улично-дорожной сети с. Широкоис по видам дорожного покрытия
[image: широкоис]

Рисунок 13
Схема улично-дорожной сети с. Кульмановка по видам дорожного покрытия



[image: кульмановка]

Рисунок 14
Схема улично-дорожной сети с. Мордовская Муромка по видам дорожного покрытия
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Рисунок 15

Схема улично-дорожной сети с. Новоникольское по видам дорожного покрытия
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Рисунок 16
Схема улично-дорожной сети с. Потьма по видам дорожного покрытия
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Рисунок 17
Схема улично-дорожной сети с. Синцево по видам дорожного покрытия 
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Рисунок 18
Схема улично-дорожной сети п. Октябрь по видам дорожного покрытия 
[image: октябрь]
























Таблица 3.5.4-4
Перечень существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Широкоисского сельсовета
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта**
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта
	Вид покрытия

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	с. Широкоис

	
	Улица в жилой застройке
	ул. Техменевка
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
с. Широкоис
	Протяженность, км
	0,9
	Переходный

	
	Улица в жилой застройке
	ул. Потьминская
	
	Протяженность, км
	0,85
	Без покрытия

	
	Улица в жилой застройке
	ул. Опоково
	
	Протяженность, км
	1,7
	Без покрытия

	
	Улица в жилой застройке
	ул. Ново-Заречная
	
	Протяженность, км
	0,75
	Без покрытия

	
	Главная улица
	ул. Мирная
	
	Протяженность, км
	1,2
	Без покрытия

	
	Улица в жилой застройке
	ул. Мази-Мор
	
	Протяженность, км
	2,4
	Без покрытия

	
	Улица в жилой застройке
	ул. Луговая
	
	Протяженность, км
	0,7
	Без покрытия

	
	Улица в жилой застройке
	ул. Заречная
	
	Протяженность, км
	0,75
	Без покрытия

	
	ИТОГО
	
	
	Протяженность, км
	9,25
	

	с. Кульмановка

	1
	Главная улица
	ул. Кульмановка
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
с. Кульмановка
	Протяженность, км
	0,2
	Без покрытия

	
	ИТОГО
	
	
	Протяженность, км
	0,2
	

	с. Мордовская Муромка

	1
	Главная улица
	ул. Поп Порядок
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
с. Мордовская Муромка
	Протяженность, км
	0,23
	Без покрытия

	2
	Улица в жилой застройке
	ул. Осиновка
	
	Протяженность, км
	0,25
	Без покрытия

	3
	Улица в жилой застройке
	ул. Новая Деревня
	
	Протяженность, км
	0,2
	Без покрытия

	4
	Улица в жилой застройке
	ул. Качкарга
	
	Протяженность, км
	0,2
	Без покрытия

	5
	Улица в жилой застройке
	ул. Демин порядок
	
	Протяженность, км
	0,23
	Без покрытия

	
	ИТОГО
	
	
	Протяженность, км
	1,11
	

	с. Новоникольское

	1
	Улица в жилой застройке
	ул. Сельская
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
с. Новоникольское
	Протяженность, км
	0,95
	Без покрытия

	2
	Улица в жилой застройке
	ул. Садовая
	
	Протяженность, км
	0,75
	Без покрытия

	3
	Улица в жилой застройке
	ул. Зеленая
	
	Протяженность, км
	0,75
	Без покрытия

	
	ИТОГО
	
	
	Протяженность, км
	2,45
	

	с. Потьма

	1
	Улица в жилой застройке
	ул. Советская
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
с. Потьма
	Протяженность, км
	0,55
	Переходный

	2
	Улица в жилой застройке
	ул. Садовая
	
	Протяженность, км
	1,1
	Без покрытия

	3
	Улица в жилой застройке
	ул. Растовка
	
	Протяженность, км
	0,5
	Без покрытия

	4
	Улица в жилой застройке
	ул. Промысловая
	
	Протяженность, км
	0,75
	Без покрытия

	5
	Улица в жилой застройке
	ул. Пролетарская
	
	Протяженность, км
	0,6
	Без покрытия

	6
	Улица в жилой застройке
	ул. Первомайская
	
	Протяженность, км
	0,42
	Без покрытия

	7
	Улица в жилой застройке
	ул. Парижская
	
	Протяженность, км
	0,63
	Без покрытия

	8
	Улица в жилой застройке
	ул. Октябрьская
	
	Протяженность, км
	0,4
	Без покрытия

	9
	Улица в жилой застройке
	ул. Ленинская
	
	Протяженность, км
	0,65
	Без покрытия

	10
	Улица в жилой застройке
	ул. Ленина
	
	Протяженность, км
	1,7
	Без покрытия

	11
	Улица в жилой застройке
	ул. Красная
	
	Протяженность, км
	0,6
	Без покрытия

	12
	Улица в жилой застройке
	ул. Июльская
	
	Протяженность, км
	0,6
	Без покрытия

	13
	Улица в жилой застройке
	ул. Интернациональная
	
	Протяженность, км
	0,45
	Без покрытия

	14
	Улица в жилой застройке
	ул. 2 Ленинская
	
	Протяженность, км
	0,55
	Без покрытия

	
	ИТОГО
	
	
	Протяженность, км
	9,50
	

	с. Синцево

	1
	Главная улица
	ул. Центральная
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
с. Синцево
	Протяженность, км
	0,65
	Без покрытия

	2
	Улица в жилой застройке
	ул. Красная
	
	Протяженность, км
	0,84
	Без покрытия

	
	ИТОГО
	
	
	Протяженность, км
	1,49
	

	п. Октябрь

	1
	Главная улица
	ул. Октябрь
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
п. Октябрь
	Протяженность, км
	0,2
	Без покрытия

	
	ИТОГО
	
	
	Протяженность, км
	0,2
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** На основании данных постановления администрации Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 18.05.2021 № 35 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области».




Анализ сложившейся улично-дорожной сети выявил следующее:
- 95% улично-дорожной сети находится в неудовлетворительном состоянии и не имеет твердого покрытия (22,75 км);
- существующая улично-дорожная сеть не отвечает современным требованиям, отсутствуют благоустроенные пешеходные сообщения;
- пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что не соответствует нормативным требованиям и приводит к увеличению вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий на улицах населенных пунктов.
Выводы:
- общая протяженность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов не обеспечивает нормативную плотность дорог;
- необходимы мероприятия, направленные на реконструкцию существующих улиц в части приведения до нормативных параметров, в том числе: расширение проезжей части, устройство полноценного поперечного профиля с максимальным сохранением застройки и зеленых насаждений.
Осуществление мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры будет содействовать обеспечению транспортной доступности, безопасности передвижения, улучшения качества жизни населения и привлекательности территории для застройщиков.
Планируемое развитие
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения предусмотрены мероприятия по развитию объектов в области транспорта, автомобильных дорог федерального значения в отношении автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участках, расположенных за пределами Широкоисского сельсовета, в том числе:
- строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа –Челябинск на участке км 466 - км 487 в обход г. Спасск, Пензенская область;
- строительство и реконструкцию автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, предусматривающей на территории Пензенской области:
1. строительство северного обхода г. Пензы;
2. строительство участка обхода г. Пензы, категория IБ.
На основании информации ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агенства (ФКУ «Поволжуправдор») планируется «Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке км 645 - км 649, Пензенская область». 
На территории Широкоисского сельсовета вышеуказанные мероприятия не предусмотрены.

Мероприятия генерального плана
Планируемые мероприятия в области строительства и реконструкции существующих объектов улично-дорожной сети представлены в таблице 3.5.4-5.
[bookmark: _Toc45096735]Таблица 3.5.4-5
[bookmark: _Toc34837300]Сведения о планируемых объектах местного значения поселения в области транспорта
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта**
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта
	Статус объекта
	Срок реализации

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	

	с. Широкоис
	

	1
	Главная улица
	ул. Мирная
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
с. Широкоис
	Протяженность, км
	1,2
	Планируемый к реконструкции
	2030

	2
	Улица в жилой застройке
	ул. Опоково
	
	Протяженность, км
	1,7
	Планируемый к реконструкции
	2030

	3
	Улица в жилой застройке
	ул. Техменевка
	
	Протяженность, км
	0,9
	Планируемый к реконструкции
	2030

	4
	Улица в жилой застройке
	ул. Мази-Мор
	
	Протяженность, км
	2,4
	Планируемый к реконструкции
	2030

	
	ИТОГО
	
	
	Протяженность, км
	6,2
	
	

	с. Потьма
	

	1
	Улица в жилой застройке
	ул. Советская
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
с. Потьма
	Протяженность, км
	0,55
	Планируемый к реконструкции
	2030

	2
	Улица в жилой застройке
	ул. Промысловая
	
	Протяженность, км
	0,75
	Планируемый к реконструкции
	2030

	3
	Улица в жилой застройке
	ул. Первомайская
	
	Протяженность, км
	0,42
	Планируемый к реконструкции
	2030

	4
	Улица в жилой застройке
	ул. Ленинская
	
	Протяженность, км
	0,65
	Планируемый к реконструкции
	2030

	5
	Улица в жилой застройке
	ул. Ленина
	
	Протяженность, км
	1,7
	Планируемый к реконструкции
	2030

	6
	Улица в жилой застройке
	ул. 2 Ленинская
	
	Протяженность, км
	0,55
	Планируемый к реконструкции
	2030

	
	ИТОГО
	
	
	Протяженность, км
	4,62
	
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** На основании данных постановления администрации Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 18.05.2021 № 35 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области».



Пассажирский транспорт
Существующее положение
Регулярные пассажирские перевозки на территории Широкоисского сельсовета осуществляются общественным транспортом. В целом объем перевозок пассажиров складывается из трудовых, культурно-бытовых и рекреационных поездок жителей сельсовета. 
Автобусного сообщения в границах населенных пунктов нет. Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.
Автотранспортное предприятие на территории Широкоисского сельсовета отсутствует.
Транспортное сообщение с областным центром и районным центром осуществляется межмуниципальными регулярными автобусными маршрутами (таблица 3.5.4-6). Место отправления и прибытия осуществляется на автобусных остановках (таблица 3.5.4-7), которые находятся на территории Широкоисского сельсовета. 
[bookmark: _Toc45096731]Таблица 3.5.4-6
Информация по регулярным пригородным (межмуниципальным) пассажирским перевозкам
	№
п/п
	Наименование маршрута
	Вид сообщения/ обслуживающая организация
	Вид маршрута
	Наименование населенных пунктов в Широкоисском сельсовете, по которым проходит маршрут

	1
	№ 502 «г. Пенза АВ – г. Спасск АС»
	Автобусное сообщение/ ИП «Быхун Ольга Борисовна»
	Пригородный
	с. Широкоис

	2
	№ 528 «г.Пенза (АВ) - р.п.Земетчино (АВ)»
	Автобусное сообщение/ ОАО «Земетчинотрансавто»
	Пригородный
	с. Широкоис

	3
	№ 604 «г. Пенза (АВ) - г. Нижний Ломов (АВ)»
	Автобусное сообщение/ ИП «Казуров Александр Сергеевич»
	Пригородный
	с. Широкоис

	4
	№ 605 «г.Пенза (АВ) - с.Потьма»
	Автобусное сообщение/ ИП «Мещенков Игорь Васильевич»
	Пригородный
	с. Широкоис

	* В соответствии с данными Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок от 08.07.2022)



[bookmark: _Toc45096733]Таблица 3.5.4-7
Перечень остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта
	№
п/п
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Назначение
объекта
	Значение объекта

	1
	остановка возле с. Потьма
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
возле с. Потьма
	Остановка общественного транспорта
	МЗ поселения

	2
	остановка «Поворот на Широкоис – 2»
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
возле с. Широкоис
	Остановка общественного транспорта
	МЗ поселения

	3
	остановка «Поворот на Широкоис – 1»
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
возле с. Широкоис
	Остановка общественного транспорта
	МЗ поселения



Объекты хранения и обслуживания автотранспорта
Существующее положение
Станции технического обслуживания и ремонта индивидуальных автомобилей, а также автозаправочные станции расположены в соседнем Подгорненском сельссовете (около 10 км). На территории Широкоисского сельсовета объекты хранения и обслуживания автотранспорта отсутствуют.
Планируемое развитие
В целях формирования точек роста территории, создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, выделения дополнительных мест приложения труда предлагаются к размещению объекты хранения и обслуживания автомобильного транспорта, при заинтересованности со стороны частных инвесторов (раздел 3.3.3, таблица 3.3.3-3). 

Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области хранения и обслуживания автомобильного транспорта на территории Широкоисского сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc110497590]3.6. Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc110497591]3.6.1. Водоснабжение и водоотведение
Централизованное водоснабжение на территории Широкоисского сельсовета осуществляется в следующих населенных пунктах: с. Широкоис, с. Потьма. В остальных населенных пунктах централизованное водоснабжение отсутствует. Источником водоснабжения являются родники, придомовые колодцы, а также частные скважины мелкого бурения.
Система водоснабжения Широкоисского сельсовета едина для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. Инженерные системы и сети водоснабжения находятся в муниципальной собственности Широкоисского сельсовета. Гарантирующей организацией является администрация сельсовета.
В качестве водоснабжения населенных пунктов используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины.
Распределительная система водоснабжения населенных пунктов Широкоисского сельсовета включает в себя 3 артезианские скважины, 1 каптаж, 3 водопроводные башни, 22,5 км поселковых водопроводных сетей. 
Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей, на территории Широкоисского сельсовета составляет около 60%. Более 15% объектов водоснабжения требуют срочной замены.
Около 72% площади жилищного фонда в населенных пунктах Широкоисского сельсовета подключены к водопроводным сетям. Еще 15% населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 13% населения получают воду из колодцев.
Источники водоснабжения и насосные станции не оснащены системами частотно-регулируемого электропривода (ЧРП) и приборами учета подачи воды.
Централизованная система горячего водоснабжения в Широкоисском сельсовете отсутствует.
Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д. 
Имеющиеся источники противопожарного водоснабжения находятся в исправном состоянии. 
Перечень существующих объектов водоснабжения, их характеристики и местоположение представлены в таблице 3.6.1-1.
Таблица 3.6.1-1
Перечень существующих объектов водоснабжения
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Процент износа,
%
	Характеристика объекта
	Значение объекта

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	1
	Водопровод
	Водопровод
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
с. Широкоис
	60
	Протяженность, км
	9
	Местного значения поселения

	2
	Водопровод
	Водопровод
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
с. Потьма
	61
	Протяженность, км
	8
	Местного значения поселения

	3
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
с. Широкоис, в 722 м на юго-запад от ориентира жилое здание, по ул. Техменевка, 22
	70
	Емкость бака, м3
	25
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год ввода в экспл.
	1985 г.
	

	4
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
с. Потьма, в 244 м на юго-запад от ориентира жилое здание по ул. Ленина, 13
	60
	Емкость бака, м3
	25
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год ввода в экспл.
	1976 г.
	

	5
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
с. Потьма, в 1225 м на северо-восток от ориентира жилое здание по ул. Ленина, 3
	60
	Емкость бака, м3
	25
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год ввода в экспл.
	1985 г.
	

	6
	Артезианская скважина
	Артезианская скважина
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
с. Широкоис, в 546 м на северо-запад от ориентира жилое здание, по ул. Мирная, 67
	-
	Производительность, м3/ч
	10,0
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год постройки
	1985 г.
	

	7
	Артезианская скважина
	Артезианская скважина
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Потьма, в 226 м на юго-запад от ориентира жилое здание по ул. Ленина, 13
	В настоящее время не эксплуатируется
	Производительность, м3/ч
	5,0
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год постройки
	1985 г.
	

	8
	Артезианская скважина
	Артезианская скважина
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Потьма, в 1091 м на северо-восток от ориентира жилое здание по ул. Ленина, 32
	10
	Производительность, м3/ч
	5,0
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год постройки
	1976 г.
	

	9
	Каптаж
	Каптаж
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Потьма, в 793 м на северо-запад от ориентира жилое здание по ул. Садовая, 23
	-
	Год постройки
	2010 г.
	Местного значения поселения

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).


Анализ сложившейся системы водоснабжения выявил следующее:
- централизованным водоснабжением снабжены только 2 населенных пункта из 7: с. Широкоис и с. Потьма;
- длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды;
- источники водоснабжения на территории Широкоисского сельсовета имеют уровень износа, достигающий 60-70%;
- система водоснабжения Широкоисского сельсовета нуждается в постоянных капитальных вложениях для выполнения основных поставленных задач – для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения сельсовета
- отсутствие установленных зон санитарной охраны (ЗСО) на объектах водоснабжения. Выводы:
- необходимо предусмотреть поэтапную замену участков существующей водопроводной сети в целях улучшения показателей качества питьевой воды;
- для предотвращения ухудшения качества хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо проводить систематические наблюдения за состоянием артезианских скважин, водозаборных сооружений и водопроводных труб;
- необходимость в подготовке паспортов зон санитарной охраны (ЗСО) на объектах водоснабжения.
- система водоснабжения Широкоисского сельсовета нуждается в постоянных капитальных вложениях для выполнения основных поставленных задач – для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения сельсовета.
Планируемое развитие
Планируемое развитие объектов в области водоснабжения предлагается с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования.
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования:
Данные предварительного расчета потребности в воде в разрезе населенных пунктов Широкоисского сельсовета приведены в таблице 3.6.1-2.
Таблица 3.6.1-2
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Потребность в воде по укрупненным показателям водопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения в литрах в сутки

	
	
	2022 г.
	2030 г.
	2042 г.

	1
	с. Широкоис
	62580
	68600
	47600

	2
	с. Кульмановка
	0
	140
	140

	3
	с. Мордовская Муромка
	0
	420
	280

	4
	с. Новоникольское
	560
	560
	560

	5
	с. Потьма
	45640
	42420
	34020

	6
	с. Синцево
	1260
	3780
	3080

	7
	п. Октябрь
	0
	140
	140

	
	Всего по сельсовету
	110040
	116060
	85820


Для надежного и качественного водоснабжения всех населенных пунктов сельсовета требуется провести обследование и поэтапный капитальный ремонт или реконструкцию водозаборных сооружений устраиваемых с учетом зон санитарной охраны, которые выработали свой нормативный срок, заменить изношенные трубопроводы. Для увеличения надежности снабжения холодной водой потребителей необходимо предусмотреть изменение существующей схемы водоснабжения путем ее закольцовывания.
Расходы воды на пожаротушение
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.
На первый этап развития и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.
Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 3600)  1000  54 куб. м.
Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.
На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.
Там, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.
Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.
Мероприятия генерального плана
Планируемые мероприятия в области водоснабжения представлены в таблице 3.6.1-3.
[bookmark: _Toc45096848]Таблица 3.6.1-3
Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения поселения в области водоснабжения
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Характеристика объекта
	Статус объекта
	Срок реализации

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Наименование характеристики
	
	

	1
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Широкоис, в 722 м на юго-запад от ориентира жилое здание, по ул. Техменевка, 22
	Емкость бака, м3
	25
	планируемый к реконструкции
	2030

	2
	Артезианская скважина
	Артезианская скважина
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Потьма, в 226 м на юго-запад от ориентира жилое здание по ул. Ленина, 13
	Производительность, м3/ч
	5,0
	планируемый к реконструкции
	2030

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями)


Существующая система водоотведения
В настоящее время на территории Широкоисского сельсовета централизованная система канализации отсутствует.
Основные потребители воды – это население с частными домовладениями. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.
Отсутствие в жилой застройке централизованного бытового канализования (за исключением жилой застройки и бюджетных учреждений со сбросом в выгребы) и использование дворовых выгребных уборных отягощает процессы загрязнения водотоков и подземных вод фекальными стоками.
Неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки являются основным источником загрязнения водоемов на территории сельсовета. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды населенных пунктов.
На территории Широкоисского сельсовета очистные сооружения не предусмотрены.
Анализ сложившейся системы водоотведения Широкоисского сельсовета выявил следующее:
- централизованная система водоотведения в границах населенных пунктов сельсовета отсутствует;
- для утилизации хозяйственно-бытовых стоков используются выгребные ямы или надворные уборные. 
Выводы:
- организовать централизованную систему водоотведения нецелесообразно в связи с существующей численностью населения, частная жилая застройка поселения может быть оборудована надворными уборными с бетонными выгребами или локальными очистными сооружениями (ЛОС) (системами глубокой очистки сточных вод);
- в населенных пунктах требуется создавать выгребные ямы, отвечающие современным требованиям, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды.
Планируемое развитие 
Планируемое развитие объектов в области водоснабжения предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период 2017 - 2020 годы с перспективой до 2025года», и расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования.
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период 2017 - 2020 годы с перспективой до 2025 год»:
- строительство трубопроводной системы, для подключения всех потребителей к системам водоотведения (2017-2025 гг.).
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования:
Данные предварительного расчета объемов водоотведения в разрезе населенных пунктов Широкоисского сельсовета приведены в таблице 3.6.1-4.
Таблица 3.6.1-4
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Объемы водоотведения по укрупненным показателям водоотведения на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения в литрах в сутки

	
	
	2022 г.
	2030 г.
	2042 г.

	1
	с. Широкоис
	62580
	68600
	47600

	2
	с. Кульмановка
	0
	140
	140

	3
	с. Мордовская Муромка
	0
	420
	280

	4
	с. Новоникольское
	560
	560
	560

	5
	с. Потьма
	45640
	42420
	34020

	6
	с. Синцево
	1260
	3780
	3080

	7
	п. Октябрь
	0
	140
	140

	
	Всего по сельсовету
	110040
	116060
	85820


В связи с недостаточной численностью населения, строительство централизованной канализации в населенных пунктах сельсовета нецелесообразно.
Сточные воды населенных пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях из водонепроницаемых материалов, не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которые соответствуют Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие канализационные очистные сооружения, объем накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц.
Норма удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сутки на одного жителя (п. 2.4 Свод правил «СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85», утвержденный приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр (с последующими изменениями)).
Гигиенические требования установливаются в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области водоотведения на территории Широкоисского сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc110497592]3.6.2. Электроснабжение
Существующее положение
Электроснабжение Широкоисского сельсовета, производится от энергосистемы ОАО «Пензаэнерго» и генерирующих источников электроснабжения.
Основным источником электроснабжения является подстанция ПС 35/10 кВ «Потьма», расположенная в с. Потьма, и 18 ТП 10/04 кВ. На территории Широкоисского сельсовета трансформаторные подстанции мощностью от 100 до 360 КВт полностью обеспечивают электроэнергией населенные пункты.
По территории сельсовета проходят линии высокого и среднего класса напряжения ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ.
Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии. 
Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.
Электропотребление Широкоисского сельсовета на 2021 г. составило 312000 кВ/ год. Уличное освещение организовано по основным улицам всех населенных пунктов Широкоисского сельсовета.
Перечень существующих объектов электроснабжения, их характеристики и местоположение представлены в таблице 3.6.2-1.
[bookmark: _Toc45096855]Таблица 3.6.2-1
Перечень существующих объектов электроснабжения
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Характеристика объекта
	Процент износа, %
	Значение объекта

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	

	1
	Электрическая подстанция
	ПС 35/10 «Потьма»
	Мокшанский район, Подгорненский сельсовет,
с. Потьма
	Мощность, МВА
	2,5
	-
	Региональное

	
	
	
	
	Количество трансформаторов, ед.
	1
	
	

	2
	Линии электропередачи
110 кВ
	«Мокшан-Новая I цепь»
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет
	Протяженность, км
	2,6
	-
	Региональное

	3
	
	«Мокшан-Новая II цепь»
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет
	Протяженность, км
	2,6
	-
	Региональное

	4
	Линии электропередачи
35 кВ
	«Потьма- Голицыно»
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет
	Протяженность, км
	6,4
	-
	Региональное

	5
	
	«Вирга - Потьма»
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет
	Протяженность, км
	5,4
	-
	Региональное

	6
	Линии электропередачи
10 кВ
	«Восточная»
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет
	Протяженность, км
	12,6
	-
	Местного значения муниципального района

	7
	
	«Краснооктябрьская»
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет
	Протяженность, км
	10,1
	-
	Местного значения муниципального района

	8
	
	«Муромская»
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет
	Протяженность, км
	15,6
	-
	Местного значения муниципального района

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).


Анализ сложившейся системы электроснабжения Широкоисского сельсовета выявил следующее:
- техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации при условии их реконструкции.
Выводы:
- рекомендуется разработка системы освещения тротуаров и проезжих частей населенных пунктов;
- требуется поэтапная реконструкция существующих сетей, а также замена и модернизация оборудования.

Планируемое развитие
Планируемое развитие объектов в области электроснабжения предлагается с учетом данных администрации сельсовета (Договор об осуществлении технологических присоединений новых энергопринимающих устройств к электрическим сетям ПАО «Россети Волга» № 2240-002641 от 05.05.2022 г.) и расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования:
- строительство ВЛ 10 кB от ВЛ-10 кВ №1 «Восточная» (2023 г.);
- строительство ТП-10/0,4 кВ в с. Широкоис;
- строительство ВЛ-0,4 кВ в с. Широкоис.
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования:
Данные предварительного расчета потребности в электроэнергии в разрезе населенных пунктов Широкоисского сельсовета приведены в таблице 3.6.2-2.
Таблица 3.6.2-2
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Потребность в электрической энергии по укрупненным показателям электропотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения, кВт*ч/год

	
	
	2022 г.
	2030 г.
	2042 г.

	1
	с. Широкоис
	424650
	465500
	323000

	2
	с. Кульмановка
	0
	950
	950

	3
	с. Мордовская Муромка
	0
	2850
	1900

	4
	с. Новоникольское
	3800
	3800
	3800

	5
	с. Потьма
	309700
	287850
	230850

	6
	с. Синцево
	25650
	25650
	20900

	7
	п. Октябрь
	0
	950
	950

	
	Всего по сельсовету
	763800
	787550
	582350



Мероприятия генерального плана
Планируемые мероприятия в области электроснабжения представлены в таблице 3.6.2-4.
Таблица 3.6.2-4
Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Характеристика объекта
	Статус объекта
	Срок реализации

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	

	1
	Линии электропередачи
10 кВ
	ВЛ 10 кВ
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
с. Широкоис,
до участка 58:18:0910801:16
	Протяженность сооружения, км
	0,6
	планируемый к размещению
	2023

	2
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	ТП 10/04 кВ
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
с. Широкоис,
участок 58:18:0910801:16
	Мощность, МВА
	-
	планируемый к размещению
	2023

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** Возможно уточнение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий и величины нагрузки потребителей.



[bookmark: _Toc110497593]3.6.3. Теплоснабжение
Существующее положение
Централизованная система теплоснабжения в населённых пунктах Широкоисского сельсовета отсутствует.
Индивидуальная жилая застройка отапливается от индивидуальных газовых теплогенераторов (котлов, печей). Теплоснабжающей организации на территории сельсовета нет. Договор на поставку природного газа заключается отдельно каждой организацией и домовладением с ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».
На территории сельсовета работают 2 котельные на газовом топливе, и 1 встроенная котельная на каменном угле, которые обеспечивают теплом учреждения бюджетной сферы.
Протяженность всех теплосетей составляет 155 м.
[bookmark: _Toc45096857]Котельные и существующие трубопроводы теплотрассы находятся в удовлетворительном состоянии, однако требуются периодические ремонтные работы объектов теплоснабжения. Безаварийная работа достигается проведением плановых профилактических работ и мероприятий, предусмотренных эксплуатацией. Фактическая мощность котельных используется потребителями на 100%.
Горячее водоснабжение осуществляется от газовых и электрических водонагревателей.
Перечень существующих объектов теплоснабжения, их характеристики и местоположение представлены в таблице 3.6.3-1.
Таблица 3.6.3-1
Перечень существующих объектов теплоснабжения
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Процент износа,
%
	Характеристика объекта
	Значение объекта

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Наименование характеристики
	

	1
	Теплопровод
распределительный (квартальный)
	Теплопровод
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Широкоис,
ул. Мирная, д. 2а
	40
	Протяженность, км
	0,110
	Местного значения муниципального района

	2
	Теплопровод
распределительный (квартальный)
	Теплопровод
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Потьма,
ул. Промысловая, 4
	40
	Протяженность, км
	0,045
	Местного значения муниципального района

	3
	Источник тепловой энергии
	Газовая котельная
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Широкоис,
ул. Мирная, д. 2а
(территория школы)
	40
	Тепловая мощность, кВт/час
	200
	Местного значения муниципального района

	4
	Источник тепловой энергии
	Газовая котельная
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Потьма,
ул. Промысловая, 4
(территория школы)
	45
	Тепловая мощность, кВт/час
	190
	Местного значения муниципального района

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).


Анализ сложившейся системы теплоснабжения:
- на территории Широкоисского сельсовета отсутствует централизованная система теплоснабжения;
- существующие источники теплоснабжения (котельные) на территории Широкоисского сельсовета находятся в собственности организаций и отапливают объекты социальной сферы;
- существующие котельные не имеют резерва мощности для подключения новых потребителей.
Выводы: 
- ввод в эксплуатацию новых площадей жилой застройки не приведет к увеличению суммарной присоединенной тепловой нагрузки источников теплоснабжения, так как перспективные нагрузки потребителей будут покрываться за счет индивидуальных источников тепловой энергии (теплогенераторов), рост перспективных нагрузок на существующих котельных не произойдет.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области теплоснабжения на территории Широкоисского сельсовета мероприятий не планируются.

[bookmark: _Toc110497594]3.6.4. Газоснабжение
Существующее положение
На территории Широкоисского сельсовета к системе сетевого газоснабжения подключены 2 из 7 населенных пунктов: с. Широкоис, с. Потьма. В остальных населенных пунктах газоснабжение отсутствует, в качестве топлива для отопления и приготовления пищи используются дрова.
Ближайшая АГРС «Михайловка», с которой газ поступает потребителям по распределительным газопроводам высокого и низкого давления, находится возле с. Михайловка Плёсского сельсовета Мокшанского района.
Газопотребление Широкоисского сельсовета на 2021 г. составило 216000 куб. м/ год.
Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.
Перечень существующих объектов газоснабжения, их характеристики и местоположение представлены в таблице 3.6.4-1.
[bookmark: _Toc45096860]Таблица 3.6.4-1
Перечень существующих объектов газоснабжения
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение,
адресное описание
	Процент износа,
%
	Характеристика объекта
	Значение объекта/форма собственности

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	
	Газопровод
распределительный высокого давления
	Распределительный газопровод высокого давления через
с. Подгорное
(до с. Потьма)
	Мокшанский район, Плесский сельсовет,
Подгорненский сельсовет,
Широкоисский сельсовет
	-
	Протяженность, км
	14,9
	Регионального значения

	
	Газопровод
распределительный высокого давления
	Распределительный газопровод высокого давления к площадкам комплекса по выращиванию и откорму индеек до с. Подгорное
	Мокшанский район, Подгорненский сельсовет,
Широкоисский сельсовет
	-
	Протяженность, км
	8,8
	Местного значения района

	
	Пункт редуцирования газа
	ГРП
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
с. Широкоис
	-
	Производительность, куб. м/час
	400
	Местного значения поселения

	
	Пункт редуцирования газа
	ГРП
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
с. Потьма
	-
	Производительность, куб. м/час
	400
	Местного значения поселения

	
	Пункт редуцирования газа
	ГРП
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
с. Потьма
	-
	Производительность, куб. м/час
	400
	Местного значения поселения

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями)


Анализ сложившейся системы газоснабжения Широкоисского сельсовета выявил следующее:
- техническое состояние оборудования и трубопроводов системы газоснабжения удовлетворительное;
- к системе сетевого газоснабжения подключены 2 из 7 населенных пунктов, обеспеченность природным газом жилищного фонда - неудовлетворительная;
- аварийных участков газопроводов нет.
Выводы:
- необходима догазификация существующей жилой застройки;
- рекомендуется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

Планируемое развитие 
Планируемое развитие объектов в области газоснабжения предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных региональной программой «Газификация Пензенской области на 2019-2028 годы», СТП Мокшанского района и расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования. 
Региональной программой «Газификация Пензенской области на 2019-2028 годы» предусматривается:
- строительство газораспределительной сети с. Широкоис, ул. Мази-Мор, д. 45 (2022 г.);
- строительство газораспределительной сети с. Широкоис, ул. Мази-Мор, д. 20 (2022 г.);
- строительство газораспределительной сети с. Широкоис, ул. Мази-Мор, д. 53 (2022 г.);
- строительство газораспределительной сети с. Широкоис, ул. Мази-Мор, д. 29 (2022 г.);
- строительство газораспределительной сети с. Широкоис, ул. Мази-Мор, д. 9 (2022 г.);
- строительство газораспределительной сети с. Широкоис, ул. Мази-Мор, д. 7 (2022 г.);
- строительство газораспределительной сети с. Широкоис, ул. Мирная, д. 18 (2022 г.);
- строительство газораспределительной сети с. Широкоис, ул. Потьминская, д. 12 (2022 г.);
- строительство газораспределительной сети с. Широкоис, ул. Заречная, д. 5,13 (2022 г.);
- строительство газораспределительной сети с. Широкоис, ул. Техменевка, д. 24 (2022 г.).
СТП Мокшанского района предусматривается:
- обеспечение централизованным газоснабжением с. Мордовская Муромка (2020-2030 гг.);
- обеспечение централизованным газоснабжением с. Синцево (2020-2030 гг.).

Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования:
Данные предварительного расчета потребности в газе в разрезе населенных пунктов сельсовета приведены в таблице 3.6.4-2.
Таблица 3.6.4-2
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Потребность по укрупненным показателям потребления газа на 1 человека в зависимости от степени благоустройства, куб. м/год

	
	
	2022 г.
	2030 г.
	2042 г.

	
	с. Широкоис
	134100
	147000
	102000

	
	с. Кульмановка
	0
	300
	300

	
	с. Мордовская Муромка
	0
	900
	600

	
	с. Новоникольское
	1200
	1200
	1200

	
	с. Потьма
	97800
	90900
	72900

	
	с. Синцево
	2700
	8100
	6600

	
	п. Октябрь
	0
	300
	300

	
	Всего по сельсовету
	235800
	248700
	183900



Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области газоснабжения на территории Широкоисского сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc110497595]3.6.5. Связь и телекоммуникация
Существующее положение
Существующие объекты связи представлены автоматическими телефонными станциями (АТС), базовыми станциями сотовой связи (вышки сотовой связи), почтовыми отделениями, пунктом коллективного доступа, а также линиями связи.
Действующие АТС оснащены современным электронным оборудованием.
На территории муниципального образования услуги сотовой связи оказывают следующие операторы:
- ПАО «ВымпелКом»;
- ПАО «Мегафон»;
- ПАО «МТС».
Уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи до 100 %.
Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории сельсовета является Управление федеральной почтовой связи Пензенской области (УФПС).
Перечень существующих объектов связи, их характеристики и местоположение приведены в таблице 3.6.5-1.
[bookmark: _Toc45096863]Таблица 3.6.5-1
Перечень существующих объектов связи
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта
	Процент износа,
%
	Значение объекта

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	

	1
	Автоматическая телефонная станция
	АТС
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Широкоис
	Емкость номеров
	50
	-
	Федеральное значение

	
	
	
	
	Фактическое количество абонентов
	25
	
	

	2
	Автоматическая телефонная станция
	АТС
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Потьма
	Емкость номеров
	50
	-
	Федеральное значение

	
	
	
	
	Фактическое количество абонентов
	25
	
	

	3
	Базовая станция
	Базовая станция
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Широкоис,
ул. Мази-Мор, д.1
	Скорость
передачи данных,
Гбит/с
	1
	-
	Частная собственность

	4
	Базовая станция
	Базовая станция
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Широкоис
	Скорость
передачи данных,
Гбит/с
	1
	-
	Частная собственность

	5
	Базовая станция
	Базовая станция
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Потьма,
ул. Советская, д. 28
	Скорость
передачи данных,
Гбит/с
	1
	-
	Частная собственность

	6
	Объекты почтовой связи
	Отделение почты № 442387
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Потьма,
ул. Промысловая, д. 4
	-
	-
	-
	Федеральное значение

	7
	Линейно-кабельное сооружение связи
	Кабель связи
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет
	Протяженность, км
	23,6
	-
	Федеральное значение

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).


Анализ сложившейся системы связи и телекоммуникаций Широкоисского сельсовета выявил следующее:
- техническое состояние линий связи, в основном, удовлетворительное;
- проводится разработка мероприятий, направленных на сохранение и развитие почтовой связи на территории сельсовета;
- уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи 100 %.
Выводы: 
- требуется развитие сетей кабельного телевидения и проводного вещания.

Планируемое развитие
Вопросы по развитию услуг связи и телекоммуникации на территории Широкоисского сельсовета находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.
В целях модернизации отделений и иных объектов почтовой связи и последующего учета в документах территориального планирования Российской Федерации, администрацией Широкоисского сельсовета предлагается размещение модульного здания отделения почтовой связи в с. Широкоис (2022-2023 гг.).
В рамках разработки проекта изменений, выполнен расчет числа абонентов телефонной сети для потребителей в социальной и производственной сфере и потребителей жилищного фонда:
- 1 номер на одну квартиру (дом);
- 30 абонентских точек на 100 работающих для объектов социального, культурно-бытового назначения, а также с учетом специфики их деятельности. 
Расчет числа абонентов представлен в таблице 3.6.5-2.
Таблица 3.6.5-2
	Наименование населенных пунктов
	Существующая мошность АТС
	Фактическое количество абонентов
	Прогнозное количество абонентов объектов социальной и производственной сферы
	Прогнозное количество абонентов проживающих в жилых домах и квартирах
	Общее прогнозное количество
абонентов
	Прогнозная мощность АТС на 1 очередь и расчетный срок

	с. Широкоис
	50
	25
	9
	121
	130
	130

	с. Кульмановка
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Мордовская Муромка
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Новоникольское
	-
	-
	-
	4
	-
	-

	с. Потьма
	50
	25
	9
	86
	95
	95

	с. Синцево
	-
	-
	-
	8
	10
	10

	п. Октябрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по сельсовету
	100
	50
	-
	-
	-
	235


Необходимо предусмотреть увеличение мощностей существующих АТС на 1 очередь и расчетный срок до прогнозных значений, с учетом запросов населения в данном виде связи.

Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Широкоисского сельсовета мероприятия в области связи и телекоммуникации не планируются.

[bookmark: _Toc110497596]3.7. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание
Объекты культурно-бытового обслуживания, предназначенные для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту проживания, образуют инфраструктуру обслуживания поселения.
Расчёт рекомендуемой потребности в социально значимых объектах обслуживания приведён ниже. Набор объектов обслуживания может быть расширен в каждом конкретном случае в зависимости от возможностей инвестора, местоположения выбранной площадки строительства.
Существующая сеть обслуживания населения сельского поселения представлена рядом учреждений повседневного пользования с частичными элементами периодического пользования и сочетает в себе различные по формам собственности, видам услуг предприятия и учреждения обслуживания.
Общая информация о наличии объектов социального и культурно-бытового обслуживания в населенных пунктах Широкоисского сельсовета приведена в таблице 3.7-1
[bookmark: _Toc45096866]Таблица 3.7-1
	

Наименование населенных пунктов
	Детский сад
	Средняя школа
	Основная школа
	Начальная школа
	Клуб, СДК
	Библиотека
	Аптека, аптечный киоск
	Больница, ФАП
	Поликлиника
	Спорт. сооружение
	Столовая
	Магазин
	Кафе
	Парикмахерская
	Почта
	Сберкасса
	Адм. здание
	Баня

	с. Широкоис
	1
	-
	-
	1
	1
	1
	-
	1
	-
	6
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	1
	-

	с. Кульмановка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Мордовская Муромка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Новоникольское
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	п. Октябрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Потьма
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	с. Синцево
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc110497597]3.7.1. Образование
Общеобразовательные организации
Существующее положение
На территории Широкоисского сельсовета расположены 2 общеобразовательные организации суммарной вместимостью 170 мест.
Школы оборудованы столовыми, имеют теплые туалеты, аварийных зданий нет. Во всех школах имеется доступ к сети Интернет, ведутся школьные сайты. Для подвоза школьников из соседних сёл используется школьный автобус. Здания общеобразовательных учреждений находятся в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт проводится ежегодно.
Перечень существующих общеобразовательных организаций, их характеристики и местоположение представлены в таблице 3.7.1-1.

[bookmark: _Toc45096868]Таблица 3.7.1-1
Перечень существующих общеобразовательных организаций
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта
	Значение объекта

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	1
	Общеобразовательная организация
	МБОУ начальная школа-детский сад с. Широкоис
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Широкоис,
ул. Мирная, д. 2А
	Площадь
	568,6 кв. м
	Местного значения муниципального района

	
	
	
	
	Вместимость
	70 чел.
	

	
	
	
	
	Количество учащихся
	19 чел.
	

	
	
	
	
	Количество работников
	7 чел.
	

	
	
	
	
	Год постройки
	1979 г.
	

	
	
	
	
	% износа
	50
	

	2
	Общеобразовательная организация
	Филиал МБОУ
основной общеобразовательной школы им. Н.М. Новикова с. Плёсс в с. Потьма**
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Потьма,
ул. Промысловая, д. 4
	Площадь
	1190,1 кв. м
	Местного значения муниципального района

	
	
	
	
	Вместимость
	100 чел.
	

	
	
	
	
	Количество учащихся
	21 чел.
	

	
	
	
	
	Количество работников
	9 чел.
	

	
	
	
	
	Год постройки
	1975 г.
	

	
	
	
	
	% износа
	50
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** На основании данных приказа управления образования администрации Мокшанского района Пензенской области «О закреплении общеобразовательных организаций за территориями Мокшанского района» от 10.01.2022 № 8 в зону обслуживания объекта образования входят с. Потьма и с. Широкоис.



Анализ сложившейся системы образования сельсовета выявил следующее:
- процент износа общеобразовательных организаций - 50 %;
- подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей;
- проектная вместимость школ имеет значительный резерв к фактическому количеству учащихся;
- проблема старения педагогических кадров, необходимости привлечения молодых специалистов в систему образования, а также повышения доли педагогов с высшим образованием.
Выводы:
- система общего образования, сложившаяся в сельсовете, в целом отвечает социальному запросу;
- рекомендуется предусмотреть мероприятия по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему образования.

Планируемое развитие
Вопросы общего образования относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Мокшанского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Мокшанского района в области объектов образования, на территории Широкоисского сельсовета не планируется.
С целью последующего учета в СТП Мокшанского района, в рамках разработки проекта изменений, выполнен расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения территории Широкоисского сельсовета в объектах общего образования на расчетный срок с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования.
Фактическая обеспеченность населения на 01.01.2022 г. составляет 170 мест. Нормативная потребность населения на 01.01.2022 г. составит 15 мест. Соответственно, фактическая обеспеченность превышает нормативную потребность на 155 мест.
Нормативная потребность населения на расчетный срок (2042 г.) составит 12 мест, резерв объектов общего образования составит 158 мест.
Примечание: расчетом не учитывались возможные нагрузки на объекты образования для обслуживания других поселений Мокшанского района Пензенской области.
Вопросы общего образования относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Мокшанского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Мокшанского района в области объектов образования, на территории Широкоисского сельсовета не планируется.

Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Широкоисского сельсовета мероприятия в области общего образования не планируются.
[bookmark: _Toc45096871]
Дошкольные образовательные организации
Существующее положение
В соответствии с Приказом управления образования администрации Мокшанского района Пензенской области от 10.01.2022 № 9 «О закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, за территориями Мокшанского района», потребность населения сельсовета в дошкольных детских организациях обеспечивается МБОУ начальной школой-детским садом с. Широкоис. На базе школы организована дошкольная разновозрастная группа с пребыванием детей с 8.30 до 12.45 часов вместимостью 15 мест. На территории сельсовета на 01.01.2022 г. количество детей в возрасте до 7 лет – 9 человек, из них начальную школу - детский сад посещают 7 детей. По данным администрации очередность детей на поступление в дошкольные образовательные учреждения отсутствует.
Анализ сложившейся системы дошкольных образовательных организаций сельсовета выявил следующее:
- отсутствуют отдельные здания дошкольных образовательных организаций в населенных пунктах Широкоисского сельсовета;
- на базе основной школы существует резерв площадей для организации дошкольного образования детей организаций в населенных пунктах Широкоисского сельсовета;
- проблема малого количества детей дошкольного возраста для организации дошкольного образования.
Выводы:
- существующее здание школы, на базе которой организован филиал, рекомендуется поддерживать в надлежащем техническом состоянии;
- рекомендуется предусмотреть кадровый резерв и мероприятия по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему дошкольного образования и рассмотреть возможность организации дошкольного образования в условиях малого количества детей.

Планируемое развитие
Вопросы дошкольного образования относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Мокшанского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Мокшанского района в области объектов дошкольного образования, на территории Широкоисского сельсовета не планируется.
С целью последующего учета в СТП Мокшанского района, в рамках разработки проекта изменений, выполнен расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения территории Широкоисского сельсовета в объектах дошкольного образования на расчетный срок с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования.
Фактическая обеспеченность населения на 01.01.2022 г. составляет 15 мест. Нормативная потребность населения на 01.01.2022 г. составит 5 мест. Соответственно, фактическая обеспеченность превышает нормативную потребность на 10 мест.
Нормативная потребность населения на расчетный срок (2042 г.) составит 3 места, соответственно, создание дополнительных мест для объектов дошкольного образования не требуется.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Широкоисского сельсовета мероприятия в области дошкольного образования не планируются.

[bookmark: _Toc45096873]Организации дополнительного образования 
Существующее положение
Система дополнительного образования в Широкоисском сельсовете представлена творческими объединениями и спортивными секциями в 2 общеобразовательных учреждениях. 
В объединениях дополнительного образования на базе школ занимается 21 учащийся. Охват системой дополнительного образования в 2021 г. составил 85%.
Анализ сложившейся системы дополнительного образования сельсовета выявил следующее:
- проектная вместимость школы имеет значительный резерв площадей, позволяющих организовать дополнительное образование;
- в 2022 году школа полностью укомплектована педагогическими кадрами.
Выводы:
- существующие здания школы, на базе которых организован филиал, рекомендуется поддерживать в надлежащем техническом состоянии;
- рекомендуется предусмотреть мероприятия по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему дополнительного образования.

Планируемое развитие
Вопросы дополнительного образования относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Мокшанского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Мокшанского района в области объектов дополнительного образования, на территории Широкоисского сельсовета не планируется.
С целью последующего учета в СТП района, в рамках разработки проекта изменений, выполнен расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения территории Широкоисского сельсовета в объектах дополнительного образования на расчетный срок с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования (таблица 3.7.1-4).
Фактическая обеспеченность населения на 01.01.2022 г. составляет 26 мест. Нормативная потребность населения на 01.01.2022 г. составит 19 мест. Соответственно, фактическая обеспеченность превышает нормативную потребность на 4 места.
Нормативная потребность населения на расчетный срок (2042 г.) составит 16 мест, резерв объектов общего образования составит 10 мест.

Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Широкоисского сельсовета мероприятия в области дополнительного образования не планируются.
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3.7.2. Здравоохранение
[bookmark: _Toc45096875]Существующее положение
Первичная медико-санитарная помощь на территории Широкоисского сельсовета обеспечивается учреждениями здравоохранения, расположенными в с. Широкоис и с. Потьма (таблица 3.7.2-1).
Ближайшая больница ГБУЗ «Мокшанская районная больница» находится в р.п. Мокшан на расстоянии 32 км от сельского поселения.
При участковой больнице работает поликлиника мощностью 350 посещений в смену, функционирует стационар на 82 круглосуточные койки, 35 коек дневного пребывания.
Аптечные организации на территории сельсовета отсутствуют (ближайшая аптека находится в р.п. Мокшан).
Скорая медицинская помощь населению сельсовета оказывается Подстанцией № 9 с 2 общепрофильными выездными фельдшерскими БСМП, дислоцирующимся на территории р.п. Мокшан (Приказ Министерства здравоохранения Пензенской области от 23.05.2017 №155 «О реализации на территории Пензенской области порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи», утвержденный Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 № 388н (с последующими изменениями)).
В настоящее время в системе здравоохранения Широкоисского сельсовета медицинская эвакуация пациентов (пострадавших) осуществляется с использованием наземного транспорта. Воздушные суда для оказания медицинской помощи в экстренной форме не используются.
На основании региональной Стратегии развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 26.06.2020 № 429-пП, разработанной в соответствии с Паспортом федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и региональным проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее - Региональная стратегия развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года) на территории областного центра г. Пенза Пензенской области размещается аэропорт «Пенза», который может быть задействован при необходимости осуществления медицинской эвакуации пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи в учреждениях федерального уровня (г. Москва, г. Нижний Новгород) в экстренной форме, с использованием воздушных судов.
Таблица 3.7.2-1
Перечень существующих объектов здравоохранения
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта
	Значение объекта

	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
	Фельдшерско-акушерский пункт
(ГБУЗ «Мокшанская районная больница»)
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Широкоис,
ул. Мирная, д. 4б
	Мощность
	40 посещений в смену
	Региональное
значение

	
	
	
	Площадь
	54,1 кв. м
	

	
	
	
	Количество работников
	1 чел.
	

	
	
	
	Год постройки
	2021 г.
	

	
	
	
	% износа
	0
	

	
	Фельдшерско-акушерский пункт
(ГБУЗ «Мокшанская районная больница»)
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Потьма,
ул. Ленинская, 8а
	Мощность
	40 посещений в смену
	Региональное
значение

	
	
	
	Площадь
	54,1 кв. м
	

	
	
	
	Количество работников
	1 чел.
	

	
	
	
	Год постройки
	2021 г.
	

	
	
	
	% износа
	0
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).


Анализ сложившейся системы здравоохранения выявил следующее:
- по данным Региональной стратегии развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года расчет потребности количества выездных бригад скорой медицинской помощи Мокшанского района не соответствует нормативным потребностям населения;
- есть необходимость улучшения качества улично-дорожной сети на территории поселения, строительство вертолетных площадок для обеспечения оптимальной доступности населения к объектам здравоохранения и уменьшению временных затрат на транспортировку больных и пострадавших в объекты здравоохранения различных уровней;
- дефицит квалифицированных кадров, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению.
Выводы:
- необходимо улучшение качества оказания медицинской помощи в существующих объектах здравоохранения для устойчивого воспроизводства населения и перехода к демографическому росту;
- рекомендуется предусмотреть мероприятия по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему здравоохранения.
- рекомендуется организовать розничную торговлю лекарственными препаратами на базе существующего фельдшерско-акушерского пункта в с. Широкоис.

Планируемое развитие
Вопросы здравоохранения относятся к полномочиям Пензенской области. Планируемое развитие объектов в области здравоохранения предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Пензенской области, с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета.
СТП Пензенской области:
- размещение модульной конструкции здания фельдшерско-акушерского пункта площадью 54,1 кв. м в с. Потьма (2021 г.);
- размещение модульной конструкции здания фельдшерско-акушерского пункта площадью 54,1 кв. м в с. Широкоис (2021 г.).
Мероприятия, предусмотренные СТП Пензенской области (ред. от 30.12.2021 г.) реализованы в 2021 году.
Количество аптечных организаций удовлетворяет требованиям действующих нормативов градостроительного проектирования по транспортной доступности - 30 минут. Обеспеченность определяется заданием на проектирование.
Размещение фельдшерско-акушерских пунктов в селах Широкоис и Потьма обеспечивает потребность населения Широкоисского сельсовета в объектах здравоохранения в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования. 
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Широкоисского сельсовета мероприятия в области здравоохранения не планируются.

[bookmark: _Toc110497599]3.7.3. Культура и досуг
Существующее положение
Главной целью отрасли культуры на территории Широкоисского сельсовета, является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни.
На территории Широкоисского сельсовета свою деятельность осуществляют филиалы муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центральный районный Дом культур» в с. Широкоис и в с. Потьма, которые объединяют в себе объект культурно-просветительного назначения (библиотеку) и объект культурно-досугового типа (дом культуры), (таблица 3.7.3-1).
[bookmark: _Toc45096878]Таблица 3.7.3-1
Перечень существующих объектов культуры и досуга
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта
	Значение объекта

	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	Объект культурно-просветительного назначения
	Библиотека
(филиал МБУК «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры»)
	Мокшанский район,
с. Широкоис,
ул. Мирная, д. 4а
	Площадь
	72 кв. м
	Местного значения муниципального
района

	
	
	
	Фонды библиотек
	13504 экз.
	

	
	
	
	Количество работников
	1 чел.
	

	
	
	
	Вместимость посетительских мест
	12
	

	Объект культурно-досугового (клубного) типа
	Филиал МБУК «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры»
в с. Широкоис
	
	Площадь
	392,6 кв. м
	

	
	
	
	Количество работников
	2 чел.
	

	
	
	
	Год постройки
	1968 г.
	

	
	
	
	% износа
	75
	

	
	
	
	Вместимость посетительских мест
	150
	

	Объект культурно-досугового (клубного) типа
	Филиал МБУК «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры» в с. Потьма
	Пензенская область, Мокшанский район,
с. Потьма,
ул. Ленинская, д. 7

	Площадь
	293,5 кв. м
	Местного значения муниципального
района

	
	
	
	Количество работников
	2
	

	
	
	
	Год постройки
	1969 г.
	

	
	
	
	% износа
	70
	

	
	
	
	Вместимость посетительских мест
	150 мест
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).


Анализ сложившейся системы культуры и досуга выявил следующее:
- учреждения культуры испытывают большую потребность практически во всех технических средствах, а также необходимо обновление библиотечного фонда;
- здание организации культуры и досуга в с. Широкоис построено в 1968 г., процент износа - 75 %;
- здание дома культуры в с. Потьма построено в 1969 г., процент износа - 70 %;
- наличие дефицита квалифированных кадров в системе культуры и досуга.
Выводы:
- рекомендуется провести оценку технического состояния зданий для проведения работ по капитальному ремонту/реконструкции;
- рекомендуется разработать предложения по совершенствованию муниципального управления сферой культуры и досуга населения в сельсовете;
- целесообразно расширение услуг культурно-досуговой деятельности и материально-технической базы дома культуры.

Планируемое развитие
Размещение филиала МБУК «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры» с библиотекой в с. Широкоис и филиала МБУК «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры» в с. Потьма обеспечивают потребность населения Широкоисского сельсовета в объектах культуры в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых объектов культуры и досуга на территории Широкоисского сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc110497600]3.7.4. Физическая культура и массовый спорт
Существующее положение
На территории Широкоисского сельсовета располагаются 4 спортивных сооружения: 2 спортивные площадки и 2 спортивных зала при школах (таблица 3.7.4-1). Все спортивные сооружения находятся в с. Широкоис и с. Потьма. Спортивная площадка в с. Потьма при школе имеет асфальтовое покрытие. Спортивная площадка в с. Широкоис при школе твердого покрытия не имеет.
На сегодняшний день Широкоисский сельсовет располагает материально-технической базой и необходимым спортивным инвентарем для предоставления всем желающих жителям сельсовета возможности занятия физкультурой и спортом.
[bookmark: _Toc45096881]Таблица 3.7.4-1
Перечень существующих объектов физической культуры и массового спорта
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта
	Значение объекта

	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	Спортивное сооружение
	Спортивная площадка
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Потьма,
ул. Промысловая, д. 4 (школьная)
	Площадь плоскостных спортивных сооружений
	2400 кв. м
	Местного значения района

	Спортивное сооружение
	Спортивный зал
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Потьма,
ул. Промысловая, д. 4 (в здании школы)
	Площадь спортивных сооружений
	162 кв. м
	Местного значения района

	
	
	
	Год постройки
	1975 г.
	

	Спортивное сооружение
	Спортивная площадка
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Широкоис,
ул. Мирная, д. 2А
(школьная)
	Площадь плоскостных спортивных сооружений
	3200 кв. м
	Местного значения района

	Спортивное сооружение
	Спортивный зал
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Широкоис,
ул. Мирная, д. 2А
(в здании школы)
	Площадь спортивных сооружений
	50 кв. м
	Местного значения района

	
	
	
	Год постройки
	1979 г.
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).


Анализ сложившейся системы физической культуры и спорта выявил следующее:
- спортивные сооружения располагаются на территории с. Широкоис и с. Потьма. Населенные пункты с. Кульмановка, с. Мордовская Муромка, с. Новоникольсоке, с. Синцево, п. Октябрь спортивными сооружениями не обеспечены;
- сельсовет располагает материально-технической базой и необходимым спортивным инвентарем для занятий физкультурой и спортом;
- наличие дефицита квалифированных кадров в системе организаций физкультуры и спорта.
Выводы:
- рекомендуется провести оценку технического состояния спортивных сооружений для проведения работ по капитальному ремонту;
- необходимо вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом, в том числе проведение массовых соревнований среди детей.

Планируемое развитие
Наличие объектов физической культуры и спорта на территории Широкоисского сельсовета обеспечивает потребность населения в таких объектах в соответсвии с действующими нормативами градостроительного проектирования. Строительство дополнительных объектов не требуется.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых и реконструкции существующих объектов физической культуры и спорта на территории Широкоисского сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc110497601]3.7.5. Социальное обслуживание
Существующее положение
На территории Широкоисского сельсовета объекты социального обслуживания населения отсутствуют. Социальная поддержка граждан на территории Широкоисского сельсовета осуществляется Управлением социальной защиты населения администрации Мокшанского района.
Ближайшие объекты, обслуживающие население всего района и Широкоисского сельсовета находятся в р.п. Мокшан: 
- Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы социальной защиты населения Пензенской области «Мокшанский психоневрологический интернат» (р.п. Мокшан, ул. Засечная, д. 36);
- Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Пензенской области «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (р.п. Мокшан ул. Милосердия дом 1.);
- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области многопрофильный техникум «Мокшанский интернат» (р.п. Мокшан, ул. Советская, д. 34);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Мокшанского района Пензенской области» (р.п. Мокшан, ул. Поцелуева, д. 8).
В селе Широкоис оказывают услуги социальной помощи на дому 2 социальных работника, в ведении которых находятся 10 человек. В селе Потьма оказывают услуги социальной помощи на дому 3 социальных работника, в ведении которых находятся 10 человек. Среди обслуживаемых следующие категории граждан: одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды.
Анализ сложившейся системы социального обслуживания выявил следующее: 
- существующая на данный момент система социального обслуживания недостаточно сбалансирована и целостна и поэтому не в состоянии в полной мере решить проблемы нуждающегося в помощи населения.
Выводы: 
- необходимо проведение мероприятий по улучшению качества обслуживания и предоставления услуг; 
- выделить приоритетные превентивные и развивающиеся формы социального обслуживания;
- включать население в деятельность по осуществлению помощи нуждающимся гражданам, а также включение их в работу по принятию решений в социальной политике местных органов власти;
- возможно использование ресурсов религиозных организаций и волонтеров.

Планируемое развитие
Вопросы социального обслуживания относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Мокшанского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Мокшанского района в области объектов социального обслуживания, на территории Широкоисского сельсовета не планируется.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению/реконструкции новых объектов социального обеспечения на территории Широкоисского сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc110497602]3.7.6. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти
Существующее положение
На территории Широкоисского сельсовета расположен 1 объект, обеспечивающий осуществление деятельности органов власти, Помещения администрации расположены в здании филиала МБУК «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры» в с. Широкоис (таблица 3.7.6-1).
[bookmark: _Toc45096886]Таблица 3.7.6-1
Перечень существующих объектов, обеспечивающих деятельность органов власти
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта
	Значение объекта

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	1
	Административное здание
	Здание администрации Широкоисского сельсовета
(филиал МБУК «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры»)
	Мокшанский район,
с. Широкоис,
ул. Мирная, д. 4а
	Площадь
	36
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	Количество работников
	3
	

	
	
	
	
	Год постройки
	1968
	

	
	
	
	
	% износа
	75
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).


Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- нехватка квалифицированных кадров, слабая материально-техническая база;
- необходимость поддержания состояния зданий в надлежащем состоянии, регулярное проведение косметического ремонта.
Выводы:
- рекомендуется провести оценку технического состояния здания для проведения работ по капитальному ремонту/реконструкции;
- рекомендуется использование муниципального имущества в качестве источника ресурсного обеспечения малого предпринимательства и создания объектов его инфраструктуры;
- имеется необходимость ресурсного обеспечения деятельности аппарата управления Подгорненского сельсовета.

Планируемое развитие
Расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения территории Подгорненского сельсовета в объектах, обеспечивающих осуществление деятельности органов власти, на расчетный срок выполнен с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования.
Расчет потребности в дополнительных площадях объектов, обеспечивающих осуществление деятельности органов власти произведен исходя из потребности 6 кв. м на человека. В администрации Широкоисского сельсовета приходится 12 кв. м на 1 человека.
На основании расчета можно сделать вывод о соблюдении нормативной обеспеченности площадями указанного объекта и отсутствия необходимости строительства новых объектов или реконструкции существующих.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых и реконструкции существующих объектов, обеспечивающих осуществление деятельности органов власти, на территории Широкоисского сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc110497603]3.7.7. Торговля, общественное питание и коммунально-бытовое обслуживание
Существующее положение
Объекты торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания развиваются на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка. Данная сфера представлена частными предприятиями, а количество и ассортимент предоставляемых ими товаров услуг ориентируется на платежеспособный спрос со стороны населения, обеспечивая максимальный по объему и разнообразию набор услуг в соответствии с потребностями потребителя.
На территории сельсовета расположено 2 предприятия торговли торговой площадью:
- с. Широкоис - 18,0 кв. м;
- с. Потьма - 15,0 кв. м.
Предприятия общественного питания и объекты коммунально-бытового обслуживания на территории Широкоисского сельсовета отсутствуют.
Перечень существующих объектов торговли, общественного питания и коммунально- бытового обслуживания представлен в таблице 3.7.7-1.
[bookmark: _Toc45096888]Таблица 3.7.7-1
Перечень существующих объектов торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта
	Значение объекта

	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	Объекты торговли
	Магазин
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
с. Широкоис, ул. Луговая, д. 3а
	Площадь
	58,7
	Частная собственность

	
	
	
	Торговая площадь
	18
	

	
	
	
	Количество работников
	1
	

	
	
	
	Год постройки
	2009
	

	
	
	
	% износа
	10
	

	Объекты торговли
	Магазин
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Потьма, ул. Промысловая, д. 15
	Площадь
	30
	Частная собственность

	
	
	
	Торговая площадь
	15
	

	
	
	
	Количество работников
	1
	

	
	
	
	Год постройки
	2010
	

	
	
	
	% износа
	10
	

	Объекты торговли
	Передвижная торговля
(автолавка)
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Широкоис
	Площадь размещения
	-
	Частная собственность

	
	
	
	Количество работников
	-
	

	Объекты торговли
	Ярмарка
(выездная)
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Широкоис, ул. Мирная, д. 1б
	Торговая площадь
	2000
	Местного значения поселения

	
	
	
	Количество рабочих мест
	-
	

	ИТОГО РАБОЧИХ МЕСТ
	3
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).


Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- отсутствие полноценного обеспечения услугами коммунально-бытового назначения, недостаточное развитие инфраструктуры и сферы предоставления бытовых услуг (парикмахерские, бани, мастерские по ремонту одежды и пр.);
- необходимость поддержания состояния зданий в надлежащем состоянии, регулярное проведение косметического ремонта;
- низкая прибыль предприятий малого бизнеса;
- отсутствие квалификации персонала.
Выводы:
- рекомендуется провести оценку технического состояния зданий для проведения работ по капитальному ремонту/реконструкции;
- обучение специалистов, привлечение молодежи, развитие эффективных форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединений, и других форм занятости и эффективной социализации молодежи.

[bookmark: _Toc45096891]Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области коммунально-бытового обслуживания на территории Широкоисского сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc110497604]3.7.8. Непроизводственные объекты по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг
Существующее положение
На территории сельского поселения объектов по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг нет. 
Для обеспечения населения банковскими услугами запущен передвижной пункт кассового обслуживания (ППКО) Сбербанка, который обслуживает территорию сельсовета 2 раза в месяц. С помощью передвижного пункта кассового обслуживания население может совершать все основные виды операций, такие как прием и выдача вкладов, выплата пенсий, пособий и компенсаций, денежные переводы без открытия банковского счета, прием коммунальных платежей, погашение кредитов.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых объектов по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг на территории Широкоисского сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc110497605]3.7.9. Места погребения
Существующее положение
На территории Широкоисского сельсовета расположено семь кладбищ, общей площадью 6,26 га (таблица 3.7.9-1).
Кладбища не оказывает негативного влияния на селитебную зону населенных пунктов, так как жилая застройка располагается на расстоянии, соответствующем нормативам СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».
В отношении кладбищ в с. Широкоис, с. Кульмановка, с. Мордовская Муромка, с. Новоникольское, п. Октябрь, с. Потьма, с. Синцево проведены мероприятия по установлению его границ и межеванию территории.
Защитные посадки по периметру существующих кладбищ с. Кульмановка, с. Мордовская Муромка, с. Новоникольское, п. Октябрь, с. Потьма, с. Синцево отсутствуют. 
[bookmark: _Toc45096896]Таблица 3.7.9-1
Перечень существующих мест погребения
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Значение объекта
	Класс опасности
объекта в
соответствии с
санитарной
классификацией
	Площадь объекта,
га/
заполнение, %

	1
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Широкоис
	Местного значения поселения
	Класс V
	1,41/50

	2
	
	Сельское кладбище
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Кульмановка
	Местного значения поселения
	Класс V
	0,76/78

	3
	
	Сельское кладбище
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Мордовская Муромка
	Местного значения поселения
	Класс V
	1,41/75

	4
	
	Сельское кладбище
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Новоникольское
	Местного значения поселения
	Класс V
	0,74/77

	5
	
	Сельское кладбище
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
п. Октябрь
	Местного значения поселения
	Класс V
	0,18/77

	6
	
	Сельское кладбище
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Потьма
	Местного значения поселения
	Класс V
	1,34/55

	7
	
	Сельское кладбище
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Синцево
	Местного значения поселения
	Класс V
	0,36/75

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).



Анализ существующих мест погребения выявил следующее:
- процент заполнения кладбищ 50-78%;
- территории 7-ми кладбищ сельсовета поставлены на кадастровый учет, границы земельных участков установлены;
- проекты по установлению санитарно-защитных зон кладбищ не разработаны.
Выводы:
- рекомендуется разработать проекты по установлению санитарно-защитных зон всех кладбищ.
- рекомендуется создание защитных посадок по периметру кладбищ и декоративных насаждений по основным аллеям и местам захоронения с учетом обеспечения достаточного проветривания и инсоляции. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 20% площади кладбища.
Планируемое развитие
Расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения территории Широкоисского сельсовета в местах погребения на расчетный срок выполнен с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования. В связи с имеющимся резервом мест погребения на территории Широкоисского сельсовета, обеспечивается нормативная потребность населения в таких объектах.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых кладбищ на территории Широкоисского сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc110497606]3.7.10. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
Твердые коммунальные отходы
На территории Широкоисского сельсовета деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов связана в основном с обращением с твердыми коммунальными отходами и направлена на повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем. Осуществляется в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 10.04.2020 № 226-пП (далее – Схема ТКО).
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641» складирование крупногабаритных отходов (далее - КГО) осуществляется потребителями на специальных площадках для складирования КГО. На территории сельсовета отсутствуют места накопления КГО. Крупногабаритные отходы с территории поселения вывозятся специализированной организацией на полигон ТКО в р.п. Мокшан.
В Широкоисском сельсовете действует контейнерная система накопления, сбора, вывоза твёрдых коммунальных отходов. 
Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории Широкоисского сельсовета (согласно Схеме ТКО, приложение 7), приведены в таблице 3.7.10-2.
[bookmark: _Toc45096900]Таблица 3.7.10-2
Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории Широкоисского сельсовета
	№ п/п*
	Адрес
	Географические координаты WGS84
	Характеристики места накопления

	
	
	
	Площадь, кв.м.
	Тип подстилающей поверхности
	Вид площадки
	Материал ограждения
	Кол-во контейнеров для несортированных отходов
	Емкость контейнера для несортированных отходов
	Материал контейнера для несортированных отходов

	2921
	Пензенская область, Мокшанский район, 
с. Потьма, 
ул. Промысловая, д. 4
	44.096510 53.511622
	4
	асфальт
	закрытая
	дерево
	1
	0,75
	металл

	2964
	Пензенская область, Мокшанский район, 
с. Широкоис, 
ул. Мирная, д. 2А
	44.180179 53.450310
	6
	бетон
	закрытая
	металл
	2
	0,75
	металл

	*номера позиций указаны как в Схеме ТКО


Охват населения услугой по вывозу ТКО приведен в таблице 3.7.10-3 (согласно Схеме ТКО, приложение 7.2).
[bookmark: _Toc45096899]Таблица 3.7.10-3
Охват населения услугой по вывозу ТКО (в разрезе поселений района), 2022 г.
	Муниципальное образование
	Применяемая система накопления/сбора
	% охвата населения 
регулярной системой очистки
	Комментарий

	
	контейнерная
	мусоропровод
	отдельная система КГО
	пакетированная
	По заявкам
	По графику
	Система раздельного накопления
	
	

	Мокшанский муниципальный район 

	Городское поселение
р.п. Мокшан
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	100
	по заявкам вывозится КГО*

	Богородский сельсовет
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	100
	по заявкам вывозится КГО

	Засечный сельсовет
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	100
	по заявкам вывозится КГО

	Елизаветинский сельсовет
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	100
	по заявкам вывозится КГО

	Нечаевский сельсовет
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	100
	по заявкам вывозится КГО

	Плесский сельсовет
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	100
	по заявкам вывозится КГО

	Подгорненский сельсовет
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	100
	по заявкам вывозится КГО

	Рамзайский сельсовет
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	100
	по заявкам вывозится КГО

	Успенский сельсовет
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	100
	по заявкам вывозится КГО

	Царевщинский сельсовет
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	90
	по заявкам вывозится КГО

	Чернозерский сельсовет
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	80
	по заявкам вывозится КГО

	Широкоисский сельсовет
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	100
	по заявкам вывозится КГО

	Юровский сельсовет
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	100
	по заявкам вывозится КГО


Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта. Существующие контейнерные площадки соответствуют санитарным правилам содержания территорий населенных мест.
Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей возможно реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объёмом 8 куб. м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. Вывоз отходов может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.
Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.

Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки (места захламления)
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки на территории Широкоисского сельсовета отсутствуют.

Медицинские отходы
На территории Широкоисского сельсовета источники образования и объекты приема медицинских отходов отсутствуют.

Биологические отходы
В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах.
На территории Широкоисского сельсовета имеется один действующий и два ликвидированных объекта утилизации, уничтожения биологических отходов.
Сведения об объектах утилизации, уничтожения биологических отходов на территории Широкоисского сельсовета Мокшанского района, приведены в таблице 3.7.10-4.
Таблица 3.7.10-4
Сведения об объектах утилизации, уничтожения биологических отходов
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Характеристика объекта
	Значение объекта

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	1
	Объект утилизации,
уничтожения
биологических
отходов
	Скотомогильник
(Действующий)
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
в 1,36 км на северо-запад от ориентира, с. Потьма, пункт ОМС № 3834
	Вид объекта
	с биологическими камерами
(Яма Беккари)
	Региональное

	
	
	
	
	Площадь, га
	0,0026
	

	
	
	
	
	Класс опасности
	II
	

	2
	Объект утилизации,
уничтожения
биологических
отходов
	Скотомогильник
(Ликвидированный)
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
в 810 м к северо-востоку от ориентира, с. Потьма, пункт ОМС№ 1938
	Вид объекта
	с биологическими камерами
(Яма Беккари)
	-

	
	
	
	
	Площадь, га
	0,0026
	

	
	
	
	
	Класс опасности
	-
	

	3
	Объект утилизации,
уничтожения
биологических
отходов
	Скотомогильник
(Ликвидированный)
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
600 м к юго-востоку от ориентира, с. Широкоис, ул. Техменевка, 91
	Вид объекта
	с биологическими камерами
(Яма Беккари)
	-

	
	
	
	
	Площадь, га
	0,0026
	

	
	
	
	
	Класс опасности
	-
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).



Планируемое развитие
Согласно Схеме ТКО (приложение 19), территория Широкоисского сельсовета относится к северной зоне деятельности региональных операторов. В таблице 3.7.10-5 отражена информация о потоках ТКО на период 2020 - 2030 годов на территории Широкоисского сельсовета к местам перегрузки, сортировки, утилизации и размещения.
Согласно указанной таблице, твердые коммунальные отходы с контейнерных площадок Широкоисского сельсовета направляются на мусороперерабатывающий завод в Бессоновский районе Пензенской области и далее на Перспективный полигон ТКО в Бессновском районе Пензенской области.
[bookmark: _Toc45096905]Таблица 3.7.10-5
Схема потоков ТКО на период 2020 – 2030 годов на территории Широкоисского сельсовета к местам перегрузки, сортировки, утилизации и захоронения
	Год
	Зона деятельности РО
	Район
	Масса образованных отходов (тыс. тонн)
	Перегрузка
	Масса поступивших отходов (тыс. тонн)
	Средняя дистанция до перегрузки по маршрутам района (км)
	Сортировка
	Масса поступивших отходов (тыс. тонн)
	Средняя дистанция до сортировки по маршрутам района (км)
	Полигон
	Масса поступивших отходов (тыс. тонн)
	Средняя дистанция до полигона по маршрутам района (км)

	2020
	Северная зона
	Мокшанский муниципальный район, Сельское поселение Широкоисский сельсовет
	0,31
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Полигон ТКО Мокшанского района (58-00011-З-00592-250914)
	0,31
	67,73

	2021
	Северная зона
	Мокшанский муниципальный район, Сельское поселение Широкоисский сельсовет
	0,31
	Мокшанская перегрузка
	0,31
	67,66
	-
	-
	-
	Перспективный полигон ТКО в Бессоновском районе
	0,31
	73,62

	2022
	Северная зона
	Мокшанский муниципальный район, Сельское поселение Широкоисский сельсовет
	0,31
	Мокшанская перегрузка
	0,31
	67,66
	Мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе
	0,31
	73,62
	Перспективный полигон ТКО в Бессоновском районе
	0,22
	0

	2023
	Северная зона
	Мокшанский муниципальный район, Сельское поселение Широкоисский сельсовет
	0,31
	Мокшанская перегрузка
	0,31
	67,66
	Мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе
	0,31
	73,62
	Перспективный полигон ТКО в Бессоновском районе
	0,22
	0

	2024
	Северная зона
	Мокшанский муниципальный район, Сельское поселение Широкоисский сельсовет
	0,31
	Мокшанская перегрузка
	0,31
	67,66
	Мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе
	0,31
	73,62
	Перспективный полигон ТКО в Бессоновском районе
	0,22
	0

	2025
	Северная зона
	Мокшанский муниципальный район, Сельское поселение Широкоисский сельсовет
	0,31
	Мокшанская перегрузка
	0,31
	67,66
	Мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе
	0,31
	73,62
	Перспективный полигон ТКО в Бессоновском районе
	0,22
	0

	2026
	Северная зона
	Мокшанский муниципальный район, Сельское поселение Широкоисский сельсовет
	0,31
	Мокшанская перегрузка
	0,31
	67,66
	Мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе
	0,31
	73,62
	Перспективный полигон ТКО в Бессоновском районе
	0,22
	0

	2027
	Северная зона
	Мокшанский муниципальный район, Сельское поселение Широкоисский сельсовет
	0,31
	Мокшанская перегрузка
	0,31
	67,66
	Мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе
	0,31
	73,62
	Перспективный полигон ТКО в Бессоновском районе
	0,22
	0

	2028
	Северная зона
	Мокшанский муниципальный район, Сельское поселение Широкоисский сельсовет
	0,31
	Мокшанская перегрузка
	0,31
	67,66
	Мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе
	0,31
	73,62
	Перспективный полигон ТКО в Бессоновском районе
	0,22
	0

	2029
	Северная зона
	Мокшанский муниципальный район, Сельское поселение Широкоисский сельсовет
	0,31
	Мокшанская перегрузка
	0,31
	67,66
	Мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе
	0,31
	73,62
	Перспективный полигон ТКО в Бессоновском районе
	0,22
	0

	2030
	Северная зона
	Мокшанский муниципальный район, Сельское поселение Широкоисский сельсовет
	0,31
	Мокшанская перегрузка
	0,31
	67,66
	Мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе
	0,31
	73,62
	Перспективный полигон ТКО в Бессоновском районе
	0,22
	0


Мероприятия генерального плана
На территории Широкоисского сельсовета мероприятия по местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов не предлагаются.

[bookmark: _Toc110497607]3.8. Предприятия промышленности, сельского, лесного и коммунального хозяйства

[bookmark: _Toc110497608]3.8.1. Агропромышленный комплекс
Существующее положение
Сельскохозяйственное производство является главной составляющей развития Широкоисского сельсовета. 
Ведущим сельскохозяйственным предприятием является ООО «ПензаМолИнвест» (ГК «Дамате») с основным видом деятельности – выращивание, откорм, убой и переработка индейки. На предприятии трудятся более 50 человек этого района.
Кроме того, производителями животноводческой продукции являются крестьянские фермерские хозяйства (КФХ) и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) населения, которые значительную ее часть используют для собственного потребления, что связано с трудностями, возникающими при реализации. 
Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству Широкоисского сельсовета специализироваться на выращивании зерновых и зернобобовых культур.
Перечень существующих объектов сельского хозяйства представлен в таблице 3.8.1-1.
[bookmark: _Toc45096909]Таблица 3.8.1-1
Перечень существующих сельскохозяйственных предприятий и крестьянских фермерских хозяйств 
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Характеристика объекта
	Специализация/
объекты хранения и переработки
	Значение объекта

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	

	Сельскохозяйственные предприятия

	1
	Предприятие по разведению сельскохозяйственной птицы
	ООО «ПензаМолИнвест» ОСП «Широкоис»
(ГК «Дамате»)
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет
	С/х угодья
	4700 га
	Выращивание, откорм, убой и переработка индейки/ площадки подращивания, площадки откорма
	Региональное значение/ частная собственность

	
	
	
	
	Откорм индейки
	252 тыс. мест
	
	

	
	
	
	
	Подращивание индюшат
	264 тыс. голов
	
	

	2
	Предприятие растениеводства
	ООО «ПРЕМИУМ»
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет
	С/х угодья
	2000 га
	Выращивание зерновых
(кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур/-
	Частная собственность

	3
	Предприятие растениеводства
	ООО «АГРОСАД»
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет
	С/х угодья
	800 га
	Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей
	Частная собственность

	4
	Предприятие растениеводства
	ООО «ВОСХОД»
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет
	С/х угодья
	250 га
	Выращивание зерновых
(кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур/-
	Аренда

	Крестьянские фермерские хозяйства

	1
	-
	КФХ «Чапанов Александр Васильевич»
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Синцево
	С/х угодья
	Пашня 160 га
(80 га аренда)
	Выращивание однолетних культур
	Частная собственность

	2
	-
	КФХ «Костин Руслан»
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Широкоис
	С/х угодья
	Пашня 1010 га
	Выращивание зерновых
(кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур/-
	Частная собственность

	3
	-
	КФХ «Симаков Александр Васильевич»
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Потьма
	С/х угодья
	Пашня 320 га
	Выращивание однолетних культур/-
	Частная собственность

	4
	-
	КФХ «Курносов Сергей Евгеньевич»
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Потьма
	С/х угодья
	Пашня
	Выращивание зерновых культур/-
	Частная собственность

	5
	-
	КФХ «Чапанов Иван Васильевич»
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Синцево
	С/х угодья
	Пашня
	Выращивание зерновых культур/-
	Частная собственность

	
	
	
	
	Поголовье скота
	КРС 3 ед.
	
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).


Сведения о животноводстве на территории Широкоисского сельсовета представлены в таблице 3.8.1-2.
Таблица 3.8.1-2
Сведения о животноводстве 
	Виды с/х животных
	2016 г. КФХ/ЛПХ
	2017 г. КФХ/ЛПХ
	2018 г. КФХ/ЛПХ
	2019 г. КФХ/ЛПХ
	2020 г. КФХ/ЛПХ

	КРС – всего
	94/150
	107/141
	85/157
	62/157
	3/157

	Свиньи
	20/1089
	20/600
	600
	600
	600

	Овцы и козы
	629
	865
	865
	865
	865

	Лошади
	6
	5
	5
	5
	5

	Птицы
	7260
	7350
	7350
	7300
	7270


Анализ сложившейся системы агропромышленного комплекса выявил следующее:
- крупное сельскохозяйственное предприятие на территории сельсовета создает условия для привлечения молодых квалифицированных кадров для работы в сельской местности;
- отсутствует система гарантированного сбыта определенного объема сельхозпродукции, хранения и переработки для КФХ и ЛПХ;
- высокий уровень износа сельскохозяйственной техники, тракторов, автомобилей, оборудования, зданий и сооружений;
- обостряющаяся кадровая проблема, нехватка квалифицированных специалистов и кадров массовых профессий (средний возраст механизаторов в сельской местности 50-55 лет).
Выводы:
- необходимо привлечение инвестиций для расширения производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции с реконструкцией существующих и размещением новых объектов капитального строительства;
- для эффективного ведения животноводства необходимо строительство современных животноводческих комплексов, реконструкция и модернизация существующих объектов, с целью повышения конкурентной способности сельскохозяйственной продукции;
- содействие повышению финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;
- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области агропромышленного комплекса на территории Широкоисского сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc110497609]3.8.2. Производственные территории
Существующее положение
На территории Широкоисского сельсовета промышленность не представлена. Ведущее промышленное предприятие находятся в 30 км от с. Широкоис в р.п. Мокшан и является самым крупным градообразующим предприятием района с основным видом деятельности – производство кондитерских изделий.
Анализ сложившейся системы промышленного комплекса выявил следующее:
- относительная удалённость от промышленных предприятий замедляет экономический рост сельсовета и существенно влияет на качество жизни населения.
Выводы:
- необходимо принятие мер по максимальному использованию потенциала федеральных и региональных программ в сфере развития отдельных видов экономической деятельности стимулирование роста производства в пищевой промышленности.

Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области промышленности на территории Широкоисского сельсовета не планируются.
[bookmark: _Toc110497610]
3.9. Рекреация и туризм

[bookmark: _Toc110497611]3.9.1. Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения
Существующее положение
На территории Широкоиского сельсовета озелененные территории общего пользования и места кратковременного отдыха населения отсутствуют.
В границах жилых участков селитебных территорий располагаются зеленые насаждения, которые так же влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- территория сельсовета обладает свободными территориями для развития озелененных территории общего пользования и мест кратковременного отдыха населения.
Выводы: 
- рекомендуется предусмотреть размещение озелененных территорий общего пользования, мест кратковременного отдыха населения.

Планируемое развитие
Планируемое развитие озелененных территорий общего пользования предлагается с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования.
Таблица 3.9.1-1
Потребность и планируемый уровень обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования
	Населенный пункт
	Существующее положение (01.01.2022)
	1 очередь
(2030)
	Расчетный срок
(2042)

	с. Широкоис*
	дефицит
-0,54 кв.м
	дефицит
-0,59 кв.м
	дефицит
-0,41 кв.м

	с. Потьма*
	дефицит
-0,39 кв.м
	дефицит
-0,36 кв.м
	дефицит
-0,29 кв.м

	с. Мордовская Муромка**
	-
	-
	-

	с. Новоникольское**
	-
	-
	-

	с. Синцево**
	-
	-
	-

	с. Кульмановка**
	-
	-
	-

	п. Октябрь**
	-
	-
	-

	* Рекомендуется формирование озелененной территории общего пользования площадью не менее: 0,41 кв. м в селе Широкоис; 0,29 кв. м в селе Потьма;
** В связи с небольшим количеством населения мероприятия по формированию озелененной территории общего пользования проводить нецелесообразно.



Мероприятия генерального плана
На территории Широкоисского сельсовета предусматривается выделение озелененных территорий общего пользования и мест кратковременного отдыха населения (таблица 3.9.1-2).
Таблица 3.9.1-2
Сведения о планируемых озелененных территориях общего пользования
	№ п/п
	Вид
объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Проектная площадь, га
	Статус объекта
	Срок реализации, год

	1
	Пешеходная зона
	Сквер
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Широкоис
	0,41
	планируемый к размещению
	2042

	2
	Пешеходная зона
	Сквер
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
с. Потьма
	0,29
	планируемый к размещению
	2042

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).



[bookmark: _Toc110497612]3.9.2. Места массового отдыха населения
Существующее положение
Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы).
Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и многочисленные пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.
На территории сельсовета благоустроенные пляжи, места массовой околоводной рекреации отсутствуют.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- отсутствие оборудованных пляжей, наличие неорганизованных мест массового отдыха;
- благоприятные для развития рекреации территории прудов не используются для организации объектов массового отдыха населения;
- отсутствие инфраструктуры и расширенного спектра услуг в местах массового отдыха (лодочные станции, спортивная рыбалка и пр.).
Выводы:
- требуется организация и оборудование пляжей в связи с неудовлетворительным состоянием мест для купания и отдыха;
- рекомендуется обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения сельсовета.
Планируемое развитие
Планируемое развитие объектов в области массового отдыха предлагается с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования.
Таблица 3.9.2-1
Потребность и планируемый уровень обеспеченности населения местами массового отдыха
	Населенный пункт
	Существующее положение (01.01.2022)
	1 очередь
(2030)
	Расчетный срок
(2042)

	Пляжи
(на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования/
размещение в зоне отдыха)

	с. Широкоис*
	дефицит
-120 кв.м/-240 кв.м
	дефицит
-132 кв.м/-264 кв.м
	дефицит
-92 кв.м/-184 кв.м

	с. Потьма*
	дефицит
-88 кв.м/-176 кв.м
	дефицит
-80 кв.м/-160 кв.м
	дефицит
-64 кв.м/-128 кв.м

	с. Мордовская Муромка
	В связи с небольшим количеством населения мероприятия по формированию пляжей в с. Мордовская Муромка, с. Новоникольское, с. Синцево, с. Кульмановка, п. Октябрь проводить нецелесообразно

	с. Новоникольское
	

	с. Синцево
	

	с. Кульмановка
	

	п. Октябрь
	

	* Рекомендуется формирование мест массового отдыха площадью не менее: 184 кв. м в селе Широкоис; 128 кв. м в селе Потьма



Мероприятия генерального плана
Рекомендуется размещение мест массового отдыха населения вблизи водных объектов с организацией пешеходно-тропиночной сети, площадок отдыха, детских и спортивных площадок, пляжей, автостоянок за пределами водоохранных зон, размещение объектов обслуживания, сопутствующих отдыху.
Планируемые мероприятия в области мест массового отдыха представлены в таблице 3.9.2-2.
Таблица 3.9.2-2
Сведения о планируемых объектах местного значения массового отдыха
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта
	Статус объекта
	Срок реализации, год

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	

	1
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Пляж на пруду
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, пруд «Широкоисский», северо-восточнее 
с. Широкоис
	Проектная площадь, га
	0,01
	планируемый к размещению
	2042

	2
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Пляж на пруду
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, пруд «Манторовский», юго-восточнее 
с. Потьма
	Проектная площадь, га
	0,01
	планируемый к размещению
	2042

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями)


[bookmark: _Toc110497613]3.9.3. Места отдыха детей в каникулярное время
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социального благополучия населения. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.
 Согласно данным администрации Широкоисского сельсовета на территории сельского поселения Широкоисский сельсовет места отдыха детей в каникулярное время представлено оздоровительными лагерями с дневным пребыванием при муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях (таблица 3.9.3-1)
Таблица 3.9.3-1
Сведения об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 2021-2022 гг.
	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Режим работы (сезонный/
круглогодичный)
	Количество мест в смену, чел.
	Возрастная категория детей, лет

	1
	ЛДП «Веселый муравейник»
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
МБОУ начальная школа-детский сад с. Широкоис,
ул. Мирная, д. 2А
	сезонный
	в летний период
1 смена – 17
	6-11

	2
	ЛДП «Ромашка»
	Мокшанский район,
Широкоисский сельсовет,
Филиал МБОУ
основной общеобразовательной школы им. Н.М. Новикова с. Плёсс в с. Потьма,
ул. Промысловая, д. 4
	сезонный
	в летний период
1 смена – 10
	6-14



Различными видами отдыха и занятости детей в 2021 году в сельсовете было охвачено 26 обучающихся, т. е. 100% детей в возрасте от 6 до 17 лет, в том числе в оздоровительном лагере с дневным пребыванием отдохнуло 26 школьников.
Ближайший районный лагерь труда и отдыха «Ровесники» с вместимостью 20 детей, организован на базе филиала МБОУ ООШ с. Нечаевка в с. Царевщино, примерно в 60 км от с. Широкоис. 
Помимо существующих объектов, расположенных на территории Мокшанского района для отдыха детей в каникулярное время могут быть использованы загородные оздоровительные лагеря, детские санатории, лагеря труда и отдыха, расположенные на территории Пензенской области и Российской Федерации.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- на базе образовательных организаций функционируют оздоровительные лагеря с дневным пребыванием;
- здания школ, в которых размещаются лагеря, находятся в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт проводится ежегодно.
Выводы:
- требуется обеспечить надлежащую эксплуатацию существующего здания;
- так как строительство объектов, для обеспечения детей местами отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Широкоисском сельсовете нецелесообразно, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Мокшанского района.
Планируемое развитие
Вопросы организации и создания места отдыха детей в каникулярное время относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Мокшанского района. 
С целью последующего учета в СТП Мокшанского района, в рамках разработки проекта изменений, для расчета вместимости детского оздоровительного лагеря произведен расчет количества детей от Широкоисского сельсовета (таблица 3.9.3-1).
Таблица 3.9.3-1
Расчет количества детей Широкоисского сельсовета для определения вместимости
лагеря детского отдыха
	Наименование населенного пункта
	Численность детей в возрасте от 7 до 18 лет

	
	на 01.01.2021 г.
	1 очередь
(2030)
	Расчетный срок
(2042)

	с. Широкоис
	28
	30
	22

	с. Потьма
	24
	23
	17

	с. Мордовская Муромка
	-
	-
	-

	с. Новоникольское
	-
	-
	-

	с. Кульмановка
	-
	-
	-

	с. Синцево
	-
	-
	-

	п. Октябрь
	-
	-
	-

	Всего по сельсовету
	52
	53
	39



Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Широкоисского сельсовета мероприятия в области объектов отдыха детей в каникулярное время не планируются.

[bookmark: _Toc110497614]3.9.4. Туризм
Широкоисский сельсовет обладает незначительным туристским потенциалом. На территории сельсовета отсутствуют объекты культурного наследия, памятники природы, а также объекты современного искусства.
По состоянию на 01.01.2021 в сельсовете гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения отсутствуют.
Благоприятные климатические условия, высокий уровень хозяйственной освоенности территории, наличие автомобильных дорог федерального и местного значения муниципального района, рек (р. Сухой Широкоис, р. Муромка, р. Керка), прудов и культовых объектов (Никольский молитвенный дом (с. Широкоис), Рождественская церковь (с. Потьма)), может способствовать развитию таких видов туризма, как культурно-познавательный, экологический, сельский и спортивный (водный, зимний спорт, охота и рыболовство).
В Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р развитие сельского туризма определено в качестве перспективного направления.
Одной из основных особенностей сельского туризма является необходимость развития маршрутов выходного дня. Возрождение и развитие этого вида туризма связано с популяризацией старинных обрядов, праздников, быта и культуры русского народа. Организованные туристические маршруты могут предусматривать также посещение объектов сельскохозяйственного и промышленного производства. Интересом для посещения могут быть населённые пункты, в которых сохранились народные (кустарные) промыслы и ремёсла. Туристы могут принимать участие в выставках-продажах, ярмарках сельскохозяйственной продукции, стать участником старинных русских обрядов, праздников. Посещая территорию сельсовета и населенные пункты, туристы могут приобрести навыки земледелия, выращивания овощей и ягод на грядках приусадебного хозяйства. Развитие этого вида туризма может дать сельскохозяйственным территориям определённую экономическую выгоду - от продажи предметов художественных промыслов, сельскохозяйственной продукции с личных подворий, а также может частично решить проблему занятости населения сельсовета. 
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- несмотря на природный потенциал Широкоисского сельсовета, туризм не развит;
- имеется потенциал для развития промыслового туризма на территории сельсовета.
Выводы:
- рекомендуется организация туристического маршрута с учетом документов социально-экономического развития муниципального района;
- привлечение инвестиций для организации промыслового туризма; 
- привлечение населения к туристической деятельности, к которому относятся мероприятия по информированию и просвещению в сфере сельского туризма.

Планируемое развитие
С учетом СТП Мокшанского района и с учетом Стратегии социально-экономического развития Мокшанского района Пензенской области до 2035 г., сельсовет может стать частью туристического маршрута Мокшанского района. Дополнить туристический маршрут могут крупные пруды, а также культовые объекты - Никольский молитвенный дом (с. Широкоис), Рождественская церковь (с. Потьма).
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Широкоисского сельсовета мероприятия в области туризма не планируются.

[bookmark: _Toc110497615]3.10. Историко-культурное наследие
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ).
К объектам культурного наследия местного значения относятся объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования и находящиеся в собственности муниципального образования. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения.
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельсовета, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории сельсовета.

[bookmark: _Toc110497616]3.10.1. Перечень объектов историко-культурного наследия
Объекты культурного наследия федерального, регионального и местного значения и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия на территории Широкоисского сельсовета отсутствуют.

[bookmark: _Toc110497617]3.11. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
К основным опасностям на территории поселения следует отнести:
природные:
- опасные метеорологические явления;
- природные пожары.
биолого-социальные - это природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей, массовое распространение инфекционных заболеваний и вредителей сельскохозяйственных растений.
техногенные: 
- аварии (катастрофы) на автодорогах;
- аварии на химически опасных объектах;
- пожароопасные и взрывоопасные объекты;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии на канализационных, тепловых сетях, сетях электро- и водоснабжения);
- гидродинамические аварии.

[bookmark: _Toc110497618][bookmark: _Toc495916900]3.11.1. Перечень и характеристика основных факторов риска чрезвычайных ситуаций природного характера
Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением сельского поселения, а также интенсивностью метеорологических явлений.
К природным чрезвычайным ситуациям относятся:
- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;
- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;
- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);
- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.
Опасные геологические процессы
На территории сельсовета отсутствуют территории, подверженные опасным геологическим процессам. Риски возникновения чрезвычайной ситуации отсутствуют, т.к. сельсовет расположен в сейсмоустойчивой зоне, ввиду равнинного рельефа местности. Риски возникновения лавин, селей и оползней на территории сельсовета нет в связи с отсутствием горных массивов.
Опасные метеорологические явления и процессы
На территории Широкоисского сельсовета периодически наблюдаются ливневые дожди, град, ураган, смерчи, снежные заносы, гололёдные явления.
Вследствие метеорологических экстремумов (налипание снега, обледенение, метель, ураганный ветер) имеется риск обрушения линий электропередачи, в результате которого без энергообеспечения оказываются населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные объекты.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС, связанных с метеорологическими явлениями необходимо:
- своевременное введение соответствующих режимов функционирования и надлежащих уровней реагирования на чрезвычайные ситуации для органов управления и сил РСЧС, организовывать распределение (перераспределение) сил и средств;
- организовать своевременное оповещение и информирование населения о прогнозируемых метеорологических явлениях, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке их действий;
- организовать работу по развертыванию оперативных штабов по контролю за складывающейся обстановкой;
- проверять готовность пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания;
- организовать контроль за выполнением комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.
Опасные гидрологические явления и процессы
К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.
Согласно распоряжению Правительства Пензенской области от 23.10.2012 № 533-рП «Об утверждении реестра населенных пунктов, попадающих в зоны затопления (подтопления), вызванные различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами на территории Пензенской области» населенные пункты сельсовета в зоны затопления (подтопления) не попадают.
Природные пожары
Природные пожары - лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.
Источниками возникновения природных пожаров на территории сельсовета могут являются грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.
В соответствии со шкалой природной пожарной опасности насаждений, лесной фонд Пензенской области, по данным сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2021 года, утвержденным распоряжением Губернатором Пензенской области от 11.03.2021 г., 120-р был дифференцирован по четырем классам пожарной опасности: I и II классы пожарной опасности – 19,8% общей площади, III класс – 27,7%, IV класс – 44,0% 
На территории Широкоисского сельсовета средний класс природной пожарной опасности - III, 8, что свидетельствует о средней пожарной опасности.
Согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 30.03.2022 №236-пП, на территории сельсовета нет населенных пунктов подверженных угрозе лесных и ландшафтных (природных) пожаров.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:
- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
Для локализации и распространения пожара в первые минуты его возникновения на территории сельсовета создана добровольная пожарная команда (далее - ДПК) с необходимыми средствами тушения пожаров до прибытия пожарных расчетов пожарной части расположенной в р.п. Мокшан.
Учитывая, что объема воды для тушения пожара в цистернах пожарных автомобилей ограничено, необходимо наличие в населенных пунктах пожарных гидрантов, пожарных резервуаров или водоемов. При этом на водоемах должны быть оборудованы пирсы для круглогодичного забора воды. К пирсам должна быть устроена дорога, обеспечивающая подъезд не зависимо от погодных условий.

[bookmark: _Toc110497619]3.11.2. Перечень и характеристика основных факторов риска источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными и ветеринарными правилами СП 3.1.096-96 «Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», утвержденными Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 № 11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 № 23.
В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.
Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей
Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).
На территории Широкоисского сельсовета существует 1 действующий скотомогильник с биологическими камерами (Яма Беккари) и семь кладбищ традиционного захоронения. В целях профилактики ЧС необходимо соблюдение правил эксплуатации таких объектов, а также соблюдение ограничений в их санитарно-защитных зонах.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных.
Исходя из статистики в Широкоисском сельсовете маловероятно возникновение эпизоотий.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами.
В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия направленные на обеспечение безопасности:
- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;
- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;
- информирование населения через средства массовой информации;
- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений.
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений.
Исходя из статистики в Широкоисском сельсовете маловероятно возникновение неблагоприятной обстановки, связанной с сельскохозяйственными вредителями.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.

[bookmark: _Toc110497620]3.11.3. Перечень и характеристика основных факторов риска чрезвычайных ситуаций техногенного характера
[bookmark: _Toc36208233]Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации». Термины и определения).
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:
- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;
- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), транспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;
- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;
- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;
- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;
- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях. 
На территории Широкоисского сельсовета наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации обусловленные:
- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);
- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства;
- крупными авариям на автомобильных дорогах.
Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.
Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов.
Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива.
Источники возникновения ЧС на объектах транспорта
Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта
Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта отсутствуют. Ближайшая железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги расположена в с. Рамзай Рамзайского сельсовета Мокшанского района на расстоянии около 58 км от села Широкоис Мокшанского района Пензенской области.
Источники возникновения ЧС на объектах водного транспорта 
Судоходные реки и внутренний водный транспорт на территории Широкоисского сельсовета отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта
На территории Широкоисского сельсовета объекты воздушного транспорта отсутствуют, воздушный коридор не выделялся. Ближайший аэропорт находится примерно в 70 км, в областном центре городе Пенза.
Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
Источники возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств, перевозящих химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории района.
На территории Широкоисского сельсовета расположен участок федеральной автодороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск по которой может осуществляться:
- транспортировка хлора в контейнерах;
- транспортировка аммиака в цистернах;
- транспортировка нефтепродуктов в цистернах;
- транспортировка СУГ в цистернах.
Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, наличием неблагоприятных факторов для безопасного движения.
По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами - 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.
Крупных дорожно-транспортных происшествий на территории сельсовета за последние десять лет не зафиксировано.
На территории Широкоисского сельсовета мероприятия по строительству/реконструкции объектов, являющихся источниками возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте не запланированы.
[bookmark: _Toc36208238]Состав сил и средств ТП РСЧС Пензенской области, привлекаемых для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, представлен в таблице 3.11.3-1.
[bookmark: _Toc36208237]Таблица 3.11.3-1
	Границы участка ответственности ФАД
	Аварийно-спасательные формирования, личный состав/тех.
	Подразделения пожарной охраны, личный состав/тех.
	Станции скорой медицинской помощи, личный состав/тех.
	Подразделения ДПС ГИБДД, личный состав/тех.
	Росавтодор, личный состав/тех.
	Итого, личный состав/ тех.

	466 - 503
	ГУ «ППСЦ»
ПСС 4/1
	ПСЧ-20 15/3
	ГБУЗ «Спасская РБ 8/2»
	ОГИБДД МО МВД «Спасский» 2/1
	ОАО ССМЭП 18/6
	47/13

	503 - 562
	ГУ «ППСЦ»
ПСС 4/1
	ПСЧ-37,
ПСЧ-7 69/4
	ГБУЗ
«Н. Ломовская РБ» 8/2
	ОГИБДД МО МВД «Нижнеломовский»,
г. Н. Ломов 2/1
	ФГУ ДЭП № 8271/18
	154/26

	562 - 617
	ГУ «ППСЦ»
ПСС 4/1
	ПСЧ-34 19/2
	ГБУЗ
«Мокшанская РБ» 8/2
	ОГИБДД ОМВД по Мокшанскому району,
р.п. Мокшан 8/2
	ООО «Мокшанский Дорстрой» 6/6
	45/13

	617 - 667
	ГУ «ППСЦ»
ПСС 4/1
	ПСЧ-1, ПСЧ-2, ПСЧ-3, ПСЧ-4, ПСЧ-23 45/10
	ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» 16/4
	ОГИБДД ОМВД по Пензенскому району, ОГИБДД ОМВД по Бессоновскому району, г. Пенза СБ ДПС ГИБДД ОР УМВД ОР ДПС ГИБДД УМВД России по
г. Пензе 40/10
	ДРСУ 38/12
	143/37

	667 - 722
	ГУ «ППСЦ»
ПСС 4/1
	ПСЧ-18,
ПСЧ-25 30/3
	ГБУЗ
«Городищенская РБ» 1/3
	ОГИБДД ОМВД по Городищенскому району, 8/2
	ОАО ДЭП № 84 27/12
	80/21

	722 - 781
	ПСО г. Кузнецк 15/1
	ПСЧ-8,
ПСЧ-6,
ПСЧ-9 45/6
	ГБУЗ «Кузнецкая РБ», ГБУЗ «Кузнецкая ГБ» 84/15
	ОГИБДД МО МВД «Кузнецкий», 20/8
	ФГУ ДЭП №84 148/58
	302/88

	
	31/2
	203/28
	135/28
	80/24
	390/88
	838/170



Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)
ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.
На территории Широкоисского сельсовета ХОО отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на радиационно опасных объектах (далее – РОО)
РОО - научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.
На территории Широкоисского сельсовета РОО отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).
Пожаро-взрывоопасные объекты – объекты, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные вещества и материалы, способные к возгоранию.
На территории Широкоисского сельсовета взрыво-, пожаро-опасные объекты отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)
Гидродинамически опасные объекты - это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.
Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.
На территории Широкоисского сельсовета расположено 2 гидротехнически опасных объекта (таблица 3.11.3-4).
Таблица 3.11.3-4
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Год строительства/
процент износа
	Площадь зеркала, га/ объем, тыс. м. куб
	Значение объекта/ арендатор

	1
	Водосбросные и водопропускные гидротехнические сооружения
(в том числе сопрягающие)
	ГТС
	Пруд «Широкоисский», северо-восточнее с. Широкоис, ГТС на реке Широкоис
	1980 г./
70%
	-
	МЗ поселения/ частное

	2
	Водосбросные и водопропускные гидротехнические сооружения
(в том числе сопрягающие)
	ГТС
	Пруд «Мордово-Муромский», западнее с. Мордовская Муромка
	-
	-
	МЗ поселения/ бесхозное

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).


Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:
- установление критериев их безопасности;
- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;
- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение;
- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.

Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)
БОО - предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.
На территории Широкоисского сельсовета БОО отсутствуют.

[bookmark: _Toc110497621]3.11.4. Возможные последствия аварий с участием ХОО, РОО, ПВО, ГДОО
Все аварийно химически опасные вещества (далее - АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:
первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);
вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);
третья группа - вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);
четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);
пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);
шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).
В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:
Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.
Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.
Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.
Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметилгидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.
Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.
Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.
В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ
Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы (далее - СУГ), могут быть:
- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее - ТВС);
- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;
- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.
Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.
В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.
Выводы:
Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций и в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.

Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах
Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:
- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;
- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более.
Выводы:
Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.

Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.
Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов.
По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.
При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме.
В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
Выводы:
В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.
Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.

[bookmark: _Toc110497622]3.11.5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов
На территории Широкоисского сельсовета планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов отсутствуют.

[bookmark: _Toc110497623]3.11.6. Ограничения на размещение объектов местного значения поселения в зонах возможных опасностей
Зона возможных опасностей - зона возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 4-часового добегания волны прорыва.
Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне и территории, отнесенные к группам по гражданской обороне в границах Широкоисского сельсовета, отсутствуют.
Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых могут оказаться объекты при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, в том числе зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении объекта относительно зоны световой маскировки (или светомаскировки) определяются на основании свода правил «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр и с учетом исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне следует разрабатывать и проводить применительно к зонам возможных опасностей, а именно:
- зоне возможных разрушений;
- зоне возможных сильных разрушений;
- зоне возможного радиоактивного загрязнения;
- зоне возможного катастрофического затопления;
- зоне возможного химического заражения;
- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне также следует разрабатывать и проводить с учетом отнесения территорий к группам по гражданской обороне и отнесения организаций и входящих в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне.
Зоны возможных опасностей, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения на территории Широкоисского сельсовета, отсутствуют.

[bookmark: _Toc110497624]3.11.7. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения.
В этих целях в Широкоисском сельсовете для поселения в целом и каждого населенного пункта, входящего в его состав разработаны паспорта территории, где описываются возможные риски чрезвычайных ситуаций, источники ЧС, дается расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС перечисленных выше. Даются схемы взаимодействия привлекаемых сил, приводятся соответствующие графические схемы.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Для защиты жизни и здоровья граждан, частной, коллективной и государственной собственности от пожаров, поддержание надлежащего уровня пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах Широкоисского сельсовета организованы: 34 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области, муниципальная пожарная охрана Мокшанского района, расположенные на территории р.п. Мокшан, а также добровольная пожарная команда администрации Широкоисского сельсовета в с. Широкоис (таблица 3.11.7-1).
[bookmark: _Toc36208262]Таблица 3.11.7-1
Перечень объектов обеспечения пожарной безопасности, обслуживающие территорию Широкоисского сельсовета*
	№ п/п
	Наименование объекта
	Месторасположение
	Техника, ед.

	Федерального значения

	1
	34 пожарно-спасательная часть, по охране р.п. Мокшан и Мокшанского района Пензенской области
	Пензенская область, Мокшанский район,
р.п. Мокшан
	3

	Местного значения

	1
	Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная пожарная охрана Мокшанского района»
МКУ «МПО»
	Пензенская область, Мокшанский район, р.п. Мокшан
	-

	Неаттестованные местного значения

	1
	Добровольная пожарная команда администрации Широкоисского сельсовета
	Пензенская область, Мокшанский район,
с. Широкоис, ул. Мирная 4а
	-

	*На основании данных Главного управления МЧС России по Пензенской области


В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. Расстояние от р.п. Мокшан (расположение ПСЧ) до с. Широкоис составляет 32 км, следовательно, нормативное время прибытия не обеспечивается.
До прибытия пожарного подразделения первичные меры пожарной безопасности может осуществлять добровольная пожарная команда администрации сельсовета.
В соответствии со Схемой территориального планирования Мокшанского района на территории сельсовета запланировано строительство пожарного депо в с. Широкоис.
Для пожаротушения на территории Широкоисского сельсовета используются 2 пожарных гидранта (с. Широкоис, с. Потьма).
Сведения о наличии мест водозабора на случай пожара в населенных пунктах Широкоисского сельсовета представлены в таблице 3.11.7-2.
Таблица 3.11.7-2
	№
п/п
	Место водозабора
	Адрес

	с. Широкоис

	
	Пожарный гидрант
	ул. Мирная

	
	Водонапорная башня
	ул. Техменевка

	
	Пруд «Стройка»
	ул. Мирная

	с. Потьма

	
	Пожарный гидрант
	ул. Промысловая

	
	Водонапорная башня
	ул. Совесткая

	
	Пруд «Манторовский»
	ул. Садовая



В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями) и Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями) основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:
1) разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.
2) реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.
3) выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
- организацию и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с Лесным планом Пензенской области, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.
Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.
[bookmark: _Toc110497625]3.12. Охрана окружающей среды

[bookmark: _Toc110497626]3.12.1. Охрана атмосферного воздуха
На территории Широкоисского сельсовета состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, объектами, связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления.
По территории Широкоисского сельсовета проходит автодорога федерального значения. Количество автомобильного транспорта, интенсивность транспортных потоков на территории сельсовета, высокая, что дает основание считать, что выбросы от автомобильного транспорта оказывают существенное влияние на окружающую среду и атмосферный воздух. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м.
Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо.
Объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции представлены предприятием ООО «ПензаМолИнвест» ОСП «Широкоисс». Мощность этого предприятия не оказывает существенного воздействия на качество атмосферного воздуха и имеет разработанный проект санитарно-защитной зоны. 
При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки на территории сельсовета отсутствуют. На объектах обращения с отходами соблюдаются правила эксплуатации и ограничения, связанные с хозяйственной деятельностью. 
На территории сельсовета проходят два распределительных газопровода высокого давления протяженностью 14,9 км и 8,8 км. Они являются потенциальными источниками загрязнения атмосферного воздуха.
Основными причинами загрязнения воздушного бассейна на газопроводах являются аварийные ситуации в случае прорыва трубопровода из-за коррозии (90,5%) или наезда транспорта и техники. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется так же в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ.
Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТКО, удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно защитных зон;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);
- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);
- разработка проектов установления санитарно защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

[bookmark: _Toc110497627]3.12.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.
Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. Ограничения использования зон с особыми условиями использования территорий описаны в разделе 2.5. Планировочные ограничения использования территории.
В Широкоисском сельсовете существует проблема с бытовыми и производственными стоками.
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению неудовлетворительное. Централизованная канализационная сеть в населенных пунктах отсутствует. Объекты производственной зоны и жилая зона пользуются выгребными ямами, что не соответствует современным природоохранным требованиям.
В качестве мер необходимо применение для очистки бытовых и производственных стоков малые очистные сооружения.
В поселении имеются гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС. Информация о гидротехнических сооружениях представлена в таблице 3.11.3-4.
Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. На территории Широкоисского сельсовета объекты утилизации биологических отходов, несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют.

[bookmark: _Toc110497628]3.12.3. Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира
Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории сельсовета являются водная эрозия и образованием оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.
Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав.
Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:
- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;
- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;
- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.
- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.
Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).
Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов;
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок выдачи разрешений, на проведение внутрихозяйственных работ связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивируемых земель необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

[bookmark: _Toc110497629]3.12.4. Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий
Экологическая ситуация в сельсовете, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории сельсовета присутствуют промышленные предприятия III-V класса вредности с СЗЗ 50-300 м, но они не представляют большой опасности для окружающей среды.
Основными источниками загрязнения окружающей среды сельсовета являются:
по шуму, атмосферному воздуху и почве - автомобильные дороги;
по почвам и воде - промышленные объекты, ТКО.
Загрязнение воды, почвы
Существующее положение на территории Широкоисского сельсовета по водоотведению неудовлетворительное. Канализационная сеть в населенных пунктах отсутствует. Объекты производственной зоны и жилая зона пользуется выгребными ямами.
Состояние площадки твердых коммунальных отходов (ТКО)
В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета подвергается незначительной антропогенной нагрузке. На территории Широкоисского сельсовета несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых бытовых отходов отсутствуют. В соответствии с постановлением администрации Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Об определении схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» от 24.11.2121 № 105, контейнерная площадка для сбора ТКО размещена в с. Широкоис по ул. Мирная. Площадки находятся в удалении от жилых и социальных объектов и соответствует санитарно-техническим и гигиеническим требованиям.
Состояние скотомогильников
Согласно СТП Мокшанского района, на территории Широкоисского сельсовета размещен один действующий скотомогильник и два ликвидированных с биологическими камерами (Яма Беккари). Скотомогильник относится ко второму классу опасности. Скотомогильник расположен рядом с населенным пунктом с. Потьма с учетом санитарно-защитной зоны и не оказывает негативное влияние на жилой сектор.
Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн
В Широкоисском сельсовете транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом.
Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха являются автомобильный и трубопроводный транспорт.
Автомобильный транспорт
Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды
Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.
Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 85%, шум - 49,5%.
За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3 %. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м.
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания.
Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы их развития.
Трубопроводный транспорт
По территории Широкоисского сельсовета трубопроводный транспорт не проходит.
По территории сельсовета проходит распределительный газопровод высокого давления
через с. Подгорное (до с. Потьма) протяженностью 14,9 км и распределительный газопровод высокого давления к площадкам комплекса по выращиванию и откорму индеек протяженностью 8,8 км. Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций
Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов. 
[bookmark: _Toc110497630]4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории
Сведения о планируемых для размещения на территории Широкоисского сельсовета объектах местного значения поселения, обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территории представлены в таблице 4-1.
Таблица 4-1
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Статус объекта
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	Транспортная инфраструктура

	
	Главная улица
	ул. Мирная
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
с. Широкоис
	Планируемый к реконструкции
	-
	Улучшение условий проживания населения
	Асфальтирование улицы для повышения пропускной способности и транспортной доступности до основных объектов обслуживания населения
	Не устанавливается

	
	Улица в жилой застройке
	ул. Опоково
	
	Планируемый к реконструкции
	-
	Улучшение условий проживания населения
	
	Не устанавливается

	
	Улица в жилой застройке
	ул.
Техменевка
	
	Планируемый к реконструкции
	-
	Улучшение условий проживания населения
	
	Не устанавливается

	
	Улица в жилой застройке
	ул. Мази-Мор
	
	Планируемый к реконструкции
	-
	Улучшение условий проживания населения
	
	Не устанавливается

	
	Улица в жилой застройке
	ул. Советская
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет,
с. Потьма
	Планируемый к реконструкции
	-
	Улучшение условий проживания населения
	Асфальтирование улицы для повышения пропускной способности и транспортной доступности до основных объектов обслуживания населения
	Не устанавливается

	
	Улица в жилой застройке
	ул. Промысловая
	
	Планируемый к реконструкции
	-
	Улучшение условий проживания населения
	
	Не устанавливается

	
	Улица в жилой застройке
	ул. Первомайская
	
	Планируемый к реконструкции
	-
	Улучшение условий проживания населения
	
	Не устанавливается

	
	Улица в жилой застройке
	ул. Ленинская
	
	Планируемый к реконструкции
	-
	Улучшение условий проживания населения
	
	Не устанавливается

	
	Улица в жилой застройке
	ул. Ленина
	
	Планируемый к реконструкции
	-
	Улучшение условий проживания населения
	
	Не устанавливается

	
	Улица в жилой застройке
	ул. 2 Ленинская
	
	Планируемый к реконструкции
	-
	Улучшение условий проживания населения
	
	Не устанавливается

	Водоснабжение и водоотведение

	1
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Широкоис, в 722 м на юго-запад от ориентира жилое здание, по ул. Техменевка, 22
	Планируемый к реконструкции
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	Улучшение условий проживания населения
	Процент износа - 70%
	Зона санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 30 м

	2
	Артезианская скважина
	Артезианская скважина
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Потьма, в 226 м на юго-запад от ориентира жилое здание по ул. Ленина, 13
	Планируемый к реконструкции
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Улучшение условий проживания населения
	
	Зона санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 30 м

	Электроснабжение

	1
	Линии электропередачи 10 кВ
	ВЛ 10 кВ
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Широкоис, до участка 58:18:0910801:16
	Планируемый к размещению
	-
	Обеспечение территории элктроснабжением
	Договор об осуществлении технологических присоединений новых энергопринимающих устройств к электрическим сетям ПАО «Россети Волга» № 2240-002641 от 05.05.2022 г.
	Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м

	2
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	ТП 10/04 кВ
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Широкоис, участок 58:18:0910801:16
	Планируемый к размещению
	Зона транспортной инфраструктуры
	Обеспечение территории элктроснабжением
	
	Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м

	Рекреация и туризм

	2
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Пляж на пруду
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, пруд «Широкоисский», северо-восточнее с. Широкоис
	Планируемый к размещению
	Зона сельскохозяйственных угодий
	Создание благоприятных условий для отдыха населения
	Расчет потребности населения в объектах рекреации и туризма
	Не устанавливается

	3
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Пляж на пруду
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, пруд «Манторовский», юго-восточнее с. Потьма
	Планируемый к размещению
	Зона сельскохозяйственных угодий
	Создание благоприятных условий для отдыха населения
	Расчет потребности населения в объектах рекреации и туризма
	Не устанавливается

	Общественные пространства

	1
	Пешеходная зона
	Сквер
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Широкоис
	Планируемый к размещению
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Создание благоприятных условий для отдыха населения
	Расчет потребности населения в озелененных территориях общего пользования
	Не устанавливается

	2
	Пешеходная зона
	Сквер
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Потьма
	Планируемый к размещению
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Создание благоприятных условий для отдыха населения
	Расчет потребности населения в озелененных территориях общего пользования
	Не устанавливается

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).


[bookmark: _Toc110497631]5. Сведения о планируемых для размещения на территории Широкоисского сельсовета объектах федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района, обоснование выбранного варианта размещения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территорий
Сведения о планируемых для размещения на территории Широкоисского сельсовета объектах федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района, обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территории представлены в таблице 5-1.
Таблица 5-1
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Значение объекта/ статус объекта/ срок реализации
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	Транспортная инфраструктура

	1
	Автомобильная дорога федерального значения
	Автомобильная дорога М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 466 - км 487 в обход г. Спасск
	Пензенская область
	ФЗ/ планируемый к размещению/ 2019 - 2024
	-
	Не оказывает влияния на территорию Широкоисского сельсовета. Работы проводятся на участке км 466 - км 487 в обход г. Спасск
	СТП Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения
	Придорожная полоса 75 м

	2
	Автомобильная дорога федерального значения
	Автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 645 - км 649
	Пензенская область
	ФЗ/ планируемый к реконструкции/2027 - 2029
	-
	Не оказывает влияния на территорию Широкоисского сельсовета. Работы проводятся на участке км 645 - км 649
	
	Придорожная полоса 75 м

	Инженерная инфраструктура

	1
	Газопровод распределительный низкого давления
	Газопровод низкого давления
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Мордовская Муромка
	МЗ муниципального района/ планируемый к размещению /2020-2030
	-
	Обеспечение территории газоснабжением
	СТП Мокшанского района
	Охранная зона - 2 м

	2
	Газопровод распределительный низкого давления
	Газопровод низкого давления
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Синцево
	МЗ муниципального района/ планируемый к размещению /2020-2030
	-
	Обеспечение территории газоснабжением
	
	Охранная зона - 2 м

	3
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Пункт редуцирования газа
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Мордовская Муромка
	МЗ муниципального района/ планируемый к размещению /2020-2030
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Обеспечение территории газоснабжением
	
	Охранная зона - 10 м

	4
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Пункт редуцирования газа
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Синцево
	МЗ муниципального района/ планируемый к размещению /2020-2030
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Обеспечение территории газоснабжением
	
	Охранная зона - 10 м

	Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

	1
	Объекты обеспечения пожарной безопасности
	Межхозяйственная профессиональная пожарная часть Мокшанского района
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Широкоис
	МЗ муниципального района/ планируемый к размещению /2020-2025
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Организация тушения пожаров
	СТП Мокшанского района
	Не требуется

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).


[bookmark: _Toc110497632][bookmark: _Toc108706696]6. Перечень предложений по созданию объектов федерального, регионального значения и местного значения муниципального района на территории Подгорненского сельсовета
(предложения по планируемым объектам подготовлены в информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе)
Таблица 6-1
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Значение объекта/ статус объекта/ срок реализации
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	Связь и телекоммуникация

	1
	Объект почтовой связи
	Модульное здание отделения почтовой связи
	Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, с. Широкоис
	Федерального значения/ планируемый к размещению/ 2023
	Улучшение условий проживания населения
	Не требуется


[bookmark: _Toc110497633]7. Реестр включаемых/исключаемых земельных участков в/из границы населенных пунктов
Генеральным планом предусматривается изменение границ населенных пунктов с. Широкоис, с. Потьма, с. Синцево и с. Кульмановка в связи с включением/исключением и земельных участков, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в/из границ населенных пунктов.
Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 6-1.
[bookmark: _Toc41052305][bookmark: _Toc33021569][bookmark: _Toc32498044]Таблица 6-1
	№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/цель планируемого использования земельных участков
	Примечание

	с. Широкоис

	1
	Земли населенных пунктов
	земельный участок:* 58:18:0550101:9
	0,6
	Категория не меняется/ для ведения личного подсобного хозяйства
	корректировка /уточнение границы

	2
	Земли населенных пунктов
	земельный участок:** 58:18:0550101:49
	0,03
	Категория не меняется/ для строительства и эксплуатации базовой станции сотовой связи БС 58-808 с установкой башни, размещением контейнера-аппаратной, прокладкой энергокоммуникаций
	корректировка /уточнение границы

	3
	Земли населенных пунктов
	часть земельного участка:** 58:18:0550101:64(1)
	0,0007
	Категория не меняется/ для строительства и эксплуатации опор воздушной линии электропередач для электроснабжения базовой станции сотовой связи» находятся за границей населенного пункта
	корректировка /уточнение границы

	4
	Земли населенных пунктов
	земельный участок:*** 58:18:0550202:102; 58:18:0550202:101
	2,4/ 0,3
	Категория не меняется/ хранение и переработка с/х продукции
	корректировка /уточнение границы

	5
	Земли населенных пунктов
	земельный участок:*** 58:18:0550202:97
	0,7
	Категория не меняется/ для размещения зерноскладов с №1 по №7
	корректировка /уточнение границы

	6
	Земли населенных пунктов
	земельный участок:*** 58:18:0550202:1
	2,1
	Категория не меняется/ для размещения объекта недвижимости - коровник, телятник
	корректировка /уточнение границы

	7
	Земли населенных пунктов
	земельный участок:*** 58:18:0550103:14
	1,1
	Категория не меняется/ для размещения зерноскладов
	корректировка /уточнение границы

	8
	Земли населенных пунктов
	земельный участок:*** 58:18:0550103:17
	4,4
	Категория не меняется/ обеспечение сельскохозяйственного производства, код 1.18
	корректировка /уточнение границы

	9
	Земли населенных пунктов
	земельный участок:*** 58:18:0550103:2
	1,1
	Категория не меняется/ для размещения МТМ, ПТО, ангар, пилорама
	корректировка /уточнение границы

	10
	Земли населенных пунктов
	земельный участок:*** 58:18:0550202:21; 58:18:0550202:77; 58:18:0550202:24; 58:18:0550202:29; 58:18:0550202:30
	0,000001/0,000001/ 0,000001/ 0,000001/ 0,000001
	Категория не меняется/ -
	корректировка /уточнение границы

	с. Подгорное

	1
	Земли населенных пунктов
	часть земельного участка**** 58:18:0000000:434 (79); 58:18:0000000:434 (24); 58:18:0000000:434 (6)
	0,000004/0,000004/ 0,000004
	Категория не меняется/ для размещения электросетевого комплекса №1939 напряжением 10-6-0,4 кВ ф№7 от ПС 35/10 Потьма
	корректировка /уточнение границы

	2
	Земли населенных пунктов
	часть земельного участка***** 58:18:0000000:501 (202); 58:18:0000000:501 (51); 58:18:0000000:501 (7); 58:18:0000000:501 (6); 58:18:0000000:501 (172); 58:18:0000000:501 (50); 58:18:0000000:501 (5)
	0,000004/0,000004/ 0,000004/ 0,000004/0,000004/ 0,000004/ 0,000004
	Категория не меняется/ для размещения электросетевого комплекса №1939 напряжением 10-6-0,4 кВ ф№7 от ПС 35/10 Потьма
	корректировка /уточнение границы

	Земельные участки, включаемые в границы населенных пунктов, отображены на карте границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения:
*- фрагмент 7;
**- фрагмент 5;
***- фрагмент 6;
****- фрагмент 2;
*****- фрагмент 5



Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 6-2.
Таблица 6-2 
	№ п/п
	Категория земель, перевод из которой осуществляется по данным ЕГРН
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/ цели планируемого использования земельных участков
	Примечание

	с. Широкоис

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть земельного участка:* 58:18:0000000:93 (11)
	9,0
	Категория не меняется/ для сельскохозяйственного производства
	корректировка /уточнение границы

	с. Мордовская Муромка

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть земельного участка:** 58:18:0000000:93 (21)
	0,3
	Категория не меняется/ для сельскохозяйственного производства
	корректировка /уточнение границы

	2
	Земли лесного фонда
	часть земельного участка:*** 58:18:0000000:93 (21)
	0,04
	Категория не меняется/ для размещения государственного лесного фонда
	корректировка /уточнение границы

	3
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть земельного участка:**** 58:18:0910801:7; 58:18:0000000:93 (10); 58:18:0910801:13
	1,2/0,1/0,5
	Категория не меняется/ для сельскохозяйственного производства
	корректировка /уточнение границы

	с. Кульмановка

	1
	Земли лесного фонда
	часть земельного участка:***** 58:18:0000000:242 (71)
	0,85
	Категория не меняется/ для размещения государственного лесного фонда
	корректировка /уточнение границы

	с. Синцево

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть земельного участка:****** 58:18:0910404:47; 58:18:0910404:25 (1); 58:18:0910404:49 (2)
	9,1/ 6,4/ 0,2
	Категория не меняется /для сельскохозяйственного производства
	корректировка /уточнение границы

	Земельные участки, исключаемые из границ населенных пунктов, отображены на карте границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения:
*- фрагмент 5;
**- фрагмент 9;
***- фрагмент 10
****- фрагмент 6;
*****- фрагмент 1;
******- фрагмент 8


[bookmark: _Toc110497634]8. Основные технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 7-1.
Таблица 7-1
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2022)
	Расчетный срок (2042)

	Территории

	1
	Общая площадь земель в границах сельсовета, в том числе:
	га
	21640,12
	21640,12

	1.1
	Общая площадь земель в границах населенных пунктов
	га
	986,8
	960,2

	Категории земель

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе:
	га
	19187,5
	19210,4

	1.1
	фонд перераспределения земель
	га
	-
	-

	2
	Земли населенных пунктов
	га
	986,8
	960,2

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	га
	61,42
	61,42

	3.1
	Земли промышленности
	га
	-
	-

	3.2
	Земли энергетики
	га
	-
	-

	3.3
	Земли транспорта в том числе:
	га
	-
	-

	3.3.1
	железнодорожного
	га
	-
	-

	3.3.2
	автомобильного
	га
	-
	-

	3.3.2.1
	протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	га
	-
	-

	3.3.2.2
	с усовершенствованным покрытием
	га
	-
	-

	3.3.3
	морского, внутреннего водного
	га
	-
	-

	3.3.4
	воздушного
	га
	-
	-

	3.3.5
	трубопроводного
	га
	-
	-

	3.4
	Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики
	га
	-
	-

	[bookmark: _Hlk466903816][bookmark: _Hlk466903845]3.5
	Земли для обеспечения космической деятельности
	га
	-
	-

	3.6
	Земли обороны и безопасности
	га
	-
	-

	3.7
	Земли иного специального назначения
	га
	-
	-

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	-
	-

	4.1
	Земли особо охраняемых природных территорий в том числе:
	га
	-
	-

	4.1.1
	земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов
	га
	-
	-

	4.1.2
	земли рекреационного назначения
	га
	-
	-

	4.1.3
	земли историко-культурного назначения
	га
	-
	-

	5
	Земли лесного фонда
	га
	1408,1
	1408,1

	6
	Земли водного фонда
	га
	-
	-

	7
	Земли запаса
	га
	-
	-

	8
	Итого земель в административных границах
	га
	21640,12
	21640,12

	9
	Из всех земель: земли природоохранного назначения
	га
	-
	-

	10
	Из всех земель: особо ценные земли
	га
	-
	-

	Жилищный фонд (жилищное строительство)

	1
	Индивидуальная жилая застройка
	тыс. кв. м
	
	

	2
	Многоквартирная жилая застройка
	тыс. кв. м
	
	

	Транспортная инфраструктура

	1
	Протяженность автомобильных дорог, в том числе
	км
	55,3
	55,3

	1.1
	федерального значения
	км
	5,4
	5,4

	1.2
	регионального значения
	км
	-
	-

	1.3
	межмуниципального значения
	км
	25,7
	25,7

	1.4
	улично-дорожная сеть
	км
	24,2
	24,2

	Инженерная инфраструктура

	1
	Водопотребление, всего
	куб. м/сут.
	
	

	1.1
	среднесуточное потребление на 1 человека
	куб. м/сут.
	
	

	1.2
	протяженность сетей, всего
	км
	17,0
	17,0

	2
	Водоотведение, всего
	куб. м/сут.
	-
	-

	2.1
	среднесуточное водоотведение на 1 человека
	куб. м/сут.
	-
	-

	2.2
	протяженность сетей, всего
	км
	0
	0

	3
	Энергопотребление, всего
	тыс. кВт*ч/год
	
	

	3.1
	потребление электроэнергии на 1 человека
	тыс. кВт*ч/год
	
	

	3.2
	протяженность сетей, всего
	км
	55,3
	55,8

	4
	Газопотребление, всего
	тыс. куб. м/год
	
	

	4.1
	потребление газа на 1 человека
	тыс. куб. м/год
	
	

	4.2
	протяженность сетей, всего
	км
	23,7
	32,4

	5
	Теплопотребление, всего
	тыс., Гкал
	-
	-

	5.1
	протяженность сетей, всего
	км
	0,15
	0,15

	6
	Связь и телекоммуникация, емкость номеров
	ед.
	100
	100

	6.1
	протяженность сетей, всего
	км
	23,6
	23,6

	Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

	1
	Образование твердых коммунальных отходов (ТКО)
	тонн/год
	
	

	Объекты социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания

	1
	Объекты учебно-образовательного назначения

	1.1
	дошкольные образовательные организации
	ед./мест
	1/-
	1/-

	1.2
	общеобразовательная организация
	ед./мест
	2/170
	2/170

	1.3
	организации дополнительного образования
	ед./мест
	-/-
	-/-

	Объекты здравоохранения

	1
	Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение (районная больница)
	ед./койко-мест
	-
	-

	2
	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (амбулатория)
	ед./койко-мест
	-
	-

	3
	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (ФАП)
	ед./ количество посещений в смену
	2/80
	2/80

	4
	Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь, ее структурное подразделение (подстанции скорой помощи)
	ед.
	-
	-

	Объекты культурно-досугового назначения

	1
	Объекты культурно-просветительного назначения
	ед./ фонд библиотек
	1/13504
	1/13504

	2
	Объекты культурно-досугового (клубного типа)
	ед./вместимость
	2/300
	2/300

	3
	Зрелищная организация
	ед./вместимость
	-
	-

	Объекты физической культуры и спорта

	1
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)
	ед./ единовременная пропускная способность
	-
	-

	2
	Спортивное сооружение
	ед./ площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м
	2/5600
	2/5600

	Объекты социального обслуживания

	1
	Стационарные организации социального обслуживания
	ед./мест
	-
	-

	Объекты, обеспечивающие деятельность органов власти

	1
	Административное здание
	ед.
	1
	1

	2
	Объект проведения гражданских обрядов (ЗАГС)
	ед.
	-
	-

	Объекты торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания

	1
	Объекты торговли
	ед./торг.площадь
	3/48
	5/206

	2
	Объекты общественного питания
	ед./мест
	-
	-

	3
	Объекты коммунально - бытового обслуживания
	ед./площадь
	-
	-

	Непроизводственные объекты по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг

	1
	Непроизводственного объекта по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг
	ед.
	-
	-

	Места погребения

	1
	Кладбище
	ед./площадь, га
	7/6,26
	7/6,26

	Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

	1
	Объект размещения отходов (полигон захоронения твердых коммунальных отходов)
	куб. м
	-
	-

	2
	Объект размещения отходов (места (площадки) накопления крупногабаритных отходов на местности)
	ед.
	-
	-

	3
	Контейнерные площадки
	ед.
	1
	1

	4
	Объекты обезвреживания и утилизации биологических отходов
	ед.
	1
	1

	Места массового отдыха населения

	1
	Пляж, место массовой околоводной рекреации
	ед./площадь, кв. м
	-
	2/312

	2
	Специализированные коллективные средства размещения (база отдыха)
	ед./ площадь, га
	-
	-

	3
	Детский оздоровительный лагерь
	ед./вместимость
	-
	-



_________________________________________________________________________________

КОМИТЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ШИРОКОИССКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОКШАНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 07.03.2023 № 228-77/3
с. Широкоис
[bookmark: _Hlk73706793]О внесении изменений в решение Комитета местного самоуправления Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 15.11.2021 № 145-50/3 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области,

Комитет местного самоуправления решил:

1. Внести в решение Комитета местного самоуправления Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 15.11.2021 № 145-50/3 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» изменение, дополнив решение пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1.Установить, что в 2023 году внеплановые проверки проводятся исключительно по основаниям и в порядке указанным в Постановлении Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденное решением Комитета местного самоуправления Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 15.11.2021 № 145-50/3 следующие изменения:
2.1. пункт 3.1.2. изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Обобщение правоприменительной практики организации и проведения муниципального контроля осуществляется ежегодно.
По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган обеспечивает подготовку доклада с результатами обобщения правоприменительной практики Контрольного органа (далее – доклад).
Доклад о правоприменительной практике при осуществлении муниципального контроля готовится ежегодно до 20 января года, следующего за годом обобщения правоприменительной практики.
Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада.
Доклад утверждается руководителем Контрольного органа и размещается на официальном сайте ежегодно не позднее 30 января года, следующего за годом обобщения правоприменительной практики.»;
2.2. пункт 3.2.3. изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение в отношении предостережения. Возражения подаются (направляются) контролируемым лицом в Контрольный орган, направивший предостережение на бумажном носителе почтовым отправлением либо в виде электронного документа.»;
2.3. пункт 3.2.8. изложить в следующей редакции:
«3.2.8 Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении предостережения и направляет контролируемому лицу в течение 15 рабочих дней со дня получения возражений письменный ответ об отзыве предостережения в случае признания возражения законным и обоснованным либо информацию об отказе в отзыве предостережения;»;
2.4. дополнить пунктом 3.3.9. следующего содержания:
«3.3.9. Время консультирования при личном обращении устанавливается руководителем контролирующего органа.
Время, определенное контролирующим органом, для консультирования при личном обращении в контролирующий орган должно составлять не менее 4 часов в рабочую неделю.
Информация о времени консультирования при личном обращении размещается на стенде контролирующего органа в доступном для граждан месте и на официальной странице контролирующего органа в сети «Интернет». »;
2.5. пункт 4.5.7. дополнить абзацем следующего содержания:
«При невозможности транспортировки образца исследования к месту работы эксперта Контрольный орган обеспечивает ему беспрепятственный доступ к образцу и необходимые условия для исследования.»;
2.6. дополнить пунктом 5.2. следующего содержания:
«5.2. Решения администрации, действия (бездействия) должностного лица уполномоченного осуществлять муниципальный контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке.».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вести Широкоисского сельсовета».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Глава Широкоисского сельсовета Мокшанского района
[bookmark: _GoBack]Пензенской области С.Н. Колесникова
_________________________________________________________________________________

КОМИТЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ШИРОКОИССКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОКШАНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 07.03.2023 № 229-77/3
с. Широкоис
О внесении изменений в решение Комитета местного самоуправления Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 15.11.2021 № 147-50/3 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области,

Комитет местного самоуправления решил:

1. Внести в решение Комитета местного самоуправления Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 15.11.2021 № 147-50/3 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» следующие изменения:
1.1. дополнить решение пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1.Установить, что в 2023 году внеплановые проверки проводятся исключительно по основаниям и в порядке указанным в Постановлении Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».»;
1.2. в пункте 2 решения вместо слов «на официальном сайте администрации Широкоисского сельсовета Мокшанского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://shirokois.mokshan.pnzreg.ru/ .» читать «на официальной странице администрации Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области раздела Власть/ОМС Мокшанского района на сайте администрации Мокшанского района в сети «Интернет».».
2. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 15.11.2021 № 147-50/3 следующие изменения:
2.1. пункт 3.1.2. изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Обобщение правоприменительной практики организации и проведения муниципального контроля осуществляется ежегодно.
По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган обеспечивает подготовку доклада с результатами обобщения правоприменительной практики Контрольного органа (далее – доклад).
Доклад о правоприменительной практике при осуществлении муниципального контроля готовится ежегодно до 20 января года, следующего за годом обобщения правоприменительной практики.
Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада.
Доклад утверждается руководителем Контрольного органа и размещается на официальном сайте ежегодно не позднее 30 января года, следующего за годом обобщения правоприменительной практики.»;
2.2. пункт 3.2.3. изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение в отношении предостережения. Возражения подаются (направляются) контролируемым лицом в Контрольный орган, направивший предостережение на бумажном носителе почтовым отправлением либо в виде электронного документа.»;
2.3. пункт 3.2.8. изложить в следующей редакции:
«3.2.8 Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении предостережения и направляет контролируемому лицу в течение 15 рабочих дней со дня получения возражений письменный ответ об отзыве предостережения в случае признания возражения законным и обоснованным либо информацию об отказе в отзыве предостережения;»;
2.4. дополнить пунктом 3.3.8. следующего содержания:
«3.3.8 Время консультирования при личном обращении устанавливается руководителем контролирующего органа.
Время, определенное контролирующим органом, для консультирования при личном обращении в контролирующий орган должно составлять не менее 4 часов в рабочую неделю.
Информация о времени консультирования при личном обращении размещается на стенде контролирующего органа в доступном для граждан месте и на официальной странице контролирующего органа в сети «Интернет».»;
2.5. пункт 4.5.7. дополнить абзацем следующего содержания:
«При невозможности транспортировки образца исследования к месту работы эксперта Контрольный орган обеспечивает ему беспрепятственный доступ к образцу и необходимые условия для исследования.».
2.6. пункт 4.7.4 изложить в следующей редакции:
«4.7.4. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление производственным объектом. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. 
Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.»;
2.7. дополнить пунктом 5.2. следующего содержания:
«5.2. Решения администрации, действия (бездействия) должностного лица уполномоченного осуществлять муниципальный контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке.»;
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вести Широкоисского сельсовета». 
5. Контроль за исполнениесм настоящего решения возложить на главу Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Глава Широкоисского сельсовета
Мокшанского района Пензенской области С.Н. Колесникова
__________________________________________________________________________________________
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