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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЮРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОКШАНСКОГО РАЙОНА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2017  № 64
 д.Заречная

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2017-2027 годы

 Руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области,-

администрация Юровского сельсовета   Мокшанского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Юровского сельсовета  Мокшанского   района Пензенской области на 2017-2027 годы.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вести Юровского сельсовета».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации Юровского сельсовета Мокшанского района.

Глава администрации                                                               А.В. Краснорепов
Утверждена

Постановлением администрации
  Юровского сельсовета

от  31.05.2017 № 64
	 


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЮРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2017 – 2027 ГОДЫ»

	Наименование программы
	Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Юровского сельсовета на 2017-2027 годы»  (далее – программа)


	Заказчик программы
	Администрация Юровского сельсовета 

	Разработчик программы
	ООО “Юникс”

	Исполнитель программных мероприятий (ответственный исполнитель)
	Администрация Юровского сельсовета

	Соисполнители программных мероприятий 
	Предприятия жилищно-коммунального комплекса Юровского сельсовета

	Цель программы
	1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры; 2. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

3. Улучшение экологической ситуации на территории Юровского сельсовета;

4. Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием эффективных технологий и оборудования;

	Задачи программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

5. Снижение потребление энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Целевые индикаторы и показатели программы
	Система теплоснабжения: 

- аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км;

 - уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 8%; 

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 5%; Система водоснабжения: 

- аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км; 

- износ системы водоснабжения не более 45%; 

- соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; 

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 15%; Система водоотведения: 

- аварийность системы водоотведения – 0 ед./км;

 - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 1%; 

- соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 100%; 

Система газоснабжения: 

- обеспечение потребителей услугой газоснабжения

	Сроки и этапы реализации Программы


	Период реализации программы: 2017 - 2027 годы.



	Объемы и источники финансирования
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет бюджета Юровского сельсовета и иных источников составляет 13600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 3800,0 тыс. рублей;

2018 год – 1000,0 тыс. рублей;

2019 год – 1000,0 тыс.рублей;

2020 год – 1000,0 тыс.рублей.
2021-2027 г – 3000,0 тыс.рублей.

	Мероприятия программы


	Основными мероприятиями программы являются:

1. В сфере водоснабжения:

- Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования 

- Реконструкция изношенных водопроводных сетей
-  строительство новых водопроводных сетей;

- мероприятия по уменьшению водопотребления

2.В сфере газификации:

- завершение газификации домовладений не подключенных к газораспределительным сетям;

-  мероприятия по уменьшению газопотребления;

3. В сфере электроснабжения:

- реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

4. Организация сбора и вывоза ТБО:

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния сельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТБО.

5. Капитальный ремонт дорог с асфальтированным покрытием.

6. Обустройство остановок общественного транспорта.
                              

	Ожидаемые конечные результаты реализации программы
	Практическая реализация мероприятий программы позволит:

- повысить качество и надежность жилищно-коммунальных  услуг, оказываемых населению;

- повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей поселения


2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Юровского сельсовета. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юровского сельсовета на 2017-2027 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. 

2.1. Демографическое развитие муниципального образования

Юровский сельсовет расположен в восточной части Мокшанского муниципального района. Площадь муниципального образования составляет 26285,3 га. Территория сельсовета состоит из двух массивов и граничит с Засечным, Рамзайским, Елизаветинским, Нечаевским, Богородским сельсоветами, муниципальным образованием рабочий поселок Мокшан Мокшанского района, Александровским, Грабовским, Чертковским, Полеологовским сельсоветами Бессоновского района Пензенской области. На 01.01.2016 г. численность постоянного населения Юровского сельсовета составила 1103 чел. В состав поселения входят 8 населенных пунктов. Деревня Заречная является административным центром Юровского сельсовета.

Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для Мокшанского муниципального района в целом, так и Юровского сельсовета в частности.

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы наблюдается постепенное снижение численности населения.

На протяжении последних лет на территории Юровского сельсовета наблюдалось постепенное снижение численности населения. Сложившиеся тенденции в спаде рождаемости и естественного прироста в значительной степени отражают сложность переходного периода в нашей стране. Однако, уже сегодня, темпы убыли населения значительно снизились.

Для закрепления данной демографической ситуации и преломления сложившихся

негативных процессов начала 2000-х годов, сохранения и поддержания демографического

потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста,

реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

Гидрогеологические условия.

По принятому районированию территория поселения расположена в пределах Волжского артезианского бассейна. Подземные воды приурочены к песчаной толще сеноман-альба, мергельно-меловой толще турон-сенона, местами к третичным и четвертичным отложениям.

а) Воды четвертичных отложений. Воды аллювия речных долин. Водосодержащими породами являются разнозернистые пески, мощность их до 10-15 м. Используются воды аллювия обычно шахтными колодцами, дебит которых редко превышает 0,5-1 м3/час.

Качество воды весьма изменчивое, зависящее от состава пород, содержащих воду и очагов загрязнения.

Неглубокое залегание вод аллювия, отсутствие под водоносным горизонтом надежных изолирующих пород обуславливают благоприятные условия для загрязнения.

В покровных и делювиальных отложениях местами встречаются грунтовые воды типа «верховодки». Водосодержащими породами являются прослои песков среди суглинков и глин, а также песчаные разности суглинков. Площадь распространения грунтовых вод прерывистая, используются эти воды шахтными колодцами с дебитом до 1,0 м3/час. 

Для централизованного водоснабжения грунтовые воды четвертичных отложений не могут быть рекомендованы.

б) Воды третичных отложений. В пределах водораздельных плато, в песках третичных отложений иногда содержатся подземные воды, вскрываемые на абс. отметках 210-220 м. Дебит скважин может достигать 2,5-2,9 м3/час. Качество воды вне очагов загрязнения удовлетворительное.

в) Воды мергельно-меловой толщи турон-сенона. В меловой толще верхнего сенона иногда содержатся подземные воды на абс. отметках около 160 м, обычно с малым дебитом. 

Основной водоносный горизонт приурочен к мергельно-меловой толще нижнего турон-сенона и залегает на абс. отметках около 110-150 м.

Водосодержащими породами являются трещиноватые мергельно-меловые породы. Водоносный горизонт безнапорный.

Изменчивость в величине дебита скважин, получающих воду из мергельно-меловой толщи турон-сенона, обуславливается степенью трещиноватости мела, мергеля и величиною водосборной площади. В пределах водораздельного плато дебит скважин снижается до 1,5 м3/час.

Качество воды, в большинстве случаев, вполне удовлетворительное, с несколько повышенной жесткостью до 6-8,6 мг - экв/л.

Климатические условия.
Климат на территории Юровского сельсовета умеренно-континентальный. Средняя температура летом составляет +19 град. С., зимой –13 град. С. Переход от зимы к лету сопровождается непродолжительной, но дружной весной, с резким колебанием температуры. Годовая сумма осадков в среднем составляет 480-500 мм, за вегетационный период для большинства сельскохозяйственных культур составляет 144 дня.


Преобладающее направление ветров юго-восточное и юго-западное.


Время начала ледостава — последняя декада ноября и первая декада декабря.


Время вскрытия рек — первая декада апреля.


Продолжительность снежного покрова — 141 день.


Преобладающие ветры – юго-восточного направления. 

Грунт зимой промерзает на глубину 0,8 м.

Снежный покров достигает до 29 см. и более. 

В целом климатические условия района благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.

2.2. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

В настоящее время на территории Юровского сельсовета сложилась следующая ситуация по системе водоснабжения. В качестве водоснабжения населенных пунктов используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины.

      Источниками водоснабжения на территории населенных пунктов являются 7 артезианских скважин, которые обеспечивают  население питьевой водой. Артезианские скважины находятся в деревне Заречная 2 штуки, поселок Мирный 1 штука, поселок Парижская Коммуна 2 штуки, по одной в п. Мирный и в поселке Труженик.

Эксплуатация централизованной системы водоснабжения по п. Труженик осуществляется ООО «Труженик», по с. Юровка осуществляется ООО «Росич», по д.Заречная, п.Мирный, п.Истоки, п.Парижская Коммуна осуществляется администрацией Юровского сельсовета. Данные учреждения предоставляют весь спектр услуг водоснабжения потребителям населенных пунктов, которыми пользуются жители, организации, предприятия.

Схема водоснабжения представлена водозаборными скважинами, водонапорными башнями и водопроводной сетью тупикового типа. Водозабор д.Заречная состоит из 2-х скважин, которые расположены в восточной и юго-восточной части села, 1 водонапорная башня находится рядом со скважинами на ул.Садовая, протяженность сети - 2,5 км. 
Водозабор п.Мирный состоит из 1-ой скважины, которая расположена в восточной части села, 1-ой водонапорной башни, которая находится рядом со скважинами на ул.Совхозная, протяженность сети - 1,96 км. 

Водозабор п. Парижская Коммуна и п.Истоки состоит из 2-х скважин, которые расположены в п. Парижская Коммуна в восточной части села, 1-ой водонапорной башни, которая расположена рядом со скважиной на ул.Рабочая, протяженность сети - 4,74 км.

 Водозабор с. Труженик состоит из 1-ой скважины, которая расположена в восточной части села, 1-ой водонапорной башни, которая расположена рядом со скважиной на ул.Центральная, протяженность сети - 2,8 км.

Водозабор в с.Юровка организован от централизованной системы п.Мокшан, протяженность сети - 2 км. 

Схема водоснабжения с.Воронье, с.Керенка  состоит из  колодцев (родники) .

Водозабор д.Заречная состоит из 2-х скважин.

Водозабора в с. Воронье и с. Керенка не существует.

Подача воды остальному населению Юровского сельсовета, которое не охвачено системой водоснабжения, осуществляется колодцами и каптированными родниками, которые находятся на территориях домовладений.

Главной целью должно стать обеспечение населения Юровского сельсовета питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. 

2.3. Анализ текущего состояния систем водоотведения 

На территории Юровского сельсовета действует выгребная система канализации. Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках, т.е. практически весь объем сточных вод сбрасывается на рельеф. 

2.4. Анализ текущего состояния систем газоснабжения

         Одним из важнейших составляющих инфраструктуры Юровского сельсовета является состояние газификации. По территории сельсовета проходят магистральный газопровод «Саратов- Нижний Новгород» высокого давления и сеть газопроводов высокого и среднего  давления. . В д. Заречная, п. Мирный, п. Труженик, п. Парижская Коммуна  работы по разводке трассы газопровода выполнены полностью, в с. Юровка разводка трассы газопровода выполнена на 90%., в п.Истоки на 25%. В остальных населенных пунктах  газопровода нет. 
Таблица 1.

Таблица 2.

Направление использования природного газа

	Потребность
	Назначение

	Население
	На приготовление пищи и горячее водоснабжение.

	Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения
	На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление.

	Местные районные котельные и отопительные печи.
	Отопление жилого и общественного фонда.

	Промышленные предприятия.
	Отопление, вентиляция и технические нужды.


               2.5. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

В соответствии с требованиями Закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ на территории МО «Юровский сельсовет» осуществляется санитарная очистка территорий.

Уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту улиц, дорог. Зимой осуществляются наиболее трудоемкие работы по удалению свежевыпавшего снега, борьбе с гололедом и предотвращению снежно-ледяных образований.

Вывоз ТБО осуществляется ООО "Радикс". Договоры с населением заключены на 72%. Вывоз осуществляется 1 раз в неделю на районный полигон ТБО.

Существующая на территории сельского поселения свалка не соответствует установленным требованиям, предъявляемым к подобным объектам.

Периодически наблюдается образование несанкционированных свалок.

Остается острейшей проблемой появление несанкционированных свалок в местах бывших колхозных ферм, токов бригад, других производственных помещений, которые разбираются, и вывозится только пригодный для дальнейшего использования материал.

Расчет образования ТБО

Таблица №3

	№ п/п
	Объекты образования отходов
	Ед. измер.
	Количество,

чел.
	Норматив, т/год
	Количество образующихся отходов, т/год

	1
	д. Заречная
	чел.
	334
	0,3
	100,2

	2
	с. Воронье
	чел.
	42
	0,3
	12,6

	3
	с. Керенка
	чел.
	30
	0,3
	9

	4
	п. Мирный
	чел.
	190
	0,3
	57

	5
	п. Парижская Коммуна
	чел.
	281
	0,3
	84,3

	6
	п. Истоки
	чел.
	64
	0,3
	19,2

	7
	п. Труженик
	чел.
	77
	0,3
	23,1

	8
	с. Юровка
	чел.
	145
	0,3
	43,5

	
	МО «Юровское СП»
	чел.
	1163
	0,3
	348,9


Смет с твердых покрытий составляет 375,0 т/год.


Предприятий, занимающихся сбором и вторичной переработкой отходов, на территории сельского поселения нет.

2.6. Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

         Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго». На территории муниципального образования имеются трансформаторные подстанции мощностью от 100 до 360 КВа, которые полностью обеспечивают электроэнергией населенные пункты и производственный центры. Загруженность подстанций колеблется от 50% до 100%.

На территории сельсовета проходят  линии  электропередач высокого напряжения 110 кВ, 

линии электропередач среднего напряжения 10-35 кВ. Все села электрофицированы.     

3. ПЛАН РАЗВИТИЯ  ЮРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

Предполагается значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

1. В социально-демографической сфере:

· стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

· замедление оттока трудоспособного населения;

· увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

· улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

· совершенствование системы социального обслуживания населения;

· приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

· рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;

· увеличение инвестиций в основной капитал;

· обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

· увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

· создание новых рабочих мест;

· рост реальных денежных доходов населения;

· усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

В проекте отражены стратегические направления развития поселения, основной целью которых является резервирование территорий для их перспективного освоения. В современных рыночных условиях выполнение проектных предложений зависит от множества факторов, поэтому если их реализация в период расчетного срока не будет проведена, то предложения следует рассматривать как стратегические на дальнейшую перспективу жизнедеятельности поселения.

Предполагается, что в период расчетного срока Генерального плана агропромышленный комплекс будет оставаться основным направлением экономического развития муниципального образования. Благоприятные агроклиматические ресурсы, наличие сельскохозяйственных земель, реализация государственных программ будут способствовать развитию сельского хозяйства на территории муниципального образования, основные ресурсы перспективного развития поселения:


-выгодное экономико – географическое положение для создания новых производственных и жилых зон,


-наличие свободных площадок для нового строительства,


-постоянно развивающийся рынок услуг.

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие - установления высоких стандартов качества жизни населения, необходимо эффективное использование этих преимуществ.

В целях оказания безработным гражданам содействия в развитии предпринимательства, развития ЛПХ и самостоятельной занятости, их адаптации к условиям рынка труда, должна быть продолжена работа по созданию условий для расширения возможностей их деятельности в сфере малого и среднего бизнеса. Содействие развитию ЛПХ, предпринимательства предполагает методическую, практическую и финансовую поддержку предпринимательской инициативы конкретного человека, изъявившему желание организовать собственное дело.  Расчет потребности в учреждениях физической культуры и спорта выполнен согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры от 19 октября 1999 г.

Обеспечение организации социально-культурного обслуживания населения является полномочием органов местного самоуправления сельского поселения в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п. 10 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Норматив обеспеченности бытовым обслуживанием носит ориентировочный характер, так как реальные потребности рыночного общества, как правило, его существенно превышают. Необеспеченность даже нормативного минимума по площадям объектов торговли свидетельствует о резерве для развития данного направления для мелких предпринимателей.

Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. 

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

· население;

· бюджетные учреждения;

· прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса: 
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СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:
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ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где 

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Юровского сельсовета.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юровского сельсовета на 2016-2026 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

4.1. Мероприятия по развитию объектов водоснабжения:

Проектом предусматривается на перспективу в населенных пунктах  Юровского сельсовета организация централизованной системы водоснабжения. На I очередь и расчетный срок организация централизованной системы водоснабжения  предусматривается поэтапной в зависимости от сроков ввода в эксплуатацию жилья с повышенной степенью благоустроенности. Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых, общественных зданиях, хозяйственно-питьевые нужды коммунально-бытовых предприятий и расходы воды на пожаротушение.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции благоустройства территории:

-неблагоустроенная усадебная застройка подключается к поселковому водопроводу с подачей воды от водоразборных колонок.

-благоустроенная усадебная застройка принимается обеспеченной централизованным водоснабжением, канализацией.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 и 60 л/сутки на I очередь и расчетный срок.

Расходы воды для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 20 % от расхода воды на нужды населения.

Суточные расходы воды на нужды населения

Таблица №4

	Название

населенный пункт

 

 

 
 
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией
	Суммарный расход воды м3/сутки

	
	с газоснабжением
	Водопользование из водоразборных колонок
	

	
	Население

чел

I очередь

расч. срок
	Расход воды м3/сутки

I очередь

расч. срок
	Население

чел

I очередь

расч. срок
	Расход воды м3/сутки

I очередь

расч. Срок
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	д. Заречная
	311

452
	38,87

58,76
	236

115
	11,8

5,75
	50,67

64,51

	с. Воронье
	275

305
	34,37

39,65
	136

121
	6,8

6,05
	41,17

45,7

	с. Керенка
	75

85
	9,37
11,05
	24

18
	1,20

0,90
	10,57

11,95

	п. Мирный
	25

35
	3,12

4,55
	22

14
	1,10

0,70
	4,22

5,25

	п. Парижская Коммуна
	306

334
	38,25

43,42
	46

31
	2,3

1,55
	40,55

44,97

	п. Истоки
	171

191
	21,37

24,83
	57

45
	2,85

2,25
	24,22

27,08

	п. Труженик
	306

334
	38,25

43,42
	46

31
	2,3

1,55
	40,55

44,97

	с. Юровка
	275

305
	34,37

39,65
	136

121
	6,8

6,05
	41,17

45,7

	Итого по Юровскому сельсовету
	
	171,40

199,46


Расходы воды на пожаротушение и свободные напоры

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. 

Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах и расчетное количество одновременных пожаров определяется согласно СНиПу 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости  от этажности застройки и расчетной численности населения на I очередь строительства и расчетный срок (1,684 и 1,746 тыс. человек соответственно). 

На внутреннее пожаротушение принимается 2 струи по 2,5 л/сек. каждая, а продолжительность тушения пожара - 3 часа.

При застройке зданиями до 2-х этажей, независимо от степени их огнестойкости, принимаются 1 одновременных пожара с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек. на 1 пожар. 

Необходимый расход воды на пожаротушение составит на оба срока проектирования:

 (2.5х2 +10)х4х1х3600             = 216 м3
               1000

Хранение противопожарного запаса воды предусматривается вместе с аварийным объемом в резервуарах чистой воды на площадках водонапорных башен. Максимальный срок восстановления пожарного объема не должен превышать 24 часа. Аварийный объем воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного водопотребления в течение не менее 12 часов. Срок восстановления аварийного объема воды – 36-48 часов. 

Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод принимается низкого давления. При максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении минимальный свободный напор в сети на вводе в здание должен быть не менее 10 м на первый этаж, на каждый последующий этаж добавляется 4м. Максимальный свободный напор в сети не должен превышать 60 м. При пожаротушении свободный напор в сети (на уровне поверхности земли) должен быть не менее 10 м. Повышение напора производится передвижными автонасосами.

Источники  хозяйственно-питьевого водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Юровского сельсовета сохраняются подземные воды. Настоящим проектом предусматривается проведение следующих мероприятий:

-сохранение имеющегося потенциала мощности системы водоснабжения за счет проведения необходимых объемов реконструкции, технического перевооружения водозаборных сооружений

-предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, восстановления зон санитарной охраны на действующих  водозаборных скважинах

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей  проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

-разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий

-увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хоз-питьевой воды и строгое соблюдение периодичности их проведения.

Для уменьшения объема потребляемой воды из подземных источников на нужды населения проектом предлагается расход воды на полив территории обеспечить из поверхностных источников. Таким образом, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды Юровского сельского поселения составят 303,90 м3/сутки на I очередь, и 355,40 м3/сутки на расчетный срок строительства, из них на хозяйственно - питьевые нужды населения 171,40 м3/сутки на I очередь, и 199,46 м3/сутки на расчетный срок. Суммарные расходы воды по Юровскому сельсовету представлены в таблице № 28. 

В случае увеличения водоотбора для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населенных пунктов Юровского сельсовета потребуется бурение новых водозаборных скважин. Местоположение скважин определяются на основании гидрогеологических изысканий, с учетом соблюдения зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Также для  достижения нормативных показателей по качеству воды, отпускаемой населению, предусматривается в случае необходимости установка станции обезжелезивания, установок обеззараживания воды ультрафиолетом, замена по мере необходимости трубопроводов в связи со значительным амортизационным износом. 

Обеспечение производственных объектов Юровского сельсовета предусматривается от собственных водозаборных сооружений, которые располагаются непосредственно на территории предприятий.

Зоны санитарной охраны

Первоочередными предложениями по охране водозаборов подземных вод являются организация мероприятий по охране зон санитарной охраны, в пределах которых реализуется система ограничений и запрещений использования территории, и проведение специальных санитарно-оздоровительных и защитных мероприятий, исключающих возможность поступления загрязнения в водозаборы и водоносный горизонт. ЗСО устанавливаются также на всех сооружениях водопровода (водопроводные очистные сооружения, насосные станции, резервуары чистой воды), где организуется особый режим.
Схема водоснабжения


Схема водоснабжения сохраняется и учитывает сложившуюся систему водопроводных сетей, появление новых потребителей. 


С целью обеспечения водоснабжением всех населенных пунктов  Юровского сельсовета проектом предусматривается бурение новых скважин, строительство новых водонапорных башен и прокладка водопроводных сетей.

Суммарные расходы питьевой воды на нужды Юровского сельсовета, м3/сутки

Таблица №5

	№ п/п
	Наименование планировочных районов и населенных пунктов
	I очередь
	Расчетный срок

	
	
	среднесуточные, м3/сутки
	в сутки наибольшего водопотребления, м3/сутки
	среднесуточные, м3/сутки
	в сутки наибольшего водопотребления, м3/сутки

	
	
	Население, чел
	Неучтенные расходы (10%)
	Промышленность
	Полив улиц и зеленых насаждений
	Всего (округл.)
	Население
	Неучтенные расходы (10%)
	Промышленность
	Полив улиц и зеленых насаждений
	Всего (округл.)
	Население
	Неучтенные расходы (10%)
	Промышленность
	Полив улиц и зеленых насаждений
	Всего (округл.)
	Население
	Неучтенные расходы (10%)
	Промышленность
	Полив улиц и зеленых насаждений
	Всего (округл.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1.
	Юровское сельский совет
всего водопотребление
	171,40
	16,11
	32,20
	84,20
	303,90
	193,30
	19,33
	38,64
	101,04
	352,31
	199,46
	19,00
	32,20
	104,70
	355,40
	228,60
	22,86
	38,64
	125,60
	415,70


4.2.Мероприятия по развитию объектов газоснабжения:

Проектом предусматривается на расчетный срок 100% газификация всего населения МО «Юровский сельсовет». 

Расчет потребности в газе выполнен в соответствии со СниП 42-01-2002 «Газораспределительные сети», данные расчетов сведены в таблицу №31 и общий расход газа составит 30,753 тыс. м3/ч на оба срока проектирования.

Система газоснабжения принята трехступенчатой по давлению. Газопроводами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные пункты высокого давления (0,6 МПа), в которых параметры газа редуцируются до параметров среднего давления и уже газопроводами среднего давления газ подается непосредственно потребителям. Таким образом, предусматривается устройство ШГРП среднего давления непосредственно у каждого потребителя для перевода газа среднего давления на низкое при разработке схем подачи газа конкретному потребителю.

Задачи по установке индивидуальных газорегуляторных пунктов среднего давления и раскладке газопроводов низкого давления будут решаться на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы высокого и среднего давлений прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих более высокую надежность и долговечность эксплуатации

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения. Вид деятельности и проектные расходы газа для  данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Таким образом, основные направления, направленные на повышение надежности газораспределительной системы рассматриваемой территории на расчетный срок, следующие:

- повышение устойчивости и надежности системы транспортировки газа;

- модернизация существующей системы газоснабжения. Строительство новых газопроводов;

- мониторинг, диагностирование газовых систем и их реконструкция;

- комплексная автоматизированная система измерения расходов и параметров качества газа;

- газификация сельских населенных пунктов должна проводиться с одновременным повышением доли газового топлива в общем энергопотреблении села; 

- применение полиэтиленовых труб вместо стальных при строительстве и замене газопроводов и разводящих газовых сетей, что даст ощутимый экономический эффект, позволив сократить стоимость строительства почти в 2 раза;

 -оснащение всей системы газоснабжения приборами учета непосредственно у потребителя;

- частичная замена природного газа на биогаз

4.3.Мероприятия по развитию системы электроснабжения.

Электрические нагрузки по коммунально-бытовым потребителям определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах и средней жилищной обеспеченностью 27,4 м2 на человека. Удельная электрическая нагрузка на конец расчетного срока составит 0,6 кВт на 1 человека.

Электрические нагрузки по промышленным потребителям приняты из расчета прироста 2% в год.

Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих: 

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, 

- монтаж самонесущих изолированных проводов; 

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения; 

-  строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

Генеральным планом МО «Юровский сельсовет» даны предложения по организации системы электроснабжения в районах нового строительства.

Подсчет потребляемой электрической мощности по проектируемым объектам выполнен на основании «Инструкции по проектированию городских сетей» РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями раздела 2), CП 31-110-2003 и аналогам проектируемых сооружений. 

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для  данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Электрические нагрузки потребителей районов нового строительства МО «Юровский сельсовет» приведены в таблице № 6

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей районов нового строительства МО «Юровский сельсовет»

Таблица № 6

	№ п/п
	Населенный пункт
	Ед. изм.
	I очередь 
	Расчётный срок

	
	
	
	Удельная норма
	Суммарная нагрузка МВт
	Удельная норма
	Суммарная нагрузка МВт

	1
	2
	3
	6
	7
	8
	9

	1
	Юровский сельсовет
	
	
	
	
	

	1.1
	Жилая, культурно-бытовая и общественно-деловая застройка 
	кВт/чел
	0,43
	0,72
	0,43
	0,75

	1.2
	Неучтенные расход 10%
	-
	-
	0,07
	-
	0,08

	1.3
	Производственные предприятия 20%
	-
	-
	0,14
	-
	0,15

	
	Итого по поселению
	
	-
	0,94
	-
	0,98


Замена морально устаревшего электрооборудования на современное приведет к снижению потерь мощности и электроэнергии, так как у современного электрооборудования потребление электроэнергии для собственных нужд и периодичность обслуживания и ремонта значительно меньше, чем у существующего.

В целях повышения надежности снабжения поселения электроэнергией предлагается создать небольшие резервные источники электроэнергии на возобновляемых ресурсах (биомасса). Учитывая природно-климатические характеристики и особенности хозяйственной деятельности на территории МО «Юровский сельсовет», возможным является использование биогазовых установок (биоэнергетика). Биоэнергетика выгодно отличается от других нетрадиционных источников непрерывностью процесса поступления биоресурсов (бытовые отходы, навоз, канализационные стоки, отходы перерабатывающей промышленности и т.д.). Часть биоресурса имеет сезонный характер поступления (сорняки и ботва сельскохозяйственной продукции, отходы перерабатывающей промышленности). Биогазовые установки являются «активно чистыми», т.к. устраняют экологическую опасность своих первичных источников энергии, получаемых от многих вредных для окружающей среды продуктов жизнедеятельности и производств.

4.4.Мероприятия по развитию системы сбора твердых бытовых отходов:
В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размера санитарно-защитных зон. Все действующие на территории Юровского сельсовета предприятия должны разработать проекты обоснования и организации санитарно-защитных зон.

В случае не соблюдения нормативной величины санитарно-защитной зоны рекомендуется разработать проект сокращения санитарно-защитной зоны предприятия.

При невозможности сокращения санитарно-защитных зон до рекомендуемых размеров необходимо провести мероприятия, направленные на достижение нормативных природоохранных и санитарно-гигиенических требований, а именно:

- перепрофилирование объектов жилого фонда в объекты общественно-делового или коммунального назначения; - расселение жителей, проживающих в санитарно-защитных зонах.

Разработка проекта СЗЗ для объектов 1-Ш классов опасности является обязательной в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция от 06.09.2009 г. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09).

Основные задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды Юровского сельского поселения следующие:

1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

2. Сохранение природных условий и особенностей поселения.

3. Охрана рекреационных ресурсов.

4. Обеспечение сохранности лесов на землях лесного фонда поселения.

5.
Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов
использования.

6. Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

7. Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

8. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.
9. Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

10. Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

11. Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.


12.
Создание и развитие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы);

Экологическая стратегия градостроительного развития Юровского сельсовета направлена на создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

В проекте генерального плана Юровского сельсовета выявлены основные проблемы в области охраны окружающей среды, решение которых позволит сформировать благоприятные условия для жизни и здоровья человека, а так же для устойчивого функционирования   природно-антропогенных   систем   и соблюдения принципов рационального природопользования и охраны природных ресурсов.

В проекте генерального плана проанализированы источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, построены санитарно-защитные зоны от предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в генеральном плане, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

5. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ.

5.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения приведена в таблице 7.

5.2. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения приведена в таблице 8.

5.3. Программа инвестиционных проектов в утилизации ТБО

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части утилизации (захоронения) ТБО приведена в таблице 9.

5.4. Программа инвестиционных проектов газоснабжения

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения приведена в таблице 10. 

Таблица 7. 

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения

	№
	Технические мероприятия
	Цель проекта
	Ед. измерения
	Итого вложений, 

тыс. руб.
	Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Водоснабжение

	1
	Реконструкция, с полной заменой труб существующих водопроводов
	Повышения надежности системы водоснабжения
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	д. Заречная
	
	5 км
	900,0
	0
	0
	200,0
	0,0
	100,0
	100,0
	100,0
	200,0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	с. Воронье
	колодцы
	2 шт.
	50,0
	0
	0
	50,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	с. Керенка
	колодцы
	2 шт.
	50,0
	0
	0
	0
	50,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	п. Мирный
	
	0,3 км
	350,0
	0
	0
	100,0
	0
	50,0
	50,0
	50,0
	100,0
	0
	0
	0
	0

	1.5
	п. Парижская Коммуна
	
	0,2 км
	200,0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	п. Труженик
	
	0,6 км
	500,0
	0
	0
	
	200,0
	50,0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Строительство новых сетей водоснабжения
	Обеспечение новых потребителей централизованной системой водоснабжения
	км.
	100,0
	0
	0
	0
	0
	0
	50,0
	50,0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Замена  водонапорной башни
	Повышение надежности работы системы водоснабжения.
	2 шт.
	1600 ,0
	0
	0
	0
	200,0
	0
	0
	0
	200,0
	0
	0
	0
	0

	4
	Бурение новых скважин
	Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды,
	1 шт.
	1500,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1500,0
	0
	0
	0
	0

	5
	Итого, необходимый объем капитальных  вложений
	
	
	5250,0
	0
	0
	350,0
	450,0
	200,0
	200,0
	200,0
	2000,0
	0
	0
	0
	0


Таблица 8.

 Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения

	№
	Технические мероприятия
	Цель проекта
	Ед. измерения
	Итого вложений, 

тыс. руб.
	Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Электроснабжение

	1
	Реконструкция  сетей электроснабжения
	Повышение надежности работы системы электроснабжения
	км.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	п. Парижская Коммуна 
	
	0,2 км


	200,0


	0
	0
	0
	0
	50,0
	0
	0
	100,0
	0
	0
	0
	0

	
	п.Мирный
	
	1,5 км


	1500,0


	0
	0
	0
	0
	0
	50,0
	0
	100,0
	0
	0
	0
	0

	
	п. Труженик
	
	1,0км
	1000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100,0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Установка уличного освещения
	Обеспечение освещения на улицах
	
	300,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	160,0
	0
	0
	0
	0
	

	
	п. Труженик
	
	10 шт.
	50,0
	0
	0
	0
	98,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	п. Парижская Коммуна 
	
	18 шт
	90,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	д.Заречная
	
	20 шт
	100,0
	0
	0
	0
	0
	50,0
	0
	50,0
	50,0
	0
	0
	0
	

	
	п.Мирный
	
	12 шт
	60,0
	0
	0
	0
	0
	0
	50,0
	60,0
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Замена КТП - 250
	Повышение надежности работы системы энергосбережения
	2 шт.
	2000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Итого, необходимый объем капитальных 
	
	
	5300,0
	0
	0
	0
	0
	100,0
	100,0
	370,0
	250,0
	0
	0
	0
	


Таблица 9.

 Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части утилизации (захоронения) ТБО

	№
	Технические мероприятия
	Цель проекта
	Ед. измерения
	Итого вложений, 

тыс. руб.
	Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Утилизация (захоронения) ТБО

	1
	Ликвидация несанкционированных свалок
	Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки
	
	250,0
	0
	0
	0
	50,0
	50,0
	0
	0
	50,0
	0
	0
	0
	0

	2
	Приобретение накопителей для мусора
	Улучшение услуг по вывозу мусора
	12 шт. 
	250,0
	0
	0
	0
	0
	0
	50,0
	0
	100,0
	0
	0
	0
	0

	3
	Строительство площадок для сбора ТБО
	Улучшение состояния окружающей среды
	12 шт. 
	250,0
	0
	0
	0
	0
	50,0
	0
	50,0
	100,0
	
	
	
	

	5
	Итого, необходимый объем капитальных вложений
	
	
	750,0
	0
	0
	0
	50,0
	100,0
	50,0
	0
	300,0
	0
	0
	0
	0


Таблица 10.

 Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения

	№
	Технические мероприятия
	Цель проекта
	Ед. измерения
	Итого вложений, тыс. руб.
	Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Газоснабжение

	1
	Реконструкция сетей газоснабжения
	Повышения надежности системы газоснабжения
	5 км
	2550,0
	0
	0
	0
	0
0
	0
	1000,0
	250,0
	1000,0


	0
	0
	0
	0

	2
	Строительство новых сетей газоснабжения
	Обеспечение новых потребителей услугами по газоснабжению
	2,5
	850,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	250,0
	300,0
	0
	0
	0
	0

	2,1
	п. Истоки
	
	0,6 км
	50,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	д.Заречная
	
	1,9 км
	5600,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3000,0
	0
	0
	0
	0

	3
	Итого, необходимый объем капитальных вложений
	
	
	9050,0
	0
	0
	0
	0
	0
	1000,0
	500,0
	1300,0
	0
	0
	0
	0


6.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
      В последние десятилетия наблюдается постоянное сокращение общей численности населения, вызванное длительным снижением рождаемости и ростом смертности, в том числе ростом смертности в трудоспособных возрастах, которая органически связана со снижением показателя продолжительности жизни. В этих условиях задачей демографического прогноза является оценка в градостроительном плане масштаба возможных величин численности населения.                                                                                                                                                  В пределах проектного срока в Мокшанском районе в целом будет наблюдаться убыль населения, демографическая ситуация останется сложной, что в значительной степени является отражением общего для страны неблагополучия в этой сфере.                                                                     В соответствии с прогнозом численность населения Юровского сельского поселения в последующие годы не претерпит существенных изменений, прогнозируется незначительный рост его численности.                                                                                                                                     Для достижения высокого уровня демографии требуется улучшение уровня жизни, создание рабочих мест, благоприятных условий существования, а также обслуживание населения Юровского сельского поселения коммунальными услугами нормативного качества.                       Также уровень развития обеспечивающих коммунальных систем, таких как водопроводные и канализационные сети, сбор и вывоз ТБО, котельные, электростанции и тепловые сети имеет первоочередное значение для развития экономики муниципального образования и особенно промышленного производства.

       Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно- правовых характеристик: 

(     Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе. 

(     Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса. 

(     Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

7.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования мероприятий программы за счет бюджета Юровского сельсовета и иных источников в 2017-2027 годах составит 13600 тыс. рублей, в том числе: 

Таблица 11

	мероприятия
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2026
	итого

	электроснабжение
	2880,0
	0
	0
	0
	1270,0
	1150,0
	5300,0

	водоснабжение
	1150,0
	750,0
	2450,0
	200,0
	200,0
	500,0
	5250,0

	утилизация ТБО
	150,0
	150,0
	0
	150,0
	0
	300,00
	750,0

	газоснабжение
	6250,0
	0
	0
	1000,0
	500,0
	1300,0
	9050,0

	Итого
	
	
	
	
	
	
	20350,0


8. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.


Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Управление реализацией Программы осуществляет администрация Юровского сельсовета. 

В состав рабочей группы включены: 


 Глава администрации Юровского сельсовета Краснорепов Александр Васильевич, основной функцией которого является координация деятельности органов местного самоуправления (Администрации поселка) по реализации Программы в рамках своих полномочий; 


• Собрание депутатов комитета местного самоуправления Юровского сельсовета, основными функциями которого является принятие Программы, утверждение отчетов о ее исполнении и контроль за ее исполнением; утверждение бюджета сельсовета и отчета о его исполнении на очередной финансовый год с учетом объема финансирования, необходимого на реализацию Программы; 


• Администрация Юровского сельсовета, основной функцией которой является разработка проекта Программы, а так же разработка проекта местного бюджета, а также включение в проект бюджета денежных средств на реализацию Программы в соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год, учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год;


• руководители ресурсоснабжающих организаций как лица, ответственные за реализацию мероприятий в рамках оказываемого вида услуги (электроснабжение, водоснабжение, водоотведения, газоснабжения, утилизация ТБО).


План-график работ по реализации Программы представлен в таблице.

Необходимо отметить, что подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы должна осуществляться в 2016 году.


Сроки реализации инвестиционных программ, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.


Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Юровского сельсовета.
Таблица12. 

План-график работ по реализации Программы
	№
	Мероприятия
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации

	1
	Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса
	Администрация Юровского сельсовета
	1 месяц с момента утверждения Программы

	2
	Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса
	Ресурсоснабжающие организации Юровского  сельсовета
	3 месяца с момента получения от Администрации поселка утвержденных технических заданий

	3
	Организация разработки  и утверждения тарифов на жилищно-коммунальные услуги
	Региональная Служба по тарифам 
	Ежегодно

	4
	Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового плана Программы на очередной финансовый год
	Администрация Юровского сельсовета
	Ежегодно

(3-4 квартал текущего года)

	5
	Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных программ, разработанных на основе технических заданий  Программы комплексного развития) и достижении основных показателей Программы  (в случае согласования предоставления информации с Администрацией поселка)
	Ресурсоснабжающие организации Юровского сельсовета
	Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом)

	6
	Подготовка доклада об исполнении  Программы  на основе аналитической информации, представленной ресурсоснабжающими организациями поселка
	Администрация Юровского сельсовета
	Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом)

	7
	Проведение публичных слушаний с заслушиванием доклада о реализации мероприятий и достижении основных показателей Программы
	Глава администрации  Юровского сельсовета
	Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом)

	8
	Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д.
	Администрация Юровского сельсовета
	В соответствии с требованиями законодательства

	9
	Внесение изменений в Программу.

Изменения вносятся и утверждаются комитетом местного самоуправления
	Депутаты комитета местного самоуправления
	Не реже 1 раза в 6 месяцев

	10
	Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы
	Депутаты  комитета местного самоуправления
	На постоянной основе

	11
	Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы
	Администрация Юровского сельсовета
	



Целью мониторинга Программы Юровского сельсовета является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.


Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:


1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры Юровского сельсовета.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.


3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.


Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.


Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:


1. Подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы ресурсоснабжающими организациями в адрес администрации Юровского сельсовета.


2. Проведение депутатами комитета местного самоуправления совещаний с заслушиванием отчета о ходе реализации технических мероприятий и достижении основных показателей Программы (отчет об исполнении Программы), подготовленного администрацией Юровского сельсовета и презентуемый главой администрации Юровского сельсовета.


3. Направление данного отчета в адрес комитета местного самоуправления на рассмотрение и утверждение. Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.


Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.


На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Корректировка может производиться не реже одного раза в полгода.


Решение о корректировке Программы принимается депутатами комитета местного самоуправления Юровского сельсовета по итогам ежегодного рассмотрения отчета об исполнении Программы.

Наименование�
Количество�
�
Метан, %�
92,33�
�
Этан, %�
4,28�
�
Пропан, %�
1,02�
�
Изобутан,%�
0,35�
�
Нео - Пентан, %�
0,14�
�
Азот, %�
1,45�
�
Двуокись углерода, %�
0,25�
�
Низшая теплотворная способность


газа Ккал/м�
8410�
�



Характеристика природного газа.
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